ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА
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	Опис
	Предмет јавне набавке

	1
	Експонат бр. 1
Назив: Индукциони мотор поклоњен лорду Аертону
Опис: Ово је једини познати у свету сачувани индукциони мотор који је Тесла дизајнирао дао да се направи према његовим инструкцијама. Мотор је Тесла поклонио 1893. године лорду Аертону и данас је у власништву Музеја науке из Лондона.
Димензије: тачне нису познате; дужина дрвене основи између 40 и 50 цм.
Материјал: Челик, месинг, дрво.
Примедба: Овакав мотор Музеј до сада није поседовао. Ово би била по нашем сазнању у свету прва радна копија оригиналног мотора.
	· Направити радни демонстрациони  модел који ће бити напајан трофазним струјама, што је верније оригиналу, по изгледу, димензијама и функцији.
· Обртно магнетно поље у статору мотора остварити тако да синусоида буде померена у времену за ¼ периода.
· Напон на намотајима статора не сме да буде већи од 20 волти,
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 2
Назив: Ротациони генератор вф струја 2
Опис: Ово је један од неколико вф генератора које је Тесла конструисао и са њима изводио ране експерименте на вф струјама почетком 1890тих. Описао га је у судском спору „Нешнел Електрик Сигналинг Компани” против „Атлантик Комјуникејшн Компани”. Поред оригиналне фотографије сачуван је и патент бр 447921.
Димензије: тачне нису познате; претпостављена висина машине око 30 цм. 
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није поседовао.
	· Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама.
· Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; 
· Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 40цм а минимална 30цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу.
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 3
Назив: Електрични осцилатор 
Опис: Тесла га је описао у чланку ’’Електрични осцилатори’’ објављеном у
часопису Електрикал Експериментер, јула 1919, као малу машину намењену првенствено за паљење бензинских мотора. Поред оригиналне фотографије постоје и патентни цртеж машине бр 609 250.
Димензије: нису познате; висина машине до 50 цм
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није посед
	· Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама.
· Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; 
· Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 50цм а минимална 40цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу.
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 4
Назив: Електротерапеутски инструмент
Опис: Ово је комерцијални уређај који је Тесла конструисао и дао да се направи 1908. Требало је да служи за површинску терапију коже вф струјама. Постоји оригиналан уређај у Музеју који никада није активиран. У прилогу је оригинални склопни цртеж на основу којег је могуће реконструисати механички део.
Димензије: су познате; дужина уређаја је 28 цм (11’’).
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав уређај као радни модел Музеј до сада није поседовао.
	· Направити радни демонстрациони  модел који ће напајан монофазном струјом, што је верније оригиналу, по изгледу, димензијама и функцији.
· Додатно направити пресек уређаја, техником 3Д штампе у димензијама које су двоструко веће од оригиналних.
· Улазни напон треба да буде 110 волти са прилагодним трансформатором 230/110 волти.
· Прикључак да одговара грлу Е14.
· Електромагнетни намотај са прекидачем треба да је на фреквенцији 50 херца.
· Високофреквентни и високонапонски намотај треба да има радну фреквенцију између 80 и 150 килохерца. 
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 5
Назив: Електрични осцилатор 
Опис: Тесла га је описао у часопису Електрикал Експериментер, у јулском броју 1919. године. У питању је осцилатор који је описао као најранију форму својих осцилатора намењених за експерименталне сврхе. Сачувана је само оригинална фотографија.
Димензије: нису познате - процењена висина 60 до 80 цм;
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није поседовао.
	· Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама.
· Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; 
· Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 80цм а минимална 60цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу.
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 6
Назив: Електрични осцилатор 
Опис: Тесла га је описао у чланку ’’Електрични осцилатори’’ објављеном у
часопису Електрикал Експериментер, јула 1919, као велику машину намењену за производњу Рентгенских зрака, бежични пренос сигнала и енергије и генералне експерименте са вф струјама. Сачувана је само оригинална фотографија.
Димензије: нису познате, али је на основу једне снимљене фотографије Теслине лабораторије на Лонг Ајленду на коме је приказано неколико осцилатора у низу, могуће проценити димензије јер су димензије најмањег у низу познате - процењена висина машине око 60 цм;
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није посед
	· Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама.
· Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; 
· Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 60цм а минимална 50цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу.
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.
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	Експонат бр. 7
Назив: Пријемник електромагнетних таласа 
Опис: Тесла га је описао га је у судском спору „Нешнел Електрик Сигналинг
Компани” против „Атлантик Комјуникејшн Компани”. Сачуване су само две
оригиналне фотографије.
Димензије: тачне нису познате; процењена пречник калема до 80 цм.
Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво.
Примедба: Овакав експонат Музеј до сада није поседовао.
	· Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама.
· Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; 
· Максимална ограничавајућа димензија дужине уређаја је 90цм а минимална 70цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу.
· Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење.
· Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку.




