{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["STAMPA"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":60},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"STAMPA","index":0,"n_rows":66,"n_cols":6,"rows_kept":66,"merged":[[4,0,4,6],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[45,1,45,3],[45,4,45,5],[59,3,59,5],[60,3,60,5],[61,3,61,5],[63,1,63,2],[63,3,63,5],[64,1,64,2],[64,3,64,5],[65,1,65,2],[65,3,65,5],[69,4,69,5],[74,4,74,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PREDMER I PREDRAČUN RADOVA"]
["1",2,3,4,5,6]
["Поз.","Opis radova","Јед. Мере","Количина","Цена по јед. мере без ПДВ (дин)","Укупна цена без ПДВ (дин) 5*6"]
[]
["PRETHODNI RADOVI"]
[]
[null,"Demontaža već položenih kablova i razvodnih tabli u objektu. Plaća se paušalno, komplet po poziciji","komplet",1]
[]
["1","PRIKLJUČAK NA JAVNU TK MREŽU"]
["1.1","Trasiranje rova od objekta do ivice parcele  do ormana spoljnog izvoda.","m'",20]
["1.2","Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m u zemlji III kategorije po obeleženoj trasi, razastiranje sitnog peska po dnu rova sa pokrivanjem PE cevi, sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima. TAČNU DUŽINU I TIP PRIVODNOG KABLA ODREDITI U SKLADU SA USLOVIMA NADLEŽNOG PREDUZEĆA.","m'",20]
["1.3","Nabavka, isporuka i polaganje PE cevi fi 40 mm u iskopani rov (3 cevi).  TAČNU DUŽINU CEVI ODREDITI U SKLADU SA USLOVIMA NADLEŽNOG PREDUZEĆA.","m'",60]
["1.4","Postavljanje upozoravajuće PVC trake ","m'",20]
["1.5","Nabavka, isporuka i postavljanje betonskog stubića ili metalne pločice za obeležavanje trase kabla","kom",2]
["1.6","Nabavka, isporuka i ugradnja izvodnog ormana ITO-LII u zid od opeke, komplet sa regletama (4 ranžirne i 4 rastavne) i nosačima i nabacivanjem parica na reglete. U orman ugraditi OG monofaznu utičnicu sa zaštitnim poklopcem (IP54).","kom",1]
["1.7","Povezivanje ITO ormana na sabirnicu GSIP, polaganjem P/F kabla 16 mm , u rebrastom crevu fi16mm","m'",6]
[null,"SVEGA PRIKLJUČAK NA JAVNU TK MREŽU :"]
[]
["2","OPŠTI INSTALACIONI MATERIJAL"]
["2.1","RT: razvodna tabla multimedije, u saglasnosti sa standardom IEC 439, neprovidna vrata, bez maske. U razvodnu tablu ugraditi OG monofaznu utičnicu sa zaštitnim poklopcem (IP54).","kom",3]
["2.2","Nabavka, isporuka i ugradnja RF razdelnika (SPLITTER) sa 2 izlaza, za opseg 5-2400MHz, slabljenje 4dB@VHF/UHF.\n(Televes kat.br. 5150 ili sličan, u kompletu sa potrebnim brojem F konektora). Oprema se ugrađuje u orman RT.","kom",2]
["2.3","Nabavka, isporuka i ugradnja RF razdelnika (SPLITTER) sa 4 zlaza, za opseg 5-2400MHz, slabljenje 4dB@VHF/UHF.\n(Televes kat.br. 5150 ili sličan, u kompletu sa potrebnim brojem F konektora). Oprema se ugrađuje u orman RT.","kom",4]
["2.4","Ostali sitan nespecificirani materijal (reglete, noseće ploče, prespojno polje za RJ-45 itd)","pauš",3]
[null,"SVEGA OPŠTI INSTALACIONI MATERIJAL :"]
[]
[]
["3","STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM"]
["3.1","Nabavka, isporuka i polaganje rebraste PVC instalacione cevi :"]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi32mm, za potrebe polaganja kablova telefonije do RT","m'",60]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi32mm za potrebe polaganja kablova informacionog sistema do RT","m'",60]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi32mm, za potrebe polaganja kablova televizije do RT","m'",60]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi32mm, za rezervu","m'",60]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi16mm, za potrebe polaganja kablova telefonije","m'",420]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi16mm za potrebe polaganja kablova informacionog sistema","m'",540]
[null,"- rebrasta instalaciona cev fi16mm, za potrebe polaganja kablova televizije","m'",320]
["3.2","Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla TI DSL 6x2x0,6 GE, od ITO ormana do RT.","m'",60]
["3.3","Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla TI DSL 2x2x0,6 GE, od RT do utičnica RJ-11.","m'",420]
["3.4","Nabavka, isporuka i ugradnja utičnice RJ-11 u instalacionoj kutiji .","kom",19]
["3.5","Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla UTP cat5e (od ITO do RT ).","m'",60]
["3.6","Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog kabla UTP cat5e (od RT do RJ45 utičnice), sa nabavkom i presovanjem muškog konektora na strani RT.","m'",540]
["3.7","Nabavka, isporuka i ugradnja utičnice RJ-45 u instalacionoj kutiji .","kom",26]
["3.8","Nabavka, isporuka i polaganje koaksijalnog kabla RG-6/U za prenos modulisanog RF i IF signala (5-2400MHz), za potrebe izrade instalacije KDS (od ITO do RT).","m'",60]
["3.9","Nabavka, isporuka i polaganje koaksijalnog kabla RG-6/U za prenos modulisanog RF i IF signala (5-2400MHz), za potrebe izrade instalacije KDS (od RT do utičnica). ","m'",320]
["3.10","Nabavka, isporuka i ugradnja utičnice TV u instalacionoj kutiji .","kom",18]
["3.11","Ispitivanje linija komunikacione, telefonske i televizijske mreže i izdavanje izveštaja o ispitivanju.","kom",1]
[null,"SVEGA STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM :"]
{"$rows_empty":11}
[null,"REKAPITULACIJA :"]
[]
["1","PRIKLJUČAK NA JAVNU TK MREŽU",null,0]
["2","OPŠTI INSTALACIONI MATERIJAL",null,0]
["3","STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM",null,0]
[]
[null,"SVEGA :",null,0]
[null,"PDV 20% :",null,0]
[null,"UKUPNO :",null,0]