{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Poslovni","Sheet2","Sheet3","Sheet4","Sheet5","Sheet6"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Poslovni","index":0,"n_rows":318,"n_cols":6,"rows_kept":318,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,3],[6,0,6,3],[6,4,6,5],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[11,1,11,3],[16,0,16,3],[16,4,16,5],[18,1,18,3],[31,0,31,3],[31,4,31,5],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,1,35,3],[40,0,40,3],[40,4,40,5],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[44,1,44,3],[54,0,54,3],[54,4,54,5],[57,1,57,3],[66,0,66,3],[66,4,66,5],[68,0,68,3],[69,0,69,3],[70,1,70,3],[77,0,77,3],[77,4,77,5],[80,0,80,3],[81,0,81,3],[82,1,82,3],[85,1,92,1],[93,1,96,1],[104,0,105,0],[114,0,114,3],[114,4,114,5],[116,1,116,3],[125,0,125,3],[125,4,125,5],[128,1,128,3],[135,0,135,3],[135,4,135,5],[140,1,140,3],[159,0,159,3],[159,4,159,5],[162,1,162,3],[167,0,167,3],[167,4,167,5],[170,1,170,3],[178,0,178,3],[178,4,178,5],[181,1,181,3],[187,0,187,3],[187,4,187,5],[191,1,191,3],[202,0,202,3],[202,4,202,5],[205,1,205,3],[238,1,244,1],[245,1,252,1],[254,1,262,1],[263,1,268,1],[270,1,281,1],[283,0,283,3],[283,4,283,5],[287,1,287,3],[292,0,292,3],[292,4,292,5],[295,0,295,5],[296,0,296,5],[297,0,297,5],[298,1,298,3],[298,4,298,5],[299,1,299,3],[299,4,299,5],[300,1,300,3],[300,4,300,5],[301,1,301,3],[301,4,301,5],[302,1,302,3],[302,4,302,5],[303,1,303,3],[303,4,303,5],[304,1,304,3],[304,4,304,5],[305,1,305,3],[305,4,305,5],[306,1,306,3],[306,4,306,5],[307,1,307,3],[307,4,307,5],[308,1,308,3],[308,4,308,5],[309,1,309,3],[309,4,309,5],[310,1,310,3],[310,4,310,5],[311,1,311,3],[311,4,311,5],[312,1,312,3],[312,4,312,5],[313,1,313,3],[313,4,313,5],[314,1,314,3],[314,4,314,5],[315,0,315,3],[315,4,315,5],[316,0,316,3],[316,4,316,5],[317,0,317,3],[317,4,317,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Рашчишћавање локације, уклањање шибља и дрвећа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км."]
[null,"Обрачун по паушално","пауш.","-"]
["свега Земљани радови:"]
[]
["НАПОМЕНА:"]
["Количине земљаних радова су апроксимативне, а тачне количине ће се утврдити на основу снимљених профила и грађевинске књиге.     "]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Ископ у насипу од дробљеног камена за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископани материјал одложити у оквиру парцеле како би се са њим насуо део испод пешачких стаза."]
[null,"Обрачун по м3","m3",{"v":150,"d":"150.00"}]
["свега Земљани радови:"]
[]
["III","БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда армирано бетонских темељних самаца и греда марке бетона МБ30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. "]
[null,"Обрачун по м3 темеља.","м3",{"v":85,"d":"85.00"}]
[2,"Израда АБ плоче на тлу, д=12цм од бетона МБ30, са мрежом Q131 са припремом горње површине за пријем хидроизолације. Подлога се ради преко тампон слоја шљунка. Арматурна мрежа и шљунак не улазе у цену. "]
[null,"Обрачун по м3 изливене плоче.","м3",{"v":78,"d":"78.00"}]
[3,"Израда армирано бетонских стубова, греда, серклажа, бетоном марке МБ30. Израдити оплату и све армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела."]
[null,"Обрачун по м3 ","m3",{"v":113,"d":"113.00"}]
[4,"Израда армирано бетонски плоче изнад приземља бетоном марке МБ30. Израдити оплату и све армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела."]
[null,"Обрачун по м3 ","m3",{"v":99,"d":"99.00"}]
[5,"Израда потпорног зида у наставку објекта бетоном марке МБ30. Израдити оплату и све армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела."]
[null,"Обрачун по м3 ","m3",{"v":40,"d":"40.00"}]
["свега бетонски и армирачко-бетонски радови:"]
[]
["НАПОМЕНА:"]
["Количина арматуре је узета апроксимативно, а тачна количина биће достављена са детаљима арматуре."]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ЈМ","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Набавка, истезање, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре."]
[null,"Обрачун по килограму.","кг",{"v":35500,"d":"35500.00"}]
["свега Армирачки радови:"]
[]
["НАПОМЕНА:"]
["У јединичне цене унутрашњих зидања и малтерисања, урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле."]
["V","ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x20цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 20цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази и помоћна скела."]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":220,"d":"220.00"}]
[2,"Зидање преградних зидова дебљине 12цм гитер опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела."]
[null,"Обрачун по м2 зида.","м2",{"v":38,"d":"38.00"}]
[4,"Малтерисање зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, \"јединице\" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:3 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и \"прегоревања\"."]
[null,"Обрачун по м2 малтерисане површине."]
[null,"зидови","м2",{"v":375,"d":"375.00"}]
["свега Зидарски и разни зидарски радови"]
[]
[]
["VI","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р,Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда хидроизолације преко АБ плоче на тлу. Изолацију радити двокомпонентним хидроизолационим премазом типа \"Ceresit CL 50\". Слој нанети у два премаза, први слој нанети четком, а други слој нанети попречно преко првог, дебљина сваког слоја не треба да прелази преко 1мм. Премаз треба бити ојачан на ивицама и на пукотинама  заптивним тракама тпа \"CL 152\". Заптивну треку треба поставити у првом премазу"]
[null,"Обрачун по м2 хидроизолације.","м2",{"v":650,"d":"650.00"}]
[2,"Израда хидроизолације преко цементне кошуљице у мокрим чворовима и кухињи. Изолацију радити двокомпонентним хидроизолационим премазом типа \"Ceresit CL 50\". Слој нанети у два премаза, први слој нанети четком, а други слој нанети попречно преко првог, дебљина сваког слоја не треба да прелази преко 1мм. Премаз треба бити ојачан на ивицама и на пукотинама  заптивним тракама тпа \"CL 152\". Заптивну треку треба поставити у првом премазу"]
[null,"Обрачун по м2 хидроизолације.","м2",{"v":30,"d":"30.00"}]
[3,"Набавка и постављање камене вуне - меке у фолији, дебљине 10+10+5 25 цм. Камену вуну поставити као термоизолацију . Камена вуна се поставља на плоче спуштеног плафона."]
[null,"Обрачун по м2 ","м2",{"v":480,"d":"480.00"}]
["свега изолатерски радови:"]
[]
["НАПОМЕНА:"]
["Све мере из шема проверити на лицу места."]
["VII","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израдa покретних брисолеји од екструдираних алуминијумских профила типа М5600. \n \nЛамелице постављати вертикално и качити на подконструкцију преко системских алуминијумских прихватника.  \nДимензије профила изабрна из каталошке понуде произвођача сходно растеру, распону качења и утицају ветра који брисолеј треба да трпи. У овом случају ширина крила брисолеја износи 30цм, а висина варира у односу на позицију.  \n \nПрофил је заштићен процесом пластификације у боји по избору пројектанта и инвеститора. \nКвалитет пластификације доказати сертификатима Qualicoat Seaside. \n \nПроизвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца, односно пројектанта. При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила.\nПокретање на електро погон. Све позиције урадити према шемама из пројекта.\n"]
[null,"Обрачун по м2","м2",{"v":250,"d":"250.00"}]
[2,"Израда и постављање ограде од црне браварије на рампу око амфитеатра и степеништа. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. У цену обрачунати цинковање, фарбање масном бојом у три премаза - боја по избору пројектанта, тежина 17кг/м1."]
[null,"Обрачун по кг","кг",{"v":850,"d":"850.00"}]
["свега Браварски радови:"]
[]
[]
["НАПОМЕНА:"]
["Све мере из шема проверити на лицу места."]
["VIII","ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Стаклене фасаде од алуминијумских побољшаних профила у систему типа ALUMIL SMARTIA M50 HI или слично, видна ширина стуба профила је 50мм. Застакљн трослојним стаклом. \n\nСтакло:\nСтакло спољно - Climaguard - 4mm+4mm+2mm - памплекс\nСтакло средње - флот - 4mm \nСтакло унутрашње нискоемисионо -  4mm + 4mm + 2mm - памплекс\nСпољно и унтрашње стакло обавезно памплекс из безбедносних разлога јер је реч о јавном објекту.\nСпољње и унутрашње стакло тонирано у браонкастој боји по избору пројектанта.\nКоефицијен пролаза топлоте трослојног стакла U=0,700 [W/m²K]\n\nАлуминијумски профили:\n\nПрофили је заштићен процесом пластификације у боји по избору пројектанта (боја тамно браон). Квалитет пластификације доказати сетификатом Qualicoat Seaside. Профили су спојени искључиво тракама од полиамида (никако ПВЦ) водећих Европских произвођача (Technoform, Ensinger и слично)  у складу са стандардом ЕН 14024. Минимална ширина термо прекида мора износити 32мм. Алуминијумски профили који се спајају полиамидима морају имати минимум по једну комору која у делу штока омогућује правилну уградњу и позиционирање термичког прекида прозора у односу на термику фасаде.\nШирина носећег профила максимум 50мм, а дубина 140мм.\nКоефицијен пролаза топлоте алуминијумског профила U=2,800 [W/m²K]\n\n\n  Дихтовање алуминијумских профила и стакла предвидети искључиво ЕПДМ заптивкама, а сви елементи од пластике морају бити од бризганог POLIAMIDA, отпорног на температурне промене. \n\nКоефицијен пролаза топлоте склопа комплетне стаклене фасаде U=1,100 [W/m²K]\n"]
{"$rows_empty":7}
[null,"техничке карактеристике конструкције по SRPS EN 14351-1: пропустиљивост ваздуха  EN12207: klasa 4; водонепропусност\nEN12208: klasa E1350; отпорност на притисак ветра EN2210:   klasa C4/B4;топлотна проводљивост профила EN 10077-2:  Uf =\n1,99 - 2.78 W/m2K.Уградња фасадних профила се врши посредством системских алуминијумских или посебно пројектованих челичних поцинкованих\nанкер плоча. Сви челични делови конструкције треба да су топло цинковани (класа антикорозивне заштите Ц3 ). \nПриликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни\nелементи,као и материјал за хидро изолацију су саставни део позиције. Монтажу вршити према РАЛ систему монтаже уз\nобавезну примену свих елеменате који су предвиђени истом.стандардима.Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност\nнаручиоца,односно пројектанта.При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила.Извођач је\nдужан доставити атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. Све позиције урадити према шемама из пројекта."]
[]
[]
[]
[null,"ШЕМА 1  - 5029цм/312цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 2  - 1889цм/350цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 3  - 1307цм/349цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 4  - 3790цм/3140цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 5  - 795цм/350цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 6  - 795цм/350цм","ком",1]
[null,"ШЕМА 7  - 795цм/370цм","ком",1]
[3,"Унутрашња врата од АЛУ профила од елоксираног алуминијума у боји по избору пројектанта (боја дрвета) са системом заптивања ЕПДМ гумом. Алуминијумска врата типловати у зид и спој са зидом попунити пур-пеном. Атест за испитивање звучне  изолационе моћи према стандарду SRPS U. J6 201:1989,изолованост -класа I -звучна изолација од 35-39db.\n\n"]
[null,"Обрачун по комаду"]
[null,"врата по шеми 1, дим.100/200цм.","ком",1]
[null,"врата по шеми 2, дим.100/200цм.","ком",1]
[null,"врата по шеми 3, дим.80/200цм.","ком",2]
[null,"врата по шеми 4, дим.70/210цм.","ком",4]
[3,"Унутрашња преграда од алуминјумских профила, застакљена довструким стаклом са вратима.\n \n\n\n"]
[null,"преграда по шеми 1,дим.120/240цм.","ком",6]
[null,"преграда по шеми 2,дим.350/240цм.","ком",1]
[null,"преграда по шеми 3,дим.270/150цм.","ком",1]
["свега грађевинска столарија"]
[]
["IX","ПОДАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["RB.","OPIS POZICIJE","JM","KOLIČINA","JC (din.)","UKUPNO"]
[1,"Израда лакоармиране цементне кошуљице d=5cm са термичком изолацијом од следећих материјала на под  приземља:"]
[null,"Стиродур d=10cm"]
[null,"ПВЦ фолија"]
[null,"цементни малтер размере 1:2"]
[null,"арматурна мрежа Q84"]
[null,"Обрачун по м2 све комплет.","m2",{"v":480,"d":"480.00"}]
["свега подарски радови:"]
[]
[]
["X","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Набавка и постављање зидне гранитне керамике на лепак. Плочице I класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Отвори се одбијају."]
[null,"Обрачун по м2 плочица.","м2",{"v":130,"d":"130.00"}]
[2,"Набавка и постављање подне гранитне керамике типа \"ENMON\", по избору пројектанта, на лепак. Гранитну керамику прве класе лепити лепком у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. Уз зид извести соклу од гранитне керамике висине 10цм, што улази у цену. Класа противклизности гранитне керамике Р10."]
[null,"Обрачун по м2 пода.","м2",{"v":480,"d":"480.00"}]
["свега Керамичарски радови:"]
[]
[]
[]
[]
["XI","ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда цементне кошуљице у функцији слоја за пад. Дебљина од 15 до 5 цм."]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[2,"Израда хидроизолације преко цементне кошуљице. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге (грунт малтера).                                        Два Кондора 3 са три слоја Битумена. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом \"А\" - врућ премаз битуменом \"МТХ\" - Кондор 3, залепљен за подлогу - врућ премаз битуменом \"МТХ\" - Кондор 3, смакнут 50 цм и залепљен за претходни слој. - врућ премаз битуменом \"МТХ\""]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[3,"Postaviti Urbancape protivkorensku membranu (ukoliko hidroizolaciona membrana nije otporne na prodor korenja). Preklopiti antikorensku membranu min. 0,5 m na svim stranama i privremeno je fiksirati da je vetar ne podigne."]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[4,"Postaviti Urbancape drenazni sistem (sa rezervoarom ili bez rezervoara, zavisno od klimatske zone objekta);Urbanscape drenažni sistem sa rezervoarom – ploce su perforirane sa jedne strane kako bi omogucile zadržavanje vode. Montirati ploce sa otvorima na gornjoj strani, uz preklapanje; Urbanscape drenažni sistem bez rezervoara– razmotati drenažni sistem pazeci da beli flis bude sa gornje strane"]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[5,"Razmotati Urbanscape Green Roll debljine 4 cm poprecno preko Urbanscape drenažnih ploca/rolni. Postaviti Urbanscape Green Rolls neposredno jednu uz drugu.  Može se ostaviti prostor od 20cm od ivice krova nepokriven, i upotrebiti ga za površinu prekrivenu šljunkom. Ako je potrebno, Urbanscape Green Roll se može iseci do odgovarajuce velicine (najbolje makazama).                                                                                 "]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[6,"Popuniti prostor izmedj\u001eu ivice krova i Urbanscape prekrivacaa mešavinom seduma šljunkom krupnoce 16-32mm.Paziti da  Urbanscape protivkorenska barijera bude u potpunosti pokrivena.Visina šljunka treba da bude na istom nivou sa Urbanscape prekrivacem sa mešavinom seduma."]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":100,"d":"100.00"}]
[7,"Pažljivo razmotati Urbanscape prekrivac sa mešavinom seduma poprecno preko Urbanscape Green Roll. Ako je potrebno, Urbanscape prekrivac sa mešavinom seduma se može iseci do odgovarajuce velicine pomocu makaza ili zakrivljenog sekaca.Urbanscape prekrivaci sa mešavinom seduma moraju prekriti kompletnu površinu Urbanscape Green Rolla. Ukoliko se šljunak stavlja na ivicama, paziti da površina bez vegetacije zauzima najmanje 20 cm od ivice krova.",null," "]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":520,"d":"520.00"}]
[8,"Израда дрвене конструкције крова терасе испред постојећег објекта визиторског центра. Кров терасе покрити теголом у цену урачунати сав потребан материјал и рад",null," "]
[null,"Обрачун по м2 ","m2",{"v":200,"d":"200.00"}]
["свега Тесарски радови:"]
[]
[]
["XII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда лимених опшивки кровног надзитка поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 100цм, дебљине 0,55мм. Испод лима бетон премазати са два слоја хидро-изолације Битум Мултигум, материјал од комбинованог полимера који се наноси са четком. Када се осуши, настаје резистентан и еластичан водо-непропусни слој. Урадити све према детаљу из пројекта. У цену улази лим и премаз."]
[null,"Обрачун по м2.","м2 ",{"v":160,"d":"160.00"}]
["свега Лимарски радови:"]
[]
[]
["XIII","СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда гипс-картонских плафона на металној подконструкцији д=12,5мм. \nНосећа конструкција је челична, галванизована, са спојницама за регулисање висине. За стабилност плафона одговара извођач. Све спојнице су бандажиране, површина припремљена за бојење."]
[null," Обрачун по м2 постављене површине.","m2",{"v":680,"d":"680.00"}]
[null," Обрачун по м1 скривача","m1",{"v":115,"d":"115.00"}]
[2,"Облагање канлизационих цеви гипскартонским влагоотпорним плочама дебљине 12.5 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид систем Кнауф или еквивалентно. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити  глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Све ивице ојачати алу лајснама. У цену улази и радна скела.\nОбрачун по м2 постављене површине."]
[null,"Обрачун по м2 постављене површине.","m2",{"v":85,"d":"85.00"}]
["свега Сувомонтажни радови"]
[]
[]
["XIV","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Облагање фасадних површина природним каменом неправилног облика (типа вујетиначког). У питању је ломљени камен неправилног облика. Дебљина камена треба да буде од 2-3цм. Камен лепити директно на камену површину са лепком прве класе. У цену урачунати постављање фасадне скеле, као и лепак (сав материјал и рад)."]
[null,"Обрачун по м2 постављене површине.","м2",{"v":350,"d":"350.00"}]
[null,"Геровање ивица по м1","м2",{"v":185,"d":"185.00"}]
["свега Фасадерски радови:"]
[]
[]
[]
["XV","МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Бојење са глетовањем зидова, акрилном дисперзијом типа \"Ceresit CT 44\" у тону по избору пројектанта, а глет типа \"Ceresit IN 45\". Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут."]
[null,"Обрачун по м2  обојене површине."]
[null,"зидови м2","М2",{"v":280,"d":"280.00"}]
[null,"шпалетне по м1","М1",{"v":85,"d":"85.00"}]
[2,"Бојење гипс картонских површина, дисперзивним бојама са танкослојним глетовањем. Главе холшрфова или ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по м2  обојене површине.","М2 ",{"v":650,"d":"650.00"}]
[3,"Израда технике типа травертин у боји по избору пројектанта на делове плафона и зидова."]
[null,"Обрачун по м2  обојене површине.","М2 ",{"v":350,"d":"350.00"}]
["свега Молерско-фарбарски радови:"]
[]
[]
["XVI","НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Израда инфопулта од универа у свему према цртежу из пројекта."]
[null,"обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Израда шанка кафеа од универа. Све урадити према детаљима из пројекта и по упутству пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Набавка и уградња елемента у шанк: судопера са славином, индукциона плоча, машина за прање чаша, расхладна витрина, еспресо апарат"]
[null,"судопера са славином","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"машина за прање чаша","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"индукциона плоча","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"расхладна витрина","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"еспресо апарат","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Набавка и испорука барских столица у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":5,"d":"5.00"}]
[5,"Набавка и испорука сета од 4 столице и стола 80/80цм за кафе у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":8,"d":"8.00"}]
[6,"Набавка и испорука сета од 4 фотеље и стола 80/80цм за кафе у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[7,"Набавка и испорука канцелариског стола за 4 особе са 4 канцеларијске столицеу свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"Набавка и испорука канцелариског стола конференциске сале са 3 канцеларијске столицеу свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"Набавка и испорука ормара у канцелариском простору димензије 3м/2.2м у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"Набавка и испорука конференциских столица у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":28,"d":"28.00"}]
[11,"Облагање зида конференциске сале и дела спуштеног плафона, као и стубова универ плоча у свему према пројекту и избору пројектанта."]
[null,"Обрачун по м2","м2",{"v":240,"d":"240.00"}]
[12,"Набавка и испорука витирна за излагање у изложбеној сали у свему према цртежу из пројекта."]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[13,"Набавка и уградња телевизора 70 инча у конференциској сали и у кафеу. Квалитет SAMSUNG или одговарајући"]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[14,"Interaktivni sto sa „Object recognition“ funkcijom (mogućnost prepoznavanja fizičkih objekata na interaktivnoj površini) model Displax Oqtopus OR ili ekvivalentan\n- Tehnologija interakcije: DISPLAX XTR-Shield™ Plus \n- Object recognition TAG: minimalno 6\n- Broj tačaka dodira po tagu: do 4 tačke kontakta\n- Mogućnost detektovanja pozicije, povlačenja i rotacije (position, drag & rotation)\n- Komunikacijski protokol TUIO 1.1 i 2.0\n- Programsko rešenje za kontrolu interakcije DISPLAX Connect\n- Aluminijumsko kućište interakitvnog stola sa „object recognition“ funkcijom sa konstrukcionim ojačanjima dimenzija  1.495 x 812 x 800mm\n- Radni temperaturni opseg digitalnog spoljašnjeg  totema:  0° C  do +40 °C\n- Zaštitno staklo ekrana interaktivnog stola sa „object recognition“ funkcijom  – termički obrađeno,  debljine minimalno 3mm \n- Profesionalni ekran  interaktivnog stola sa OR funkcijom dijagonale minimalno 55“ (140 cm)\n- Osvetljenje profesionalnog ekrana interaktivnog stola sa OR funkcijom:  minimalno 500 nita\n- životni vek profesionalnog ekrana interaktivnog stola sa OR funkcijom:  minimalno 50.000 sati\n- rezolucija profesionalnog ekrana interaktivnog stola sa OR funkcijom: minimalno 4K  3.840 ×2.160, UHD  59PPI, @60Hz\n- Kontrast profesionalnog ekrana interaktivnog stola sa OR funkcijom: minimalno 1.200:1\n- Zaštitni sistem za automatsko gašenje elektronskih komponenti u slučajevima kritično visokih temperatura\n- Lokalni server profesionalnog ekrana interaktivnog stola sa OR funkcijom minimalne konfiguracije:  Procesor  i7  10700; Intel UHD 620 graphics (DX12),  RAM  memorija  16GB  DDR4; SSD  250GB; WINDOWS 10 PRO\n- UPS uređaj:  minimalno  850VA/510W\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Softversko rešenje za prikaz i upravljanje sadržajima na interaktivnom stolu sa Object recognition funkcijom \nFunkcionalnosti,  komponente,  karakteristike softverskog rešenja i aktivnosti koje izvršilac mora sprovesti vezano za softversko rešenje:\n- Softverska aplikacija mora biti dizajnirana,  izrađena i prilagođena zahtevima i potrebama naručioca u smislu funkcionalnosti i komponenti koje sadrži,  sa dizajnom usklađenim sa grafičkim standardima naručioca ”Tejlor mejd”\n- Softversko rešenje mora biti prilagođeno za korišćenje na interaktivnim ekranima sa „object recognition“ funkcijom i ekranima osetljivim na dodir velikog formata ”OR touch screen optimized”\n- Obrada,  kontrola, optimizacija i unos sadržaja dostavljenog od strane naručioca koji se prikazuju kroz softversko rešenje - Izvršilac je u obavezi da izvrši obradu i unos podataka  (tekstovi i multimedija)  na minimalno 2 jezika (srpski i engleski) sa mogućnošžu dodavanja novih jezika u budućnosti\n- Sadržaje je potrebno grupisati u kategorije i podkategorije prema logičkoj strukturi \n- Softversko rešenje mora omogućiti prikaz sadržaja kroz liste,  sa osnovnim podacima o sadržaju  (naslov, fotografija i kratak tektualni opis)\n- Softversko rešenje mora omogućiti detaljan prikaz artikala koji mora da sadrži tekstualni opis,  fotografije, lokaciju objekta  na interaktivnoj mapi- Softversko rešenje mora da sadrži komponentu sa prikazom interaktivne mape sa tagovanim lokacijama  (turističke atrakcije,  lokaliteti od značaja i sl.)\n- Softversko rešenje mora imati funkcionalnost koja omogućava kreiranje rute na interaktivnoj mapi (directions)  kako doći do tagovane lokacije od mesta gde je interaktivni sto sa „object recognition“ funkcijom lociran - administracija preko koje se vrši označavanje objekata na mapi\n- Softversko rešenje mora imati komponentu za prikaz i upravljanje virtuelnim turama – komponenta mora da poseduje funkcionalnosti prikaza sadržaja u  360  formatu sa navigacijom  (kretanjem kroz  360  sadržaje preko  ekrana osetljivog na dodir);\n- Softversko rešenje mora sadržati sistem za dinamičko upravljanje sadržajima na interaktivnim indoor totemima (CMS-Content Management System)  sa sledećim funkcionalnostima:\n- mogućnost kreiranja najmanje 2  korisniča naloga za administratore  sadržaja\n- upravljanje sadržajima na svim jezicima koji se koriste za prezentovanje sadržaja \n- izmene, dopune i dodavanja tekstualnih opisa\n- kreiranje kategorija i podkategorija,  izmene i dopune,  dodavanje naziva, kreiranje i izmene menija\n- izmene i dopune fotografija\n- izmene i dopune virtuelnih tura (sadržaja u 360  formatu) \n- izmene i dodavanja novih lokacija na interaktivnoj mapi sa mogućnošću izmene i dodavanja novih grafičkih elemenata  (pinovi za mapu)\n- U aktivnosti vezane za softversko rešenje potrebno je uključiti instalaciju softverskog rešenja na lokalnom serveru interaktivnog stola sa „object recognition“ funkcijom i izvrši povezivanje na centralni sistem za upravljanje sadržajima\n- U aktivnosti vezane za softversko rešenje potrebno je uključiti obuku osoblja koje odredi naručilac za samostalan rad na unosu,  dopunama i izmenama sadržaja  (administratori sadržaja)\n- Izvršilac je u obavezi da u okviru aktivnosti za softversko rešenje izradi materijal za promovisanje turističkih atrakcija kroz virtuelne ture sa minimalnim karakteristikama: rezolucija 12.000 x 12.000 piksela - minimalan broj virtuelnih tura koje treba izraditi: 10\n\n"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[15,"Interaktivni info totem model imotion G7 Infinitus indoor 55“ ili ekvivalentan\n- Touch screen funkcija MasckedCapTM tehnologija projektovanog kapaciteta (projected capacitive touch technology)\n- senzor za minimalno 40 istovremenih dodira\n- kontroler: štampana ploča sa mini USB konektorom\n- mogućnost programiranja osetljivosti\n- Brzina odziva dodira (Touch response): 6-8 ms\n- Metalno kućište interaktivnog info  totema sa konstrukcionim ojačanjima\n- Stepen otpornosti  kućišta interaktivnog info totema na spoljašnje uticaje  (čestice i tečnost): IP 66\n- Stepen zaštite elektornskih komponenti: IK 10\n- Radni temperaturni opseg interaktivnog info totema:  0°C  do +40°C\n- Zaštitno staklo ekrana interaktivnog info  totema – termički obrađeno\n- Profesionalni ekran  interaktivnog info  totema sa osvetljenjem od: 700 nita\n- životni vek ekrana interaktivnog info  totema:  minimalno 50.000 sati\n- dijagonala ekrana interaktivnog info  totema:  minimalno  55“  (140  cm)\n- rezolucija ekrana: minimalno 4K  3.840 ×2.160, UHD  59PPI, @60Hz\n- Kontrast ekrana interaktivnog info  totema: minimalno 1.200:1\n- Sistem za hlađenje i grejanje interaktivnog info  totema\n- Senzori za merenje temperature unutar kućišta interaktivnog info  totema: minimalno 2 kom\n- Zaštitni sistem za automatsko gašenje elektronskih komponenti u slučajevima kritično visokih temperatura\n- Sekvencijalni sistem za pokretanje komponenti interaktivnog info  totema\n- Lokalni server interaktivnog info  totema minimalne konfiguracije:  Procesor  i7  10700; Intel UHD 620 graphics (DX12),  RAM  memorija  16GB  DDR4; SSD  250GB; WINDOWS 10 PRO\n- Sistem za daljinsko pokretanje lokalnog servera interaktivnog info  totema\n- UPS uređaj:  minimalno  850VA/510W\n- Sigurnosne brave ugrađene u kućište  interaktivnog info  totema za kontrolu pristupa hardverskim komponentama\n- Elektronska jedinica za monitoring i upravljanje radom hardverskih komponenti interaktivnog info  totema - ECU  (Electronic Control Unit)\nIndustrijski internet router za mobilnu internet konekciju  interaktivnog info  totema -  LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; UMTS/DC-HSPA + 850/900/2100 MHz; 400 MHz CPU 64 MB DDR2\nSoftversko rešenje za prikaz i kontrolu sadržaja na interaktivnim indor (unutrašnjim)  info totemima sa modulom za monitoring rada uređaja\nFunkcionalnosti,  komponente,  karakteristike softverskog rešenja i aktivnosti koje izvršilac mora sprovesti vezano za softversko rešenje:\n- Softverska aplikacija mora biti dizajnirana,  izrađena i prilagođena zahtevima i potrebama naručioca u smislu funkcionalnosti i komponenti koje sadrži,  sa dizajnom usklađenim sa grafičkim standardima naručioca ”Tejlor mejd”\n- Softversko rešenje mora biti prilagođeno za korišćenje na ekranima osetljivim na dodir velikog formata ”Touch screen optimized”\n- Obrada,  kontrola,  optimizacija i unos sadržaja dostavljenog od strane naručioca koji se prikazuju kroz softversko rešenje  -  Izvršilac  je u obavezi da izvrši obradu i unos  podataka  (tekstovi i multimedija)  na minimalno  2  jezika  (srpski i engleski)  sa mogućnošžu dodavanja novih jezika u budućnosti\n- Sadržaje je potrebno grupisati u kategorije i podkategorije prema logičkoj strukturi \n- Softversko rešenje mora omogućiti prikaz sadržaja kroz liste,  sa osnovnim podacima o sadržaju  (naslov, fotografija i kratak tektualni opis)\n"]
{"$rows_empty":8}
[null,"U aktivnosti vezane za softversko rešenje potrebno je uključiti instalaciju softverskog rešenja na lokalnim serverima interaktivnih indor (unutrašnjih) info totema - ukupno  4  instalacije)\n- U aktivnosti vezane za softversko rešenje potrebno je uključiti obuku osoblja koje odredi naručilac za samostalan rad na unosu,  dopunama i izmenama sadržaja  (administratori sadržaja)\n- Izvršilac je u obavezi da u okviru aktivnosti za softversko rešenje izradi materijal za promovisanje turističkih atrakcija kroz virtuelne ture sa minimalnim karakteristikama:  rezolucija 12.000 x 12.000  piksela  -  minimalan broj virtuelnih tura koje treba izraditi: 10\n- Izvršilac je obavezi da izvrši instalaciju i podešavawe  softverske aplikacije na lokalnim serverima interaktivnih indoor info totema i izvrši povezivanje na centralni sistem za upravljanje sadržajima\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[16,"Postavka zone virtuelne realnosti sa samostalno operabilnim naočarima za Virtuelnu realnost (standalone VR headset) Meta Quest Pro ili ekvivalentan model\nSamostalno operabilne naočare za prikaz sadržaja virtuelne realnosti – VR video sadržaja - uređaj koji ima mogućnost prikaza sadržaja virtuelne realnosti bez potrebe za povezivanjem sa personalnim računarom ili mobilnim telefonom\n• Paneli ekrana: 2 x LCD panel (1.800 x 1.920 piksela po oku) sa lokalnim zatamnjivanjem pozadinskog osvetljenja\n• Vidno polje: 106º horizontalno × 96º vertikalno\n• Podešavanje rasterećenja oka: mogućnost rilagođavanje rastojanja sočiva od očiju - Razmak sočiva: Mehaničko kontinuirano podešavanje razmaka sočiva za bolji vizuelni kvalitet i manje naprezanje očiju.\n• minimalno 256 GB memorije\n• minimalno 12GB RAM\n• minimalno 10 naprednih VR/MR senzora koji podržavaju 6 stepeni slobode \n• Snapdragon KSR2+ platforma koja je optimizovana za VR da radi sa 50% više snage\n• integrisani zvučnici za reprodukciju audio sadržaja\n• Kontroleri za upravljanje: 2 komada\nKreiranje VR sadržaja - izvršilac je u obavezi da u okviru aktivnosti za postavku zone virtuelne realnosti kreira VR video i VR foto sadržaja za lokalitete od značaja za promociju turističke i kulturne ponude naručioa. VR sadržaje je potrebno kreirati u najvišem produkcijskom kvalitetu sa karakteristikama navedenim u nastavku:\n• Rezolucija i kvalitet VR videa: minimalno 8 K (7.680 x  3.840  px  sa 30fps)\n• Visoki dinamički opseg boja (HDR)\n• Trajanje VR videa: od 120 sekundi do 300 sekundi\n• Broj tačaka snimanja u VR Videu: minimalno 10\n• Potrebno je koristiti pokret u VR videu sa stabilizacijom 9-osnim žiroskopom\n• Potrebno je izvršiti postpordukcijsku obradu VR videa koja obuhvata potpuno uklanjanje paralaksa, kolor korekcije i stabilizaciju\n• U VR video materijal je potrebno inkorporirati animirane grafičke elemente i tekstualne ispise sa dodatnim informacijama o lokalitetima i objektima od značaja\n• U VR Video sadržaje je potrebno inkorporirati namenski kreiran audio narativ uz dodavanje licencirane muzičke teme u pozadini VR videa\n• Potrebno je izvršiti obradu i optimizaciju VR videa za prikaz na onlajn platformama YouTube,  Meta i Vimeo\n• Potrebno je produkovati VR fotografije rezolucije minimalno 12 K (12.000 x  12.000  px)\n• U produkciji je potrebno primeniti 3 D tehnologiju\n• Kreirani foto VR sadržaji moraju imati Visoki dinamički opseg boja (HDR)\n• Broj VR fotografija snimljenih iz vazduha (aerial panoramic photo) predviđen projektom: minimalno 10\n• Broj VR fotografija snimljenih sa zemlje predviđen projektom: 10\n• U postpordukcijskoj obradi VR fotografija neophodno je izvršiti potpuno uklanjanje paralaksa i kolor korekcije\n• Izrađene VR video sadržaje i VR fotografije je potrebno optimizovati za prikaz kroz progresivnu veb aplikaciju\n• Izrađene VR video sadržaje je potrebno optimizovati za prikaz kroz VR aplikaciju za Meta platformu i samostalno operabilne VR naočare\n"]
{"$rows_empty":11}
[null,"Обрачун по ком","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["свега намештај и опрема:"]
[]
[]
[]
["XVII","ЗАВРШНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧИНА","ЈЦ (дин.)","УКУПНО"]
[1,"Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољњих површина."]
[null,"Обрачун по м2 очишћене површине.","М2",{"v":600,"d":"600.00"}]
["свега Завршни радови:"]
[]
[]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:"]
["III","БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:"]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ:"]
["V","ЗИДАРСКИ И РАЗНИ-ЗИДАРСКИ РАДОВИ:"]
["VI","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
["VII","БРАВАРСКИ РАДОВИ:"]
["VIII","ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:"]
["IX","ПОДАРСКИ РАДОВИ:"]
["X","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:"]
["XI","ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:"]
["XII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ:"]
["XIII","СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:"]
["XIV","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:"]
["XV","МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
["XVI","НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА:"]
["XVII","ЗАВРШНИ РАДОВИ:"]
["УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А:"]
["ПДВ:"]
["УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ОМ:"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}