{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":302,"n_cols":8,"rows_kept":302,"merged":[[136,0,137,0],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[136,3,137,3],[136,4,137,4],[136,5,137,5],[136,6,137,6],[136,7,137,7],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[142,2,143,2],[142,3,143,3],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[142,6,143,6],[142,7,143,7],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[155,2,156,2],[155,3,156,3],[155,4,156,4],[155,5,156,5],[155,6,156,6],[155,7,156,7],[209,0,211,0],[209,1,211,1],[209,2,211,2],[209,3,211,3],[209,4,211,4],[209,5,211,5],[209,6,211,6],[209,7,211,7],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[239,2,240,2],[239,3,240,3],[239,4,240,4],[239,5,240,5],[239,6,240,6],[239,7,240,7],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[241,2,243,2],[241,3,243,3],[241,4,243,4],[241,5,243,5],[241,6,243,6],[241,7,243,7],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[245,2,246,2],[245,3,246,3],[245,4,246,4],[245,5,246,5],[245,6,246,6],[245,7,246,7],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[247,2,248,2],[247,3,248,3],[247,4,248,4],[247,5,248,5],[247,6,248,6],[247,7,248,7],[279,0,279,7],[280,1,280,3],[280,4,280,7],[281,1,281,3],[281,4,281,7],[282,1,282,3],[282,4,282,7],[283,1,283,3],[283,4,283,7],[284,4,284,7],[285,1,285,3],[285,4,285,7],[286,1,286,3],[286,4,286,7],[287,1,287,3],[287,4,287,7],[288,1,288,3],[288,4,288,7],[289,1,289,3],[289,4,289,7],[290,1,290,3],[290,4,290,7],[291,1,291,3],[291,4,291,7],[292,1,292,3],[292,4,292,7],[293,1,293,3],[293,4,293,7],[294,1,294,3],[294,4,294,7],[295,1,295,3],[295,4,295,7],[296,1,296,3],[296,4,296,7],[297,1,297,3],[297,4,297,7],[298,1,298,3],[298,4,298,7],[299,0,299,3],[299,4,299,7],[301,0,301,7]]}
["Предмер и предрачун - 1. Грађевинско-занатски радови на реконструкцији и адаптацији"]
["Назив објекта: Музеј кошарке, По+П+1, к.п.бр.454/2 К.О. Чачак"]
["Инвеститор: Град Чачак"]
[]
[]
[]
[]
["Све цене су изражене у динарима Републике Србије - РСД, без обрачунатог ПДВ-а."]
["Ред. бр.","Опис позиције","Јед. мере","Колич.","Рач.опер.","Јед.цена","Рач.опер.","Укупно  "]
["1. ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ",{"$nulls":6},"       "]
[1,"Упознавање са пројектно-техничком документацијом и свим предвиђеним грађевинским радовима. \nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"x",null,"=",{"$f":"D11*F11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Облик, изглед, начин постављања табле према прописима за ову позицију.                                     Обрачун по комаду табле.","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D12*F12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а по техничким прописима. Табла је димензија 80х60цм.\nОбрачун по комаду табле.\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D13*F13","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Накнада за увођење  привременог градилишног прикључка за електричну енергију. \nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Накнада за увођење градилишне воде.                                                   Обрачун паушално.","паушално",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Накнада за заузеће тротоара. Обрачун по данима заузетости.","дан",180,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, материјала и радника. Бараку израдити од монтажних елемената или дасака дебљине 1\" са дрвеном конструкцијом. Бараку покрити даскама и тер папиром или салонитом.            Обрачун паушално.","паушално",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Израда прилазних рампи-трепни, за допрему материјала или одвоз шута. Трепну извести од фосни и цеви за фасадну скелу или од дрвене грађе. Трепна је ширине 1,0 м. \nОбрачун по м’ дужине рампе.\n"," м’",12,"x",null,"=",{"$f":"D18*F18","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"Израда радних надстрешница за рад, обраду грађе и друго. Радне надстрешнице израдити од фосни и цеви за фасадну скелу или дрвене грађе. Преко надстрешнице од фосни поставити слој тер папира и причврстити летвама и ексерима.   Обрачун по м² надстрешнице.","м²",30,"x",null,"=",{"$f":"D19*F19","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе. Са спољне стране платформи поставити фосне на \"кант\". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. \nОбрачун по комплету монтиране скеле.\n","комплет",1,"X",null,"=",{"$f":"D20*F20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[11,"Монтажа и демонтажа мобилне скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут. \nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Укидање довода гаса јавног предузећа ''Србија Гас'' у објекат са пажљивом демонтажом и уклањањем инсталација и опреме према упутству јавног предузећа и упутству инвеститора.                     Обрачун паушално.","паушално",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Грубо чишћење - у току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију удаљености 10км према упутству инвеститора. \nОбрачун по м² нето површине.\n","м²",539.22,"x",null,"=",{"$f":"D23*F23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[14,"Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити шут, вишак земље и други отпадни материјал, утоварити у камион и одвести на  депонију удаљености 10км према упутству инвеститора. \nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"x",null,"=",{"$f":"D24*F24","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[15,"Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина и припрема за предају инвеститору. \nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"x",null,"=",{"$f":"D25*F25","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[16,"Демонтажа, утовар  и одвожење намештаја и инвертара. У цену је укључен транспорт и депоновање намештаја до 10км удаљености према инструкцијама инвеститора.\nОбрачун паушално.\n","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D26*F26","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H11:H26)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["2. РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ"]
[1,"Рушење бетонских пешачких стаза око објекта са скидањем свих слојева до земље.                   Обрачун по м² стаза.","м²",91.78,"x",null,"=",{"$f":"D30*F30","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Демонтажа дрвених двокрилних улазних врата са стаклом заједно са штоком димензија 145х246цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтирана врата пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености према инструкцијама инвеститора. \nОбрачун по комаду врата.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Демонтажа дрвених прозора димензија 97х170цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености по упутству инвеститора.                            Обрачун по комаду прозора. ","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Демонтажа дрвених прозора димензија 121х220цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору је са унутрашње стране заштитна метална мрежа због фискултурне сале. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",8,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Демонтажа дрвених прозора димензија 111х62цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Демонтажа дрвених прозора димензија 66х123цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору су са спољашње стране заштитне вертикалне металне решетке. Прозор демонтирати заједно са спољашњим металним решеткама. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Демонтажа дрвених прозора димензија 66х135цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору су са спољашње стране заштитне вертикалне металне решетке. Прозор демонтирати заједно са спољашњим металним решеткама. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Демонтажа дрвених прозора димензија 106х165цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору су са спољашње стране заштитне вертикалне металне решетке. Прозор демонтирати заједно са спољашњим металним решеткама. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км  удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Демонтажа дрвених двокрилних улазних врата димензија 134х273цм заједно са штоком, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтирана врата пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км  удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду врата.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Демонтажа дрвених прозора димензија 104х134цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору су са спољашње стране заштитне вертикалне металне решетке. Прозор демонтирати заједно са спољашњим металним решеткама. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Демонтажа дрвених прозора димензија 127х220цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. На прозору је са унутрашње стране заштитна метална мрежа. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Демонтажа дрвених прозора димензија 97х163цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора.                             Обрачун по комаду прозора.","комада",12,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Демонтажа дрвених прозора димензија 105х163цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије.   Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Демонтажа дрвених прозора димензија 88х134цм, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. Демонтиране прозоре пажљиво склопити, утоварити на камион, одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду прозора.\n","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Демонтажа металних једнокрилних улазних врата подрума, димензија 86х180цм заједно са штоком, са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће столарије. \nДемонтирана врата пажљиво склопити, утоварити на камион одвести и депоновати на место до 10км удаљености  по упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду врата.\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"Демонтажа унутрашње металне  заштитне мреже  прозора дим. 121/220цм са прозора на фискултурној сали у приземљу  и депоновање на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по комаду демонтиране мреже.\n","комада",8,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"Демонтажа унутрашње металне  заштитне мреже  прозора дим. 127/220цм са прозора на фискултурној сали у приземљу и депоновање на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по комаду мреже.\n","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"Демонтажа унутрашњих металних  заштитних решетки  прозора дим. 97/163цм са прозора на фискултурној сали (на висини спрата) и депоновање на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по комаду мреже.\n\n","комада",6,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"Демонтажа унутрашњих дрвених врата заједно са штоком и праговима. Демонтирана врата пажљиво склопити, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора. \nОбрачун по комаду врата.\n","комада",12,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"Демонтажа и пажљиво скидање фасадне троугаоне дрвене декорације са летвама (дим. 269x186цм и 328x156цм на југозападној и југоисточној фасади, дим. 274x186цм, 282x186цм и 328 x156цм на североисточној фасади), са претходном израдом цртежа и техничке документације постојеће декорације. Позиција обухвата  одвожење и депоновање на место према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по комаду фасадне декорације.\n","комада",9,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Демонтажа парапетне дрвене облоге зидова у фискултурној сали до висине 1.80м, утовар и одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² дрвене облоге.\n","м²",139.27,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"Демонтажа дрвене облоге плафона (од фарбаних дрвених летви) у фискултурној сали и одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² дрвене облоге.\n","м²",379.71,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"Демонтажа дрвене облоге плафона (ламперије) у приземљу (у канцеларији, помоћној просторији, свлачионици, тоалетима са тушем  и предпростором) и на спрату (у свлачионицама, помоћној просторији, собама и тоалету) и одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² ламперије.\n","м²",180.36,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"Демонтажа ограда унутрашњих степеништа од дрвета и метала. Ограду пажљиво демонтирати, делове ограде очистити за поновну употребу, или утоварити на камион и одвести са шутом на депонију удаљену до 15 км.                   Обрачун по м’ ограде.\n","м’",6.55,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"Скидање пода од керамичких плочица у приземљу и на спрату, скинути све слојеве до бетонске/дрвене конструкције. Позиција обухвата одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² скинутих плочица.\n","м²",62.31,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"Скидање пода од терацо плочица у свлачионици у приземљу. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске/дрвене конструкције. Одвести шут на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м² скинутих плочица.\n","м²",20.36,"X",null,"=",{"$f":"D55*F55","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[27,"Скидање паркета у фискултурној сали. Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет и лајсне пажљиво демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, и заједно са шутом утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 10 км удаљености. \nОбрачун по м² пода.\n","м²",265.17,"X",null,"=",{"$f":"D56*F56","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[28,"Скидање ламината у  канцеларији приземља и на спрату у свлачионицама и помоћним просторијама. Пажљива демонтажа ламината заједно са лајснама. Ламинат и лајсне пажљиво демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, утоварити у камион и са шутом одвести на место које одреди инвеститор до 10 км удаљености. \nОбрачун по м² пода.\n","м²",101.44,"X",null,"=",{"$f":"D57*F57","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[29,"Демонтажа пода од камених плоча/опеке у земљаној подлози у подруму. Плоче демонтирати, очистити и сложити на место према упутству инвеститора. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор до 10 км удаљености.\nОбрачун по м² пода .\n","м²",20.27,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"Рушење цементне кошуљице у подруму (у претпростору и једној техничкој просторији). Цементну кошуљицу скинути до слоја земље. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по м² пода.\n","м²",27.24,"X",null,"=",{"$f":"D59*F59","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[31,"Рушење цементне кошуљице у приземљу. Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по м² пода.\n","м²",352.09,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"Рушење бетонске подне плоче у фискултурној сали са свим слојевима до земље, утовар и одвожење шута на место према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м² подне плоче.\n","м²",265.17,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"Обијање малтера са свих унутрашњих зидова и плафона. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора. \nОбрачун по м² обијене површине, отвори се одбијају.\n","м²",700.72,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"Обијање зидних керамичких плочица на лепку, са свим слојевима до опеке. Позиција обухвата обијање, утовар и одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² зидних плочица.\n","м²",66.43,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"Обијање малтера са свих фасадних зидова, пажљиво и до опеке са чишћењем спојница уз скидање фасадне орнаменталне пластике уз израду полиестерских калупа ради замене новом по узорку постојеће. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.  \nОбрачун по м² обијене површине.\n","м²",584.12,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"Обијање малтера са фасадне сокле до опеке са чишћењем спојница. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по м² обијене површине.\n","м²",132.08,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"Рушење дрвених међуспратних конструкција између приземља и спрата на бочним секторима од сале (сектор улаза и пратећих просторија). Дрвене елементе пажљиво демонтирати, скинути, очистити, скинуту грађу  обрадити и искористити за дрвене рукохвате и обраду степеништа - трибина Позиција обухвата рушење, утовар и одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м² дрвене међуспратне конструкције.\n","м²",108.68,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"Уклањање минералне вуне  са најлоном преко таванске конструкције. Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м² уклоњене вуне.\n","м²",108.68,"X",null,"=",{"$f":"D67*F67","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[39,"Рушење дрвенe таванске конструкције. Дрвене елементе пажљиво демонтирати, скинути, очистити, скинуту грађу  обрадити и искористити за дрвене рукохвате и обраду степеништа - трибина.  Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м² хоризонталне површине.\n","м²",386.17,"X",null,"=",{"$f":"D68*F68","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[40,"Демонтажа међуспратне конструкције “Пруског свода” са челичним носачима изнад подрума и одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености.                              Обрачун по м² демонтиране површине.","м²",54.64,"X",null,"=",{"$f":"D69*F69","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[41,"Демонтажа и уклањање дрвеног балкона на спрату, дим. у основи 8.5м x 1.21м, са конзолном дрвеном конструкцијом, дрвеном оградом и бродским подом. Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун пaушално.\n","паушално",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 10 цм на спрату. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. У цену улази и помоћна скела. \nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",1.79,"X",null,"=",{"$f":"D71*F71","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[43,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 12 цм у приземљу. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. У цену улази и помоћна скела.\nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",1.12,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 21 цм у приземљу. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. У цену улази и помоћна скела.\nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",2.3,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 35 цм у приземљу. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. У цену улази и помоћна скела.\nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",23.73,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 35 цм на спрату. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. У цену улази и помоћна скела. \nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",20.31,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"Рушење унутрашњих зидова од опеке дебљине 45цм, у подруму. Рушење зидова извести пажљиво, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености. \nУ цену улази и помоћна скела. \nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",12.45,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"Демонтажа преградног зида од стакла са челичним рамом, дим. 2.25м x 2.60м, дебине 4мм. Зид се налази између  унутрашњег  степеништа и оставе у приземљу. Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун комплетно.\n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"Рушење димњака од опеке у продужном малтеру  –  изнад крова. Димњак пажљиво порушити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора. \nОбрачун по м³ зида димњака.\n","м³",5.18,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"Рушење дела фасадног зида од опеке и формирање нише за уградњу ''слепих'' врата, на основу некадашњег изгледа према архивским подацима о објекту, уз одвожење шута на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености.\nОбрачун по м³ порушеног зида од опеке.\n","м³",0.93,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"Демонтажа и уклањање дрвених унутрашњих степеништа на металној конструкцији. Позиција обухвата демонтажу, утовар и  одвожење на депонију према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по комплету.\n","комплет",2,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"Скидање кровног покривача од фалцованог црепа Тоза Марковић Кикинда, модел 272  и слемењака. Позиција обухвата скидање црепа, утовар и  одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² косе површине.\n","м²",648.4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"Скидање кровних летви и дашчане подлоге крова. Позиција обухвата скидање летви и дашчане подлоге, утовар и  одвожење на место према упутству инвеститора до 10км удаљености. \nОбрачун по м² косе површине.\n","м²",648.4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"Скидање дрвене кровне конструкције – рогова 12/16цм. Рогове пажљиво демонтирати, скинути, очистити,  скинуту грађу  обрадити и искористити за дрвене рукохвате и обраду степеништа - трибина. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. \nОбрачун по м² хоризонталне површине.\n","м²",531.11,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"Скидање носећих елемената дрвене кровне конструкције. Грађу очистити, обрадити и искористити за дрвене рукохвате и обраду степеништа/трибина. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. \nОбрачун по комплету. \n","комплет",11,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"Скидање постојеће дрвене облоге стрехе. Скинут материјал и шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. \nОбрачун по м² облоге. \n","м²",82.3,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"Штемовање зидова од опеке ради уградње армиранобетонских таваница дебљине 20.0 цм и 30.0 цм. Дубина штемовања је 20.0 цм до 25.0 цм, све према ситуацији на лицу места. Оштемовани материјал се прикупља и одвози на депонију. Тачну дубину и количину штемовања  одредити на лицу места, према ситуацији на терену, пројекту конструкције, по инструкцијама грађевинског инжењера задуженог за статику, пројектанта и надзорног органа. \nОбрачун је по комаду штемовања.\n","комада",90,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"Проширивање и пробијање отвора на позицији фискултурна сала – нови изложбени простор у приземљу и пробијање отвора за пролаз  на спрату. Позиција обухвата рушење, утовар и одвожење шута на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по м³ рушене опеке.\n","м³",3.39,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"Демонтажа олука, олучних вертикала и хоризонтала, опшивки прозора, димњака и других елемената од лима.\nЛимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. \nОбрачун по комплету.\n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"Демонтажа и рушење комплетне припадајуће водоводно – канализационе инсталације са санитарном опремом и пратећим елементима. Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење  на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по комплету. \n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"Демонтажа постојећих електро инсталација са електро опремом, расветом, електро галантеријом и пратећим елементима. Позиција обухвата демонтажу, утовар и одвожење  на депонију до 10км удаљености према упутству инвеститора.\nОбрачун по комплету. \n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"Демонтажа постојећег система за видео-надзор са пратећом опремом и депоновање на место према упутству инвеститора. \nОбрачун по комплету. \n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"Демонтажа комплетног система грејања и вентилације са радијаторима, танком за мазут, клима комором, три гасна котла и пратећом опремом. Позиција обухвата демонтажу, утовар и депоновање према упутствима инвеститора на место до 10км удаљености.\nОбрачун по комплету. \n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"Демонтажа три држача заставе, две табле са називом улице и једном таблом са називом објекта са фасаде.\nОбрачун по комплету. \n","комплет",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H30:H93)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[1,"Ручни ископ земље III категорије за дренажу објекта. Ископ извести према упутствима пројектанта. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију до 10км удаљености.                            Обрачун по м³ ископане земље.","м³",52.47,"x",null,"=",{"$f":"D97*F97","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Набавка и насипање крупнијег туцаника у дренажни ров. Преко постављених дренажних цеви насути туцаник предвиђене гранулације. Туцаник насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Све према упутствима пројектанта.                Обрачун по м³ набијеног туцаника.","м³",17.49,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Набавка и насипање слоја шљунка у дренажни ров, преко туцаника. Преко постављених дренажних цеви и туцаника насути природан шљунак. Шљунак сипати у слојевима и пажљиво набити дрвеним набијачима. Све према упутствима пројектанта.\nОбрачун по м³ набијеног шљунка.\n","м³",11.66,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Ручни ископ земље III категорије за АБ плато под чилером дебљине 20 цм, дим. основе 300x400цм на северозападном делу дворишта. Ископ извести према упутствима пројектанта. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. \nОбрачун по м² ископане земље.\n","м²",12,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Ручни ископ земље III категорије за подну АБ плочу на тлу дебљине 20 цм са степенишним темељима на делу објекта подрум, сала у приземљу и новопројектованог дела за запослене у приземљу. Дубина ископа 80цм. Ископ извести према упутствима пројектанта. Дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. \nОбрачун по м² ископане земље.\n","м²",371.61,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Ручни ископ земље III категорије за тротоаре око објекта дебљине 10 цм. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. \nОбрачун по м² ископане земље.\n","м²",91.78,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Набавка, транспорт и разастирање шљунка дебљине 10цм,  испод темељних стопа. Шљунак насипати у слојевима и набити, до потребне збијености, све према упутствима пројектанта и пројекту.                                           Обрачун по м³ набијеног шљунка. ","м³",0.97,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. \nОбрачун по м³ набијеног шљунка.\n","м³",9.18,"x",null,"=",{"$f":"D104*F104","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"Набавка, транспорт и разастирање шљунка дебљине 20цм испод подних АБ плоча. Шљунак насипати у слојевима и набити, до потребне збијености, све према упутствима пројектанта и пројекту. \nОбрачун по м³ набијеног шљунка.\n","м³",71.57,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Набавка, транспорт и разастирање шљунка дебљине 20цм  испод АБ платоа под чилером димензија 300цм x 400цм, уз северозападну страну објекта. Шљунак насипати у слојевима и набити, до потребне збијености, све према упутствима пројектанта и пројекту. \nОбрачун по м³ набијеног шљунка.\n","м³",2.4,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H97:H106)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["4. БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[1,"Бетонирање АБ платоа дебљине 20цм, димензија 300х400цм на позицији северо-западног дела дворишта. Бетон је марке МБ 30. Израдити оплату и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. \n У цену улази оплата. \nОбрачун по м³ изливене плоче.\n\n","м³",2.4,"x",null,"=",{"$f":"D110*F110","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда тротоара око објекта од бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 20. Горњу површину тротоара обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати.                                 Обрачун по м³ тротоара.\n\n","м³",9.2,"x",null,"=",{"$f":"D111*F111","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Израда АБ подне плоче на тлу подрума и приземља (фискултурне сале и сектора за запослене) дебљине 20цм и темеља самаца 100/150/50цм,  марке МБ 30. Израдити оплату и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. У цену улази оплата\nОбрачун по м³ изливене плоче.\n","м³",76.8,"x",null,"=",{"$f":"D112*F112","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Бетонирање АБ међуспратне конструкције - плоче приземља дебљине 20.0 цм и косе плоче степеница  из подрума дебљине 16.0 цм, бетон Ц25/30, све у глаткој оплати са потребним подупирачима, у свему према плановима оплате и арматуре.\nИзрадити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. \nУ цену улазе и оплата, подупирачи  и помоћна скела. \nОбрачун по м² изливене плоче.\n","м²",53.87,"X",null,"=",{"$f":"D113*F113","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Израда бетонских степеника од набијеног бетона МБ 20. Израдити оплату степеника по детаљима и пројекту. Степенике бетонирати преко косе плоче. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата.                                   Обрачун по м³ изведених степеника.","м³",9.31,"X",null,"=",{"$f":"D114*F114","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Бетонирање АБ међуспратне конструкције - плоче спрата дебљина 20.0 цм и 30.0 цм и косе плоче трибина дебљине 20цм,  бетон Ц25/30, све у глаткој оплати са потребним подупирачима, у свему према плановима оплате и арматуре. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру.  У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. \nОбрачун по м² изливене плоче.\n","м²",304.4,"x",null,"=",{"$f":"D115*F115","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Бетонирање АБ вертикалних серклажа у зидовима од опеке у подруму, 15/15. 20/15, бетоном марке МБ 25. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. \nУ цену улази оплата. \nОбрачун по м³ серклажа.\n","м³",3.8,"x",null,"=",{"$f":"D116*F116","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Бетонирање АБ косих серклажа на калканима, димензија (ширина зида)/20цм, бетон C25/30, са двостраном оплатом, у свему према постојећем стању и плановима оплате и арматуре. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. \nУ цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела.                                 Обрачун по м³ серклажа.\n","м³",7,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Бетонирање АБ греде – серклажа са анкер плочом за монтирање челичних носача. Греду израдити бетоном C25/30, у двостраној оплати. Греде су димензија (ширина зида)/40 цм. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. Ценом је обухваћена иградња анкера за челичну конструкцију, oплата и помоћна скела.\nОбрачун по м³ серклажа.\n","м³",25.41,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Израда АБ надвратних греда, марке МБ 20. Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. \nОбрачун по м³ надвратника.\n","м³",0.15,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Израда АБ надвратних греда лучних отвора на фискултурној сали – изложбеном простору у приземљу и на спрату, марке МБ 20. Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима и према пројекту статике, описима и предмеру. \nУ цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. \nОбрачун по м³ надвратника.\n","м³",2.7,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Израда слоја мршавог бетона дебљине 10цм као носача хидроизолације подних плоча, преко слоја шљунка, према пројекту статике, описима и предмеру.\nОбрачун по м³ мршавог бетона. \n","м³",36.42,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Санација постојећих спољних степеница, на позицијама главног и споредних улаза, са свим потребним оплатама, бетонирањем, равнањем и подлогом за завршну обраду, према пројекту статике, описима и предмеру.                                    Обрачун по м² степеница.   \n","м²",15.27,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H110:H122)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["5. АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[1,"Набавка, машинско исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре B500 и MAG500/560, aрматурних шипки и мреже Б500Б са свим припрадајућим материјалом (дистанцери, хватачи, армирачка жица...), aрматура шипова, у свему према детаљима арматуре. Количина је процењена, права количина после израде пројекта за извођење.                                   Обрачун по кг уграђене арматуре.                                                                                                            ","кг",12300,"x",null,"=",{"$f":"D126*F126","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H126)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["6. ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Израда цементне кошуљице дебљине 8 цм, као подлоге за подове на свим етажама. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком \"јединицом\", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.                                                          Обрачун по м² кошуљице.\n","м²",666.05,"x",null,"=",{"$f":"D130*F130","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда цементне кошуљице дебљине 6 цм. Кошуљицу извести преко уграђене блажујке на позицији соба легата на I спрату. Блажујку пре наношења кошуљице, очистити. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком \"јединицом\", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.Обрачун по м² кошуљице.\n","м²",87.34,"x",null,"=",{"$f":"D131*F131","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Зидање преградних зидова пуном опеком у подруму, д=15 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. \nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",7.34,"x",null,"=",{"$f":"D132*F132","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Зидање преградних зидова пуном опеком у подруму, д=20 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. \nОбрачун по м³ зида, отвори се одбијају.\n","м³",1.49,"x",null,"=",{"$f":"D133*F133","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Зазиђивање пуном опеком некадашњег отвора за спољашња метална врата у подруму, д=15 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.       Обрачун по м³ зида, отвори се одбијају.","м³",0.52,"X",null,"=",{"$f":"D134*F134","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Малтерисање зидова од опеке у подруму. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати цементним млеком. Нанети два слоја малтера и изравнати га. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог ''сушења'' и прегоревања.\nОбрачун по м² малтерисаног зида од опеке.\n","м²",180.37,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Малтерисање и обликовање нише на фасади за уградњу ''слепих'' врата   објекта за реплику некадашњих врата, према архивској грађи за објекат. \nОбрачун по м² малтерисане нише.\n","м²",5.08,"x",null,"=",{"$f":"D136*F136","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Зидање димњака пуном опеком изнад крова.\nЗидати пуном фасадном опеком прве класе у продужном малтеру размере 1:1:6. За зидање користити целе опеке и половине равно одсечених ивица. Хоризонталне и вертикалне спојнице морају бити исте дебљине, увучене до 2 цм. Приликом зидања користити четвртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара димензијама фуга. Слог мора бити правилан. Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. Унутрашњу страну димњачких канала обрадити приликом зидања. Фуге са спољне стране обрадити цементним малтером размере 1:2, по упутству пројектанта. У цену улазе и фуговање и помоћна скела. Димњачке вертикале ће се користити за вентилацију подрума. \nОбрачун по м³.\n\n","м³",5.18,"x",null,"=",{"$f":"D137*F137","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H130:H137)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["7.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Израда хоризонталне хидроизолације на позицијама подних плоча у подруму и у приземљу. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге са повијањем уз зид. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10цм, посебну пажњу посветити варењу спојева.\nОбрачну по м².\n\n","м²",357.85,"x",null,"=",{"$f":"D142*F142","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда вертикалне хидроизолације у подрумским просторијама, тоалету и чајној кухињи за запослене у приземљу. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. \nУ тоалету приземља целом висином, у кухињи подићи уз зидове до висине 1,6м, а све подрумске зидове хидроизоловати целом висином зида – зидове тоалета и подстанице за грејање. Хладни премаз битулит \"А\" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10цм, посебну пажњу посветити варењу спојева.\nОбрачун по м².","м²",221.15,"x",null,"=",{"$f":"D143*F143","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[3,"Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира са 500гр/м2 битумена. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15цм. Наставаке трака поставити наизменично, померање за јачање 50цм.                                 Обрачун по м² кровне површине.","м²",648.4,"X",null,"=",{"$f":"D145*F145","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Постављање термоизолације екструдираног полистирена, дебљине 2цм. Плоче поставити у систему пливајућег пода, а све према пројекту. Позиција обухвата набавку и постављање.     Обрачун по м² постављених плоча.","м²",357.78,"x",null,"=",{"$f":"D146*F146","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Постављање термоизолације екструдираног полистирена, дебљине 2цм. Плоче поставити у систему пливајућег пода на позицији међуспратне конструкције, а све према пројекту. Позиција обухвата набавку и постављање екструдираног полистирена. \nОбрачун по м² постављених плоча.\n","м²",244,"x",null,"=",{"$f":"D147*F147","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Постављање термоизолације  камене вуне, дебљине 30цм. Плоче поставити између челичних носача кровне конструкције и изнад таваница од гипс-картонских плоча. Паропропусну фолију поставити са доње стране, а све према пројекту. Позиција обухвата набавку и постављање камене вуне.\nОбрачун по м² постављених плоча.\n","м²",395.53,"x",null,"=",{"$f":"D148*F148","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H142:H148)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["8.МОНТАЖНИ РАДОВИ СУВЕ ГРАДЊЕ  - ГИПСАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Израда преградног зида дебљине 15 цм у приземљу, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.    Обрачун по м² постављене површине.","м²",29.8,"x",null,"=",{"$f":"D152*F152","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда преградног зида дебљине 20,5 цм, на спрату, двострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем. Преградни зид израдити од двоструких поцинкованих профила ЦW 100+100, поставити камену вуну дебљине 100 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. \nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",15.64,"x",null,"=",{"$f":"D153*F153","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Израда преградног зида дебљине 15 цм, у приземљу, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким влагоотпорним гипс картонским плочама ГКП 12,5 мм + ГКБ 12,5 мм. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100 мм и обложити двоструким влагоотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. \nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",6.04,"X",null,"=",{"$f":"D154*F154","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Израда преградног зида дебљине 15цм, двоструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм – са једне стране зида влагоотпорним, једнострука метална потконструкција обложена обострано, систем Knauf W113. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 100, поставити минералну вуну дебљине 10 цм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. \nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",18.84,"X",null,"=",{"$f":"D155*F155","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Облагање зидова двоструким гипс-картонским плочама ГКБ 12,5мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Укупна дебљина облоге је 48 мм. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм са ојачањима, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном вуном дебљине 75 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта.\nПозиција се односи на зидове у приземљу и на спрату,  формирање лукова над пролазима у салу, у приземљу и на спрату, затварање прозорских отвора са унутрашње стране и ниша у зидовима.  У цену улази и радна скела.\nОбрачун по м².\n","м²",613.89,"X",null,"=",{"$f":"D156*F156","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[6,"Израда спуштеног плафона са двоструким гипс-картонским плочама са челичном потконструкцијом и облагање влагоотпорним гипс картонским плочама ГКБ 12,5мм + ГКБ 12,5мм. Потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Позиција се односи на облагање плафона у подруму.\nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",49.49,"X",null,"=",{"$f":"D158*F158","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Израда спуштеног плафона са двоструким гипс-картонским плочама са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5мм. Потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Позиција се односи на облагање свих плафона у објекту и косе плоче степеница-трибина у сали.\nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",620.25,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Облагање кровне конструкције таванских простора двоструким ватроотпорним Fireboard А1 гипс картонским плочама ГМ-Ф  2х25,0мм, са израдом металне потконструкције причвршћене. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача. Облагање извести у систему К214, а према стандарду SRP S EN 15281-1, ватроотпорности 120 минута.  Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта.\nОбрачун по м².","м²",218.67,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Формирање два ревизиона отвора у таваници са двоструким Fireboard А1 гипс картонским плочама ГМ-Ф  25,0мм. \nАлу ревизиони отвор са скривеним системом за затварање, елоксирано, са уграђеном Fireboard А1 гипс картонским плочама  50,0мм (2x 25мм). Ревизијска вратанца се уграђују у гипскартонске спуштене плафоне а служе као ревизиони отвор за лакши приступ скривеним инсталацијама. Димензије:  60x60цм.\nОбрачун по комаду ревизионог отвора.\n","комада",2,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Облагање шпалетни прозора  са унутрашње старне ГКБ плочама и глетовање.\nОбрачун по м².\n\n","м²",67.85,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Израда и монтажа висећег ГК зида дебљине 20.5цм за видео пано, у приземљу. Двострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем. Зид израдити од двоструких поцинкованих профила CW 100+100, поставити камену вуну дебљине 100 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. \nОбрачун по м² постављене површине.\n","м²",5.75,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ СУВЕ ГРАДЊЕ - ГИПСАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H152:H163)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["9.ТЕСАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за једноструко покривање  црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Позиција обухвата набавку и постављање летви.\nОбрачун по м² мерено по косини крова.\n\n","м²",648.4,"x",null,"=",{"$f":"D167*F167","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.\nПозиција обухвата набавку и постављање даски.\nОбрачун по м² постављене површине мерено по косини крова.\n\n\n","м²",648.4,"x",null,"=",{"$f":"D168*F168","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Постављање дашчане подлоге преко увале. Даске дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Позиција обухвата набавку и постављање дашчане подлоге.\nОбрачун по м’ постављене површине.\n\n\n\n","м’",41,"x",null,"=",{"$f":"D169*F169","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Постављање контралетви (подужних летви)  50 x 80 мм које успостављају ваздушни простор између паропропусне фолије и покривача.                                       Обрачун по м² постављене површине мерено по косини крова.\n\n\n\n","м²",648.4,"X",null,"=",{"$f":"D170*F170","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Постављање рогова од суве чамове грађе пресека 12/16цм у саставу конструкције сложеног крова са челичним носачима и челичним рожњачама. Позиција обухвата набавку и постављање рогова .\nОбрачун по м' рогова.\n\n\n\n","м’",552.52,"x",null,"=",{"$f":"D171*F171","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H167:H171)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["10.БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Уградња челичне конструкције од IPE 240  и UNP140 носача, статичког система лук на три зглоба.\nНабавка материјала, израда конструкцијe, транспорт на градилиште и монтажа, у свему према пројекту и радионичкој документацији. Користи се челик С235. Конструкција је антикорозивно заштићена и обрађена противпожарним премазом 30 минута. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу. \nОбрачун по кг челика.\n\n\n","кг",11304,"x",null,"=",{"$f":"D175*F175","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Уградња ограде од челичних флахова са конструкцијом за дрвене рукохвате. Висина ограде је 1м од коте готовог пода,  дебљине флахова 6мм. Ограда се поставља на ободима галерије и степеницама - трибинама у изложебеној сали са пластификацијом у белој мат боји. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу.\nОбрачун по кг челика.\n\n\n\n","кг",1494,"x",null,"=",{"$f":"D176*F176","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Набавка, израда и уградња челичне подконструкције од кутијастих профила. Челични роштиљ израдити тако да је на њему могућа уградња табли блажујки. Подконструкцију уградити на позицији изнад соба легата на I спрату као, а све према упуттву пројектаната и грађевинског инжењера задуженог за статику објекта.\nОбрачун по кг челика.\n\n\n\n","кг",1640,"x",null,"=",{"$f":"D177*F177","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H175:H177)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["11.КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ"]
[1,"Постављање фалцованог, вентилирајућег црепа са снегобранима и свим пратећим фазонским елементима. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена од слемењака у продужном малтеру. Све фазонске елементе, вентилирајуће црепове и црепове са уграђеним снегобранима извести према упутствима произвођача.\nОбрачун по м² постављене површине према косој пројекцији крова.\n\n\n","м²",648.4,"x",null,"=",{"$f":"D181*F181","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H181)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["12.ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Израда фасаде са монтажом орнаменталне пластике, а све према према претходно узетим узорцима постојеће фасадне пластике. Након чишћења фуга и малтерисања фасаде од опеке,  претходном изгледу објекта у складу са доступним материјалом о изворном изгледу објекта и установљеном на лицу места изворном пигменту фасадних боја, бојење и рељефизација, након малтерисања термоизолационим малтером и прелаз силиконским премазом од утицаја влаге и атмосферилија, а све према упутствима пројектаната и Завода за заштиту споменика културе.\nОбрачун по м².\n\n\n\n","м²",584.12,"x",null,"=",{"$f":"D185*F185","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H185)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["13.МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Постављање полиетиленске фолије  и картона за заштиту подова. Дебљу полиетиленску фолију поставити преко картона на свим подним површинама. Позиција обухвата набавку и постављање фолије, картона, траке и свих других неопходних средстава заштите подова. \nОбрачун по м².\n\n\n\n\n\n","м²",620.25,"x",null,"=",{"$f":"D189*F189","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Глетовање и фарбање зидова у подруму. Све малтерисане зидове очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Позиција обухвата и чишћење и прање свих површина (подова, зидова, прозора и врата...) по завршетку радова.\nОбрачун по м² површине.\n\n\n\n\n\n","м²",180.37,"x",null,"=",{"$f":"D190*F190","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Глетовање и фарбање зидова у приземљу и на спрату. Све зидове очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Позиција обухвата и чишћење и прање свих површина (подова, зидова, прозора и врата...) по завршетку радова.\nОбрачун по м² површине.\n\n\n\n\n\n\n","м²",695.41,"x",null,"=",{"$f":"D191*F191","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Глетовање и фарбање шпалетни. Све шпалетне очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Позиција обухвата и чишћење и прање свих површина (подова, зидова, прозора и врата...) по завршетку радова.\nОбрачун по м' површине.\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",226.15,"X",null,"=",{"$f":"D192*F192","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Глетовање и фарбање плафона. Све плафоне очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Позиција обухвата и чишћење и прање свих површина (подова, зидова, прозора и врата...) по завршетку радова.\nОбрачун по м² глетоване површине.\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",663.38,"x",null,"=",{"$f":"D193*F193","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H189:H193)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["14.ЛИМАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Монтажа бакарних вертикалних олучних цеви у свему према упутствима пројектанта, пресека 12x12 цм, дебљине лима 0,60 мм.  Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Бакарне обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. \nОбрачун по м’ олучне цеви.\n\n\n\n\n","м’",29.24,"x",null,"=",{"$f":"D197*F197","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Монтажа бакарних висећих хоризонталних олучних цеви у свему према упутствима пројектанта, пресека 12x12 цм, дебљине лима 0,60 мм.  Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и да се залетују калајем од најмање 40%.\nДржаче висећих олука урадити од бакарног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм.  Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. \nОбрачун по м’ олучне цеви.\n\n\n\n\n\n","м’",43.52,"x",null,"=",{"$f":"D198*F198","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Опшивање бакарним лимом  у свему према упутствима пројектанта, кровних ивица, ветерлајсни, димњака, увала-иксни, постављање пуц лајсни, са фарбањем бојом за метал.\nОбрачун по комплету.\n\n\n\n\n\n\n","комплет",1,"x",null,"=",{"$f":"D199*F199","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Израда и монтажа штуцне у венцу, везе олука и одводних вертикалних цеви од бакарног лима, у свему према упутствима пројектанта дебљине 0,60 мм. Штуцна је спојена за олук водонепропусном везом и улази у цев 10 цм. \nОбрачун по комаду штуцне.\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",4,"x",null,"=",{"$f":"D200*F200","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H197:H200)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["15.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
[null,"ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Уградња вишеслојног паркета дебљине 13-14мм у главном излагачком простору. Подлога на коју се поставља паркет мора да буде чиста, равна, сува и структурно чврста.  Сачекати да се заврши уградња прозора и врата, и да се добро осуше „влажни“ радови (цементирање, гипсани радови и кречење), пре него што се унесе нови паркет. Пре уградње, оставити запакован паркет да „одлежи“ у тој просторији најмање 48 сати. Модел и слог према упутству пројектанта. Позиција обухвата набавку, транспорт и постављање вишеслојног паркета.\nОбрачун по м² постављеног вишеслојног паркета.\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",151.8,"x",null,"=",{"$f":"D205*F205","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Облагање трибина дрвеним облогама. Дрвену облогу израдити од дрвене грађе постојеће кровне конструкције и рогова. Подлога на коју се поставља дрвена облога мора да буде чиста, равна, сува и структурно чврста.  Сачекати да се заврши уградња прозора и врата, и да се добро осуше „влажни“ радови (цементирање, гипсани радови и кречење), пре него што се унесе нови паркет. Пре уградње, оставити запакован паркет да „одлежи“ у тој просторији најмање 48 сати. Слог према упутству пројектанта. Позиција обухвата обраду грађе, транспорт и облагање дрвеном облогом.\nОбрачун по м² дрвене облоге.\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",76.53,"x",null,"=",{"$f":"D206*F206","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Постављање сокле од пуног дрвета, фарбане у белу мат полиуретанску боју. Соклу постављати на спојевима подова и зидова.\nОбрачун по м' постављене сокле.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м' ",38,"x",null,"=",{"$f":"D207*F207","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"ИНДУСТРИЈСКИ ПОДОВИ"]
[1,"Израда Изолит Антистатик епокси пода, саморазливајућег типа (микроцементни или полиуретански, мат бели), у улазном простору, излагачком и делу за канцеларије и комуникације запослених, дебљине 2,5-3 мм, \"Драмин\" Земун.\n Монолитни индустријски Антистатик епокси под ради се на бази трокомпонентних материјала: смоле, катализатора (учвршћивача) и пунила. Подлогу чврсту и равну, са одступањем до 2 мм мерено правом летвом дужине 3 м припремити да буде чиста, без скрамица и премаза, без прашине, по потреби опрати водом под великим притиском и осушити. Изолит Прајмер смолу помешати са Изолит Прајмер учвршћивачем и мешати миксером са 300-400 обртаја у минуту. Измешану масу одстајалу 3-4 минута, промешати и нанети на подлогу четком или ваљком. Смесу за под припремити на следећи начин: сипати смолу, додати учвршћивач (катализатор) и мешати миксером са 300-400 обртаја у минуту. У измешану смесу додати пунило и наставити са мешањем.\n Односи материјала према упутству произвођача. На припремљену подлогу, одстајалу 3-4 часа, измешану масу разлити по површини и назубљеним хоблама развући на дебљину слоја 2,5-3 мм. Преко развучене масе прелазити јежастим полиетиленским ваљком ради егализирања површине и истеривања евентуалних ваздушних мехурића. Просторије приликом израде пода морају да буду чисте и затворене. Боја и тон пода по избору пројектанта.\n Обрачун по м² пода.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",345.79,"x",null,"=",{"$f":"D210*F210","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H205:H210)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["16.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Постављање подних керамичких противклизних плочица димензија 120x60 цм дебљине 10мм, на лепку произвођач La Fabbrica. Плочице I класе, отпорности на клизање R10, поставити на лепку на позицији тоалета за посетиоце у подруму и тоалета за запослене у приземљу, слог по избору пројектанта. Подлога на коју се постављају плочице мора да буде чиста, равна, сува и структурно чврста. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Позиција обухвата набавку,  уградњу и растур материајла, фугмасе, крстића, нивелатора и свих других елемената неопходних за правилну уградњу. \nОбрачун по м² пода.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",71.2,"x",null,"=",{"$f":"D216*F216","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Постављање зидних керамичких плочица димензија 120x60 цм дебљине 10мм, на лепку произвођач La Fabbrica. Плочице I класе поставити на лепку на позицији тоалета за посетиоце у подруму, тоалета за запослене у приземљу и у чајној кухињи за запослене. Слог по избору пројектанта. Подлога на коју се постављају плочице мора да буде чиста, равна, сува и структурно чврста. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Позиција обухвата набавку и уградњу плочица,  фугмасе, крстића, нивелатора и свих других елемената неопходних за правилну уградњу, као и растур материјала. \nОбрачун по м² обложеног зида.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",209.71,"x",null,"=",{"$f":"D217*F217","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Постављање подних противклизних плочица димензија 120x60 цм дебљине 10мм, на лепку произвођач La Fabbrica. Плочице I класе, отпорне на мраз и хабање, отпорности на клизање R12, поставити на лепку на позицији улазних степеништа и платоа, слог по избору пројектанта. Подлога на коју се постављају плочице мора да буде чиста, равна, сува и структурно чврста. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Позиција обухвата набавку и уградњу плочица, фугмасе, крстића, нивелатора и свих других елемената неопходних за правилну уградњу. \nОбрачун по м² постављених плочица.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",24.55,"x",null,"=",{"$f":"D218*F218","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H216:H218)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["17.ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА"]
[null,"ФАСАДНА СТОЛАРИЈА"]
[1,"Уградња улазних врата од пуног дрвета и стaкла димензија 145/246цм. Врата израдити према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу врата заједно са штоком, первајзима, бравама. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду врата.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D223*F223","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 97/170цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",5,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 121/220цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду. \nСве мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",8,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 111/62цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4 према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 66/123цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4 према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду.  Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 66/135цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4 према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",4,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 106/165цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4 према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Обрачун по комаду. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Уградња улазних врата од пуног дрвета димензија 134/273цм. Врата израдити према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима,  упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу врата заједно са штоком, первајзима, бравама.\nОбрачун по комаду врата.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 104/134цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 127/220цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",4,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Уградња улазних врата од пуног дрвета и стакла димензија 145/320цм. Врата израдити према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу врата заједно са штоком, первајзима, бравама. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду врата.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 97/163цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. \nСве мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",12,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 105/163цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4 према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. Све мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Уградња прозора од пуног дрвета и изопан стакла димензија 88/134цм. Прозор израдити од пуног дрвета и изопан термо стакла 4+16+4, са пескираном фолијом за стакло, према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу прозора. \nСве мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду прозора.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",4,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Уградња улазних врата од метала димензија 86/180 цм. Врата израдити према шеми столарије, по узору на постојећа, према претходно израђеним техничким цртежима, упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. Позиција обухвата израду, транспорт и уградњу врата заједно са штоком, первајзима, бравама.\nСве мере проверити на лицу места и по узорку.\nОбрачун по комаду врата.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА"]
[1,"Израда и уградња једнокрилних унутрашњих тапет врата од фарбаног медијапана димензија 90х235 цм, са вентилационом решетком од пластифицираног алуминијума у боји врата. Aлуминијумски шток  ових врата специјално је профилисан да се интегрише на UA профил зида помоћу “L” профила, рам крила врата од пуног дрвета димензија 42 x 60мм, испуна je од аустротхерм-а са MDF конструкцијом 2x6мм укупне дебљине 42мм, магнетна брава са кваком “Hoppe”, MDF плоча дебљине 6мм обострано, са завршном обрадом по избору пројектанта (полиуретан у антрацит мат боји), везу крила и штока чине 3 висококвалитетне италијанске “Otlav” штелујуће скривене шарке интегрисани алуминијумски носач завршне паркет лајсне која се израђује од фурнираног или фарбаног MDF-а дебљине 8мм. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу врата са одбојником, а све према шеми столарије и  упутству пројектанта. Налазе се у подруму. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду врата.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",3,"x",null,"=",{"$f":"D240*F240","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[2,"Израда и уградња једнокрилних унутрашњих противпожарних тапет врата од фарбаног медијапана димензија 110х235 цм, са вентилационом решетком од пластифицираног алуминијума у боји врата. Врата  фарбана полиуретаном у антрацит мат боји. Конструкција врата је од кутијастих челичних профила, двострано обложена челичним лимом Шток типа „З“ са три или четири стране (у зависности да ли су врата реверзибилна или фиксна). Крило врата је са испуном од тврдо пресоване камене вуне високе густине са специјалном изолацијом. Финална обрада: пластификација противпожарна у антрацит мат боји. Оков према начину отварања, елоксиран, са 2 шарке штелујуће за аутоматско затварање 3 кључа. Противпожарна челична брава и цилиндар “ЦИСА”. Противпожарна квака марке “Хоппе”, заобљена, пресвучена ПВЦ-ом у црној или алукс боји. Дебљина крила врата је 60 мм.Термоекспандирајућа трака у штоку врата. Врата су реверзибилна, односно могу се уградити као лева или десна. Врата поседују атест о противпожарности Института ИМС у Београду, СРПС У.Ј1.160, на 90 мин. противпожарности. Таблица на крилу врата, која садрзи фабричке податке о сертификату врата и о техничким подацима врата. Врата могу бити опремљена и електронском бравом, која је идеална припрема за контролу приступа која може бити интерфонска, картична или на било који други начин који захтева инвеститор. Брава односно контрола приступа може бити једнострана односно обострана у зависности од потребе. Опционо на врата се могу уградити анти-паник ручице, електронске браве или магнети који испуњавају стандарде што обезбеђује поузданост производа. На врата се такође може уградити и падајући праг који се у тренутку када се врата затворе спусти и задихтује зазор између крила врата и пода. Позиција обухвата набавку транспорт и монтажу врата са одбојником, а све према шеми столарије и  упутству пројектанта.Налазе се у подруму. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду врата. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D242*F242","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[3,"Израда и уградња једнокрилних унутрашњих врата од фарбаног медијапана димензија 80х230 цм. Врата израдити од медијапана фарбаних полиуретаном у белој мат боји. Шток израдити као равну троделну кутију од медијапана, дебљине 40мм у ширини зида, са равним первајз лајснама од медијапана дебљине 19мм и ширине 70мм. Вратно крило је равно резано дебљине 40мм, прилагођено за скривене шарке. У крило уградити укопавајућу браву са два кључа и три скривене шарке. Позиција обухвата набавку транспорт и монтажу врата са одбојником, а све према шеми столарије и  упутству пројектанта. Налазе се у приземљу. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду врата. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D245*F245","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Израда и уградња двокрилних унутрашњих врата од фарбаног медијапана димензија 160х230 цм, садрже вентилациону решетку од пластифицираног алуминијума у боји врата. Врата израдити од медијапана фарбаних полиуретаном у белој мат боји. Шток израдити као равну троделну кутију од медијапана, дебљине 40мм у ширини зида, са равним первајз лајснама од медијапана дебљине 19мм и ширине 70мм. Вратно крило је равно резано дебљине 40мм, прилагођено за скривене шарке. У крило уградити укопавајућу браву са два кључа и три скривене шарке. Позиција обухвата набавку транспорт и монтажу врата са одбојником, а све према шеми столарије и  упутству пројектанта. Налазе се у приземљу. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду врата. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D246*F246","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[5,"Израда и уградња двокрилних унутрашњих тапет (скривених) врата од фарбаног медијапана димензија 170х235 цм. Aлуминијумски шток  ових врата специјално је профилисан да се интегрише на UA профил зида помоћу “L” профила, рам крила врата од пуног дрвета димензија 42 x 60мм, испуна je од аустротхерм-а са MDF конструкцијом 2x6мм укупне дебљине 42мм, магнетна брава са кваком “Hoppe”, MDF плоча дебљине 6мм обострано, са завршном обрадом по избору пројектанта (полиуретан у антрацит мат боји), везу крила и штока чине 3 висококвалитетне италијанске “Otlav” штелујуће скривене шарке интегрисани алуминијумски носач завршне паркет лајсне која се израђује од фурнираног или фарбаног MDF-а дебљине 8мм. Позиција обухвата набавку транспорт и монтажу врата са одбојником, а све према шеми столарије и  упутству пројектанта. Налазе се у приземљу. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду врата. \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D248*F248","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[6,"Израда и уградња преграде од каљеног стакла у приземљу (канцеларија) дебљине 8мм, у алуминијумском раму, са једним вратима (дим.241/311цм). Преграда садржи једна једнокрилна врата (дим.80/230цм, десна) и фиксне делове стакла са стране и изнад. У крило врата уградити хромирану браву са два кључа и хромиране шарке. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде са одбојницима, а све према шеми столарије и упутству пројектанта. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D250*F250","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Израда и уградња преграде од каљеног стакла за ветробран у приземљу, дебљине 8мм, у алуминијумском раму, са троје врата (дим.484/311цм). Преграда садржи једна централна двокрилна клизна врата (дим.120/230цм) која се отварају на сензор фотоћелија, двоја једнокрилна врата (дим. 70/230цм, лева и десна) и фиксне делове стакла са старне и изнад. У крило врата уградити хромирану браву са два кључа и хромиране шарке. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде са одбојницима, а све према шеми столарије и упутству пројектанта. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D251*F251","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Израда и уградња  фиксне преграде од каљеног стакла дебљине 10мм (дим.127/311цм), у алуминијумском раму. Преграда се налази у приземљу. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде, а све према шеми столарије и упутству пројектанта. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D252*F252","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H223:H252)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["18.СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[1,"Израда, транспорт и монтажа фасадне троугаоне дрвене декорације са летвама (дим. 269x186цм и 328x156цм на југозападној и југоисточној фасади, дим. 274x186цм, 282x186цм и 328 x156цм на североисточној фасади). Елементе израдити према претходно израђеним цртежима и техничкој докуметацији и постојећој фасадној декорацији. Позиција обухвата израду, транспорт и монтажу, а све према упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе.\nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",12,"x",null,"=",{"$f":"D256*F256","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Израда, транспорт и монтажа дрвених рукохвата на позицији ограде степеништа / трибина приземље – спрат и галерије. Рукохват израдити од дрвене грађе постојеће кровне конструкције и фиксирати на челичном флаху, а све према упутству пројектанта. Позиција обухвата израду, транспорт, монтажу, обраду и монтажу постојеће дрвене грађе.\nОбрачун по м'.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м'",42.06,"x",null,"=",{"$f":"D257*F257","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H256:H257)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["19.ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ"]
[1,"Набавка, транспорт и монтажа коша са таблом и мрежицом. Табла од плексигласа димензија 1800x1050мм са подконструкцијом, кошем и мрежицом, а све у складу са ФИБА стандардима поставити у сали – изложбеном простору приземља. \nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",2,"x",null,"=",{"$f":"D261*F261","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Обележавање пода у сали приземља као реплика ознака кошаркашког терена, са граничним линијама, централним линијама и предњим. Централна зона је круг радијуса 1.80м, а полукружнице су радијуса 6.75м, линија слободних бацања повлачи се у дужини од 3.60м паралелно са сваком крајњом линијом тако да је њен крајњи руб удаљен 5.80м од унутрашње ивице крајње линије, а њена средина на замишљеној линији која спаја средине оба крајње линије.\nОбрачун паушално.\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","паушално",1,"x",null,"=",{"$f":"D262*F262","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Громобранска опрема за громобранске инсталације на објекту. \nОбрачун по комплету.\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комплет",1,"X",null,"=",{"$f":"D263*F263","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Узимање отисака, израда шаблона и калупа постојеће фасадне орнаменталне пластике са монтажом нових елемената према претходно израђеним цртежима и техничкој докуметацији постојеће фасадне декорације.\nОбрачун по комплету.\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комплет",1,"X",null,"=",{"$f":"D264*F264","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Чишћење камена на сокленом делу фасадних зидова и заштита, са чишћењем фуга. \nЧишћење вршити активним растварачем нечистоће, сa заштитом против поновног прљања, као и са заштитом од ветра и времена.\nЧишћење вршити пажљиво, да се камен не оштети.\nОбрачун по м². \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",54.72,"X",null,"=",{"$f":"D265*F265","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Чишћење и обнова постојеће мермерне спомен плоче на уличној фасади објекта.                          Обрачун по комплету.\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комплет",1,"x",null,"=",{"$f":"D266*F266","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Набавка и постављање декоративне фасадне расвете. \nОбрачун по комплету.\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комплет",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Израда, транспорт и монтажа држача заставе за фасаду од нерђајућег челика у димензијама према постојећим, фарбан у тону по упутству пројектанта. \nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",3,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Израда, транспорт и монтажа табли са називом улице и објекта.\nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",3,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Израда и уградња преграде од компакт плоча, дим. (303/260цм) у тоалету. Преграда садржи троја врата дим. 80/230цм и налази се у подруму. Компакт плоче са црним језгром, произвођача Egger, дебљине 10мм на металној конструкцији поставити у дезену и димензијама на основу шеме столарије и према упутству пројектанта. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Израда и уградња преграде од компакт плоча, дим. (149/260цм) у тоалету. Компакт плоче са црним језгром, произвођача Egger, дебљине 10мм на металној конструкцији поставити у дезену и димензијама на основу шеме столарије и према упутству пројектанта.\nПозиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",3,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Израда и уградња преграде од компакт плоча, дим. (90/260цм) у тоалету. Компакт плоче са црним језгром, произвођача Egger, дебљине 10мм на металној конструкцији поставити у дезену и димензијама на основу шеме столарије и према упутству пројектанта. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Израда и уградња преграде од компакт плоча, дим. (176/260цм) у тоалету. Преграда се налази у приземљу и садржи двоја врата дим. 70/230цм. Компакт плоче са црним језгром, произвођача Egger, дебљине 10мм на металној конструкцији поставити у дезену и димензијама на основу шеме столарије и према упутству пројектанта. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"X",null,"=",{"$f":"D273*F273","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[14,"Израда и уградња преграде од компакт плоча, дим. (169/260цм) у тоалету. Преграда се налази у приземљу. Компакт плоче са црним језгром, произвођача Egger, дебљине 10мм на металној конструкцији поставити у дезену и димензијама на основу шеме столарије и према упутству пројектанта. Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу преграде. Све мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду преграде.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D274*F274","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[15,"Затварање фасадних отвора подрума перфорираним пластифицираним поцинкованим лимом димензија 57/30. Позиција обухвата израду, набавку и уградњу, све према упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. \nСве мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D275*F275","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[16,"Затварање фасадних отвора подрума перфорираним пластифицираним поцинкованим лимом димензија 66/30. Позиција обухвата израду, набавку и уградњу, све према упутству пројектанта и Завода за заштиту споменика културе. \nСве мере проверити на лицу места.\nОбрачун по комаду.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","комада",1,"x",null,"=",{"$f":"D276*F276","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[17,"Набавка, допремање и постављање блажујки дебљине 30мм. Блажујку од брезовог дрвета са фенолним филмом обострано пресвученим, поставити преко челичне конструкције на позицијама изнад соба легата на I спрату.\nОбрачун по м².\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","м²",87.34,"x",null,"=",{"$f":"D277*F277","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"УКУПНО ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H261:H277)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА                                                                                                                                                             1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ"]
[1,"Припремно-завршни радови",null,null,{"$f":"H27","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Радови на рушењу и демонтажи",null,null,{"$f":"H94","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Земљани радови",null,null,{"$f":"H107","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Бетонски радови",null,null,{"$f":"H123","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Армирачки радови",null,null,{"$f":"H127","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Зидарски радови",null,null,{"$f":"H139","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Изолатерски радови",null,null,{"$f":"H149","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Монтажни радови суве градње - гипсарски радови",null,null,{"$f":"H164","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"Тесарски радови",null,null,{"$f":"H172","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"Браварски радови",null,null,{"$f":"H178","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[11,"Кровопокривачки радови",null,null,{"$f":"H182","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[12,"Фасадерски радови",null,null,{"$f":"H186","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[13,"Молерско-фарбарски радови",null,null,{"$f":"H194","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[14,"Лимарски радови",null,null,{"$f":"H201","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[15,"Подополагачки радови",null,null,{"$f":"H213","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[16,"Керамичарски радови",null,null,{"$f":"H219","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[17,"Грађевинска столарија",null,null,{"$f":"H253","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[18,"Столарски радови",null,null,{"$f":"H258","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[19,"Остали грађевинско-занатски радови",null,null,{"$f":"H278","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["УКУПНО 1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНТСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E281:E299)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["Напомена: приликом уношења података везаних за понуђену цену, понуђач је дужан да изврши проверу и контролу задатих рачунских операција."]