Техничка спецификација добара – врсте/типови, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле квалитета добара и обезбеђење гаранције квалитета
Основни циљ ове јавне набавке јесте прелазак са превазиђених технологија светлосних извора који се користе за система јавног осветњења на територији Општине Ћупирја на коришћење најсавременије ЛЕД технологију, уз поштовање највиших техничких норми и европских стандарда у области јавног осветњења. Унапређење сиситема јавног осветљења мора бити у складу са Смерницама за друмску расвету о избору класе расвете који дефинише одговарајуће класе расвете за различите јавне површине и захтевима за перформансе друмске расвете који су усмерени на визуелне потребе учесника у саобраћају. Општина Ћуприја je урадила детаљну анализу постојећег система јавног осветњења који користи превазиђене технологије (живине светиљке високог притиска и натријум светиљке високог притиска чине 90% од укупног броја светлосних извора), на основу које је утврђено да је старосна структура постојећег система јавног осветљења већ прекорачила животни век, као и да су трошкови одржавања таквог застарелог система расвете су веома високи. Наручилац је прецизно дефинисао своје потребе и приоритете у погледу имплементације модерног система јавног осветљења, као и минималне техничке каратеристике које паметне ЛЕД светиљке треба да задовоље. Реализација пројекта захтева испоруку захтеване опреме у складу са потребама Наручиоца (ЛЕД светиљки дефинисаних техничких карактеристика и лира) на адресу Наручиоца, демонтажу и уклањање постојећих светлосних извора превазиђене технологије и постојећих лира, и монтажу технички најсавременијих светлосних извора, који поред унифицираног спољашњег изгледа морају да задовоље дефинисане фотометријске захтеве и дефинисане техничке перформансе. Нови систем мора да омогући и смањење потрошње електричне енергије и рационализацију трошкова одржавања, што је детаљно дефинисано техничком спецификацијом. Упоредном анализом постојећег стања јавног осветљења, структуре терена, намене јавних површина, као и потреба на територији Општине Ћупирја уз уважавање категоризације саобраћајница на којима је потребно модернизовати јавно осветљење, дефинисала укупно пет техничких решења, односно светлосних извора и минималне техничке карактеристике у складу са фотометријским и осталим захтевима које је неопходно испунити. Нови систем јавног осветљења мора да испуњава услове класе пута да обезбеди безбедност у саобраћају за све крајње кориснике. У насењеним подручјима где су светлосни извори поставњени близу стамбених јединица (кућа/зграда) морају имати могућност емитовања расвете најближе природним изворима светла (биодинамичка технологија) за дато доба дана/ноћи уз уважавање фотобиолошких препорука и највиших норми и стандарда у области јавног осветљења, у складу са регулативом на коју је Република Србија обавезала. Светлосни извори који користе биодинамичку технологију обухватају паметну функцију јавног осветљења, која омогућава светлосним изворима да мењају температуру боје према аутоматском програму, који подржава функцију биолошког ритма и веродостојно репродукује температуру светлости природно примерену нивоу активности у то доба дневног циклуса. У сеоским подучјима, због непостојања типске инфраструктуре, постојеће конфигурације терена и висине бандера од шест до осам метара, неопходно је инсталирати светиљке са рефлекторском оптиком која има висок фактор искористивости и минималну визуелну изложеност крајњих корисника према извору ЛЕД осветљења, јер нема ефекат одсјаја/одбљеска чиме се унапређује безбедност свих учесника у саобраћају. 






Минималне техничке карактеристике и фотометријски захтеви које морају испунити нове ЛЕД светиљке јавне расвете: 
	Светиљка
	Паметна
функција
светиљке
	Пуна снага
светиљке
	Затамњивање
1. корак
	Затамњивање
2. корак

	ТИП 1
	Аутономно
затамњивање
	CCT: 4000K ±5%
Лумен: ≥ 5200lm
Потрошња: ≤ 36W
	CCT: 4000K ±5%
	CCT: 4000K ±5%

	ТИП 2
	Аутономно
затамњивање
	CCT: 4000K ±5%
Лумен: ≥ 7700lm
Потрошња: ≤ 62W
	CCT: 4000K ±5%
	CCT: 4000K ±5%

	ТИП 3
	Аутономно
затамњивање
	CCT: 4000K ±5%
Лумен: ≥ 9000lm
Потрошња: ≤ 70W
	CCT: 4000K ±5%
	CCT: 4000K ±5%

	ТИП 4
	Биодинамичко
затамњивање
	CCT: 4000K ±5%
Лумен: ≥ 4300lm
Потрошња: ≤ 40W
	CCT: 2700K ±5%
Лумен: ≥ 3200lm
Потрошња: ≤ 40W
	CCT: 1800K ±5%
Лумен: ≥ 2100lm
Потрошња: ≤ 40W

	ТИП 5
	Аутономно
затамњивање
	CCT: 4000K ±5%
Лумен: ≥ 7200lm
Потрошња: ≤ 58W
	CCT: 4000K ±5%
	CCT: 4000K ±5%



Минималне техничке карактеристике:
	Светиљка
	ТИП 1
	ТИП 2
	ТИП 3
	ТИП 4
	ТИП 5

	Конструкције и материјали
	Тело: ливени алуминијум под притиском 
	Тело: ливени алуминијум под притиском 
	Тело: ливени алуминијум под притиском
Поклопац оптике: армирано стакло
	Тело: ливени алуминијум под притиском 
Оптика: алуминијум или УВ стабилизовани поликарбонат
Поклопац оптике: армирано стакло или УВ стабилизовани поликарбонат

	Тело: ливени алуминијум под притиском


	Монтажа
	Бочни улаз: Ø48mm-Ø60mm
Нагиб: -150 дo +50 у корацима од 50
	Бочни улаз: Ø48mm-Ø60mm
Нагиб: -150 дo +50 у корацима од 50
	Бочни улаз: Ø48mm-Ø60mm
Нагиб: -150 дo +150 у корацима од 50
	Бочни улаз: Ø48mm-Ø60mm
	На врх стуба Ø48mm-Ø60mm

	Заштита светиљке
	≥ IP66
≥ IK10
	≥ IP66
≥ IK10
	≥ IP66
≥ IK09
	≥ IP66
≥ IK08
	≥ IP66
≥ IK09

	ЛЕД драјвер
	Програмабилни
	Програмабилни
	Програмабилни
	Програмабилни
	Програмабилни

	Оптичко решење
	Рефракторска оптика
	Рефракторска оптика
	Рефракторска оптика
	Рефлекторска оптика
	Рефракторска оптика са симетричном дистрибуцијом за парковску расвету

	Електрични подаци
	220-240V, 50-60Hz, Класа I, Високонапонска заштита: >6kV
	220-240V, 50-60Hz, Класа I, Високонапонска заштита: >6kV
	220-240V, 50-60Hz, Класа I, Високонапонска заштита: >6kV
	220-240V, 50-60Hz, Класа I, Високонапонска заштита: >6kV
	220-240V, 50-60Hz, Класа I
Високонапонска заштита: >6kV

	Одржавање лумена
	L90 > 100.000 сати
	L90 > 100.000 сати
	L90 > 100.000 сати
	L80B50 > 100.000 сати
	L80B50 > 100.000 сати

	Температура окружења
	-300C ≤ и ≥ +350C
	-300C ≤ и ≥ +350C
	-300C ≤ и ≥ +350C
	-300C ≤ и ≥ +350C
	-300C ≤ и ≥ +350C

	Стандарди и прописи
	CE, Декларација усаглашености
	CE, Декларација усаглашености
	CE, Декларација усаглашености
	CE, Декларација усаглашености
	CE, Директиве Декларација усаглашености

	Гаранција
	10 година
	10 година
	10 година
	10 година
	10 година



Карактеристике пута и фотометријски захтеви
Обавезно је да фотометријске карактеристике сваке светиљке испуњавају све ниже наведене захтеве.
Општи параметри:
· Фотометријске калкулације према стандарду: EN 13201: 2015
· Површина коловоза: CIE R3, Q0 = 0,07
· Распоред светиљки: Једнострани
· Фактор одржавања за пуну снагу светиљке: MF = 0,90
· Фактор одржавања за први корак затамњења: MF = 0,675
· Фактор одржавања за други корак затамњења: MF = 0,45

Тип светиљке: ТИП 1
Ширина пута: 5м
Распоред светиљки: Једнострани
Растојање између стубова: 35м
Угао крака: У опсегу од 00 до 150. За све профиле потребно је применити јединствен угао крака.
Ширина тротоара на страни где су светиљке: 2м
	Класа пута 
за пуну снагу светиљке 
	Хоризонтална
илуминанса
за пуну снагу
светиљке
	Класа пута 
за први корак 
затамњења
	Хоризонтална
илуминанса
за први корак
затамњења
	Класа пута 
за други корак 
затамњења
	Хоризонтална
илуминанса
за други корак
затамњења

	M5
	> 7,50lx
	M6
	> 5,50lx
	M6
	> 3,50lx



	Тротоар за пуну снагу светиљке 
	Тротоар за први корак затамњења
	Тротоар за други корак затамњења

	Eavg > 7,5lx
	Eavg > 5,5lx
	Eavg > 3,5lx




	
	Висина светлосног центра
	Растојање светиљке од ивице пута

	Профил 1
	7м
	-1,0м

	Профил 2
	7м
	-0,5m

	Профил 3
	7м
	0m

	Профил 4
	8м
	-1,0м

	Профил 5
	8м
	-0,5m

	Профил 6
	8м
	0m



Тип светиљке: ТИП 2
Ширина пута: 7м
Распоред светиљки: Једнострани
Растојање између стубова: 35м
Угао крака: У опсегу од 00 до 150. За све профиле потребно је применити јединствен угао крака.
Ширина тротоара на страни где су светиљке: 2м
Ширина тротоара на супротној страни: 2м

	[bookmark: _Hlk121764799]Класа пута 
за пуну снагу светиљке 
	Хоризонтална
илуминанса
за пуну снагу
светиљке
	Класа пута 
за први корак 
затамњења
	Хоризонтална
илуминанса
за први корак
затамњења
	Класа пута 
за други корак 
затамњења
	Хоризонтална
илуминанса
за други корак
затамњења

	M4
	> 11,50lx
	M5
	> 8,50lx
	M6
	> 5,50lx



	Тротоари за пуну снагу светиљке 
	Тротоари за први корак затамњења
	Тротоари за други корак затамњења

	Eavg > 6,5lx
	Eavg > 5,0lx
	Eavg > 3,5lx





	
	Висина светлосног центра
	Растојање светиљке од ивице пута

	Профил 1
	8м
	-1,0м

	Профил 2
	8м
	-0,5m

	Профил 3
	8м
	0m

	Профил 4
	9м
	-1,0м

	Профил 5
	9м
	-0,5m

	Профил 6
	9м
	0m



Тип светиљке: ТИП 3
Не постоје посебни фотометријски захтеви за овај тип светиљке, довољно је да испуни захетване минималне техничке карактеристике.
Тип светиљке: ТИП 4
Ширина пута: 4м
Растојање између стубова: 40м
Угао крака: У опсегу од 00 до 150. За све профиле потребно је применити јединствен угао крака.
Ширина тротоара на страни где су светиљке: 4м

	Класа пута 
за пуну снагу светиљке 
	Класа пута 
за први корак 
затамњења
	Класа пута 
за други корак 
затамњења
	Тротоар за пуну снагу светиљке 
	Тротоар 
за први корак 
затамњења
	Тротоар за други корак 
затамњења

	M5
	M6
	M6
	Emin ≥ 0,6lx
	Emin ≥ 0,4lx
	није доступно



	
	Висина светлосног центра
	Растојање светиљке од ивице пута

	Профил 1
	7м
	-0,5м

	Профил 2
	7м
	0m



Тип светиљке: ТИП 5
Не постоје посебни фотометријски захтеви за овај тип светиљке, довољно је да испуни захетване минималне техничке карактеристике.
Техничке карактеристике лира 

На основу фотометријских калкулација, нова лира треба да задовољи следеће захтеве:

1. Лира 2м
· Дужина хоризонталног крака: 2м;
· Дужина вертикалног крака: 0,25м;
· Хоризонтални и вертикални крак да буду постављени под углом од 10 степени са
безбедносним појачањем на споју;
· Лира треба да има могућност бочног постављања на бетонски или дрвени стуб;
· Лира треба бити заштићена од корозије.

2. Лира 1м
· Дужина хоризонталног крака: 2м;
· Дужина вертикалног крака: 0,25м;
· Хоризонтални и вертикални крак да буду постављени под углом од 10 степени
· Лира треба да има могућност бочног постављања на бетонски или дрвени стуб;
· Лира треба бити заштићена од корозије.

3. Лира 0,5м
· Дужина хоризонталног крака: 0,5м;
· Дужина вертикалног крака: 0,25м;
· Хоризонтални и вертикални крак да буду постављени под углом од 10 степени 
· Лира треба да има могућност бочног постављања на бетонски или дрвени стуб;
· Лира треба бити заштићена од корозије.

Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета и испуњености критеријума за квалитативан избор

Техничке карактеристике се доказују путем достављања следећих докумената и узорака:

· По један узорак опреме за сваки тип светиљке у складу са минималним траженим условима дефинисаним техничком спецификацијом. Узорак мора бити доставњен на адресу Наручиоца и предат најкасније до истека рока за подношење понуда електронским путем. Наручилац ће извршити тестирање узорака опреме и достављене техничке документације и захтевати извештај од релевантне институције за контролу квалитета. Сви узорци морају испуњавати минималне техничке карактеристике опреме дефинисане конкурсном документацијом, а све у складу са понудом заинтересованог квалификованог понуђача. (Доставља се на адресу Наручиоца)
· Изјава привредног субјекта о прихватању контроле квалитета (Изјава у слободној форми) понуђене опреме коју ће вршити Наручилац или овлашћено тело у држави у којој је привредни субјект основан које ће у име Наручиоца вршити контролу. (Доставља се путем Портала).
· Каталози понуђених светиљки у штампаној или електронској форми, као и интернет линк до веб странице произвођача где се налазе каталози понуђених светиљки. (Доставља се путем Портала)
· Технички листови понуђених светиљки у штампаној или електронској форми, као и интернет линк до веб странице произвођача где се налазе технички листови понуђених светиљки са информацијама које потврђују испуњеност сваког од захтеваних техничких параметара. (Доставља се путем Портала)
· Упутство за инсталацију понуђених светиљки. (Доставља се путем Портала)
· Декларација о усаглашености произвођача светиљки која обухвата понуђене светиљке, као и додатна документација која потврћује усаглашеност са следећим стандардима и прописима: CE, Директиве 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 у случају да наведени стандарди и прописи нису укључени у Декларацији о усаглашености. (Доставља се путем Портала
· Изјава о седишту фабрике произвођача опреме (Изјава  у слободној форми), коју нуди у којој се може извршити тестирање опреме по задатим техничким карактеристикама пре испоруке Наручиоцу; (Доставља се путем Портала) 
· Важећи ISO сертификати произвођача: ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001. (Доставља се путем портала)
· Извештај фотометријског прорачуна ураћен у програму Dialux Evo у електронској верзији (CD, DVD или USB) и одштампан приложен уз понуду којим се потврђује да светлотехничке карактеристике понуђене светиљке задовољавају тражене техничке катактеристике из документације. Уз достављени фотометријски извештај прорачуна, Понуђач је обавезан да достави прорачунске фајлове (*.ldt.) у електронској верзији, као и интернет линк до странице произвођача где Наручилац може да нађе прорачунске фајлове (*.ldt.) односно Plug-in произвођача како би Наручилац могао да провери валидност извештаја. (Доставља се путем Портала)
· У случају било какве недоумице или дилеме, валидност горе описаних спецификација и испуњеност описаних захтева потврђује стручно тело за контролу квалитета.
· Гаранција на испоручену опрему минимум 10 година од стране произвођача.

Напомена: Послови програмирања и пуштања у рад захтеване опреме се не могу вршити од стране подизвођача.

		
Датум: __________ 					

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________________
