{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Predmer Vodovod","Sheet2","Sheet3","Sheet4","Sheet5","Sheet6"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Predmer Vodovod","index":0,"n_rows":320,"n_cols":6,"rows_kept":320,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,5,5],[12,0,12,3],[16,0,16,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[42,0,42,3],[51,0,51,5],[61,0,61,3],[84,0,84,3],[110,1,111,1],[115,0,115,5],[130,0,130,5],[133,0,133,3],[136,0,136,5],[137,0,137,5],[138,1,138,3],[139,1,139,3],[140,1,140,3],[141,1,141,3],[142,1,142,3],[143,0,143,3],[147,0,147,5],[148,0,148,1],[148,4,148,5],[160,0,160,3],[170,0,170,3],[184,0,184,3],[188,0,188,5],[189,0,189,5],[190,1,190,3],[191,1,191,3],[192,1,192,3],[193,0,193,3],[196,0,196,5],[197,0,197,5],[198,0,198,3],[199,0,199,3],[200,0,200,3],[203,0,203,5],[211,0,211,3],[233,0,233,3],[239,1,241,1],[259,0,259,3],[275,1,277,1],[279,1,281,1],[284,0,284,3],[296,0,296,3],[302,0,302,5],[303,0,303,5],[304,1,304,3],[305,1,305,3],[306,1,306,3],[307,1,307,3],[308,1,308,3],[309,0,309,3],[309,4,309,5],[313,0,313,5],[314,0,314,5],[315,1,315,3],[315,4,315,5],[316,1,316,3],[316,4,316,5],[317,0,317,3],[317,4,317,5],[318,0,318,3],[318,4,318,5],[319,0,319,3],[319,4,319,5],[320,0,320,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
[null,"ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ ЛЕБАНЕ - СПОЉНА МРЕЖА"]
[]
["ВОДОВОД"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Обележавање трасе водовода са исколчавањем."]
[null,"Обрачун по m1","m1",{"v":350,"d":"350.00"}]
[]
["свега Припремни радови:"]
[]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
["Пре почетка радова извођач радова у присуству надзорног органа и руководиоца радова дужни су да изврше геодетско обележавање према подацима из пројекта,  положаја резервоара и трасе инсталација као и снимање профила терена за обрачун земљаних радова и о томе уради записник.Такође Извођач је дужан да уради потребан број шлицева на позицијама где се планиране инсталације укрштају са постојећим инсталацијама уз присуство Надзорног органа и представника надлежних ЈКП предузећа.Извођач је дужан да одреди депонију за вишак ископаног материјала, утврде максимални ниво подземних вода, служећи се месним подацима и утврде категорију земљишта у току рада. Сви ови подаци морају се уписати у грађевински дневник, и обострано потписати. Ова позиција је обавеза извођача радова и не обрачунава се посебно. Обрачун ће се радити по стварно ископаним количинама, а доказује се геодетским снимком."]
[1,"Машински ископ земљишта III и IV категорије за израду рова ширине 0.9м.","m3",{"v":350,"d":"350.00"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[2,"Набавка транспорт и уграђивање песка који служи као тампон слој испод и око цеви.","m3",{"v":120,"d":"120.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[3,"Набавка, транспорт и затрпавање рова шљунком са набијањем у слојевима од 30цм.","m3",{"v":230,"d":"230.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[4,"Утовар и транспорт вишка материјала у самониклом стању од ископа до места за депонију на удаљености до 10км. ","m3",{"v":330,"d":"330.00"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[6,"Планирање дна рова.","m1",{"v":330,"d":"330.00"}]
[null,"Обрачун по  m1"]
["ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА УГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ СА БЕТОНСКИМ ШАХТОМ"]
["Пре почетка радова надзорни орган и руководилац радова дужни су да на бази ситуације из пројекта на лицу места изврше обележавање положаја резервоара и величину ископа, одреде депонију за вишак ископаног материјала, утврде максимални ниво подземних вода, служећи се месним подацима и утврде категорију земљишта у току рада. Сви ови подаци морају се уписати у грађевински дневник и обострано потписати.\n"]
[7,"Ископ земље у широком ископу са косинама у земљишту II категорије, дубине до 3.6 m, машинским путем ( ручним ископом извршити правилно одсецање бочних ивица и дна јаме а према датом пројекту) са одбацивањем земље на три стране, ( једна да буде слободна ради спуштања резервоара). Ако се ради мањи нагиб косине потребно је вршити осигурање косине. Начин осигурањa косине предлаже извођач а усваја Надзорни орган када се утврди састав тла. \nУ случају прекопа попуњавање се врши шљунком о трошку извођача.\nОбрачунава се по m3 ископаног материјала.","m3",{"v":550,"d":"550.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[8,"Затрпавање дела јаме после спуштања резервоара и бетонирања водовоног шахта, земљом из ископа уз набијање ручним или машинским путем у слојевима од по 20 cm до потребне збијености (Мs= 30 MPa).\nОбрачунава се по m3 ископаног материјала.","m3",{"v":130,"d":"130.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[9,"Одвоз земље од ископа, на депонију која је за то одређена. Ценом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији.\nОбрачунава се по m3 транспортованог материјала у збијеном стању до депоније, без обзира на којој удаљености се налази. ","m3",{"v":420,"d":"420.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[10,"Набавка транспорт и насипање песка у јаму новог резервоара. Приликом насипања песка око и између резервоара мора се водити рачуна да се не оштети изолација на резервоарима. Насипање се ради у свему према пројекту.\nНасипање радити у слојевима од по 20 cm уз набијање ручним набијачем или заливањем водом до потребне збијености Ms=30 MPa.\nПесак мора бити чист, уједначеног гранулометријског састава и без примеса органских материјала.\nКвалитет песка се доказује атестом.\nОбрачун по m3 уграђеног материјала. ","m3",{"v":180,"d":"180.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[11,"Израда доњег тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-63mm) дебљине 20 cm по дну јаме са набијањем до потребне збијености Ms=25 MPa, што ће бити контролисано опитном плочом на два места и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1cm.\nКвалитет се доказује атестом.\nОбрачун по m3 уграђеног материјала.","m3",{"v":23,"d":"23.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[12,"Израда горњег тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-31.5mm) дебљине 10 cm испод темељне плоче са набијањем до потребне збијености Ms=40 MPa, што ће бити контролисано опитном плочом на два места и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1cm.\nКвалитет се доказује атестом.\nОбрачун по m3 уграђеног материјала.","m3",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"Обрачун по  m3"]
[]
["свега Земљани радови:"]
[]
[]
["III","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Бетонирање анкер блокова ослонца цевовода бетоном МБ20.","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[]
["БЕТОНСКИ РАДОВИ УГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА СА БЕТОНСКИМ ШАХТОМ"]
[2,"Израда тампон слоја од неармираног бетона C12/15 (МБ 15) испод темељне плоче резервоара дебљине дебљине d=10cm. У цену је урачуната и сва потребна оплата.\nПлаћа се сав рад, алат, материјал и нега бетона, све готово по m3 уграђеног бетона.","m3",{"v":10,"d":"10.00"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[3,"Бетонирање армирано бетонске плоче испод резервоара бетоном C25/30 (МБ 30), армиране са B500 (МА 500/560) у обе зоне. Дебљина плоче d=30cm, са завршном обрадом у подужном нагибу од 1% , по пројекту.\nУградња бетона машинским путем уз обавезну примену одговарајућег броја пер-вибратора. Заштиту и негу бетона спровести у свему како налажу Прописи Правилника о бетону.\nКвалитет бетона се доказује атестом.\nОбрачун по m3 уграђеног бетона заједно са свом потребном оплатом (арматура се наплаћује посебно).","m3",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[4,"Бетонирање бетонског шахта водонепропусним бетоном (МБ 30) у глаткој оплати, у свему према плану оплате ове позиције. \nУградња бетона машинским путем уз обавезну примену одговарајућег броја пер-вибратора. Заштиту и негу бетона спровести у свему како налажу Прописи Правилника о бетону.\nКвалитет бетона се доказује атестом.\nОбрачун по m3 уграђеног бетона заједно са свом потребном оплатом (арматура се наплаћује посебно).","m3",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"Обрачун по m3"]
[5,"Армирачки радови обухватају израду арматуре за темељу плочу резервоара, ослонце, носаче, везне елементе, стубовe и горњу плочу у свему према цртежима и важећим прописима.\nЈединичном ценом је обухваћена набавка материјала, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре B500, B500B.\nКвалитет уграђене арматуре се доказује атестом.\nОбрачун по кг уграђене арматуре. ","кг",{"v":4564,"d":"4564.00"}]
[null,"Обрачун по kg",null,null,"."]
[]
["свега Бетонски радови:"]
[]
[]
[]
["IV","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Набавка транспорт и монтажа  ПЕХД цеви  за радни притисак од 10 бари."]
[null,"110mm","m1",250]
[null,"75mm","m1",12]
[null,"32mm","m1",110]
[null,"Обрачун по m1"]
[2,"Набавка транспорт и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада.","кг",380]
[null,"Обрачун по  kg,"]
[3,"Набавка транспорт и монтажа:"]
[null,"E.V.f 80mm засун са телескопском гарнитуром и уличном капом.","kom",4]
[null,"Вентил .f 25mm","kom",4]
[null,"Вентил .f 25mm са испустом","kom",4]
[null,"Водомер  VWV- H   f 25mm","kom",4]
[4,"Набавка и монтажа надземног ПП хидраната ДН 80 мм са два прикључка типа Б и једним типа Ц. Поред хидранта монтирати одговарајући надземни ормарић са следећом опремом:\n2универзалне млазнице типа Б, 1 универзална млазница типа Ц, 2\nватрогасна црева дужине 15м типа Б, 2 ватрогасна црева типа Ц мин. дужине 15м и ватрогасни кључ АБЦ.\nУ склопу надземних хидраната уградити:\nН комад ДН80 Затварач ДН80 са уградбеном гарнитуром и заштитном Обрачун комплет монтирано."]
[null,"ND 80mm.","kom",4]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[]
["свега монтажни радови:"]
[]
[]
[]
[]
["V","ОСТАЛИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Испитивање цевовода под притиском према датим смерницама за испитивање цевовода.","m1",350]
[null,"Обрачун по  m1"]
[2,"Дезинфекција цевовода према прописима завода за заштиту здравља и санитарне инспекције.","m1",350]
[null,"Обрачун по m1"]
[3,"Снимање изведене водоводне мреже."]
[null,"Обрачун по  m1","m1",350]
[4,"Затварач ЕУРО ДН 100 НП 10"]
[null,"Обрачун по  ком","ком",3]
[5,"Неповратни вентил ДН 100 НП 10"]
[null,"Обрачун по  ком","ком",3]
[6,"Пропусни вентил ДН 100 НП 10"]
[null,"Обрачун по  ком","ком",3]
[7,"Вентил ДН 100 НП 10 са испустом"]
[null,"Обрачун по  ком","ком",3]
[8,"Хоризонтални водомер ДН 32 НП 10 за санитарну воду."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[9,"Хоризонтални водомер ДН 80 НП 10 за хидрантску воду."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[10,"Набавка и уградња потапајуће пумпе за фонтану типа \"FONTANA 450 JET\" Шведског произвођача или сличне. Пумпа треба да има следеће карактеристике: Напон 230V, фреквенција 50Hz, Снага 100W, максимални проток 4500 l/h, висина воденог стуба до 4.5м, прикључак за цев 3/4\". \"Млазнице које се испоручују у комплету са пумпом пружају избор од пет атрактивних водоскока. Телескопска цев омогућава лако висинско позиционирање млазнице у односу на ниво воде. Двосмерни вентил, поред регулације протока и величине млаза водоскока, може да преусмери део воде ради формирања још једног воденог ефекта. Осим за водоскоке, често се користе и за формирање мањих извора, слапова, потока, као и за напајање филтера.  Могу да раде и у слаткој и у сланој води. При раду су тихе. Гумене стопице на постољу пумпе смањују вибрације и добро пријањају уз глатку подлогу. Пумпе имају уграђен мали филтер на усиснику који првенствено штити ротор и млазнице од прљавштине и зачепљења, а уједно и филтрира воду у фонтани.\" У цену урачунати и кабал, који треба подземни довести до објекта и поставити га у фази земљаних радова, дућина кабла од фонтане до места прикључка је максимално 30м. Извођач је обавезан да пусти пумпу у рад."]
[]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[11,"Набавка баштанског црева за заливање које ће служити за одржавање зеленог крова, као и зелених површина и које ће се прикључивати на испусни вентил на цеви која пуни воду у фонтани. Црево треба да буде трослојно, прчника 3/4, са арматурном мрежицом отпорном на притисак и савијање, отпорно на временске утицаје, ани алги унутрашњи слој, спољашња ув протекција, притисак издржљивости 45 бара, издржавање температуре -20 до 60 степени. Дужина црева треба да буде 100м. "]
[null,"Обрачун по  м1","м1",100]
["ОСТАЛИ РАДОВИ НА УГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ"]
[12,"Набавка, транспорт и уградња пластичног резервоара за противпожарну заштиту запремине 100м3 са отвором пречника фи 500мм, резервоар се поставља на бетонску плочу одговарајуће дебљине. Пластични резервоар се облаже са песком. Затрпава се са земљом из ископа дебљине 0,50м. Резервоар се израђује од полиетилена високе густине. Пречник резервоара износи 2,4м. а дужина 22,30м. Обрачун по комаду. "]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[13,"Долазак и рад дизалице на локацији. Рад обухвата спуштање новог  пластичног резервоара на већ припремљено постоље. Спуштање извршити тако да не дође до оштећења резервоара односно изолације. Уколико дође до оштећења изолације резервоара потребно је извршити поправке и довести резервоар у првобитно стање.\nДизалица мора да буде одговарајуће носивости и стреле за овакав терет.\nОбрачун се врши по комаду спуштеног резервоара са свим потребним предрадњама (Р=100 m3)."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[14,"Набавка и уградња поклопца од сивог лива тип \"пуратор\" за лак саобраћај. У цену улази прстен са поклопцем, сви грађевински и монтерски радови.Обрачун по комаду."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[15,"Набавка и уградња зидних лествица од бетонског гвожђа фи14 Л=70цм заједно са уградњом, заштитном и завршном бојом, обрачун по комаду."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",8]
[16,"Према посебном детаљу извршити савијање и монтирање обујмице - котве од пљоштег гвожђа дим. 100X10 mm, а спајање котви (причвршћивање резервоара) извршити завртњевима М 20 – конструктивно, а затим заваривањем, све према детаљу. Видљиви део котви и вар изоловати битулитом и врелим битуменом.\nПре монтаже извршити антикорозивну заштиту обујмица.\nОбрачун по кг уграђеног материјала."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",324]
[17,"Набавка, транспорт и уградња пумпе типа BMSF20/5SV08F011T, 2X1,1KW, 3X400V, 50H. Постројење се састоји од 2 вертикалне вишестепен пумпе 5SV08F011T постављене на заједничком постољу, усисног и потисног прохромског колектора 2 цола, неповратних и кугла ветила 5/4 цола, 2 мембранске посуде од 24л/8б, управљачког електроормана са 2 фреквентна легуратора. Режим рада (радна + резервна пумпа) 2 трансмибара притиска за управљање пумпама и пловак или сонде као ЗРС и осталог ситног материјала. Обрачун по комаду комплетно."]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
[18,"Пуштање у рад пумпне станице"]
[null,"Обрачун по  ком","ком",1]
["СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ"]
[19,"Израда система за заливање травњака са прскалциама. Систем треба пројектовати као аутоматски са централом која ће бити програмирана за активацију и функционисање система у зависности од доба године. У цену урачунати сав потребан материјал за функционисање система за заливањ (кључ у руке са путањем у рад система). Извођач радова је у обавези да уради пројекат система за заливање и на исти добије сагласност инвеститора. Обрачун по м2 површине травњака која је предмет заливања."]
[null,"Обрачун по  м2","м2",3500]
["свега Остали радови:"]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А    I"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:"]
["III"," БЕТОНСКИ РАДОВИ:"]
["IV","МОНТАЖНИ РАДОВИ:"]
["V","ОСТАЛИ РАДОВИ:"]
["УКУПНО РАДОВА:"]
[]
[]
[]
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ВОДОМЕРНИ ШАХТ"]
[]
[]
["I","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Машински и ручни ископ земљишта III и IV категорије за израду водомерног шахта.","m3",9]
[null,"Обрачун по m3"]
[2,"Набавка транспорт и уграђивање шљунка који служи као тампон слој дебљине д=10цм.","m3",0.6]
[null,"Обрачун по m3"]
[3,"Утовар и транспорт вишка материјала од ископа до места за депонију на удаљености до 4км.","m3",9]
[null,"Обрачун по m3"]
[]
["свега Земљани радови:"]
[]
[]
[]
["II","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Бетонирање доње плоче, зидова и горње плоче шахта бетоном МБ20.","m3",3.6]
[null,"Обрачун по m3 заједно са оплатом."]
[]
["свега Бетонски радови:"]
[]
[]
[]
["III","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Набавка транспорт исправљање савијање и уграђивање бетонског гвожђа"]
[null,"Обрачун је по kg","kg",330]
[2,"Набавка, уграђивање и заштита пењалица од корозије."]
[null,"Обрачун је по kom","kom",6]
[3,"Набавка и постављање ливено-гвозденог поклопца заједно са рамом за средње саобраћајно оптерећење.","kom",1]
[null,"Обрачун је по kom"]
[]
["свега Монтажни радови:"]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   II"]
[]
["I","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:"]
["II","БЕТОНСКИ РАДОВИ:"]
["III"," МОНТАЖНИ РАДОВИ:"]
["УКУПНО РАДОВА:"]
[]
[]
["З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА  I"]
[" РЕКАПИТУЛАЦИЈА II"]
["УКУПНО :"]
[]
[]
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ФЕКАЛНУ И АТМОСФФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Обележавање трасе фекалне канализације са исколчавањем."]
[null,"Обрачун по m1","m1",{"v":130,"d":"130.00"}]
[]
["свега Припремни радови:"]
[]
[]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Машински ископ земљишта III и IV категорије за израду рова ширине 0.9м.","m3",90]
[null,"Обрачун по m3"]
[2,"Набавка транспорт и уграђивање песка који служи као тампон слој испод и око цеви.","m3",30]
[null,"Обрачун по m3"]
[3,"Набавка, транспорт и затрпавање рова шљунком са набијањем у слојевима од 30цм.","m3",60]
[null,"Обрачун по m3"]
[4,"Утовар и транспорт вишка материјала од ископа у самониклом стању до места за депонију на удаљености до 10км.","m3",90]
[null,"Обрачун по m3"]
[5,"Набавка транспорт и уграђивање шљунка који служи као тампон слој испод шахти.","m3",3]
[null,"Обрачун по m3"]
[6,"Ископ земље III категорије за проширење односано продубљење рова за израду шахтова.","m3",28]
[null,"Обрачун по m3"]
[7,"Планирање дна рова."]
[null,"Обрачун по m1","m1",{"v":130,"d":"130.00"}]
[]
["свега Земљани радови:"]
[]
[]
["III","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[null,"Израда канализационог шахта унутрашњег пречника 100 cm i 100 cm, од префабрикованих елемената. При чему претходно избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део висине 60 cm а изнад армирани прстен. У прстен уградити поклопац који се посебно плаћа. У цену улазе серклаж, пењалице и помоћна скела. Шахт треба да је водонепропусан и конструктивно стабилан у условима притиска тла и дејства саобраћајног оптерећења теретним возилом од 400кН. Шахт се обавезно изводи у условима спуштеног нивоа подземне воде тј.у сувом. У место предвиђених, могу се применити и другачија решења израде шахтова (ливен на лицу места) уз\nуслов да се обезбеди потребна статичка стабилност и водонепропусност шахта, уз достављање потребних доказа надзорном органу. У јединичну цену зарачунати набавку, транспорт и уграђивање КГФ уложака са заптивним гумицама, (ø160ммиø200мм), и то на сваком продору цеви, ових пречника, у шахт.\nОбрачун по m'/kom уграђеног прстена/конуса   "]
[]
[]
[1,"бетонирање доње АБ плоче кружног шахтa, за постављање префабр аб прстенова. Дебљина плоче 20cm, од водонепропусног бетона, димензија 1,40*1,40. На дну шахта у колико је потребно извести кинету у правцу тока воде. Потребна марка бетона МБ25","m3",6.5]
[null,"Обрачун по po m3"]
[2,"бет. Прстенови унутрашњег пречника 100 cm (обратити пажњу на\nпотребне дуж.сегмената)","ком",16]
[null,"Обрачун по ком"]
[3,"конусни елементи","ком",7]
[null,"Обрачун по ком"]
[4,"завршни прстенови у које се уграђује поклопац шахта који се не уграђује у саобраћајницу","ком",7]
[null,"Обрачун по ком"]
[5,"Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених шахт поклопаца Ц40 ЈУСМ.Ј6.226 са рамом изнад ревизионих шахтова. Поклопци на ревизионим силазима фекалне канализације да буду без вентилације. Поклопци треба да буду са одговарајућим механизмом за подизањем поклопца, уз додатни захтев да они морају бити на одговарајући начин осигурани од крађе.\nПоклопац се поставља тачно ± 0,5цм у нивоу терена. Обрачун по комаду уграђеног поклопца.     поклопци за средње тешко саобраћајно оптерећење- 250kN   ","ком",4]
[null,"Обрачун по ком"]
[6,"Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених шахт поклопаца Ц40 ЈУСМ.Ј6.226 са рамом изнад ревизионих шахтова. Поклопци на ревизионим силазима фекалне канализације да буду без вентилације. Поклопци треба да буду са одговарајућим механизмом за подизањем поклопца, уз додатни захтев да они морају бити на одговарајући начин осигурани од крађе.\nПоклопац се поставља тачно ± 0,5цм у нивоу терена. Обрачун по комаду уграђеног поклопца.     поклопци за тешко саобраћајно оптерећење- 400kN   ","ком",3]
[null,"Обрачун по ком"]
[7,"Извршити набавку и монтажу ливено-гвоздених пењалица у ревизиона окна , ВНСЈ и резервоар. Пењалице поставити у два реда наизменично са међусобним размаком 30 цм по висини. По завршеном уграђивању, пењалице очистити и премазати антикорозивном бојом.\nОбрачун по ком.","ком",25]
[null,"Обрачун по ком"]
[8,"Бетонирање кинете бетоном MB20.","m3",1.5]
[null,"Обрачун по m3"]
[]
["свега Бетонски радови:"]
[]
[]
[]
[]
["IV","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Набавка транспорт и монтажа ПВЦ класе С25 канализационих цеви."]
[null,"160 mm. ","m1",98]
[null,"200 mm. ","m1",130]
[null,"Обрачун по m1"]
[2,"Набавка транспорт савијање и уградрађивање бетонског гвожђа у количини од 70кг./м3.бетона","kg",416]
[null,"Обрачун по kg"]
[3,"Набавка транспорт и уградња сливника за фонтану. Сливник треба да има поклопац који ће служити да задржи воду за време рада фонтане, а за потребе ћишћења фонта да испусти воду кроз одводну цев у поток.","kom",1]
[null,"Обрачун по kg"]
[4,"Набавка транспорт и уградња биолошког пречистача БИО150. Биолошки пречистач се налази укопан у земљу. Поставља се на припремљени тампон слој дебљине 10цм. Затрпавање уређаја за пречишћавање се врши са земљом из ископа. Биопречистач се налази 100% укопан у земљу и преко њега је могуће обављати сваку врсту саобраћаја. На површини се виде само 3 отвора, уливна шахта са механичком решетком, изливна шахта са местом за узимање узорака и местом за таблету хлора, као и шахта за испумпавање талога. Уградња естетских поклопаца улази у цену. Пречишћавање се врши механички гравитационим таложењем и биолошком разградњом органских материја и то анаеробним и аеробним процесом разградње, то јест без присуства кисеоника и у другој фази са присуством кисеоника који се у виду ваздуха под притиском упумпава у уређај по одређеном режиму. Уређај се састоји од три коморе које су изграђене од армираног бетона. Доводна цев до биопречистача је пречника 160мм. Степен пречишћености је 95%. Пречишћена вода се кроз излазну цев пречника 75мм. испушта у отворени канал. Уређај је намењен за обраду свих отпадних вода из објеката уз третман одвајања масти. Уградити  биолошки пречистач фирме ECO SMART PURIFRAJER - Чачак,  или сличан. Обрачун по комаду комплетно уграђеног биопречистача са свим пропратним радовима (\"кључ у руке\")."]
[null,null,"kom",1]
[]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[4,"Набавка, транспорт и уградња сепаратора лаких нафтних деривата са карактеристикама или еквивалент: Сепаратор мора бити пројектован, изграђен и тестиран према SRPS EN 858 називне величине NS80 (протока 80 l/s) са таложником у посебном телу. Сепаратор мора имати ефикасност издвајања лаких уља 1 класе-лаких течности у излазној води до 5 mg/l.                                         Сепаратор мора имати запрему издвојених лаких течности min.2000 литара, док укупни капацитет несме бити већи од 6500 литара.        Улив и излив сепаратора морају бити DN400 са интегрисаном клизном спојницом (према  SRPS EN 1401). Дубина уливне цеви мерено од коте поклопца до коте дна цеви улива Т=0,1м. до 5,5м.  (тачну дубину цеви на улив треба дефинисати пре наручивања сепаратора). Сепаратор се испоручује са три поклопца према  SRPS EN 124 класе носивости D400, светлог отвора пречника 600/800мм са натписом SEPARATOR. Сепаратор мора бити изграђен од армираног полимер бетона (бетон према SRPS EN 206-1) класе чврстоће C 35/45 класе изложености XA2, XC4,XD2,XF3,XS2. Сепаратор мора бити сигуран од деловања сила узгона од висине подземне воде до улива у сепаратор. Сепаратор мора имати коалесцентни елемент који се може извадити и више пута користити. Сепаратор мора имати сигурносни пловак баждарен на специфичну тежину лаких течности као осигурање од неконтролисаног одлива истих из сепаратора. Уливни и изливни елементи сепаратора морају бити израђени од PEHD-a. Приступ сепаратору мора бити у складу са SRPS EN 476. "]
[null,null,"kom",1]
[]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[]
["свега монтажни радови"]
[]
[]
[]
["V","ОСТАЛИ РАДОВИ"]
[]
["Р.Б.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","JM","КОЛИЧ.","ЈЦ","УКУПНО"]
[1,"Испитивање цевовода на водонепропустљивост према упутству назорног органа.","m1",98]
[null,"Обрачун је по m1"]
[2,"Снимање изведеног стања фекалне канализације.","m1",98]
[null,"Обрачун је по m1"]
[]
["свега остали радови:"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:"]
["III"," БЕТОНСКИ РАДОВИ:"]
["IV","МОНТАЖНИ РАДОВИ:"]
["V","ОСТАЛИ РАДОВИ:"]
["УКУПНО РАДОВА:"]
[]
[]
[]
["З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
[]
["I","ВОДОВОДНА МРЕЖА:"]
["II","ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА:"]
["УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А:"]
["ПДВ:"]
["УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ОМ:"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}