{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"merged":[[12,0,20,0],[23,0,25,0],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[48,0,50,0],[52,0,53,0],[54,0,55,0],[56,0,59,0],[60,0,61,0],[64,0,64,6],[66,0,66,7]]}
["Предмер и предрачун - 5. Електроенергетске инсталације - Слаба струја"]
["Назив објекта: Музеј кошарке, По+П+1, к.п.бр.454/2 К.О. Чачак"]
["Инвеститор: Град Чачак"]
[]
[]
[]
[]
["Све цене су изражене у динарима Републике Србије - РСД, без обрачунатог ПДВ-а."]
["Ред. бр.","Опис позиције","Јед. мере","Колич.","Рач.опер.","Јед.цена","Рач.опер.","Укупно  "]
[]
["5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - СЛАБА СТРУЈА"]
["СТРУКТУРНО-КАБЛОВСКИ СИСТЕМ"]
[1,"RACK (FD) -Испорука и уградња  RACK ормана 42U/19\" сл.типу Netiks E6841 стојећи - опција вентилатор панел са термостатом (у наставку), флексибилна конструкција, точкићи и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19\" са обележеним бројевима унита, врхунски естетски изглед, статичка носивост до 300kg, димензије 600x800x2000mm (ŠxDxV). У орман монтирати следећу пасивну опрему:","комплет",1,"X",null,"=",{"$f":"D13*F13","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Вентилатор панел  9\"/1U  са 2 вентилатора и  SCT-1000 дигиталним контролером температуре са дисплејом (LCD) - за све типове рекова  (FU2T-1U). ","ком",1]
[null,"220V разводни панел 19\"/1.5U са 7 утичних места, прекидачем, пренапонском заштитом и каблом 2m са утикачем.","ком",1]
[null,"Носач каблова са прстеновима, обострани 1U / 19\".","ком",4]
[null,"Patch panel 19\"/1U са 24 слота за модуле - празан, Shielded са уземљењем и држачем каблова са задње стране.","ком",3]
[null,"Модул TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), кабал се спаја без алата.","ком",35]
[null,"Полица фиксна носивости до 60кг- за све типове рек ормана дубине 800 мм спаја се на 4 шине са 8 шафова.","ком",6]
[null,"Управљиви switch 24 порта, сл.типу.D-LINK DGS-1100-24V2 switch DGS-1100-24V2.","ком",2]
[null,"F/FTP patch cord kabl kat. 6A duž. 2m - фабрички направљен и тестиран.","ком",40]
[2,"Испорука и полагање у  цевима рачунарског инсталационог кабла F/FTP CAT6a, комплет са израдом конектора и повезивањем на оба краја.","м",1600,"X",null,"=",{"$f":"D22*F22","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Испорука и уградња ХФ гибљивих цеви ф 16-23mm положених у зиду испод малтера, у шупљим зидовима или приликом слободног вођења кабла изнад спуштеног плафона. ","м",1600,"X",null,"=",{"$f":"D23*F23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"Испорука и  уградња модуларних телефонско рачунарских прикључница  за уградњу у  модуларну дозну или ДЛП парапет. Дозне, носачи и маске дате су предмеру електроенергетских инсталација. Позиција подразумева повезивање инсталационог материјала и функционало испитивање. Предвиђен је следећи инсталациони материјал:"]
[null,"1xRJ45 CAT6a 1M сл.типу BTICINO Classia (у зид)","ком",22,"X",null,"=",{"$f":"D25*F25","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"1xRJ45 CAT6a 1M сл.типу LEGRAND Mosaic (у ДЛП парапет)","ком",9,"X",null,"=",{"$f":"D26*F26","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Испитивање каблова и састављање стручног извештаја од стране овлашћене организације.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D27*F27","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Израда пројектне документације изведеног стања телекомуникационих и сигналних инсталација СКС-а у DWFx формату и у штампаној форми у три примерка.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D28*F28","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["ВИДЕО НАДЗОР"]
[1,"Фиксна DOME  колор IP камера ноћ/дан за унутрашњу монтажу сл.типу DAHUA IPC-HDBW1230EP-0360-S3. FULL HD 1080p мрежна камера у антивандал IP67 доме кућишту, 2 мегапиксела, 1/2.9” 2Мph CMOS чип са прогресивним скенирањем H.264+ / H.264 компресија, максимална резолуција 1920x1080 у 25fps, фиксни мегапикселни објектив 3.6 мм, ICR филтер, D-WDR, аутоматска контрола беле боје, аутоматска контрола појачања, 3D редукција шума, максимални домет IC диода 30 метара, IP67, IK10, ONCIF, 12ВDC/PoE, потрошња <5.4W. Одговарајућа назидна дозна је PFA136 и PFB203W.","ком",15,"X",null,"=",{"$f":"D30*F30","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Фиксна мегапикселна IP Bullet камера дан/ноћ, за спољашњу монтажу сл. типу Dahua IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B, 2MP мрежна камера у bullet кућишту са Full-color технологијом.1/2.8” CMOS са прогресивним скенирањем. Color: 0.0015 Lux@F1.0. Максимална резолуција 1920x1080. Фиксна оптика 2.8mm. Компресија H.265+/H.264+. Ниво заштите IP67. 120dB WDR. Домет LED диода 30 метара. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. интегрисан микрофон. Слот за  microSDкартицу до 256GB. Видео аналитика и део аналитика: Tripwire, intrusion. 12v напајање,PoE. Одговарајућа дозна je PFA130-E. Носач за бандеру је PFA152-E.","ком",7,"X",null,"=",{"$f":"D31*F31","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"16-канални NVR са 16X PoE; Lite серија; До 8MP; 160Mbps; Метално кућиште, 2X SATA; Аларм I/O. 16-канални NVR са 16 PoE портова. Lite серија.Подржане резолуције снимања 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P. HDMI излаз (до 3840×2160). VGA. Multi screen приказ 1/4/8/9/16 камера. Подржане компресије Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG. Dual Stream. Bit rate – Access: 160 Mbps, Storage: 160 Mbps, Forward: 64 Mbps. Dekoding do 8 × 1080p@30 fps. RJ-45 port (10 /100M /1000M) + 16x 10/100Mbps PoE (IEEE802.3at) портова, до 25.5W на једном порту, 117Wукупно. 2 USB порта, USB2.0 – контрола мишем и backup. 2 SATA III порта – до 2 HDD (20TB maks.). Интероперабилност: ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK. Аудио улаз/излаз. 4 алармна улаза/ 2 алармна излаза.  Напајање 100-240VAc. Подржава прихват аналитике са камера: До 8 канала заштите пермитерa, 4 канала детекције лица и 12 канала SMD+ аналитике. Димензије 375mm × 327.4mm × 53.8mm (Š×D×V). Masa 2.63kg. CMS software (DSS). Web приступ. Software за iOS и Android платформе. P2P подршка. CE: EN62368-1. EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4.sl.tipu Dahua NVR4216-16P-4KS2/L","ком",1,"X",null,"=",{"$f":"D32*F32","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[4,"8-канални NVR sa 8X PoE; Lite серија; До 12Mp; До 80Mbps; Метално кућиште; 1X SATA. 8-канални NVR. Lite серија. Подржане резолуције 12MP /8MP /5MP /4MP /3MP /2MP /720p /D1. HDMI излаз (до 3840×2160). VGA. Multi screen приказ 1/4/8/9 камера. Подржане компресије Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264. Dual Stream. Bit rate – Access: 80 Mbps, Storage: 80 Mbps, Forward: 60 Mbps. Dekoding do 1x 12MP@30 fps, 1x 8MP@30 fps, 2x 5MP@30 fps, 3x 4MP@30 fps, 6x 1080p@30 fps. RJ-45 port (10 /100M) + 8 × PoE портова, 10/100 Mbps. PoE буджет 72W, до 25.5W по порту. 2 USB порта, USB2.0 – контрола мишем и backup. 1 SATA III port – до 1 HDD (16TB maks.). Интероперабилност: ONVIF(profile T/S/G), CGI, SDK. Аудио улаз/излаз. Напајање 48/53VDc, 2/1.8 A. Подржава прихват аналитике са камера: До 4  канала заштите периметра, до 4 канала SMD+ аналитике. Димензије 260mm × 232.7mm × 47.6mm (Š×D×V). Маса 0.89kg. CMS software (DSS). Web приступ. Software za iOS i Android платформе. P2P подршка. CE: EN62368-1. EN55032. EN55024. EN55035. EN61000-3-2. EN61000-3-3. EN50130-4. сл.типу Dahua NVR2108HS-8P-S3","ком",1,"X",null,"=",{"$f":"D34*F34","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[5,"Екстерни хард диск HDD 4TB; Seagate/Dahua SkyHawk surveillance серија; пројектован за употребу у DVR-овима и  NVR-овима; Za 24/7 апликације са до 32 HD камере; 1.000.000 сати MTBF; 3.5″, 4TB, 64MB cache, SATA 6Gb/s, R/V (Rotational Vibration) Sensor; Погодан за примену у multi-drive RAID конфигурација, сл.типу Dahua Skyhawk Hard disk ST4000VX000.","ком",2,"X",null,"=",{"$f":"D36*F36","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Испорука и полагање у  цевима рачунарског инсталационог кабла F/FTP CAT6a, комплет са израдом конектора и повезивањем на оба краја.","м",900,"X",null,"=",{"$f":"D37*F37","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Испорука и уградња ХФ гибљивих цеви ф 23mm положених у зиду испод малтера, у шупљим зидовима или приликом слободног вођења кабла изнад спуштеног плафона. ","м",500,"X",null,"=",{"$f":"D38*F38","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Modul RJ45 cat.6 plug конектор за завршетак кабла на страни камере. Набавка, испорука и монтажа.","ком",22,"X",null,"=",{"$f":"D39*F39","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"Испитивање инсталације, подешавање и пуштање у рад.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D40*F40","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"Израда пројектне документације изведеног стања телекомуникационих и сигналних инсталација видео надзора у DWFx формату и у штампаној форми у три примерка.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D41*F41","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["ПРОТИВПРОВАЛА"]
[1,"Aлармна централа еквивалентна типу SP 6000 Paradox, подржава функцију StayD, 4-жилни бус за проширење (могућност повезивања до 15 шифратора), 8 зонских улаза на плочи или 16 са дуплицирањем зона; проширива до 32 зоне, 2 (+ 2 опциона) PGM излаза на плочи, избор позитивног или негативног окидања, 1 алармни релеј (као опција), подржава до 16 PGM-ова, 2 партиције (1 у случају када се користи шифратор K636), 32 корисничке шифре, подржава GPRS i GSM Module (PCS serije), IP Modul (IP100), и гласовни модул (VDMP3); страна 11, 1.5A импулсно напајање, могућност унапређења Fimrware-a на лицу места помоћу 307USB, лако програмирање путем менија за Instalatere, Master и шифра за одржавање, бројеви телефона: 3 за мониторинг центар, 5 за личне бројеве, и 1 за Pager извештаје, патентирано 2-оптокаплерско коло за бирање – најпоузданији комуникатор у индустрији, функција аутоматског преласка на летње/зимско време, Soft reset централе помоћу тастера (ресетовање на фабричке вредности и рестарт), директна веза са програмом BabyWare при брзини од 9.6Kbps, меморија за 256 догађаја, подржава REM3, двосмерна комуникација (захтева RTX3, V1.31 или новија), подржава RX1 бежичични пријемник, као и RTX3 бежични модул за проширење, физички се смешта у металну кутију димензија 20 × 25.5 × 7.6 cm (8 × 10 × 3 in.) i 28 × 28 × 7.6 cm (11 × 11 × 3 in.)"]
[]
[null,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",1,"X",null,"=",{"$f":"D46*F46","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Комуникацијски модул сл.типу ПЦС250 Парадоx модул за телефонску дојаву, гласовни комуникатор, могућност позивања до 16 телефонских бројева, активација/деактивација система путем телефона. "]
[null,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",1,"X",null,"=",{"$f":"D48*F48","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Микроталасни и инфрацрвени анти-маск детектор покрета сл.типу Парадоx 525ДМ, анти-маск функција: детектује помераје у блиском окружењу, на раздаљини мањој од 0.75 м (2.5 фт.) у оквиру домета самог детектора, 2 врсте импулсног подешавања: 1 за типично окружење; 1 за одбацивање лажних аларма, напредно и добро избалансирано подешавање осетљивости, инсталатерски Тест Режим: дозвољава тестирање микроталасног и инфрацрвеног детектора осебно, ЛЕД индикација за анти-маск и инсталатерски тест режим."]
[null,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",13,"X",null,"=",{"$f":"D50*F50","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Носач детектора, 3 у 1 носач, омогућена монтажа на плафон, зид или угаона монтажа, сл.типу 469-Парадоx."]
[4,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",13,"X",null,"=",{"$f":"D52*F52","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"Жичани ЛЦД Шифратор са 32 Карактера сл.типу Paradox К32LCD,32 карактера, плави LCD екран са програмабилним називима, приказ зона у аларму у реалном времену (док се не деактивира аларм), лако и брзо програмирање система путем вођеног Менија (инсталатерски и кориснички), ЛЕД диода за статус StauD функције, унапређење фимрwаре-а на лицу места помоћу 307USB, подесиво позадинско осветљење, контраст и брзина кретања кроз мени, подржава 2 партиције, подржава функцију StauD, 1 зонски улаз на шифратору, 8 Програмских тастера, независно подесива времена за звучну сигнализацију отворених зона, 3 тастера за активацију хитних аларма, повезивање на 4-жилни бус за проширење."]
[null,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",2,"X",null,"=",{"$f":"D54*F54","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"Спољашња сирена са блицером сл.типу HPA702Л, акустичан излаз: 103 дБ (А) @ 3 м., кутија – ливени алуминијум, додатна решетка против разбијања – опционо, степен заштите – IP 34, електронска заштита против пробијања – опционо, електронска заштиту против пене – опционо, сигнализација при прегревању – опционо, 16 програмабилних звукова, демо Функција за преслушавање звукова (при нижој јачини звука), ЛЕД светло са потрошњом од 7 мА, самодијагностика сирене и нивоа батерије, напајање: 13,8 В, радни напон: 9 ÷ 15 В, максимална потрошња при аларму: 750 мА, радна температура: -25 °Ц ÷ +75 °Ц, потпуно заштићена против отварања и саботаже – Н.Ц. (24ВДЦ – 1А), одговарајући акумулатор: 12В 2,2 Ах"]
[null,"Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и подешавање.","ком",1,"X",null,"=",{"$f":"D56*F56","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"Инсталациони каблови од материјала без халогених елемената. Набавка, испорука и полагање на носаче каблова, у каналице или у савитљиве цеви испод завршне обраде плафона / зида."]
[null,"LiHCH 6x0,25 mm2","м",300,"X",null,"=",{"$f":"D58*F58","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"J-H(St)H 2x2x0,8 mm","м",70,"X",null,"=",{"$f":"D59*F59","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"F/FTP Cat6a","м",130,"X",null,"=",{"$f":"D60*F60","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"Инсталациона цев унутрашњег пречника ф 16-23 мм, постављање у фази грађевинских радова испод завршне обраде зида / плафона."]
[null,"Набавка, испорука и полагање.","м",200,"X",null,"=",{"$f":"D62*F62","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошни материјал.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D63*F63","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[10,"Завршна електрична мерења, издавање упутстава и атеста, обука корисника, конфигурисање система и пуштање у рад.","паушално",1,"X",null,"=",{"$f":"D64*F64","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["УКУПНО 5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - СЛАБА СТРУЈА",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H13:H64)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["Напомена: приликом уношења података везаних за понуђену цену, понуђач је дужан да изврши проверу и контролу задатих рачунских операција."]