{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["1.Saobraćajnica","2.Подпорни зидови","3. Kišna","4. Javna rasveta","5. Signalizacija"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1.Saobraćajnica","index":0,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[28,9,28,10],[32,0,32,5],[34,0,35,1],[34,4,34,6],[36,3,36,7],[37,0,37,1],[37,4,37,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Техничка спецификација"]
["радова на партерном уређењу аутобуске станице са аутопаркингом ( прва фаза )"]
["површине 4000 м2 на кат.парцбр.590/7 КО Дивчибаре на Дивчибарама."]
[]
[1,"Саобраћајница"]
[]
[]
[11000,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[11010,"Исколчавање и обележавање трасе и објеката"]
[]
[12000,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[12010,"Машински ископ хумуса, д≈10cm , утовар и одвоз на депонију коју обезбеђује извођач радова."]
[12020,"Машински ископ материјала са разастирањем"]
[12030,"Уређење подтла"]
[12040,"Набавка материјала и израда насипа од природног шљунка или ломљеног камена 0/300 мм  из локалног позајмишта."]
[12050,"Израда слоја постељице"]
[12060,"Набавка ,транспорт и разастирање хумусног материјала у слоју од 10цм ."]
[]
[13000,"КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА"]
[13010,"Набавка материјала и израда слоја од дробљеног камена0/31.5мм, д=15цм"]
[null,"а)на саобраћајницама, д=30цм"]
[null,"б) на пешачким стазама, д=20цм"]
[13020,"Набавка материјала и израда  битуминизираног носећег БНС-22A, д=6цм"]
[14040,"Уградња префабрикованих бетонских елемената - бехатон плоча д=6цм, на подлози од песка д=3цм"]
[]
[14000,"ОДВОДЊАВАЊЕ"]
[14010,"Набавка и уградња ивичњака у стандарно бетонско раме од бетона МБ 20"]
[null,"а) 12/18"]
[null,"б) 8/20"]

{"sheet":"2.Подпорни зидови","index":1,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[2,"Подпорни зидови"]
[]
[]
[]
["2.1.","Ископ  земље пете и шесте  категорије  за темеље подпорног зида.Материјал  депоновати на градилишту и искористити  за израду насипа."]
["2.2.","Набавка материјала и затрпавање природним шљунком, изнад темеља и око дела  ( до коте терена) . Затрпавање вршити у слојевима од по 20 cm, са машинским набијањем до збијености  од мин 90%по стандардном Прокторовом поступку. "]
["2.3.","Набавка материјала и насипање тампон слоја шљунка д=10cm испод темеља потпорног  зида."]
["2.4.","Набавка материјала и израда армирано бетонског темеља  зида , од бетона МБ30 у потребној оплати . Кота фундирања је оквирно 80 cm од коте терена, према графичкој документацији."]
["2.15.","Набавка материјала и израда армирано бетонског  зида , од бетона МБ30 у потребној оплати.Дебљина зида је 25 cm и нивелисан је према терену и висини 10cm  изнад коте терена."]
["2.16.","Набавка , транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре-арматурне мреже  у зидове и темеље."]
[null," -арматура  B500B  SRPS EN-10080"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Напомена: депонију за материјал из ископа обезбеђује извођач радова"]

{"sheet":"3. Kišna","index":2,"n_rows":64,"n_cols":2,"rows_kept":64,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[3,"Кишна канализација"]
[]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1,"ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСА"]
[null,"Пре извођења  радова на изградњи спољне кишне канализације у комплексу извршити снимање и обележавање траса канала и објеката на мрежи, у свему према подацима из пројекта."]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[1,"МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП РОВА"]
[null,"Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова ширине 0.80 м у земљишту II и III категорије за полагање ПВЦ-У канализационих цеви за спољну кишну канализацију у Комплексу, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине х ≥ 1.0 м, ископ  обавезно вршити уз подграђивање неком савременом машинском оплатом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење  атмосферске или подземне воде. Прилив подземне воде је 0,2 л/с. У обрачун количине ископа урачунат је и ископ за нише ревизионих силаза (2 x 0.60 x 2.00 x 1.25 x 26).    "]
[null,"дубина 0 - 2 м"]
[2,"ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА"]
[null,"Фино планирање дна рова и ископа за  ревизионе силазе, у свему према котама и падовима датим у пројекту, са тачношћу од +/- 2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа."]
[3,"НАСИПАЊЕ ПЕСКА"]
[null,"Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у рову за постељицу ПВЦ канализационих цеви у слоју од 10 цм испод цеви и доњих плоча ревизионих силаза. Насипање песка око и изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. "]
[null,"Насипање вршити у слојевима дебљине од 10-30 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености."]
[4,"ЗАТРПАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛОМ ИЗ ИСКОПА"]
[null,"Затрпавање преостале висине ровова за цеви и вишка ископа за шахтове, од коте насипа песка до пројектоване нивелације зелених површина, материјалом из ископа са набијањем у слојевима до 20 цм."]
[5,"ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ"]
[null,"Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви и вишка ископа за ревизионе силазе од коте насипа песка до коте збијене постељице платоа шљунком. Затрпавање ровова природним шљунком вршити на комплетној спољној атмосферској канализацији која је својом  дужином вођена испод паркинга, саобраћајница и платоа на локацији. "]
[null,"Затрпавање вршити у слојевима од 20-30 цм уз  набијање до 90% збијености по Проктору. До на 1,0 м од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински, према упуствима и препорукама произвођача цеви."]
[6,"ОДВОЗ ВИШКА ЗЕМЉЕ"]
[null,"Транспорт вишка материјала из ископа на депонију коју одреди Служба надзора. Транспортна даљина до 5 км. Мерење материјала се врши у возилу (Kr=1.15)."]
["III","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[1,"СЛОЈ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ"]
[null,"Набавка, транспорт и уградња насутог бетона МБ15 за фиксирање базе ПП сливника и за израду изравнавајућег слоја (тампона) просечне дебљине д=15 цм око завршног елемента ПП сливника 500x500 мм, а испод растеретних плоча 700x700x190 мм за сливничке решетке.  \r\n"]
[2,"АБ РАСТЕРЕТНА ПЛОЧА ЗА ЛГ ПОКЛОПЦЕ"]
[null,"Набавка, транспорт и уградња префабрикованих АБ растеретних плоча Ø1700/600 мм, дебљине д= 120/150 мм, са ексцентричним отвором, у свему према датом детаљу, за уградњу ЛГ каналских поклопаца ДН625 мм са рамом вентилациојом, класе оптерећења Д400 према СРПС ЕН 124 и њихову монтажу на ПЕХД ревизионе силазе Д1000 мм. При уградњии растеретних плоча водити рачуна да оне обавезно буду ослоњени на збијени слој шљунка око ревизионих силаза, а никако тело ПЕХД ревизионих силаза.     "]
["IV","МОНТЕРСКИ РАДОВИ"]
[1,"ПВЦ-У КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ"]
[null,"Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ-У канализационих цеви и фазонских комада са спојем на наглавак са фабрички уграђеним заптивним прстеном, тип:"]
[null,"за монтажу на одводним каналима спољне кишне канализације у саобраћајницама. "]
[null,"Одводне канале кишне канализације урадити у свему према подужним профилима, детаљима и техничким условима датим у пројекту, као и техничким условима произвођача цеви и упутствима Службе надзора. Цеви се полажу на пешчану постељицу у складу са европском нормом 1401-3 и упутствима произвођача. "]
[null,"На свим потребним местима дати одговарајуће фазонске и ревизионе комаде, у свему према датој спецификацији и техничким условима за ову врсту радова. По завршеној монтажи целу мрежу санитарне канализације испитати на вододрживост у присуству Надзорног лица. Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са нормама ЕН 638, ЕН 728, ИСО 1133, ИСО 1183, ИСО 12091, ЕН 763. "]
[null,"ПВЦ-У Д250 мм, SN8"]
[null,"ПВЦ-У Д200 мм, SN8"]
[null,"ПВЦ-У Д160 мм, SN8 - сливничке везе"]
[2,"ПП РЕВИЗИОНИ СИЛАЗИ Д1000 мм "]
[null,"Набавка, транспорт и монтажа  префабрикованих коругованих ПП силазних окана сегментног типа WAVIN TEGRA 1000. Окна су унутрашњег пречника 1000 мм у складу са ЕН 476. Окна се састоје од два елемента: базе окна и тела окна (цевног наставка).                                                    "]
[null,"База окна је израђена са двоструким дном, за осигурање дуплог степена  водонепропусности. Има интегрисане прикључке (са гуменом заптивком) за глатку ПВЦ-У цев,  који се могу померати за угао до 3° у свим правцима. Тело окна је израђено од ПП-а, коруговане спољашњости и глатке унутрашњости, црне боје. Тело окна има интегрисане пењалице од поцинкованог челика, пресвучене противклизном гумом, жуте боје. "]
[null,"Растеретни бетонска плоча се поставља око цевног наставка, како би се спречило директно преношење спољашњег оптерећења на тело окна."]
[null,"Растеретна бетонска плоча има ексцентрични отвор који смањује пречник окна са 1000 на 700 мм. Сви заптивни елементи су израђени у складу с ЕН 681-1, водонепропусни су и подносе притисак до 0,5 бара. Сви сегменти окна морају бити лако спојиви уз гаранцију водонепропусности, статичке стабилности и отпорности на деловање узгона. "]
[null,"Засипавање ископа око окна и набијање засипа треба обавити у складу с упутствима произвођача у зависности од карактеристика тла и нивоа подземне воде. "]
[null,"Окна морају бити израђена у складу са нормама: ЕН 12056-5, ЕН 1401, ЕН 1852 и прЕН 13598. Обрачунати по м1 окна."]
[null,"ТЕГРА1000"]
[3,"ПП УЛИЧНИ СЛИВНИЦИ 500x500 мм, Д400"]
[null,"Набавка, транспорт и уградња ACO COMBIPOINT PP 500x500 мм равних, плитких уличних сливника са таложником за класу оптерећења Д400 према СРПС ЕН124 или еквивалентни другог произвођача . Улични сливник је произведен у складу са ДИН 4052 од пластичних елемената који не примају оптерећење, телескопски су и флексибилни. Сливник је са хоризонталним и верикалним ребрима за ојачање и позиционирање. "]
[null,"Сливник је водонепропустан до 0,5 бара захваљујући ЕПДМ заптивкама. Горњи делови су компатабилни са COMBIPOINT PP сливничким решеткама и EPS Combi помоћним елементом од стиропора који се користи за формирање постоља за рам сливничке решетке и превенцију од запрљања у фази изградње. Сливник се састоји од: "]
[null,"1 x ACO Combipoint PP 2a - доњи део уличног сливника, округли од полипропилена, масе 2.5 кг, висине 350мм, без излива за сливник са таложником."]
[null,"1 x ACO Combipoint PP 3 - средњи део уличног\r\nсливника са заптивком, за четвртасти сливник 500 x 500мм, од полипропилена, масе 2.80 кг, висине\r 350мм и уградбене висине 280 +/-30мм, постављање под углом до 10%, излив ДН150."]
[null,"2 x ACO Combipoint PP 5b/6a - горњи или средњи део уличног сливника са заптивком, за цетвртасти сливник 500x500 мм, од полипропилена, масе 2.6 кг, висине 350 мм и уградбене висине 270 +/-30 мм, постављање под углом до 10%."]
[4,"СЕПАРАТОР ОЛЕОПАТОР P-FST Bypass"]
[null,"Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад коалесцентног сепаратора лаких нафтних деривата призвођача Аco  или еквивалентни другог произвођача одговарајућих карактеристика за спољну уградњу у зелену површину. Опремљен је  коалесцентним улошком и сигурносним пловком и интегрисаним бyпасс-ом. Има таложник oдговарајуће запремине  и  поклопац за класу саобраћајног оптерећења А15 према ЕН124. "]
[null,"Наведени сепаратор је израђен у складу са СРПС-ЕН858 је димензионисан да прихвати и сепарише зауљене површинске отицаје са паркинга у периоду од првих 10 – 15 мин од почетка кише, а преостали отицаји до њеног престанка се пропуштају кроз бy-пасс  Учинак пречишћавања: класа И (нафтних деривата у излазној води < 5мг/л) - код тестирања у складу са тачком 8.3.3.1 Норме."]
[null,"Q=10/50 l/s"]
[5,"ACO MONOBLOK RD200V, D400  КАНАЛИ "]
[null,"ACO Monoblock RD200V монолитни канал са решетком од полимер бетона или еквивалентни другог произвођача изливен из једног комада, без лепљења, светле ширине 20 цм, гр..ширине 26 цм и гр. висине 33.0  за саобраћајно оптерећење D400, дужине 100 цм, антрацит боје ради уклапања са асфалтом, у свему према СРПС ЕН1433. Комплет са чеоним поклопцима и ревизионим елементима са ЛГ решетком ради приступа и одржавања на почетку и на крају канала. Вертикални излив ДН150."]
[null,"канал паркинг "]
["V","ОСТАЛИ РАДОВИ"]
[1,"ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ"]
[null,"Ииспитивање положене спољне мреже кишне канализације на вододрживост, у свему према упутствима  и техничким условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица."]
[2,"СНИМАЊЕ ЗА КАТАСТАР"]
[null,"Геодетско снимање изведеног стања спољне мреже кишне канализације у Комплексу за потребе катастра подземних водова и објеката. Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног правног лица, а на основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу потврду и копију плана снимљене мреже.   "]

{"sheet":"4. Javna rasveta","index":3,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,5],[38,0,38,5],[43,3,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[4,"Јавна Расвета"]
["2.1.","ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА БУС И АУТО ПАРКИНГА"]
["2.1.1.","Трасирање  и  ископ  рова  у  земљишту  3.  категорије  са запрекама у слободном терену за постављање кабла слободно у земљу,  просечне ширине 0,4м и дубине 0,8м. Формирање постељице кабла од 2 слоја ситнозрнасте земље или песка гранулације 0-4 мм дебљине слоја од по 10 цм испод и изнад кабла после његовог полагања, постављање PVC ПОЗОР траке на 40 цм изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од по 15 цм са набијањем вибрационим набијачем у три слоја од по два пролаза и одвоз вишка материјала. ПВЦ трака је обухваћена посебном позицијом. "]
["2.1.2.","Израда прелаза испод постојећих саобраћајница дуж трасе  кабла за осветљење. Прелази се изводе  подбушивањем или прекопавањем и постављањем по две паралелне ПВЦ цеви Ø110 мм. "]
["2.1.3.","Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 1 кВ са другим подземним инсталацијама, према прописима. "]
["2.1.4.","Обележаваэе места и ископ земље у слободном терену за темељ стуба у земљишту III и IV категорије и израда темеља димензије 0,9 x 0,9 x 1,0м од неармираног бетона МБ20 са уградњом гвозденог кавеза са 4 анкер завртња (анкер корпа испоручена уз стуб) и израда отвора за пролаз каблова кроз темељ и постављање две ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање темеља са набијањем и одвоз вишка земље. "]
["2.1.5.","Испорука и монтажа гуменог подметача (подлошке) за нивелисање стуба, израђеног у свему према цртежима произвођача. Гумени подметач се поставља између анкер плоче и темеља стуба и понаша се као тампон (браник) измешу металних и бетонских површина (главно место корозије). Површина подметача је ожлебљена тако да омогућава истицање воде. Димензије плоче у основи; 400х400мм. "]
["2.1.6.","Испорука и постављање ознака за обележавање трасе кабла, пдземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом са подацима у складу са прописима ЕДБ."]
["2.1.7.","Геодетско снимање трасе положеног кабла са  уцртавањем у планове од стране Геодетске   управе. \n"]
["2.2.","ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА "]
[null,"Стубови"]
["2.2.1.","Испорука и постављање округлог конусног гвозденог топло-цинкованог стуба висине 8м, са две лире дужине 2м (стуб са дуплом лиром), комплет са анкер корпом, прикључном плочом са осигурачима  ФРА осигурачем 16/6А,  каблом за везу светиљке са прикљулчном плочом, вијком М10 за уземљење у унутрашњости стуба, гуменим подметачем (подлошком) за нивелисање стуба, поклопцем за отвор прикљчне плоче. "]
["2.2.2.","Испорука и постављање округлог конусног гвозденог топло-цинкованог стуба висине 8м, са једном лиром дужине 2м, комплет са анкер корпом, прикључном плочом са осигурачима  ФРА осигурачем 16/6А,  каблом за везу светиљке са прикљулчном плочом, вијком М10 за уземљење у унутрашњости стуба, гуменим подметачем (подлошком) за нивелисање стуба, поклопцем за отвор прикљчне плоче. "]
["2.2.3.","Испорука и постављање округлог конусног гвозденог топло-цинкованог стуба висине 8м, за директну монтажу светиљке на стуб, комплет са анкер корпом, прикључном плочом са осигурачима  ФРА осигурачем 16/6А,  каблом за везу светиљке са прикљулчном плочом, вијком М10 за уземљење у унутрашњости стуба, гуменим подметачем (подлошком) за нивелисање стуба, поклопцем за отвор прикљчне плоче. "]
[null,"Светиљке"]
["2.2.4.","Све понуђене светиљке треба да имају исте или боље карактеристике као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију (табеле техничких карактеристика, сертификате, светлотехнички прорачун у софтверском пакету DIALUX или RELUX за све просторије објекта) Надзору или пројектанту на сагласност, на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. "]
["2.2.5.","S1; Испорука и уградња на стуб на лиру, уличне LED светиљке снаге 45W. Светиљка је предвиђена за монтажу на лиру ø50-60мм. Кућиште светиљке израђено од екструдираног алуминијума, дим. 394x250x87мм, са заштитним каљеним стаклом дебљине 5мм  у механичкој заштити IP66. Светиљка као извор светлости користи LED чипове укупне снаге 45W,  5200lm, ефикасности 116lm/W, боје 4000К, животног века 50000 часова рада. Светиљка је слична типу Elmat Litpa - LYS 20/45 45W."]
[null,"Инсталације кабловског развода"]
["2.2.6.","Набавка, испорука и полагање кабла  XP00/A 4x16мм², за напајање стубова спољне расвете из ормара јавне расвете. Кабл се највећим делом полаже слободно у земљу у већ ископан ров а делом кроз кабловску канализацију на прелазима испод саобраћајница."]
["2.2.7.","Монтажа пролаза напојног кабла XP00/A 4x16мм² кроз подножни сегмент стуба,. Повезивање завртња за уземљење стуба са нултим проводником на прикључној плочици. Улаз излаз и евентуално одвојак нултог проводника пресовати у заједничку плочицу и цео спој залемити како би се остварило непрекидно вођење нуле, због примене заштите нуловањем."]
["2.2.8","Набавка испорука и полагање поцинковане траке Fe-Zn   25x4мм² паралелно у исти ров са каблом са изводима за повезавање свих металне стубове спољне расвете на заштитно   уземљење."]
["2.2.9.","Набавка, испорука и монтажа укрсног комада ЈУС НБ-4936 у кућишту КУК која се по уградњи укрсног  комада залива битуменом. Укрсни комад поставља  се код сваког стуба код одвајања траке за уземљење  стуба и код настављања траке дуж трасе рова. "]
["2.2.10.","Набавка, испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5мм², за напајање декоративних светиљки павиљона и одмаралишта из ормара јавне расвете. Кабл се  делом полаже слободно у земљу у већ ископан ров.Укупно за рад, материјал и транспорт."]
["2.2.11.","Испитивање каблова и других проводника и веза у инсталацији. Мерење уземљења и провера ефикасности заштите од струјног удара, провера свих галванских веза металних маса и издавање атеста резултата мерења.Прибављање верификационих извештаја од надлежних установа, посебно о квалитету изолације, заштите од опасног напона додира, збијености тла, интерни технички пријем, припремно завршни радови. Пробни рад и предаја објекта."]
["2.2.12.","Напонско испитивање кабла између две завршнице  и издавање резултата мерења."]
["2.2.13.","Мерење прелазног отора заштитног уземљења разводног ормана и стубова спољне расвете и издавање  резултата мерења."]
[]
[null,"Разводни орман осветљења"]
[null,"Израда, испорука, монтажа и пуштање у рад разводног ормана осветљења, израђеног од полиестера, са вратима и бравицом, за спољашњу монтажу на бетонско постоље мин. 0,2м изнад коте терена, са уграђеном следећом опремом:"]
[null,"ком. 2; Једнополни прекидач 16А"]
[null,"ком. 8; Једнополни аутоматски прекидач 6А, \"С\""]
[null,"ком. 1; Индикатор присуства напона 220В"]
[null,"ком. 1;Фото реле са сондом"]
[null,"ком. 1; Једнополни прекидач 16А"]
[null,"комплет са везивним, заптивним и монтажним материјалом, намонтиран повезан и испитан"]

{"sheet":"5. Signalizacija","index":4,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"merged":[[1,1,1,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[36,0,36,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[5,"Саобраћајна сигнализација"]
[]
[{"v":1,"d":"1)"},"САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ"]
["1.1","Знакови изричитих наредби"]
[null,"II-2 (осмоугаони Ø 600 mm)"]
[null,"II-4 (округли Ø 600 mm)"]
[null,"II-30 (10) (округли Ø 600 mm)"]
[null,"II-43.1 (округли Ø 600 mm)"]
[]
["1.2","Знакови обавештења"]
[null,"III-2 (квадрат страница 600 mm)"]
[null,"III-30 (квадрат страница 600 mm)"]
[]
["1.3","Допунске табле"]
[null,"IV-21 (правоугаони 600x300 mm)"]
[]
["1.4","Носачи саобраћајних знакова са темељима"]
[null,"Једностубни цевни носачи са темељом Л=3,6m"]
[null,"Једностубни цевни носачи са темељом Л=3,9m"]
[null,"Једностубни цевни носачи са темељом Л=4,2m"]
[]
[{"v":2,"d":"2)"},"ОЗНАКЕ НА ПУТУ"]
["2.1","Уздужне ознаке на путу"]
[null,"Разделна неиспрекидана линија, беле боје, \nдебљине 0.12 m"]
[null,"Разделна испрекидана линија, растера 1 + 1 m, \nбеле боје, дебљине 0.12 m"]
[]
["2.2","Попречне ознаке на путу"]
[null,"Неиспрекидана линија заустављања, беле боје, дебљине 0.50 m"]
[]
["2.3","Остале ознаке на путу"]
[null,"Стрелице, беле боје, дужине 1.6 m"]
[null,"Паркинг местa, беле боје, дебљине линије 0.10 m"]
[null,"Паркинг места за лица са инвалидитетом, жуте боје, дебљине линије 0.10 m"]