{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["спољно уређење Лебане"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"спољно уређење Лебане","index":0,"n_rows":86,"n_cols":6,"rows_kept":86,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[15,1,15,3],[17,0,17,5],[42,1,42,3],[82,1,82,4],[86,3,86,5],[87,3,87,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ"]
[]
[]
["А","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["Ред. број","Врста радова","Једин. мере","Количина","Јединична цена","Цена (РСД)"]
[1,"Геодетско обележавање партера на основу елемената за обележавање  из пројекта."]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":3000,"d":"3,000.00"}]
[2,"Демонтажа постојеће бехатона и рушење степеништа  са утоваром транспортом на депонију коју одреди инвеститор  до 5км"]
[null,"Обрачун по м2 развијене површине 350m2","м2",{"v":700,"d":"700.00"}]
[]
[3,"Рушење постојеће терасе визиторског центра  са утоваром транспортом на депонију коју одреди инвеститор  до 5км"]
[null,"Обрачун по м2 развијене површине 350m2","м2",{"v":700,"d":"700.00"}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[]
["Б","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ "]
["Ред. број","Врста радова","Једин. мере","Количина","Јединична цена","Цена (РСД)"]
["Обавеза извођача је да у присуству надзорног органа и представника инвеститора сними профиле постојећег терена у зони објекта и свих пешачких стаза, након снимања профила постојећег терена подаци се евидентирају у грађевински дневник. Када се изврше позиције свих ископа и изврши набијање подтла обавезно је поново снимити профиле ископаног стања и исте податке унети у грађевински дневник. Када се изврши насип према подацима из пројекта обавезно је снимити профиле након насипа у збијеном стању и исте унети у грађевински дневник. Сви радови насипа се наплаћују у збијеном стању. НАПОМЕНА: Извођач мора да има снимљене профиле постојећег терена, ископаног терена и насутог терена у набијеном стању како би могао на основу доказница из грађевинске књиге да наплати све позиције. Ископ за темељне траке објекта и потпорних зидова се врши у насутом и набијеном терену.Обавеза извођача је да прибави мерење збијености тла, како би се у грађевинску књигу уписали подаци добијине од овлашћење организације за мерење збијености тла."]
[1,"Ископ хумуса на целој локацији у слоју  д=30см  III и IV кат, са распланираањем у делу локације где је потребно са утоваром и транспортом на депонију коју одреди инвеститор."]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":1300,"d":"1,300.00"}]
[2,"Широки ископ у земљишту  III и IV кат, са утоваром и распланираањем у делу локације где је потребно, док вишак одвести на депонију коју одреди инвеститор."]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
[3,"Израда насипа у делу објекта и амфитеатра од дробљеног камена, насипати у слојевима "]
[null,"граљнулација од 0-31 Мс=60МПа","м3",{"v":1100,"d":"1,100.00"}]
[null,"граљнулација од 0-63 Мс=45МПа","м3",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"дробљени камен Мс=30МПа","м3",{"v":800,"d":"800.00"}]
[4,"Засипање шљунком са цементном стабилизацијом на сваких 30цм у збијеном стању. Шљунак се насипа у делу поред објекта између потпорних зидова. Збијеност 30МП. "]
[null,"обрчун по м3","м3",{"v":580,"d":"580.00"}]
[5,"Ископ   за  темељну траку парапета потпорних зидова у насипу, са утоваром и транспортом до 5км. На депонију коју одреди инвеститор. "]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":100,"d":"100.00"}]
[6,"Хумусирање зелених површина  хумусном земљом  из позајмишта са утоваром, транспортом и планирањем просечне дебљине 30цм."]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[7,"израда подтла у зони насипа пешачких површина,  мин Мс=25МПа"]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":1385,"d":"1,385.00"}]
[8,"Израда тампонског слоја испод пеш.стаза,платоа  од шљунка из јужне мораве д=25цм у уваљаном стању мин Мс=30МПа."]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":600,"d":"600.00"}]
[9,"Израда тампонског слоја д=10см испод тротоара пеш.стаза,платоа  од дробљеног-каменог материјала 0/32 у уваљаном стању мин Мс=45МПа."]
[null,"Обрачун по м3.","м3",{"v":138,"d":"138.00"}]
[10,"Лепљење природног камена (типа вујетиначког) на претходно припремљену бетонску подлогу пешаких стаза, потпорних зидова и амфитеатра. У питању је ломљени камен неправилног облика. Дебљина камена треба да буде од 2-3цм. Камен у две нијансе (светло браон и тамно браон). У цену урачунати сав потребан материјал и рад."]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":2450,"d":"2,450.00"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, ГОРЊИ СТРОЈ"]
[]
["В","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["Ред. број","Врста радова","Једин. мере","Количина","Јединична цена","Цена (РСД)"]
[1,"Израда  подлоге од бетона МБ 20 д=10см армирано мрежом Q131 у доњој зони испод свих поплочаних површина. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену)."]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
[2,"Израда темељне траке за потпорне зидове 40х30цм од бетона МБ30 армиран са 4 Рф-8 уз ф6/30, 0,12м3/м1 бетона, У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д1."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":315,"d":"315.00"}]
[3,"Израда потпорног зида од бетона МБ30, дим. 20/70цм, 0.14м3/м1 у глаткој оплати Арматура: мрежа Q-131  обострано. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д1."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":315,"d":"315.00"}]
[4,"Израда АБ греде амфитеатра 100х40 и Т-део 35/35цм,  0.52м3/м1 израдити од МБ30 армирана са 10Рф10 уз ф8/25. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену).  Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д2."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":40,"d":"40.00"}]
[5,"Израда коленасте плоче амфитеатра на тлу и насипу  од бетона МБ30, дебљина плоче 15цм Арматура: мрежа Q-131  обострано. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену)"]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":430,"d":"430.00"}]
[4,"Израда степеника амфитеатра у оплати 40/100цм у оплати од МБ30 армирана са 6Рф10 уз ф8/25.  0.23м3/м1. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д2."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":170,"d":"170.00"}]
[5,"Израда бетонске клупе у делу платоа код фонтане у облику слова Г у оплати 40/40цм, од МБ30 армирана са 6Рф8 уз ф6/30.  0.1м3/м1. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д3."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":30,"d":"30.00"}]
[6,"Израда зида фонтане димезије 100/15цм, од којих је 30 цм у земљи везано за бетонску плочу, зид израдити од МБ30 Арматура: мрежа Q-131  обострано.  0.2м3/м1. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д3."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":30,"d":"30.00"}]
[7,"Израда  подлоге од бетона МБ 30 д=10см армирано мрежом Q131 у доњој зони испод фонтане. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену). Све урадити према детаљу из пројекта. Детаљ Д3."]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":10,"d":"10.00"}]
[8,"Израда  плоче рампе за инвалиде  од бетона МБ 30 д=15см армирано мрежом Q131 у доњој зони испод фонтане. У цену урачунати материјал и рад (бетон + арматура урачунати у цену)."]
[null,"Према предмеру 10м2"]
[null,"Обрачун по м2.","м2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[9,"Израда степеника у оплати 15/35цм у оплати од МБ30.  0.027м3/м1. У цену урачунати материјал и рад."]
[null,"Обрачун по м1.","м1",{"v":220,"d":"220.00"}]
[null,"УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["Г","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
["Ред. број","Врста радова","Једин. мере","Количина","Јединична цена","Цена (РСД)"]
[1,"Израда седалних делова амфитеатра и клупице код фонтане на металној подконструкцији од челичних поцинкованих профила 30/20/2мм од ЛДПЕ профила 40/20мм, један сегмент у дужини од 120цм од по 4 у реду."]
[null,"обрачун по м1","м1",{"v":200,"d":"200.00"}]
[2,"Набавка израда и уградња корпи за отпатке"]
[null,"обрачун по ком","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
[null,"УКУПНО БРАВАРСКИ  РАДОВИ"]
[]
[null,"РЕКАПИТУЛАЦИЈА",{"$nulls":3},"Цена (РСД)"]
[]
["А","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["Б","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, ГОРЊИ СТРОЈ "]
["В","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["Г","БРАВАРСКИ  РАДОВИ"]
[null,"UKUPNO BEZ PDV-A"]
[null,"PDV"]
[null,"UKUPNO SA PDV-OM"]