{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["9.4.BETONSKI"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9.4.BETONSKI","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[5,0,6,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0]]}
["Izgradnja linijskog parka na katastarskoj parceli broj 900/1 k.o. Brdo, opština Nova Varoš"]
["9.4.","BETONSKI RADOVI","JM","količina","cena","iznos"]
[null,"ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, koje propisuju \"Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400\", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, rtegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći \"Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton\" (PBAB 87 -\"Službeni list SFRJ\" br. 11/87). Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i čiste vode. Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II.  "]
[null,"Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama Opiate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama I na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost opiate i podupirača protiv deformisanja i rušenja. Ovlaščeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku sa sa svog aspekta nema primedbi. Pod pojmom \"betoniranje u glatkoj oplati\" podrazumeva se da se mora dobiti potpuno ravna i glatka površina betona preko koje se direktno mogu izvoditi molersko-farbarski radovi (gletovanje i bojenje). Ukoliko se dobiju neravne površine betona izvođač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za izvodenje molersko-farbarskih radova. Potpuno neravne površine betona izvođač će omalterisati o svom trošku. Pod pojmom \"betoniranje u običnoj oplati\" podraztimeva se da je oplata izrađena od čamovih dasaka i da površine betona ne moraju biti glatke, jer se preko nje ugraduju drugi materijali i slojevi (termoizolacije. obloge ili slično) ili se predvida malterisanje tih površina. OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: Obračun količina stvamo izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju \"Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400\"."]
[null,"TEMELJ ZA IVIČNJAK"]
["9.4.1.","Izrada temelja za betonski ivičnjak od nabijenog betona klase C16/20, dimenzija 20x20 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi oplata.\" "]
[null,"Obračun po dužnom metru=(600.09)","m¹",600.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D7*E7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"PODOVI"]
["9.4.2.","Izrada habajućeg sloja asfalta ( AB11) debljine d=4,0 cm . Habajući sloj od asfalt betona - AB.Pozicijom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i transporta asfaltne mešavine do mesta ugradnje, mašinsko prskanje podloge bitumenskom emulzijom,mašinska ugradnja asfaltne mešavine,oprema i sav potreban dodatni rad i materijal za izvršenje ove pozicije i sva tekuća ispitivanja.Merenje i obračun je po m2 izvedenog AB sloja.Obračun po m2."]
[null,"asfaltne površine","m²",{"v":1633.03,"d":"1,633.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D10*E10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.4.3.","Izrada bitumenskog sloja asfalta ( BNS 22) debljine d=6,0 cm . Bituminizirani noseći sloj  - BNS.Pozicijom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i transporta asfaltne mešavine do mesta ugradnje, mašinsko prskanje podloge bitumenskom emulzijom,mašinska ugradnja asfaltne mešavine,oprema i sav potreban dodatni rad i materijal za izvršenje ove pozicije i sva tekuća ispitivanja.Merenje i obračun je po m2 izvedenog BNS sloja.Obračun po m2."]
[null,"asfaltne površine","m²",{"v":1633.03,"d":"1,633.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D12*E12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"BETONSKA GALANTERIJA"]
["9.4.4.","Nabavka i popločavanje u sloju peska  „Behaton-Queen“ pločama,  dimenzija 30x20x6 cm u boji kolormix-sopot. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati. Obračun po m²."]
[null,"Behaton Debljine 6 cm","m²",667.19,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D15*E15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.4.5.","Nabavka i postavljanje tamno sivih betonskih ivičnjaka na kant. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. U cenu uračunata nabavka materijala i pomićnog materijala, utivar, transport, istovar, ugradnja i uklanjanje viška materijala, uzimanje probnih tela i izdavanje atesta o kvalitetu. Obračun po m."]
[null,"Preseka 18x12 cm.","m",600.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D17*E17","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"UKUPNO BETONSKI RADOVI:",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F5:F17)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]