{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["9.5. OPREMA"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9.5. OPREMA","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[3,0,5,0],[3,1,4,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,12,0],[10,1,11,1],[13,0,16,0],[14,1,15,1],[18,0,19,0],[21,0,23,0],[25,0,27,0]]}
["Izgradnja linijskog parka na katastarskoj parceli broj 900/1 k.o. Brdo, opština Nova Varoš"]
["9.5.","OPREMA","j.m.","količina","Cena","Iznos"]
["OPŠTI OPIS"]
["9.5.1.","Klupa sa naslonom.Dimenzije klupe : 50h180h85cm (š h d h v)Klupu izraditi od čeličnih cevi minimalne debljine 50h50mm i čeličnog lima minimlne debljine 5mm. Sa donje strane klupe postaviti tri daske izrađene od sušene stolarski obrađene daske četinara bez vidljivih čvorova i zaobljenih ivica. Završnu obradu treba izvršiti impregnacionim sredstvom i nakon toga sa ekološkim lakom na vodenoj osnovi u tri premaza. Daske moraju biti minimalne širine 12cm. Takođe naslon za leđa izvesti sa dve daske izrađene od sušene stolarski obrađene daske četinara bez vidljivih čvorova i zaobljenih ivica. Završnu obradu treba izvršiti impregnacionim sredstvom i nakon toga sa ekološkim lakom na vodenoj osnovi u tri premaza. Daske moraju biti minimalne širine 12cm.      \nKompletna metalna konstrukcija se sa podlogom vezuje ankerom koji se izrađuje od čeličnog lima debljine ne manje od 5mm i vijaka M8.   \nSve metalne delove zaštititi od korozije sa postupkom plastifikacije odnosno nanošenjem boje elektrostatičkim putem , a nakon toga zagrejati u specijalnoj peći.  \nGarancija na klupu ne sme biti kraća od 24 meseca.\n\n\n\n\n"]
[]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.5.2.","Info tabla.Dimenzije info table (dxšxv):  30h150h220cm \n      Info tablu izraditi od čeličnih cevi minimalne debljine 50h30mm i čeličnog lima minimlne debljine 2mm. \nNa tablu zalepiti nalepnicu otpornu na spoljne atmosferske  uslove na kojoj se nalaze sve potrebne informacije vezane za linijski park.   Kompletna metalna konstrukcija se sa podlogom vezuje ankerom koji se izrađuje od čeličnog lima debljine ne manje od 5mm i vijaka M12.Sve metalne delove zaštititi od korozije sa postupkom plastifikacije odnosno nanošenjem boje elektrostatičkim putem , a nakon toga zagrejati u specijalnoj peći.  \nGarancija na tablu ne sme biti kraća od 24 meseca.\n\n\n\n"]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D8*E8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.5.3.","Drvene kante za otpatke KZO 13\nDrvene kante za otpatke KZO 13 objedinjuje sve osobine koje se od ovog dela mobilijara očekuju – praktična je, lako se uklapa u svaki prostor na otvorenom, i pritom izgleda nenametljivo. Zahvaljujući prirodnom materijalu, drvenoj oblozi, nećete je ni primetiti u vrtu ili parku, jer ne odudara od drveća i zelenila.\nMetalna konstrukcija garantuje čvrstinu, stabilnost, i trajnost. Montaža se vrši na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj.\n"]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D10*E10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.5.4.","Modularna kružna klupa MPK 20\nModularna kružna klupa MPK 20 može se uklopiti u prostor bilo kog oblika i veličine. Idealna je za parkove, sportske terene i igrališta u okviru zelenih oaza, prostor ispred poslovnica, kao i modernistički uređene trgove ili zatvoreni prostor velikih dimenzija, poput holova ustanova kulture.\nIzrađuje se od ravnih ili polukružnih modula, koji se međusobno mogu kombinovati po želji. Modularne kružne klupe planirane su oko pojednih stabala za odmor posetioca parka.\nOvaj model klupe se izrađuje od materijala visokog kvaliteta, izdržljivosti i trajnosti, što obećava da će dugo služiti.\nKlupu izraditi od čeličnih cevi minimalne debljine 50h50mm i čeličnog lima minimlne debljine 5mm. Sa donje strane klupe postaviti tri daske izrađene od sušene stolarski obrađene daske četinara bez vidljivih čvorova i zaobljenih ivica. Završnu obradu treba izvršiti impregnacionim sredstvom i nakon toga sa ekološkim lakom na vodenoj osnovi u tri premaza. Daske moraju biti minimalne širine 12cm.\nKompletna metalna konstrukcija se sa podlogom vezuje ankerom koji se izrađuje od čeličnog lima debljine ne manje od 5mm i vijaka M8.\t\t\t\nSve metalne delove zaštititi od korozije sa postupkom plastifikacije odnosno nanošenjem boje elektrostatičkim putem , a nakon toga zagrejati u specijalnoj peći. \t\nGarancija na klupu ne sme biti kraća od 24 meseca."]
[]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":1,"d":"1.00"},{"$f":"G13*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"D13*E13","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.5.5.","Seat group sedum running meter - item #5604215 ili slično."]
[null,"Nabavka, transport i ugradnja komplet klupa i stola Seat group sedum running meter.   Dimenzije klupa : 50h200h55cm (š h d h v)\nKlupu izraditi od čeličnih cevi minimalne debljine 50h50mm i čeličnog lima minimlne debljine 5mm. Sa donje strane klupe postaviti tri daske izrađene od sušene stolarski obrađene daske četinara bez vidljivih čvorova i zaobljenih ivica. Završnu obradu treba izvršiti impregnacionim sredstvom i nakon toga sa ekološkim lakom na vodenoj osnovi u tri premaza. Daske moraju biti minimalne širine 12cm.\nDimenzije stola : 100h200h85cm (š h d h v)\nKlupu izraditi od čeličnih cevi minimalne debljine 50h50mm i čeličnog lima minimlne debljine 5mm. Sa donje strane stola postaviti tri daske izrađene od sušene stolarski obrađene daske četinara bez vidljivih čvorova i zaobljenih ivica. Završnu obradu treba izvršiti impregnacionim sredstvom i nakon toga sa ekološkim lakom na vodenoj osnovi u tri premaza. Daske moraju biti minimalne širine 12cm.\t\t  \nKompletna metalna konstrukcija se sa podlogom vezuje ankerom koji se izrađuje od čeličnog lima debljine ne manje od 5mm i vijaka M8.\t\t\t\nSve metalne delove zaštititi od korozije sa postupkom plastifikacije odnosno nanošenjem boje elektrostatičkim putem , a nakon toga zagrejati u specijalnoj peći. \t\nGarancija na klupu ne sme biti kraća od 24 meseca."]
[]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D17*E17","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"PERGOLA"]
["9.5.6.","Nabavka, transport i ugradnja Pergole tip 01\nGabaritne dimenzije: 5440x1200x2350mm.\nKonstrukcija od čeličnih limova i profila (IPE 160,\nUNP 120) ankerisana u postojeće betonske temelje .\nAnkere obezbeđuje proizvođač Urbana oprema. Kroz glavne nosače ugrađene sajle od inoksa sa pratećom opremom. Površinska zaštita: toplo cinkovanje i završno farbanje u Poliuretan, RAL po izboru kupca. Sve mere u skladu sa specifikacijom dobijenom od kupca."]
[null,"obračun po komadu","kom",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"E20*D20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"PARKING STUBOVI"]
["9.5.7.","Nabavka i montaža parking stubova, liveni stubići za parking su ukrasni fiksni stubići čija je osnovna namena kontrola saobraćaja, u smislu usmeravanja, ograničavanja i zabrane parkiranja na trotoarima. Fiksni stubići treba da se postave dovoljno blizu jedni drugima da blokiraju prolaz automobila, ali istovremeno dovoljno široko da omogući nesmetan prolaz pešaka i biciklista.\nVisoka čvrstoća i otpornost na vandalizam čini ih pogodnim za upotrebu na javnim površinama kao što su trotoari, parkovi i drugo.\nMoguće ih je povezati ukrasnim lancem te tako čine lepu dekorativnu ogradu. Stubiće postaviti na početku i završetku staze tako da onemugući prolaz automobilima. "]
[null,"Dimenzije (Š x V): 22x62cm\nMaterijal: Liveni aluminijum\nBoje: Po izboru (RAL ton karta)"]
[null,"Obračun po komadu","kom",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D24*E24","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"INFO TABLA "]
["9.5.8.","Nabavka, izrada, transport i montaža info table. Tekst i mesto ugradnje usaglasiti sa investitorom pre izrade i montaže."]
[null,"Dimenzije (Š x V): 150x215 cm\nMaterijal: Liveni aluminijum\nBoje: Po izboru (RAL ton karta)"]
[null,"Obračun po komadu","kom",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D28*E28","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"UKUPNO OPREMA",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F6:F28)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]