{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["9.7.RAZNI RADOVI"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9.7.RAZNI RADOVI","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,4,0],[6,0,7,0],[9,0,13,0],[9,1,10,1],[14,0,31,0]]}
["Izgradnja linijskog parka na katastarskoj parceli broj 900/1 k.o. Brdo, opština Nova Varoš"]
["9.7.","RAZNI RADOVI","J.M.","KOL.","JED. CENA","IZNOS"]
[null,"PRANJA"]
["9.7.1.","Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnjih površina. Obračun po m² očišćene površine."]
[null,"Ukupna površina linijske staze","m²",{"v":2300.22,"d":"2,300.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D5*E5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"ŠUT"]
["9.7.2.","Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m³ prikupljenog šuta."]
[null,"paušalno","m³",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D8*E8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"SPOLJNA RASVETA"]
["9.7.3.","Čelični okrugli konusni stub visine 8m, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra od 35m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom  dimenzija:\nBaza stuba Ø174mm, bez rebara za ojačanje\nDebljina zida stuba 3,0mm \nZavršetak stuba 76mm sa stubom čini jednu celinu bez vara\nAnker ploča , kvadratnog ravnog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija 420x420mm, debljine 16mm,  a sa osnim razmakom otvora za ankere 300x300mm prema proračunu stuba,\nLiveni ili limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x100mm. Donja tačka poklopca stuba je na 500mm od anker ploče.\nDva reda urezanog navoja za vijke M10 za fiksiranje lire pri vrhu stuba\nOprema stuba:\nPokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez priključne kutije,\nJedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba,\nAnker korpa prema proračunu stuba i anker ploče, minimum M24 300x300mm\nKapice za zaštitu ankera, kom 4\nAK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461, ne obojeno\nEkvivalnettno tipu Anteres P 76 8,0 FP 300x300 ZN proizvodnje Valmont ili odgovarajuce"]
[]
[null,"Čelični jednokraki nosač svetiljke, izrađen od lučno savijene čelične cevi ukupnih dimenzija H/L/U (Visina/Dužina/Ugao) 0,5/1,5/5 sa time da je vidni deo vertikalnog dela 0,5m, a preostali deo koji  ulazi u stub omogućava sigurnu vezu lire i stuba. Na vertikalnom delu lire koji ulazi u stub nalazi se na mestu donje vidljive tačke lire proširenje koje obezbeđuje sigurnu montažu i spečava propadanje lire u stub i prodiranje vode u stub.\nSvetiljka na visini 8,5m u odnosu na nultu tačku. \nOblik lire: Lira je blago zaobljena. Na kraju lučnog zaobljenog dela lire u dužini od 200mm lire je ravan deo čime se obezbeđuje pravilna montaža svetiljke. Lira ostvaruje vertikalnost u odnosu na stub od 5 stepeni (tetiva)\nDužina kraka lire: Krak lire dužine 1,5m u odnosu na vertikalni deo nosećeg dela lire\nZavršetak lire, ravni cevni deo kraka lire prečnika 60-62mm\nAK zaštita lire postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461, ne obojeno\nEkvivalentno tipu KCC S 1,0/1,5/0,5/5 60 ZN proizvodnje Valmont ili odgovarajuce"]
[null,"Čelični jednokraki nosač svetiljke, izrađen od lučno savijene čelične cevi ukupnih dimenzija L/U (Dužina/Ugao) 1,0/5. Lira se montira i prčvršćuje bočno na stub. Svetiljka na visini 6m u odnosu na nultu tačku.\nOblik lire: Lira je blago zaobljena. Na kraju lučnog zaobljenog dela lire u dužini od 200mm lire je ravan deo čime se obezbeđuje pravilna montaža svetiljke. Lira ostvaruje vertikalnost u odnosu na stub od 5 stepeni (tetiva)\nDužina kraka lire: Krak lire dužine 1,0m u odnosu na stub \nZavršetak lire, ravni cevni deo kraka lire prečnika 60-62mm\nAK zaštita lire postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461 ne obojeno\nEkvivalentno tipu KCC Side 1,5/5 60 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce"]
[null,"Svetiljka označena S1 na grafičkim prilozima","kom",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D14*E14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.7.4.","Svetiljka za  osvetljenje, kompletno opremljena za korišćenje LED svetlosnog izvora i za montažu na stubove visine 10m. Zbog lakše manipulacije pri montaži potrebno je da konstrukcija svetiljke omogući prvo montažu kućišta sa nosačem, a zatim dela sa optičkim blokom i predspojnim uređajem.  \nKućište i poklopac svetiljke izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po izboru investitora. Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, kaljenog stakla, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije. Svetiljka treba da bude opremljena konektorima koji, prilikom otvaranja svetiljke radi pristupa predspojnom uređaju, obezbeđuju prekid napajanja unutar svetiljke – optičkog bloka i predspojnog uređaja."]
[null,"Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 128 visokoefikasnih dioda. LED čipovi  su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom asimetričnom raspodelom."]
[null,"LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela)."]
[null,"Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 700mA, a ukupna snaga ne veća od 215W. "]
[null,"Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 700mA, a ukupna snaga ne veća od 215W. "]
[null,"Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 23.400 lumena (na Tj=25°C)."]
[null,"Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog  (L80)."]
[null,"Predspojni uređaj koji omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage je potpuno termički i mehanički izolovan od optičkog dela svetiljke. "]
[null,"Predspojni uređaj treba da ima mogućnost kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka, mogućnost kontrole nivoa osvetljenosti (ili snage) putem  protokola DALI ili 1 – 10V, kao i mogućnost regulacije svetlosnog fluksa i snage izvora putem komandnog kabla. "]
[null,"Sistem za jednostavnu montažu svetiljke koji omogućava horizontalnu montažu na završetak stuba prečnika Ø 42-60mm ili vertikalnu montažu na liru prečnika Ø 42-60mm i obezbeđuje jednostavno podešavanje nagiba svetiljke od 0 - 15° sa koracima od 5°."]
[null,"Dimenzije svetiljke približno:  900 mm X 440 mm X 135 mm (dužina X širina X visina)."]
[null,"Težina svetiljke približno: 18kg."]
[null,"Mehanička otpornost svetiljke na udar IK09, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. "]
[null,"Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598."]
[null,"Svetiljka treba da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV."]
[null,"Priložiti  sledeće: \nENEC sertifikat,\nIzveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN 55015 i EN 61547,  \nIzveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262, \nIzveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1. \nIzveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike svjetiljke.\nIzveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21. \nDeklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili engleskom jeziku.\n"]
[null,"Svetiljka slicna tipu Ampera Maxi 96 LED /5120/ 213W/ 700mA/NW"]
[null,"Svetiljka označena S1 na grafičkim prilozima","kom",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D32*E32","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"UKUPNO RAZNI RADOVI",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F32)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]