{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":6,"rows_kept":111,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,1,3,5],[17,1,17,5],[33,0,33,4],[36,1,36,5],[61,0,64,0],[61,1,64,1],[61,2,64,2],[61,4,64,4],[61,5,64,5],[68,0,68,4],[70,1,70,5],[91,0,91,4],[94,1,94,5],[100,0,100,4],[103,0,103,5],[104,1,104,4],[105,1,105,4],[106,1,106,4],[107,1,107,4],[108,1,108,4],[109,0,109,4],[110,0,110,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jed.cena ","Ukupno "]
[]
["I"," UNUTRAŠNJA  I SPOLJAŠNA OPREMA PUTNOG PRELAZA"]
[1,"Signalno sigurnosni uređaj pružnog prelaza, sa kućicom, kompletom rezervnih dijelova, alata, instrumenata i materijala za održavanje prema specifikacijama dobavljača","kpl.",6]
[null,"Interfejs putnog prelaza za povezivanje sa relejnim uređajima ","kpl.",0]
[2,"Uređaj za napajanje električnom energijom sa baterijama, punjačima i unutarnjom razvodnom pločom, s autonomijom od najmanje 8 sati","kpl.",6]
[3,"LED drumski signal u kompletu ss jednakostraničnim trokutom, motkom, zvonom i temeljem","kom.",12]
[4,"Električni sprava polubranika sa priborom i temeljem","kom.",12]
[5,"Polubranik L=3,5m","kom.",12]
[6,"Uređaj za dvostruko aktiviranje signalnog uređaja za pružni prelaz, za šinu 49E1, s priključnom kutijom","kom.",24]
[7,"Uređaj za dvostruko deaktiviranje signalnog uređaja za pružni prelaz, za šinu 49E1, s priključnom kutijom","kom.",12]
[8,"Signalni znak  58a sa temeljem","kom.",12]
[9,"Signalni znak  59 sa temeljem","kom.",12]
[10,"Rucni uređaj za uključivanje (LOB)","kpl.",6]
[null,"     UNUTRAŠNJA I SPOLJASNA OPREMA PUTNOG PRELAZA"]
[]
["II","KABLOVI , KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[1,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9","m'",300]
[2,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",11400]
[3,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x1,2  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",9000]
[4,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 20x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",240]
[5,"Kabl A-2YTF2Y(L)2Y 1x4x0,75","m'",0]
[6,"Kabl PP41 3x1,5","m'"]
[7,"Kabl PP41 3x2,5","m'"]
[8,"Kabl PP41 4x6","m'",240]
[9,"Kabl PP41 3x6","m'",8200]
[10,"Plastična cev PEHD Ø110mm za prolaz ispod koloseka i puta","m'",360]
[11,"Kabl PP41 4x6","m'",300]
[12,"Kablovska kutija predviđena za postavljanje izolirane  šine za uzemljenje plašta kabla","kom.",6]
[13,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa do 16 žila ","kom."]
[14,"Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata,izrađeno od  FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema opisu datom u zahtevima ","kom.",136]
[15,"Patron za zavarivanje užeta   FeZn 95mm2 za šinu","kom.",136]
["KABLOVI , KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
[]
[]
["III","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJEI UNUTRAŠNJE OPREME PUTNOG PRELAZA"]
[1,"Instalacija kučice za uređaj putnog prelaza, uključujuči temelje, transport i dizalicu ","kpl.",6]
[2,"Instalacija, povezivanje i operativno ispitivanje signalno sigurnosnog zuređaja putnog prelaya, uključujući instalaciju potrebnog softvera","kpl.",6]
[3,"Instalacija i povezivanje napojnog uređaja putnog prelaza  ","kpl.",6]
[4,"Instalacija temelja drumskih signala putnog prelaza ","kom.",12]
[5,"Instalacija, povezivanje i podešavanje LED drumskih signala upozorenja, sa jednakostraničnim trokutom, stubom, zvonom i temeljem","kom.",12]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},12]
[6,"Instalacija temelja postavne sprave polubranika","kom."]
[]
[{"$nulls":3},12]
[7,"Instalacija temelja postavne sprave polubranika","kom."]
[]
[{"$nulls":3},12]
[8,"Instalacija, povezivanje i podešavanje sprave polubranika ","kom."]
[]
[{"$nulls":3},12]
[9,"Instalacija signalnog znaka  58a sa temeljom ","kom."]
[]
[{"$nulls":3},12]
[10,"Instalacija signalnog znaka  59 sa temeljom ","kom."]
[]
[{"$nulls":3},12]
[11,"Installation of the level crossing activation device, with the connecting box","kom."]
[{"$nulls":3},24]
[]
[{"$nulls":3},28]
[12,"Instalacija uređaja za deaktiviranje pružnog prelaza sa priključnom kutijom","kom.",12]
[13,"Instalacija uređaja  za ručno ukljucivanje putnog prelaza (LOB) na zidu kučice","kpl.",6]
[13,"Nabavka i Instalacija kontrolnih signala (KS)","kpl.",12]
["INSTALIRANJE SPOLJAŠNJEI UNUTRAŠNJE OPREME PUTNOG PRELAZA UKUPNO"]
[]
["IV","INSTALIRANJE KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
[1,"Iskopavanje rova  0,4x0,8m u zemljištu četvrte kategorije, za lokalne signalne kablove ","kom.",12]
[2,"Postavljanje cigli „na ivicu – po strani“ u iskopanom rovu ili kablovskom kanalu. ","kom.",6]
[3,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 1 PEHD cevi Ø110","kom."]
[4,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",6]
[5,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 18 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",6]
[7,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 24 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[8,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[9,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 12 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[10,"Polaganje kabla u rov, cev, kablovski betonski kanal ili kablovicu ","m'",21000]
[11,"Postavljanje PE kablovskog štitnika","m'",300]
[12,"Postavljanje PE trake upozorenja","m'",300]
[13,"Zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima i odlaganje viška zemlje","m'",300]
[14,"Instaliranje obeleživača trase  sa metalnim pločama ","kom.",20]
[15,"Instaliranje obeleživača trase  sa metalnim pločama ","kom.",68]
[16,"Ispitivanje i merenje otpora uzemljenja LC-signalno sigurnosnog uređaja","kpl.",1]
[17,"Montaža zaštitne kutije na signalni stup, u koju bi se smjestila izolirana šina uzemljenja plašta kabela","kom."]
[18,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","cable end",6]
[19,"Testiranje kablova za signalizaciju  i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[20,"Testiranje kablova za napajanje i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[21,"Troškovi transporta","kpl.",1]
["INSTALIRANJE KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA UKUPNO"]
[]
[]
["V","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
[1,"Obuka osoblja relevantnih odeljenja IŽS tokom izvođenja radova i garantni period (62 čovek-nedelja), u skladu sa tehničkim zahtevima ","kpl.",6]
[2,"Sve aktivnosti na puštanju u rad kompletnog signalno-sigurnosnog uređaja putnog prelaza (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad izgradnjom, interne i državne komisije za puštanje u rad, testiranje)","kpl.",6]
[3,"Troškovi pribavljanja neophodnih potvrda od nezavisnih ustanova","kpl.",6]
[4,"Geodetsko ispitivanje trase položenih kablova i zona putnih prelaza u nivou i upis u katastar podzemnih instalacija (obuhvata važeće takse","m'",6]
[5,"Utvrđivanje lokacije postojećih komunalnih instalacija u zoni radova putem tragača. ","kpl.",6]
["TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  UKUPNO"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA "]
["I"," UNUTRAŠNJA  I SPOLJAŠNA OPREMA PUTNOG PRELAZA"]
["II","KABLOVI , KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
["III","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJEI UNUTRAŠNJE OPREME PUTNOG PRELAZA"]
["IV","INSTALIRANJE KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
["V","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
["UKUPNO (RSD) BEZ PDV"]
["UKUPNO (RSD) SA PDV-OM"]