{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":6,"rows_kept":110,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,1,5,5],[6,0,6,5],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[21,0,21,5],[33,0,33,4],[34,0,34,5],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[38,1,38,5],[39,0,39,5],[42,0,43,0],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[54,0,54,5],[66,0,66,4],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[69,3,70,3],[69,4,70,4],[69,5,70,5],[71,1,71,5],[72,0,72,5],[75,0,76,0],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[87,0,87,5],[99,0,99,4],[104,0,104,5],[105,1,105,4],[106,1,106,4],[107,1,107,4],[108,0,108,4],[109,0,109,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jedinična cena ","Ukupno "]
[]
["I","Stanica Sobovica"]
["Material"]
[1,"Kontrolno-razvodni orman (ROGS)/(E.URO) sa ugrađenim elementima automatizacije, PLC kontroler za konekciju sa staničnim signalno-sigurnosnim uređajem (SID), temelj i uže za uzemljenje","kpl.",2]
[2,"Priključni orman grejača (PO)/(E.POG), sa prilagodnim klemama i osiguračima, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",9]
[3,"Komplet električnih grejača skretnica 1650 W, dužina 6,2 m,  konekcioni kablovi ","kpl.",18]
[]
[4,"Komplet električnih grejača skretnica  850 W dužina 2,2 m, sa svom pričvrsnom opremom i  kablovima za povezivanje","kpl.",9]
[5,"Orman meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (MO)/(E.RO-ST) , konekcioni  kablovi, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",2]
[6,"Kabl PP41 2x10 (1kV)","m'",160]
[7,"Kabl PP00 2x50 (1kV)","m'",485]
[8,"Kabl PP41 4x10 (1kV)","m'",160]
[9,"Kabl PP41 4x70 (1kV)","m'",20]
[10,"Kabl PP41 10x2,5 (1kV)","m'",20]
[11,"Kabl A-2Y2YB2Y 20x1x0,9","m'",785]
[12,"Kabl HO7RN-F 2x1,5 (1kV)","m'",44]
[13,"Kabl GN50 2x2,5 (1kV)","m'",100]
["Radovi"]
[14,"Instalacija i povezivanje kontrolno-razvodnog ormana (ROGS)/(E.URO), sa svim elementima ","kpl.",2]
[15,"Instalacija i povezivanje priključnog ormana grejača (PO)/(E.POG), sa svim elementima ","kpl.",9]
[16,"Instalacija i povezivanje ormana meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (MO)/(E.RO-ST) i sa svim elementima  ","kpl.",2]
[17,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  1650 W","kpl.",18]
[18,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  850 W","kpl.",9]
[19,"Ručni iskop kablovskog rova u zemlji kategorije IV , zatrpavanje 40x80cm, zatrpavanje peskom 10cm, instalacija PVC zaštitnika, nabijanje zemlje u slojevima debljine 20cm, čišćenje i planiranje površine , uklanjanje viška materijala","m'",150]
[20,"Polaganje kablova u kablovski kanal ili kablovski rov ","m'",1754]
[21,"Nadogradnja softvera  staničnog signalno-sigurnosnog uređaja za funkciju grejanja skretnica ","kpl.",1]
[22,"Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog stanja za grejanje skretnica (u 4 štampana primerka i 4 zaštićena digitalna primerka) ","kpl.",1]
[23,"Sve aktivnosti na puštanju u rad  sistema za grejanje skretnica  (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad gradnjom, interne i države komisije, puštanje u rad, probni rad, pribavljanje svih potrebnih sertifikata, uslova ili saglasnosti)","kpl.",1]
[24,"Geodetsko istraživanje trase položenih kablova i registracija u katastru podzemnih postrojenja  uključujući i važeće takse)","m'",150]
["STANICA Sobovica UKUPNO "]
[]
[]
["Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jedinična cena ","Ukupno "]
[]
["II","Stanica Luznice"]
["Material"]
[1,"Kontrolno-razvodni orman (E.URO) sa svim elementima automatizacije, PLC kontroler za konekciju sa staničnim signalno-sigurnosnim uređajem (SID), temelj i uže za uzemljenje","kpl.",2]
[2,"Razvodni orman grejača (E.POG), sa svim elementima automatizacije, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",4]
[3,"Komplet električnih grejača skretnica 1650 W, dužina 6,2 m,  konekcioni kablovi ","kpl.",8]
[]
[4,"Komplet električnih grejača skretnica  850 W dužina 2,2 m, sa svom pričvrsnom opremom i  kablovima za povezivanje","kpl.",4]
[5,"Orman meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (E.RO-ST) , konekcioni  kablovi, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",2]
[6,"Kabl PP41 2x10 (1kV)","m'",760]
[7,"Kabl PP00 2x50 (1kV)","m'",130]
[8,"Kabl PP41 4x10 (1kV)","m'",760]
[9,"Kabl PP41 4x50 (1kV)","m'",340]
[10,"Kabl PP41 10x2,5 (1kV)","m'",40]
[11,"Kabl A-2Y2YB2Y 20x1x0,9","m'",2415]
[12,"Kabl HO7RN-F 2x1,5 (1kV)","m'",88]
[13,"Kabl GN50 2x2,5 (1kV)","m'",270]
["Radovi"]
[14,"Instalacija i povezivanje kontrolno-razvodnog ormana (ROGS)/(E.URO), sa svim elementima ","kpl.",2]
[15,"Instalacija i povezivanje priključnog ormana grejača (PO)/(E.POG), sa svim elementima ","kpl.",4]
[16,"Instalacija i povezivanje ormana meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (MO)/(E.RO-ST) i sa svim elementima  ","kpl.",2]
[17,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  1650 W","kpl.",8]
[18,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  850 W","kpl.",4]
[19,"Ručni iskop kablovskog rova u zemlji kategorije IV , zatrpavanje 40x80cm, zatrpavanje peskom 10cm, instalacija PVC zaštitnika, nabijanje zemlje u slojevima debljine 20cm, čišćenje i planiranje površine , uklanjanje viška materijala","m'",600]
[20,"Polaganje kablova u kablovski kanal ili kablovski rov ","m'",5183]
[21,"Nadogradnja softvera  staničnog signalno-sigurnosnog uređaja za funkciju grejanja skretnica ","kpl.",1]
[22,"Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog stanja za grejanje skretnica (u 4 štampana primerka i 4 zaštićena digitalna primerka) ","kpl.",1]
[23,"Sve aktivnosti na puštanju u rad  sistema za grejanje skretnica  (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad gradnjom, interne i države komisije, puštanje u rad, probni rad, pribavljanje svih potrebnih sertifikata, uslova ili saglasnosti)","kpl.",1]
[24,"Geodetsko istraživanje trase položenih kablova i registracija u katastru podzemnih postrojenja  uključujući i važeće takse)","m'",600]
["STANICA LUZNICE UKUPNO "]
[]
[]
["Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jedinična cena ","Ukupno "]
[]
["III","RASPUTNICA CVETOJEVAC "]
["Materijal"]
[1,"Kontrolno-razvodni orman (ROGS)/(E.URO) sa ugrađenim elementima automatizacije, PLC kontroler za konekciju sa staničnim signalno-sigurnosnim uređajem (SID), temelj i uže za uzemljenje","kpl.",3]
[2,"Priključni orman grejača (PO)/(E.POG), sa prilagodnim klemama i osiguračima, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",6]
[3,"Komplet električnih grejača skretnica 1650 W, dužina 6,2 m,  konekcioni kablovi ","kpl.",12]
[]
[4,"Komplet električnih grejača skretnica  850 W dužina 2,2 m, sa svom pričvrsnom opremom i  kablovima za povezivanje","kpl.",6]
[5,"Orman meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (E.RO-ST) , konekcioni  kablovi, temelj i uže za uzemljenje","kpl.",3]
[6,"Kabl PP41 2x10 (1kV)","m'",160]
[7,"Kabl PP00 2x50 (1kV)","m'",1090]
[8,"Kabl PP41 4x10 (1kV)","m'",160]
[9,"Kabl PP41 4x70 (1kV)","m'",20]
[10,"Kabl PP41 10x2,5 (1kV)","m'",20]
[11,"Kabl A-2Y2YB2Y 14x1x0,9","m'",1175]
[12,"Kabl HO7RN-F 2x1,5 (1kV)","m'",44]
[13,"Kabl GN50 2x2,5 (1kV)","m'",120]
["Radovi"]
[14,"Instalacija i povezivanje kontrolno-razvodnog ormana (ROGS)/(E.URO), sa svim elementima ","kpl.",2]
[15,"Instalacija i povezivanje priključnog ormana grejača (PO)/(E.POG), sa svim elementima ","kpl.",4]
[16,"Instalacija i povezivanje ormana meteo-regulatora sa senzorima temperature i vlažnosti (MO)/(E.RO-ST) i sa svim elementima  ","kpl.",2]
[17,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  1650 W","kpl.",8]
[18,"Instalacija i povezivanje električnih grejača skretnica  850 W","kpl.",4]
[19,"Ručni iskop kablovskog rova u zemlji kategorije IV , zatrpavanje 40x80cm, zatrpavanje peskom 10cm, instalacija PVC zaštitnika, nabijanje zemlje u slojevima debljine 20cm, čišćenje i planiranje površine , uklanjanje viška materijala","m'",120]
[20,"Polaganje kablova u kablovski kanal ili kablovski rov ","m'",2769]
[21,"Nadogradnja softvera  staničnog signalno-sigurnosnog uređaja za funkciju grejanja skretnica ","kpl.",1]
[22,"Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog stanja za grejanje skretnica (u 4 štampana primerka i 4 zaštićena digitalna primerka) ","kpl.",1]
[23,"Sve aktivnosti na puštanju u rad  sistema za grejanje skretnica  (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad gradnjom, interne i države komisije, puštanje u rad, probni rad, pribavljanje svih potrebnih sertifikata, uslova ili saglasnosti)","kpl.",1]
[24,"Geodetsko istraživanje trase položenih kablova i registracija u katastru podzemnih postrojenja  uključujući i važeće takse)","m'",120]
["RASPUTNICA CVETOJEVAC UKUPNO "]
[]
[]
[]
[]
["SUMMARY "]
["I","Stanica Sobovica"]
["II","Stanica Luznice"]
["III","Rasputnica Cvetojevac "]
["UKUPNO RSD BEZ PDV-A"]
["UKUPNO RSD SA PDV-OM"]