{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Luznice"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Luznice","index":0,"n_rows":205,"n_cols":8,"rows_kept":205,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,1,3,5],[7,0,8,0],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[13,0,13,4],[14,1,14,5],[17,0,17,4],[18,1,18,5],[42,0,42,4],[43,1,43,5],[45,0,45,4],[46,1,46,5],[92,0,92,4],[95,1,95,5],[102,0,102,4],[103,1,103,5],[110,0,110,4],[111,1,111,5],[113,0,113,4],[114,1,114,5],[130,0,130,4],[133,1,133,5],[135,0,135,4],[136,1,136,5],[166,0,166,4],[167,1,167,5],[174,0,174,4],[175,1,175,5],[185,0,185,4],[188,0,188,5],[189,0,189,5],[190,1,190,4],[192,1,192,4],[194,1,194,4],[195,1,195,4],[196,1,196,4],[197,1,197,4],[198,1,198,4],[199,1,199,4],[200,1,200,4],[201,1,201,4],[202,1,202,4],[203,0,203,4],[204,0,204,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Luznice "]
["Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jed.cena ","Ukupno "]
[]
["I","STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA"]
[1,"Postavnica izrađena u tehnologiji MMI  (u skladu sa uslovima iz poglavlja 5.2.2 u TS), obuhvata:\n- Kontrolnu jedinicu MMI (sa GPS prijemnikom i analizerom ISDN);\n- 2 monitora od  24'' (glavno radno mesto);           - 2 monitora od 24'' (rezervno radno mesto);                                                         - Tastatura i miš (2 kompleta);                                                          - Laserski štampač;                                            - Komunikacioni prekidač;                              - KVM prekidač;\n- Konekcioni kablovi;\n- Paketi konfiguracije softvera (na srpskom jeziku) za Windows i MMI sa licencama;\n- Sto za opremu i stolica.","kpl.",1]
[2,"Elektronski stanični signalno-sigurnosni uređaj (SID) sa redundantnom arhitekturom \"2 od 3\" ili \"2 puta (2 od 2)\" sa svim neophodnim komponentama hardvera i softvera, interfejsi  (uključujući i sistem ERTMS/ETCS) i rezervni delovi, sa nivoom SIL4 u skladu sa  standardima EN 50128 i EN 50129,koji su usklađeni sa zahtevima signalno sigurnosne table i kataloga komandi MMI kao i indikatora na mreži IŽS (ovo će se obezbediti tokom tenderskog postupka) ","kpl.",1]
[3,"Radna stanica za održavanje sa laptopom  ",null,1]
[4,"Unutrašnji deo opreme za detekciju zauzetosti /oprema za najavu voza koja sadrži sledeće :                                                - 4 jedinice za procenu staničnih sekcija zasnovane na mikroprocesoru koji je bezbedan  na otkaz (fail-safe) (do 6 kontrolnih sekcija svaki), za senzore brojača osovina, sa mogućnošću ponovnog podešavanja(reset),u redundantnoj konfiguraciji \"2oo3\" ili \"2x(2oo2)\" ;\n- dve jedinice za procenu za sekcije najave voza zasnovane na fail-safe mikroprocesoru sa senzorima brojača osovina, sa mogućnošću reseta u redundantnoj konfiguraciji  \"2oo3\" ili \"2x(2oo2)\";                                                           - Sve neophodne kartice  za uključivanje senzora brojača osovina  ","kpl.",1]
[]
[5,"Završni kablovski ram za signalno-sigurnosni uređaj (ZKR) sa pratećim elementima, terminali za unutrašnje/spoljašnje kablove i uređaji za zaštitu od prenapona (2x800 terminala).","kpl.",2]
[6,"Rek orman za interfejs sa relejnim interfejsom za povezivanje sa signalno-sigurnosnim uređajem ","kpl.",0]
[7,"Uređaj za napajanje sa svim elementima u skladu sa tehničkim uslovima, proračunom i blok šemom, ožičen,testiran, montiran i priključen u fabrici  prema tipskom rešenju dobavljača. Signalno-sigurnosni uređaj i izolacioni transformatori. ","kpl.",1]
[8,"Olovni akumulator,tipa VRLA (bez održavanja), sa rezervnim kapacitetom od  3h za potpuno napajanje i rezervom od  8h za napajanje crvenog svetla svih glavnih signala u stanici, nominalni napon i kapacitet  60V, 300 Ah, sa  DC sabirnicom i osiguračima za punjenje i pražnjenje.","kpl.",1]
["STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA UKUPNO"]
["II","UNUTRAŠNJA OPREMA MZ/ISD   "]
[1,"Unutrašnji deo uređaja međustanične zavisnosti (ISD) : jedinica ISD, elektronska jedinica za  kontrolu više sekcija, telekomunikaciska  jedinica,  interfejs  ","kpl.",1]
[2,"Dodatni softverski paket SID za centralizovanu funkciju  i funkciju ISD ","kpl.",1]
["UNUTRAŠNJA OPREMA ISD UKUPNO"]
["III","STANIČNA SPOLJNA OPREMA"]
[1,"Glavni signal sa četiri svetiljke-LED modula (crveno+zeleno+2 žuto) sa temeljom, stubom, signalnom pločom, radnom korpom,dodatnom signalnom  kasetom, signalnim ormanom sa umetkom                 (uključujući i interfejs za povezivanje pružnih baliza sistema I-60), ploča uočljivosti, oznaka signala, zavrtnji sa kukom itd.za ugradnju na temelj S51","kpl.",2]
[2,"Isto kao pozicija III.1, samo za izlazni signal sa 3 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",0]
[3,"Isto kao pozicija III.1, samo za izlazni signal sa 2 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",2]
[4,"Isto kao pozicija III.1, samo za ponavljač glavnog signal sa 3 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",1]
[5,"Isto kao za poziciju III.1, samo  za ugradnju predsignala sa 2 LED modula za ugradnju na temelj S31","kpl.",2]
[6,"Granični kolosečni LED signal,za ugradnju na temelj  S21","kpl.",0]
[7,"Manevarski LED signal za ugradnju na temelj  S11","kpl.",2]
[8,"LED indikator brzine sa ormarom na novou koloseka, sa umetkom i držačem","kpl.",0]
[9,"Standardni znak upozorenja sa temeljom za predsignal . ","kom.",2]
[10,"Električna postavna sprava za jednostavnu skretnicu sa trofaznim pogonom  (3x400V, 50Hz)","kom.",4]
[11,"Priključna kutija sa priključkom za grupisanje 1x8 za električnu postavnu spravu, sa postoljem,ulaznim i fleksibilnim kablom GN50 4x2,5mm2; D=5m u  opletenoj gumenoj cevi ","kpl.",4]
[12,"Nosač skretničke postavne sprave, izrađen od čelika  \"l\" profila za  rigidnu ugradnju skretnične postavne sprave na drveni prag ili betonski prag,sa pričvrsnim kompletom za šinu 49E1","kpl.",4]
[13,"Poluga pogona postavne sprave, dugačka kontrolna poluga, kratka kontrolna poluga, sa zavrtnjima bez glave","kpl.",4]
[14,"Nosač indikatora postavne sprave  sa pričvrsnim kompletom za drveni ili betonski prag i spojna poluga sa zavrtnjima bez glave,za pomeranje indikatora ","kpl.",4]
[15,"Indikator skretničke postavne sprave sa kompletom za električno osvetljenje i sijalica 24V, 10VA","kpl.",4]
[16,"Električna postavna sprava iskliznice sa trofaznim pogonom  (3x400V, 50Hz)","kom.",2]
[17,"Nosač postavne sprave iskliznice,izrađen od čelika \"l\" profila za rigidnu montažu postavne sprave na drveni ili betonski prag sa pričvrsnim kompletom za šinu tipa 49E1","kpl.",2]
[18,"Glava iskliznice za iskliznuće i poluga postavne sprave sa zavrtnjima bez glave ","kpl.",2]
[19,"Nosač indikatora iskliznice sa pričvrsnim kompletom za drveni ili betonski prag i spojna poluga sa zavrtnjima vez glave za kretanje znaka iskliznice","kpl.",2]
[20,"Indikator iskliznice sa kompletom za električno osvetljenje u sijalica  24V, 10VA","kpl.",2]
[21,"Spoljnji elementi dvostrukog brojača osovina (senzori točkova) sa priborom za pričvršćivanje za nožicu šine sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. Pokrivač je obojen tako da predstavlja signalni znak 207: “Granica odseka”","kpl.",8]
[22,"Spoljni elementi dvostrukog brojača osovina (senzori  točkova) za najavu nailaska voza sa priborom za pričvršćivanje za nožicu šine, sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, sa elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. ","kpl.",2]
[23,"Kombinovana pružna baliza 1000/2000 Hz za sistem ATP  I-60, sa kompletom za pričvršćivanje za šinu tipa 49E1, sa omotačem i zaštitnim ovijenim gumenim crevom. ","kpl.",4]
["STANIČNA SPOLJNA OPREMA UKUPNO"]
["IV","SPOLJNA OPREMA MZ/ISD "]
[1,"Spoljna oprema ISD  - dvostruki brojač osovina (senzor na točku) sa kompletom za pričvršćivanje na nožicu šine,sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, sa elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. ","kpl.",0]
["               SPOLJNA OPREMA ISD UKUPNO "]
["V","STANIČNI KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[1,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 4x1x0,9","m'",450]
[2,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 7x1x0,9","m'",0]
[3,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 10x1x0,9","m'",190]
[4,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 14x1x0,9","m'",170]
[5,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 20x1x0,9","m'",770]
[6,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 40x1x0,9","m'",0]
[7,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 50x1x0,9","m'",0]
[8,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 60x1x0,9","m'",0]
[9,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 80x1x0,9","m'",0]
[10,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 3x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0,{"$nulls":3},0]
[11,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 10x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",2620]
[12,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 20x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",140]
[13,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 30x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[14,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 50x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",510]
[15,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 120x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[16,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 160x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[17,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9","m'",445]
[18,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0,9","m'",200]
[19,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 7x4x0,9","m'",0]
[20,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",140]
[21,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 7x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",510]
[22,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[23,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 14x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[24,"Kabl A-2YTF2Y(L)2Y 1x4x0,75","m'",35]
[25,"Kabl PP41 3x1,5","m'",510]
[26,"Kabl PP41 3x2,5","m'",50]
[27,"Kabl PP41 2x16","m'",0]
[28,"Kabl PP41 4x6","m'",0]
[29,"Monomodni optički kabl za radnu stanicu staničnog operatera, tip A-DQ(BN)2Y 1x12","m'",0]
[30,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa do 16 žila ","kom.",6]
[31,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa od 16 do 80 žila ","kom.",3]
[32,"Kablovski razvodni orman sa 2x40 terminala (KO40), prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[33,"Kablovski razvodni orman sa 2x80 terminala (KO80), prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[34,"Kablovski razvodni orman sa 2 x 120 terminala (KO120) sa dodatnim transformatorom 230/24V  za osvetljenje skretnica,prema opisu datom u zahtevima","kom.",2]
[35,"Betonsko postolje za kablovski razvodni orman ","kom.",2]
[36,"Materijal za hermetičko zatvaranje kablovskog razvodnog ormana ","kpl.",2]
[37,"Zaštitna kutija signalnog stuba,kablovsko kućište predviđeno za postavljanje izolovane šine za uzemljenje kablovskog plašta","kom.",0]
[38,"Plastična cev PEHD Ø110mm za prolaz ispod koloseka ","m'",100]
[39,"Obeleživač trase sa metalnom pločom ","kom.",20]
[40,"PE traka upozorenja","m'",100]
[41,"PE kablovski štitnik","m'",100]
[42,"Pesak","m³",36]
[43,"Cigla","kom.",1200]
[44,"Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata,izrađeno od  FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema opisu datom u zahtevima ","kom.",10]
[45,"Patron za zavarivanje užeta   FeZn 95mm2 za šinu","kom.",48]
["STANIČNI KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
[]
[]
["VI","KABLOVI MZ/ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[1,"Kabl za senzore točkova,zvezdasta četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9","m'",0]
[2,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[3,"Kablovska kutija predviđena za postavljanje izolovane šine za uzemljenje kablovskog plašta","kom.",0]
[4,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa do 16 žila ","kom.",0]
[5,"Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata,izrađeno od  FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[6,"Patron za zavarivanje užeta   FeZn 95mm2 za šinu","kom.",0]
["KABLOVI MZ/ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
["VII","INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME"]
[1,"Instaliranje radnog mesta, montaža, povezivanje i testiranje stanične postavnice MMI u kancelariji otpravnika vozova  (glavno i rezervno radno mesto) i održavanje radne stanice u  signalnu prostoriju, uključujući i pripremu spiskova testiranja  ","kpl.",1]
[2,"Instaliranje,povezivanje i testiranje elektronskog staničnog signalno-sigurnosnog uređaja (SID). Ova  pozicija obuhvata montažu nosača, ormana, rek-ormana, kablovskih regala, sve potrebne kablove i povezivanje elemenata  prema projektu ya iyvođenje tj. tehničkom uputstvu proizvođača elektronskog signalno-sigurnosnog uređaja, uključujući i izradu spiskova testiranja ","kpl.",1]
[3,"Montaža, spajanje i testiranje staničnog brojača osovina procenjivača/ prijemnika najave o dolasku voza, kao sastavnih delova elektronskog signalno.-sigurnosnog uređaja. Ova  pozicija obuhvata montažu nosača, ormana, rek-ormana, kablovskih regala, sve potrebne kablove i povezivanje elemenata  prema projektu ya iyvođenje  tj. tehničkom uputstvu proizvođača sistema brojača osovina, uključujući i izradu spiskova testiranja ","kpl.",1]
[4,"Montaža završnog kablovskog rama (ZKR)  /kablovski razvodni ram, povezivanje kablova na ZKR i interno povezivanje opreme na ZKR) ","kpl.",2]
[5,"Montaža i povezivanje uređaja za napajanje. Ova pozicija obuhvata montažu, povezivanje i testiranje  ormana automatike, ispravljače statičkih pretvarača, transformatore, kontrolere napona i sve potrebne elemente i garniture,kao i  stavljanje pod napon,odnosno pokretanje uređaja u skladu sa proizvođačevim – dobavljačevim projektom ugradnje,uključujući i izradu test lista. ","kpl.",1]
[6,"Montaža i povezivanje akumulatora","kpl.",1]
["INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME UKUPNO"]
["VIII","INSTALIRANJE UNUTRAŠNJE OPREME ISD "]
[1,"Montaža, povezivanje i testiranje komponenata internog uređaja ISD sa svim interfejsima","kpl.",1]
["INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME UKUPNO"]
["IX","INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJAŠNJE OPREME "]
[1,"Instaliranje, povezivane i podešavanje glavnog signala na temelj ","kom.",4]
[2,"Instaliranje, povezivane i podešavanje predsignala na temelj ","kom.",2]
[3,"Instaliranje, povezivane i podešavanje  graničnog kolosečnog signala na temelj ","kom.",0]
[4,"Instaliranje, povezivane i podešavanje manevarskog signala na temelj ","kom.",2]
[5,"Instaliranje znaka upozorenja predsignala . Ova pozicija obuhvata postavljanje temelja i uzemljenje.  ","kom.",2]
[6,"Instaliranje nosača postavne sprave skretnice ili iskliznice. Ova pozicija obuhvata preradu ili zamenu jastučića drvenih pragova (prema rešenju dobavljača) .","kom.",4]
[7,"Instaliranje i povezivanje razvodnog kućišta za postavnu spravu skretnice ili iskliznice ","kom.",4]
[8,"Instaliranje, nivelisanje i povezivanje skretničke postavne sprave sa instalacijom pogonske poluge i kontrolnih poluga. Ova pozicija obuhvata podešavanje postavnih sprava kako bi se uklapale, merenje sila prekretanja i sila trenja,kao i druga merenja,kao i izradu dokumentacije o testiranju za svaku,pojedinačnu postavnu spravu.","kom.",4]
[9,"Instaliranje nosača indikatora skretničke postavne sprave, instaliranje indikatora, postavljanje i podešavanje hoda postavne poluge,obrada površina sa reflektujućim belim materijalom.","kom.",4]
[10,"Instaliranje, nivelisanje i povezivanje postavne sprave iskliznice, sa instalacijom postavne poluge prevrtanja . Ova pozicija obuhvata podešavanje iskliznice radi uklapanja, merenje sile prekretanja i sile trenja,kao i druga merenja i izradu dokumentacije o testiranju za svaku,pojedinačnu iskliznicu.  ","kom.",2]
[11,"Instaliranje glave iskliznice sa nosačem za drveni ili betonski prag ","kom.",2]
[12,"Instaliranje nosača indikatora skretnice/ iskliznice, instaliranje indikatora skretnice/ iskliznice, instaliranje i povezivanje indikatora električnog osvetljenja skretnice-iskliznice, podešavanje indikatora prevrtanja postavne sprave iskliznice.","kom.",2]
[13,"Instaliranje,povezivanje i testiranje spoljnih elemenata jednog brojača osovina (senzor točka). Ova pozicija obuhvata  montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente shodno instrukcijama dobavljača. ","kom.",8]
[14,"Instaliranje,povezivanje i testiranje spoljnih elemenata jednog brojača osovina (senzor točka) najava voza. Ova pozicija obuhvata  montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente shodno instrukcijama dobavljača. ","kom.",2]
[15,"Montaža, povezivanje i testiranje pružne balize 1000/2000 Hz, koja obuhvata komplet za pričvršćivanje, štitnike i konekcioni kabl. Ova pozicija obuhvata i testiranje pružne balize odgovarajućim instrumentima. ","kom.",4]
["INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJNE OPREME UKUPNO"]
[]
[]
["X","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJE OPREME  ISD "]
[1,"Instaliranje, povezivanje i testiranje  spoljne oprema MZ/ISD  - brojači osovina (senzori točkova) . Ova pozicija obuhvata: montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente,u skladu sa instrukcijama dobavljača. ","kom.",2]
["INSTALIRANJE SPOLJNE OPREME  ISD UKUPNO"]
["XI","INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
[1,"Iskopavanje rova  0,4x0,8m u zemljištu četvrte kategorije, za lokalne signalne kablove ","m'",450]
[2,"Razastiranje peska u rovu ","m3",36]
[3,"Postavljanje cigli „na ivicu – po strani“ u iskopanom rovu ili kablovskom kanalu. ","kom.",0]
[4,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 1 PEHD cevi Ø110","kom.",2]
[5,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",10]
[6,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 9 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[7,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 12 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[8,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[9,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 12 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[10,"Polaganje kabla u rov, cev, kablovski betonski kanal ili kablovicu ","m'",9650]
[11,"Postavljanje PE kablovskog štitnika","m'",100]
[12,"Postavljanje PE trake upozorenja","m'",100]
[13,"Zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima i odlaganje viška zemlje","m'",100]
[14,"Instaliranje obeleživača trase  sa metalnim pločama ","kom.",20]
[15,"Uzemljenje spoljnih elemenata ","kom.",48]
[16,"Testiranje i merenje otpornosti uzemljenja staničnog signalno-sigurnosnog  uređaja  ","set",1]
[17,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 40 sa temeljom.  ","kom.",0]
[18,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 80 sa temeljom.  ","kom.",0]
[19,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 120 sa temeljom.  ","kom.",0]
[20,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 200 sa temeljom.  ","kom.",5]
[21,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",46]
[22,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa  16 do 80 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",28]
[23,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa  preko 80 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",2]
[24,"Isporuka materijala Za uzemljenje i uzemljivača za spajanje plašta metalnih kabova na uzemljenje i spajanje zaštitnih plašta svih kablova koji ulaze u kablovski ormar ili SS prostoriju radi zaštite od uticaja struje vuče, sve u skladu s tehničkim opisom datim u projektu","kom.",4]
[25,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa do 16 žila ","kom.",6]
[26,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa 16 do 80 žila","kom.",3]
[27,"Testiranje kablova za signalizaciju  i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[28,"Testiranje kablova za napajanje i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[29,"Troškovi transporta","kpl.",1]
["INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA UKUPNO"]
["XII","INSTALIRANJE MZ/ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[1,"Polaganje kabla u rov, cev, kablovski betonski kanal ili kablovicu ","m'",0]
[2,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",0]
[3,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa do 16 žila ","kom.",0]
[4,"Instaliranje  kablovske glave koja će se koristiti za postavljanje izolovane šine zaštitnog omotača kabla ","kom.",0]
[5,"Uzemljenje spoljnih elemenata ISD ","kom.",0]
[6,"Transport, testiranje kablova za signalizaciju i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",0]
["INSTALIRANJE ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
["XIII","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
[1,"Izrada projekta za izvođenje  i projekta izvedenog stanja  (u 4 štampana primerka i 5 zaštićenih digitalnih primeraka )","kpl.",1]
[2,"Izrada uputstava i priručnika o otkrivanju nedostataka, ispravljanju grešaka i kvarova i o redovnom održavanju (u 4 štampana primerka i 5 zaštićenih digitalnih primerka)","kpl.",1]
[3,"Tehnička podrška kompetentnim odeljenjima IŽS u izradi instrukcija za rad stanične postavnice i stanični signalno-sigurnosni uređaj ","kpl.",1]
[4,"Obuka osoblja relevantnih odeljenja IŽS tokom izvođenja radova i garantni period (62 čovek-nedelja), u skladu sa tehničkim zahtevima ","kpl.",1]
[5,"Sve aktivnosti na puštanju u rad kompletnog staničnog signalno-sigurnosnog uređaja (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad izgradnjom, interne i državne komisije za puštanje u rad, testiranje)","kpl.",1]
[6,"Troškovi pribavljanja neophodnih potvrda od nezavisnih ustanova (u skladu sa uslovima iz Poglavlja 5.2.1 u TS)","kpl.",1]
[7,"Geodetsko ispitivanje trase položenih kablova i zona putnih prelaza u nivou i upis u katastar podzemnih instalacija (obuhvata važeće takse","m'",{"v":6000,"d":"6,000"}]
[8,"Utvrđivanje lokacije postojećih komunalnih instalacija u zoni radova putem tragača. ","kpl.",1]
[9,"Troškovi prisustva inženjera i stručnih odeljenja ","kpl.",1]
["TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  UKUPNO"]
[]
[]
[]
["REKAPITULACIJA "]
["I","STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA"]
["II","UNUTRAŠNJA OPREMA ISD "]
["III","STANIČNA SPOLJNA OPREMA"]
["IV","SPOLJNA OPREMA ISD"]
["V","STANIČNI KABLOVI,KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE"]
["VI","KABLOVI ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
["VII","INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME "]
["VIII","INSTALIRANJE UNUTRAŠNJE OPREME  ISD"]
["IX","INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJAŠNJE OPREME "]
["X","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJE OPREME ISD"]
["XI","INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
["XII","INSTALIRANJE ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
["XIII","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
["UKUPNO (RSD) BEZ PDV"]
["UKUPNO (RSD) SA PDV-OM"]