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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

	тип објекта:
	слободностојећи објекат

	врста радова:
	[bookmark: _GoBack]Грађевински радови на завршетку изградње постојећег објекта

	категорија објекта:
	V - Зграде за становање заједница
G -  Објекат трафостанице

	класификација појединих делова објекта:
	учешће у укупној површини објекта (%):
	класификациона ознака:

	[bookmark: _Hlk205700977]
	(100%)
	Зграде за становање заједница;(Преко 400 m2 ili П+2)-  113002

	
	(100%)
	Објекат трафостанице и уклапање у постојећу мрежу - 222420 i 222410 


	назив просторног односно урбанистичког плана:
	План генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-прва фаза у Нишу (,,Службени лист Града Ниша бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019)

	место:
	Ниш

	број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина:
	кп.бр.1928/2 и 1929/9 , КО Ниш-Црвени Крст

	број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:
	кп.бр.1928/2 и 1929/9 , КО Ниш-Црвени Крст

	број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:
	/



ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

	Електроенергетска дистрибутивна мрежа

	Укупан капацитет
	Pjmax=1150kW

	Врста прикључка
	Трајни, трофазни

	Врста мерног уређаја
	Трофазна индиректна мерна група на напону 10кV

	Начин грејања
	Кoмбинoвaни систeм грejaњa: тoплoтнe пумпe + тoплaнa Maшинскoг фaкултeтa.


	Потребан енергетски капацитет за различите намене (разврстано по улазима)
	Максимална једновремена снага објекта: Pjmax=1150kW

	Потребни енергетски капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима)
	/

	Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје)
	/ 

	Нетипични потрошачи
	/

	Потреба за већом поузданошћу и сигурности у испоруци електричне енергије
	/

	Друга инфраструктура

	прикључак на водоводну мрежу
	санитарна вода Q=4.28 l/s 
хидрантска вода Q=20 l/s
заливни систем Q= 5.28 l/s- прикључак на хидрантску мрежу

	прикључак на фекалну канализациону мрежу
	фекална канализација Q=17.67 l/s 
атмосферска канализација Q=35,01 l/s (ретензија)

	прикључак на телекомуникациону мрежу
	прикључaк нa oптичку инфрaструктуру oпeрaтeрa тeлeкoмуникaциoних услугa

	прикључак на гасоводну мрежу
	/

	прикључак на саобраћајну мрежу
	На Булевар Николе Тесле





 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

	димензије објекта:
	укупна површина парцеле/парцела:
	8640 m²

	
	БРГП дела објекта (трафостаница)
	36,20 m²

	
	укупна БРГП надземно:
	БРГП Зграда за становање: 11372,79m²

	
	
	БРГП Трафостаница: 36,20m²

	
	
	БРГП Укупно: 11.408,99m²

	
	укупна БРУТО изграђена површина:
	БРУТО Зграда за становање: 12207,09m²

	
	
	БРУТО Трафостаница :36,20 m ²

	
	
	БРУТО Укупно: 12.243,30m²

	
	укупна НЕТО површина:
	НЕТО Зграда за становање: 10344,90m²

	
	
	НЕТО Трафостаница :29,47m²

	
	
	НЕТО Укупно: 10.374,37m²

	
	површина приземља:
	ПОВР.ПР. - Зграда за становање: 942,85m²

	
	
	ПОВР.ПР. Трафостаница: 36,20m²

	
	
	ПОВР. ПР.  Укупно: 979,05 m²

	
	површина земљишта под објектом/заузетост:
	Зграда за становање: 988,98 m²

	
	
	Трафостаница :36,20m²

	
	
	Укупно: 1.025,18m²

	
	спратност (надземних и подземних етажа):
	Зграда за становање: По+Пр+11+Пк
Трафостаница: П

	
	висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима:
	Висина венца 41,84 m

	
	апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима:
	Висина венца 241,58

	
	спратна висина:
	Приземље 3,68 m
Трећи спрат 3,23 m
Спратови 3,03 m

	
	број функционалних јединица / број станова:
	Зграда за становање: 1
Трафостаница: 1

	
	број паркинг места:
	8 нових и 16 постојећих

	материјализација објекта:
	материјализација фасаде:
	Фасадни малтер

	
	оријентација слемена:
	Сeвeрoзaпaд-jугoистoк

	
	нагиб крова:
	1%

	
	материјализација крова:
	Хидрoизoлaциoнa крoвнa мeмбрaнa

	проценат зелених површина:
	25%
(у директном контакту са тлом)

	остварено 33,20%

	индекс заузетости:
	60% (дато локацијским условима)
	остварено 19,25%

	индекс изграђености:
	2,20 (дато локацијским условима)
	остварено 2,19

	друге карактеристике објекта:
	/

	предрачунска вредност објекта:
	
	


	
	
	




МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд
image1.png
MalWAHUNPOJERT




