ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ СА ВЕЛИКОМ СЦЕНОМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ПРОСТОРИЈАМА

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), потребно је израдити техничку документацију за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом. 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:
       Зграда Народног позоришта Ниш од почетка свог рада 1938/39 године никада није детаљно реновирана као целина, нити усаглашена са техничко- технолошким напретком, што представља велики недостатак обзиром да је Велика сцена једина функционална сала у Граду Нишу која је у могућности да прими већи број посетилаца, како за културне тако и за друге друштвене догађаје и манифестације.
      Објекат је под заштитом Завода за заштиту споменика Ниш и једна је од најлепших позоришних зграда Србије. 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Пројекат израдити у свему према Решењу о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Ниш.  Пројектом предвидети следеће:

1. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ испред и око објекта Народног позоришта у Нишу, КП 745,  са посебним освртом на део код главног улаза у објекат.  Партерно уређење треба да садржи следеће:
· Уређење платоа испред и тротоара око Позоришта у јединствену целину, које обухвата поплочавање, зеленило, осветљење, итд.; 
· Урбани и архитектонски мобилијар који је потребно планирати (клупе, корпе за смеће, осветљење, декоративно осветљење, решетке за бицикле, и сл.) треба да буде изграђен од квалитетног материјала, а њихов положај усклађен са партерним уређењем.
· Предвидети огласне „стубове“ у складу са партерним решењем зграде Позоришта (са припадајућим електро-инсталацијама)
· Предвидети уградњу рекламних, дигиталних екрана на фасади објекта, у складу са Заводом за заштиту споменика Ниш, са припадајућим електро-инсталацијама

2. ГЛАВНИ УЛАЗ
· уклањање постојећег терацо-бетона са степеништа и платоа 
· нивелисање пода, 
· уградња другог, неклизајућег, материјала  (мермер, гранит итд.) у складу са захтевом Завода за заштиту споменика да се постави према постојећој орнаментици
· уградња осветљења (са припадајућим електро-инсталацијама)

3. ЦЕНТРАЛНИ ФОАЈЕ и ходници испред и око Велике сцене 
· уклањање постојећег терацо-бетона и теписона, 
· нивелисање пода, 
· уградња другог, неклизајућег, материјала  (мермер, гранит итд.) у складу са захтевом Завода за заштиту споменика да се постави према постојећој орнаментици
· уградња осветљења (са припадајућим електро-инсталацијама)

4. УГРАДЊА ЛИФТА за особе са инвалидитетом који треба да повеже приземље и спрат Позоришта (постоји вертикала у централном холу која може да се искористи)

5. РЕКОНСТРУКЦИЈА СЦЕНСКО-ИЗВЕДБЕНОГ ПРОСТОРА:
· архитектонско-грађевинско решење реконструкције Велике сцене са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима
· санација носећих елемената и пода Велике сцене
· замена ротације и уградња пропадалишта Велике сцене са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима
· изградња оркестарске рупе са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима
· уређење светлосног и тонског парка са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама
· уградња инспицијентског пулта и његово умрежавање са Малом сценом и припадајућим просторијама постојеће зграде (гардеробе, кројачнице, шминкернице, декоратерске просторије, канцеларије итд.) са припадајућим инсталацијама 
· преуређење и адаптација тонске и светлосне кабине са припадајућим инсталацијама 
· уређење акустике Велике сцене са припадајућим инсталацијама 
· климатизација и одимљавање са припадајућим инсталацијама 
· преуређење система за дојаву пожара и противпожарну заштиту  са припадајућим инсталацијама 
· преуређење видео система са припадајућим инсталацијама 
· уградња дигиталне комуникације са припадајућим инсталацијама 
 

6. РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛЕДАЛИШНОГ ПРОСТОРА:
· уређење гледалишта и самог простора гледалишта
· уклањање постојећег теписона и уградња другог 
· замена и уградња нових столица према захтеву Позоришта
· адаптација балкона гледалишног простора 
· реконструкција тонске и светлосне кабине која се налази на балкону гледалишног простора;
· климатизација и одимљавање са припадајућим инсталацијама и постројењима

7. ПОВЕЗИВАЊЕ инсталација Велике и Мале сцене Народног позоришта Ниш (инспицијентски пулт, дојава пожара и противпожарна заштита, климатизација, одимљавање тонска, видео, дигитална и друга комуникација – отварање врата за пешачку комуникацију)

8. ОСТАЛИ РАДОВИ:
· уградња савремених централних машинских, хидрауличних, електро, видео, дигиталних– и осталих инсталација и постројења у свим просторијама Народног позоришта Ниш
· уградња централне климатизације у свим просторијама Народног позоришта Ниш
· реновирање и/или репарирање орнаментике на плафонима и зидовима у фоајемима и осталим просторијама Народног позоришта Ниш у складу са захтевом Завода за заштиту споменика о истоветности постојеће орнаментике
· замена дотрајале столарије у складу са енергетско-еколошким захтевима и прописима, а у складу са захтевима Завода за заштиту споменика
· предвидети и молерско-фарбарске радове у свим просторијама објекта (глетовање, кречење, фарбање итд.)
· измештање постојећих припадајућих глумачких купатила (два купатила на три гардеробе) и предвидети у свакој глумачкој гардероби туш кабину и тоалет
· дати предлог функционалнијег коришћења канцеларијских и других просторија у складу са потребама и захтевима корисника, тј. Позоришта


А. Приликом реконструкције и адаптације централних фоајеа и ходника испред Велике сцене у приземљу и на спрату објекта велику пажњу посветити украсним елементима на плафонима. 
Б. У објекату обавезно предвидети реконструкцију и замену свих дотрајалих инсталација. 
В. Испланирати  радове без измена спољних габарита зграде.

[bookmark: _GoBack]Г.	Пројектом предвидети задржавање унутрашње организације и распореда рада са предвиђеним променама намене појединих просторија у свему према захтевима корисника.


ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничка документација за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом треба да садржи све фазе на нивоу: 
        -  снимка постојећег стања објекта
        - Идејног решења (ИДР) за прибављање локацијских услова, 
        - Идејног пројекта (ИДП) за прибављање Решења о одобрењу за изградњу, са свим потребном елаборатима (заштита од пожара, енергетска ефикасност) и 
        - Пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе извођења радова и прибављања сагласности надлежног органа за противпожарну заштиту. 

Идејни пројекат (ИДП) треба да садржи:
0.         Главну свеску;
1.	Пројекат архитектуре;
2.	Пројекат конструкције; 
3.	Пројекат хидротехничких инсталација;
4.    	Пројекат електроенергетских инсталација;
5.1. 	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;
5.2. 	Пројекат стабилног система за дојаву пожара;
6.    	Пројекат машинских инсталација вентилације, климатизације и грејања;
9.    	Пројекат спољног уређења;
-	Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање);
-	Елаборат заштите од пожара;


Пројекта за извођење (ПЗИ) треба да садржи:
0.         Главну свеску;
1.	Пројекат архитектуре;
2.	Пројекат конструкције; 
3.	Пројекат хидротехничких инсталација;
4.    	Пројекат електроенергетских инсталација;
5.1. 	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;
5.2. 	Пројекат стабилног система за дојаву пожара;
6.    	Пројекат машинских инсталација вентилације, климатизације и грејања;
9.    	Пројекат спољног уређења;
-	Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање);
-	Главни пројекат заштите од пожара.


* Напомена: Техничку документацију урадити у свему у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe (одељак - Законска регулатива)


ЗAКOНСКA РEГУЛAТИВA
Дoкумeнтaциjу у свeму изрaдити сaглaснo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилнику o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162), кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe.

Обавезе Инвеститора

• Сарађује са пројектантом на решавању свих спорних техничких или других питања у току израде пројекта
• Подноси захтеве надлежним органима за услове, сагласности или мишљења уз сарадњу и техничку помоћ пројектанта,
• Да финансира плаћање потеребних накнада и такси надлежних органа приликом добијања наведених докумената.

Oбaвeзе Прojeктaнтa
- Техничка документација трeбa бити усaглaшeна сa свoм прeтхoднo урaђeнoм дoкумeнтaциjoм и  спeцификaциjaмa нaвeдeним oвим упутствoм и достављеном документацијом од стране инвеститора, а све у складу са Зaкoном o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилником o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162) .
- Да изради техничку документацију за добијање потребних сагласности и решења, а у складу са важећом законском регулативом. Трошкове такси, сагласности и комисије за технички преглед сноси инвеститор.

* Напомена: Укoликo сe пojaвe дoпунски зaхтeви, инвeститoр ће издaти прojeктaнту дeтaљнa упутствa зa корекцију истих, и пројектант је у обавези да по њима поступи. 

Рокови за израду техничке документације:
- Израда Идејног решења (ИДР) 90 дана 
- Израда Идејног пројекта (ИДП) 30 дана 
- Израда Пројекта за извођење (ПЗИ) 30 дана од дана достављања Решења о одобрењу за изградњу.

Укупан рок за израду техничке документације је 150 календарских дана.

* Напомена: Време потребно за прибављање аката и решења не урачунава се у рок за израду техничке документације.

Испорука техничке документације:
- 3 примерка у електронској форми, на ЦД-у (ИДР, ИДП и ПЗИ) - све наведене делове пројекта  предати инвеститору (у „PDF“ и „DWG“ формату), са електронски потписаним свескама пројеката као и отвореним верзијама текстуалне, нумеричке и графичке документације израђене у стандардним софтверима (MS Office, AutoCAD и сл.), припремљене за обједињену процедуру (ЦЕОП). Предмер и предрачун радова мора бити припемљен паралелно са целокупном документацијом, процењена вредност радова мора да буде дата из детаљног предмера, а не као процена. Такође, предмер и предрачун предати у „Excel” формату, како би могла да се благовремено припреми јавна набавка за одабир извођача.

 - 3 примерка у штампаној форми (ПЗИ). 

	Потребно је да техничка документација буде потпуна, прецизна и детаљна, како би била прихваћена и одобрена од надлежних служби и ревидената, односно да се на основу предметне документације могу несметано изводити радови и добити употребна дозвола.



Инвеститор: Град Ниш
