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	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПЕТЉА "ВРАЊСКА БАЊА" (фаза ИДП)

	BILL of QUANTITES – INTERCHANGE "VRANJSKA BANJA" (IDP phase)

	 

	РЕДНИ БРОЈ
	БРОЈ ПОЗ.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈЕД.
МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
без ПДВ-а
	УКУПНО без ПДВ-а

	1. 
	2.1.
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	 
	PREPARATORY WORKS
	
	
	
	

	1.1.
	2.1.1.
	Обележавање траса пре почетка радова
	km
	 
	 
	 

	
	 
	Setting out of road alignments
	
	4.13
	 
	 

	1.2.
	2.1.2.1.1.
	Крчење шибља булдозером са утоваром и превозом до 5 km (процена 30% површине експропријације) P=223 037.62 m2
	m²
	 
	 
	 

	
	 
	Removal of undergrowth cleaning using bulldozer,material loading, transport to 5 km (estimated 30% expropriation area) P=223 037.62 m2
	
	66,911.29
	 
	 

	1.3.
	2.1.2.1.1.
	Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на страну
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Felling of trees and stumps with bulldozer
	
	
	 
	 

	
	 
	Пресека 5-10 cm
	kom/pcs
	 
	 
	 

	
	 
	Diametar  5-10 cm
	
	402.00
	 
	 

	
	 
	Пресека 10-20 cm
	kom/pcs
	 
	 
	 

	
	 
	Diametar  10-20cm
	
	179.00
	 
	 

	
	 
	Пресека 20-30 cm
	kom/pcs
	 
	 
	 

	
	 
	Diametar  20-30 cm
	
	134.00
	 
	 

	1.4.
	2.1.2.1.1.
	Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну
	 
	
	 
	 

	
	 
	Cutting of trees with chainsaw, removing branches and leaving them on side
	 
	
	 
	 

	
	 
	Пресека 30-50 cm
	kom/pcs
	 
	 
	 

	
	 
	Diametar  30-50 cm
	
	119.00
	 
	 

	
	 
	Пресека преко 50 cm
	kom/pcs
	
	 
	 

	
	 
	Diametar  over 50 cm
	
	45.00
	 
	 

	1.5.
	2.1.2.1.3.
	Рушење коловозне конструкције Aутопута са преносом материјала на депонију
	m3
	 
	 
	 

	
	 
	Demolition of Motorway pavement with the transfer of material to the landfill
	
	2,500.00
	 
	 

	1.6.
	2.1.2.1.4.
	Рушење објеката од чврстог материјала са преносом материјала на депонију
	m3
	 
	 
	 

	
	 
	Demolition of buildings made of solid material with the transfer of material to the landfill
	
	600.00
	 
	 

	УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	2.2.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 

	
	 
	EARTH WORKS
	

	2.1.
	2.2.2.
	Машински ископ и утовар хумуса д=30 cm....(из попречних профила)
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Mehanical excavation and loading top soil d=30 cm….(quantites from cross sections)
	
	
	 
	 

	
	 
	са превозом до 5 км на привремену депонију                                  Vshum=80141.74*0.3=24042.52 m3
	m³
	
	 
	 

	
	 
	with transport on temporary landfill up to 5 km                                     Vshum=80141.74*0.3=24042.52 m3
	
	24,042.52
	 
	 

	2.2.
	2.2.2.
	Машински  ископ материјала на трасама осовина петље са машинским утоваром и превозом (количина за усек из поречних прoфила траса)
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Mehanical excavation of material on the alignments of interchange with mehanical loading and transport …..(quantites for cut from cross sections)
	
	
	 
	 

	
	 
	са превозом до 4 км
	m³
	
	 
	 

	
	 
	with transport up to 4 km
	
	7,767.40
	 
	 

	2.3.
	2.2.2.
	Машински  ископ материјала за насип из позајмишта са машинским утоваром и превозом(количина за насип из поречних прoфила траса)
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Mehanical excavation of material for embankemnt from borrow pits with mehanical loading and transport …..(quantites for embankemnt from cross sections)
	
	
	 
	 

	
	 
	са превозом до 4 км
	m³
	
	 
	 

	
	 
	with transport up to 4 km
	
	206,371.29
	 
	 

	2.5.
	2.2.3.
	Обрада подтла....(из попречних профила) 
	m²
	 
	 
	 

	
	 
	Mechanical compaction of sub soil
	
	65,384.94
	 
	 

	2.6.
	2.2.5.
	Планирање и ваљање  постељице у материјалу III и IV категорије
	m²
	 
	 
	 

	
	 
	Subgrade planning and compacting  in material of category III and IV  
	
	38,360.98
	 
	 

	2.7.
	2.2.5.
	Израда слоја постељице-гранулисани песковити шљунак(CBR>20) d=30 cm
	m³
	 
	 
	 

	
	 
	Sub-grade layer sandy gravel at specific gradation (CBR>20%)   d=30 cm
	
	10,978.77
	 
	 

	2.8.
	2.2.5.
	Израда насипа из позајмишта и усека,позиција обухвата разастирање, планирање и збијање невезаног материјала….(из попречних профила)
	m³
	 
	 
	 

	
	 
	Embankment construction from borrow pit and cut using granular material (backfilling, spreading, rough and fine planning and compaction) (quantites from cross sections)
	
	214,138.69
	 
	 

	2.16.
	2.2.6.
	Хумузирање косина хумусом у слоју d=20 cm са превозом хумуса из привремене депоније
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Topsoiling of cut/fill slopes with topsoil, d=20 cm, with transport from temporary landfill
	
	
	 
	 

	
	 
	са превозом до 5 км
	m²
	
	 
	 

	
	 
	with transport up to 5 km
	
	57,313.90
	 
	 

	2.17.
	2.2.2.
	Машински ископ материјала за степенасте засеке са трансопртом до 5 km на депонију.
	m³
	 
	 
	 

	
	 
	Mechanical excavation of material for bench with transport up to 5 km to the landfill.
	
	1,386.62
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	2.3.
	ОДВОДЊАВАЊЕ
	 
	 
	 
	 

	
	 
	DRAINAGE
	
	
	
	

	 
	2.3.2.
	Израда  бетонских каналета ширине b=1.00м од бетона C 30/37
	m1
	 
	 
	 

	3.1.
	 
	Construction of  concrete gutter channel wide b=1.00m,from concrete C30/37
	
	0.00
	 
	 

	3.2.
	11.3. Тех. услови за грађење путева 2009
	Комплетна израда бетонских цевастих пропуста Ф1000
	m1
	 
	 
	 

	
	 
	Complete production of pipe culverts F1400
	
	90.00
	 
	 

	УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	2.4.
	ГОРЊИ СТРОЈ
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SUPERSTRUCTURE
	
	
	
	

	4.1.
	2.4.6.
	Машинска израда бетонских ивичњака-in situ од бетона класе C35/45,димензија 18/24 cm
	m1
	 
	 
	 

	
	 
	Mehanical construction concrete curb-in situ from concrete EN C35/45,dimensions 18/24 cm
	
	1,306.26
	 
	 

	4.2.
	2.4.2.4.
	Израда језгра банкине од дробљеног камена 0/31 mm или 0/63 mm,са ископом утоваром и превозом ,разастирањем и планирањем
	m³
	 
	 
	 

	
	
	Construction of shoulder core of crushed stone 0/31mm or 0/63 mm (excavation,loading,backfilling, spreading, rough and fine planning and compaction)
	
	 
	 
	 

	
	
	са превозом до 30 км
	
	 
	 
	 

	
	 
	with transport up to 30 km
	
	1,733.49
	 
	 

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	2.4.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	
	 
	ASPHALT PAVEMENTS
	
	
	
	

	5.1.
	7.5.
	Постављање геокомпозитне мреже(PVA,затезна чврстоћа (поп.-узд.) мин 30kN/m при 5% издужења мин 24kN/m,издужење при називној чврстоћи макс.6% (SRPS EN 10319))
	m²
	
	 
	 

	
	 
	Installation of geocomposite net
	
	38,360.98
	 
	 

	5.2.
	2.4.2.
	Израда доњег носећег слоја од  дробљеног каменог  агрегата крупноће 0/31mm са набавком и превозом  материјала на 30 км-слој 1
	m³
	 
	 
	 

	
	 
	Construction of crushed stone sub-base layer 0/63mm and material transport up to 30 km….(quantites from cross sections) -layer 1
	
	5,108.01
	 
	 

	5.3.
	2.4.2.
	Израда доњег носећег слоја од  дробљеног каменог  агрегата крупноће 0/31mm са набавком и превозом материјала на 30 км- слој 2
	m³
	 
	 
	 

	
	 
	Construction of crushed stone sub-base layer 0/31mm and material transport uo to 30 km...(quantites from cross sections)- layer 2
	
	5,647.69
	 
	 

	5.4.
	9.2 Тех. услови за грађење путева 2009
	Прскање емулзијом површински слој дробљеног каменог агрегата
	m²
	 
	 
	 

	
	 
	Spraying of polymer bituminous emulsion (layers of crushed stone)
	
	23,394.17
	 
	 

	5.5.
	2.4.3.
	Израда битуменизираног носећег слоја  BNS 22sА (бит 50/70),са транспортом агрегата од позајмишта до асфалтне базе до 30 km, количина агрегата се рачуна 0.9t/t асфалтне мешавине и транспортом асфалтне мешавине од асфалтне базе до места уграђивања
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Bituminous base course  BNS 22сA (50/70) (production, transport, construction),with transport on the material from borrow pits to asphalt facilities on the 30 km, quantites of material from borrow pits is  0.9 t/ t asphalt mixtures and transport of asphalt mixtures from the asphalt base to the installation site to the 30 km
	
	
	 
	 

	
	 
	дебљина слоја 9 cm
	m²
	
	 
	 

	
	 
	thickness d= 9 cm
	
	24,563.87
	 
	 

	5.6.
	2.4.3.
	Израда хабајућег слоја АБ 11с  (Pmb 45/80-65) , d=4cм, са транспортом агрегата од позајмишта до асфалтне базе до 30 km, количина агрегата се рачуна 0.9t/t асфалтне мешавине и транспортом асфалтне мешавине од асфалтне базе до места уграђивања до СТД.....30 km
	m²
	 
	 
	 

	
	 
	Surface wearing course  АB11c (production,construction) thickness d=4cm,with transport on the material from borrow pits to asphalt facilities on the 30 km, quantites of material from borrow pits is  0.9 t/ t asphalt mixtures and transport of asphalt mixtures from the asphalt base to the installation site to the 30 km
	
	23,394.17
	 
	 

	УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр
ž. ---/2016

	ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	МОСТ ПРЕКО ЈУЖНЕ МОРАВЕ НА km. 0+728 ОСОВИНЕ 1 
У САСТАВУ ПЕТЉЕ ВРАЊСКА БАЊА

	РЕД.БР.
	ПОС.
ОПИСА
	ВРСТА РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
без ПДВ-а
	УКУПНО
без ПДВ-а

	 
	8.3
	ВЕЋИ  ОБЈЕКТИ
( СА  ОТВОРОМ  ПРЕКО  5 m )
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3.1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	паушално
	 
	 

	 
	 
	Укупно припремни радови динара:
	 
	 

	 
	8.3.2
	 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3.2.1
	ИСКОП ТЕМЕЉА
	 
	 
	 
	 

	1
	8.3.2.2
	Ископ темеља ван сталних  површинских вода
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	У материјалу 3. и 4. категорије:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	на дубини 0-2 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2 x 5,80 x 5,80 + 12,15 x 5,80 x 2,0 x 2 = 349,16  
	m3
	350.00
	 
	 

	 
	 
	на дубини 2-4 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,0 x 5,80 x 5,80 = 33,64
	m3
	34.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ископ темеља средишњих стубова поред сталног речног корита
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	У материјалу 3. и 4. категорије:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	на дубини 0-2 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2 x 5,80 x 5,80 x 2,0  = 134,56
	m3
	135.00
	 
	 

	 
	 
	на дубини 2-4 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(3,50 + 3,50) x 5,80 x 5,80 = 235,48
	m3
	236.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	8.3.2.3
	Ископ ровова и канала ширине мање од 1.5m и дубине мање од 2.0m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(21,9+11.2+21,9+11,5+12,3+11,2)x0,47 = 42,3
	m3
	43.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	8.3.2.4
	Затрпавање темеља стубова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(4,0+4,0+1,0) x 5,80 x 5,80 + 12,15 x 5,80 x 2,0 x 2 = 584,64
	m3
	585.00
	 
	 

	4
	8.3.2.5
	Израда шљунчаних клинова испод прелазних плоча
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(25,6+80,32)x9.45=1000,94
	m3
	1,001.00
	 
	 

	 
	 
	Укупно земљани радови динара:
	 
	 
	 

	 
	8.3.3
	ДРВЕНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	5
	8.3.3.1
	Скела и оплата
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Скела се не плаћа посебно ; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Укупно радови од дрвета динара:
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3.4
	РАДОВИ  ОД  БЕТОНА
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3.4.3
	НЕАРМИРАНИ БЕТОН
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	8.3.4.3.3
	Изравнавајући слој испод темеља
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C16/20 (MB 20) d=10cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(5,80x5,80x3+42,57+48,73+7,2x12,7)x0,15=42,55
	m3
	43.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	8.3.4.3.1
	Бетонирање темеља кегли 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C20/25 (MB 25)  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	количина из ископа 43,0м3
	m3
	43.00
	 
	 

	8
	8.3.4.3.2
	Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	b) облагање бетонским плочама C25/30            (MB 30) - 30х30х15 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	m2
	280.00
	 
	 

	 
	8.3.4.4
	ШИПОВИ И ПРИБОЈИ
	 
	 
	 
	 

	9
	8.3.4.4.1
	Шипови великог пречника бетонирани "на месту"  (арматура се обрачунава посебно)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C 25/30 (MB 30),  Ø 120 cm  дужина шипа 10.00m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9x16,0+13x19,0 = 391,0
	m
	391.00
	 
	 

	 
	8.3.4.5
	АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	8.3.4.5.1
	Темељи самци, контра греде, плочасти темељи, јастуци и наглавице:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Наглавна греда  - средњи стубови
C25/30 (MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(42,57+48,73+3x5,8x5,8)x1,50 = 288,33
	m3
	289.00
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	8.3.4.5.2
	Стубови као ослонци равних распонских конструкција разних система и као ослонци надлучне конструкције 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а) Крајњи стубови, C25/30 (MB 30) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Лежишна греда,  C25/30  (MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,9741x9,45x2 = 37,31
	m3
	38.00
	 
	 

	 
	 
	- Крилни зидови,  C25/30  (MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(33,36x2+76,73x2)x0,5 + 0,7x0,5x(2x2,5+2x6,5) = 116,39 
	m3
	117.00
	 
	 

	 
	 
	- Чеони зидови, контрафори, потпорни зидови  C25/30  (MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(6,50+2,50)x0,80x9,45 = 68,04
	 
	69.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Конзолe на крилима, C25/30  (MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,125x0,20x(5,70x2+9,50x2) = 6,84
	m3
	7.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	б) Средњи стубови, C25/30 (MB 30) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4,0x0,80x(10,0+10,0+8,0) = 89,6
	m3
	90.00
	 
	 

	 
	 
	-Лежишне  греде C35/45  (MB 45)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2,555x10,45x3 = 80,10
	m3
	81.00
	 
	 

	12
	8.3.4.5.3
	Распонска конструкција објекта од армираног бетона
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	-Коловозна плоча од армираног бетона преко или између монтажних носача са конзолом:  
C35/45 (MB 45)     
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.0946*128,80 = 269,78
	m3
	270.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-Попречни носачи   C35/45 (MB 45)    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,8646x10,45x3+2,9637x9,45x2 = 177,2
	m3
	173.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	8.3.4.5.6
	 -Пешачке стазе са ливеним венцима:       C 35/45 (MB 45)         
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(0.4517+0,4335)x146,2 = 129,42
	m3
	130.00
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 -Анкер блок за ношење јавног осветљења
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 C35/45 (MB 45)                               0.3*0.62*5=0.93
	m3
	5.00
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	14
	8.3.4.5.4
	Прелазне плоче
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C25/30(MB 30)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,374+1,455)x7,20 = 27,57
	m3
	28.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3.4.2
	ПРЕДНАПРЕГНУТЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	15
	8.3.4.5.5
	-Главни носачи моста - монтажни носачи од преднапрегнутог бетона С35/45 (MB 45)
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	((1,0447+0,6795)x0,5x0,8+2,0x1,0447x2+23,4x 0,6795)x6x3+((1,0447+0,6795)x0,5x0,8+2,0x 1,0447x2+33,4x0,6795)x6x1 = 539,22
	m3
	540.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Укупно радови од бетона динара:
	 
	 
	 

	 
	8.3.5
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА 
	 
	 
	 
	 

	16
	8.3.5.1
	Арматура бетонских елемената и конструкција
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ребраста арматура   B500B
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     Ø ≤ 12 mm
	kg
	125,344.25
	 
	 

	 
	 
	     Ø > 12 mm
	kg
	250,688.50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	8.3.4.2
8.3.5.1
	Високовредна, патентирана жица за преднапрез. са свим котвама, подлож. плочицама и зашт.цевима за каблове
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а) SPB супер каблови  3x10 Ø 16,0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(29,0+2)x3x6x3x10.71=17928,54
	kg
	17,929.00
	 
	 

	 
	 
	б) SPB супер каблови  3x10 Ø 16,0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(39.0+2)x3x6x1x10.71=7903,98
	kg
	7,904.00
	 
	 

	18
	8.3.5.4
	 Набавка и уградња "Multitop HSD-5" сливника или сличних техничких карактеристика за бетонске мостове изграђеног од ливеног гвожђа са вертикалним изливом DN150 (или сличних техничких карактеристика) за одводњавање коловозне површине, са фланшом за прихват хидроизолације. 
	према посебном пројекту одводњавања

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	8.3.5.5
	Челичне ограде на мостовима према пројекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	б)  челична заштитна ограда
	 
	
	 
	 

	 
	 
	H2-W4   (DIN EN 1317-2)                         размак стубића је 1,33м
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	146,2+146,2 = 292,4
	m'
	293.00
	 
	 

	 
	 
	в) oстале цевасте ограде или од профила
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	146,2+146,2 = 292,4
	m'
	293.00
	 
	 

	 
	 
	Укупно радови од метала динара:
	 
	 
	 

	 
	8.3.6
	ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ
НА МОСТОВИМА
	 
	 
	 
	 

	20
	8.3.6.1
	Ивичњаци камени према пројекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а)  дим  20/13 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	146,2+146,2=292,4
	m'
	293.00
	 
	 

	21
	8.3.6.2
8.3.6.3
	Хидроизолација горње површине бетонске коловозне плоче (типа полимер-битуменских трака дебљине 5мм) са припремом подлоге
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	131,0x10,50+2x10,6x1,21+2x6,8x1,21 = 1417,61
	m2
	1,418.00
	 
	 

	22
	8.3.6.2
8.3.6.4
	Премазивање бетонских површина хидрофобним премазом
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m2
	800.00
	 
	 

	23
	8.3.6.5
	Коловозни застор од асфалт бетона дебљине  10 cm 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	131,0x7,20 = 943,2
	m2
	944.00
	 
	 

	24
	8.3.6.6
	Испитивање готовог моста
	.....  паушално.....   
	 

	25
	8.3.6.7
	Фотографско снимање за време градње моста
	.....  паушално.....
	 

	26
	8.3.6.8
	Израда и уграђивање плоча са годином израде моста
	..... паушално.....  
	 

	27
	8.3.6.9
	Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	146,2x4=584,8
	m'
	585.00
	 
	 

	 
	 
	Укупно завршни радови динара:
	 
	 
	 

	 
	8.3.7
	ПОСЕБНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	28
	8.3.7.1
	Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø75mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	146,2x3x2 = 877,2
	m'
	878.00
	 
	 

	29
	8.3.6.2
8.3.7.2
	Заштитни премаз бетонских површина
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m2
	6,000.00
	 
	 

	30
	 
	Пројектантски надзор
	..... паушално.....  
	 

	 
	 
	Укупно посебни радови динара:
	 
	 
	 


















	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ


	Редни
	Опис позиције
	Јединица
	Количина
	Јединична
цена
	Укупно

	број
	
	мере
	
	без ПДВ-а
	без ПДВ-а

	8.2
	Стандардни саобраћајни знакови 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стандардни саобраћајни знакови класе 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Троугласти                       a=90cm
	 
	 
	 
	 

	 
	I-2
	ком
	1
	 
	 

	 
	I-2.1
	ком
	1
	 
	 

	 
	I-23
	ком
	2
	 
	 

	 
	I-28
	ком
	1
	 
	 

	 
	I-30
	ком
	1
	 
	 

	 
	II-1
	ком
	5
	 
	 

	 
	Округли                             60cm
	 
	 
	 
	 

	 
	II-28
	ком
	7
	 
	 

	 
	II-30(30km/h)
	ком
	3
	 
	 

	 
	II-30(40km/h)
	ком
	4
	 
	 

	 
	II-30(60km/h)
	ком
	6
	 
	 

	 
	II-32.2
	ком
	6
	 
	 

	 
	II-34
	ком
	1
	 
	 

	 
	II-43
	ком
	3
	 
	 

	 
	II-43.1
	ком
	1
	 
	 

	 
	II-45
	ком
	2
	 
	 

	 
	II-45.2
	ком
	3
	 
	 

	 
	II-45.3
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-17
	ком
	4
	 
	 

	 
	Осмоугли                            60cm
	 
	 
	 
	 

	 
	II-1
	ком
	2
	 
	 

	 
	Квадратни                      a=50cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-63
	ком
	31
	 
	 

	 
	III-64
	ком
	31
	 
	 

	 
	Правоугаони                    120/80cm  
	 
	 
	 
	 

	 
	III- 24
	ком
	1
	 
	 

	 
	III- 24.1
	ком
	1
	 
	 

	 
	Правоугаони                    30/100cm  
	 
	 
	 
	 

	 
	III- 84
	ком
	3
	 
	 

	 
	Престојавање возила у раскрсници        60/90cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III- 203.1 (п, пд)
	ком
	1
	 
	 

	 
	III- 203.1 (пл, п)
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Наилазак на место наплате путарине"    400/150cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-93
	ком
	2
	 
	 

	 
	Допунска табла                60/15cm
	 
	 
	 
	 

	 
	IV-1(150m)
	ком
	3
	 
	 

	 
	Допунска табла                60/25cm
	 
	 
	 
	 

	 
	IV-5(осим за возила ЕНП)
	ком
	3
	 
	 

	 
	Стандардни саобраћајни знакови класе 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Троугласти                       a=120cm
	 
	 
	 
	 

	 
	II-1
	ком
	2
	 
	 

	 
	Округли                            90cm
	 
	 
	 
	 

	 
	II-30(60km/h)
	ком
	2
	 
	 

	 
	II-30(130km/h)
	ком
	4
	 
	 

	 
	II-43
	ком
	4
	 
	 

	 
	Квадратни                       95/95cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-64
	ком
	5
	 
	 

	 
	Правоугаони                    90/135cm 
	 
	 
	 
	 

	 
	III-68
	ком
	2
	 
	 

	 
	III-68.1
	ком
	2
	 
	 

	 
	Правоугаони                   120/180cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-82
	ком
	2
	 
	 

	 
	Правоугаони                   65/150cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-83(100m)
	ком
	2
	 
	 

	 
	III-83(200m)
	ком
	2
	 
	 

	 
	III-83(300m)
	ком
	2
	 
	 

	 
	Правоугаони                   150/250cm
	 
	 
	 
	 

	 
	III-86
	ком
	2
	 
	 

	 
	Укупно стандардних знакова 
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Знакови обавештења за вођење саобраћаја 
	 
	 
	 
	 

	 
	Знакови обавештења за вођење саобраћаја фолије класе 2
	 
	 
	 
	 

	 
	"Река"  III-61
	 
	 
	 
	 

	 
	III-61 (1) - 1.2 m2  
	ком
	2
	 
	 

	 
	"Kружна раскрсница"  III-202
	 
	 
	 
	 

	 
	III-202.1 - 11.22m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-202.2 - 8.82m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-202.3 - 9.92m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Стреласти путоказ"  III-205
	 
	 
	 
	 

	 
	III-205.1 - 0.60 m2  
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-205.2 - 0.97 m2  
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-205.3 - 0.78 m2  
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-205.4 - 0.85 m2  
	ком
	1
	 
	 

	 
	Знакови обавештења за вођење саобраћаја фолије класе 3
	 
	 
	 
	 

	 
	"Стреласти путоказ"  III-205
	 
	 
	 
	 

	 
	III-205.5 - 1.20 m2  
	ком
	2
	 
	 

	 
	"Путоказна табла"  III-206
	 
	 
	 
	 

	 
	III-206.1 - 1.87 m2  
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Назив петље"  III-207
	 
	 
	 
	 

	 
	III-207.1 - 15.64m2
	ком
	2
	 
	 

	 
	"Претпутоказна табла за излаз"  III-208
	 
	 
	 
	 

	 
	III-208.1 - 29.44m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-208.2 - 33.28m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Претпутоказ за излаз"  III-210
	 
	 
	 
	 

	 
	III-210.1 - 17.36m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-210.2 - 21.28m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Путоказ за излаз"    III-212
	 
	 
	 
	 

	 
	III-212.1 - 5.52m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-212.2 - 8.36m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	"Путоказ за излаз"    III-213
	 
	 
	 
	 

	 
	III-213.1 - 12.73m2
	ком
	2
	 
	 

	 
	"Потврда правца"  III-218
	 
	 
	 
	 

	 
	III-218.1 -23.85m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	III-218.2 - 16.38m2
	ком
	1
	 
	 

	 
	Укупно знакови обавештења за вођење саобраћаја
	 
	 
	 
	 

	8.4
	Носачи саобраћајних знакова
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Једностубни цевни носачи (m)
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5
	ком
	31
	 
	 

	 
	2.7
	ком
	10
	 
	 

	 
	2.8
	ком
	25
	 
	 

	 
	2.9
	ком
	10
	 
	 

	 
	3.0
	ком
	5
	 
	 

	 
	3.2
	ком
	13
	 
	 

	 
	3.5
	ком
	5
	 
	 

	 
	3.7
	ком
	3
	 
	 

	 
	3.9
	ком
	2
	 
	 

	8,4,1
	Двостубни цевни носачи (m)
	 
	 
	 
	 

	 
	2.7
	ком
	2
	 
	 

	 
	2.8
	ком
	2
	 
	 

	 
	3.1
	ком
	2
	 
	 

	 
	4.5
	ком
	2
	 
	 

	 
	Укупно стубних носача
	 
	 
	 
	 

	8,4,2
	Решеткасти носачи
	 
	 
	 
	 

	 
	ТИП ПРОФИЛА
	 
	 
	 
	 

	 
	R60-30-1  4 стуба L=5.41m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R60-30-1  3 стуба L=5.61m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R60-30-1  3 стуба L=4.41m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R60-30-1  3 стуба L=5.41m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R60-30-2  3 стуба L=5.71m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R 60-50-1 4 стуба L=6.91m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R 60-50-1 4 стуба L=6.11m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R 60-50-1 4 стуба L=6.81m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R 60-70-1 4 стуба L=7.51m
	kom
	1
	 
	 

	 
	R 60-100-1  4 стуба L=6.21m
	kom
	1
	 
	 

	 
	Укупно решеткастих носача
	 
	 
	 
	 

	8,4,3
	Портални носачи
	 
	 
	 
	 

	 
	П Портал  15.1m
	kom
	2
	 
	 

	 
	Укупно порталних носача
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно носача саобраћајних знакова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно вертикалне саобраћајне сигнализације
	 
	 
	 
	 

	8.5
	ОЗНАКЕ НА ПУТУ
	 
	 
	 
	 

	 
	Дебелослојне ознаке на путу типа ''SPOTFLEX''
	 
	 
	 
	 

	 
	Неиспрекидана бела линија ширине 0.50m
	m2
	40
	 
	 

	 
	Неиспрекидана бела линија ширине 0.20m
	m2
	611
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (6m+12m) ширине 0.20m
	m2
	133
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (3m+3m) ширине 0.50m
	m2
	207
	 
	 

	 
	Дебелослојне ознаке на путу
	 
	 
	 
	 

	 
	Дебелослојне ознаке на путу
	 
	 
	 
	 

	 
	Неиспрекидана бела линија ширине 0.15m
	m2
	614
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (1m+1m) ширине 0.15m
	m2
	5
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (3m+3m) ширине 0.15m
	m2
	4
	 
	 

	 
	Попречне ознаке беле боје
	 
	 
	 
	 

	 
	Линија заустављања, косник
	m2
	139
	 
	 

	 
	Остале ознаке беле боје
	 
	 
	 
	 

	 
	Поља за усмеравање саобраћаја, шрафуре,клинови
	m2
	248
	 
	 

	 
	Остале ознаке жуте боје
	 
	 
	 
	 

	 
	ЕНП- ознака на коловозу
	m2
	20
	 
	 

	 
	Oзнаке беле боје на путу
	 
	 
	 
	 

	 
	Неиспрекидана бела линија ширине 0.15m
	m2
	512
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (5m+10m) ширине 0.15m
	m2
	18
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (10m+5m) ширине 0.15m
	m2
	12
	 
	 

	 
	Испрекидана линија беле боје (1m+1m) ширине 0.15m
	m2
	18
	 
	 

	 
	Попречне ознаке беле боје
	 
	 
	 
	 

	 
	Линија заустављања
	m2
	3
	 
	 

	 
	Остале ознаке беле боје
	 
	 
	 
	 

	 
	Поља за усмеравање саобраћаја, шрафуре,клинови,стрелице
	m2
	32
	 
	 

	 
	Oзнаке - вибро траке
	 
	 
	 
	 

	 
	Сет вибро трака
	ком.
	6
	 
	 

	 
	Укупно ознака на путу
	 
	 
	 
	 

	8.6
	ОПРЕМА ПУТА
	 
	 
	 
	 

	8.6.1
	Системи за задржавање
	 
	 
	 
	 

	8.6.1.1
	Заштитни уређаји возила
	 
	 
	 
	 

	 
	H1W4
	m
	3158
	 
	 

	 
	H2W4
	m
	3274
	 
	 

	 
	N2W4
	m
	576
	 
	 

	 
	H2W4 монтажно-демонтажна/dismounting
	m
	120
	 
	 

	8.6.1.2
	Полазне и завршне конструкције
	 
	 
	 
	 

	 
	Коси завршетак заштитне ограде L=12m/PZK
	ком
	20
	 
	 

	8.6.1.3
	Прелазне конструкције
	 
	 
	 
	 

	 
	Прелазна конструкција са H2W4 на H1W4 L=12m
	ком
	11
	 
	 

	 
	Прелазна конструкција са H2W4 на H1W5 L=12m
	ком
	7
	 
	 

	 
	Прелазна конструкција са H2W4 на H2W4 m.d L=4m
	ком
	4
	 
	 

	8.6.1.4
	Ублаживач удара/apsorber V=110km/h
	ком
	2
	 
	 

	8.6.2
	Рефлектујућа тела (катадиоптери) на челичној огради
	ком
	438
	 
	 

	8.6.4
	Жичана ограда 1
	m
	2587
	 
	 

	8.6.5
	Индикатор врха површине раздвајања токова (IX-5)
	ком
	2
	 
	 

	8.6.6
	Монтажни ивичњак (IX-3)
	m
	77
	 
	 

	8.6.7
	Делинеатор (IX-4)
	kom
	77
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ без ПДВ-а: 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА А1 (Е-75) БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА СА С. МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, ПЕТЉА „ВРАЊСКА БАЊА“

	ПРОЈЕКТОВАЊЕ
	

	1
	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
	

	2
	ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
	

	3
	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
	

	УКУПНО без ПДВ-а
	



	ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА                                      
	

	1
	ПЕТЉА „ВРАЊСКА БАЊА" (фаза ИДП)
	

	2
	МОСТ ПРЕКО ЈУЖНЕ МОРАВЕ НА           km 0+728 ОСОВИНЕ 1 У САСТАВУ ПЕТЉЕ „ВРАЊСКА БАЊА"
	

	3
	ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	УКУПНО без ПДВ-а
	



	УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА:
	

	ПДВ:
	

	УКУПНО са ПДВ-ом:
	



Напомена
1. Образац структуре цене за израду пројектно техничке документације и извођење радова на изградњи петље „Врањска Бања“ треба тумачити заједно са Упутствима за понуђаче, Општим и Посебним условима уговора, Техничким спецификацијама, постојећим стањем објеката на терену, и другим деловима Конкурсне документације.
2. Сматра се да је Добављач проучио све захтеве Наручиоца дате у Конкурсној документацији, садржај Идејног пројекта, да је упознат са условима на терену, те да је упознат са условима пословања у земљи и условима на тржишту.
3. Добављач се обавезује да према захтевима Наручиоца  изради потребну пројектно техничку документацију  и изведе све радове на локацијама описаној у конкурсној документацији.
4. Понуђени износ укључују све трошкове ангажовања  машина и радне снаге, контроле  материјала, одржавања и осигурања; добит, таксе и  царине, заједно са општим и појединачним ризиком као и све друге обавезе које су потребне за реализацију Уговора .Цене дате у овом Обрасцу структуре цене обухватају, између осталог, следеће : 
· трошкове радне снаге, коришћених материјала и Добављачеве опреме;
· трошкове локације за Добављачеве објекте, постројења, складишта, паркинге, канцеларије, итд;
· трошкове смештаја радника, превоза до и од градилишта, допуста ради путовања радника кући;
· трошкове транспорта материјала и опреме Добављача до градилишта;
· све таксе и путне трошкове везано за вађење, припрему или превоз материјала;
· трошкове могућег изнајмљивања машина, опреме и возила;
· трошкове истовара, претовара, складиштења, чувања, локалног испоручивања материјала до места коришћења, опреме и постројења Добављача;
· евентуално пресељење Добављачевог градилишта;
· заштита радова од вода било ког порекла;
· трошкове атеста за сва испитивања и узорке;
· трошкове за снабдевање водом код земљаних и асфалтних радова по сувом времену ради постизања оптималног садржаја влаге или посипање водом приступних путева ради одвијања саобраћаја;
· трошкове ради сушења код земљаних радова ради умањења садржаја влаге на оптимални ниво и поново сабијање;
· трошкове вађења узорака и испитивања и поновног тестирања када је потребно, као и потврде о контроли;
· трошкове израде детаљних цртежа и пројекта изведеног објекта;
· порези, царине, дажбине и било које таксе везане за извршење радова сходно одредбама Уговора;
· трошкове Гаранције за добро извршење посла и свих других гаранција предвиђених Уговором;
· трошкове осигурања: за раднике (укључујући здравствено осигурање), за постројења, објекте и трећа лица сходно одговарајућим одредбама Уговора;
· трошкове електричне енергије, снабдевања водом, грејања, гаса, телефонских линије, коришћење интернет услуга током радова, и сл;
· трошкове одвожења отпада на депонију, трошкове услуге депоније, односно трошкове везане за обезбеђење и одржавање властите депоније;
· трошкове изградње и одржавања привремених објеката (залиха, радионица, смештаја за раднике, канцеларије Добављача, стручног надзора, Наручиоца, и др.) које су неопходне за неометано извођење уговорених радова;
· трошкове полагања и одржавања свих привремених инсталација на градилишту, потребних за извођење радова;
· цену ограде градилишта, ако је то потрбно;
· трошкове набавке и постављања ознаке градилишта у сагласности са законима Републике Србије;
· трошкове услова рада Стручног надзора, у мери предвиђеној уговором;
· трошкове привременог депоновања основних материјала;
· трошкове сервисних путева, контроле саобраћаја и одржавања сервисних путева;
· трошкове чишћења градилишта на завршетку;
· трошкове имплементације плана заштите животне средине;
· трошкове припреме и имплементације плана одвијања саобраћаја (Добављач треба да припреми и презентује план одвијања саобраћаја одговарајућим службама на одобрење) 
· одржавање путне сигнализације у зони радова и у периоду који није означен као радно време;
· одржавање коловоза и трупа пута у зони извођења радова;
· друге трошкове који произилазе из уговора;
· друге директне и индиректне трошкове за потпун завршетак, одржавање у току периода извођења радова;
· геодетске радове  и ако они нису посебно наведени 
· [bookmark: _GoBack]и све друге радове и трошкове који настану при извршењу уговорених радова
5. Основа за плаћање ће бити укупан извршен рад по уговору, укључујући сво пројектовање, извођење грађевинских и других радова, као и све друге активности захтеване уговором и потврђене и верификоване од стране  Техничке контроле, Стручног надзора и Комисије за технички преглед изведених радова. Основ за привремена плаћања је детаљно описан у тачки 1.27 техничких спецификација
6. Добављач има право на привремена плаћања за време извођења радова на начин описан у Општим и Посебним условима уговора и правилима описаним у тачки 1.27 техничких услова уговора. Право на привремена плаћања Добављач стиче под условом да је обим и квалитет извршене позиције за пројектовање односно радове  верификован од стране Техничке контроле односно Стручног надзора.
7. Понуђач ће у Обрасцу структуре цена уписати цену коју нуди за извршење сваке појединачне позиције за пројектовање и укупну цену за радове за изградњу. Уколико Понуђач није унео цену за сваку позицију, сматраће се да су активности за које није уписана цена покривене осталим ценама у Спецификацији  цене.
8. Понуђена цена за пројектовање састављена је од цена за појединачне пројекте и обухвата:
1	Израда пројекта за грађевинску дозволу
2.	Израда пројекта за извођење
3.	Израда пројекта изведеног објекта 
4.	Израда појединачних цртежи и детаља, израда свих потребних извода и израда остале пројектно техничке документације потребне за добијање локацијских услова,грађевинске дозволе,пријаве радова и употребне дозволе и других неопходних дозвола и сагласности од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења (као дозвола за регулисање саобаћаја, сагласност железнице и сл.).
У цену укључити све трошкове који могу настати при изради пројекта и у вези са њим, укључујући материјал, опрему, радну снагу, софтвере, геодетске и истражне радове, сагласности, трошкове режије на градилишту и ван њега, као и трошкове осигурања радног простора, регулисања саобраћаја и друге активности неопходне за извршење уговора.
9. Добављач је дужан да уради и другу техничку документацију потребну за извођење радова и извршење уговора, без обзира да ли је наведена у Обрасцу структуре цена и/или техничким спецификацијама. Израда ове документације се неће посебно плаћати, већ се сматра да је укључена у укупну уговорну цену.
10. Понуђене цене за радове су засноване на систему „кључ у руке“, тј. Извођачу ће се платити понуђена цена за све извршене радове и услуге.
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