{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Станица Карађорђев парк"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Станица Карађорђев парк","index":0,"n_rows":123,"n_cols":6,"rows_kept":123,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[10,1,10,4],[11,0,11,5],[26,1,26,4],[27,0,27,5],[31,1,31,4],[32,0,32,5],[38,1,38,5],[43,1,43,4],[47,1,47,4],[50,6,53,6],[57,1,57,4],[58,0,58,5],[61,1,61,4],[62,0,62,5],[65,1,65,4],[66,0,66,5],[74,1,74,4],[75,0,75,5],[81,1,81,4],[83,0,83,5],[94,1,94,4],[96,0,96,5],[97,0,97,5],[99,0,99,5],[113,1,113,4],[115,0,115,5],[117,1,117,4],[119,0,119,5],[120,0,120,4],[121,0,121,4],[122,1,122,4]]}
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА\n\nза извођење радова на железничком стајалишту Карађорђев парк"]
["А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СТАЈАЛИШТУ КАРАЂОРЂЕВ ПАРК"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена (динара)","Цена (динара)"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. ","ком","1.00"]
["2","Монтажа и демонтажа металне цевасте покретне скеле, за радове у свему по важећим прописима . Скела мора бити статички стабилна, да поседује одговарајући атест и висине најмање  7 метара. На сваких 2м висине поставити радне платформе од металних елемената. Са спољне стране платформи поставити металне елементе на \"кант\". \n","dan",{"v":30,"d":"30.00"}]
["3","Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2 m. Ограда је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 м. Обрачун по m' постављене ограде.","m'",{"v":26,"d":"26.00"}]
["4","Пажљива заштита свих елемената који нису предмет санације и реконструкције. Све елементе заштитити чврстим најлоном од минимум 150 микрона. Сва евентуална прљања и оштећења  падају не терет извођача."," m²",{"v":125,"d":"125.00"}]
["I","УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Обијање завршне облоге степеништа и партера на позицији испред самог улаза у подходник стајалишта, у договору са Инвеститором. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² обијене површине.   ","m²",{"v":65,"d":"65.00"}]
["2","Обијање мермерне сокле на парапету са спољашње и унутрашње стране конструкције надстрешнице уласка у подходник. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² обијене површине.   ","m²",{"v":8,"d":"8.00"}]
["3","Демонтажа свих каљених стакала са конструкције надстрешнице уласка у подходник. Скинута стакла пажљиво одложити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m².","m²",62.62]
["4","Демонтажа жуте огласне табле реда вожње. Табле одложити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo комаду.  ","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["6","\nДемонтажа свих пиктограма на подручју стајалишта. Демонтиране пиктограме одложити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.","ком",{"v":20,"d":"20.00"}]
["7","\nДемонтажа противклизне гуме са свих газишта степеништа. Демонтирани материјал изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m'.","m'",{"v":85,"d":"85.00"}]
["8","Демонтажа свих валидатора. Након демонтраже изоловати каблове. Демонтиране валидаторе одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["9","\nДемонтажа противклизних гума при самом изласку/уласку у воз. Обрачун по m'.","m'",{"v":180,"d":"180.00"}]
["10","\nДемонтажа гвоздено ливеног поклопца шахта на перонском стајалишту. Обрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["11","\nДемонтажа свих металних канти. Демонтиране канте одложити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.  ","ком",{"v":21,"d":"21.00"}]
["12","Демонтажа подних противклизних гранитних плочица 30x30 на перонском стајалишту. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m².","m²",{"v":57,"d":"57.00"}]
["13","Демонтажа дела металне ограде на међутаваници, код валидатора. Демонтирану ограду одложити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
["14","Демонтажа свих рефлектора и плафоњерки. На међутаваници код степеништа демонтирати плафоњерке са све металним носачима. Демонтирану расвету одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":130,"d":"130.00"}]
["II","УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:"]
[]
["III","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Санација оштећених газишта степеништа од бетона репаративним малтером или слично у свему по договору са Инвеститором, уз интегрисање челичних ојачања пре бетонирања. У цену улази сав потребан материјал за рад и руке. Обрачун паушално. ","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2","Санација парапетног зида на перону код клупа. У обрачун спада сав потребан материјал за рад и руке. Обрачун паушално. ","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
["III","УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ :"]
[]
["IV","ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка и постављање подних антиклизајућих гума типа \"Термопласт\" или слично, на газиштима степеништа на свим предходно демонтираним позицијама, према узору на постојеће. Обрачун по m².","m²",{"v":53.8,"d":"53.80"}]
["2","Набавка и уградња бехатон коцки и свог потребног пратећег материјала на позицији при уласку у подходник. Бехатон коцке поставити тако да буду у равни са остатком партера. У обрачун спада сав потребан материјал за рад и руке. Узорке доставити на увид Инвеститору. Обрачун по m².","m²",{"v":65,"d":"65.00"}]
["3","Набавка и постављање антиклизајућих гума типа \"Термопласт\" или слично, на перонима, на свим предходно демонтираним позицијама, према узору на постојеће. Обрачун по m².","m²",{"v":108,"d":"108.00"}]
[null,"ТАКТИЛНЕ СТАЗЕ И АНТИКЛИЗНЕ ТРАКЕ ЗА СТЕПЕНИШТА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[null,"Техничко – безбедносне карактеристике тактилних стаза:\n-Сертификат о антиклизности са испитивањима вршеним на акредитованом институту, по ДИН 51130, ПЦЕН/ТС 16165 метода \"Б\" на обућу, са добијеним резултатима у вредности Р11.\n-Сертификат реакције на горење у класификацији Бфл -С1, према (ЕН 13501-1+А1:2010). Испитивања вршена на акредитованом институту за испитивање горења. \n\nТехничко безбедносне карактеристике антиклизних трака за степениште:\n-Сертификат о антиклизности са испитивањима вршеним на акредитованом институту, по ДИН 51130, ПЦЕН/ТС 16165 метода \"Б\" на обућу, са добијеним резултатима у вредности Р12 ."]
["4","Антиклизне траке за степеништа РАЛ 1016 - ЖУТА\n\nАнтиклизне траке за степеништа за унутрашње и спољне просторе, дизајниране да елиминишу опасност од проклизавања, на јавним, комерцијалним или индустријским површинама.\nИзрађене су од композита подлога од полимера ојачаног стаклом (ГРП) и изофталних полиестерских смола.\nГарантују дуг рок примене, без икаквог потребног одржавања.\nОтпорне на соли, широк опсег хемикалија, хабање, на механичка оштећења и екстремне спољне временске услове. Погодне за пешаке, лака возила (у индустријским условима виљушкаре).\nМогућа производња у следећим димензијама:\n- 50 x 2000 x 2 mm или\n- 100 x 2000 x 2 mm или\n- Л профил 50x50x2000x2 mm","m'"]
["5","Гумене тактилне стазе – ВОДИЉЕ за унутрашње и спољне просторе\nГУМЕНЕ ТАБЛЕ ВОДИЉЕ 800x400x5/RAL 7021\n\nИзрада, испорука и монтажа тактилних стаза - ВОДИЉА.\nРељефна обрада конвексних линија у свему према величини и распореду линијских елемената датих у табелама ИСО 21542 и ИСО 23599 као и Правилника 22/15. Израђене од вулканизиране гуме ТГ-АЦ-702/с, тврдоће 70±5 Сх-а, отпорне на хабање, кидање, прекидне чврстоће 11.0 (Мпа). Испорука у таблама 80x40cm, прописане рељефне висине мин 5mm. Рељефне ивице на стазама оборене под углом од  45°, тако обрађене ивице не ометају кретање пешака, инвалидских колица, дечијих колица и особа са отежаним кретањем.\nТактилне стазе се израђују у прописаној ширини мин.40цм (ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИСТУП И КРЕТАЊЕ Л ИЦА СМАЊЕНЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ И ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ \"Сл.Гласник РС\" Бр.22/15), у 5 паралених конвексних линија.","m'"]
["5","Набавка материјала и наношење лака на површине од тераца противклизним УВ стабилним транспарентним двокомпонентним полиуретанским лаком, типа \"ISOMAT VARNISH-PU ANTI-SLIP\" или слично, уз обавезно интегрисање адхезионог прајмера, типа \"PRIMER-S165 ISOMAT\" или слично, пре наношења двокомпонентог полиуретанског лака. Пре наношења лака обавити машинско полирање и отпрашивања подне површине. Обрачун по m².","m²",{"v":798.4,"d":"798.40"},{"v":5200,"d":"5,200.00"},{"$f":"+E42*D42","v":{"v":4151680,"d":"4,151,680.00"}}]
["6","Набавка, израда и поставка мермерних плоча на парапету са спољашње и унутрашње стране конструкције надстрешнице уласка у подходник и на перонском стајалишту. У обрачун улази сав неопходан материјал и рад. Обрачун по m².","m²",{"v":14,"d":"14.00"}]
["IV","УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:"]
[]
["V","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка и постављање подних противклизних гранитних плочица 30x30 на лепак за спољашњу употребу.  Гранитне плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји по избору Инвеститора. Обрачун по m².","m²",{"v":54,"d":"54.00"}]
["V","УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:",{"$nulls":3},{"$f":"+F47","v":0}]
[]
["VI","МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и глетовање зидова у подходнику глет масом у два слоја, до потпуно равне површине. Изглетоване површине ишмирглати премазати прајмером и припремити за бојење. Пре глетовања уклонити сав трошни материјал са зидних површина, отпрашити га и припремити га за глетовање. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":15,"d":"15.00"}]
["2","Набавка и интегрисање течног хидроизолационог премаза типа \"Sikalastic-260 Stop Aqua\" или слично. Пре наношења  површину очистити, отпрашити и нанети прајмер. Обрачун по m².","m²",{"v":15,"d":"15.00"}]
["3","Набавка материјала и бојење зидова подходника дисперзивном акрилном  бојом за спољашљу употребу по избору Инвеститора. Претходно прајмером припремљену подлогу, бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",41.55]
["4","Набавка материјала и бојење зидова на перонском стајалишту дисперзивном акрилном бојом за спољашњу употребу машинским путем. Пре бојења зидове отпрашити и третирати прајмером. Тон боје одредити у договору са Инвеститором, бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":2224,"d":"2224.00"}]
["5","Бојење металне ограде бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети антикорозивну заштиту и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м'.","м'",{"v":123.5,"d":"123.50"}]
["6","Набавка материјала и фарбање свих металних елемената конструкције надстрешнице при уласку у подходник бојом за метал по избору Инвеститора, са свим потребних предрадњама. Претходно припремљену подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, основну боју, помоћну скелу и руке.","м'",{"v":35,"d":"35.00"}]
["7","Набавка материјала и фарбање свих металних елемената рекламног паноа до колосека бојом за метал по избору Инвеститора, са свим потребних предрадњама. Претходно припремљену подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, основну боју, помоћну скелу и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":150,"d":"150.00"}]
["VI","УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка, израда и уградња лименог украсног поклопца на већ постојећу металну површину, на позицији подходника. Лимени поклопац бојити у тону према постојећем.  Обрачун по m².","m²",{"v":7.5,"d":"7.50"}]
["VII","УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VIII","СТАКЛАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и монтажа вакуум каљеног стакла са свим потребним дихтунг гумама, при уласку у подходник на већ постојећу металну конструкцију. Обрачун по м².","м²",62.62]
["VIII","УКУПНО СТАКЛАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["IX","БРАВАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Санација заваривањем украсних елемента надстрешнице изнад перонског стајалишта. Након заваривања, брушења, шмирглања и свих потребних предрадњи бојити у тону према постојећем.","m²",{"v":30,"d":"30.00"}]
["2","Израда и монтажа портирске или вагарске кућице од облоге алуминијума, испод 10m², предвиђеног за обезбеђивање стајалишта. Кућица треба да садржи додатну опрему: клима уређај и утичнице. Обрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3","Израда и монтажа метално-дрвених канти за одлагање отпада, типа \"KZO 14 Urban Park\" или слично. Обрачун по комаду.","ком",{"v":12,"d":"12.00"}]
["4","Преглед и рестаурација свих металних елемената конструкције надстрешнице при уласку у подходник и на перонима са израдом техничке документације о стабилности исте. Провера свих вијака, спојева и причврсних елемената металне конструкције. Чишћење свих елемената покривке надстрешнице. Цена мора да обухвати све радове на прегледу, демонтажи, поправци, чишћењу, заштити и поновном састављању металне конструкције, укључујући сав потребан материјал, алате, опрему, радну снагу, превоз и израду техничке документације о статичкој стабилности исте.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["5","Набавка и постављање метално дрвених клупа на перонима по узору на постојеће, у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду.","ком",{"v":24,"d":"24.00"}]
["6","Набавка материјала и санација шахте са постављањем гвоздено ливеног поклопца са рамом за шахт. димензија 60x60 cm,тежине 35 kg. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду поклопца. Обрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["IX","УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["X","РАЗНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Партерно уређење уклањањем корова између бетонских коцки око уласка у подходник, хемијским средствима за ту намену.","паушал",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3","Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом\nТабла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима\nГеровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима","ком",{"v":100,"d":"100.00"}]
["4","Набавка, израда и уградња информационог паноа за путнике на стајалишту на три позиције. Информациони пано треба бити израђен од металних кутијастих профила, са простором за постављање обавештења са предње стране провидног плексигласа. Паное поставити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["6","Набавка и интегрисање врућег битумена између бетонских коцки са спољне стране надстрешнице, ради спречавања продора воде. Пре наношења очистити спојнице између коцки од свих прљавштина.","m²",{"v":14,"d":"14.00"}]
["X","УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА :"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА"]
["III","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["IV","ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
["V","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ"]
["VI","МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
["VII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ"]
["VIII","СТАКЛАРСКИ РАДОВИ"]
["IX","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
["X","РАЗНИ РАДОВИ"]
[null,"УКУПНО:"]
[]
["Б) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА СТАЈАЛИШТУ КАРАЂОРЂЕВ ПАРК"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена (динара)","Цена (динара)"]
[]
["I","ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Израда пројекта електроинсталације за радове који су обухваћени предмером електроинсталатерских радова, (у оквиру станичног подручја). Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола. ","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2","Набавка и уградња СОЛЕД  лед рефлектора од 50W 6400K, IP67 (заштита од прашине, воде) око надстрешнице при уласку у подходник, као и на перонском делу, а све у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":36,"d":"36.00"}]
["3","Набавка и уградња СОЛЕД лед рефлектора од 100W 6400K,   IP67 (заштита од прашине, воде) по средини конструкције надстрешнице на уласку у подходник, као и на перонском делу, а све у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":20,"d":"20.00"}]
["4","Демонтажа постојећег осветљења са конструкције надстрешнице на уласку у подходник. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":4,"d":"4.00"}]
["5","Демонтажа округлих уградних лампи од 18W са међуподеста и са перона. Обрачун по комаду.","ком",{"v":68,"d":"68.00"}]
["6","Набавка и уградња округлих уградних лампи од 24W на међуподесту и на перонској надстрешници. Обрачун по комаду.","ком",{"v":68,"d":"68.00"}]
["7","Демонтажа постојећег осветљења од 24W са надстрешнице  изнад самог степеништа које воде до перона. Демонтирати и лимене носаче на којима је постављено осветљење. Обрачун по комаду.","ком",{"v":16,"d":"16.00"}]
["8","Набавка и монтажа СОЛЕД  лед рефлектора од 50 W, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде)  на надстрешници изнад самог степеништа које воде до перона. Обрачун по комаду.","ком",{"v":16,"d":"16.00"}]
[9,"Набавка и уградња лед стрела од 16W, 6400К у дужини од 120цм. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":40,"d":"40.00"}]
["10","Набавка и уградња проводника N2 XH  5x2.5 mm². Обрачун м'.","м'",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
["11","Набавка и уградња каблова N2 XH  3x2.5 mm². Обрачун м'.","м'",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
["13","Демонтажа рефлектора NA 70W са перонског дела надстрешнице, као и са зидова. Обрачун по комаду.","ком",{"v":42,"d":"42.00"}]
["I","УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА :"]
["I","ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[null,"УКУПНО:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА:"]
[" А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА :"]
[" Б) СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
[null,"УКУПНО:"]