
	
	Опис радова
	
	Јединична цена
	Цена без пдв-а
	Цена са 
Пдв-ом

	А
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	1
	Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине од 10 до 100 cm око бедема и куле и прављење пада терена према дренажним цевима по пројекту и у сарадњи са конзерваторским надзором. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Терен изравнати 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3.
	870.00
	
	
	

	2
	Ручни ископ земље са одвозом. Ископ извести и нивелисати према упутствима археолога и надзора Завода. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3.
	60.00
	
	
	

	3
	Ископ земље за израду шкарпе. Откопати земљу у широком откопу, дубине по пројекту. Извршити разастирање, набијање, планирање и нивелисање терена према пројекту и уз надзор конзерватора. Вишак ископане земље превести на депонију градилишта
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3.
	125.00
	
	
	

	A
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	 Б
	ДРЕНАЖНИ РАДОВИ
	

	1
	Ручни ископ рова у земљи за постављање дренажне цеви дубине до 2,0м. Ископ извести према посебном пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	 
	Обрачун по m3
	40.00
	
	
	

	2
	Израда бетонских ригола од бетона МБ 30 на дну рова преко којег се поставља дренажна цев. Израдити оплату ригола и бетонирати преко слоја шљунка. Извести
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 разделнице и залити их битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата и арматура
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1
	90.00
	
	
	

	
	Набавка и монтажа дренажних бетонских цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизиони комади морају бити правилно дихтовани са поклопцима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1
	90.00
	
	
	

	3
	Набавка и насипање слоја шљунка, преко туцаника, у дренажни ров. Преко постављених дренажних цеви и туцаника насути природан шљунак. Шљунак се насипа у слојевима и пажљиво набија дрвеним набијачима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	35.00
	
	
	

	Б
	УКУПНО ДРЕНАЖНИ РАДОВИ
	
	

	 В
	БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	

	
	Израда армирано бетонских зидова МБ 30. Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну у сарадњи са извођачима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Радови се изводе у свему према пројекту.
	
	
	
	

	1
	Набавка , транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата, гранулације 0-63мм, у слоју минималне дебљине 10цм у збијеном стању као подлога испод темеља потпорних зидова Обрачун у збијеном стању. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	40.00
	
	
	

	2
	Набавка транспорт и уградња армираног бетона МБ 30, у делимичној оплати, у темеље зида, према детаљима у каракеристичним пресецима. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	55.00
	
	
	

	3
	Набавка транспорт и уградња армираног ВДП бетона МБ 30, у обостраној оплати и израда зидова према детаљима из подужних и попречних пресека. У зиду оставити отворе, "барбакане" Ø 100 mm i otvore za ankerovanje ogradе. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	50.00
	
	
	

	4
	Набавка транспорт и уградња армираног бетона МБ 30, у потребној оплати за израду степеништа према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	2.00
	
	
	

	5
	Набавка транспорт и уградња армираног бетона МБ 30, у потребној оплати за израду тротоара д=10.0цм уз објекат музеја према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3
	5.50
	
	
	

	6
	Набавка транспорт и уградња армираног бетона МБ30 на прилазној рампи на месту постојећег уласка у двориште музеја.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m².
	40.00
	
	
	

	7
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и уградња потребне арматуре. Врста и тежина потребне арматуре дата је кроз спецификацију.                                                                                                                                                                                                                                
	
	
	
	

	
	Обрачун по кг-шипке
	4200.00
	
	
	

	
	Обрачун по кг-мреже
	3200.00
	
	
	

	В
	БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ                            
	

	Г
	ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ          
	

	Д
	ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ          
	

	2
	Уградња расвете преко АБ зидова и то прилагодити линијско тракасто осветљење дуж целог зида у горњој и доњој зони зида. Линијску расвету извести коришћењем двоструко расклопивог алуминијумског профила  20,2х19,5мм,  LPR-2020/1
при чему се доњи део профила уграђује у зид приликом ливења на оплати.Профил треба да има опализовану дифузор траку.У сам профил уградити ЛЕД траку боје светла 2700-3000К-120 диода/м,снаге 15,7W/1м  у заштити најмање ИП67. Позиција обухвата ископ рова,са полагањем кабла Н2ХJ-O 3х2,5мм2 ,комплет проводнике за жичење трасе,као и командни ормарић за ручно и аутоматско укључење.Позиција обухвата набавку и уградњу потребног материјала са пуштањем у рад.Сва опрема мора поседовати важеће атесте и сертификате.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	100.00
	
	
	

	3
	Уградња лед рефлектора око бедема и куле и унутар њих. Рефлектори су снаге 30W у заштити ИП67 ,боје светла 2700-3000К.,слично производу Тхорн Цумтобел,светлосног искоришћења 120lm/W Позиција обухвата ископ и затрпавање рова,полагање кабла ПП00 3х2,5мм2,набавку,монтажу,повезивање и пуштање у рад.Сва опрема мора поседовати важеће атесте и серификате.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду
	30.00
	
	
	

	
	  ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ                                                        
	

	
	
	

	УКУПНО:
	



ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА
Пројектом је планиран машински ископ земље и обрада шкарпе ради уређења партера и одвођења површинске воде до дренажних цеви које се постављају око бедема и куле. Денивелација између коте тла куле и суседне парцеле је 4m, а терен је засечен и необезбеђен. Падавине и темепературне промене утичу на обрушавање тла, те је неопходно урадити потпорне зидове и заштитити бедеме и кулу. Планирано је да се сама заштитна зона од изведе од АБ зидова без завршне обраде, са видним траговима грубе оплате, да се спроведе расвета и да се на тај начин обезбеди могућност презентације утврђења на отвореном. Након завршених радова следи уређење партера - набавка и постављање бусена са травом и уградња расвете (подних лед рефлектора) око бедема и куле.
КОНСТРУКЦИЈА 
Пројектом се предвиђа израда ЗАШТИТНИХ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА на археолошком налазишту „Horreum Margi“ у Ћуприји, улица Јована Курсуле бр. 2. Заштитни зидове се изводе са западане стране локалитета као и према постојећем објекту музеја. Зидови су пројектовани као контолни армиранобетонски са висином од 3-3,5 м посматрано од доње ивице темеља. Дебљина саме темељне стопе је 50 цм, док је дебљина зида варијабилна и износи 25 цм у круни односно 30 цм на споју са темељном стопом. Зидови су армирани у свему према статичком прорачуну и проверени су на клизање и претурање. Како у тренутку израде самог пројекта не постоји геомеханички елаборат за потребе прорачуна узети су претпостављени параметри за карактеристике тла искуствено. Уколико се покаже за потребно пре самог извођења урадити гемеханички елаборат и по потреби кориговати прорачун у складу са реалним стањем на терену. Испод темеља ради се слој тампона дебљине 20-25 цм добро збијен, са захтеваном стишљивошћу од мин 40 MPa. Темељи и зидови се изводе од амарке бетона C25/30 и армирану су у складу са статичким прорачуном и детаљима за извођење. У оквиру самих зидова на сваких 1,5-2 м потребно је извести барбакане пречника 75 мм на висини од 50 цм у односу на терен испред зида.
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