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                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
              
                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
	  Опремање куће Милеве Марић Ајнштајн опремом за савремену музејску презентацију у оквиру обележавања јубилеја 150 година од рођења Милеве Марић Ајнштајн 
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	Развој и имплементација музејске Интерактивне Make it Alive Platforme 
Припрема и дигитализација мултимедијалних материјал. 

Сређивање интерактивног матријала по позицијама за изложбу. 

Инсталација, конфигурација и тестирање систем.

Обука кустоса и техничка подршка током иницијалног пуштања у рад. 

Преглед функционалности CMS платформе

Тип система: Дигитална мултимедијална платформа за музејске поставке

Функције: Анимација фотографија, дигитално колоровање, наративни мултимедијални прикази

Аl модули: Image Processing, Image Colorization, Video Narrative Generation 

Output формати: Фото, видео, анимације, текст, ТТС аудио

QR интеграција: Индивидуални QR код по експонату. приступ мултимедијалном наративу

CMS sistem: Centralizovana Make It Alive платформа са уређивањем садржаја

Мобилна апликација 

Платформе: iOS / Android
Тип апликације: Мултимедијална апликација за приказ наратива и садржаја

Функционалности: текст, слике, видео, аудио, ТТS, вишејезичност

Администрација: Унос и уређивање садржаја путем CMS платформе

Модуларност: Могућност ширења (АL интерпретација, аналитика)

Административна wеб платформа

Технологија: Wеb CMS

Функције: Управљање садржајем, категорије, уплоад материјала

Статистика: Поглед активности посетилаца, интеракција и посећености

Безбедност: Role-based access control, audit log

Архитектура: Cloud/on-prem, REST API, sigurnosni protokoli (HTTPS, JWT)
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	Развој и имплементација виртуалног Кустоса

Припрема и дигитализација мултимедијалних материјал. 

Средјивање интерактивног матријала по позицијама за изложбу. 

Инсталација, конфигурација и тестирање систем.

Обука кустоса и техничка подршка током иницијалног пуштања у рад. 

Функционални опис система

Тип система: Интерактивни АI водич заснован на NLP, ТТS и SТТ

Начин интеракције: Гласовна и текстуална комуникација (АI кустос)

База знања:  Предефинисани наратив, кустоски садржаји, биографија, историја

Техничка имплементација АI/NLP система

NLP модел:
LLM + LLM + fine-tuning на бази кустоских информација

STT:  Speech-to-Text moduli (Whisper или еквивалент)

TTS
: Text-to-Speech (SRB + ENG + + опције)

Query Engine: AI модул за препознавање и интерпретацију питања

Интеграција: 
CMS platforma, QR sistemi, Make It Alive, AV sistemi 

Хардвер: Таблет, микрофон, звучници, ТВ Боx 

· АI интеграција: : REST API, WebSocket za real-time 

одговоре

Тестирање: Оптимизација NLP одговора, QА сценарији

Стандарди: Музеолошки стандарди, заштита података, ГДПР
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	Таблет 11” Samsung Galaxy Tab  8/128GB са пуњачем и носачем или одговарајући
Екран: 10–11’’ IPS/AMOLED, min. 2000×1200

RAM: ≥ 8 GB

Storage: ≥ 128 GB

OS: Android 12+ / Samsung UI

Конектованост: Wi-Fi 5/6, Bluetooth

Функција: Приказ мултимедијалних садржаја по QР позицијама

Додатно: Сигурносни носачи, сталци, закључавање, пуњач
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	Мултимедијални ТВ Уређај иТВ за презентовање мултимедијалног садржаја 55’’ + зидни носач

TV уређај 55’’ + зидни носач (1 set)

· Дијагонала:
55’’

· Резолуција: Full HD / 4K

· Тип панела: LED

· Улаз: HDMI x2, USB, Audio

· Монтажа: Фиксни зидни носач, сигурносни механизам
Мултимедијални TV (1 kom)

· Процесор:Quad-Core 2 GHz+

· RAM: ≥ 4 GB

· Storage: ≥ 64 GB

· Резолуција: 4K подршка
· Конектованост: HDMI, USB, Wi-Fi, LAN

Намена: Приказ анимација и видео материјала на ТВ-у
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	Пројектор +платно
Пројектор 

Тип:Професионални DLP/LCD пројектор
Резолуција:≥ Full HD (1920×1080), 4K Input

Светлосни флукс: 3.500–5.000 ANSI lm

Контраст: ≥ 10.000:1

Улази: HDMI, USB, LAN

Бука: ≤ 30 dB

Монтажа: Плафонски/зидни носач
Пројектно платно

Тип фиксно или моторизовано
Дијагонала:
≥ 120’’ (16:9)

Материјал: Anti-glare, gain 1.0–1.2
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	Столице за видео пројекције 

Тип:
 Конференцијске / склопиве

Материјал: Челични оквир + тапацирани седални део

Боја: Црна / тамно сива / беж

Функције: Лако склапање, слагање, повезивање у редове

Намена: Пројекције, предавања, догађаји
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	Систем за наплату карата и аутономну контролу приступа музеју

Киоск терминал

•
Екран: Touch-screen 19–27’’
· •
ПОС терминал: VISA/MC/AMEX, NFC
•
Готовина Banknote acceptor + opcioni coin acceptor 

•
Принтер: Термални принтер QР улазница

•
Софтвер: Фискализација, продаја, статистика

•
Језик: СРБ/ЕНГ + додатни

Електронска брава 

•
Тип:
Магнетна/ electronic lock 

· •
Начин откључавања: 
QR kod, PIN, RFID

•
Контролер: Интегрисан са киоском

· •
Безбедност: Fail-safe/Fail-secure, UPS opcija

Централна платформа

•
Функције: Администрација, статистика, фискална евиденција

Управљање:
Remote monitoring, update, logs
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	8.
	Израда и рестаурација стилског намештаја за потребе музеолошке поставке

Израда и рестаурација стилског намештаја намењеног поставци, у потпуности усклађена са дизајнерским, тематско-наративним и експозиционим планом музеолошког концепта. 

•
Тип елемената: Сто, комода, столице, витрине, панели, библиотека

•
Материјали: Дрво, метал, текстил, декор елементи

•
Обрада: Бајцање, заштита, финална дорада

•
Функционалност: Интеграција каблова, носача, вентилације

•
Циљ: Аутентичан визуелни идентитет и функционалност


	8.1.
	Стилски намештај – необарок / бидермајер / altdeutsch (18. и 19. век)

•
Гарнитура необарок: две фотеље + тросед + сто

Конструкција од масивног дрвета, украсне ноге и резбарени декор; текстил тапацирунг; препоручена рестаурација пре излагања.

•
Додатни необарок тросед

Масивно дрво, профилисане ивице, оригинални текстил (стање: очувано / за благ рестаураторски третман). 

•
Цену је потребно дати за цео комплет две фотеље+тросед+сто
	комплет
	
	
	
	

	8.2.
	Писаћи сто са огледалом и фиоком

Дрвена конструкција са старинским оковом, декоративним огледалом, функционалном фиоком (радна површина за интерактивни сегмент поставке по потреби).
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	8.3.
	Школска скамија (крај 19. – почетак 20. века)

Дрвено седиште са металним елементима, пример школског мобилијара из периода.

Стање и радови:

•
чишћење + заштитни премаз,

•
стабилизација конструкције по потреби,

•
текстил: вакумско чишћење / заштита
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	8.4.
	Расвета – лустери и зидне лампе

•
Три салонска лустера са стакленим ширмама

Стил: сецесија / необарок; предвиђено електро предвиђање по савременим стандардима.

•
Зидне лампе (по потреби у зони екрана / витрина)

Стаклени или текстилни ширм, неутрално светло 2700–3000К (музејски стандард, без жутог одсјаја).

Напомена:

Монтажа на постојеће носеће тачке; провера инсталација пре прикључивања.
Цену је потребно дати за цео коплет  салонски лустери+зидне лампе
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	8.5.
	. Зидни сат – шотен

•
Тип: зидни регулатор, механички навијач

•
Период: крај 19. века

•
Оригинални механизам; визуелна рестаурација, без потпуног интервенционизма (ако није потребна функционалност)

________________________________________
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	8.6.
	Текстил – завесе и драперије

•
6 комада, усклађено са висином прозора из просторије (дата мерења)

•
Материјал: тежина савремена / визуелни историјски карактер

•
Боје: крем / беж / бордо (препорука у складу са стилом намештаја)
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	8.7.
	Подни елементи и мобилијар

•
Два тепиха, ручно или индустријски чвор; уклапање уз гарнитуру и центар просторије
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	8.8.
	Старе биоскопске столице (дрво/метал) 
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	8.9.
	Путнички кофери (крај 19. – почетак 20. века), вишеструки комади

Декоративна функција, могућа презентација "путовања кроз време" или сценографије.
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	8.10.
	Дечија колица за лутке

•
Период: 19–20. век

•
Материјали: дрво / метал / текстил

•
Употреба: експонат са пратњом текстуалне легенде

________________________________________
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	8.11.
	. Системи за излагање

•
9 музеалних витрина (претходно описани модел, дрво + стаклено звоно)

•
Фиокер витрина – елемент са фиокама за додатне експонате (стаклени горњи део + складишна функција у доњем делу)

МУЗЕЈСКА ВИТРИНА 

Израда музејске витрине рестауриране из стилског намештаја XVIII–XIX века (необарок, бидермајер, алтдеутсцх), са дрвеном базом од масива, декоративним „козјим роговима“, заштитним стакленим звоном и опцијом мултимедијалне интеграције. Димензије према потреби: 120×30×130 цм / 100×40×130 цм / 45×25×130 цм.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – МУЗЕЈСКА ВИТРИНА

(верзија за радионичке цртеже и набавку)

1. Општи опис

Музејска витрина састоји се од:

•
дрвене базе правоугаоног облика,

•
декоративне носеће конструкције са две стилизоване ноге „козји рог“ типологије,

•
заштитног стакленог звона (кућиште витрине),

•
опционе интеграције таблета / мултимедијалног модула у радну површину.

Израда је предвиђена рестаурацијом и прилагођавањем стилског намештаја из епохе XVIII–XIX века (необарок, алтдеутсцх, бидермајер), уз задржавање уметничко-занатских детаља.
Дрвена конструкција

•
Врста дрвета (препорука): орах, храст, трешња или буква (масив)

•
Постојећи елементи: декоративне ноге – „козји рогови“, рестаурација и ојачање

•
Фино обрађене профилисане ивице

•
Импрегнација и заштита: уљани восак, полиуретански или шелак лак (по договору са наручиоцем)

Стаклено кућиште

•
Стакло: каљено са смањеним садржајем гвожђа - „еxтра цлеар“ са сигурносном фолијом са спољне стране

•
Дебљина: 6 мм

•
Тип спојева: УВ лепљени спојеви (без металних рамова, музејски стандард)

•
Опциона УВ заштита стакла (против изблеђивања експоната)

Метални елементи

•
Сакривени ојачавајући конектори

•
Типлови / сакривене спојнице за стабилизацију базе

•
Гумене / филц подножице за статичко ослањање

4. Конструкција и израда

•
Две носеће ноге, симетрично постављене, рестауриране и ојачане металним костуром изнутра

•
Горња плоча нивелисана за постављање стакленог звона

•
Профилисана ивица по контури горње базе

•
Опција отвора за:

о
каблове (таблет, led),

о
закључавање / осигурање стакленог модула

5. Мултимедијална интеграција 

Предвиђена места за:

•
таблет 10–12" (Андроид/иPad)

•
usb напојна тачка скривена испод базе

•
невидљиво каблирање ка постољу (пролаз кроз центар конструкције)

•
могућност имплементације мини-led осветљења
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	8.12.
	пулт за кустоса (радна површина за посетиоце / документа / инфо тачку)
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	У К У П Н О
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом;
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

