{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["ARH - PRIPREMNI RADOVI","ARH - MS","ARH - STAZA 1","ARH - STAZA 2","ARH - MO 1","ARH - MO 2","ARH - REKAPITULACIJA"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ARH - PRIPREMNI RADOVI","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4]]}
["ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ОПШТИ ДЕО"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРЕТХОДНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Формирање градилишта. \nПозиција обухвата:\nОтварање градилишта, пренос механизације, опреме, алата и материјала. \nФормирање градилишних платоа и магацинског простора за смештај опреме и материјала који се уграђују на градилишту. Прикључење на инфраструктуру: струја, грејање, телекомуникације.",null,"пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[1.2,"Meре за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду током грађења. \nПозиција обухвата:\nИзрада елабората о уређењу градилишта, и спровођење мера у складу са елаборатом током целог трајања радова. Именовање лица и поступање у складу са налозима координатора за спровођење плана превентивних мера. Све у складу са законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима.",null,"пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[1.3,"Обезбеђење градилишта и саобраћајне сигнализације. \nПозиција обухвата:\nМонтажу и демонтажу заштитне ограде око градилишта висине 2м од жичаног плетива. на сваких 2м поставити стубове за затезање плетива. поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике.",null,"м²",{"v":200,"d":"200.00"}]
[1.4,"Геодетски снимак почетног стања\nПозиција обухвата. \nГеодетско снимање почетног стања са снимањем свих детаља и објеката на подручју градилишта.\nИзрада аналогне и дигиталне документације, колор фотографија и скица, као доказ постојећег стања трасе oбјеката и инсталација које се налазе у зони пројекта.\nИзрада геодетског елабората нултог стања са приказом ситуације, попречних и подужних профила и приказом пројектованих траса објекта. Елаборат нултог стања је обавезан пре почетка радова и доставља се на сагласност Надзорном органу уз предлог вишка и мањка радова.",null,"ха",10.46]
[1.5,"Заштита и осигурање инсталација на траси новопројектованог објекта.\nПозиција обухвата:\nЗаштиту и осигурање постојећих инсталација приликом изградње или демонтаже постојећег објекта. Позицијом је обухваћена израда техничких решења у складу са локацијским условима за осигурање постојећих инсталација како се не би оштетиле, као и сви радови на заштити и осигурању инсталација."]
[null,"Електрo-инсталације",null,"м",{"v":150,"d":"150.00"}]
[1.6,"Усаглашавање техничких решења за непредвиђене и додатне радове. \nПозиција обухвата:\nРазраду и унапређење пројектно техничких решења са прилагођавањем ситуације на терену. Израда потребних анализа, дефинисање варијантних техничких решења, нумеричка и графичка обрада решења, разрада детаља, обрачун количина, рекалкулација предмера радова, паковање и штампање документације.\nИзвођач је дужан да на захтев Надзора и Инвеститора достави сву наведену документацију у случају измена у односу на решења из пројекта са којом се мора сагласити Пројектант и Инвеститор.",null,"пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[1.7,"Набавка и постављање табли обавештења. \nПозиција обухвата:\nНабавку и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројекту. Димензије табли 200х100 цм.",null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[1.8,"Израда и постављање сигналног осветљења градилишта.\nПозиција обухвата:\nИзраду и постављање сигналног осветљења градилишта, постављеног на огради или скели. Инсталацију под напоном од 12 волти, са светиљкама заштићеном мрежом, поставити у договору са надзорним органом, а у свему према пропису. ",null,"пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ: "]
[2,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n"]
[null,"Приступ до места сусрета",null,"м2",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[2.2,"Формирање приступне саобраћајнице.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ материјала (погодном механизацијом) ради нивелисања саобраћајнице до потребне коте, набавку, транспорт, истовар, ручно планирање и збијање материјала и одвоз вишка материјала на привремену депонију до 20м удаљености ради касније уградње."]
[null,"Туцаник",null,"м³",{"v":325,"d":"325.00"}]
[null,"Ископ",null,"м³",{"v":750,"d":"750.00"}]
[null,"Насип",null,"м³",{"v":3000,"d":"3,000.00"}]
[2.3,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n"]
[null,"Приступ до места сусрета",null,"m2",{"v":1503,"d":"1,503.00"}]
[2.4,"Сечење дрвећа\nПозиција обухвата:\nСечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну, унутрашњи транспорт на даљину до 20 m, утовар, транспорт и одвоз дрвне масе на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар дрвне масе на депонију  на удаљености до 5 км.",null,null," "]
[null,"дрво ø 10 cm ÷ 20 cm",null,"ком",{"v":150,"d":"150.00"}]
[2.5,"Вађење пањева\nПозиција обухвата:\nМашинско вађење пањева одговарајућом механизацијом са унутрашњим транспортом до 20 m, утовар, транспорт и одвоз пањева на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар пањева на депонију  на удаљености до 5 км.\n"]
[null,"пањ ø 10 cm ÷ 20 cm",null,"ком",{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[3,"ЗАВРШНИ РАДОВИ"]
[3.1,"Чишћење градилишта\nПо завршетку радова, земљиште на коме се налазило градилиште, односно на коме су извођени радови као и изведене радове треба оставити у чистом и уредном стању према упутствима надзорног органа.\nПозиција обухвата:\n-Уклањање са градилишта свог преосталог материјала, грађевинске механизације, опреме и привремених објеката за потребе грађења.\n-Довођење у првобитно стање површина на којима су извођени радови, или у стање које одобри надзорни орган.",null,"пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:"]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ (ОПШТИ) РАДОВИ:"]

{"sheet":"ARH - MS","index":1,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,4]]}
["МЕСТО СУСРЕТА"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n",null,"м / 76.25 м²",323.25]
[1.2,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n",null,"м²",323.25]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[2,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Уградња хумуса. \nПозиција обухвата:\nТранспорт хумуса са привремене депоније, истовар, машинску уградњу и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 цм.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.            Ценом обухваћени утовар материјала, транспорт, истовар, машинска уградња и разастирање материјала. ",null,"м³",{"v":106,"d":"106.00"}]
[2.2,"Машински ископ земље V категорије.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ земље V категорије. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                            Ценом обухваћени машински ископ материјала, утовар, одвоз и истовар материјала на депонији до \nдо 5 км удаљености.",null,"м³",109.55]
[2.3,"Насипање ископа земљом. \nПозиција обухвата:\nНасипање земље у слојевима од 20 цм, квашење водом и набијање до потребне збијености. За насипање кориситити замљу, депоновану током ископа.",null,"м³",56.55]
[2.4,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод места сусрета.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објекта. Насипање се врши од коте ископа у дебљини од 10 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.                       ",null,"м³",12.87]
[null,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод места где ће у наредној фази бити позициониран објекат.",null,"м³",{"v":15,"d":"15.00"}]
[2.5,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод места сусрета.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објеката. Насипање се врши  у дебљини од 20 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.    ",null,"м³",30.07]
[null,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод места где ће у наредној фази бити позициониран објекат.",null,"м³",{"v":30,"d":"30.00"}]
[2.6,"Затрављивање хумусираног слоја\nПозиција обухвата:\nИзраду травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена врши се сетва травне смесе, након чега се ваља дрвеним ваљком и залива до ницања траве.                                                                                               Обрачун по м² затрављене површине.",null,"м²",{"v":106,"d":"106.00"}]
[null,"Затрављивање хумусираног слоја испод места где ће у наредној фази бити позициониран објекат.",null,"м²",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: "]
["06.03","Израда АБ темељних греда \nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња водонепропусног бетона C25/30 V-6 за АБ темељне греде. Арматура се посебно обрачунава. Бетон се уграђује у слојевима до 30 cm, са вибрирањем и ручним равнањем видних површина. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова. \nЈединичном ценом позиције је обухваћена израда и сви претходни и припремни радови и радна снага.\nОбрачун по m3."]
[null,"Темељне греде","m3",0,{"v":24000,"d":"24,000.00"}]
["06.05","Израда АБ горње плоче црпне станице ПОС 04 \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт материјала, уграђивање и неговање армираног бетона горње плоче MB30, од водонепропусног бетона V-8 са потребном оплатом. Арматура се посебно обрачунава. Дебљина плоче је 35cm. Бетон се уграђује у слојевима до 30 cm, са вибрирањем и ручним равнањем видних површина. Јединичном ценом позиције је обухваћена израда и сви претходни и припремни радови и радна снага.\nОбрачун по m3."]
[null,"Горња плоча:","m3",0,{"v":26000,"d":"26,000.00"}]
[3,"СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[3.1,"Набавка, испорука и постављање заобљених клупа од дрвених профила.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и монтажу клупа од дрвених профила. Закривљене талпе се монтирају на закривљени бетонски зид. Обрачун по комаду.",null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ "]
[4,"ПОДОПОЛАЧАЧКИ РАДОВИ"]
[4.1,"Набавка материјала, транспорт и уградња штампаног бетона.\nПозиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и уградњу штампаног бетона дебљине 10 цм на подлози од туцаника, која је обрачуната посебно. Ценом обухваћен материјал, потребна арматура, транспорт и уградња.                                                                     Обрачун по м2.",null,"м²",86.35]
[4.3,"Набавка, транспорт и уградња подних дрвених облога - decking.                                                                               Позиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и постављање подне облоге - decking од сибирског ариша, класе АБ, дебљине 19мм на потребну потконструкцију  која је саставни део позиције.  Ценом обухваћени набавка материјала (decking и потребна потконструкција), транспорт и уградња.  Обрачун по м2.",null,"м²",{"v":24.1,"d":"24.10"}]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ "]
[null,"Мрежа МА500/560",null,"kg",0]
[null,"Q-335 (9.44 кг)",null,"kg",0]
[null,"Растеретни прстенови ревизионих силаза RA400/500-2"]
[null,"RØ8mm",null,"kg",0]
[null,"Заштитни бетон зона прелаза водотока RA400/500-2"]
[null,"RØ14/15cm",null,"kg",0]
[null,"UØ10/25cm",null,"kg",0]
[null,"УКУПНО РАДОВИ - МЕСТО СУСРЕТА:"]

{"sheet":"ARH - STAZA 1","index":2,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4]]}
["СТАЗА 1"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n",null,"м²",{"v":822.4,"d":"822.40"}]
[1.2,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n",null,"м²",{"v":822.4,"d":"822.40"}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[2,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Уградња хумуса. \nПозиција обухвата:\nТранспорт хумуса са привремене депоније, истовар, машинску уградњу и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 цм.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.            Ценом обухваћени утовар материјала, транспорт, истовар, машинска уградња и разастирање материјала. ",null,"м³",{"v":187.2,"d":"187.20"}]
[2.2,"Машински ископ земље III категорије.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ земље III категорије за пешачке стазе. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу искористити за насипање терена или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухваћени ископ, утовар, одвоз и истовар на депонију до 5 км удаљености.\n",null,"м³",{"v":209.2,"d":"209.20"}]
[2.3,"Ручни ископ земље III категорије.\nПозиција обухвата:\nРучни ископ земље III категорије за степениште и потпорне зидове. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу искористити за насипање терена или утоварити на камион и одвести на градску депонију. \n",null,"м³",16.45]
[2.4,"Машинско шкарпирање косина.\nПозиција обухвата:\nМашинско шкарпирање косина са тачношћу +-5цм, просечно 0.5м³/м'. Ценом је обухваћен ископ, ручно дотеривање косина и разастирање ископаног материјала. Обрачун по м³ материјала.\n",null,"м³",{"v":31.2,"d":"31.20"}]
[2.5,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објекта. Насипање се врши од коте ископа у дебљини од 10 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.                       ",null,"м³",350.88]
[2.6,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објеката. Насипање се врши  у дебљини од 20 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.    ",null,"м³",436.46]
[2.7,"Затрављивање хумусираног слоја\nПозиција обухвата:\nИзраду травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена врши се сетва травне смесе, након чега се ваља дрвеним ваљком и залива до ницања траве.                                                                                               Обрачун по м² затрављене површине.",null,"м²",{"v":623.9,"d":"623.90"}]
[2.8,"Насипање ископа земљом.\nПозиција обухвата:\nНасипање земље у слојевима од 20цм, квашење водом и набијање до потпуне збијености. Ценом обухваћена набавка материјала, утовар, довоз, истовар и уградња земље.                                                                                          Обрачун по м³.",null,"м³",{"v":88.6,"d":"88.60"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: "]
[3,"БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[3.1,"Израда потпорних зидова степеништа од набијеног бетона марке C15/20.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 за потпорне зидове степеништа. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nДебљина зидова је 12цм.\nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",8.84]
[3.2,"Израда темеља потпорних зидова степеништа од набијеног бетона марке C15/20.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 за потпорне зидове степеништа. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.\n",null,"м³",1.65]
[3.3,"Израда АБ плоче од набијеног бетона марке C15/20, испод стаза које су обложене каменом.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 за слој испод стаза обложених каменом. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nДебљина бетона је 5 cm.     \nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",17.55]
[3.4,"Израда подлоге од набијеног бетона марке C15/20, испод ивичњака дуж стазe 1.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 испод свих ивичњака на стазама. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",5.47]
[3.5,"Израда цементне кошуљице на стазама.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт материјала, уграђивање и неговање цементне кошуљице дебљине 3цм на стазама. \nЈединичном ценом позиције је обухваћена израда и сви претходни и припремни радови и радна снага.\nОбрачун по м³.",null,"м³",10.53]
[3.4,"Израда канала за ACO DRAIN решетке од набијеног бетона марке C15/20, дуж стазe 1.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 за Aco drain решетку на стази 1. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[null,"УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: "]
[4,"СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[4.1,"Набавка, испорука и постављање дрвених клупа.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа. Дрвене даске се причвршћују за бочне челичне профиле.",null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: "]
[5,"ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
[5.1,"Набавка, испорука и постављање поплочања од камена.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и постављање каменог поплочања на стеништу - камени масив на припремљену подлогу.                                                                                           Обрачун по комаду."]
[null,"камени масив 40х20х90 цм",null,"ком",{"v":46,"d":"46.00"}]
[null,"камени масив 30х15х90 цм",null,"ком",{"v":46,"d":"46.00"}]
[null,"камени масив 40х15х90 цм",null,"ком",{"v":154,"d":"154.00"}]
[5.2,"Набавка, испорука и постављање поплочања од камених плоча.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и постављање каменог поплочања - камених плоча димензија 30х60х5 цм, на припремљену подлогу.                                                                          Обрачун по м².  ",null,"м²",350.88]
[5.3,"Набавка, испорука и постављање камених ивичњака.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку  и постављање камених фрезованих ивичњака димензија 12х20 цм, на припремљену подлогу.                                                                          Обрачун по м¹.  ",null,"м",395.65]
[5.4,"Набавка, испорука и постављање Аб каналете за одвод воде.\nПозиција обухвата:                                                          Набавка, испорука и монтажа армирано бетонских каналета димензија 100x50x20цм. Уградња се врши на већ припремљену подлогу, која је обрачуната посебно. Ценом обухваћени набавка, транспорт и уградња.                                                                              Обрачун по м¹.  ",null,"м",{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: "]
[6,"УРБАНИ МОБИЛИЈАР"]
[6.1,"Набавка, испорука и постављање елемената урбаног мобилијара.\nПозиција обухвата:\nНабавку,  испоруку и постављање елемената урбаног мобилијара, у свему према детаљима из пројекта.                                                     Обрачун по комаду."]
[null,"канта за смеће",null,"ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР: "]
[null,"УКУПНО РАДОВИ - СТАЗА 1: "]

{"sheet":"ARH - STAZA 2","index":3,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4]]}
["СТАЗА 2"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n",null,"м²",{"v":89.6,"d":"89.60"}]
[1.2,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n",null,"м²",286.72]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[2,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Машински ископ земље III категорије.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ земље III категорије за пешачке стазе. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу искористити за насипање терена или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухваћени ископ, утовар, одвоз и истовар на депонију до 5 км удаљености.\n",null,"м³",{"v":74,"d":"74.00"}]
[2.2,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објекта. Насипање се врши од коте ископа у дебљини од 10 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.                       ",null,"м³",162.79]
[2.3,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објеката. Насипање се врши  у дебљини од 20 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.    ",null,"м³",{"v":202.2,"d":"202.20"}]
[2.4,"Насипање ископа земљом.\nПозиција обухвата:\nНасипање земље у слојевима од 20цм, квашење водом и набијање до потпуне збијености. Ценом обухваћена набавка материјала, утовар, довоз, истовар и уградња земље.                                                                                          Обрачун по м³.",null,"м³",{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: "]
[3,"БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[3.1,"Израда АБ плоче од набијеног бетона марке C15/20, испод стаза које су обложене каменом.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 за слој испод стаза обложених каменом. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nДебљина бетона је 5 cm.     \nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",8.15]
[3.2,"Израда подлоге од набијеног бетона марке C15/20, испод ивичњака дуж свих стаза.\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња бетона C15/20 испод свих ивичњака на стазама. Бетон уградити и неговати по прописима. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\nНапомена: Бетон се може израдити на лицу места.",null,"м³",2.52]
[3.3,"Израда цементне кошуљице на стазама.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт материјала, уграђивање и неговање цементне кошуљице дебљине 3цм на стазама. \nЈединичном ценом позиције је обухваћена израда и сви претходни и припремни радови и радна снага.\nОбрачун по м³.",null,"м³",4.89]
[null,"УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: "]
[4,"СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[4.1,"Набавка, испорука и постављање дрвених клупа.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа. Дрвене даске се причвршћују за бочне челичне профиле.",null,"ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: "]
[5,"ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
[5.1,"Набавка, испорука и постављање поплочања од камених плоча.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и постављање каменог поплочања - камених плоча димензија 30х60х5 цм, на припремљену подлогу.                                                                          Обрачун по м².  ",null,"м²",162.79]
[5.2,"Набавка, испорука и постављање камених ивичњака.\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку  и постављање камених фрезованих ивичњака димензија 12х20 цм, на припремљену подлогу.                                                                          Обрачун по м¹.  ",null,"м",179.15]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: "]
[6,"УРБАНИ МОБИЛИЈАР"]
[6.1,"Набавка, испорука и постављање елемената урбаног мобилијара.\nПозиција обухвата:\nНабавку,  испоруку и постављање елемената урбаног мобилијара, у свему према детаљима из пројекта.                                                     Обрачун по комаду."]
[null,"канта за смеће",null,"ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР: "]
[null,"УКУПНО РАДОВИ - СТАЗА 2: "]

{"sheet":"ARH - MO 1","index":4,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4]]}
["МЕСТО ОДМОРА 1"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n",null,"м²",{"v":65.9,"d":"65.90"}]
[1.2,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n",null,"м²",{"v":65.9,"d":"65.90"}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[2,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Уградња хумуса. \nПозиција обухвата:\nТранспорт хумуса са привремене депоније, истовар, машинску уградњу и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 цм.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.            Ценом обухваћени утовар материјала, транспорт, истовар, машинска уградња и разастирање материјала. - обрачун по м3",null,"м³",7.78]
[2.2,"Машински ископ земље V категорије.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ земље V категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                            Ценом обухваћени машински ископ материјала, утовар, одвоз и истовар материјала на депонији до \nдо 5 км удаљености.",null,"м³",63.56]
[2.3,"Насипање ископа земљом.\nПозиција обухвата:\nНасипање земље у слојевима од 20цм, квашење водом и набијање до потпуне збијености. Ценом обухваћена набавка материјала, утовар, довоз, истовар и уградња земље.                                                                                          Обрачун по м³.",null,"м³",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[2.4,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објекта. Насипање се врши од коте ископа у дебљини од 10 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.                       ",null,"м³",3.07]
[2.5,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објеката. Насипање се врши  у дебљини од 20 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.    ",null,"м³",{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[2.6,"Садња листопадних садница.\nПозиција обухвата:\nИскоп јаме пречника 0.50 м и дубине 1 м, избацивање стерилне земље и отпада из јаме. Садњу листопадних садница мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1, уз додавање тресетног ђубрива и то 3 кг по садници.",null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2.7,"Затрављивање хумусираног слоја\nПозиција обухвата:\nИзраду травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена врши се сетва травне смесе, након чега се ваља дрвеним ваљком и залива до ницања траве.                                                                                               Обрачун по м² затрављене површине.",null,"м²",{"v":77.8,"d":"77.80"}]
[2.8,"Садња пузавица.\nПозиција обухвата:\nИскоп јаме пречника и дубине 0.30 м, избацивање стерилне земље и отпада из јаме. Садњу пузавица вршити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1, уз додавање тресетног ђубрива и то 3 кг по садници.",null,"ком",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: "]
[3,"ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[3.1,"Зидање зида пуном опеком, дебљине d= 12цм \nПозиција обухвата:\nНабавка материјала, испорука и зидање испунског зида пуном опеком дебљине\n12цм у продужном малтеру размере 1:2:6.  По завршеном зидању зид фуговати техником по избору пројектанта. Ценом обухваћени набавка и испорука материјала, зидање и фуговање.\nОбрачун по м² озиданог зида. ",null,"м²",{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: "]
[4,"СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[4.1,"Израда и постављање дрвених клупа са перголом.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа од дрвених профила. Клупе се монтирају на челичне носаче који уједно чине перголу. Пергола са клупом представља целину с обзиром на то да се клупа везује за стубове перголе. \nПергола је челична, финална обрада клупе је дрво, док су везе  између перголе и клупе челичне.\n",null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4.2,"Израда и постављање клупe, стола од дрвених профила.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа од дрвених профила. Клупе се монтирају на челичне носаче. Сет укључује кружни сто и две полукружне клупе. Финална обрада су дрвене даске, а конструкција је челична.\n",null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: "]
[5,"ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[5.1,"Израда геосаћа\nПозиција обухвата:                                                                              Набавка материјала и израда геосинтетичких система за стабилизацију земљишта и контролу ерозије. Висина саћа је 150мм. Цена обухвата геосаће са анкерима од ребрасте арматуре Ф10, са просечном потрошњом једног анкера по м2. Све урадити према пројекту, техничкомм опису и опште техничким условима за изградњу.",null,"м²",{"v":73,"d":"73.00"}]
[5.2,"Израда геотекстила.\nПозиција обухвата:                                                 Набавку материјала, транспорт и градњу геотекстила. Геотекстил се полаже на равну одговарајуће припремљену површину. Слојеви се изводе преклапањем, заваривањем или шивењем. Површинска маса 300г/м2.                                                                                    ",null,"м²",{"v":125.5,"d":"125.50"}]
[null,"УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: "]
[6,"ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
[6.1,"Набавка материјала, транспорт и уградња штампаног бетона.\nПозиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и уградњу штампаног бетона дебљине 10 цм на подлози од туцаника, која је обрачуната посебно. Ценом обухваћен материјал, потребна арматура, транспорт и уградња.                                                                     Обрачун по м2.",null,"м²",20.35]
[6.2,"Набавка, транспорт и уградња подних дрвених облога - decking.                                                                               Позиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и постављање подне облоге - decking од сибирског ариша, класе АБ, дебљине 19мм на потребну потконструкцију  која је саставни део позиције.  Ценом обухваћени набавка материјала (decking и потребна потконструкција), транспорт и уградња.  Обрачун по м2.",null,"м²",{"v":9.4,"d":"9.40"}]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: "]
["7","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[]
[7.1,"Израда перголе од хладнообликованих челичних профила S235 \nПозиција обухвата:                                                                         Израда, транспорт и монтажа челичне заварене конструкције од хладнообликованих челичних кутијастих профила S235. Главни носачи су  од  профила 120/80/4, конструкција клупе је од профила 60/60/3. Конструкција се фиксира преко анкер плоча 220/180/8mm, М16 претходно монтираних у бетонску темељну траку. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Урадити антикорозивну заштиту и бојити у боју по избору инвеститора.\nУ цену се урачунава сав рад, помоћна скела, завршна обрада, сви претходни и припремни радови као и помоћни материјал и средства потребнa за уградњу. На укупну масу елемената се додаје 3% за варове и спојна средства.                                                                                 \nОбрачун по килограму уграђеног челика."]
[]
[null,"HOP 60/60/4",null,"kg",{"v":25.95,"d":"26.0"}]
[null,"HOP120/80/4",null,"kg",{"v":465.42,"d":"465.4"}]
[null,"Анкер плоче",null,"kg",85.8]
[{"$nulls":3},"kg",{"$f":"SUM(E36:E38)*1.03","v":{"v":594.4851,"d":"594.5"}}]
[null,"УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: "]
[null,"УКУПНО РАДОВИ - МЕСТО ОДМОРА 1: "]

{"sheet":"ARH - MO 2","index":5,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,4]]}
["МЕСТО ОДМОРА 2"]
["р.бр","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","ШИФ\nОТУ","JEД\nМЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА\n(БЕЗ ПДВ-а)","ЦЕНА\n( БЕЗ ПДВ-а)"]
[1,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[1.1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада на простору градилишта. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\n",null,"м²",{"v":65.9,"d":"65.90"}]
[1.2,"Уклањање корова и шибља\nПозиција обухвата:\nМашинско чишћење (погодном механизацијом) терена од корова, шибља и растиња пречника до 10 cm, са унутрашњим транспортом на даљину до 20 m у гомиле, утовар, транспорт и одвоз материја на депонију.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију  на удаљености до 5 км.\n",null,"м²",{"v":65.9,"d":"65.90"}]
[null,"УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: "]
[2,"ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[2.1,"Уградња хумуса. \nПозиција обухвата:\nТранспорт хумуса са привремене депоније, истовар, машинску уградњу и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 цм.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.            Ценом обухваћени утовар материјала, транспорт, истовар, машинска уградња и разастирање материјала. - обрачун по м3",null,"м³",7.75]
[2.2,"Машински ископ земље V категорије.\nПозиција обухвата:\nМашински ископ земље V категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                            Ценом обухваћени машински ископ материјала, утовар, одвоз и истовар материјала на депонији до \nдо 5 км удаљености.",null,"м³",60.45]
[2.3,"Насипање ископа земљом.\nПозиција обухвата:\nНасипање земље у слојевима од 20цм, квашење водом и набијање до потпуне збијености. Ценом обухваћена набавка материјала, утовар, довоз, истовар и уградња земље.                                                                                          Обрачун по м³.",null,"м³",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[2.4,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника -  фракција 31 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објекта. Насипање се врши од коте ископа у дебљини од 10 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.                       ",null,"м³",3.07]
[2.5,"Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника - фракција 63 испод темеља објекта.\nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, распростирање, фино планирање и набијање туцаничког агрегата 31  испод темеља објеката. Насипање се врши  у дебљини од 20 цм. Набијање извршити плочастим вибрационим машинама до потребне збијености. Агрегат не сме да садржи органске материје подложне труљењу и бубрењу.                                                                                                  Број и положај тачака за испитивање састава и постигнутог степена збијености одређује надзор. Трошкове свих провера састава и збијености уграђеног материјала сноси извођач радова.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по м³.    ",null,"м³",{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[2.6,"Садња листопадних садница.\nПозиција обухвата:\nИскоп јаме пречника 0.50 м и дубине 1 м, избацивање стерилне земље и отпада из јаме. Садњу листопадних садница мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1, уз додавање тресетног ђубрива и то 3 кг по садници.",null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2.7,"Затрављивање хумусираног слоја\nПозиција обухвата:\nИзраду травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена врши се сетва травне смесе, након чега се ваља дрвеним ваљком и залива до ницања траве.                                                                                               Обрачун по м² затрављене површине.",null,"м²",77.51]
[2.8,"Садња пузавица.\nПозиција обухвата:\nИскоп јаме пречника и дубине 0.30 м, избацивање стерилне земље и отпада из јаме. Садњу листопадних садница мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1, уз додавање тресетног ђубрива и то 3 кг по садници.",null,"ком",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,"УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: "]
[3,"ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[3.1,"Зидање зида пуном опеком, дебљине d= 12цм \nПозиција обухвата:\nНабавка материјала, испорука и зидање испунског зида пуном опеком дебљине\n12цм у продужном малтеру размере 1:2:6.  По завршеном зидању зид фуговати техником по избору пројектанта. Ценом обухваћени набавка и испорука материјала, зидање и фуговање.\nОбрачун по м² озиданог зида. ",null,"м²",{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: "]
[4,"СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
[4.1,"Израда и постављање дрвених клупа са перголом.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа од дрвених профила. Клупе се монтирају на челичне носаче који уједно чине перголу. Пергола са клупом представлја целину с обзиром на то да се клупа везује за стубове перголе. \nПергола је челична, финална обрада клупе је дрво, док су везе  између перголе и клупе челичне.\n",null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4.2,"Израда и постављање клупe, стола од дрвених профила.\nПозиција обухвата:\nНабавку, израду и монтажу клупа од дрвених профила. Клупе се монтирају на челичне носаче. Сет укључује кружни сто и две полукружне клупе. Финална обрада су дрвене даске, а конструкција је челична.\n",null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: "]
[5,"ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[5.1,"Израда геосаћа\nПозиција обухвата:                                                                              Набавка материјала и израда геосинтетичких система за стабилизацију земљишта и контролу ерозије. Висина саћа је 150мм. Цена обухвата геосаће са анкерима од ребрасте арматуре Ф10, са просечном потрошњом једног анкера по м2. Све урадити према пројекту, техничкомм опису и опште техничким условима за изградњу.",null,"м²",72.71]
[5.2,"Израда геотекстила.\nПозиција обухвата:                                                 Набавку материјала, транспорт и градњу геотекстила. Геотекстил се полаже на равну одговарајуће припремљену површину. Слојеви се изводе преклапањем, заваривањем или шивењем. Површинска маса 300г/м2.                                                                                    ",null,"м²",{"v":125.5,"d":"125.50"}]
[null,"УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: "]
[6,"ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ"]
[6.1,"Набавка материјала, транспорт и уградња штампаног бетона.\nПозиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и уградњу штампаног бетона дебљине 10 цм на подлози од туцаника, која је обрачуната посебно. Ценом обухваћен материјал, потребна арматура, транспорт и уградња.                                                                     Обрачун по м2.",null,"м²",20.35]
[6.2,"Набавка, транспорт и уградња подних дрвених облога - decking.                                                                               Позиција обухвата:\nНабавку материјала, транспорт и постављање подне облоге - decking од сибирског ариша, класе АБ, дебљине 19мм на потребну потконструкцију  која је саставни део позиције.  Ценом обухваћени набавка материјала (decking и потребна потконструкција), транспорт и уградња.  Обрачун по м2.",null,"м²",{"v":9.4,"d":"9.40"}]
[null,"УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: "]
["7","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[7.1,"Израда перголе од хладнообликованих челичних профила S235 \nПозиција обухвата:                                                                         Израда, транспорт и монтажа челичне заварене конструкције од хладнообликованих челичних кутијастих профила S235. Главни носачи су  од  профила 120/80/4, конструкција клупе је од профила 60/60/3. Конструкција се фиксира преко анкер плоча 220/180/8mm, М16 претходно монтираних у бетонску темељну траку. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Урадити антикорозивну заштиту и бојити у боју по избору инвеститора.\nУ цену се урачунава сав рад, помоћна скела, завршна обрада, сви претходни и припремни радови као и помоћни материјал и средства потребнa за уградњу. На укупну масу елемената се додаје 3% за варове и спојна средства.                                                                                 \nОбрачун по килограму уграђеног челика."]
[]
[null,"HOP 60/60/4",null,"kg",{"v":25.95,"d":"26.0"}]
[null,"HOP120/80/4",null,"kg",{"v":465.42,"d":"465.4"}]
[null,"Анкер плоче",null,"kg",85.8]
[{"$nulls":3},"kg",{"$f":"SUM(E35:E37)*1.03","v":{"v":594.4851,"d":"594.5"}}]
[null,"УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: "]
[null,"УКУПНО РАДОВИ - МЕСТО ОДМОРА 2: "]

{"sheet":"ARH - REKAPITULACIJA","index":6,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4]]}
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ОПШТИ ДЕО"]
["МЕСТО СУСРЕТА"]
["СТАЗА 1"]
["СТАЗА 2"]
["МЕСТО ОДМОРА 1"]
["МЕСТО ОДМОРА 2"]
["УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-a:"]
["ПДВ:"]
["УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом:"]