ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови – санација објекта железничке станице Овчар Бања, у отвореном поступку 
– назив и ознака из општег речника набавке –

ОРН: 45000000-7 - грађевински радови
ОРН: 45311000-0 - радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови














































1. Техничка спецификација- врста, опис и количина радова

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС:

Железничка станица у Овчар Бањи налази се на прузи Сталаћ-Краљево-Пожега.Објекат је је зидан половином седамдесетих година а станица је пуштена у рад 1978. године. Састоји се из два колосека. Километарски положај  је 120+494. Станица је око петнаест година непоседнута и без чувара те је сам објекат девастиран. Објекат је конструкцијски у  солидном стању.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:
Постојеће стање железничке станице Овчар Бања:
•	Кровна конструкција је двоводна која је покривена са ћерамидом. Кровни покривач, изузев кровне грађе, је у изузетно лошем стању и склон је прокишњавању и продору атмосферских вода те је стога неопходно извршити санацију истог. 
•	Олуци и олучне цеви су труле и дотрајале.
•	Шунт канали на овом објекту су у солидном стању.
•	Громобранска инсталација покривљена и уништена.
•	Електро инсталација је изложена атмосферском продору воде са кровне конструкције.
•	Фасада, столарија као и унутрашњост целог објекта је потпуно девастирана.
•	Водоводна и канализациона мрежа није у функцији.
•	Мокри чворови су дотрајали.
•	Партерно уређење је девастирано. 
РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ САНАЦИЈОМ:
Санацијом железничке станице Овчар Бања предвиђено је:
o	Санација кровног покривача ћерамидом. 
o	Санација кровне грађе око 40% са препакивањем и заштитом исте.
o	Замена кровних летава и подлетава 100%
o	Подашчавање кровне конструкције.
o	Уградња паропропусневодонепропусне фолије.
o	Замена хоризонталних и вертикалних олука као и олучних цеви.
o	Замена свих ветар лајсни, иксни, опшивки и опшивки око оџака.
o	Замена комплетне спољашње и унутрашње столарије по узору на претходну.
o	Санација фасаде, фасадне опеке, дрвене фасадне облоге. 
o	Замена постојеће водоводне и канализационе мреже.
o	Замена целокупне електро инсталације.
o	Замена громобранске инсталације.
o	Комплетна санација унутрашњих зидних површина.
o	Санација мокрих чворова.
o	Уградња водонепропусне ПВЦ септичке јаме.
o	Санација подних површина.
o	Партерно уређење.











ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за извођење радова на станичној згради у Овчар Бањи
	Ред. Број
	Позиција радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена (дин.) 
	Укупна цена (дин.)



	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1
	Монтажа и демонтажа заштитне металне ограде, око градилишта, висине 2,00 м са капијама за улаз радника, возила и механизације. Капије снабдети бравама са кључевима или катанцима. Ограду правилно анкеровати и укосничити како не би дошло до превртања. Ограда мора бити уредно обојена. Користи се за све време трајања радова и плаћа једанпут, без обзира да ли се демонтира и поново монтира у току радова. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Обрачун по м2 ограде. 
	м2
	214
	 
	 

	2
	Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. 
	ком
	1
	 
	 

	3
	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама HTZ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.
	м²
	350
	 
	 

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	II РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1
	Дезинсекција и дератизација приземља и таванског простора и изношење свог шута, смећа, мобиијара и непотребних ствари. Сав отпад прикупити на безбедан начин, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 површине.
	м2
	300
	 
	 

	2
	Бушење рупа за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе.
a. Пресека 10x10 цм.
b. Пресека 20x20цм.
c. Пресека 30x30 цм.
d. Пресека 50x50 цм.
	

ком
ком
ком
ком
	

13
4
2
3
	 
	 

	3
	Пажљиво шлицовање зида за пролаз водоводних цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица.
a. Од опеке.
b. Од гитер блокова.
c. АБ зид
	м1
м1
м1
	36
36
32
	 
	 

	4
	Пажљиво шлицовање зида за пролаз канализационих цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица.
a. Од гитер блокова.
b. АБ зид
	м1
м1
	4.5
4.5
	
	

	5
	Пажљива демонтажа прозора и излога, фиксних и који се отварају. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора.
a. До 2,00 м2. =P10, P11, P12, P13
b. б. Од 2,00-5,00 м2.=FIX P03, FIX P07, FIX P08,5ком на тавану
c. ц. Преко 5,00 м2. =P01, P02, P04, P05, P06, 3ком на тавану
	




ком
ком

ком

	


4
9

8
	
	

	6
	Пажљива демонтажа спољашних врата заједно са штоком,  надсветлом и фиксним елементима. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. 
б. Од 2,00-5,00 м2. =V05, V07, V08'
ц. Преко 5,00 м2. =V01, V01'
	



ком
ком

	


3
2

	
	

	7
	Пажљива демонтажа једнокрилних и двокрилних унутрашњих врата заједно са штоком, надсветлом и фиксним елементима, према позицијама датим у пројекту. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. 
а. Једнокрилна унутрашња врата без надсветла=V09,+3ком на тавану
б. Једнокрилна унутрашња врата са надсветлом=V08
ц. Двокрилна унутрашња врата са надсветлом=V02, V03,V04
	



ком

ком
ком

	


9

5
3
	
	

	8
	Пажљива демонтажа металних врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. 
а. Метална врата.=V06
	


ком

	


1

	
	

	9
	Обијање зидних керамичких плочица у мокрим чворовима и техничкој просторији заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. 
	м²

	130

	
	

	10
	Скидање пода од керамичких плочица у мокрим чворовима и техничкој просторији, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. 
	м²

	45

	
	

	11
	Скидање пода од виназа. Виназ скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода. 
	м²

	110
	
	

	12
	Обијање трошног материјала са плафона. Обити трошни материјал, очистити, отпрашити, а шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плафона.
	м²

	165
	
	

	13
	Обијање продужног малтера са фасадних зидова, греда и плоча (плафона). По обијању малтера кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину фасадних зидова опека очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. 
а. Продужног малтера. 
	м²

	300

	
	

	14
	Обијање продужног малтера са калканских зидова. По обијању малтера кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину калкана челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. 
а. Продужног малтера. 
	м²
	135

	
	

	15
	Пажљива демонтажа прага врата. Праг демонтирати и очистити за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по комаду прага. 
	ком

	16

	
	

	16
	Скидање кровног покривача од ћерамиде. Скинути ћерамиде на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. 
	м²

	300

	
	

	17
	Скидање слемена од слемењака. Слеме скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 слемена. 
а. Од ћерамиде. 
	м1

	12

	
	

	18
	Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине. 
	м²

	300

	
	

	19
	Демонтажа свих олука, олучних вертикала, казанчића, олучних хоризонтала, ветарлајсни, пуц лајсни, опшивки прозора и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије. 
	м1

	155

	
	

	20
	Демонтажа опшивке димњака. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 опшивке. 
а. Димњака. 
	м1

	5

	
	

	21
	Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви са свим припадајућим вентилима и пратећом опремом. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Објекат површине до 100 м2. Обрачун паушално. 
	пауш.

	1

	
	

	22
	Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника. 
	ком

	4
	
	

	23
	Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви. Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду шоље. 
	ком

	3

	
	

	24
	Пажљива демонтажа писоара. Демонтирати писоаре и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду шоље. 
	ком

	2

	
	

	25
	Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду бојлера. 
а. Проточног бојлера. 
	ком

	2

	
	

	26
	Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50 мм. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду решетке. 
	ком

	3

	
	

	27
	Пажљива демонтажа металних и бетонских поклопаца за шахт. Демонтирати поклопце шахтова са рамом и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду поклопца. 
	ком

	4
	
	

	28
	Демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви пречника од 100-150мм. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун паушално.
	ком

	1

	
	

	 
	УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	

	III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ


	1
	Ручни ископ рова у земљи III категорије за постављање канализационе мреже дубине до 2,0 м. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3
	3
	 
	 

	2
	Машински ископ земље III категорије у широком откопу за полагање ПВЦ канализационих цеви и водонепропусне септичке јаме, са одвозом. Део ископане земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље. 

	м3

	39
	
	 

	3
	Одвоз дела ископане земље III категорије на градску депонију. Обрачун по м3 земље. 

	м3

	24
	
	

	4
	Набавка, транспорт и уградња песка испод и изнад ПВЦ канализационих цеви и водонепропусне септичке јаме. Обрачун по м3.

	м3

	40

	
	

	5
	Испитивање канализационог система на водоодрживост. Обрачун паушално.

	м3

	1
	
	

	6
	Ручни ископ рова у земљи III категорије за постављање водоводне мреже. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

	м3

	4
	
	

	7
	Насипање рова за водовод земљом III категорије. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

	м3

	2,5
	
	

	8
	Набавка, транспорт и уградња песка испод и изнад водоводних цеви. Обрачун по м3.

	м3

	3,5
	
	

	9
	Прикупљане шута. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут и други отпадни материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар у камион. Обрачун по м3.
	м3

	10
	
	 

	10
	Монтажа одводне решетке, пречника 50мм. Монтирати одводну решетку у договору са надзорним органом. Обрачун по комаду. 
	ком
	3
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	4
	Запуњавање шлицева насталих приликом полагања каблова на зидовима и плафонима. Обрачун паушално. 
	пауш.
	1
	 
	 

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	

	V БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ


	1
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног шљунка. 

	м3
	3
	
	

	2
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. 

	м2
	20
	
	

	3
	Набавка и постављање глатке арматуре Č240/360, пресека до Ø 12 мм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг арматуре. 

	кг
	3
	
	

	4
	Набавка и постављање ребрасте арматуре ČBR 400/500, пресека преко Ø 12 мм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг арматуре. 

	кг
	5
	
	

	 
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

	

	VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ


	1
	Преглед и замена трулих и дотрајалих дрвених елемената кровне конструкције и тавањача новим храстовим гредама. Елементе кровне конструкције и тавањача пажљиво прегледати у договору са инвеститором и обележити делове који се мењају. Елементе за замену пажљиво демонтирати, по узору на њих набавити и обрадити нове храстове греде. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Обрачун по м2 грађе. 
	м2
	100
	
	

	2
	Израда конструкције за изравнање дрвене кровне конструкције. Изравнати разлику између угнутих тавањача и слепог пода штафлама, летвама и даскама. Обрачун по м2 подне површине. 
	м2
	27
	
	

	3
	Набавка и постављање дрвених фосни преко дрвене кровне конструкције. Фосне су дебљине 5 цм од суве, праве и квалитетне борове грађе. Фосне пажљиво поставити, заштитити и импрегнирати. Обрачун по м2 постављене површине са материјалом. 
	м2
	300
	
	

	4
	Заштитни премаз комплетне дрвене кровне конструкције. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштитити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору инвеститора. Обрачун по м2 обрађене површине. 
	м2
	300
	
	

	5
	Летвисање крова летвама 24/48 мм са постављењем подлетве, за једноструко покривање черамидом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова заједно са материјалом.  
	м2
	300
	
	

	6
	Набавка и постављање јелових летви пресека 24/48 цм са доње стране рогова. Летвисање извршити сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине, на размаку од 30 цм. Обрачун по м2 летвисане површине заједно са материјалом.
	м2
	300
	
	

	
	УКУПНО  ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	

	VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ


	1
	Набавка и постављање термоизолационих плоча, URSA FOAM N-III-L, дебљине 3 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе 36 кг/м3, преко подлоге. Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2 изведене изолације. 
	м2
	300
	
	

	2
	Набавка и постављање једног слоја полиетиленске фолије, URSA SECO 500. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству произвођача. Обрачун по м2 постављене површине. 
	м2
	300
	
	

	3
	Набавка и израда хидроизолације мокрог чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним материјалом SIKA TOP SEAL 107. Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина.  Наношење четком: Претходно справљену смешу СикаТоп® Сеал 107 нанети на подлогу ручно, помоћу круте, робусне четке. Први слој се наноси у истом правцу. Други слој СикаТоп® Сеал-107 нанети четком у супротном правцу у односу на први слој, и то одмах након што први слој очврсне. У зависности од конкретних градилишних услова, у циљу остварења захтеваних карактеристика може се очекивати да ће бити потребно поновити поступак и ненети 3 или више слоја. Обрачун по м2 изведене хидроизолације. 
	м2
	20
	
	

	
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ


	1
	Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Обрачун по м2 постављене површине. 
	м2
	300
	
	

	2
	Набавка и постављање слемењака и грбина крова од ћерамиде. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе обрадити. Обрачун по м1 слемена и грбина. 
	м1
	12
	
	

	
	УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

	

	IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1
	Опшивање венаца оловним лимом, развијене ширине (РШ) 6025 цм, дебљине 2 мм. Подлога за покривање оловним лимом мора бити равна и без таласа. Пре уградње олово развити на идеално равној површини и "испеглати" глатком даском. Оловни лим поставити за подлогу поцинкованим холшрафовима са подлошкама и залетовати. Саставе радити са дуплим фалцевима подигнутим 35 мм. Испод предње испуштене ивице венца поставити и причврстити траке од поцинкованог лима дебљине 0,7-0,8 мм са савијеном окапницом висине 3 цм и за њу копчати оловни лим. Опшивање извести по детаљима и упутству инвеститора. Обрачун по м1 венца са материјалом. 
	м1
	180
	
	

	2
	Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по детаљима и упутству инвеститора. Обрачун по м1 спољне ивице димњака. 
	м1
	5
	
	

	3
	Израда и монтажа увале у бетонским риголама од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 60 цм, дебљине 0,60 мм. Увалу извести са унакрсним нитовањем и летовањем - "крајцнитовано", по детаљима и упутству инвеститора. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања. Обрачун по м1 увале. 
	м1
	25
	
	

	4
	Израда и монтажа водоскупљача од бакарног лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству инвеститора. Обрачун по комаду водоскупљача. 

	ком
	1
	
	

	5
	Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Обрачун по комаду.
	ком
	150
	
	

	6
	Набавка материјала, израда и монтажа висећих хоризонталних олука од поцинкованог лима д=60мм. Олуке спајати нитнама једноредно са максимални размаком 3цм и лево олетовати калајем од најмање 40%. Обрачун по м1 висећег олука. 
	м1
	180
	
	

	7
	Набавка материјала, израда и монтажа вертикалних олучних поцинкованих цеви, пресека д=60мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Обрачун по м1 олучне цеви. 
	м1
	5
	
	

	
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	

	X ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА


	1
	Набавка, израда, уградња и транспорт застакљених ALUMIL прозора, фиксних и који се отварају. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по м2 прозора. 
Распоред и начин отвараја по угледу на постојећу столарију. Извођач радова је дужан да све мере провери на лицу места. 
а. До 2,00 м2. 
б. Од 2,00-5,00 м2.
ц. Преко 5,00 м2. 
	


ком
ком
ком
	


4
9
8
	
	

	2
	Набавка, израда и уградња потпрозорских даски. Обрачун по м1. Извођач радова је дужан да све мере провери на лицу места. Боја потпрозорских даски, по избору инвеститора.
	м1
	35
	
	

	3
	Набавка, израда, уградња и транспорт застакљених ALUMIL  врата. Оков и боја врата, по избору пројектанта. Крила врата застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по м2 врата. Распоред и начин отвараја по угледу на постојећу столарију. Извођач радова је дужан да све мере провери на лицу места. 
а. Од 2,00-5,00 м2. =В05, В07, В08'
б. Преко 5,00 м2. =В01, В01'
	

ком
ком
	

4
5
	
	

	4
	Набавка, израда и постављање једнокрилних бојених унутрашњих врата са прагом. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити бојеном шпер плочом дебљине 4 мм, по узору на постојећу унутрашњу столарију. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. Распоред и начин отвараја по угледу на постојећу столарију. Извођач радова је дужан да све мере провери на лицу места. 
а. Једнокрилна унутрашња врата без надсветла=В09,+3ком на тавану
б. Једнокрилна унутрашња врата са надсветлом=В08
	







ком

ком
	







9

5
	
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

	

	XI БРАВАРСКИ РАДОВИ


	1
	Пажљива демонтажа металног прозора. Демонтирани прозор склопити и утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди изводјач удаљену до 15 км. Обрачун по комаду прозора. 
а. Прозора.
б. Решетке прозора. 
	
ком
ком
	
1
17
	
	

	2
	Пажљива демонтажа металних врата. Демонтирана врата склопити и  утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди изводјач удаљену до 15 км. Обрачун по комаду врата. 
	ком
	1
	
	

	3
	Израда и уградња капака за излаз у тавански простор, димензија 100x220 цм. Капак израдити од ФЗЦ профила. Рам са анкерима израдити од угаоника 50/50/3 мм. Капак урадити преко рама од кутија 30x30x3 мм обострано обложеног црним лимом дебљине 1 мм са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. Капак и рам очистити, обојити минијумом и два пута бојом за метал. У цену улази израда, завршна обрада и монтажа капка. Обрачун по комаду капака. 
	ком
	1
	
	

	4
	Израда и уградња конзоле за заставу. Зидну конзолу израдити од челичног профила Ø 45 мм, са анкером од пљоштег челика димензија 30x30x5 мм и анкерованих за зид. Конзолу минизирати и бојити бојом за метал у тону по избору инвеститора. Обрачун по комаду конзоле. 
	ком
	1
	
	

	5
	Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине 10,00 м. Јарбол са механизмом за подизање заставе израдити по детаљима и упутству надзора. На дну јарбола израдити анкере од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола, са израдом бетонског темеља димензија 40x40x70 цм. Обрачун по комаду јарбола. 
	ком
	1
	
	

	6
	Металну степеништну конструкцију очистити, ошлајфовати, отпрашити, и заштити антикорозивним средством и завршно обојити са два завршна премаза бојом за метал. Обрачун паушално у свему према опису из позиције са материјалом. 
	пауш.

	1
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

	

	XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ


	1
	Малтерисање фасадних површина продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине са материјалом. 
	м2
	350
	
	

	2
	Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине са материјалом. 
	м2
	7,4
	
	

	3
	Наношење кулир пласта на фасадну површину са свим потребним предрадњама. Површине фасаде очистити, отпрашити, подлогирати и по потреби опрати водом. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са материјалом. Боја кулир пласта у договору са инвеститором.

	м2
	300
	
	

	4
	Наношење кулир пласта на калканске зидове са свим потребним предрадњама. Површине фасаде очистити, отпрашити, подлогирати и по потреби опрати водом. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са материјалом. Боја кулир пласта у договору са инвеститором.
	м2
	180
	
	

	5
	Бојење фасадне опеке са свим потребним предрадњама. Површине фасадне опеке добро очистити, отпрашити, подлогирати и по потреби опрати водом, а потом нанети акрилну дисперзивну пастелну боју за спољне зидне површине. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са материјалом. Боја у договору са инвеститором.
	м2
	32
	
	

	6
	Бојење и заштита фасадне дрвене облоге са свим потребним предрадњама. Површине дрвене фасадне облоге добро очистити, обрусити, променити оштећене елементе, па потом префарбати сандолином у три слоја. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са материјалом. Боја у договору са инвеститором.
	м2
	28
	
	

	7
	Наношење кулир пласта на димњаке од опеке са свим потребним предрадњама. Површине димњака очистити, отпрашити и подлогирати. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са материјалом. Боја кулир пласта у договору са инвеститором.
	м2
	7,4
	
	

	
	УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	

	XIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ


	1
	Постављање зидних керамичких плочица у мокрим чворовима и техничкој просторији, димензија 30x30 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 плочица. Одабир плочица у договору са инвеститором.
	м2
	200
	
	

	2
	Постављање подних керамичких плочица у мокрим чворовима, техничкој просторији и у осталим просторијама предвидјеним пројектом и у договору са инвеститором, димензија 30x30 цм. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 пода. Одабир плочица у договору са инвеститором. У цену улази набавка материјала са уградњом.
	м2
	255
	
	

	3
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм у просторијама према пројекту и у договору са инвеститором. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. Обрачун по м1 сокле. У цену улази уградња. 
	м1
	135
	
	

	4
	Фуговање керамичких плочица. Плочице фуговати белим цементом или масом за фуговање и затим их очистити. Обрачун по м2 површине. У цену улази материјал и рад.  
	м2
	530
	
	

	5
	Набавка и постављање купатилске галантерије у мокрим чворовима. Купатилску галантерију набавити и поставити на керамичке плочице према позицијама датим у пројекту и у договору са инвеститором. Прибор садржи 4 дозера за сапун по избору инвеститора. Обрачун по комаду прибора. 
	ком
	4
	
	

	6
	Набавка и постављање купатилске галантерије у мокрим чворовима. Купатилску галантерију набавити и поставити на керамичке плочице према позицијама датим у пројекту и у договору са инвеститором. Прибор садржи 3 сушача за руке, по избору инвеститора. Обрачун по комаду прибора. 
	ком
	3
	
	

	7
	Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 цм по избору инвеститора. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун по комаду огледала. 
	ком
	4
	
	

	8
	Набавка и постављање угаоних алуминијумских лајсни на углове керамичких плочица у мокрим чворовима. Обрачун по м1. У цену је урачунат и рад.
	м1
	6
	
	

	
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	

	XIV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ


	1
	Репарација терацо подова и сокли висине од 15-20цм, и улазних степеништа, полирање и чишћење. Обрачун по м2. У цену улази рад.
	м2
	105
	
	

	
	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	

	XV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ


	1
	Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун по м2 фолије. 
	м2
	200
	
	

	2
	Монтажа и демонтажа покретне скеле у објекту, за рад у просторијама. Скела мора бити изведена по свим HTZ прописима. Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут. Обрачун по м2 хоризонталне површине. 
	м2
	180
	
	

	3
	Постављање ПВЦ мрежице на лепку, на унутрашње зидне површине. Лепак се наноси у два слоја. Обрачун по м2 зидне површине. 
	м2
	450
	
	

	4
	Постављање ПВЦ мрежице на лепку, на плафонске површине. Лепак се наноси у два слоја. Обрачун по м2 плафонске површине. 
	м2
	180
	
	

	5
	Глетовање зидова и плафона, глет масом у два слоја, односно до потпуно равне површине. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и гитовати мања оштећења и пукотине.  Обрачун по м2 глетоване површине. У цену је урачунат материјал и рад.
	м2
	630
	
	

	6
	Бојење глетованих зидова, дисперзивном акрилном унутрашњом бојом. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м2 обојене површине. У цену је урачунат материјал и рад.
	м2
	450
	
	

	7
	Обрада шпалетни око прозора и врата угаоним алуминијумским лајснама и матерјалима за изравнавање зидних површина. Обрачун по м'. У цену је урачунат материјал и рад.
	м1
	280
	
	

	
	УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	XVI САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ


	1
	Зидни умиваоник класе АISI 304. дебљине 1.2 мм Пресована посуда Сатин или високи сјај . Преливна рупа по избору ,такодје као и рупа за батерију или славину (Ø 22 мм / Ø 35 мм). Испоручује се са отпадним вентилом и елементима за монтажу . Обрачун по комаду умиваоника, комплет са свим неопходним прикључцима.
	ком
	4
	
	

	2
	Подна wц соља класе АISI 304 дебљине 1.5 мм. Сатин или високи сјај. Улаз/излаз воде : хоризонтални или вертикални. Скривени обод за испирање. Поврсина wц соље је високо полирана. Обрачун по комаду уграђене wc шоље, комплет са свим неопходним прикључцима. 
	ком
	3
	
	

	3
	Набавка и постављање даске за wc шољу. Извођач радова је дужан да набави одговрајућу даску за предвидјену wc шољу. Обрачун по комаду даске. 
	ком
	3
	
	

	4
	Набавка и монтажа писоара JIKA by Lufen. Jika-Golem, димензија 535x240мм Сатин или високи сјај . Преливна рупа по избору. Има скривени одвод и довод. Испоручује се са отпадним вентилом и елементима за монтажу . Обрачун по комаду писоара, комплет са свим неопходним прикључцима. 
	ком
	2
	
	

	
	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	

	XVII РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ


	1
	Набавка и монтажа зидних роло система са маском по избору инвеститора. Ролетне урадити по детаљима и упутству инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Обрачун по м2 површине отвора. Изводјач је дужан да на лицу места узме мере. 
	м2
	21
	
	

	
	УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

	

	XVIII ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ


	1
	Постављање стаза од бетонских бехатон плоча I класе, једнослојне, димензија 45x45x5цм. Плоче поставити на  изнивелисану ''меку'' подлогу где се користе материјали као што су туцаник, ризла, шљунак и песак. На земљани део партера поставити тампон слој: туцаник, ризла, шљунак и песак, а на бетонски део партера поставити песак и изнивелисати са тампон слојем који је претходно постављен на земљани део партера. На изнивелисану партерну површину поставити бетонске бехатон плоче, наведених димензија. Фуге испунити песком, а плоче очистити. У цену улази набавка бетонских плоча и рад. Обрачун по м2 партерне површине. Боја у договру са инвеститором. 
	м2
	470
	
	

	2
	Постављање бетонских ивичњака I класе, димензија 10x20x60цм. Бетонске ивичњаке поставити на изнивелисану површину. Фуге испунити песком, а ивичњаке очистити. У цену улази набавка бетонских ивичњака и рад. Обрачун по м'.
	м1
	75
	
	

	
	УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

	

	XIX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ


	1
	Радови на громобранској инталацији. Демонтажа старих, набавка материјала и монтажа нвих громобранских Fe/Zn трака. Обрачун паушално.
	пауш.

	1
	
	

	Просторија отправника возова:

	1
	Лед панел надградни  60 W  
	ком
	6
	
	

	2
	Монофазна прикључница у зид
	ком
	6
	
	

	3
	Трофазна прикључница у зид  
	ком
	2
	
	

	4
	Обичан прекидач у зид  
	ком
	9
	
	

	5
	Кип прекидач 16 А  
	ком
	1
	
	

	6
	Паник светиљка  
	ком
	1
	
	

	7
	
Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	12
	
	

	8
	Разводна кутија са поклопцем 100 x 100  
	ком
	3
	
	

	9
	ОГ разводна кутија 100 x 100  
	ком
	2
	
	

	10
	Телефонска прикључница у зид  
	ком
	5
	
	

	11
	ТА пећ 6 KW  
	ком
	2
	
	

	Просторија ходник са ГРО:

	1
	Лед панел надградни 60 W  
	ком
	2
	
	

	2
	Паник светиљка  
	ком
	1
	
	

	3
	Обичан прекидач у зид  
	ком
	1
	
	

	4
	Бравица за металне ормане  
	ком
	4
	
	

	5
	Тастер старт-стоп ( зелени и црвени )
	ком
	2
	
	

	6
	Надградна разводна табла за 30 аутоматских осигурача   
	ком
	1
	
	

	7
	Кутија за лимитатор за 3 аутоматска осигурача  
	ком
	1
	
	

	8
	Аутоматски осигурачи:  10 А
                                                    16 А
                                         20 А
                                              25 А
                                              63 А
	ком
ком
ком
ком
ком
	
6
12
3
3
3

	
	

	9
	ВС клема 2,5 mm²  
	ком
	24
	
	

	10
	ВС клема 4 mm²  
	ком
	6
	
	

	11
	Шкаро клема ( 25 – 35 ) А  
	ком
	10
	
	

	12
	Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	2
	
	

	13
	Разводна кутија са поклопцем 100 x 100  
	ком
	1
	
	

	Просторија тоалет службени:

	1
	Лед панел надградни 18 W  
	ком
	3
	
	

	2
	ОГ монофазна прикључница  
	ком
	1
	
	

	3
	Набавка и монтажа вертикалног електричног бојлера, запремине 80 литара, модел Ariston Velis EVO 80. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера заједно са уградњом
	ком
	1
	
	

	Просторија релејна СС:

	1
	Лед панел надградни 60 W  
	ком
	3
	
	

	2
	Обичан прекидач у зид  
	ком
	1
	
	

	3
	Монофазна прикључница у зид  
	ком
	3
	
	

	4
	Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	5
	
	

	5
	Разводна кутија са поклопцем 100 x 100  
	ком
	1
	
	

	6
	ОГ разводна кутија 100 x 100  
	ком
	1
	
	

	7
	Паник светиљка  
	ком
	1
	
	

	Просторија ТТ:

	1
	Лед панел надградни 60 W  
	ком
	2
	
	

	2
	Обичан прекидач у зид  
	ком
	1
	
	

	3
	Наизменични прекидач у зид  
	ком
	2
	
	

	4
	ОГ разводна кутија 100 x 100  
	ком
	1
	
	

	5
	Дупла монофазна прикључница у зид  
	ком
	10
	
	

	6
	Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	5
	
	

	7
	Разводна кутија са поклопцем 100 x 100  
	ком
	5
	
	

	Просторија вестибил:

	1
	Лед панел надградни 60 W  
	ком
	9
	
	

	2
	Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	5
	
	

	3
	Разводна кутија са поклопцем 100 x 100  
	ком
	5
	
	

	4
	Монофазна прикључница у зид са поклопцом  
	ком
	1
	
	

	Просторија станични тоалет:

	1
	Лед панел надградни 18 W  
	ком
	6
	
	

	2
	Разводна кутија са поклопцем Ø78  
	ком
	6
	
	

	Просторија акумулаторска:

	1
	Лед панел надградни 24 W  
	ком
	2
	
	

	2
	Бродска арматура  
	ком
	1
	
	

	3
	Серијски прекидач у зид  
	ком
	1
	
	

	Спољашност станичне зграде:

	1
	Пиктограм ( светлећа реклама за назив станице ) димензија (2000 x 400) mm
	ком
	2
	
	

	Перонска расвета:

	1
	Кандилабер (перонски стуб ) са лед светиљком 100 W висине ( 4 - 5 ) m и темељом  где су шрафови за причвршћивање  постављени у облику квадрата на растојању 300 mm
	ком
	5
	
	

	2
	Кратка лира са две лед светиљке 100 W  у оси 180 ⁰
	ком
	5
	
	

	Инсталациони каблови:

	1
	Кабал PP-Y 3x1,5 mm²
	мет
	1000
	
	

	2
	Кабал PP-Y 3x2,5 mm²
	мет
	1500
	
	

	3
	Кабал PP-Y 5x2,5 mm²
	мет
	800
	
	

	4
	Кабал PP00 4x16 mm².
	мет
	150
	
	

	Видео надзор

	1
	Switch 4port, POE
	ком
	1
	
	

	2
	SFTP кабл (sa sajlom)
	м
	200
	
	

	3
	HDD 2 TB (за видео надзор)
	ком
	1
	
	

	4
	NVR 4port, POE
	ком
	1
	
	

	5
	Камера  IP, 4Mpix,
	ком
	4
	
	

	6
	РАЗВОДНА КУТИЈА назидна 1150х110
	ком
	2
	
	

	7
	РАЗВОДНА КУТИЈА назидна 1100х100
	ком
	2
	
	

	8
	RJ-45 КОНЕКТОР UTP cat. 5e – 8P8C 8-пински
	ком
	20
	
	

	9
	МОДУЛ RJ-45 UTP cat. 6 - kabl se spaja bez alata
	ком
	100
	
	

	10
	КАБЛОВСКА ВЕЗИЦА ЦРНА 100 x 2,5 mm, паковање 50 ком
	ком
	1
	
	

	11
	СИЛИКОН УНИВЕРЗАЛНИ
	ком
	10
	
	

	12
	САМОГУЖВАЈУЋИ ТИПЛОВИ Ѳ6ММ
	ком
	20
	
	

	13
	САМОГУЖВАЈУЋИ ТИПЛОВИ Ѳ8ММ
	ком
	20
	
	

	14
	HOL-ШРАФОВИ SA KRSTASTOM GLAVOM 6х6 mm
	ком
	50
	
	

	15
	MAŠINSKI ŠRAF SA MATICOM (šestougaona glava) dužina 10cm, prečnik 6mm
	ком
	20
	
	

	16
	ИЗОЛИР ТРАКА - ЦРНА ширине 19mm / дужине 20m
	ком
	2
	
	

	17
	ПВЦ КАНАЛИЦЕ самолепљиве 25х25х2000
	ком
	20
	
	

	18
	ЧЕЛИЧНА САЈЛА θ 5mm
	
	
	
	

	19
	ПЕРФОРИРАНА ПОЦИНКОВАНА ТРАКА θ 25mm
	м
	5
	
	

	20
	ПЕРФОРИРАНА ПОЦИНКОВАНА ТРАКА θ 17mm
	м
	5
	
	

	21
	Носа; камере са штелујућом шелном ( комплет са завијцима)
	ком
	4
	
	

	22
	Продужни кабал 4поља 3м
	ком
	1
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	

	XX ОПРЕМА ПАРТЕРА


	1
	Набавка, транспорт и постављање клупе, модел MPK 19, сведених линија. Седиште је на 450мм висине од подлоге. Седиште и наслон клупе се израђује од дрвенх летвица. Димензије клупе су 180х55цм. 
Конструкција клупе се израђује од металног лима у свему према спецификацији одабраног произвођача. 
Седални део и наслон се израђују од дрвених летвица, претходно заштићене премазом, у свему према спецификацији одабраног произвођача. 
Сви челични елементи су адекватно антикорозивно заштићени цинковањем, а затим електростатички фарбани у боју по избору инвеститора.
Обрачун по комаду клупе.
	ком
	6
	
	

	2
	
Набавка, транспорт и постављање жардињера, димензија 100х45х45цм. Конструкција се израђује од челичног профила, обложен лимом и на крају дрветом. Метални део је добро заштићен пластификацијом. Дрво и метал се фарба у договору са инвеститором. 
Жардињере су погодне за садњу цвећа.
Обрачун по комаду.
	ком
	10
	
	

	3
	Модел канте за отпад KZO 14 израђен је од чврсте металне конструкције-лима дебљине 4мм. Одлагање отпада се врши кроз отворе који се налазе са две стране канте у уложак од поцинкованог лима. 
Канте KZO 14 имају једна врата која се отварају са универзалним кључем ради пражњења улошка и израђују се од вертикалних дрвених летвица фиксираних за конструкцију или од перфорираног лима на коме су у модернистичком стилу изрезане округле рупице. 
Уместо лименог улошка, канта може бити опремљена металним прстеном који држи фиксирану кесу за отпатке. 
Канте за отпад KZO 14 по жељи могу бити израђене са додатком за пепељару што их чини погодним за употребу у пушачким зонама, на аутобуским стајалиштима, испод надстрешница, итд. 
	ком
	10
	
	

	4
	Набавка и уградња сталка за бицикле типа Еуромодул сталак за бицикле 607 или одговарајуће.
Израђен је од савијених челичних цеви пречника 40 mm.
Завршна обрада је боја за метал у два слоја, у мат црној боји, RAL (Noir 2100 sable YW 359F), са претходном припремом и свом поребном антикорозивном заштитом.
Сталак анкеровати за бетонску подлогу вијцима преко анкер плоче. Монтажу свих елемената урадити према упутствима и спецификацији произвођача.
Сталак поставити на пројектом предвиђену позицију.
Обрачун по комаду.
димензија 95/100 cm
	ком
	3
	
	

	
	УКУПНО ОПРЕМА ПАРТЕРА
	

	XXI РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА


	1
	Набавка и садња садница средње високих и ниских четинара висине 1,5m.
Ископати садне јаме цилиндричног облика, по 20 cm шире са сваке стране од величине бусена , из јаме избацити шут, стерилну земљу и остале штетне састојке, а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме.
Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (10 кг по садници).
Садржај песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. Након обављене садње земљу очанковати и обилно залити.
Саднице транспортовати балиране да се жилни систем приликом транспорта не осуши.
Обрачун по комаду саднице у свему према опису, са свим потребним материјалом за садњу.
Thuja occidentalis "Smaragd"
	ком
	10
	
	

	2
	Набавка и садња садница покривача тла старости 2-3 год.
За садњу покривача тла земљу припремити на следећи начин: површину прекопати на дубини од 30 cm, земљу добро уситнити и разастрти тресетно ђубриво у слоју од 3 cm.
Испланирати са тачношћу +1 cm. Обележити шему садних места у зависности од броја садница по m² (9 kom/m²).
Ископати садне јаме, засадити саднице, око садница земљу очанковати и обилно залити.
Обрачун по m² саднје покривача тла у свему према опису, са свим потребним материјалом.
Hypericum calycinum
	m²
	280
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2. Квалитет
Извођач је дужан да предметне радове изведе према техничкој документацији и у складу са законом о планирању и изградњи, а сагласно са важећим прописима, стандардима и нормативима.

3. Контрола квалитета – квалитативни пријем

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних радова и да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте.

4. Гаранција

Гаранција на изведене грађевинске радове не може бити краћи од две  (2) године од техничког пријема радова. 

5. Рок за извођење радова

Крајњи рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.

6. Место извођења радова:

Радови се изводе на објекту железничке станице Овчар Бања.
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