
ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Молимо вас да попуните празна поља табеле. Ове информације су обавезујућег карактера и не може се одступити од њих током извођења радова.
1.1 Наведите назив понуђача

	Понуђач
	

	Назив понуђача

Адреса
	


1.2 Молимо вас да наведете да ли сви материјали и опрема имају сертификате или не.
	Сертификати материјала и опреме
	

	Сви материјали и опрема имају сертификате
	


1.3 Молимо вас да попуните табелу

А.
Котларница на дрвну биомасу и компримовани природни гас кп 8525/14 КО Зајечар – Котларница 1
	
	Мин. захтеви
	Извођач

	1. КОТАО
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Максимална стална топлотна продукција у kW
	2x4.000 kW
	

	Минимална стална топлотна продукција у kW 
	
	

	Номинална температура у °C
	
	

	Минимална повратна температура у °C
	
	

	Номинални притисак у bar
	
	

	Минималан проток воде у l/h
	
	

	Пад притиска на воденој страни при номиналној температури у mbar
	
	

	Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и номиналној темп. у °C
	
	

	Пад притисака димног гаса при макс. оптерећењу и номиналној темп. у mbar
	
	

	Садржај воде у lit
	
	

	Mаса котла (празан) у kg
	
	

	Прирубнички излаз димних гасова, DN
	
	

	Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN
	
	

	Вентил сигурности
	
	

	Термостатски прекидач
	
	

	1.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНИ КОТАО
	
	

	Величина дрвне сечке (min÷max) према SRPS EN ISO 17827:2017
	
	

	Садржај влаге сечке M (min÷max) према SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
	
	

	2. РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ ПОВРАТНОГ ТОКА
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Трокраки вентил температурни сензор и дигитални контролни уређај као засебна јединица или укључена у контроле горионика и котла
	
	

	Котловска пумпа, 
	
	

	Потреба за електричном енергијом пумпе у kW
	
	

	Радни проток пумпе у m3/h
	
	

	Разлика притисака пумпе у mbar
	
	

	3.КОТАО НА ПРИРОДНИ ГАС
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Номинални топлотни капацитет
	10.000 kW
	

	Земља порекла
	
	

	4.ГОРИОНИК КОТЛА НА ПРИРОДИН ГАС
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	5. СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ ГОРИВА ОД ПОКРЕТОГ ПОДА ДО КОТЛА
	
	

	Врста транспортног система
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	6.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ
	
	

	Величина дрвне сечке (min÷max) према SRPS EN ISO 17827:2017
	
	

	Садржај влаге сечке M (min÷max) према SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
	
	

	7. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ 
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Инсталације за припрему воде укључују:

 - омекшавање воде

 - филтере под притиском са филтерским врећицама 

 - хемијску припрему циркулационе воде
	
	

	Хемијска припрема воде за слободни кисеоник дозирањем нитрита, хидразина или сулфита.
	
	

	8. ДИМЊАЦИ И ДИМЊАЧЕ ЗА ОДВОД ДИМНИХ ГАСОВА котлова на дрвну сечку
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Материјал димњака 
	
	

	9. ДИМЊАЦИ И ДИМЊАЧЕ ЗА ОДВОД ДИМНИХ ГАСОВА котла на природни гас
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Материјал димњака 
	
	

	10. ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ 
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Макс. притисак и температура
	
	

	11.КАЛОРИМЕТРИ
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Модел
	
	

	Макс. притисак и температура
	
	


Б.
Котларница на дрвну биомасу и компримовани природни гас на кп 5685/8 КО Зајечар – Котларница 2
	
	Мин. захтеви
	Извођач

	1. КОТАО
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Максимална стална топлотна продукција у kW
	915 kW
	

	Минимална стална топлотна продукција у kW 
	
	

	Номинална температура у °C
	
	

	Минимална повратна температура у °C
	
	

	Номинални притисак у bar
	
	

	Минималан проток воде у l/h
	
	

	Пад притиска на воденој страни при номиналној температури у mbar
	
	

	Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и номиналној темп. у °C
	
	

	Пад притисака димног гаса при макс. оптерећењу и номиналној темп. у mbar
	
	

	Садржај воде у lit
	
	

	Mаса котла (празан) у kg
	
	

	Прирубнички излаз димних гасова, DN
	
	

	Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN
	
	

	Вентил сигурности
	
	

	Термостатски прекидач
	
	

	1.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНИ КОТАО
	
	

	Величина дрвне сечке (min÷max) према SRPS EN ISO 17827:2017
	
	

	Садржај влаге сечке M (min÷max) према SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
	
	

	2. РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ ПОВРАТНОГ ТОКА
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Трокраки вентил температурни сензор и дигитални контролни уређај као засебна јединица или укључена у контроле горионика и котла
	
	

	Котловска пумпа, 
	
	

	Потреба за електричном енергијом пумпе у kW
	
	

	Радни проток пумпе у m3/h
	
	

	Разлика притисака пумпе у mbar
	
	

	3. СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ ГОРИВА ОД ПОКРЕТОГ ПОДА ДО КОТЛА
	
	

	Врста транспортног система
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	3.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ
	
	

	Величина дрвне сечке (min÷max) према SRPS EN ISO 17827:2017
	
	

	Садржај влаге сечке M (min÷max) према SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
	
	

	4. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ 
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земља порекла
	
	

	Инсталације за припрему воде укључују:

 - омекшавање воде

 - филтере под притиском са филтерским врећицама 

 - хемијску припрему циркулационе воде
	
	

	Хемијска припрема воде за слободни кисеоник дозирањем нитрита, хидразина или сулфита.
	
	

	5. ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ 
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Макс. притисак и температура
	
	

	6.КАЛОРИМЕТРИ
	
	

	Произвођач
	
	

	Тип
	
	

	Земљапорекла
	
	

	Модел
	
	

	Макс. притисак и температура
	
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца опроизвођачима материјала и опреме: 

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

Задате вредности се не смеју мењати, а празна поља је потребно попунити.

У колони Извођач потребно је навести ко од чланова групе ће извести овај део инсталације.
Уз образац материјала и опреме предају се и технички листови произвођача опреме. 
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