
ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
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	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1. 
	ТОПЦЕМ кошуљица, Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја од двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30Н/мм2, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ мапеи или еквивалентно). Пре израде естриха подлога се третира СН везом.
	Равнавајућег слој од двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30Н/мм2 на притисак, након 28 дана.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	2. 
	Машинско малтерисање зидова танкослојним малтером. Подлога на коју се наноси малтер мора бити чврста, чиста и сува, без слабо везаних делова и масних мрља. Припрема
малтера се врши машински. Малтер се наноси у две фазе, методом свеже на свеже, на претходно припремљену, суву подлогу. На бетонске или друге глатке површине потребно је нанети контакт у циљу побољшања пријањања малтера.
На ивице поставити металне угаоне профиле. Припрема подлоге је обавеза извођача. Чврстоћа на притисак након 28 дана 3.2 МПа и на савијање 1.5 МПа, прионљивост за гас бетон 0.25 МПа, паропропусност- коефицијент отпора дифузији водене паре 8.8.
	Машинско малтерисање зидова.
Чврстоћа на притисак након 28 дана 3.2 МПа и на савијање 1.5 МПа, прионљивост за гас бетон 0.25 МПа, паропропусност- коефицијент отпора дифузији водене паре 8.8.

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика

	
	

	3. 
	Израда цементне кошуљице машинским путем, размере 1:3 као подлоге за постављање завршне облоге пода. Припрема
масе се врши машински. Карактеристике цемента : почетак везивања 200 минута, експанзија 0,4 мм, почетна чврстоћа након  2 дана 16 МПа , а након 28 даба 42 МПа. Цементна кошуљица лако армирана. Горња површина глатко пердашена. Дилатационе спојнице се
постављају на поља маx 25 м2, са дужином стране маx 5 м1. Ширина спојнице 3-5 мм испуњена трајно еластичном
запривком. Припрема подлоге је обавеза извођача радова.
	Израда цементне кошуљице машинским путем. Карактеристике цемента : почетак везивања 200 минута, експанзија 0,4 мм, почетна чврстоћа након  2 дана 16 МПа , а након 28 дана 42 МПа.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика


	
	

	4. 
	ХИ подова. Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације полимерцементном хидроизолацијом (типа као Мапеластик - Мапеи или еквивалентно). Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без барица на површини. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно- полимерног малтера (приоњивости 1,0Н/мм, растзљивости 30 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 0,5мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 сати или сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Хидроизолацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом. Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.
	Високо еластични цементно- полимерни малтер (приоњивости 1,0Н/мм, растзљивости 30 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 0,5мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. 

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	5. 
	Синтетичка кровна хидроизолацијска мембрана на бази FPO-PP, ојачана стакленом тканином. Може се поставити у системима са механичким учвршћењем, као и испод оптерећења (баласта).
Минимум карактеристика које кровна мембрана мора да испуни:
- Дебљина мембране д=1.8 мм
-Маса по јединици површине 2,1 кг / м² (-5 / + 10%)
- Затезна чврстоћа ≥ 850 N/50м
Кровна мембрана као тип Баудер THERMOFIN 18 или еквивалентни производ истих техничких и естетских карактеристика.
	Синтетичка кровна хидроизолацијска мембрана на бази FPO-PP, ојачана стакленом тканином. Може се поставити у системима са механичким учвршћењем, као и испод оптерећења (баласта).
Минимум карактеристика које кровна мембрана мора да испуни:
- Дебљина мембране д=1.8 мм
-Маса по јединици површине 2,1 кг / м² (-5 / + 10%)
- Затезна чврстоћа ≥ 850 N/50мм
Кровна мембрана као тип Баудер THERMOFIN 18 или еквивалентни производ истих техничких и естетских карактеристика.

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.


	
	

	6. 
	Израда фасадне облоге. Као топлотни изолатор служи минерална вуна топлотне проводљивости 0,035 W/mK, класа реакције на пожар А1.  Изолационе плоче лепити за фасадни зид лепком предвиђеним за ову врсту радова са обавезним постизањем хоризонталности и вертикалности фасаде и додатно причврстити
шрафовима, типловима и пластичним шајбнама. Карактерситике лепка су : чврстоћа на притисак 14,5 МПа, након 28 дана на савијане мин 4,2 Мпа, прионљивост за минералну вуну мин 0,02 МПа, коефицијент капиларног упијања влаге 0,045 кг/м2, коефицијент отопра дифузији водене паре µ= 24,2.  Плоче поставити
на судар без зазора да не би дошло до појаве термичких мостова. Преко овог слоја поставити пластично рабиц плетиво у
слоју лепка. Завршна обрада фасаде је малтерисање силиконским акрилним декоративним малтером са микрофибер
влакнима - изглед бетона. Произвођач Кнауф или одговарајући.
Обрачун по м2 комплетно изведене фасадне облоге са
употребом скеле.
	Израда фасадне облоге. Као топлотни изолатор служи минерална вуна топлотне проводљивости 0,035 W/mK, класа реакције на пожар А1.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика

Карактерситике лепка су : чврстоћа на притисак 14,5 МПа, након 28 дана на савијане мин 4,2 Мпа, прионљивост за минералну вуну мин 0,02 МПа, коефицијент капиларног упијања влаге 0,045 кг/м2, коефицијент отопра дифузији водене паре µ= 24,2.

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика




	
	

	7. 
	Заштита бетонских површина изложених спољашњим условима експлоатације једнокомпонентним премазом у два слоја.
Примена препарата у свему према упутству произвођача. На местима где је потребно предвидети употребу скеле.
Минимум карактеристика које премаз за заштиту бетона мора
да испуни:
- Противпрашна заштита;
- ЦО2 пропусност ЕН 1062-6 вриједност Сд ≥ 150 за дебљину наноса 100 нанометара;
- упијање воде ЕН 1062-3 <0,03 кг / м2  ;
- Одговара захтевима ЕН 1504-2.
Произвођач ЈУБ, тип Такрил или одговарајући.
Обрачун по м2.
	Заштита бетонских површина изложених спољашњим условима експлоатације једнокомпонентним премазом у два слоја.
Примена препарата у свему према упутству произвођача. На местима где је потребно предвидети употребу скеле.
Минимум карактеристика које премаз за заштиту бетона мора
да испуни:
- Противпрашна заштита;
- ЦО2 пропусност ЕН 1062-6 вриједност Сд ≥ 150 за дебљину наноса 100 нанометара;
- упијање воде ЕН 1062-3 <0,03 кг / м2  ;
- Одговара захтевима ЕН 1504-2.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика



	
	

	8. 
	Kaсетирани плафон, префабриковани.
Испорука и монтажа минералног спуштеног плафона призвођача АРМСТРОНГ или еквивалентно, тип Сахара Microlook (упуштених ивица), димензија 1200x300x15mm, реакција на пожар A2 – s1, d0, рефлексија светлости 85%, коефицијент апсорпције звука aw=0.60, звучна изолација Dncw=34 dB, влагоотпорност 95% RH. Панели се постављају на оригиналну носећу подконструкцију произвођача Армстронг или еквивалнетно, тип Прелуде висине 43мм, ширине 15мм и минималне носивости 10,5кг/м2 беле боје, коју чине главни носачи дужине 3600мм и попречни носачи дужине 300мм. На местима забрављења попречних носача користити типски STAC елемент. Позицијом обухвати и ободни Shadowline профил. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова. Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати и израду и монтажу ревизионих отвора са поклопцима, као и додатна ојачања за качење разних елемената у складу са пројектом.
	Kaсетирани плафон, префабриковани.
реакција на пожар A2 – s1, d0, рефлексија светлости 84%, коефицијент апсорпције звука aw=0.60, звучна изолација Dncw=34 dB, влагоотпорност 95% RH. 7.9 кг/м2 маса, тежина плоча. На местима забрављења попречних носача користити типски STAC елемент. 

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	9. 
	Набавка и монтажа подне гранитне керамике у просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 30x30'', 30x60'', 60x60'', 60x90'', или сл., боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. Противклизност керамике Р11. Фуге 2мм, боје према пројектом ентеријера или еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. 
	Гранитна керамика димензија 300/300мм. Противклизност керамике Р11.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	10. 
	Израда подне облоге - саморазливајућег епоксидног пода са свим потребним предрадњама. Облога у боји по избору
пројектанта. Премаз мора бити отпоран на оптерећење, хемијске супстанце и температуру. Овај под се излива преко
равних бетонских плоча или преко идеално равне цементне кошуљице. Подна облога се израђује у свему према упутству произвођача подне облоге и техничком опису. Минимум
карактеристика које епоксидни премаз мора да испуни:
- Ниски садржај испарљивих органских једињења (ВОЦ) у складу
са ЛЕЕД захтевима
-сила притиска 73 Н/мм2
-сила савијања 35 Н/мм2
- отпорност на удар ИР 4
Припрема подлоге је обавеза извођача радова.
	Израда подне облоге - саморазливајућег епоксидног пода са свим потребним предрадњама. Облога у боји по избору
Пројектанта . Минимум
карактеристика које епоксидни премаз мора да испуни:
- Ниски садржај испарљивих органских једињења (ВОЦ) у складу
са ЛЕЕД захтевима
-сила притиска 73 Н/мм2
-сила савијања 35 Н/мм2
- отпорност на удар ИР 4

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика

	
	

	11. 
	Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне спортске облоге према одобреном узорку, типа као Таркет Оминспорт Тренинг или еквивалентно. Облога дебљине 5мм, тежине до 4,230 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколоским лепком – са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста облоге у класи произвођаца "ТАРКЕТТ-Еминент" или еквивалентно. Сав настали отпад однети на градску депонију. Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), ради добијања радијуса винилне облоге. Лепљење вршити неопренским типа Хенкел К1720 или еквивалентно, еколошким контакт лепком на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Тип и димензије форматизера према детаљу. Сав материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад однети на депонију. Лепљење ПВЦ завршне капе на завршетку винилне облоге на висини 10цм од пода, у подножју зида изнад радијуса винилне облоге зида, на ивици са зидом. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком типа Хенкел К 1720 на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Тип и димензије ПВЦ завршне капе према детаљу главног архитектонског пројекта. Сав материјал обезбеђује извођач радова.
	Облога дебљине 5мм, тежине до 4,230 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком.
Вертикална деформација 1мм.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	12. 
	Облагање фасаде фасадним композитним алуминијумским плочама типа ALUKOBOND или еквивалентно, које су профилисане према растеру фасаде. Дилатациони спојеви се заптивају трајно еластичним материјалом, а према детаљу испоручиоца фасаде.  Веза између фасаде и носеће конструкције изводи се преко два угаоника, од којих се један уграђује у конструкцију а други самоштелујући везује за њега на  које се поставља челична подконструкција за ношење  ALUKOBOND плоча .Топлотна проводљивост котви Eff < 0.200 W/(kNK) . При дејству пожара котве треба да задрже стабилност 90 минута. Спој алуминијума и челичне подконструкције заштитити одговарајућим премазима.  Финалне фасадне ALUKOBOND плоче су алуминијумски сендвич од два алуминијумска лима међусобно  спојена епоксидним лепком и тако чине јединствену плочу дебљине д=3-4мм.Финална видна страна се елоксира и завршно обрађује у свему према избору аутора пројекта фасаде, у тону дефинисаном у пројекту. Пре израде ALUKOBOND  фасаде извођач је у обавези да све узорке материјала  достави  аутору пројекта фасаде на увид и сагласност.
	Облагање фасаде фасадним  ALUKOBOND плочама које су профилисане према растеру фасаде.
Финалне фасадне ALUKOBOND плоче су алуминијумски сендвич од два алуминијумска лима укупне дебљине д=3-4мм.
 
-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика


При дејству пожара котве треба да задрже стабилност 90 минута.    

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика

	
	

	13. 
	Унутрашња врата са алуминијумским
довратником.
Интерно ЛИНЕАР се састоје од штока од алуминијумских профила, са могућношћу прилагођавања дебљини зида. Профил је заштићен процесом пластификације у боји по избору пројектанта. Крило врата је од тубулар плоче иверице, двострано обложено са МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 1.0мм. Звучна изолација врата 30 дБ. Боја ХПЛ-а, из каталога добављача, по избору пројектанта. Ивице крила врата су додатно ојачене тврдим дрветом и алуминијумским профилима. Врата су опремљена системским оковом који је предвиђен за честу употребу и брава је
магнетна. Квака је део додатне опреме и бира се уз сагласност надзорног органа и обавезан
коментар пројектанта. Ценом обухватити и
монтажу унутрашњеих и спољних клупица и
солбанака према детаљу.
	Унутрашња врата са алуминијумским
довратником се састоје од штока од алуминијумских профила, са могућношћу прилагођавања дебљини зида1. Крило врата , двострано обложено са МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 1,0 мм.  Звучна изолација врата 30 дБ

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (врата)

	
	

	14. 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадних прозора од  алуминијумских профила  произвођача са  термопрекидом.
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,0 W/м2/К или мањи .
Уградњу  вршити преко челичних држача.

Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.

Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+16+4, Ug=1,1 W/м2/К (4мм float +16 мм пуњено аргоном + 4 мм нискоемисионо LOW-е са термикс лајсном)
Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.45 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 8А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале. Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадних прозора од  алуминијумских профила  произвођача са  термопрекидом.
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,0 W/м2/К или мањи .

Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+16+4, Ug=1,1 W/м2/К (4мм float +16 мм пуњено аргоном + 4 мм нискоемисионо LOW-е са термикс лајсном)
Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.45 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 8А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (прозор)






	
	

	15. 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије (врата и портали) од  алуминијумских профила  са  термопрекидом 
Топлотна проводљивост профила  Уф =1,25 W/м2/К или мањи .
     
Позиција је застакљена двоструким термоизолационим стаклом типа 6+12+6, Ug=1,1 W/м2/К (3.3.1 мм нискоемисионо LOW-е + 12 мм пуњено аргоном 90 % + 3.3.1 мм  float са термикс лајсном)

Укупан коефицијент пролаза топлоте за врата  мора бити U=1.15 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 7А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале. Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије (врата и портали) од  алуминијумских профила  са  термопрекидом 
Топлотна проводљивост профила  Уф =1,25 W/м2/К или мањи .

Позиција је застакљена двоструким термоизолационим стаклом типа 6+12+6, Ug=1,1 W/м2/К (3.3.1 мм нискоемисионо LOW-е + 12 мм пуњено аргоном 90 % + 3.3.1 мм  float са термикс лајсном)

Укупан коефицијент пролаза топлоте за врата  мора бити U=1.15 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 7А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (врата)



     

	
	

	16.
	Набавка, транспорт и изада материјала
Aquapanel Outdoor фасадног зида са
двоструком металном
подконструкцијом.
Фасадни зид је предвиђен са завршном
обрадом од цементних плоча типа
Aquapanel Outdoor или одговарајуће
преко двоструке металне
подконструкције.
Спољашња подконструкција је од CW
профила 100/50/0.6мм, на осовинском
растојању од 62.5цм i UW профила
100/40/06мм. Унутар спољашње
потконструкције поставити слој камене
вуне од д= 10 цм, типа Knauf Natur
Vent Acusto или одговарајуће.
Са унутрашње стране спољашње
потконструкције поставља се
противпожарна плоча DF д=12.5мм у
свему према СРПС ЕН 520.
Унутрашња потконструкција одваја се
од противпожарне плчоче 4 цм и
унутар унутрашње подконструкције
поставља се слој камене вуне д=10цм.
Након тога се поставља парна брана и
зид се са унутрашње стране затвара са
двоструком гк плочом д=12.5мм.
На местима где су фасадни отвори већи
од 3*2.8м поставити челичну
конструкцију од кутијастих профила
140х100х5 мм.
Фасада се финално облаже фасадним
малтером и боји финално у боју према
избору Пројектанта.
У цену улази комплетно сав рад и
материјал са завршним малтерисањем,
бојењем фасаде у тону по избору
пројектанта, са и подконструкцијом за
отворе веће од 5м2.
	Фасадни зид је предвиђен са завршном
обрадом од цементних плоча преко двоструке металне подконструкције.
Спољашња подконструкција је од CW
профила 100/50/0.6мм, на осовинском
растојању од 62.5цм i UW профила
100/40/06мм. Фасада се финално облаже фасадним малтером и боји финално у боју према избору Пројектанта.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	17.
	Набавка материјала, допрема и
монтажа брисолеја према пројекту као
фасадни венац који се везује за
основну конструкцију стадиона –
армиранобетонске стубове, челичну
решетку по фасадном венцу крова и
трибинске талпе на сваких 3м.
Предвиђена је челична конструкција од
14/10мм кутијастих профила за коју се
везује подконструкција брисолеја.
Димензија једне траке брисолеја у
попречном пресеку је 60/10 цм и
таквих трака по висини и целим
обимом стадиона има 14 редова.
Кутијасти профили су правоугаоног
попречног пресека [] 140x100x5 мм ,
анкерисани у претходно побројане
конструктивне елементе као
вертикална подконструкција, на сваких
λ=3m, а затим управно на њих додатно
се укрућује подконструкција са
хоризонтално постављеним истоветним
кутијастим профилима, чинећи једну
просторно стабилну целину.
Завршна обрада: Два заштитна
темељна премаза и два завршна
премаза алкидном бојом.
Претходно описана конструкција је
основа за секундарну конструкцију која
се састоји од закривљених челичних
кутијастих профила димензија
70/70/2мм-према статичком прорачуну
за спољашњи простор који формирају
'венац'.
Вертикале су 70/50/2мм са
максималном дебљином зида кутије од
2 мм, на осовинском размаку од
41.7цм. 
Комплетна заштита подконструкције
од корозије је према SRPS ISO 12944-
класа заштите С3.
	Предвиђена је челична конструкција од
14/10мм кутијастих профила за коју се
везује подконструкција брисолеја.
Димензија једне траке брисолеја у
попречном пресеку је 60/10 цм и
таквих трака по висини и целим
обимом стадиона има 14 редова.
Кутијасти профили су правоугаоног
попречног пресека [] 140x100x5 мм ,
анкерисани у претходно побројане
конструктивне елементе као
вертикална подконструкција, на сваких
λ=3m, а затим управно на њих додатно
се укрућује подконструкција са
хоризонтално постављеним истоветним
кутијастим профилима, чинећи једну
просторно стабилну целину.
Завршна обрада: Два заштитна
темељна премаза и два завршна
премаза алкидном бојом.
Претходно описана конструкција је
основа за секундарну конструкцију која
се састоји од закривљених челичних
кутијастих профила димензија
70/70/2мм-према статичком прорачуну
за спољашњи простор који формирају
'венац'.
Вертикале су 70/50/2мм са
максималном дебљином зида кутије од
2 мм, на осовинском размаку од
41.7цм. 
Комплетна заштита подконструкције
од корозије је према SRPS ISO 12944-
класа заштите С3.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	18.

	Хибридни травњак
Уградња носећег слоја d=32 cm.
Набавка и уградња завршног слоја песка 19 cm.
Узорковање песка и земље у лабораторији и одређивање идеалног
коренског микса. Набавка и уградња коренског микса 13 cm.
Ласерска нивелација терена грејдером и ручна дорада ваљањем.
Поставка хибридне траве 62 mm.
Пуњење хибридне траве топ дресером напредним миксом
разбацивањен топ дресером и четкање у слојевима. Сејање траве
сејалицом и бацање одговарајућег ђубрива.
Досејавање фудбалске траве.
Одржавање терена заливањем, кошење и обука стадионског особља
уз надзор наредних 60 дана.
Обрачун радова обухвата набавку компоненти, транспорт,
лабораторијске анализе, контролу квалитета, припрему терена,
уградњу носећег слоја, поставка хибридне траве и сејање природне
траве,као и негу првих 60 дана.
Препоручене техничке карактеристике хибридног травњака
Хибридно влакно треба бити произведено од стране FIFА
PREFFERED PRODUCER вештачке траве.
Карактеристике влакна:
100% Mоmofilament Polyethylene, UV - Стабилизовано, 12000 dtex.
Дебљина влакна минимум 320 μm - S profile увијеног спиралног
облика са ојачањем у средини.
Производни метод - Linear tufting.
Минималан број убода/lm - 120/lm.
Tufts - петље/m2 - 3.780.
Минималан број влакана/m2 - 45.360.
Минимална висина влакна 62 mm.
Минимална тежина влакна 580 gr/m2.
Минимална тотална висина 64 mm.
Минимална тотална тежина 780 gr/m2.
Подлога хибридне траве је ткана и специјално дизајнирана од
напредних полимера минималне тежине 200 gr/m2.
Ткана примарна подлога хибридне траве састављена од 100%
Полиолефина.
Латекс није дозвољен у примарној подлози.
Испуна хибридне траве насипним миксом песка, органске материје
и плуте 90-120 kg/m2 у финалном слоју (плута гранулометрије 1-2
mm).
Инсталација по упутствима произвођача.
Ширина ролне минимум 180 cm.
Дужина ролне према захтеву из пројекта.
Боја влакана - зелена у две нијансе.
Постојаност боје влакана ниво 7 (DIN 54004).
UV Стабилност ˃5.000 сати UV-А.
Пропустљивост воде минимум 400 lit/m2 без испуне.
Врста произвођача Domo Sports Grass (Sports & Leisure Group NV).
Model Domo Fusion
	Хибридно влакно треба бити произведено од стране FIFА
PREFFERED PRODUCER вештачке траве.
Карактеристике влакна:
100% Mоmofilament Polyethylene, UV - Стабилизовано, 12000 dtex.
Дебљина влакна минимум 320 μm - S profile увијеног спиралног
облика са ојачањем у средини.
Производни метод - Linear tufting.
Минималан број убода/lm - 120/lm.
Tufts - петље/m2 - 3.780.
Минималан број влакана/m2 - 45.360.
Минимална висина влакна 62 mm.
Минимална тежина влакна 580 gr/m2.
Минимална тотална висина 64 mm.
Минимална тотална тежина 780 gr/m2.
Подлога хибридне траве је ткана и специјално дизајнирана од
напредних полимера минималне тежине 200 gr/m2.
Ширина ролне минимум 180 cm.
Дужина ролне према захтеву из пројекта.
Боја влакана - зелена у две нијансе.
Постојаност боје влакана ниво 7 (DIN 54004).
UV Стабилност ˃5.000 сати UV-А.
Пропустљивост воде минимум 400 lit/m2 без испуне.

- Доставити атесте или техничке листове као доказ тражених карактеристика.
[bookmark: _GoBack]По захтеву наручиоца у стручној оцени понуда потребно је доставити узорак предметног материјала у форми „исечка“ адекватне величине 
	
	

	19.
	Стадионске столице
Набавка, испорука и монтажа стадионске
столице за посетиоце.Столица је израђена од
високоиздржљивог полимера-бризгано од PP
impact Copolymera, произвођача "Bobex" или
еквивалентно.
Сви материјали који су уграђени у столицу
испитани су на чврстоћу и
издржљивост.Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.Атести се морају
приложити.Боја столице је према одабиру
пројектанта и инвеститора.
Димензијe столице су цца ширина наслона 400
мм, висина наслона 377 мм, ширина седишта
425мм и дубина седишта 400мм.
Фиксирају се за бетонске трибине путем вијка.

	Столица је израђена од
високоиздржљивог полимера-бризгано од PP impact Copolymera
Сви материјали који су уграђени у столицу испитани на чврстоћу и
издржљивост.
Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.
Доставити атесте. Боја столице је према одабиру пројектанта и инвеститора.
Димензијe столице су цца ширина наслона 400мм, висина наслона 377 мм, ширина седишта 425мм и дубина седишта 400мм.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	20.
	Фотеље у ВИП ложи:

Набавка, допрема и монтажа фотеље за VIP
ложу.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона
480мм, висина наслона 860мм, ширина
седишта 480мм и дубина седишта 500 мм,
произвођача "Bobex" или еквивалентно.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE
са дуплим зидом за високу
чврстину.Монтирање је на алуминијумски
носач отпоран на корозију.Комплетно
затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапациран у негоривом штофу у
класи B1 према немачком стандарду DIN
4102-1, водонепропусном, отпорном на UV
зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан,
отпоран на ниске температуре до -23°,
еластичан. (Ocean, Мercis.si). 
Металне позиције пластифициране према РАЛ
карти боја. Систем подизања седишта је
бешумно путем посебног механизма или
путем тега са ублаживачима удара. 
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон. 
Обрачун по комаду комплетно монтиране
столице.

	Столица је израђена од високоиздржљивог полимера-бризгано од PP impact Copolymera.
Сви материјали који су уграђени у столицу испитани на чврстоћу и
издржљивост.
Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.
Атести се морају
приложити. Боја столице је према одабиру
пројектанта и инвеститора.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона 480мм, висина наслона 860мм, ширина седишта 480мм и дубина седишта 500 мм, Фиксирање на бетонску подлогу је путем челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани и пресвучени полиуретанском пеном повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине. Произведено процесом дувања HDPE са дуплим зидом за високу
чврстину. 
Комплетно затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапациран у негоривом штофу у класи B1 према немачком стандарду DIN 4102-1, водонепропусном, отпорном на UV зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан, отпоран на ниске температуре до -23°, еластичан. (Ocean, Мercis.si). 
Металне позиције пластифициране према РАЛ карти боја. Систем подизања седишта је бешумно путем посебног механизма или путем тега са ублаживачима удара. Монтажа на равној и косој подлози. Фотеље поседују заједнички руконаслон. 

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.
	
	

	21.
	Набавка, допрема и монтажа фотеље за
медије.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона
480мм, висина наслона 860мм, ширина
седишта 480мм и дубина седишта 500
мм,произвођача "Bobex" или еквивалентно.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE
са дуплим зидом за високу
чврстину.Монтирање је на алуминијумски
носач отпоран на корозију.Комплетно
затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапацирана у негоривом штофу у
класи B1 према немачком стандарду DIN
4102-1, водонепропусном, отпорном на UV
зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан,
отпоран на ниске температуре до -23°,
еластичан. (Ocean, Мercis.si).
Металне позиције пластифициране према РАЛ
карти боја. Систем подизања седишта је
бешумно путем посебног механизма или
путем тега са ублаживачима удара.
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон.
Обрачун по комаду комплетно монтиране
столице.
	Димензије фотеље су цца -ширина наслона480мм, висина наслона 860мм, ширина седишта 480мм и дубина седишта 500 мм.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE са дуплим зидом за високу
чврстину. Монтирање је на алуминијумски носач отпоран на корозију.Комплетно затворен механизам за преклапање који се активира опругом.
Фотеља је тапацирана у негоривом штофу у класи B1 према немачком стандарду DIN 4102-1, водонепропусном, отпорном на UV зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан, отпоран на ниске температуре до -23°, еластичан. (Ocean, Мercis.si).
Металне позиције пластифициране према РАЛ карти боја. Систем подизања седишта је бешумно путем посебног механизма или путем тега са ублаживачима удара.
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон.

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.
	
	

	
	УНУТРАШЊИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	

	1.
	Извршити набавку, транспорт и монтажу
водоводних цеви од полипропилена називног
притиска, пречника и класе одређене пројектом,
са свим потребним фазонским комадима
(фитинзима) на цевној мрежи. Позиција
обухвата качење цеви о зид и конструкцију,
штемовање и пробијање зидова међуспратне
конструкције, као и потербан ископ са
затрпавањем. Све набављене ПЕ цеви, са
спојним материјалом, као и сви фазонски
комади, по спецификацији материјала, морају
имати фабричке атесте у складу са стандардима
и само тако могу бити допремљени и
депоновани на градилишту. Набавка и монтажа
извршиће се према пројекту и датој спецификацији.
Произвођач Пештан или одговарајуће.
	полипропилен рандом кополимер PP-R цеви и фитинг за инсталацију топле и хладне хигијенско санитарне воде PN20 SDR6.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	2.
	Набавка и монтажа електричних бојлера под
притиском, произвођач ''Горење'' или
''одговарајуће''.
	Бојлери под притиском, inox казан.

Начин доказивања:
Технички лист.

	
	

	3.
	Набавка и монтажа пумпе на линији
рециркулације топле воде Пумпа је
ГРУНДФОС УП 20-45Н, Q=2.0 м3/х, Х=0.3
бара, П=110W. Приоизвођач ''ГРУНДФОС'' или
''одговарајуће''.
	Рециркулациона пумпа, техничке карактеристике: Q=2.0 m3/h, H=0.3 bar, P=110W.

Начин доказивања:
Технички лист.

	
	

	4.
	Извршити набавка, транспорт и монтажа
двослојних коругованих канализационих цеви
од ПП (полипропилена), са спољашњим
наранџастим и унутрашњим белим слојем,
дефинисаних преко унутрашњег пречника
ДН/ИД, са екструзионо завареном крутом
спојницом, чврстоће прстена СН 8 КН/м˛,
произведених према ЕН 13476-3 у свему према
пројектованим пречницима и датој
спецификацији.
Радове извести у свему према техничким
прописима за предвиђену врсту цеви, односно у
складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је
предвидео произвођач цеви и у складу са
упутствима Надзорног органа.
	Двослојне коруговане канализационе цеви од полипропилена са спољашњим
наранџастим и унутрашњим белим слојем, са екструзионо завареном крутом спојницом, чврстоће прстена СН 8 KN/m2, произведене према ЕН 13476-3.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	5.
	Набавка и монтажа подних сливника са ''сувим''
сифоном типа Примус, са пластичним
кућиштем и хромираном решетком,
хоризонтални са прирубницом за санитарне
чворове, производ ''ХЛ'' или ''одговарајуће''.
	Подни сливник са затварачем непријатних мириса, inox оквир и решетка, клик-клак систем за чврсто држање решетке, класа носивости К3. Стандард EN 1253, ÖNORM B2501.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.
	
	

	6.
	Набавка и уградиња нископрофилног канала за
линијско одводњавање АЦО ДРАИНR
Мултилине В150С, према СРПС ЕН 1433 и
ДИН 19580, са сигурносним закључавањем
решетке без завртња тип Драинлоцк,
направљеног од АЦО полимербетона отпорног
на дејство мраза и соли, са интегрисаним
заштитним рубом од поцинкованог челика, са
преклопом и жљебом за једноставно заптивање
на месту споја два канала. Канал је намењен за
оптерећења до класе Д400. Елементи су дужине
100цм, номиналне ширине 15цм, грађевинске
ширине 18,5цм, грађевинске висине 12цм.
Прикључак на канализацију извести уз помоћ
тела канала са вертикалним прикључком са
интегрисаном гуменом спојницом за цев
ДН/ОД100. Спецификација за 4 силазне рампе
од и то једна дужине 11м и још 3 од 6,5м. Све
комплет уграђено плаћа се по м'. Приоизвођач
''АЦО'' или ''одговарајуће''.
	Канал за линијско одводњавање од бетона ојачаног стакленим влакним  интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика. 
Стандард SRPS EN 1433 и DIN 19580.
Класа оптерећења до D400.

Начин доказивања:
Декларација о перформансама или извештај о испитавању по норми1433/атест издат од стручне лабораторије.
	
	

	7.
	Набавка и монтажа решетки за канале за
линијско одводњавање АЦО Мултилине В150
или одговарајуће, за класу оптерећења Ц250
(средње тешки саобраћај) према СРПС ЕН 1433
са сигурносним закључавањем без завртња тип
Драинлоцк и осигурањем против подужног
померања, направљених од ливеног гвожђа,
ширина отвора 29x12мм, тип Мрежаста.
Решетка је ширине 173 мм, дужине 50цм,
упојне површине 595 цм2/м. Обрачун по
дужном метру. Приоизвођач ''АЦО'' или
''одговарајуће''.
	Решетка од нерђајућег челика са сигурносним закључавањем без завртња Drainlock.
Класа оптерећења C250.
Стандард SRPS EN 1433/DIN 19580.

Начин доказивања:
Декларација о перформансама или извештај о испитавању по норми 1433/атест издат од независне лабораторије.
	
	

	
	Набавка и уградиња АЦО Пассавант подни
сливник од ливеног гвожђа са вертикалним
изливом ДН 100, дим 200x200мм за класу
оптерећења М125 (12,5 тона), тежине 11.3 кг. Све комплет уграђено плаћа се по комаду. Приоизвођач
''АЦО'' или ''одговарајуће''.
	Подни сливник од ливеног гвожђа за класу оптерећења М125 (12,5 тона)  сертификован за противпожарну заштиту класе A1 у интервалима R30 - R120.  

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	8.
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника у јавним санитарним просторијама, који се састоји керамичких надградних умиваоника 1. класе димензија 56x46цм са никлованим сифоном са испустом д32 мм, монтажних инсталационих елемената уградне висине 112-130 цм. Инсталациони елементи самоносиви, за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са одводним коленом д50 мм и сифонском заптивком 44/32 мм, вијцима за учвршћење плоче и свим потребним причврсним прибором и спојним материјалом.
Електронске сензорске арматуре за умиваоник, антивандалска варијанта са мрежним напајањем, са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, уградним сетом за прикључак воде са ситима против нечистоћа и неповратним вентилима,
уградни сет са исправљачем за напајање 230/12В. Произвођач Геберит или Delabie или одговарајуће.
	Керамички надградни умиваоник 1.
класе за јавне објекте, са пониклованим сифоном с испустом д32 мм и сифонским заптивачем клик-клаком 62/32, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са одводним
коленом д50 мм и сифонском заптивком 44/32мм, вијцима за учвршћење плоче и свим потребним
причврсним прибором и спојним материјалом.
Aнтивандал батерија за умиваоник, са гаранцијом од 10 година, електронска, сензорска активација са мрежним напајањем и уградним сетом са исправљачем за напајање, са подесивим механичким мешачем, прикључак воде са ситима против нечистоћа и неповратним вентилима, задовољава LEED и BREE стандард проток 3l/min притисак 3bara (подесив проток од 1.5 - 6l/min). 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	9.
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника на
трибинама, који се састоји керамичких
надградних умиваоника 1. класе димензија
56x46цм са никлованим сифоном са испустом
д32 мм, монтажних инсталационих елемената висине 112-130 цм. Инсталациони елементи самоносиви, за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са одводним коленом д50 мм и сифонском заптивком 44/32 мм, вијцима за учвршћење плоче и свим потребним
причврсним прибором и спојним материјалом. Произвођач Геберит или одговарајуће.
	Керамички надградни умиваоник 1.
класе, са пониклованим сифоном с испустом д32 мм и сифонским заптивачем клик-клаком 62/32 мм, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са одводним коленом д50 мм и сифонском заптивком 44/32мм.

Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	10.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-
а за јавне просторе са бесконтактним
активирањем који се састоји од:
конзолне керамичке WЦ шоље 1. класе, одигнуте од пода мин. 6 цм, и даском са поклопцем од тврде пластике произвођача Geberit Group Кolo или одговарајуће, самоносиви инсталациони оквирни елемент са коленом д90/110 мм са звучно изолованом убујмицом, спојним комадом за WЦ шољу са заптивним манжетама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим
потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача, са временски ограниченим WC вентилом, све као Temofix 3, антивандал, произвођача Delabie, Геберит или одговарајуће.

	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за јавне објекте без унутрашњег обода са демонтажним седиштем ради чишћења, самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, антивандал. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	11.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-
а на трибинама који се састоји од:
конзолне керамичке WЦ шоље 1. класе за 6 лит
испирање, одигнуте од пода мин. 6 цм, и
даском са поклопцем од тврде пластике,
монтажног инсталационог елемента за WЦ
шољу уградне висине 112 цм са нискошумним
уградним водокотлићем (Геберит арт 111.311),
и штедном двоколичинском (6/3лит)
inox типком за активирање испирања
(Геберит Сигма20 арт. 115.778). Инсталациони
елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну
зидну или предзидну конструкцију обложену
гипскартонским плочама, комплет са
интегрисаним угаоним (ЕК) вентилом
прикључка воде, нискошумним уливним
вентилом, одводним коленом д90/110 мм са
звучно изолованом убујмицом, спојним
комадом за WЦ шољу са заптивним манжетама
и сетом звучне изолације, вијцима за
учвршћење керамике и свим потребним
прибором за уградњу према упутствима
произвођача. Произвођач ''ГЕБЕРИТ'' или
''одговарајуће''.
	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за јавне објекте без унутрашњег обода, са демонтажним седиштем ради чишћења, инсталациони елемент са нискошумним уградним водокотлићем. Типка за активирање од inox-а, двоколичинско испирање, подесив проток у котлићу од 3/4.5-6/7.5 и 9l по испирању.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	12.
	Набавка, транспорт и монтажа ТРОКАДЕРО
уређаја који се састоји од: конзолне керамичке
шоље (Лауфен-Бернина), комплет са решетком
за одлагање канте, - монтажног инсталационог
елемента за трокадеро уградне висине 178 цм са
нискошумним уградним водокотлићем (Геберит
арт. ХУ-WАГ 6010-М) и типком за активирање
водокотлића од иноxа са додатним фиксирањем
- модел Мамбо (Геберит арт 115.751).
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са интегрисаним угаоним
(ЕК) вентилом прикључка воде, нискошумним уливним вентилом, одводним коленом д90/110 мм, спојним комадом за шољу
са заптивним манжетама, арматурним
прикључцима, вијцима за учвршћење
керамике и свим потребним прибором за
уградњу према упутствима произвођача.
Произвођач ''ГЕБЕРИТ'' или ''одговарајуће''
	Конзолна керамичка шоља са никлованом покретном решетком, монтажни инсталациони елемент за трокадеро са нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање
водокотлића од иноxа са додатним фиксирањем. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	13.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног
писоара који се састоји од керамичког писоара
1. класе са уградним прикључком воде и
скривеним сифоном, монтажног инсталационог
елемента за писоар са временски ограниченим испирним вентилом, све као Temofix 3 за писоаре, антивандал, произвођача Delabie или одговарајуће. Инсталациони елемент самоносив за
уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са испирном цеви
д32мм са заптивном манжетом, уградним
исисним сифоном и одводним коленом д50мм,
вијцима за учвршћење керамике и свим
потребним причврсним прибором и спојним
материјалом, ИЦ (инфрацрвеног) сензорског
уређаја за активирање испирања
писоара, антивандал варијанта са штедњом
воде, покривна плоча иноx. Приоизвођач
Геберит, Delabie или одговарајуће.
	Керамички писоар 1. класе за јавне објекте са скривеним сифоном, самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим испирним вентилом за писоаре, антивандал.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	14.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног
писоара (на трибинама) који се састоји од
керамичког писоара 1. класе са уградним
прикључком воде и скривеним сифоном,
монтажног инсталационог елемента за писоар
уградне висине 112-130 цм са уградним сетом
уређаја са типком за активирање испирања.
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са интегрисаним пригушним
вентилом прикључка воде, испирном цеви
д32мм са заптивном манжетом, уградним
исисним сифоном и одводним коленом д50мм,
вијцима за учвршћење керамике и свим
потребним причврсним прибором и спојним
материјалом. Приоизвођач ''ГЕБЕРИТ'' или
''одговарајуће''.
	Керамички писоар 1. класе за јавне објекте са скривеним сифоном, самоносиви инсталациони елемент за писоар са уградним сетом уређаја са inox типком за активирање испирања.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	15.
	Набавка и монтажа туш каде од inox-а димензије 80 x 80 цм са одводном арматуром.
Приоизвођач ''АQУАЕСТИЛЛ'' Delabie или ''одговарајуће''.
	Антивандал inox туш када 80 x 80 цм са
одводном арматуром. 

 Начин доказивања:

Технички лист.
 
	
	

	16.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног
умиваоника за особе са посебним потребама,
који се састоји од: керамичког болничког
умиваоника (Лауфен Рехаб) са плитким
хоризонталним прикључком (Геберит арт.
115.416) д40 мм на уградни сифон одвода, са
поклопцем од иноxа, монтажног инсталационог
елемента за болнички умиваоник са стојећом
арматуром, висине уградње 112 цм (Геберит
арт 111.480). Инсталациони елемент самоносив
за уградњу у сувомонтажну зидну или
предзидну конструкцију обложену
гипскартонским плочама, комплет са
скривеним уградним сифоном д50 мм, плочом
са арматурним прикључцима са укљученом
звучном изолацијом, вијцима за учвршћење
керамике и свим потребним причврсним
прибором и спојним материјалом; стојеће
електронске сензорске арматуре ХyТрониц60 за
умиваоник, антивандал варијанта са мрежним
напајањем (Геберит арт 115.722), са ручицом за
спољашње подешавање температуре воде,
перлатором са ограничењем протока воде, два
флексибилна црева Р⅜" за прикључак воде са
ситима против нечистоћа и неповратним
вентилима, 2 угаона вентила ДН15, спојена на
довод воде; Приоизвођач ''ГЕБЕРИТ'', Delabie или
''одговарајуће''.
	Керамички инвалидски (болнички) умиваоник са плитким хоризонталним прикључком на уградни сифон одвода, са поклопцем од иноxа, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са скривеним уградним сифоном д50 мм и плочом са арматурним прикључцима, електронска сензорска арматура са мрежним напајањем, антивандал, са ручицом за спољашње подешавање температуре воде и перлатором са ограничењем протока воде. 
  
Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	17.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног
умиваоника за особе са посебним потребама (на
трибинама), који се састоји од: керамичког
болничког умиваоника (Лауфен Рехаб) са
плитким хоризонталним прикључком (Геберит
арт. 115.416) д40 мм на уградни сифон одвода,
са поклопцем од иноxа, монтажног
инсталационог елемента за болнички
умиваоник са стојећом арматуром, висине
уградње 112 цм (Геберит арт 111.480).
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са скривеним уградним
сифоном д50 мм, плочом са арматурним
прикључцима са укљученом звучном
изолацијом, вијцима за учвршћење керамике и
свим потребним причврсним прибором и
спојним материјалом, 2 угаона вентила ДН15,
спојена на довод воде; Приоизвођач
''ГЕБЕРИТ'' или ''одговарајуће''.
	Керамички инвалидски (болнички) умиваоник са плитким хоризонталним прикључком на уградни сифон одвода, са поклопцем од иноxа, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са скривеним уградним сифоном д50 мм и плочом са арматурним прикључцима.

Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	18.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-
а за особе са посебним потребама, који се
састоји од: специјалне конзолне керамичке WЦ
шоље (Лауфен Либертyлине) дужине цца 70 цм, висине цца 45-50 цм, одигнуте од пода мин. 6 цм с демонтажном даском без поклопца; самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, одводним
коленом д90/110 мм са звучно изолованом
обујмицом, спојним комадом за WЦ шољу са
заптивним манжетама и сетом звучне изолације,
вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. све као Temofix 3, антивандал, произвођача Delabie, Геберит, или одговарајуће.

	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за особе са посебним потребама за јавне објекте с демонтажном даском без поклопца, самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, антивандал.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	19.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-
а за особе са посебним потребама (на
трибинама), који се састоји од: специјалне
конзолне керамичке WЦ шоље (Лауфен
Либертyлине) за 6 лит испирање, дужине цца 70
цм, висине цца 45-50 цм, одигнуте од пода мин.
6 цм с демонтажном даском без поклопца;
монтажног инсталационог елемента за WЦ
шољу уградне висине 112 цм са нискошумним
уградним водокотлићем (Геберит арт.111.375),
и штедном двоколичинском (6/3лит)
inox типком за активирање испирања
(Геберит Сигма20 арт. 115.778). Инсталациони
елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну
предзидну конструкцију обложену
гипскартонским плочама, комплет са
интегрисаним угаоним (ЕК) вентилом
прикључка воде, нискошумним уливним
вентилом, одводним коленом д90/110 мм са
звучно изолованом обујмицом, спојним
комадом за WЦ шољу са заптивним манжетама
и сетом звучне изолације, вијцима за
учвршћење керамике и свим потребним
прибором за уградњу према упутствима
произвођача. Приоизвођач Геберит или одговарајуће.
	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за особе са хендикепом за јавне објекте, дужине 70цм, висине 45-50цм, одигнуте од пода мин. 6цм, с демонтажном даском без поклопца, самоносиви инсталациони елемент са нискошумним уградним водокотлићем. Типка за активирање од иноxа, двоколичинско испирање, подесив проток у котлићу од 3/4.5-6/7.5 и 9l по испирању.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	20.
	Набавка и уградња једноручне батерије
за топлу и хладну воду, антивандалска израда са
претходно подесивим механичким мешањем
ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока
воде, са флексибилним везама и изливом за
умиваонике на трибинама. Производ Delabie или одговарајуће.
	Батерија антивандалске израда са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, временски ограничена, активација меки додир.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	21.
	Набавка и уградња стојећа једноручна батерија
за топлу и хладну воду са флексибилним везама
и изливом за умиваонике за особе са посебним
потребама. Производ ''ГРОХЕ'', Delabie или
одговарајуће.
	Сензорска арматура са флексибилним везама и изливом за умиваонике за особе са посебним потребама са мрежним напајањем, антивандал, са ручицом за спољашње подешавање температуре воде и перлатором са ограничењем протока воде. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	22.
	Набавка и уградња стојећа једноручна батерија
за топлу и хладну воду са флексибилним везама
и изливом за трокадеро. Производ ''ГРОХЕ'', Delabie, Geberit или одговарајуће.
	Батерија једноручна са изливом за трокадеро, са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	23.
	Набавка и уградња зидне једноручне изливне
батерије (мешаљке) за топлу и хладну воду са изливом за судопер производ ''ГРОХЕ'', Delabie или одговарајуће.
	Зидна једноручна изливна батерије за топлу и хладну воду са покретним изливом за судопер.

Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	24.
	Набавка и уградња конзоле узидног туша са
ружом спојено на довод воде са аутоматским
временским затварањем, производ Delabie или одговарајуће.
	Антивандал батерија са временским ограничењем коришћења на један притисак.
Антивандал округла туш ружа са блокатором против ротације, дубине 35mm протока 6l/min на 3 bar-а. Ружа од хромираног месинга са карактеристиком штедње воде до 80%.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	25.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са
унутрашњим навојем – пропусни вентили са точком.
	Равни пропусни вентили од месинга са точкићем за затварање. Вентили морају одговарати SRPS M.C5.260.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	26.
	Пратећа галантерија у санитарним чворовима,
по избору пројектанта, са свим потребним
материјалом за причвршћивање:
*држач убруса произвођача ''Кимберлy-Цларк'', Delabie или ''одговарајуће''
*држач wц папира од инокса произвођача
''Кимберлy-Цларк'', Delabie или ''одговарајуће''
*дозер произвођача '''Кимберлy-Цларк'', Delabie или ''одговарајуће''
*вешалице-куке за одела (монтирати на
унутрашња врата кабине wц-а)
* зидног носача од иноxа са WЦ четком.
Произвођач Минотти, Delabie, KOLO Geberit Group, или одговарајући.
* огледало димензија 60x80цм
* фиксни држач за за особе са посебним
потребама. Произвођач Коин или одговарајући.
* покретни држач за за особе са посебним
потребама. Произвођач Коин или одговарајући.
*огледало за за особе са посебним потребама
60x40цм. Произвођач Коин или одговарајући.
	Држач убруса, inox диспанзер, минимум 750 комада. 
Држач тоалет папира, inox, две ролне. 
Дозатор сапуна,  1l, inox. 
Вешалица fi 62 x 100, inox. 
Зидни носач од inox-а са WЦ четком. 
Зглобно огледало са ручицом за подешавање у инвалидском тоалету,  фиксни и покретни држач за за особе са посебним потребама. 
Aнтивандал inox 40/60 или веће за групу умиваоника у тоалетима за посетиоце.

Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	
	СПОЉАШЊИ ВОДОВОД
	
	
	

	27.
	Извршити набавку, транспорт и монтажу хидрантсканих и водоводних цеви од полиетилена називног притиска, пречника и класе одређене пројектом.
Све набављене ПЕ цеви, са спојним материјалом, као и сви фазонски комади, по спецификацији материјала, морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту.
Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. При полагању водити рачуна да цев буде по целој дужини равномерно оптерећена. Пре спуштања цеви у ров, збијену пешчану постељицу лако растрести до дубине 2,5 - 5 cm, тако да цев
при монтажи добро "легне" целом дужином. На месту сваке спојнице треба раскопати постељицу у виду нише дубине 5 cm да би се обезбедило ослањање по целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања на спојнице. По завршеном спајању цеви мора се обезбедити да спојница добро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро запуни материјалом за затрпавање око цеви.
Pроизвођач Пештан или одговарајуће.
	ХДПЕ водоводне цеви произведене према EN 12201, за радни притисак минимум 10 bar-а (SDR17).


Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	28.
	Набавка, транспорт и уградња резервоара за складиштење воде за противпожарне потребе. Уграђује се ватрогасни комплетни систем StarPlast "OFFIRE" модел "ЕМP" за подземну уградњу са резервоарима за воду и интегрисаном станицом за подпритисак према УНИ ЕН 12845, или други сличних карактеристика. Елементи:
-LLDPE резервоари за подземну уградњу капацитета 3X36000= 108000 Л. Резервоари су оптремљени ревизијама O600 мм и надвишењем за пумпе и интеграцију у систем
-Кућиште цеви за повезивање система, постављено на првом танку; Израђено од поцинкованих профила и са поцинкованим газиштима и преко њих ојачаним ПП поклопцима са кључевима. Садржи све цеви и вентиле система, према норми ЕН 12845.
-У надземном ормару станица за подпритисак 6 бара, са
1. Пумпама вертикалних оса за подземно црпљење
"Vertical Turbine Pumps" za liniju sistema, kućište od LG, Q=54 m3/h, Hmax=55 m, N=18.5 kW 50 Hz, 400 V DN 100mm, једна радна и једна резервна пумпа везана за мотор агрегат.
2. Потопна "Joker" пумпа за одржавање притиска, кућиште од нерђајућег челика, Q=4.8 m3/h, Hmax=95 m, N=1,5 kW 50 Hz, 400 V 2"
3. Дизел мотор агрегат, спојен на вертикалне турбинске пумпе косим спојкама.
- Надземни контролни ормар према норми УНИ ЕН 11292, од РЕИ 60 поцинкованог челика, лакираног белом заштитном бојом, термоизолован у потпуности са панелима; Отпорност на температуре до +200°C, са вентилацијом, термостатом за контролу температуре и самогашећим прскалицама, димензија дужине 2.45 м, ширине 1.02 м, висине 1.48 м; У комплету са електроормаром, контролним таблама и опремом за повезивање са подземним кућиштем и увезивањем у систем спреман за несметано функционисање. Електро машинско повезивање од стране произвођача на терену укључено у цену система. Интегрисани систем "OFFIRE" по норми ЕН 12845.
	Комплетан противпожарни уређај са подземним црпљењем у складу са нормом UNI EN 12845 и UNI 11292.
Резервоар за воду од полиетилена, вертикалне турбинске пумпе, контролно командни ормар REI 60.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	29.
	Набавка и монтажа пумпе за повишење притиска за санитарну воду произвођача Грундфос, тип HYDRO MULTI-E 2 CRE20-4.
Карактеристике постројенња Q=28,8m3/h и H=55,00m (две радне и једна резервна), P=7.5kW или одговарајуће.
Систем се састији од следећих елемената:
-Кућиште пумпе: нерђајући челик ДИН W.-Нр. 1.4408, АСТМ А 351 ЦФ 8М
-Радно коло: нерђајући челик ДИН W.-Нр. 1.4301, АИСИ 304
Механички заптивачи типа ХQQЕ ( СиЦ/СиЦ/ЕПДМ) који омогућавају лаку замнену И сервисирање
-Две прикључне цеви од нерђајућег челика ДИН W.-Нр. 1.4571.
-Рам постоља од нерђајућег челика ДИН W.-Нр. 1.4301.
-Једног неповратног вентила (ПОМ) и два изолациона вентила
за сваку пумпу.
-Неповратни вентили су серфификовани у складу са ДВГW,
изолациони вентили у складу са ДИН и ДВГW.
-Адаптер са изолационим вентилом за повезивање мембранског резервоара.
-Манометар и трансмитер притиска (аналогни излаз 4 - 20 мА).
-Контролер Цонтрол МПЦ у челичном кућишту, ИП54, укључујући главни прекидач, све потребне осигураче, заштиту мотора, прекидаче и микропроцесор који контролише ЦУ 352 којим се обезбеђује управљање преко даљинског система и друге напредне функције функције:
-Интелигентни контролер за више пумпи ЦУ352.
-Константна контрола притиска константним
варијабилним подешавањем брзина сваке пумпе.
-ПИД контролер са подешавајућим ПИ параметрима (Кп+Ти).
-Константан притисак у подешеној тачки, независан од улазног притиска.
-Он/офф рад при ниском протоку.
-Аутоматска каскадна контрола пумпи за оптималну ефикасност.
-Избор мин. времена измеду паљења и гашења, аутоматска промена рада пумпи и приоритет пумпе
-Аутоматски тест рада пумпе да би спречили квар пумпе која тренутно не ради.
-Могућност стандбy пумпи.
-Могућност бацк-уп сензора (резервни примарни сензор).
-Ручни погон.
-Могућност екстерног утицања на тачку подешавања.
-Могућност дигиталних функција даљинског управљања:
* систем он/офф,
Ценом је обухваћен и командни орман. Он треба да садржи опрему која ће централном систему надзора и управљања објектом дати информацију о статусу свог рада (укључено, искључено), евентуалном квару (испад биметала или другог заштитног уређаја).
Уз уређај се испоруује одговарајуца експанзиона посуда запремине 200л и заштита од рада на суво
	Пумпно постројење техничких карактеристика Q=28,8m3/h, H=55,00m, P=7.5kW (2Р+Р).
Oсновни оквир израђен од нерђајућег челика у складу са DIN W.-Nr. 1.4301, 
усисни и испусни разводник од нерђајућег челика у складу са DIN W.-Nr. 1.4401 или DIN W.-Nr. 1.4571, прекидач притиска, пропусни и неповратни вентили, манометар, мембрански резервоар, контролер у челичном кућишту, аутоматски тест рада, заштита од рада на суво, експанзиони суд 200л.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	30.
	Набавка материјала, допрема и монтажа поклопаца од ливеног гвожђа. Поклопци су опремљени шаркама и ручком за отварање. 
Обрачун по комаду све комплет уграђеног поклопца са прстеном који се уграђује приликом бетонирања плоче:
Правоугаони поклопац дим. 68/68 cm (шахт за смештај водомера)
Кружни поклопац дим.100 cm (шахт за смештај бустер станице)
Произвођач Purator, ACO или одговарајуће.
	Водонепропусни шахт поклопци од ливеног гвожђа или нодуларног лива класе оптерећења C250 са рамом, према SRPS EN 124, шаркама и елементом за закључавање. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	

	31.
	Набавка, транспорт и уградња бризганих Pipelife
PRO1000 i PRO800 PP ревизионих силаза од
нерециклираног полипропилена PP-B (полипропилен кополимер) или одговарајући, сертификован од стране независне институције, са уграђеним пењалицама, са уграђеним поклопцима DN 600, класом оптерећења D400 и могућношћу корекције на пројектовану висину смањивањем висине успонских елемената.
Конструкција шахта је од појединачних бризганих
елемената са оребреном спољном површином
међусобно повезаних заваривањем или еластомерном заптивком, боје различите од црне, униформне у смислу нијанси и интензитета. Конфигурација углова прикључака од 90 до 270 степени (у смеру казаљке на сату) у делу базе, телескопским прикључком и добро формираном кинетом. Каскада од 0,50 до 6m.
Гарантована водонепропустност шахта и везе са
канализационим системом, помоћу муфа и заптивног прстена. Компатибилност са профилисаним цевима од PP-B-a и глатким цевима од ПВЦ-а. Обавезно достављање извештаја са испитивања у складу са стандардом SRPS EN13598-22 и производња у складу са ISO 90011.
Произвођача Пештан или Pipelife или одговарајуће.
Обрачунава се по ком. уграђеног шахта.
	Бризгани ревизиони силази од
нерециклираног полипропилена PP-B (полипропилен кополимер). Компатибилност са профилисаним цевима од PP-B-a и глатким цевима од ПВЦ-а. Извештај са испитивања у складу са стандардом SRPS EN13598-22 и производња у складу са ISO 90011.  
Поклопци од ливеног гвожђа или нодуларног лива класе оптерећења D400 са шаркама и елементом за закључавање. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	32.
	Набавка, транспорт и монтажа префабриковане
пумпне станице за атмосферску зауљену воду.
Уграђује се префабрикована црпна станица
произвођача Грунфос или еквивалентна. Производ је израђен од ГРП- а (пластика ојачана стаклом).
Предвиђена је уградња црпне станице кружног
попречног пресека, у основи димензија 3000mm,
висине 5000mm.
Несамоусисна, једностепена, центрифугална пумпа дизајнирана за рад са отпадном водом. Систем се састоји од три пумпе са карактеристика: Q=106 l/s, Hmax=18m, потребна снага P1=17 kW, потребна снага P2=15 kW, френквенција струје 50 Hz.
Пумпа је дизајнирана за наизменичан и непрекидан рад унутар потопљене инсталације. Револуционарно Stube R радно коло омогућује сферни слободан пролаз чврсте материје до 110mm и погодно је за отпадну воду са садржајем суве материје до 3 %. SmartTrim систем подешавања зазора радног кола омогућује одржавање максималног учинка. Код инсталације на аутоспојницу, систем заптивача Grundfos SmartSeal обезбеђује непропусну везу. Пумпа се испоручује са високоефикасним Grundfos BluefluxR мотором направљеним са IE3 деловима.
Контрола: Control DC 3x24-32 SD 3x400 IM
Ултразвучни преносник за ниво 0,5 bara – 96693767
Прекидач нивоа LS001 са држачем за зид
	Компактна препумпна станица од, ПП или ПЕ/ГРП-а, једностепене, центрифугалне пумпе за зауљене атосферске отпадне воде техничких карактеристика Q=106 l/s, Hmax=18m,  P1=17 kW, P2=15 kW, 50 Hz, Stube R радно коло, Control DC 3x24-32 SD 3x400 IM, LS001, BluefluxR мотор.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	33.
	Набавка, транспорт и монтажа префабриковане
пумпне станице за атмосферску чисту воду зона I.
Уграђује се префабрикована црпна станица
Произвођача Грунфос или одговарајућа. Производ је израђен од ГРП- а (пластика ојачана стаклом).
Предвиђена је уградња црпне станице кружног
попречног пресека, у основи димензија 3000mm,
висине 3750mm.
Несамоусисна, једностепена, центрифугална пумпа дизајнирана за рад са отпадном водом, индустријском водом и непречишћеним фекалним водама. Систем се састоји од три пумпе са карактеристика: Q=103 l/s, Hmax=16m, потребна снага P1=14.8 kW, потребна снага P2=13 kW, френквенција струје 50 Hz.
Пумпа је дизајнирана за наизменичан и непрекидан рад унутар потопљене инсталације. Револуционарно Stube R радно коло омогућује сферни слободан пролаз чврсте материје до 110mm и погодно је за отпадну воду са садржајем суве материје до 3 %. SmartTrim систем подешавања зазора радног кола омогућује одржавање максималног учинка. Код инсталације на аутоспојницу, систем заптивача Grundfos SmartSeal обезбеђује непропусну везу. Пумпа се испоручује са високоефикасним Grundfos BluefluxR мотором направљеним са IE3 деловима.
Контрола: Control DC 3x24-32 SD 3x400 IM
Ултразвучни преносник за ниво 0,5 bara – 96693767
Прекидач нивоа LS001 са држачем за зид.
	Компактна препумпна станица од, ПП или ПЕ/ГРП-а, једностепене, центрифугалне пумпе за отпадне воде техничких карактеристика Q=103 l/s, Hmax=16m,  P1=14.8 kW, P2=13 kW, 50 Hz, Stube R радно коло, BluefluxR мотор.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	34.
	Набавка, транспорт и монтажа префабриковане
пумпне станице за атмосферску чисту воду_зона II.
Уграђује се префабрикована црпна станица
Произвођача Грунфос или одговарајућа. Производ је израђен од ГРП- а (пластика ојачана стаклом).
Предвиђена је уградња црпне станице кружног
попречног пресека, у основи димензија 3000mm,
висине 4500mm.
Несамоусисна, једностепена, центрифугална пумпа дизајнирана за рад са отпадном водом, индустријском водом и непречишћеним фекалним водама. Систем се састоји од три пумпе са карактеристика: Q=106 l/s, Hmax=18m, потребна снага P1=17 kW, потребна снага P2=15 kW, френквенција струје 50 Hz.
Пумпа је дизајнирана за наизменичан и непрекидан рад унутар потопљене инсталације. Револуционарно Stube R радно коло омогућује сферни слободан пролаз чврсте материје до 110mm и погодно је за отпадну воду са садржајем суве материје до 3 %. SmartTrim систем подешавања зазора радног кола омогућује одржавање максималног учинка. Код инсталације на аутоспојницу, систем заптивача Grundfos SmartSeal обезбеђује непропусну везу. Пумпа се испоручује са високоефикасним Grundfos BluefluxR мотором направљеним са IE3 деловима. Контрола: Control DC 3x24-32 SD 3x400 IM
Ултразвучни преносник за ниво 0,5 bara – 96693767
Прекидач нивоа LS001 са држачем за зид.
	Компактна препумпна станица,  ПЕ/ГРП-а или ПП-а, једностепене, центрифугалне пумпе за чисте атмосферске отпадне воде техничких карактеристика Q=106 l/s, Hmax=18m,  P1=17 kW, P2=15 kW, 50 Hz, Stube R радно коло, BluefluxR мотор, control DC 3x24-32 SD 3x400 IM, прекидач нивоа LS001.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	35.
	Набавка, транспорт и монтажа префабриковане
пумпне станице за чисту кишницу која се сакупља на платоу северне трибине.
Уграђује се префабрикована црпна станица
произвођача Грунфос или одговарајућа. Производ је израђен од ПЕ- а. Предвиђена је уградња црпне станице кружног попречног пресека, у основи димензија 1400mm, висине 3500mm.
Несамоусисна, једностепена, центрифугална пумпа дизајнирана за рад са отпадном водом. Систем се састоји од две пумпе са карактеристика: Q=5.33 l/s, Hmax=11.39m, потребна снага P1=2.2 kW, потребна снага P2=1.5 kW, френквенција струје 50 Hz.
Пумпе су са аутопад опцијом (контролер и техничка заштита и сензор нивоа интегрисани у самој пумпи)
	Компактна препумпна станица од ПЕ-а или ПП-а, једностепене, центрифугалне пумпе техничких карактеристика Q=5,33 l/s, Hmax=11,39m,  P1=2,2 kW, P2=1,5 kW, 50 Hz, контролер и техничка
заштита и сензор нивоа интегрисани у самој пумпи.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	36.
	Набавка сливника са таложником, са равном
решетком 400 x 400 mm. Сливник је по систему ACO Combipoint PP са изливом ДН 150, састављеног од типских елемената светлог пречника 375 mm, израђених од полипропилена или одговарајући.
Саставне елементе је могуће фино подешавати по
висини, заокретати по вертикалној оси и подешавати по попречном нагибу до маx. 10%. Сви спојеви стандардних елемената изведени су преко интегрисане ЕПДМ спојнице и осигуравају водонепропусност до 0,5 бара према ДИН 4060. Равна покривна ливено- гвоздена решетка је величине 400 x 400 mm, класе оптерећења Д400 према СРП ЕН 124, са PEWEPREN улошком против лупања и мултифункционалним зглобом који омогућава отварање решетке до 110⁰.
Уливна површина решетке је 560 cm2, а учвршћење решетке за оквир изведено је полиуретанским копчама. Укупна висина сливника 99,4cm. У ставку укључена је набавка и уградња бетонске постељице 90x90x20 cm, Ц12/15, горњег бетонског прстена 90x90x20cm, Ц16/20 и сви остали радови, опрема и материјал потребан за функционалну уградњу. Обрачун по ком ACO Combipoint PP HighDrain решетка од л.гвожђа димензија 400x400mm, за улични сливник за опт. Д400. ACO Combipoint PP 3 - средишњи део уличног сливника са заптивком, за четвртасти сливник 500x500mm, од полипропилена, масе 2.8 kg, ACO Combipoint PP 3 - средишњи део уличног сливника са заптивком, за четвртасти сливник 500x500mm, од полипропилена, масе 2.8 kg, ACO Combipoint PP 2a - доњи део уличног сливника, округли од полипропилена, масе 2.5 kg, висине 350mm и без излива за сливник са таложником.
	Полипропиленски сливник са таложником и ливено гвозденом решетком класе оптерећења D400, према СРП ЕН 124, сви спојеви елемената преко интегрисане ЕПДМ спојнице, водонепропусност до 0,5 бара према ДИН 4060. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	37.
	Набавка канала за линијско одводњавање
атмосферских вода по систему ACO MONOBLOCK PD100V, 200V и 300V или одговарајући, у складу са СРПС ЕН 1433. Монолитно тело канала од АCО полимербетона отпорно је на дејство мраза и соли, натур боје са отворима у облику решетке. Канал се због специфичног В-попречног пресека одликује
већом брзином отицања воде и бољим ефектом
самочишћења и намењен је за оптерећења до класе
Д400 и за израду линијског одводњавања по дужини и управно на саобраћајнице. Прикључак на канализацију извести уз помоћ сабирног окна канала са кантицом и са хоризонталним прикључком са интегрисаном гуменом спојницом за цев ДН/ОД200. На деоницама канала дужине веће од 10 метара предвиђене су два инспекциона канала са ливено гвозденом решетком коју је могуће уклонити ради одржавања и то један
елемент на почетку и један на крају. Деонице канала дуже од 76 метара морају имати четири инспекциона канала, на почетку, крају и две на средини деонице (оквирно на око 25 m растојања).
Канал се изводи полагањем на земљо-влажну бетонску подлогу марке C 20/25 агрегата фракције 0 -16 дробљеног камена у дебљини слоја 20 cm, бочно канал обложити бетоном. Горњи руб канала се изводи у нивоу 2 - 5mm испод коте готове завршне околне површине. Канали се испоручују комплет са прибором за монтажу до потпуне функционалности. Полагање и монтажу елемената за формирање пројектованих дренажних канала урадити у складу са спецификацијом, детаљима из пројекта и упутствима.
	Канал за линијско одводњавање
атмосферских вода од duktila, класе оптерећења до D400.
Ревизиони eлементи, сабирна окна и чеони поклопци од duktila класе оптерећења до D400, решетка од ливеног гвожђа, за класу оптерећења
D400 према SRPS EN 124.

Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.


	
	

	38.
	ACO Drain Monoblock PD 100 V tip 0.0, монолитни
канал од полимербетона, светле ширине 10cm, за
класу оптерецења Д400, дужине 100cm, градевинска ширина/висина- 15/23cm.
ACO Drain Monoblock PD 100 V tip 0.1, ревизиони
елемент светле ширине 10cm, од полимербетона са решетком од ливеног гвожђа, за класу оптерецења Д400, дужине 50cm, градевинска ширина/висина- 10/24cm. ACO Drain Monoblock PD 100 V чеони поклопац од полимер бетона за почетак и крај канала.
ACO Monoblock PD200V сабирно окно од полимер
бетона са решетком од ливеног гвожђа за класу
оптерећења Д400, грађевинске ширине 100mm,
грађевинске висине 150mm, дужине 50cm.
Хоризонтални излив ДН200.
	Канал за линијско одводњавање
атмосферских вода од полимер бетона дуктила, класе оптерећења до D400.
Ревизиони eлементи, сабирна окна и чеони поклопци од полимер бетона дуктила класе оптерећења до D400, за класу оптерећења
D400 према SRPS EN 124.

Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.


	
	

	39.
	ACO Drain Monoblock PD 200 V tip 0.0, монолитни
канал од полимербетона, светле ширине 20cm, за
класу оптерећења Д400, дужине 100cm, градевинска ширина/висина- 25/32cm.
ACO Drain Monoblock PD 200 V tip 0.1, ревизиони
елемент светле ширине 20cm, од полимербетона са решетком од ливеног гвожђа, за класу оптерецења Д400, дужине 50cm, градевинска ширина/висина- 25/33cm.
ACO Drain Monoblock PD 200 V чеони поклопац од полимер бетона за почетак и крај канала.
ACO Monoblock PD200V сабирно окно од полимер
бетона са решетком од ливеног гвожђа за класу
оптерећења Д400, грађевинске ширине 250mm,
грађевинске висине 645mm, дужине 50cm.
Хоризонтални излив ДН200.
	Канал за линијско одводњавање
атмосферских вода од дуктила класе оптерећења до D400.
Ревизиони eлементи, сабирна окна и чеони поклопци од полимербетона дуктила класе оптерећења до D400, за класу оптерећења
D400.
Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	40.
	ACO Drain Monoblock RD 300 V tip 0.0, монолитни
канал од полимербетона, светле ширине 30cm, за
класу оптерећења Д400, дужине 200cm, градевинска ширина/висина- 40/59.5cm.
ACO Drain Monoblock PD 300 V tip 0.1, ревизиони
елемент светле ширине 30cm, од полимербетона са решетком од ливеног гвожђа, за класу оптерецења Д400, дужине 75cm, грађевинска ширина/висина- 40/64.5cm.
ACO Drain Monoblock RD 300 V чеони поклопац од полимер бетона за почетак и крај канала.
ACO Monoblock PD300V сабирно окно од полимер
бетона са решетком од ливеног гвожђа за класу
оптерећења Д400. Окно је дужине 75cm, номиналне ширинеe 30cm, грађевинске ширине 40cm, грађевинске висине 134 / 165 cm, Хоризонтални излив ДН200.
	Канал за линијско одводњавање
атмосферских вода од полимер бетона, класе оптерећења до D400.
Ревизиони eлементи, сабирна окна и чеони поклопци од дуктила класе оптерећења до D400, за класу оптерећења
D400 према SRPS EN 124.

Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	41.
	Набавка, транспорт и монтажа сепаратора лаких
нафтних деривата са бyпассом, типа ACO
OLEOPATOR-BYPASS-C-FST NS30/300 ST3000 или одговарајући. Сепаратор мора бити пројектован, израђен и тестиран према SRPS EN 858, проток кроз сепаратор 30 l/s док је укупни проток Qмаx = 300 l/s. Сепаратор мора имати ефикасност издвајања лаких уља И класе – лаких течности у излазној води до 5mg/l.
Сепаратор мора имати запремнину издвојених лаких течности мин. 500 литара, капацитет таложника мин. 3000 литара док укупни капацитет не сме бити већи од 7000 литара.
Улив и излив сепаратора морају бити DN 500 са
интегрисаном клизном спојницом (према SRPS EN 1401 - UKC цеви).
Дубина уливне цеви, мерено од коте поклопца до коте дна цеви улива Т= 1,19 m до 5,55 m (тачну дубину цеви на уливу треба дефинисати пре наручивања сепаратора). Сепаратор се испоручује са поклопцем према SRPS EN 124 класе носивости Д400, светлог отвора пречника 800mm, са натипсом "СЕПАРАТОР".
Сепаратор мора бити израђен од армираног бетона (бетон према SRPS EN 206-1) класе чврстоће C35/45, класе изложености: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2.
Сепаратор мора бити сигуран од деловања сила узгона до висине подземне воде до улива у сепаратор.
Сепаратор мора имати коалесцентни елемент који се може за потребе чишћења и одржавања једноставно извадити и више пута користити. Сепаратор мора имати сигурносни пловак баждарен на специфичну тежину лаких течности као осигурање од неконтролисаног одлива истих из сепаратора. Уливни и изливни елементи сепаратора морају бити израђени од ПЕХД-а. Приступ у сепаратор мора бити у складу са SRPS EN 476.
	Сепаратор лаких нафтних деривата са bypass-ом, према SRPS EN 858, NS30/300 (проток 30/300 l/s), ефикасност издвајања лаких уља I класе – лаких течности у излазној води до 5mg/l, запремнинa издвојених лаких
течности мин. 500l, капацитет таложника мин. 3000l, поклопац класе D400 према SRPS EN 124.
Уливни и изливни елементи сепаратора морају бити израђени од ПЕХД-а. Приступ у сепаратор мора бити у складу са SRPS EN 476.


Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА ГЛАВНОГ ТЕРЕНА
	
	
	

	42.
	Набавка, транспорт и монтажа бризганих PP ревизионих силаза од нерециклираног PP-B (полипропилен кополимер), сертификован од стране независне институције, са уграђеним пењалицама и могућношћу корекције на пројектовану висину смањивањем висине успонских елемената. Конструкција шахта је од
појединачних бризганих елемената, са оребреном
спољном површином, међусобно повезаних заваривањем или еластомерном заптивком, боје различите од црне, униформе у смислу нијансе и интезитета. Конфигурација углова прикључака од 90 до 270 степени у делу базе са максималним пречником прикључка DN 600, телескопским прикључком и добро формираном кинетом.
Гарантована водонепропусност шахта и везе са
канализационим системом, помоћу муфа и заптивног прстена. Компатибилност са профилисаним цевима од PP-B-а и глатким цевима од PVC-а. Обавезно достављање извештаја са испитивања у складу са стандардом SRPS EN13598-2 и производња у складу са ISO 9001.
Произвођач Purator, ACO, Pipelife или одговарајуће.
Обрачунава се по комаду уграђеног шахта, према
приложеној спецификацији.

	Бризгани ревизиони силази од
нерециклираног полипропилена PP-B (полипропилен кополимер). Компатибилност са профилисаним цевима од PP-B-a и глатким цевима од ПВЦ-а. Гарантована водонепропусност шахта и везе са канализационим системом, помоћу муфа и заптивног прстена. Извештај са испитивања у складу са стандардом SRPS EN13598-2 и производња у складу са ISO 90011.  

Начин доказивања:

Технички лист и извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	43.
	Набавка, траснпорт и монтажа канала за линисјко
одводњавање ACO Drain Multiline V100 или одговарајући, према SRPS EN 1433 и DIN 19580, са интегрисаним EPDM заптивањем како би се формирао водонепропусан спој у складу са IKT тестом, са сигурносним закључавањем решетке без завртња тип Drainlock, направљеног од ACO полимербетона отпорног на десјтво мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика. Канал се због специфичног V пресека одликује већом брзином отицања воде и бољим ефектом самочишћења и намењен је за оптерећења до класе Д400. Елементи су дужине 100cm и 50cm, номиналне ширине 10cm, грађевинске ширине 13,5cm, грађевинске висине 15 до 20cm са континуалним падом канала од 0.5%.
	Канал за линијско одводњавање од бетона ојачаног стакленим влакнима, класе оптерећења D400, са интегрисаним EPDM заптивањем и заштитним рубом од поцинкованог челика.

Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	44.
	Набавка, транспорт и уградња сабирног окна ACO DRAIN Multiline V100Е или одговарајућих, према SRPS ЕN 1433 и DIN 19580, са сигурносним закључавањем решетке без завртња тип Drainlock, направљеног од АCО полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од нерђајућег челика, са преклопом и жљебом за једноставно заптивање на месту споја са каналом. Сабирно окно је намењено за оптерећења до класе Д400 и поседује таложну корпу од ПВЦ-а. Дужина 50 cm, номинална ширина 10cm, грађевинска ширина 13,5cm, грађевинска висина 65cm са хоризонталним прикључком са интегрисаном гуменом спојницом за цев DN/OD100. Обрачун по комаду
уграђеног окна.
	Сабирно окно од полимербетона  бетона ојачаног стакленим влакнима, класе оптерећења D400, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика.

Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	45.
	Набавка решетки за канале за линијско одводњавање ACO Multiline V100 или одговарајућих, према SRPS EN 1433 са сигурносним закључавањем без завртња типа
Drainlock и осигурањем против подужног померања, направљених од поцинкованог челика, тип ребраста.
Решетка је ширине 123 mm, дужине 50 и 100 cm, упојне површине 312 cm2/m. Obračun po dužnom metru.
	Решетка од поцинкованог челика, SRPS EN 1433  са сигурносним
закључавањем без завртња. 

Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	46.
	Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених
поклопаца EN 124 за ревизионе силазе.
	Поклопци од ливеног гвожђа или нодуларног лива класе оптерећења D400, према стандарду SRPS EN 124.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	НАВОДЊАВАЊЕ ТЕРЕНА
	
	
	

	47.
	Набавка, транспорт и монтажа
распршивача типа I-25 са дизнама и свим
потребним фитинзима за спајање
распршивача и цеви према пројекту.
Hunter (Scala Garden) заливни систем или одговарајуће.
Обрачун је по комаду за сав рад и
материјал.
	Роторски pop-up распршивачи, подесив угао заливања од 50°-360°, млазнице радијуса од 11,9 до 21.6 м, потрошња Q=13,6-120,2 л/мин. препоручени притисак од P=2,5-7 бара.
Гаранција 5 годинара.
Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	48.
	Набавка, транспорт и монтажа
електромагнетних вентила типа PGV-151 6/4" UN са контролом протока или одговарајућих. Обрачун је по комаду за сав рад и материјал.
Ел. вентил PGV-151 6/4", произвођача
Hunter или одговарајућих.
	Електромгнетни вентил протока Q=75-450 л/мин, препоручени притисак P=1,5-10 бара, соленоид 24 VAC, темперарура флуида 66°C, интегрисана контрола протока.
Гаранција 2 године.
Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.


	
	

	49.
	Елементи за аутоматско управљање
система
Набавка и монтажа елемената за
аутоматско управљање заливног система:
управљачка јединица за унутрашњу
монтажу PRO-C I VREM.PROG. од 12
зона VN или одговарајући и сензор за
кишу.
Управљачки уређај за унутрашњу монтажу
и сензор за кишу.
Произвођач Hunter (Scala Garden) заливни систем или одговарајуће.



	Управљачка опрема система са три независна програма, могућност 4 стартовања по програму, односно 12 стартовања дневно, уграђен Solar Syn, са сезонским подешавањима, могућност прављења пауза између заливања,  програмирање времена стартовања у дану, недељи и сезони, избор зоне и дужине трајања заливања. Гаранција 2 године.
Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.


Начин доказивања:

Технички лист.

	
	

	50.
	Компактна, поуздана, хоризонтална,
вишестепена, конзолна, центрифугална
пумпа са аксијалним усисним отвором и
радијалним испусним отвором. Пумпа је
следећих карактеристика: - напор пумпе
(70м), проток (4л/с), произвођача Grundfos или одговарајуће.
	Компакте хоризонталне end-suction пумпе сa фреквентним регулаторима техничких карактеристика Q=4l/s, H=70m, P=5,5кW, 50Hz.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	

	1.
	Рефлектор за осветљење терена, Philips, tip ARENA VISION LED gen 3, BVP 427 1950/857, OUT T35, 1420W, 5700K, 179522lm, IP66, IK08  или слична . Подржава последње стандарде за телевизијско емитовање (нема ефекта треперења у телевизијским преносима). Дизајнирана за спортске и друге вишенаменске објекте. Температура боје у опсегу од 5500К-6000К.Испоручује се са DMX драјвером/интејфејсом EMP 400DMX или сличним. Светиљка је ускађена са Европским стандардима и директивама и поседује CE знак и ознаку ENEC   или  сл.

	Степен заштите IP66,
Заштита од удара IK08,
DMX интерфејс
CE i ENEC ознаке
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	2.
	Уградна светиљка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу у плафоне видљивог профила, погодна за осветљавање канцеларијских простора са степеном бљештања UGR≤19.  Светиљка се испоручује са модулима са бојом светлости 4000K, електронским предспојним уређајем и индексом репродукције боје Ra>80. Животни век светиљке је 50.000 сати.  Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да има CE знак. Светиљка је типа Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC или одговарајућа
	
Степен репродукције боје Ra>80, Температура боје 4000К,             Фактор бљештања UGR≤19             Животни век мин. 50000h
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	3.
	Светиљке у тоалетима и ходницима за посетиоце са повећаном заштитом од удара -мин IK08, 4000K, животни век мин 30.000 сати,типа Philips, Buck или сл.
	Антивандал извебда, или- min IK08
Температура боје 4000К
Животни век мин. 30000 сати


Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	4.
	Нисконапонска склопна опрема у разводним орманима- Schenider electric или сл.
	Стандарди IEC/EN 60947-2,  IEC/EN60898-1, IEC 60364, IEC 61008
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	5.
	Електро галантерија (Прекидачи, утичнице ...)  Halogen free типа Legrand  Mosaic или сл.
	Према стандаардима IEC60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 60884-1, IEC 60670-22
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	6.
	DMX контролер- са 512 адреса, скалабилан,са могућношћу повезивања са до 40 Pharos контролера.Програмира се помоћу софтвера са екстерног рачунара.
Након програмирања и учитавања креираних сценарија, ради независно без потребе за рачунаром. Pharos LPC контролерможе бити контролисан преко интернета мреже. Захваљујући уграђеном Wеб серверу, могуће је даљински приступити контролеру, проверити његов статус, ажурирати сценарија итд.
Модел PHAROS LPC 1 910503702288 PHAROS LRC9685 LPC 1 или одговарајући .
	Поседује 512 канала/адреса.
Скалабилан са могућношћу повезивања 40 контролера 
Могућност приступа и контроле преко интернета

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	7.
	BMS/CSNU-Интеграција свих система за надзор и управљање за потребе формирања оперативног центра за управљање догађајима према стандардима ФИФА (Venue operating centre – VOC) базирана је на софтvверској платформи сличној типу Arena NX односно EBI произвођача Honeywell-или одговарајући .
	
	
	

	8.
	Интегрисани систем за надзор и управљање базира се на Arena NX односно Enterprise Building Integrator (EBI) платформи Honeywell са контролерима Eagle Hawk i Hawk8000 или сличној. Arena NX односно EBI jе јединствена платформа која омогућава интеграцију свих система за надзор и управљање на стадиону. Arena NX односно EBI у једном корисничком интерфејсу обједињује контролу и управљање расветом, климатизацијом, грејањем и хлађењем (KГХ), менаџмент енергијом, видео надзор (CCTV), контролу приступа, дојаву пожара, евакуациони систем и противпровалну заштиту. На овај начин се постиже максимални 
степен ефикасности управљања објектом, енергетске ефикасности објекта, ефикасности одржавања и физичко-техничке заштите у складу са захтевима ФИФА/УЕФА
	У једном корисничком интерфејсу обједињena контролa и управљање расветом, климатизацијом, грејањем и хлађењем (KГХ), менаџмент енергијом, видео надзор (ЦЦТВ), контролу приступа, дојаву пожара, евакуациони систем и противпровалну заштиту.

Начин доказивања:
Технички лист 
	
	

	9.
	Модуларан УПС систем Legrand Keor Mod , или сличан  снаге(1-5)x25kW,лако проширив до укупно од 125kW са интерним батеријама унутар рек ормана.
Модуларан УПС систем са једним рек кабинетом
за смештај УПС модула и посебним делом у истом кабинету који је припрепљен за прикључење батеријског сета. УПС и батеријски модули се додају и/или мењају простим убацивањем у УПС рек орман у on line режиму.
Сваки УПС модул мора садржати сопствени статички бајпас. Минималне захтеване техничке карактеристике:
-УПС модул снаге 25kW 3x400V/230V+N трофазни улаз/трофазни излаз
-дупла on line конверзија и сопствени статички бајпас
-фактор снаге на улазу>0,99
-THDI<3% на улазу
-ефикасност по модулу>96%
-заменом једног модула могуће је отклонити испад склопа односно могуће је повећати снагу комплетног УПС-а или степен редудансе

-USB, RS-232, слот за SNMP, безнапонски излази
стандарди 
EN 62040-1, EN62040-2, EN62040-3


	Модуларан УПС систем са УПС и батеријским модулима који се могу додавати и/или мењати убацивањен у УПС рек орман у on line режиму.
Карактеристике модула:
-УПС модул снаге 25kW 3x400V/230V+N трофазни улаз/трофазни излаз
-дупла on line конверзија и сопствени статички бајпас
-фактор снаге на улазу>0,99
-THDI<3% на улазу
-ефикасност по модулу>96%
-заменом једног модула могуће је отклонити испад склопа односно могуће је повећати снагу комплетног УПС-а или степен редудансе

стандарди 
EN 62040-1, EN62040-2, EN62040-3

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од одговарајуће лабораторије
	
	

	10.
	Дизел електрични агрегат за резервно напајање
 објекта Energoglobal или одговарајући. ДЕА је опремљен са аутоматском контролом рада, која омогућава командовање и аутоматско стартовање. ДЕА следећих карактеристика: 
-називни напон 3x400V/230V
-називна фреквенца 50Hz
-фактор снаге 0,8
-број обртаја 1500
Електроагрегат/дизел мотор/генератор (Volvo, Perkins или сличан)

Микропроцесорски контролно управљачки модул.
Напредни логички контролер за аутоматски старт.
Анализатор мреже са могућношћу мерења и приказа електричних величина и аналазу хармоника THDI.

Комуникација: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS-485, RS-232, Modbus.
Усклађеност са стандардима:
2006/42/EC-Machinery safety
2014/30/EU-Low voltage
2014/35/EU-Elektromagnetic compatibility
2000/14/EC-Sound power leve-Бука
ISO 8528-1, или одговарајући SRPS стандарди

	Усклађеност са стандардима:
2006/42/EC-Machinery safety
2014/30/EU-Low voltage
2014/35/EU-Elektromagnetic compatibility
2000/14/EC-Sound power leve-Бука
ISO 8528-1, или одговарајући SRPS стандарди.
Комуникација: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS-485, RS-232, Modbus.


Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	
	ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТЛАЦИЈЕ ТИС И АДП
	
	
	

	1.
	19" самостојећи БД и серверски рек израђен од челичног лима са предњим и задњим перфорираним вратима и бравом, постољем висине 100мм и сетом за уземљење, димензија 800x 1000 x 2000 мм (ШxДxВ), капацитета 42ХУ.
Комплет са елементима за вертикално ранжирање каблова, 19" носачима, 2 x вертикалним напојним шинама 230В, кровним уводником каблова и кровним носачима ПНК регала.
Орман уземљити на најближу шину за изједначење
потенцијала.
	Димензије ормана:
-  42У, 800мм x 1000мм
-  19" формат за смештање опреме
- Са предњим и задњим реверзибилним микроперфорираним вратима (минимум 80%)
- Уклоњиве бочне стране ради лакшег приступа опреми
- Опремљен са четири 19“ вертикална носача, са опцијом подешавања по дубини и дворструким обележавањем јединица (U)
- Опремљен са 2 увода за каблове са четкицама, 1U
- Опремљен фиксним постољем од пуних плоча висине минимум 100mm.
- Носивост mинимум 15kg по Unit-u 
- IP20 степен заштите у складу са  IEC EN 60529
- IK08 степен заштите у складу са стандардом IEC EN 62262
- Отпорност на потресе и вибрације у складу са стандардом IEC 61587-1, ниво DL4
- Отпорност на корозију: Класа C2 у складу са EN ISO 12944-2 i 3K3 у складу са IEC EN 60721-3-3
- У сагласности са стандардима EIC 60950-1, ANSI/EIA-310-E i IEC 60297-3-100

Компатибилност: Сви рек ормани, елементи и пратећа опрема (вентилатори, термостат, полице, водичи каблова и сл.) морају бити компатибилни како би се постигла пуна функционалност опреме

Начин доказивања:
Технички лист
	
	

	2.
	Телекомуникациона прикључница са конекторским механизмом типа RJ45 cат.6А /10GB screen.

	Модул STP Cat6а са металном заштитом (shielding) 
- Модули се монтирају брзом методом , без алата
- У сагласности са стандардима: ISO/IEC 11801 ed. 2.2, June 2011, EN 50173-1 May 2011 (DIN EN 50173-1), TIA 568-C.2, IEC 60603-7-51, 60512-27-100
- Обавезна подршка за  PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) стандарде за напајање уређаја преко мреже
- Усклађеност са IEC 60512-99-001/002
- Потребно је да поседује сертификат од независне европске лабараторије
- Са заштитом од прашине
Компатибилност: Сви елементи структурно кабловског система (кабл конекције на утичницама и панелима, преспојни каблови и сл.) мора бити исте категорије и компатибилни ради постизања пуне функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању / aтест издат од независне лабораторије
	
	

	3.
	Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла типа:
 - S/FTP 4x2x23AEG, LSOH, cат. 6а.
	Бакарни кабл Cat6a:
- Кабл је S/FTP, пун пресек, LS0H
- Кабл је минимимум Cat.6а, до 500МHz
- Индустриjски кабл, погодан и за спољну монтажу
- Усклађен са стандардима TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 ed. 2.2, IEC 61156-5, EN 50173, EN
50188-4-1
- Са омотачем од безхалогених маса, са додатним водонепропусним слојем
- Негориви, у сагласности са стандардима: IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Предвиђен са рад у минималном температурном опсегу од -20 °C do +60 °C
- CPR сертификован за примену у грађевини у сагласности са стандардом EN 50575, минимум Eca класа
Компатибилност: Сви елементи структурно кабловског система (кабл конекције на утичницама и панелима, преспојни каблови и сл.) мора бити исте категорије, ради постизања пуне функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању / aтест издат од независне лабораторије

	
	

	4.
	Access point сличан типу Cisco Catalyst 9120AX, internal
antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO

	Бежична приступна тачка (Access Point -AP) 
- Подршка рада у три различита режима рада - multi-channel, single-channel  или у хибридном моду (multichannel и Single channel kombinovano) преко контролера
- Напајање преко PoE, Према 802.3at стандарду
- Подржани фреквенцијски опсези од 2.4 GHz и 5 GHz
- Опремљен са  6 омнидирекционих антена:
2 x омни-дирекционе антене - добиtак 5.2dBi на 2.4 GHz и 4 x омни-дирекционе антене минимум 6.9 dBi на 5 GHz опсегу
- Wireless перформансе према IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) стандардима
- 802.11ac beamforming
- Подршка за 2x2:2ss multiuser MIMO
- Брзина протока података до 866,7Mb/s
- Минимум 1х 10/100/1000T Ethernet порт
- Load balancing
- Брзи roaming при преласку са једног AP-a на други
- Коринисчки captive портал који захтева аутентификацију нових корисника пре приступа бежичној мрежи
- Аутоматска селекција канала
- Пoдршка за Wireless Distribution System (WDS)
Podržani protokoli:
- IEEE 802.11k Radio Resource Measurement of Wireless LANs
- IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames
- IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition
- IEEE 802.11e WMM for Quality of Service
- IEEE 802.11i WPA/WPA2/802.1x for Security
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- IEEE 802.1X authentication and accounting
- IEEE 802.1X RADIUS support
- Минимум 5 година произвођачке гаранције
- Обезбеђена сервисна подршка у трајању од годину дана (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) 
- Сва активна мрежна опрема (свичеви,  SFP модули, софтверски контролер, AP-ovi) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	5.
	L3 стекабилни Ethernet switch са 24x 1 GE / 10 GE SFP
портова, сличан типу Cisco Catalyst 9300-24S.
Комплет са потребним лиценцама.
	- Са урачунатом опремом за рековску монтажу
- Минимум 12 SFP/SFP+ слотова за смештај 1Gb/s SFP или 10Gb/s SFP+ модула
- Минимум 4 10/100/1000T бакарних RJ-45портова
- Switching fabric минимум 320 Gb/s
- Брзина прослеђивања пакета минимум 238 Mpps
- Минимум16 000 MAC адреса
- Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега
- Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 2 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич.
- Подршка за RIPv1/v2 и статичко рутирање
- Подршка за SNMP v1/v2c /v3
- Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Подршка за  SSHv2, SSLv2 i SSLv3
- Ограничење протока (bandwidth limiting) по порту или по класи саобраћаја
- Минимум 5 година произвођачке гаранције
- Обезбеђена сервисна подршка у трајању од годину дана (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) 
- Сва активна мрежна опрема (свичеви,  SFP модули, софтверски контролер, AP-ovi) мора бити компатибилни ради постизања пуне компатибилности и функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист
	
	

	6.
	Мрежни видео снимач (NVR), укупног капацитета 128 канала, са 12x12TB SATA HDD и преинсталираним лиценцама 
Сличан типу Honeywell MAXPRO NVR PE-128

	- подршка за софтвер за управљање и снимање до 128 IP камерa
- капацитет HDD минимално 16-144 TB
- 2 x 1GbE мрежни прикључак
- редудантно напајање (1200W)
- снимање до 128 канала
- Network bandwidth / throughput 800 Mbps
- подржава максимално 256 stream-ова
- напредна аналитика
- у комплету са лиценцама
- могућност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	7.
	2MP фиксна bullet ИП камера за спољашну монтажу за
надзор периметра објекта, улаза на стадион и унутрашњих
простора. Комплет са носачем за назидну монтажу.
Слична типу HBW2GR1/ HBW2GR3 Honeywell.

	- 1/2.8" CMOS HD сензор, резолуција 1937 x 1097 пиксела, 2.1MP
- сочиво 2.8 до 12 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M-JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 92 dB WDR
- IR илуминатор, 4x LED 850nm, видљивост у мраку до 50m
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- Енкрипција података: TLS1.0/1.2, AES128, AES256
- видео аналитика у самој камери
- ONVIF компатибилна
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	8.
	8MP фиксна буллет IP камера за унутрашњу и спољашну монтажу за надзор периметра објекта и улаза на стадион
Слична типу HBW8PR2 Honeywell.

	- 1/2.9" CMOS HD сензор, минимална резолуција 3072 x 1728 пиксела, 5.3MP
- сочиво 2.7 до 12 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M-JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 92 dB WDR
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	9.
	2MP IP антивандал dome камера за унутрашњу и спољашну монтажу за надзор простора испод трибина и унутрашњих простора стадиона.
Слична типу H4W2GR1V Honeywell
	- 1/2.9" CMOS HD сензор, резолуција 1920 x 1080 пиксела, 2 MP
- сочиво 3 до 10 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M- JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 90 dB WDR
- IR илуминатор, 10x LED 850 nm, видљивост у мраку до 30 m
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	10.
	Speed dome брзопокретна (PTZ) IP камера, са 30x
оптичким zoom-ом и 16x дигиталним zoom-ом.
Слична типу HDZP 304DI Honeywell

	- 1/2.8 type CMOS сензор, резолуција 1945 x 1097 пиксела, (2.13 MP)
- сочиво 4.5 mm - 135 mm (Ф1.6 - Ф4.4) са 30x оптичким увећањем, дигитално увећање 16x
- видео компресија H.265, H.264, M-JPEG; вишеструко конфигурабилни H.265, H.264 и M-JPEG стримови
- фраме рате 60 fps у свим резолуцијама
- Механички Дан/Ноћ филтер: монохроматски, колор, аутоматски режими
- Defog функција: побољшава видљивост у магловитим условима, или при сценама са изузетно слабим контрастом
- Интегрисани пан/тилт погон
- Пан 360° континулано, Тилт: -90°-3°, брзина до пресет позиције: Pan 240°/ s, Tilt 160°/ s, прецизност пресета до ± 0.1°;
- маскирање: минимум 32 индивидуално подесивих маски; минимум 256 пресет позиција
- Редудантно напајање: 24 VAC i/ili PoE+ 20 W (IR off) / 25 W (IR on)
- Kућиште камере за спољашњу инсталацију - IP66

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	11.
	Централни уређај система сигнализације провале, максималног капацитета 264 провалних зона. Уређај је у кућишту за назидну монтажу, са акумулаторским батеријама 12Vdc/27Ah и Етхернет прикључком.
Сличан типу Honeywell Galaxy GD-264.

	- максимално 599 зона
- максимално 32 контролисаних врата
- максимално до 32 групе
- максимално до 2000 корисника
- уграђен Ethernet прикључак за дојаву и комуникацију са другим системима
- могућност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	12.
	Централни контролер система контроле приступа за контролу до 16 врата са Ethernet портом за IP комуникацију са централним сервером. Комплет са кућиштем за назидну монтажу, напојним модулом и резервним акумулатоским батеријама 12Vdc / 17Ah.
Сличан типу Tema line TS2 Honeywell
	- минимално физичко повезивање до 4 читача картица преко Wiegand интерфејса за комуникацију, 
- напајање читача директно са контролера, 
- минимално 8 надзираних аналогних улаза који могу да се користе као дигитални или као аналогни контакт, 
- минимално 8 релејних излаза, Ethernet 10/100BaseT RJ45 и RS485 порт за конекцију са сервером,
- локална buffer меморија compact flash min. 2 GB, 
- ауторизација, контрола отварања/затварања и регистрација проласка и у offline режиму рада,
- испоручује се у комплету са кутијом са 2 DIN шине, напајањем од 60W, заштитом од пренапона и интегрисаним уређајем за пуњење батерија са ЛЕД статусним индикаторима и температурним сензором
- могућсност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	13.
	Софтвер за интеграцију система техничке заштите, са интерфејсима ка системима контроле приступа, противпровалне сигнализације и видео надзора.
Сличан типу Enterprise Buildings Integrator (EBI)
	Софтвер за интеграцију система техничке заштите:
- интеграција система система контроле приступа, контроле посетилаца и праћење лица
- интеграција система дојаве пожара
- интеграција система за гласовно обавештавање (озвучење)
- интеграција система видео надзора са укљученом аналитиком
- интеграција система противпровале
- поседује интерактивне мапе и HTML5 програмабилне акционе планове
- подржава оригиналну мобилну апликацију (Android или iOS) за управљање алармним догађајима
- подржава до 200.000 адреса (детекторских тачака) у једном систему
- подржава до 500 догађаја у континуитету у једној секунди
- софтвер за интеграцију због пуне компатабилности мора бити од компатибилан са опремом која се интегрише кроз софвтер 

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	14.
	Микропроцесорска аналогно-адресабилна модуларна централа за сигнализацију пожара са интегрисаном оперативном конзолом и одговарајућим кућиштем за смештање комплетне опреме; капацитета 8 аналогно адресабилних петљи са по маx.127 адресабилних уређаја у петљи. Централа треба да има ВдС атест и да задовољава стандарде ЕН54-2 и 4, у комплету са напојним блоком и АКУ батеријом потребног капацитета за рад 72х у нормалном режиму и 0,5х у алармном режиму рада
Слична типу ESSER IQ8Control 
	- модуларног типа са уграђеним модулима за прихват 8 петљи са 127 адреса у свакој петљи и 6 мониторисаних илаза за сирене
- могућност проширења броја петљи
- могућност управљања са максималним 4096 детекторских тачака по једном панелу
- могућност повезивања /умрежавања са макс. 32 централе и оперативне конзоле, мрежна картица за повезивање на LAN ради комуникације са графичким софтвеом за надзор или софтвером за интеграцију
- панел са LCD екраном осетљивим на додир у боји (800x480px) са аутоматским позадинском осветљењем и исписом на српском језику
- опремљења са 4 Ethernet интерфејса, једним USB портом, 2 CAN порта и једним меморијским слотом
 - са напајањем 26-29 ВДЦ, 6А, за надзор и пуњење батерија за нормалан рад 72h у мирном режиму и 30 мин у алармном стању
- са кућиштем за назидну монтажу
- у складу са ЕН54-2 и VdS стандардима
- долази са лиценцом која омогућава интеграцију са софтвером за интеграцију свих система техничке заштите.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	

	1.
	Испорука и уградња двоетажне клима коморе са плочастим рекуператором и  ДХ грејачем/хладњаком за простор сутерена лево-зона техничке службе.
Саставни део система је ВРВ спољна јединица и пратећа регулациона опрема на страни расхладног флуида и ваздушној страни у комплету са елементима регулације и управљања.

	 Технички подаци-минимални захтеви за клима комору:
Проток ваздуха 3650 м3/х,
напор вентилатора 350 Па
Филтер 1 Груби класа Г4
Филтер 2 Фини класа Г7
Секција плочастог рекуператора
Ефикасност уштеде енергије: Зима 74,9 %,лето-65,1 %.
Заштита од смрзавања : електро грејач снаге 8 кW.
Технички подаци-минимални захтеви за ВРВ спољну јединицу:
Расхладни капацитет :
Qх=27,1 кW,
Грејни капцитет:
Qг= 20,5 кW,
Комплета 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	2.
	Испорука и уградња двоетажне клима коморе са плочастим рекуператором и  ДХ грејачем/хладњаком за простор сутерена лево-зона домаће екипе.
Саставни део система је ВРВ спољна јединица и пратећа регулациона опрема на страни расхладног флуида и ваздушној страни у комплету са елементима регулације и управљања.

	Технички подаци-минимални захтеви за клима комору:

Проток ваздуха 4700 м3/х,
напор вентилатора 350 Па
Филтер 1 Груби класа Г4
Филтер 2 Фини класа Г7
Секција плочастог рекуператора
Ефикасност уштеде енергије: Зима 76,5 %,лето-65,1 %.
Заштита од смрзавања : електро грејач снаге 11 кW.
Технички подаци-минимални захтеви за ВРВ спољну јединицу:
Расхладни капацитет :
Qх=39,2 кW,
Грејни капцитет:
Qг= 28,1 кW,
Комплета 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	3.
	Испорука и уградња двоетажне клима коморе са плочастим рекуператором и  ДХ грејачем/хладњаком за простор сутерена десно-зона гостујуће екипе са пратећим смештајним садржајем за смештај судија и делегата.
Саставни део система је ВРВ спољна јединица и пратећа регулациона опрема на страни расхладног флуида и ваздушној страни у комплету са елементима регулације и управљања.


	Технички подаци-минимални захтеви за клима комору:

Проток ваздуха 5000 м3/х,
напор вентилатора 350 Па
Филтер 1 Груби класа Г4
Филтер 2 Фини класа Г7
Секција плочастог рекуператора
Ефикасност уштеде енергије: Зима 76,5 %,лето-65,1 %.
Заштита од смрзавања : електро грејач снаге 11 кW.
Технички подаци-минимални захтеви за ВРВ спољну јединицу:
Расхладни капацитет :
Qх=39,2 кW,
Грејни капцитет:
Qг= 28,1 кW,
Комплета 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	4.
	Испорука и уградња двоетажне клима коморе са плочастим рекуператором и  ДХ грејачем/хладњаком за простор сутерена десно-зона медија са пратећим техничким садржајем.
Саставни део система је ВРВ спољна јединица и пратећа регулациона опрема на страни расхладног флуида и ваздушној страни у комплету са елементима регулације и управљања.


	Технички подаци-минимални захтеви за клима комору:

Проток ваздуха 3600 м3/х,
напор вентилатора 350 Па
Филтер 1 Груби класа Г4
Филтер 2 Фини класа Г7
Секција плочастог рекуператора
Ефикасност уштеде енергије: Зима 74,9 %,лето-65,1 %.
Заштита од смрзавања : електро грејач снаге 8 кW.
Технички подаци-минимални захтеви за ВРВ спољну јединицу:
Расхладни капацитет :
Qх=27,1 кW,
Грејни капцитет:
Qг= 20,5 кW,
Комплета 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	5.
	Испорука и монтажа негориве изолациjе са парном браном за изолација канала и цевовода.

	Технички подаци-минимални захтеви: -изолација према стандарду СРПС ЕН 13501 и СРПС ЕН 13790 дебљине мин.13 мм.

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	6.
	Испорука и монтажа каналских вентилатора  за извлачење ваздуха из просторија.

	Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	7.
	Испорука и монтажа каналских вентилатора  за напритисну пожарну вентилацију.

	Технички подаци-минимални захтеви:
Проток ваздуха 400 м3/х,напор вентилатора 300 Па,комплет 5
Проток ваздуха 500 м3/х,напор вентилатора 300 Па,комплет 2
Проток ваздуха 800 м3/х,
напор вентилатора 300 Па,
комплет 2

Проток ваздуха 1100 м3/х,
напор вентилатора 300 Па,
комплет 4
Проток ваздуха 10000 м3/х,
напор вентилатора 250 Па,
комплет  4
Проток ваздуха 8400 м3/х,
напор вентилатора 250 Па,
комплет 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	8.
	Испорука и монтажа кровних вентилатора  за напритисну пожарну вентилацију.

	Технички подаци-минимални захтеви:
Проток ваздуха 12000 м3/х,
напор вентилатора 250 Па,
комплет  2

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	9.
	Испорука и монтажа кровних вентилатора  за вентилацију (одимљавање) гараже.


	Технички подаци-минимални захтеви:
Проток ваздуха 35000 м3/х,
напор вентилатора 300 Па,
комплет  4
Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	10.
	Испорука и монтажа ЈЕТ вентилатора  за вентилацију (одимљавање) гараже.

	Технички подаци-минимални захтеви:
Проток ваздуха 17500/3000 м3/х,
напор вентилатора 200 Па,
комплет  4
Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	11.
	Испорука и монтажа ВРВ спољашње јединице 4 генерације са променљивом температуром расхладног флуида (ВРТ), .
Јединица омогућава спајање до 64 унутрашњих јединица.
Тв=7 ⁰Ц,Тп=20 ⁰Ц
Радно подручје: грејање -20 до 15,5  ⁰Ц,
Радно подручје: хлађење -5 до 43  ⁰Ц,

	Технички подаци-минимални захтеви:
Qх=56,0 кW,
ЕЕР 3,03 (100 % оптерећења),
Тв=35 ⁰Ц,Тп=27 ⁰Ц,47 % РХ
ЕСЕЕР 4,42  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц без укључене ВРТ опције, 
 ЕСЕЕР 5,67  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц са укљученом ВРТ опцијом, 
Qг=63,0 кW,
ЦОП 3,71 (100 % оптерећења),
Ниво звучног притиска: 66 дБ(А) на удаљености 1м од јединице.
Димензије укупно:
1240 мм х 765 мм х 1685мм.
Комплет 3
Технички подаци-минимални захтеви:
Qх=40,0 кW,
ЕЕР 3,64(100 % оптерећења),
Тв=35 ⁰Ц,Тп=27 ⁰Ц,47 % РХ
ЕСЕЕР 5,31  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц без укључене ВРТ опције, 
 ЕСЕЕР 6,83  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц са укљученом ВРТ опцијом, 
Qг=45,0 кW,
ЦОП 4,02 (100 % оптерећења),
Тв=7 ⁰Ц,Тп=20 ⁰Ц
Ниво звучног притиска: 61 дБ(А) на удаљености 1м од јединице.
Димензије укупно:
1240 мм х 765 мм х 1685мм
Комплет 1
Технички подаци-минимални захтеви:
Qх=45,0 кW,
ЕЕР 3,46(100 % оптерећења),
Тв=35 ⁰Ц,Тп=27 ⁰Ц,47 % РХ
ЕСЕЕР 5,05  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц без укључене ВРТ опције, 
 ЕСЕЕР 6,50  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц са укљученом ВРТ опцијом, 
Qг=50,0 кW,
ЦОП 3,91 (100 % оптерећења),
Тв=7 ⁰Ц,Тп=20 ⁰Ц
Ниво звучног притиска: 64 дБ(А) на удаљености 1м од јединице.
Димензије укупно:
1240 мм х 765 мм х 1685мм
Комплет 1
Технички подаци-минимални захтеви:
Qх=33,5 кW,
ЕЕР 3,73(100 % оптерећења),
Тв=35 ⁰Ц,Тп=27 ⁰Ц,47 % РХ
ЕСЕЕР 5,50  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц без укључене ВРТ опције, 
 ЕСЕЕР 6,96  за Тв=35 ⁰Ц, Тп=27 ⁰Ц са укљученом ВРТ опцијом, 
Qг=37,5 кW,
ЦОП 4,12 (100 % оптерећења),
Тв=7 ⁰Ц,Тп=20 ⁰Ц
Ниво звучног притиска: 61 дБ(А) на удаљености 1м од јединице.
Димензије укупно:
930 мм х 765 мм х 1685мм
Комплет 6

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,
-Сертификат /Атест произвођача
	
	

	12.
	Испорука и монтажа ваздухом хлађене јединице система за спољашњу уградњу у изведби топлотне пумпе, са системом рекуперације пумпе са уграђеним херметичким компресорима и измењивачем. Унутрашње јединице имају могућност симултаног грејања и хлађења према потреби темп. зоне.
Измењивач пумпе: Високо ефикасан кондензатор / испаривач оптимизован је за рад са Р410а..Алуминијске ламеле кондензатора / испаривача на спољашњој јединици су заштићене специјалним пластичним премазом против корозије, слане атмосфере, киселих киша и сл. у сврху продужења века трајања.
Компресор: звучно изоловани Г2-тип херметички сцролл компресори (инвертер + он/офф) са уграђеним мотором оптимизовани за рад са Р410а. Све заштитне функције као контрола рекуперације уља, загревање, електро и термичка заштита су контролисане преко микропроцесорског регулатора.
Расхладни круг: Јединице раде са расхладним флуидом Р410а. Расхладни круг укључује колектор, филтер и сепаратор уља.
Микропроцесор: основне функције су континуална регулација учинка компресора, изједначавање притиска уља, контрола рекуперације уља, ауто рестарт (након нестанка или прекида напајања), аутоматско препознавање и адресирање свих унутрашњих јединица путем комуникацијске везе.
Јединице су опремљене функцијом аутоматске допуне расхладног флуида и очитавања пропуштања расхладног флуида директно на спољашњој јединици.


	Технички подаци-минимални захтеви: 
Qг=17,4 кW,
Тв=7 ⁰Ц,Тп=20 ⁰Ц
Радно подручје :ПТВ од -20 до 35 ⁰Ц,
Ниво звучног притиска: 58 дБ(А) на удаљености 1м од јединице.
Димензије укупно:
1300 мм х 765 мм х 1680мм
Комплет 2

Доказ о испуњености услова:
-Оверени технички лист,
-Сертификат /Атест произвођача
	
	

	13.
	Испорука и уградња вентилационог рекуператора топлоте, са интегрисаним ДX измењивачем и високо ефикасним сензибилним и латентним измењивачем топлоте (ХЕП), који је израђен од специјално третираног незапаљивог папира. Уређај се испоручује са интегрисаним ДЦ инвертерским погоном мотора вентилатора, са могућношћу рада са различитим бројевима обртаја и могућношћу рада у три мода.

	Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	14.
	Испорука и монтажа предизолованих цеви за развод-поврат Тихелман,димензије медијумске цеви 180х16,4 мм,спољни пречник 250 мм.
Број прикључака 184-излаз д25 ПЕ 100.СДР 11,ПН 16.дужина 1300 мм.

	Технички подаци-минимални захтеви:
Изолација од полиуретанске пене према ЕН 253,густине ≥ 50 кг/м3,термичке проводљивости  ≤ 0,03 W/(м К) у ХДПЕ омотачу према ЕН 253, отпорном на удар,дебљина мин 3,6 мм.
Комплет 1

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	15.
	Испорука и монтажа цеви за инсталацију грејања траве,цев је од полиетилена умреженог под високим притиском (Пе-Ха) према ДИН16892 или сл.

	Технички подаци-минимални захтеви:
Пречник 25х2,3 мм
Метара цца 27000

Доказ о испуњености услова:
- технички лист,

	
	

	16.
	Испорука и монтажа  електро котла за загревање терена-опциона варијанта.

	Технички подаци-минимални захтеви:
-Топлотна снага котлова 500 kW,
Доказ о испуњености услова:
- технички лист,


	
	



Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 
	Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	



