ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

	Бр.
	Опис радова
	јед. мере
	кол.
	јед. цена без ПДВ-а
	укуп. вред. без ПДВ-а

	1.
	Развезивање и демонтажа постојећих светиљки монтираних на таваници, зидовима и стубовима спољашње расвете. Позиција обухвата и организацију преузимање светиљки и одовоз на рециклажу.
	ком
	415
	
	0,00

	2.
	(Поз. учионице, кабинети и сл.) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна LED светиљка високе ефикасности слична типу LENА lighting CОМPАCТ LED ЕVО N 3100lm nPRM UGR II cl. IP20 1200x250 840 (25W): израђена од ABS пластике беле боје, са нано-призматичним дифузором од поликарбоната за смањено бљештање и већи комфор при раду (низак UGR). Укупна снага 25W, укупан флукс 3.100lm; боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,96; заштита IP20/IKК07, класе II изолације; димензије светиљке: 1195x295x66мм. Животни век LED чипова: 84.000 радних сати по L80B20 станд. Светиљка поседује CE и ENEF сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	187
	
	0,00

	3.
	(Поз. светиљке за табле у учионицама.) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна/висећа LED светиљка високе ефикасности, спец. за осветљење радних табли слична типу LENA lighting TABLO LED N AS 4650lm I cl. IP20 1430x85 840 (35W): израђена од челичног лима фарбаног у белу боју, са посебном асиметричном линеарном оптиком под углом од 20°, израђеном од PMMA мат, дизајнираном за униформно осветљење табли. Укупна снага 38,4W, укупан флукс 4.650lm; боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,98; заштита IP20, класе I изолације; димензије светиљке: 1435x85x60мм. Животни век LED чипова: 50.000 радних сати по L70B50 станд. Светиљка се испоручује у комплету са висилицама. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	15
	
	0,00

	4.
	(Поз. ходници, заједничке просторије, трпезарија и сл.) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна LED светиљка високе ефикасности слична типу LENA lighting COMPACT LED EVO N 3150lm PLX II kl IP20 1200x250 840 (25W): израђена од ABS пластике беле боје, са опалним дифузором од полистирена за униформно светло. Укупна снага 25W, укупан флукс 3.150lm; боја светла 4000К (индекс препознавања боја CPI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,95; заштита IP20/IK07, класе II изолације; димензије светиљке: 1195x295x66мм. Животни век LED чипова: 80.000 радних сати по L80B20 станд. Светиљка поседује CE и ENEC сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	111
	
	0,00

	5.
	(Поз. свечана сала и справарница) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна LED светиљка високе ефикасности слична типу LENA lighting sQ 600 LED 3700LM PRM I KL. IP20 592X592MM 840 (24W): израђена од ABS пластике беле боје, са призматичним дифузором од полистирена за смањено бљештање и већи комфор при раду (низак UGR). Укупна снага 25W, укупан флукс 3.700lm; боја светла 4000K (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,95; заштита IP20, класе I изолације; димензије светиљке: 592x592x44mm. Животни век LED чипова: 84.000 радних сати по L80B20 станд. Светиљка поседује CE и ENEC сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	20
	
	0,00

	6.
	(Поз. свлачионица, кухиња, котларница и сл.) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна дихтована LED светиљка високе ефикасности слична типу LENA lighting TYTAN 2 LED BASIC MULTI 1150мм 2700-4300lm 840 IP66:  израђена од поликаробната, са опалним дифузором за униформно светло. Светиљка има посебну "мулти" изведбу, где се преко интерних селектора може изабрати више различитих снага/флукса: 18W/2700lm, 22W/3250lm, 26W/3800lm, 31W/4300lm. Боја светла 4000К (индекс препознавања боја CPI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,90; заштита IP66/IK09, класе I изолације; димензије светиљке: 1152x85x80мм. Животни век LED чипова: 66.000 радних сати по L80B20 stand. Светиљка поседује CE, ENEC и HACCP сертификат.
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	22
	
	0,00

	7.
	(Поз. свечана сала) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна LED светиљка високе ефикасности слична типу LENA lighting MIMO 2 LED 1230мм 3600лм IP66 840 (23W): израђена од поликаробната, са вишеслојним опалним и оребреним дифузором за униформно светло. Укупна снага 23,7W, укупан флукс 3.600lm. Боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,92, заштита IP66/IK06, класе II изолације са интегрисаном пренапоснком заштитом од 1kV; димензије светиљке: 1230x45x50мм. Светиљка има могућност брзог повезивања на напајање, без отварања кућишта. Животни век LED чипова: 90.000 радних сати по L80B20 станд. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	6
	
	0,00

	8.
	Поз. тоалети и купатила) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна дихтована LED светиљка високе ефикасности са интегрисаним радио-фрекф. сезором присуства и количине дневног светла, слична типу LENA лигхтинг GAMMA LED 280 1600lm 840 IP54 II кл. RCR OPAL (14W) 280мм: израђена од поликарбоната са опалним дифузором за униформно светло. Укупна снага 17W, флукс 1.600lm. Боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤5), фактор снаге 0,90, заштита IP54/IK10, класе II изолације са интегрисаном пренапоснком заштитом од 1кV; димензије светиљке: Ø280x75мм. Светиљка је опремљена интегрисаним и подесивим радио-фрекфенцијским сензором контроле присуства и количине дневног светла. Животни век LED чипова: 90.000 радних сати по L70B50 станд. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	12
	
	0,00

	9.
	Поз. кабинет за физичко, котларница) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградна дихтована LED светиљка високе ефикасности, слична типу LENA lighting GAMMA LED 280 1600lm 840 IP54 II кл. OPAL (14W) 280мм: израђена од поликарбоната са опалним дифузором. Укупна снага 17W, флукс 1.600lm. Боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤5), фактор снаге 0,90, заштита IP54/IK10, класе II изолације са интегрисаном пренапоснком заштитом од 1кV; димензије светиљке: Ø280x75мм. Животни век LED чипова: 90.000 радних сати по L70B50 станд. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	12
	
	0,00

	10.
	(Поз. сала за физичко) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: надградног LED рефлектора високе ефикасности, у комплетну са заштитном мређом, сличног типу LENA lighting QUEST 2 LED L ASW 19700lm I cl. IP66 840 SP10кV (145W): укупна снага светиљке 145W, светлосног флукса од 19.700lm; боја извора светла 4000К са стандардом девијација боје SDCM≤3, индексом препознавања боја CPI>80 и PC асиметричном широкоугаоном оптиком LED чипова, ради мањег бљештања; кућиште од изливеног алуминијума са дифузором од каљеног стакла и нерђајућим "У" профилом за монтажу и подешавање угла светиљке у распону од -140° до +185°; компактниох димензија: 415x424x37мм; ниво заштите IP66/IK09. Светиљка је опремљена пренапонском заштитом од 10кV и 0,1м HO7RN-F каблом са конектором за брзо повезивање на напајање без отварања светиљке. Животни век LED чипова: 79.000 радних сати по L80B20 станд. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	6
	
	0,00

	11.
	(Поз. стубови општег спољашњег осветљења) Набавка, испорука, монтажа и повезивање: LED светиљке за урбано осветљење, високе ефикасности, сличног типу LENA lighting MITRA LED 6250LM 4000К MAT IP66 I KL. (52W): израђена од полипропилена ојачаног стакленим влакнима, са опалним дифузором од пликарбоната. Укупна снага 52W, укупан флукс 6.250lm. Боја светла 4000К (индекс препознавања боја CRI>80 и SDCM≤3), фактор снаге 0,97, заштита IP66/IK07, класе I изолације са интегрисаном пренапоснком заштитом од 10кV; димензије светиљке: 398x398x175мм. Светиљка је опремљена са 0,6м HO7PH-F каблом са конектором за брзо повезивање на напајање без отварања светиљке. Животни век LED чипова: 90.000 радних сати по L70B50 станд. Светиљка поседује CE сертификат
- позција обухвата и ситан ел. материјал , као и евентуално додатни кабл у случају да је постојећи кратак
	ком
	9
	
	0,00

	12.
	Завршни радови на санацији плафона и зидова
	паушал
	1
	
	0,00

	 
	УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (РСД)
	 
	 
	 
	0,00

	
	ПДВ
	
	
	
	0,00

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (РСД)
	
	
	
	0,00




НАПОМЕНЕ: 			
- извођач је у обавези да обиђе објекат заједно са представником инвеститора ради сагледавања обима посла, услова рада на висини и као и динамике радова.			
- уколико извођач не нуди расвету технички идентичну наведеној у предмеру, у обавези је да изради фотометријски пројекат по идентичном изгледу објекта, условима прорачуна и добијеним резултатима, као у фотометријском пројекту доступном у пројектној документацији, како би резултати осветљаја и укупне потрошње електричне енергије били идентични и испуњавали услове инвеститора.			
- СВЕ СВЕТИЉКЕ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ГАРАНЦИЈУ ОД 5 ГОД. ОД ДАТУМА ИСПОРУКЕ; ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ ИЗНОСИ 2 ГОДИНЕ
