{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Naslovna","5","Рекапитулација"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Naslovna","index":0,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13}
{"$rows_empty":11}
[null,"Видиковац Каблар,\nдео КП 3114, КО Рошци, Чачак"]
[null,"5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ"]

{"sheet":"5","index":1,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[64,2,64,3]]}
[]
[{"$f":"Naslovna!B12","v":"Видиковац Каблар,\nдео КП 3114, КО Рошци, Чачак"}]
[]
[{"$f":"Naslovna!B13","v":"5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ"}]
[]
[null,"НАПОМЕНА:\n- свака позиција опреме обухвата испоруку, монтажу и повезивање, а свака позиција инсталационог материјала обухвата испоруку и постављање (полагање)"]
["Ред. бр.","Опис","Јед.","Кол.","Јединична цена / РСД ","Укупна цена / РСД  "]
[null,"Рек и основна рековска опрема"]
[1,"Рек орман MDF за потребе свих телекомуникационих и сигналних система;\nМетални рek орман 19\" самостојећи, висине 21 ХУ, димензија основе 600 x 600 мм, носивости 300 Кг, са бочним страницама које се могу скидати, стакленим вратима са бравицом и кључем, отвором за улазак каблова са горње и доње стране. Орман треба да буде опремљен следећом опремом: вентилатором, прстеновима за вертикално вођење каблова, осветљењем, опремом за обележавање и уземљење ормана, осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу (шине, шрафови, полице...). У орман се монтира и пасивна опрема за завршетак инсталације и панел са четком за улаз каблова","ком",1]
[null,"Светиљка ЛЕД за ормар, минимум 8W","ком",{"$f":"D9","v":1}]
[null,"19\" Напојни панел са 7x шуко утичница 230 ВАЦ и пренапонском заштитом, 1ХУ, минимум 2м напојни кабл","ком",1]
[null,"19\" Пeч панел за 24 модула, монтажа без алата, празан, висине 1ХУ, укључује и splice protector","ком",1]
[null,"РЈ45 Модул за монтажу у печ панел, кат.6а","ком",{"$f":"D12*24","v":24}]
[null,"19\" Панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1ХУ","ком",1]
[null,"19\" Фиксна полица, 1ХУ, 80кг, перфорирана","ком",2]
[null,"Ранжирни прстен 80x80мм, за вертикално ранжирање","ком",6]
[null,"19\" Кровни вентилаторски панел са вентилаторима и термостатом","ком",{"$f":"D9","v":1}]
[null,"Преспојни / ранжирни кабл, S/FTP кat.6a LS0H.\nУкупну количину поделити по одговарајућим дужинама у складу са позицијом у реку. Препоручена дужина је 2м.","ком",{"$f":"D13","v":24}]
[null,"Укупно свега наведеног у текућој позицији.\nЈедним комплетом се опрема једна ИТ / електро просторија","комплет",1]
[null,"Активни део мрежне опреме у реку"]
[2,"PoE Свич 16-портни, уградња у рек орман; користи се за потребе свих система;\nУправљив, 100 Мегабитни L2 свич; управљање помоћу апликације или cloud wеб портала, брзо подешавање, мониторисање и управљање. Такође, управљање могуће локално кроз wеб графички интерфејс. Садржи 16 комада РЈ-45 10/100/1000 PoE портa, као и 2 комада РЈ-45, 1Gb порта за аплинк;\nПодршка за разноврсне мрежне функционалности, као што су дефинисање VLAN, агрегација линкова, виртуелно рутирање редундантних протокола, мапирање, надзирање портова, filtering, sampling, load balancing, rate limiting, class of service (CoS), као и остале кључне функције за рад мрежне етернет инфраструктуре високих перформанси","ком",1]
[3,"NVR - Мрежни видео рекордер, 8-канални, највише 3U мрежни снимач са подршком за H.265+/H.265 / H.264+/H.264 видео формате\nМоже се повезати до 8 ИП камера\nМогућност прикључења најмање 2 комада САТА ХДД за континуирано снимање видео записа, РАИД 5 подршка; Синхрона репродукција; подршка за различите резолуције снимања; Мрежни интерфејс РЈ-45 10/100/1000 Мbps, самоприлагодљиви Ethernet интерфејс\nиспорука, монтажа, повезивање","ком",1]
[4,"HardDisk 8TB за видео обезбеђење, прилагођен раду у режиму 24/7\nиспорука, монтажа, повезивање","ком",2]
[5,"Монитор мале дијагонале за потребе видео надзора; повезивање на NVR, постављање у рек на полицу","ком",1]
[6,"УПС уређај за беспрекидно напајање, постављање на дно река\n- On-line double conversion (VFI)\n- Снага: 4000ВА / 3600W, Фактор снаге(Цос Фи): 0.9\n- Номинални улазни напон: 220 - 230 - 240Vac\n- 276 Vac при 100% оптерећења\n- Улазна фреквенција: 50 Hz / 60 Hz ± 5 HZ\n- Корекција улазног фактора снаге: > 0.98\n- Струјно изобличење THDi: <=5%\n- Толеранција напона на бy-пасс-у: 180 - 264Vac\n- Номинални напон на излазу: 220 - 230 - 240 Vac\n- Дисторзија излазног напона при линеарном / не-линеарном оптерећењу: < 1% / ≤3%\n- Капацитет преоптерећења: 100% - 110% за 1 минут; 110% - 133% активира бyпасс након 1 минут, гашење након 1 сат,\n133%-150% ктивира бyпасс након 5 сек. гашење након 10 мин, >150% 0,5 секунди\n- Аутономија: 7 минута при пуном оптерећењу.\n- Време пуњења батерије: 4-6 сати\n- Тоwер / рацк монтажа\n- Комуникација: УСБ порт, РС232 порт, слот за комуникационе картице\n- Стандарди: ЕН 62040-1:2008; ЕН 62040-1/ЕЦ:2009; ЕН 62040-1/А1:2013 анд Дирецтиве 2014/35/ЕУ; ЕН 62040-2 анд Дирецтиве 2014/30/ЕУ","ком",1]
[null,"Периферна опрема"]
[7,"LTE 4G модем / рутер потпуно прилагођен за спољну употребу, PoE конекција, инсталација на стуб на крову објекта; користи се за обезбеђивање потреба за интернет конекцијом свих система; mini SIM слот, LAN порт","ком",1]
[8,"ЛЕД екран за приказивање туристичких информација и презентација.\nТехничке карактеристике:"]
[null,"Pixel pitch:  1.53мм"]
[null,"Димензије екрана (ШxВ): 1280 x 800мм"]
[null,"Димензије модула: 320 x 160мм"]
[null,"Резолуција модула: 208 x 104пиксела"]
[null,"Резолуција екрана: 832 x 520пиксела"]
[null,"Површина екрана 1,02м2"]
[null,"Тип диоде: SMD1212"]
[null,"Фреквенција освежавања екрана: ≥3840Hz"]
[null,"Сцан: 1/26"]
[null,"Осветљај: ≥600цд/м²"]
[null,"Радни напон: AC 220V/380V 47-64Hz"]
[null,"Најбоља удаљеност за гледање ≥1.5м"]
[null,"Пријемна картица: капацитет 512x384пx, слична типу Novastar MRV266"]
[null,"Предајна картица: капацитет 1.300.000пиксела, ДВИ ИН, 2xРЈ45 ОУТ, слично типу Novastar МСД300"]
[null,"Кућиште/кабинет: Челик/Алуминијум"]
[null,"ЛЕД екран индоор"]
[null,"испорука, монтажа, повезивање","комплет",3]
["9","5 Mpx bullet фиксна мрежна камера ИП PoE, подешавање различитих резолуција\nВисококвалитетна слика са резолуцијом од 5 Мpx\nОдличне перформансе при слабом осветљењу\nЕфикасна технологија компресије H.265+\nЈасна слика уз јако позадинско осветљење захваљујући WDR технологији\nНапредна технологија стриминга која омогућава несметан приказ уживо и самоисправљање података у лошој мрежи\nОтпорна на воду и прашину (IP67)\nПодршка за аларме, Систем може у великој мери да смањи лажне аларме које генеришу циљеви који нису људи или возила, значајно побољшавајући ефикасност и ефективност аларма.\nШироки динамички опсег; Дан и ноћ: ИР филтер; Подешавање угла, Померање, нагиб и ротација.\nЕтхернет интерфејс: 1 РЈ45 10 М/100 М самоприлагодљиви Ethernet порт;"]
[null,"Детекција покрета, видео аларм за неовлашћено коришћење; откривање промене сцене, Снимање лица, детекција преласка линија, детекција упада, детекција улаза у регион, детекција изласка региона; отпремање на NAS/меморијску картицу/FTP, обавештавање центра за надзор, покретање снимања, снимање окидача, слање е-поште, звучно упозорење;\nАнти-треперење, огледало, маска приватности\nПожељни атести: EMC:FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015);Safety:UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1); Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002).\nПозиција обухвата и одговарајући носач"]
[null,"испорука, монтажа, повезивање","ком",4]
["10","5 Mpx dome фиксна мрежна камера ИП PoE, подешавање различитих резолуција\nВисококвалитетна слика са резолуцијом од 5 Mpx\nОдличне перформансе при слабом осветљењу\nЕфикасна технологија компресије H.265+\nЈасна слика уз јако позадинско осветљење захваљујући WDR технологији\nНапредна технологија стриминга која омогућава несметан приказ уживо и самоисправљање података у лошој мрежи\nОтпоран на воду и прашину (ИП67) и антивандал (ИК10)\nПодршка за аларме за класификацију циљева људи или возила на уређаје. Систем може у великој мери да смањи лажне аларме које генеришу циљеви који нису људи или возила, значајно побољшавајући ефикасност и ефективност аларма.\nШироки динамички опсег; Дан и ноћ: ИР филтер; Подешавање угла Померање, нагиб, ротација\nВидео компресија: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Прекидач дан/ноћ, аутоматски распоред; Побољшање слике; Подешавања слике: Режим ротирања, засићење, осветљеност, контраст, оштрина, појачање, подесив баланс белог, Алармни улази и излази; Уграђени микрофон; Складиштење на НВР; Ethernet интерфејс РЈ45 10 М/100 М самоприлагодљиви Еthernet порт"]
[null,"Детекција покрета, видео аларм за неовлашћено коришћење, откривање промене сцене, детекција аудио изузетака Функција Снимање лица; Заштита периметра, детекција преласка линија, детекција упада, детекција улаза у регион, детекција изласка региона; Отпремање на НАС/меморијску картицу/ФТП, обавештавање центра за надзор, покретање снимања, слање е-поште, Анти-треперење, огледало, маска приватности\nУслови покретања и рада: -30 °C до 60 °C; Влажност 95% или мање (без кондензације); Напајање: 12 VDC ± 25%, заштита од обрнутог поларитета PoE: 802.3ат, класа 4;\nПожељни атести: EMC:FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015);Safety:UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1); Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002).\nПозиција обухвата и одговарајући носач"]
[null,"испорука, монтажа, повезивање","ком",3]
[null,"Пасивни део мреже"]
[11,"Набавка, испорука и полагање S/FTP кабла 4x2x23AWG Cat.6a за унутрашњу или спољашњу монтажу, оклопљен фолијом, са спољашњим омотачем LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, самогасив према (IEC 60332-1), укупне тежине веће од 53 кг/км, с подршком за IEEE 802.3at.\nПозиција обухвата потребан материјал за израду трасе, а количина је дата са резервом","m",{"$f":"D54*40+20","v":500}]
[12,"Конектор мушки RJ45 Cat.6a, за директну уградњу на инсталациони кабл AWG26-23, раван; количина обухвата потребе свих система","ком",12]
[13,"Набавка, испорука и полагање проводника за уземљење ормана и разделника са бакарним језгром и изолацијом од безхалогених маса тип N2XH 1 х 16mm².\nПозиција обухвата потребан материјал за израду трасе","m",30]
[null,"Инсталациони материјал"]
[14,"Савитљиве ребрасте инсталационе цеви за употребу у свим системима. Цеви треба да поседују исправу о усаглашености, која потврђује испуњеност услова према Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС, бр.25/2016), а испитује се у складу са СРПС ЕН 60332, СРПС ЕН 61386-1 и СРПС ЕН 61386-2-1.\nМинмалне карактеристике су:\n- Унутрашњи пречник минимум Ø20 mm\n- Цев је безхалогена HF\n- Не ослобађа отровне паре приликом горења у складу са IEC60754-2:1991\n- Отпорност на притисак минимум 125N","м",300]
[15,"ЦЕВ PE ∅50;\nиспорука, полагање, повезивање, заптивање и чишћење трасе","м",5]
[16,"Чврсти челични стуб висине минимум 3м, у комплету са опремом за анкерисање у бетонску плочу крова\nИспорука, монтажа","ком",1]
[null,"Остали потребни радови и предаја кориснику"]
["17","Остали ситан неспецифициран материјал, испорука и монтажа","комплет",1]
["18","Мерење протока сигнала РЈ45 линкова са издавањем извештаја","ком",{"$f":"+D54","v":12}]
["19","Пуштање у рад. Услуга обухвата:\n- провера исправности изведене инсталације\n- обука корисника,\n- примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад","комплет",1]
[]
[null,null,"УКУПНО:",null,null,{"$f":"SUM(F19:F63)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"Рекапитулација","index":2,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,4],[3,0,3,4]]}
[]
[{"$f":"Naslovna!B12","v":"Видиковац Каблар,\nдео КП 3114, КО Рошци, Чачак"}]
[]
[{"$f":"Naslovna!B13","v":"5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ"}]
[]
[]
[null,{"$f":"A4","v":"5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ"},null,null,{"$f":"'5'!F65","v":0}]
[]
[null,null,"УКУПНО:",null,{"$f":"SUM(E7:E7)","v":0}]
[null,null,"ПДВ:",null,{"$f":"SUM(E9*20%)","v":0}]
[null,null,"УКУПНО СА ПДВ:",null,{"$f":"SUM(E9:E10)","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Пројектант"]
[{"$nulls":3},"Миленко Мишић, дипл.ел.инж."]
[{"$nulls":3},"ИКС 353 0743 03"]
[{"$nulls":3},"МУП 07 број 152-28/14"]