ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ОПРЕМАЊЕ МУЗЕЈА КОШАРКЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
Бр. ЈН 0009/2024

Локација извођења радова: Музеј кошарке, Ул. Цара Душана бб, Чачак

	Поз.
	Опис
	Јединица мере
	Кол.
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупно без ПДВ-а

	  I
	Опремање

	1. 
	Инфо пулт. Израда, допремање и монтажа инфо пулта у пријемном делу. Инфо пулт се састоји од постоља и горњег елемента. Максималне димензије габарита инфо пулта 500х60х110цм (д/ш/в).  Пулт је постављен на анкеровано постоље у завршној обради од медијапана, димензије постоља 280х35х60цм, на челичној потконструкцији која носи пулт. При изради и анкерисању постоља водити рачуна о инсталацијама подног грејања. Завршни материјал израде пулта Fiberglass у технологији FRP (Fiber Reinforced Polymer) са припремом одговарајућих алата и израде у јединственом комаду. Дебљину материјала прилагодити потребама и условима коришћења. Завршна боја елемента пулта је златна, РАЛ 1036 или слично. Потконструкција пулта је од челичних поцинкованих 30х30х1,5мм цеви. Пулт је ошупљен  за складиштење материјала. На горњем делу инфо пулта постоје 2 розетне, радијуса 60 мм за компјутерске каблове, у  свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	2. 
	Фотеље. Набавка и допремање фотеља тип Accento, Ø 53мм Entrée pouf Ø 53мм, RAL 2000 Yellow orange  или слично, за пријемни део. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	4
	
	

	3. 
	Радни сто. Израда, допремање и монтажа радног стола  за радника обезбеђења у улазном ходнику. Димензије стола 120х50х75цм (д/ш/в). Материјал постоља је од две лучно савијене металне цеви на гуменим подметачима, Ø 60мм, боја конструкције РАЛ 9003, радне плоче од универа, димензија 120х50х4цм (д/ш/в)  произвођач Egger, W908 ST2 или слично. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	4. 
	Држач лопти. Израда и монтажа конзолних држача лопти, од прохромских савијених цеви Ø15 мм, радијуса 15цм у свему  према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	18
	
	

	5. 
	Канцеларијске столице. Набавка канцеларијских радних столица за пријемни део (2ком.) Музеја и канцеларију (3ком.) у  оквиру службеног дела. Ногари столица су у белој боји, седални део - штоф у светло сивој боји, оријентир РАЛ 7047. Модел ИКЕА JÄRVFJÄLLET или слично. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	5
	
	

	6. 
	Натписи. Израда и постављање натписа БИЛЕТАРНИЦА, СУВЕНИРИ, ТОАЛЕТ, висине слова 13 цм , и ЛОГОА од месинга. Монтажа лепљењем на припремљену подлогу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	7. 
	Зидна облога  у пријемном делу. Израда, допремање и монтажа зидне облоге од фарбаног медијапана дебљине 19мм из два дела, фиксираних на означен зид. Један део је елипсасти, максималних димензија 54х122цм (шхв) са лучним завршецима, радијуса 27цм боје РАЛ 5002. Други део је круг, радијуса 27цм у РАЛ 2003 боји, укупне површине 3,4 м², у свему према пројекту. Постоје 4 пара оваквих облога, укупно 8 комада. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	8. 
	ЛЕД екран. Израда, допремање и монтажа ЛЕД екрана димензија 192х128цм (ш/в), односно 48 модула у распореду 6х8 (ш/в), појединачних димензија 32х16цм (шхв). Унутрашњи екран P 1.53, укупне резолуције 1248х832 пиксела, односно максималне резолуције 1.038.336 пиксела монтирати на предвиђено место са потконструкцијом. У позицију улазе и пратећи елементи (пријемна картица МРВ серије, модули…), програм за управљање, управљачка јединица Новастар ТУ про (макс. капацитет до 2.6 М пиксела) и све потребно за управљање жичаним (ЛАН, ХДМИ) и бежичним путем (android, iOS, PC). Позиција обухвата и обуку запослених и пробно пуштање у рад. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	
	

	9. 
	Лопте. Набавка и постављање кошаркашких лопти у оквиру пријемног дела Музеја. Лопта по спецификацијама: величина 7, димензија О=74,9-78цм, тежина 567-650г, модел одобрен од ФИБА федерације. Произвођач МИКАСА, модел BQ1000 или слично. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	18
	
	

	10. 
	Изложбене витрине (л=200цм). Израда, допремање и монтажа изложбених уградних витрина у главном салском простору. Материјал израде фарбани MDF. Облик витрине правоугаони са заобљеним угловима. Димензије витрине 200х27х100цм  (д/ш/в) постављене на висини од 110цм од коте готовог пода. Витрине опремљене припадајућом ЛЕД расветом (трака 14W/60д/м), трафоом и уградним профилом са дифузором светла. Температура боје светла 4000К. Фронтови су од каљеног, антирефлекс стакла д=6мм, опремљени инокс шаркама за крилно отварање и сигурносним бравицама за закључавање. Позиција обухвата  и припрему за штампу по упутствима наручиоца, израду штампаног и постављање изложбеног материјала, а према захтевима инвеститора. 
Обрачун по комплету. 
	кпл
	10
	
	

	11. 
	Изложбене витрине (л=180цм). Израда, допремање и монтажа изложбених уградних витрина у главном салском простору. Материјал израде фарбани MDF. Облик витрине правоугаони са заобљеним угловима. Димензије витрине 180х27х100цм  (д/ш/в) постављене на висини од 110цм од коте готовог пода. Витрине опремљене припадајућом ЛЕД расветом (трака 14W/60д/м), трафоом и уградним профилом са дифузором светла. Температура боје светла 4000К. Фронтови су од каљеног, антирефлекс стакла д=6мм, опремљени инокс шаркама за крилно отварање и сигурносним бравицама за закључавање. Позиција обухвата  и припрему за штампу по упутствима наручиоца, израду штампаног и постављање изложбеног материјала, а према захтевима инвеститора. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	12. 
	Изложбене витрине (л=160цм). Израда, допремање и монтажа изложбених уградних витрина у главном салском простору. Материјал израде фарбани MDF. Облик витрине правоугаони са заобљеним угловима. Димензије витрине 160х27х100цм  (д/ш/в) постављене на висини од 110цм од коте готовог пода. Витрине опремљене припадајућом ЛЕД расветом (трака 14W/60д/м), трафоом и уградним профилом са дифузором светла. Температура боје светла 4000К. Фронтови су од каљеног, антирефлекс стакла д=6мм, опремљени инокс шаркама за крилно отварање и сигурносним бравицама за закључавање. Позиција обухвата  и припрему за штампу по упутствима наручиоца, израду штампаног и постављање изложбеног материјала, а према захтевима инвеститора. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	13. 
	Изложбене витрине (л=120+120цм) . Израда, допремање и монтажа изложбених уградних витрина у главном салском простору. Материјал израде фарбани MDF. Облик витрине правоугаони са заобљеним угловима. Димензије витрине 120+120х27х100цм  (д/ш/в) постављене на висини од 110цм од коте готовог пода. Витрине опремљене припадајућом ЛЕД расветом (трака 14W/60д/м), трафоом и уградним профилом са дифузором светла. Температура боје светла 4000К. Фронтови су од каљеног, антирефлекс стакла д=6мм, опремљени инокс шаркама за крилно отварање и сигурносним бравицама за закључавање. Позиција обухвата  и припрему за штампу по упутствима наручиоца, израду штампаног и постављање изложбеног материјала, а према захтевима инвеститора. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	14. 
	Гусеничар за инвалидска колица. Набавка гусеничара за инвалидска колица максималних димензија 150х64х92цм, носивости 130кг, максималне брзине 15 степеника /мин и макс. нагиба степеника 70%, 35°. Снага мотора 300W, модел ANTANO LG 2004/BASIC или слично.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	15. 
	Клупа за посетиоце. Израда и допремање клупе испод трибина за посетиоце максималних димензија л = 660х58х50цм    (д/ш/в). Материјал израде Fiberglass у технологији FRP (Fiber Reinforced Polymer) са припремом одговарајућих алата и израде у јединственом комаду, на подконструкцији од челичних профила димезија 30х30х1.5мм и медијапана дебљине д=19мм. Дебљину материјала израде прилагодити потребама и условима коришћења. Боја елемента РАЛ 2012, у мату. Место постављања испод трибинског степеништа. Све према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	16. 
	Кухиња. Израда, допремање и монтажа кухиње, дужине л=166цм, фронтова висећих елемената од универа EGGER W908 ST2, бела, фронтова доњих елемената EGGER U732 ST9, прашњаво сива, радне плоче, универ EGGER F208 ST75,  корпуса од белог универа. Висећи елементи су постављени на висини од 150 цм, Haefele окови. Кухиња има четири фиоке, уградну плочу са две рингле, судоперу славину, бојлер, уградни фружидер и аспиратор нa активни угаљ, у свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	17. 
	Радни сто сa фиокарима. Израда, допремање и монтажа стола за канцеларију димензија 70х120х75цм  (д/ш/в) са металним ногарима боје РАЛ 9003 и пратећим фиокарима, димензија фиокара 40х40х60цм (д/ш/в). Материјал израде универ EGGER W908 ST2, прашњаво сива, Haefele окови, а у свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комплету.
	кпл
	2
	
	

	18. 
	Чивилук за гардеробу. Набавка и допремање чивилука са подесивим стопама и широком основом у канцеларији. Чивилук је израђен од челика, са епоксидним премазому праху, кукице од цинка, премазане безбојним акрилним лаком. Чепови за цев су од пропиленске пластике. Чивилук је црне боје, типа HEMNES, IKEA или слично висине 185цм. 
Обрачун по комаду.
	Ком
	1
	
	

	19. 
	Трпезаријски сто и 3 столице - сет. Набавка и допремање трпезаријског округлог стола са 3 столице. Сто је беле боје, Ø105цм, висине  75цм. Горња плоча је кружног облика са заобљеним ивицама, водоотпорна, antifinger print. Оквир је од челика, пресвученог прахом, што га чини чврстим и издржљивим, типа IKEA MARIEDAMM или слично. Ногари столице су од челика са епоксидним премазом у праху, наслон и седиште су од полипропиленске пластике. Столице су беле боје,  димензија 46х54х80цм (ш/д/в) . Дуготрајне су и отпорне, лако се чисте,  типа IKEA TEODORES или слично.  
Обрачун по комплету.
	Кпл
	1
	
	

	20. 
	Плакар за архиву. Израда, допремање и монтажа плакара за регистраторе, димензија 163х42х277 цм  (д/ш/в). Отворени део плакара универ ознака  EGGER W908 ST2, фронтови затвореног дела универ EGGER U732 ST9, Haefele окови, или слично. Плакар опремљен вратанцима са кључем за закључавање, у свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	21. 
	Зидна скулптура. Израда, допремање и монтажа зидне скулптуре на закривљеном зиду галерије, димензија 946 х макс 306цм (ш/в) , у свему према пројекту. Скулптура је израђена од дрвених облица Ø2цм, избачених 10цм и увучених 5 цм. Ободне цеви постепено повећавају висину за 1 цм, од 1цм до 10цм. Слика је утиснута и те цеви су 5 цм дубуне. Остале, без ободних, су 10 цм. Укупан број цеви је око 10,500 комада. Боја је РАЛ 9003, предвиђена набавка и монтажа два обруча и мрежица. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	22. 
	Зидна скулптура. Израда, допремање и монтажа зидне скулптуре на зиду галерије, испред легата Радмила Мишовића и Драгана Кићановића, са приказом силуете кошаркаша, димензија 262х232цм (ш/в), боје РАЛ 9003 у свему према пројекту. Скулптура је израђена од дрвених облица Ø2цм, избачених 10цм и увучених 5 цм. Ободне цеви постепено повећавају висину за 1 цм, од 1цм до 10цм. Слика је утиснута и те цеви су 5 цм дубуне. Остале, без ободних, су 10 цм. Укупан број цеви је апроксимативно 2,400 комада. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	23. 
	Зидна скулптура. Израда, допремање и монтажа зидне скулптуре на зиду галерије, испред легата Жељка Обрадовића, где је приказан силуета Жељка Обрадовића, димензија 277х232цм (ш/в), боје РАЛ 9003. Скулптура је израђена од дрвених облица Ø2цм, избачених 10цм и увучених 5 цм. Ободне цеви постепено повећавају висину за 1 цм, од 1цм до 10цм. Слика је утиснута и те цеви су 5 цм дубуне. Остале, без ободних, су 10 цм. Укупан број цеви је апроксимативно 2,500 комада. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	24. 
	Жардињера са биљком. Израда и допремање жардињере са вештачком биљком. Димензија жардињере 120х114х34-68цм  (д/ш/в). Материјал израде Fiberglass у технологији FRP (Fiber Reinforced Polymer) са припремом одговарајућих алата и израде у јединственом комаду. Дебљина материјала прилагодити потребама и условима коришћења. Боја елемента РАЛ 9003, мат. Место постављаља на врху трибинског степеништа. Вештачка биљка набавка и постављање са подлогом (хумус, малч) улази у позицију. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комплету.
	ком
	1
	
	

	25. 
	Подни принтови. Израда и постављање путања за кретање, подног принта са ламинацијском фолијом, произвођача Oracal или слично, према пројекту. Позиција обухвата припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	30.2
	
	

	26. 
	Клупе и ормарићи у легату. Израда, допремање и монтажа 8 ормарића са клупом, закачаљком и фиоком испод клупе, Haefele окови, или слично, димензија 64х62х182цм  (д/ш/в), од универа, декор дрво EGGER H1113 ST10, или слично. У свему према  пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комплету.
	кпл 
	1
	
	

	27. 
	Лајт бокс бр1, Л=484цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату Радмила Мишовића. Димензија лајтбокса 366+118цм (два зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	28. 
	Лајт бокс бр2, Л=578цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату  Драгана Кићановића. Димензија лајт бокса 118+460цм (два зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	29. 
	Лајт бокс бр.3 , Л=349цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату Драгана Кићановића. Димензија лајт бокса 118+231цм (два зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	30. 
	Лајт бокс бр.4 , Л=360цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату Жељка Обрадовића. Димензија лајт бокса 152+208цм (два зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	31. 
	Лајт бокс бр.5 и 6 , Л=266цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату Жељка Обрадовића. Димензија лајт бокса 113+153цм (два зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	32. 
	Лајт бокс број 7, Л=797цм. Израда, допремање и монтажа лајт бокса у легату Жељка Обрадовића. Димензија лајтбокса 150+497+150цм  (три зида), висине елемента х=60цм. Висина монтаже х=120cm од коте готовог пода. Материјал израде – на металној подконструкцији, кућиште од алубонда РАЛ 9004 са транслуцентним плексигласом и принт фолијом преко, а уз постављену лед расвету иза. Температура боје светла 4000К. Крајеви су заобљени, радијус  30 цм, као и углови. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	33. 
	Постамент. Израда, допремање и монтажа постамента  у легатима од фарбаног медијапана дебљине 19 мм на челичној подконструкцији, цеви 30х30 мм, спојеви плоча су геровани, димензија 120х120х40цм  (д/ш/в). Боја је РАЛ 9003. У свему према  пројекту и упутствима пројектанта. 
Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	

	34. 
	Стари телефон. Набавка старог телефона као декоративног елемента.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	35. 
	Зидна склптура – отисак руке. Израда, допремање и монтажа зидне скулптуре, отисак руке. Материјал израде гипс, боја РАЛ 9004, док је сам отисак офарбан  у златној боји, оријентационо РАЛ 1036, димензија димензија Ø 60цм, дебњине 8 цм. У свему према  пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	36. 
	Партерске столице (за играче и тренера). Навака и допремање партерских, сколпивих столица , црне боје. У свему према  пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	7
	
	

	37. 
	Покретни носач телевизора. Набавка, допремање и монтажа подног носача за телевизор. Место постављања легат Жељка Обрадовића, тренерски део. Носач за димензије телевизора 55-100“, vesa max 900x600mm. Материјал израде челик, црне мат боје. Елемент опремљен точкићима. Растојање од пода 1200-1500мм. Произвођач Kettz модел TVN-P1000 или слично. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	38. 
	Авион. Израда, допремање и монтажа авиона од стиропора,  максималних димензија 194х128цм. Материјал израде стиропор 25кг/м3. Завршна обрада фарбањем РАЛ 9003 са натписом. Монтирање плафонским качењем сајлама. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	39. 
	Облагање лучне нише облогом у златној боји. Набавка и монтажа лучне облоге у златној боји, РАЛ 1036 или слично, у нишама легата. Димезија отвора 140х250цм (ш/в), ширине облоге 30 цм, дужине приближно 580цм, укупне површине 1.74 м². У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	

	40. 
	Облагање лучног пролаза облогом у златној боји у приземљу.
Набавка и монтажа лучне облоге у златној боји, РАЛ 1036 или слично, у пролазима у приземљу. Димезија отвора 140х250цм (ш/в), дубине пролаза 133 цм, дужине приближно 580цм, укупне површине 7.71 м². У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	41. 
	Облагање лучног пролаза у легат Жељка Обрадовића облогом у златној боји. Израда и монтажа лучне облоге у златној боји,  РАЛ 1036 или слично, у пролазу у легат Жељка Обрадовића. Димезија отвора 140х250цм (ш/в), дубине пролаза 109 цм, дужине приближно 580цм, укупне  површине 6.32 м².У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	42. 
	Облагање лучног пролаза  у легате Драгана Кићановића и Радмила Мишовића облогом у златној боји.
Израда и монтажа лучне облоге у златној боји, , РАЛ 1036 или слично, у пролазу у легат Драгана Кићановића и Радмила Мишовића . Димезија отвора 140х250цм (ш/в), дубине пролаза 124 цм, дужине приближно 580цм, укупне површине 7.19 м². У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	43. 
	Натписи имена у легатима. Израда, допремање и постављање натписа имена у легатима Драгана Кићановића, Жељка Обрадовића и Радмила Мишовића. Слова имена израдити од МДФ висине 30цм, дебљине 6мм. Фронталне делове офарбати златном бојом а кантове материјала црном мат бојом. Постављање извести лепљењем на зидне површине. Све према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комплету.
	кпл
	3
	
	

	44. 
	Скулптура која израња. Израда уметничке скулптуре која израња из зида, од камених маса . Место постављања у предвиђеном лучном делу у приземљу. Димензије 140х250цм (ш/ в). Све према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	45. 
	Зидни принтови на зидове приземља. Фолија се поставља лепљењем на зидове приземља, у зони  витрина са експонатима, изнад, испод и поред,  а на означеним местима.
Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном , провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. Све према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	128
	
	

	46. 
	Зидни принтови на зидове галерије. Фолија се поставља лепљењем на зидове галерије, дужина 848,865,874 и 960 цм висина фолије 120 цм на висини х= 100 цм од коте готовог пода,  на означеним местима. Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном , провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	42.56
	
	

	47. 
	Зидни принт на зиду у  лучној ниши у легату Жељка Обрадовића. На фолији је приказан Жељко Обрадовић као играч. Фолија се поставља лепљењем на зид нише која има правилан, полукружни лук, димензија нише 140х250цм (ш/в), попуњавајући целу нишу на означеном месту.
Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном, провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	3.3
	
	

	48. 
	Зидни принт на зиду у  лучној ниши у легату Жељка Обрадовића. На фолији је приказан Жељко Обрадовић као тренер. Фолија се поставља лепљењем на зид нише која има правилан, полукружни лук, димензија нише 140х250цм (ш/в), попуњавајући целу нишу на означеном месту.
Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном, провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	3.3
	
	

	49. 
	Зидни принт на зиду у  лучној ниши у легату Драгана Кићановића. На фолији је приказан Драфан Кићановић као играч. Фолија се поставља лепљењем на зид нише која има правилан, полукружни лук, димензија нише 140х250цм (ш/в), попуњавајући целу нишу на означеном месту.
Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном, провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	3.3
	
	

	50. 
	Зидни принт на зиду славних на галерији. Фолија се поставља лепљењем на закривљени зид галерије, димензија зида и фолије 964х274цм (ш/в),  на означеном месту.
Каст фолија за штампу и апликацију на захтевне површине. Фолија3М Envision LH480мC-10 или сл. Лепљење извести на температурама већим од + 4°Ц, са заштитном, провидном мат фолијом преко. Позиција обухвата и припрему за штампу. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	27
	
	

	51. 
	Керамика иза пулта. Набавка, допремање и постављање плочица великог формата  на дефинисане зидне површине. Димензија плоча 160х320 (ш/в), дебљине 6 мм, потребно 5 плоча које се секу на висину од 282цм. У позицију улази и набавка лепка за плочице, нивелатора, фугмасе и фуговање. Модел керамике је произвођач AVA Ceramiche,  модел Statuario NAT, RETT или слично. 
Обрачун по м²
	м²
	22.56
	
	

	52. 
	Сеф. Набавка и допремање сефа. Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	53. 
	Стара комода са старим телевизором - сет. Набавка старе комоде, максималних димензија 140х60х90цм (ш/д/в) са старим телевизором за нишу легата Радмила Мишовића, у свему према инструкцијама пројектанта. Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	54. 
	Телевизор за легат Драгана Кићановића. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	55. 
	Израда реплике Борчевог дреса Жељка Обрадовића. 
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	56. 
	Тоалетни елемент – женски тоалет. Израда, допремање и монтажа тоалетног елемента – сета у склопу женског тоалета. Сет обухвата подконструкцију, водоотпорну плочу, лавабо, араматуру и сифон. Подконструкцију извести од инокс цеви 40х40х1,5мм. Плочу извести од материјала који има најмање 70% мрвљеног (или рециклираног) стакла са цементним везивом, у црној боји, оријентир РАЛ 9011 – графит црна. Дебљина плоче д=30мм. Обезбедити отворе у плочи за водоводно – канализационе инсталације. Предњу страну обрадити у полу-радијусу од 15мм. Лавабо надградни камени ширине до 40цм, модел River Stone или слично. Батерија за воду црна, мат, стојећа модел Genebre, серија Klin или слично. Укупне димензије сета са два точећа места 140х60цм, плоча на висини 75цм. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	57. 
	Тоалетни елемент – мушки тоалет. Израда, допремање и монтажа тоалетног елемента – сета у склопу мушког тоалета. Сет обухвата подконструкцију, водоотпорну плочу, лавабо, араматуру и сифон. Подконструкцију извести од инокс цеви 40х40х1,5мм. Плочу извести од материјала који има најмање 70% мрвљеног (или рециклираног) стакла са цементним везивом, у црној боји, оријентир РАЛ 9011 – графит црна. Дебљина плоче д=30мм.  Обезбедити отворе у плочи за водоводно – канализационе инсталације. Предњу страну обрадити у полу-радијусу од 15мм. Лавабо надградни камени ширине до 40цм, модел River Stone или слично. Батерија за воду црна, мат, стојећа модел Genebre, серија Klin или слично. Укупне димензије сета са једним точећим местом 140х60цм, плоча на висини 75цм. 
Обрачун по комплету.
	кпл
	1
	
	

	58. 
	Мебл испод екпоната. Набавка мебла, као подлоге за експонате, чоје или сл. на предвиђеним местима, уз конултације са инвеститором и пројектантом. 
Обрачун по м² мебла.
	м²
	20
	
	

	
	
	Опремање - Укупно без ПДВ-а
	

	    II
	Монтерски радови суве градње - гипс-картонски радови

	59. 
	Преградни зид у легату. Израда гипскартонског покретног зида на подконструкцији са точкићима, сложене геометрије, д макс= 33 cm у легату, димензија макс 191х240цм (ш/в) у свему према пројекту. У цену је урачуната фолија која се лепи за зид са обе стране и са припремом за штампу.
Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	

	60. 
	Закривљени зидови. Израда гипскартонских закривљених зидова на подконструкцији, димензија подконструкцијских цеви CW75 мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм на означеним местима,  дебљине зида од д= 12 до 67cm, х=274 цм , ширине 964 цм, са бандажирањем, у свему према пројекту. 
Обрачун по комаду.
	ком
	2
	
	

	61. 
	Затварање прозорских отвора гипскартонским зидом. Затварање прозорских отвора гипскартоном на подконструкцији, димензија подконструкцијских цеви CW75 мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм, димензија отвора 96х155цм (ш/в) , са бандажирањем, у свему према пројекту. 
Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	

	62. 
	Затварање прозорског отвора гипскартонским зидом на степеништу. Затварање прозорских отвора гипскартоном на подконструкцији, димензија подконструкцијских цеви CW75 мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм, површине 0.6 м²   , са бандажирањем. У свему према пројекту и упутствима пројектанта.
Обрачун по м².
	м²
	0.6
	
	

	63. 
	Бочни зидови са витринама у салонском простору у приземљу. Постављање два бочна гипскартонска зида са нишама за витрине, димензија зида 1020х30х266цм (ш/д/в). Зидове поставити на претходно постављеној потконструкцији, димензија подконструкцијских профила CW 75мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм, са бандажирањем. Нише на означеним местима формира отвор за уградне витрине, које имају углове са радијусом 20цм. Приликом постављања конструкције, обратити пажњу на под који има подно грејање. 
Обрачун по  м² зида.
	м²
	55
	
	

	64. 
	Попуњавање  зидних ниша у приземљу. Попуњавање зидних ниша у приземљу, предвиђених пројектом, гипс-картнским плочама на претходно постављеној потконструкцији, димензија подконструкцијских профила CW 75мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм, са бандажирањем. Нише попунити тако да целокупан зид буде раван и да се на означеним местима формира отвор за витрине, које имају углове са радијусом 20цм. На местима где постоји лук, приликом равњања зида, водити рачуна да се тај лук испрати. Приликом постављања конструкције, обратити пажњу на под који има подно грејање. 
Обрачун по  м² зида.
	м²
	86
	
	

	65. 
	Попуњавање  зидних ниша на галерији. Попуњавање зидних ниша на галерији, предвиђених пројектом, гипс-картнским плочама на претходно постављеној потконструкцији, димензија подконструкцијских профила CW75 мм, једнострано облагање гипскартонском плочом од 12.5 мм, са бандажирањем. Нише попунити тако да на местима где постоји лук, да се тај лук испрати и да целокупан зид буде раван. Приликом постављања конструкције, везивати је за под, плафон и зид, јер су „стубови“ обложени противпожарним гипсом, стога обратити пажњу да се не оштети противпожарност. 
Обрачун по  м² зида.
	м²
	128
	
	

	66. 
	Попуњавање  плафонских ниша на галерији. Попуњавање плафонских ниша на галерији, предвиђених пројектом, на претходно постављеној потконструкцији, димензија подконструкцијских профила CW75 мм, једнострано облагање гипскартонском плочом ГКБ од 12.5 мм, са бандажирањем. Нише попунити тако да целокупан плафон буде раван У цену је урачуната набавка, домопремање и монтажа скеле. Обратити пажњу приликом поставке скеле да се не оштети под. 
Обрачун по  м².
	м²
	257
	
	

	67. 
	Формирање ниша у легатима. Набавка, допрема и монтажа зидова од гипскартона на потконструкцији oд цеви CW75 мм, једноструко постављеним гипскартонским плочама дебљине 12.5 мм са бандажирањем,  тако да се облажу нише  димензија 320х272-278х40цм (ш/в/д) и формирају нове, мање нише на пројекту предвиђеним местима. Нише су са лучним завршетком, 140х250цм (ш/в), дубине приближно 40цм. Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.
	ком
	3
	
	

	
	
	Монтерски радови суве градње  - Укупно без ПДВ-а
	 

	    III
	Молерско-фарбарски радови

	68. 
	Глетовање зидова приземља. Глетовање новопостављених гипскартонских зидова приземља. Припрема површина одређених за глетовање темељним чишћењем, отпрашивањем и отклањањем евентуалних нечистоћа. Наношење првог слоја глета у танком слоју. Након сушења наношење другог слоја глет масе. По сушењу и другог слоја глет масе све површине пажљиво избрусити уклаљајући све вишкове глета, неравнине и површину изравнати и уједначити са суседним, околним површинама. По завршетску све површине отпрашити и припремити за наношење дисперзионе боје. 
Обрачун по м².
	м²
	120
	
	

	69. 
	Глетовање зидова галерије/спрата . Глетовање новопостављених гипскартонских зидова на галерији/спрату . Припрема површина одређених за глетовање темељним чишћењем, отпрашивањем и отклањањем евентуалних нечистоћа. Наношење првог слоја глета у танком слоју. Након сушења наношење другог слоја глет масе. По сушењу и другог слоја глет масе све површине пажљиво избрусити уклаљајући све вишкове глета, неравнине и површину изравнати и уједначити са суседним, околним површинама. По завршетску све површине отпрашити и припремити за наношење дисперзионе боје. 
Обрачун по м².
	м²
	190
	
	

	70. 
	Глетовање плафона. Глетовање новопостављеног гипскартонског плафона на галерији . Припрема површина одређених за глетовање темељним чишћењем, отпрашивањем и отклањањем евентуалних нечистоћа. Наношење првог слоја глета у танком слоју. Након сушења наношење другог слоја глет масе. По сушењу и другог слоја глет масе све површине пажљиво избрусити уклаљајући све вишкове глета, неравнине и површину изравнати и уједначити са суседним, околним површинама. По завршетску све површине отпрашити и припремити за наношење дисперзионе боје. 
Обрачун по м².
	м²
	257
	
	

	71. 
	Кречење у црно. Кречење предпростора тоалета, у два наноса, зидова и плафона у црно РАЛ 7021   . Обрачун по м².
	м²
	30
	
	

	72. 
	Кречење зидова у приземљу у бело. Кречење новопостављених гипскартонских зидова у бело у два наноса. 
Обрачун по м².
	м²
	226
	
	

	73. 
	Кречење зидова на галерији и спрату у бело. Кречење новопостављених гипскартонских зидова у бело у два наноса. 
Обрачун по м².
	м²
	203
	
	

	74. 
	Кречење плафона. Кречење новопостављеног гипскартонског плафона у бело у два наноса. 
Обрачун по м².
	м²
	257
	
	

	75. 
	Фарбање степеништа. Фарбање означених степеница РАЛ 1003 бојом  са свих страна. Степеника има укупно 20 . 
Обрачун по м².
	м²
	24
	
	

	76. 
	Поправке кречења. Поправке кречења након уношења намештаја и опреме.
Обрачун паушално.
	пауш.
	
	
	

	
	
	Молерско-фарбарски радови - Укупно без ПДВ-а
	

	     IV
	Електроинсталатерски радови

	77. 
	Померање напајања за расвету према инструкцијама пројектанта. 
Обрачун паушално.
	пауш.
	
	
	

	78. 
	Прилагођавање инсталација  на новопројектованим зидовима/плафонима. Прилагодити инсталације јаке и слабе стује на новопројектованим зидовима и плафонима у договору са пројектантом. 
Обрачун паушално.
	пауш.
	
	
	

	
	
	Електроинсталатерски радови - Укупно без ПДВ-а
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене:
- у колону ”Јединична цена без ПДВ-а” понуђачи уносе понуђену јединичну цену без урачунатог ПДВ-а за сваку појединачну позицију
- у колону  ”Укупно без ПДВ-а” понуђачи уносе укупну понуђену цену без урачунатог ПДВ-а за сваку појединачну позицију, а до које се долази множењем количина и понуђене јединичне цене ПДВ-а
- у табелу ”Рекапитулација опремања Музеја кошарке са пратећим радовима” унети укупне понуђене цене за групне позиције  


