{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Образац структуре понуђене цене"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Образац структуре понуђене цене","index":0,"n_rows":205,"n_cols":6,"rows_kept":205,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[3,1,3,5],[77,0,77,5],[85,1,85,5],[114,2,114,3],[120,2,120,3],[126,0,126,5],[131,1,131,5],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,4,134,4],[133,5,134,5],[136,0,138,0],[139,1,139,3],[139,4,139,5],[141,0,143,0],[145,0,147,0],[148,0,149,0],[150,0,151,0],[153,1,153,3],[153,4,153,5],[155,0,165,0],[166,0,168,0],[169,0,170,0],[171,1,171,3],[171,4,171,5],[173,0,175,0],[177,0,178,0],[182,1,182,3],[182,4,182,5],[184,0,185,0],[188,1,188,3],[188,4,188,5],[190,0,190,5],[199,0,199,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ"]
[null,"Набавка радова на изградњи спортског центра - друга фаза"]
[]
[null,"1. АРХИТЕКТУРА"]
["Р.бр","Позиција (врста радова)","јед. мере","количина","јед.цена","укупна цена"]
["I","игралиште "]
[1,"Рашчишћавање  терена,  скидање  хумуса  у  слоју  20-60 цм са одвозом до  обале  на  градилишту, као и  машински ископ материјала испод будућег  игралишта  д=40-60 цм (мешавина шљунка и земље III и IV категорије) за израду нове конструкције са утоваром и одвозом у  обалу  на  градилишту. Обрачун по м2. "]
[null,null,"м2",{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
[2,"Планирање и ваљање постељице од материјала  III и IV категорије према техничком опису радова. Након ваљања постељице вршиће се испитивање збијености на местима које одреди надзорни орган. (МС 35МПа) Обрачун по м2."]
[null,null,"м2",{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
[3,"Израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм, према техничком опису радова, са набавком, превозом, уградњом материјала и ваљањем до потребне збијености д=30 цм. \nОбрачун по м3 уграђеног материјала 10цм.   (МС 70 МПа)  "]
[null,null,"м3",{"v":900,"d":"900.00"}]
[4,"Израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм, према техничком опису радова, са набавком, превозом, уградњом материјала и ваљањем до потребне збијености д=30цм (МС 70 МПа)\nОбрачун по м3 уграђеног материјала.   "]
[null,null,"м3",{"v":900,"d":"900.00"}]
[5,"Асфалтирање површине  АБ 11 д=8цм."]
[null,"Асфалт  - бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=8цм. Обрачун по м2."]
[null,null,"м2",{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
[9,"Набавка превоз и уградња бетонских ригола ширине 40 цм на подлози од бетона МБ 20 (0,05 м3/м1), са фуговањем спојница.\nНа  улазу  до  улице  В. Маринковића, са  падом  према  бетонском  каналу  од  армираног бетона. Обрачун по м1."]
[null,null,"м1",{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
["II","ограда "]
[1,"Ископ  земље  III категорије  за тракасте темеље   (испод  ссоклених  зидова ), 80% машински, 20%  ручно. Напомена:  Ископ  рачунати  по  35-40 цм, шире  од  димензије  стопе  темеља,  са  одбацивањем  земље  ван  ископа  до 1м од  ископа. Количина  је  дата  у  збијеном  стању. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":125,"d":"125.00"}]
[2,"Насипање  и  набијање  земље  из  ископа   око  темеља  у  слојевима  од 20 цм до  потребног  модула  стишљивости  који  је  Мс =25МПа. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":88,"d":"88.00"}]
[3,"Набавка,  довоз  материјала, постављање  и  набијање  тампон  слоја  туцаника испод  тракастих  темеља    од  ограде д=20цм. Набијање  вршити  до  потребне  збијености  тапона  са Мс> 40МПа. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[4,"Утовар и  одвоз  вишка земље  која  је  ископана,  до обале  на  парцели  са  истоваром. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":43.6,"d":"43.60"}]
[5,"Набавка  потребног  материјала  и  бетонирање  подлоге  арматуре  тракастих  темеља, димензија  60/40 цм, у  слоју   д=5-10 цм,  бетоном МБ 20,  преко  тампон  слоја.  Обрачун по м2. "]
[null,null,"м2",{"v":70,"d":"70.00"}]
[6,"Набавка  потребног  материјала  и  бетонирање  тракастих  темеља  армираним бетоном, МБ 25, са  сокленим  зидом у  земљи. Димензије  тракастих  темеља  су  60/40 цм, а  соклени зид  који  је  у земљи  је  висине 40 цм. бетоном МБ 30,  део  је  у  ископаном   рову,  а   део  у  потребној  оплати.  За  део  темељних  стубова  који  су   изнад  терена   радити  у  глаткој  оплати(обрада  натур  бетон). Приликом  бетонирања  темељних   стубова   уградити  анкере  за  челичне  ИПЕ  стубове   ограде (који  ће  посебно  бити  обрађени у  челичну  конструкцију  ограде). Обрачун  по м3. Ценом  није  обухваћена  потребна  арматура, која  је  посебно  исказана  у  армирачким  радовима. "]
[null,null,"м3",{"v":48.8,"d":"48.80"}]
[7,"Набавка  потребног  материјала  и  бетонирање  АБ темељних  греда    пресека  20/50 цм,  бетоном МБ 30,  у  потребној  оплати. Обрачун  по м3 уграђеног  бетона,  арматура  је  посебно  дата.  "]
[null,null,"м3",{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[8,"Набавка, исправљање, сечење    и  уграђивање  арматуре   према  статичком  прорачуну, арматуром  Б5005, ГА С240, МАР 500/560,  потребног  материјала  и  бетонирање  АБ темељних  греда    пресека  20/50 и 20/70 цм,  бетоном МБ 30,  у  потребној  оплати .Обрачун  по м3 уграђеног  бетона,  арматура  је  посебно  дата.  Обрачун  по килограму. "]
[null,null,"кг",{"v":2400,"d":"2,400.00"}]
[9,"Набавка  и  уградња  ограде  према  улици, ограда  је  типа  ЛЕГИ или  одговарајућа, као  што  је  постојећа  на помоћном  фудбалском  игралишту. "]
[null,"Стубови  су  дужи од  ограде, јер се  бетонирају  у  земљу. У комбинацији са  овим  стубом  се  користе  искључиво  панели   са  пречником жице  8/8/6мм. На  сваких  400-600 мм,  панел  је  ојачан  дуплим  хоризонталним   жицама,  на  крајевима   ојачан  са  по две   дупле   вертикалне  жице  пречника  8мм, заварене  у  размаку  од 25мм. Код  овог  стуба   панели се  каче  са  стране   па  је  осовински  размак  стубова 2520мм. "]
[null,"Овај  тип  ограде  има  и  звучну  изолацију  од  удараца лопте  у  ограду. Изолатори  су  гумени  улошци који  се  постављају  између  специјалне  спојнице  стуба. Ово  посебно  има  примену  код  изградње  спортских  терена  у  насељима. Сви  употребљени   челични  делови   су  топло  поцинковани   према  европском  стандарду. Обрачун  по  м2  комплет  уграђене  ограде. Висина  ограде  је  различита, са  југоисточне  стране  од  улице  В. Маринковића, висина  је  200 цм, а  затим због  коте  терена  па  до  краја  игралишта  је 250цм. Висина  ограде  са  доње  стране  је 300 цм. Обрачун по м2.  "]
[null,"са бочне  стране 1, део л=30м, х=200 цм "]
[null,"са бочне  стране 2. део л=33м, х=250 цм ","м2",{"v":290,"d":"290.00"}]
[null,"са доње  стране  л=43 м, х=300 цм"]
[10,"Набавка  потребног  материјала,  израда  и  уградња улазне  капије  300/200 цм, са  задње  и  предње  стране,  као трокрилна. Обрачун по комаду.  "]
[null,null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
["III","разно "]
[1,"Набавка  материјала  и  израда  рампе  за   силаз  према  улазној  капији из  улице  В.Маринковића. Добро  уваљати  постељицу  од  материјала 3. и 4.  категорије до  потребне  збијености,  затим  урадити  тампонски  слој  од  агрегата 0-60мм, потом  тампонски  слој од  дробљеног  каменог  агрегата 0-31.5мм, све  добро  уваљати  до  потребне  збијености,  а затим  асфалтирати  асфалтом АБ 11 д=8 цм. Обрачун по м2. "]
[null,null,"м2",{"v":60,"d":"60.00"}]
[2,"Набавка  потребног  материјала  и  израда  темеља  за  кошеве, од  армираног  бетона  у  потребној  оплати. Цена  је  дата  комплет са  потребниом  материјалом,  ископом  и  арматуром. Димензије  су 50х50х40цм. "]
[null,null,"ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[3,"Набaвка  и  постављање  металних  трибина  дужине  20м  и  ширине  2,5м. Све премазано  заштитном  и  завршном  бојом  за  метал.  Обрачун  по комаду. Трибине су  монтажно  демонтажног  типа,  у краћим  сегментима  од  250-300 цм, због  лакше  монтаже  и  демонтаже. Обрачун по комаду укупне дужине и ширине - 20,0x2,5 м."]
[null,null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Набавка  потребног  материјала  и  исцртавање  спортских  терена. Комплет  са  потребним  материјалом  и  исцртавањем  потребних  линија  за  кошаркашке  терене. Обрачун  по комаду. "]
[null,null,"ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[5,"Испорука  и  постављање   ојачане  конструкције  са  зглобним  обручем,  мрежицом  и  таблом од клирита, у  боји  по  жељи  Инвеститора.  Обрачун по комаду. "]
[null,null,"ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[6,"Набавка  и   уградња  чесме  од  камених  плоча на  платоу  иза  игралишта.  У  цену  је  урачунат  довод  воде са  постојеће  цеви  ПВЦ  цевима,  као  и  одвод  према  постојећој  канаализационој  мрежи.  Комплет  са  уградњом.   "]
[null,null,"комп",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"Набавка  материјала  и  постављање  бехатон  коцки  код  чесме  иза  игралишта.  У  цену  је  урачунат  ископ,  постављање  тампона,  песка и  бехатон  коцки, као  и  уградња  ивичњака  око  горе  наведене  површине. Обрачун  по  м2  комплетне  позиције. "]
[null,null,"м2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[8,"Набавка, транспорт и уградња парковских клупа за седење. Опис по детаљу из пројекта.\nОбрачун по комаду комплет уграђене клупе."]
[null,null,"ком",{"v":15,"d":"15.00"}]
[9,"Набавка, транспорт и уградња корпи за отпатке. Опис по детаљу из пројекта.\nОбрачун по комаду комплет уграђене корпе."]
[null,null,"ком",{"v":15,"d":"15.00"}]
[10,"Садња лишћарског  дрвећа - јавора"]
[null,null,"ком",{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
["IV","Остали радови"]
[1,"Набавка материјала, израда и  постављање  градилишне табле према прописима. Обрачун  по комаду. "]
[null,null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Геодетско снимање са израдом геодетског снимка за потребе израде ПИО и употребне дозволе. "]
[null,null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Израда ПИО - пројекта изведеног стања за све делове пројекта (архитектура, хидротехничке инсталације, ее-инсталације-расвета)."]
[null,null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
[]
["1. Рекапитулација архитектура"]
[]
["I","игралиште "]
["II","ограда "]
["III","разно"]
["IV","остали радови"]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
[]
[null,"2. Хидротехничке инсталације"]
["Р.бр","Позиција (врста радова)","јед. мере","количина","јед.цена","укупна цена"]
["1) ","ИГРАЛИШТЕ "]
[]
[1,"Машински  или ручни  ископ  земље III категорије  за  изградњу  бетонског  канала  за  скупљање  атмосферске  воде  са  игралишта,  са  нивелацијом  према  пројектованом подужном  паду  канала 07-1%  Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":55,"d":"55.00"}]
[2,"Набавка и  уградња  тампона  0-31мм, са  потребним  набијањему  слоју  од 10 цм. Обрачун  по  м3. "]
[null,null,"м3",{"v":12,"d":"12.00"}]
[3,"Набавка потребног  материјала  и  уградња  подложног  слоја  бетона  МБ 15,  д=6  цм. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[4,"Набавка  потребног  материјала  и  бетонирање  канала  армираним бетоном  у  потребној  оплати. Димезије  канала  су  60 *50цм (110 цм ). Унутрашње  мере  канала  су  40*40цм,  дебљина  зидова  канала  је 10 цм (радити  у  двостраној  оплати),  дно канала  је  д=10 цм. На  сваких  450  цм израдити  аб  греду  димензија  20*10 цм, за  разупирање зидова  канала. Гредице  армирати  2+2 Р фи 10,  са  уз фи 6/10цм. У  цену  урачунати  уградњу  металног  рама  од  Л-профила  димезија 50*50мм,  за  постављање  металне  решетке. Канал  извести  од  армираног  бетона  са  арматурном  мрежом Q335. Дно  канала  радити  у  паду  од 0,7-1% (висина  канала  ће  зависи  од  терена   0,4-1,10м). На  крају  канала  уградити  одводну  коруговану  цев  фи 300мм, према  новој  шахти . Обрачун  по м1. "]
[null,null,"м1",{"v":135,"d":"135.00"}]
[5,"Набавка материјала, израда  и  уградња  металне  решетке од  флаха   4*40мм на  удаљењу  од  20мм.  Решетку  радити  у  различитим   дужинама  100-150 цм,  ради  лакшег  одржавања. Решетка  топло  цинкована  и  обојена   заштитном  и  завршном  бојом  за  метал два  пута. Ширина  решеке  је  40,8  цм.  Обрачун  по м1. "]
[null,null,"м1",{"v":145,"d":"145.00"}]
[6,"Набавка превоз и уградња бетонских ригола ширине 40 цм на подлози од бетона МБ 20 (0,05 м3/м1), са фуговањем спојница.\nОбрачун по м1. Пад    бетонске  риголе  је 2%  према  игралишту. "]
[null,null,"м1",{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[7,"Набавка  потребног  материјала  и  израда  канализационог  шахта  унутрашњег  пречника  100цм, од  префабрикованих  елемената. Пре  постављања  елемената  урадити  тампон  слој  од  шљунка   д=10 цм,  избетонирати  аб   плочу  од  бетона  МБ 30 и  преко  ње  поставити   армирано-бетонске  прстенове. На   врху  поставити   завршни  прстен фи 100/60 цм, а  изнад  армирати  плочу. У  плочу  уградити  поклопац  (који  је  посебно  дат). У  цену  улазе, пењалице и  помоћна  скела. Обрачун  по комаду. "]
[null,null,"ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"Набавка  и  уградња  типских  ливено-гвоздених  лаких  шахт  поклопаца  фи 60цм. Обрачун по комаду."]
[null,null,"ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"Ископ  земље  за  полагање  колектора  атмосферске  канализације  у  складу  са  пројектном  документацијом. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[10,"Набавка  материјала  и  постављање    нове  коруговане  цеви  фи 300мм ,  цев  поставити  у  слоју  песка  д=10 цм,  пад  цеви  1-2%. Обрачун  по м1. (Односи  се  на  одвод  од  нове  шахте, до  колектора, приближне  дужине  40м)."]
[null,null,"м1",{"v":40,"d":"40.00"}]
[11,"Затрпавање   рова  после  полагања  цеви  песком  до висине од 10 цм изнад  горње  ивице цеви. Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[12,"Затрпавање  рова  природним  шљунком (уз  одобрење  Надзорног  органа користити  материјал  из  ископа).  Насут  материјал  збијати  вибро  плочом  до  збијености 40 МПа.  Обрачун  по м3. "]
[null,null,"м3",{"v":16.9,"d":"16.90"}]
[13,"Набавка  потребног  материјала  и  израда   прикључка  на  градску  водоводну  цев  у  зони  саобраћајнице за  чесму. Позиција  обухвата  ископ  земље,  израду  прикључка,  постављање  цеви  и  враћање  у  првобитно  стање  у  зони  саобраћајнице  у  складу  са  условима  Надлежних  институција. Прикључак  је  фи 3/4\". "]
[null,null,"паушално"]
[14,"Ископ  рова  дубине  80 цм,  за  полагање   водоводне  цеви  фи 3/4 \". "]
[null,null,"м3",{"v":25,"d":"25.00"}]
[15,"Набавка  потребног  материјала  и  полагање  цеви  фи 3/4 \" у  слоју  песка  са  затрпавањем материјалом  из  ископа.  У  цену  урачунати  фасонске  елементе  као  и  прикључак  чесме  на  вод. "]
[null,null,"м1",{"v":77,"d":"77.00"}]
[16,"Израда  сливника са  металном  решетком и  одвод   из  корита  чесме са  ПВЦ  цеви фи 110  до  новоизграђене  шахте  на  игралишту. "]
[null,null,"паушално"]
[17,"Набавка  потребног  материјала  и  израда  бетонске  шахте  димензија  60*60 цм, са  типским  металним  поклопцем  у  зони  чесме. У  шахту  уградити  вентил  фи 3/4\" и  славину  за  испуштање  воде. "]
[null,null,"компл",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
[]
["2. Рекапитулација Хидротехничке инсталације"]
[]
["I","игралиште "]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]
[]
[null,"3. Elektroinstalacije - rasveta"]
[]
["redni broj","opis radova","jedinica mere","količina","cena","ukupno"]
["broj"]
["A","PRIPREMNI RADOVI"]
[1,"Obeležavanje trase kablovskih vodova i lokacija stubova"]
[null,"Obeležavanje trase za iskop kablovskih rovova za polaganje kablova na teren sa postavljanjem adekvatnih markera . U postupku obeležavanja koje izvodi ovlašćeni geometar obavezno je i obeležavanje trasa postojećih vodova sa adekvatnim markerima i podacima o vrsti vodova i dubini ukopa ako isti postoje na trasi. Lokacije budućih rasvetnih stubova izvšiti obeležavanjem detaljne tačke - centra stuba, kao i pozicije temelja. Situacioni prikazi koji su dat na crtežima, georeferenciranoj podlozi preuzetoj od ovlašćene geodetske organizacije. Predmet obeležavanja je prenos na teren i lociranje ukupno 8 detaljnih tačaka."]
[null,"Cena se određuje po m' horizontalne projekcije trase kabla za kompletno završenu poziciju","m",150]
[null,"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI"]
["B","GRAĐEVINSKI RADOVI"]
[1,"Iskop i zatrpavanje kablovskog rova"]
[null,"Iskop i zatrpavanje kablovskog rova širine 0,4-0,6m. dubine 0,8-1,0m. u zemlji III kategorije u deonici od stuba javne rasvete ulice Venijamin Marinković do stuba na košarkaškom terenu, kao i između stubova . Zatrpavanje rova izvršiti izradom posteljice debljine d=20cm. od sitne zemlje iz iskopa ili od peska. Iznad posteljice na rastojanju 10cm. polaže se traka za uzemljenje stubova a na udaljenosti od 20cm. iznad nje postavlja se traka za upozorenje koje se posebno obračunavaju. Ostatak rova se zatrpava zemljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od po 20cm. uz eventualno planiranje viška zemlje iz iskopa. Obračun se izvodi po m3. prirodnog iskopa."]
[null,"obračun:150mx0,5mx0,8m.","m3.",60]
[2,"Dovoz i rasturanje peska za pripremu posteljice za polaganje kabla u sloju debljine 10cm. Obračunato po m3","m3.",8]
[3,"Izrada betonskih temelja za rasvetne stubove"]
[null,"Iskop temeljne jame za rasvetni stub  dim. 0,9x0,9x1,2m. u zemlji III kategorije sa pravilnim odsecanjem ivica i odvozom ili planiranjem u zoni škarpe  viška zemlje iz iskopa. U jami pre betoniranja izraditi oplatu od daske i uraditi tampon od nabijenog šljunka debljine 15cm.Isporuka, transport, ugradnja u betonski temelj pri izradi istog ankerne korpe sa ankernom pločom za predviđeni stubglom po dve PVC cevi fi70mm dužine po 2,5m. za uvlačenje kabla u stub.Betoniranje temelja izvesti sa vibriranjem betona MB20, sa izradom oborene ivice 5x5cm."]
[null,"Obračun se izvodi za kompletno izveden temelj sa svim radovima i materijalom i plaća po komadu.","kom.",8]
[4,"Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm."]
[null,"Isporuka, transport, polaganje u već iskopani rov trake FeZn 25x4mm.  za vezu stubova za osvetljenje sa ‚uzemljenjem Javne rasvete ulice Venijamin Marinković izradom spojeva na svakom stubu. Plaća se komplet sa svim radovima i materijalom po m' trake.","m'.",180]
[5,"Isporuka i polaganje trake za upozorenje"]
[null,"Isporuka, transport, polaganje u već iskopani rov u fazi zatrpavanja istog, standardne PVC  trake trake za upozorenje. Plaća se komplet sa svim radovima i materijalom po m' trake.","m'.",150]
[6,"Isporuka, transport, polaganje u već iskopani rov PVC cevi fi70mm kod prvog stuba  za potrebe postavljanja napojnog voda za napajanje rasvete iz TS kja će se naknadno izgraditi.Plaća se po m' cevi.","m'.",2]
[null,"UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI"]
["C","STUB, LIRA I SVETILJKA"]
[1,"Rasvetni stub visine H=8,m."]
[null,"Isporuka, transport, podizanje, nivelisanje i fiksiranje za ankernu ploču, trosegmetnog čeličnog stuba visine 8m.vrh stuba je prečnika 60mm za postavljanje svetiljke ili \"T\" lire na stubovima na koje se postavljaju dve svetiljke  Stub je koroziono zaštićenog toplim cinkovanjem i sadrži dole navedenom opremom"]
[null," - završetak za montažusvetiljke"]
[null," - poklopac sa antivandal bravom"]
[null," - otkapnica iznad poklopca"]
[null," - priključak za uzemljenje unutar stuba"]
[null," - ankerna ploča bez gumenog podmetača"]
[null,"  - veza stuba i temelja"]
[null," -RPO-4/2x16A priključna ploča, veza \"ulaz-izlaz\" 4x25mm2"]
[null," -dva FRA osigurača od 6A"]
[null,"Obračun za kompletno završenu pozicije stuba sa opremom","kom.",8]
[2,"\"T\" lira"]
[null,"Isporuka, transport, montaža na stub  \"T\" lire,  od čelične cevi prečnika  a prema datom detalju u grafičkim delu projekta."]
[null,"Obračun za kompletno završenu pozicije lire na stubu.","kom.",4]
[3,"svetiljka"]
[null,"Isporuka, transport, ugradnja na   visini 8m LED svetiljke \"IZYLUM 3 80 LEDs 670mA NW740 Flat glass 5366\". Podešavanje ugla zračenja i pozicioniranje.Svetiljke gore označenog tipa kompletno  su opremljene modulom za paljenje ","kom.",8]
[null,"UKUPNO STUB, LIRA I SVETILJKA"]
["D","ELEKTROMONTAŽNI RADOVI"]
[1]
[null,"Nabavka i postavljanje u stub javne rasvete Ulice venijamin Marinković  automatska osiguraca klase \"B\" In=6A"]
[null," - automatski osigirač klase \"B\" In=6A","kom.",3]
[2,"Izrada uzemljenja stuba povezivanjem uzemljivača uz pomoć ukrsnog komada JUS N.B4.936 na traku Fe-Zn trake . Obračun po stubnom mestu.","kom",8]
[3,"Isporuka i polaganje kabla PP00  4x4mm2"]
[null,"Isporuka, transport, polaganje u već iskopani rov, u posteljici od  peska, i delimično u zaštitne PVC cevi   kabla, PP OO 4x4mm2, u deonici od napojnog stuba  do stubova rasvete. ","m'",150]
[4,"Izrava veze između osigurača i svetiljke, kao i postavljanje provodnika za dekorativnu rasvetu provodnikom PP Y 3x2,5mm prosečnr dužine 12m po stubu","kom",8]
[5,"Izrada kablovskih završetaka u stubu za kablove PPOO 4x4mm2. Komplet sa šemiranjem kablova,izradom papučica i povezivanjem na RPO ploču. Obračun po stubnom mestu.","kom",8]
[6,"Ostali nespecifirani materijal i radovi","paušalo",1]
[null,"UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI"]
["E","OSTALI RADOVI"]
[1,"Geodetsko snimanje trase položenih kablova pre zatrpavanja rova sa izradom situacionog prikaza sa elementima za izradu katastra podzemnih instalacija.  Cena se određuje po m' horizontalne projekcije trase kabla za kompletno završenu poziciju sa pribavljanje izvoda iz katastra."]
[null,"ukupno u kompleksu","m'",150]
[2,"Ispitivanje izvedenih radova sa kontrolnim merenjima srednjeg osvetljaja, otpora izolacije, otpora petlje i galvanske neprekidnosti povezanih metalnih masa sa izradom izveštaja od stane za to ovlašćene organizacije sa stručnim mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštie.","paušalo",1]
[3,"Troškovi tehničkog pregleda i prijema izvedenih radova.","paušalo",1]
[null,"UKUPNO OSTALI RADOVI"]
[]
["3. Rekapitulacija Elektroinstalacije - rasveta"]
[]
["A","Pripremni radovi"]
["B","Građevinski radovi"]
["C","Stub, lira i svetiljka"]
["D","Elektromontažni radovi"]
["E","Ostali radovi"]
[{"$nulls":4},"SVEGA"]
[]
["ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
[]
["I","Архитектура"]
["II","Хидротехничке инсталације"]
["III","Електроинсталације - расвета"]
[{"$nulls":4},"СВЕГА:"]