
3. ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ГРАДЊЕ
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Увод
Предмет овог пројекта је реконструкција просторне целине “Чикош” на катастарској
парцели бр. 1002 – К.О. Пожаревац, у Пожаревцу.
У складу са Пројектним задатком и Дописом о достави података у вези са даљом
реализацијом пројектне документације за просторну целину “Чикош” у Пожаревцу, планирана интервенција обухвата : санацију и реконструкцију партерних површина, уз дефинисањеврсте и изгледа поплочања, којим ће се унапредити амбијент; опремање урбаним мобилијаром, који је усклађен са савременим потребама живота у ужој градској зони;врсте, изглед и позиције за мултифункционалне садржаје (игралиште за децу, клупе за одмор,летње баште); сви неопходни грађевинско ‐ занатски радови, решење одводњавања свих површина са чврстим застором, амбијентално и декоративно осветљење, места прикључења за расвету током новогодишњих и божићних празника.
Концепт реконструкције постојећих површина заснован је, у обликовном смислу, на
принципу свеобухватног уређења и ревитализације, уз највећи степен респектовања
постојећих амбијенталних, архитектонских и функционалних вредности.
Пројекат је урађен на основу усвојеног Пројектног задатка, допуне Пројектног задатка,
договора са Наручиоцем, геодетских подлога, снимања на терену и процене просторних
могућности и потенцијала савременог функционисања јавних површина ове намене.

Постојеће стање
Парцела, на којој је смештена просторна целина “Чикош” површине је око 2.500,00m².
Сам простор Чикоша је површине око 1.650,00m² и северно је оивичен Улицом
Таковском, јужно Улицом Вељка Дугошевића, а источно и западно суседним
једноспратним објектима. Ови објекти су својим главним фасадама оријентисани
према предметном простору, који су регистровани као добра под претходном заштитом
у студији заштите.
Објекти, који се пружају источним делом Чикоша, су угоститељског карактера. Већи
број ових објеката има летње баште, које се налазе у самом простору, а с обзиром на
то да свака башта има своју настрешницу, ремети се шире сагледавање предметне
целине.
Такође, грађанима је отежано квалитетно коришћење овог простора због бројности
летњих башта на истом, па је Чикош временом постао пролазни простор. Једини
грађани, који се дуже задржавају у овом делу града су корисници угоститељских
објеката.У јужном делу просторне целине “Чикош”, налази се спомен биста атомског
физичара Павла Савића (1909‐1994), председника САНУ и почасног грађанина
Пожаревца, која такође ужива претходну заштиту на основу Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94).
Од Таковске улице пружа се калдрмисана површина, у правцу север‐северозапад, која
датира из 1897. године. Реч је о последњој улици, која је изведена великим
камењем.Калдрма је затечена у лошем стању, те је и њу потребно реконструисати
и статички решити, односно део, који припада предметној парцели 1002.
Сав урбани мобилијар (посуде за отпатке, расветни стубови, саксије, рекламни стуб) је
лошем стању. У предметном простору не постоје клупе.
Тренутна материјализација површине простора је асфалт, затечен у лошем стању.
Идејни пројекат реконструкције “Чикоша” на катастарској парцели 1002 К.О.
Пожаревац
Зеленило
Зелене површине чине 15% укупне површине “Чикоша” и налазе се у запуштеном
стању.
Детаљном валоризацијом постојећег зеленила, забележено је :
‐ 29 стабала дрвенастих врста (26 лишћарских и 3 четинарска стабла)
‐ 45m живе ограде
‐ 8 појединачних примерака жбунастих врста
Бр. врста ком.
1 Acer pseudoplatanus - јавор 3
2 Aesculus hippocastanum – дивљи кестен 14
3 Acer negundo - пајавац 5
4 Ligustrum ovalifolium – жива ограда 45m¹
5 Thuja orientalis - туја 3
6 Tilia argentea – сребрна липа 2
7 Tilia cordata – ситнолисна липа 3
Дрвеће је претежно старо неколико деценија. Нека стабла (укупно 2) су оболела, док
Су 2 од 3 тује осушене. На југозападном делу парцеле налази се и један пањ.
За процену стања стабала коришћен је и документ, који је Пројектанту обезбедио
на увид Инвеститор.

Новопројектовано стање
Пројектним решењем је, у складу са Пројектним задатком и допуном истог, предвиђено
следеће:
- Предлог санације и реконструкције партерних површина, уз дефинисање врсте и
изгледа поплочања, којим ће се унапредити амбијент;
- Предлог опремања урбаним мобилијаром, који је усклађен са савременим
потребама живота у ужој градској зони;
- Дефинисање врсте, изглед и позиције за мултифункционалне садржаје, и то:
1. Игралиште за децу – врсту и изглед справа
2. Летње баште
3. Потенцијални амфитеатар на отвореном
- Сви неопходни грађевинско‐занатски радови
- Адекватно решење одводњавања свих површина са чврстим застором
- Предлог за амбијентално и декоративно осветљење

	
Razvodni ormani i napojni kablovi
Od niskonaponskog bloka u postojećoj TS 10/0,4kV "Reč naroda" do ormana mernog
mesta OMM, polaže se kablovski vod PP00-A 4x25mm2.
Orman mernog mesta OMM sastoji se od priključnog kablovskog dela, dela za smeštaj
trofaznog brojila i razvodnog dela merene struje sa potrebnim brojem niskonaponskih izvoda.
Investitor priključka sa ormanom mernog mesta OMM je ogranak Elektrodistribucija Požarevac.
Za merenje utroška električne energije predviđeno je trofazno elektronsko dvotarifno brojilo
sa integrisanim uklopnim satom, 3x230/400V, 10-40A. U OMM se ugrađuju jednopolni automatski
osigurači (ograničavači snage) tipa „C“, 32A, 6kA. Investitor priključka sa ormanom mernog mesta OMM je ”Elektrodistribucija Srbije” doo Beograd, ogranak Elektrodistribucija Požarevac. Projektom je obuhvaćena samo izrada njegovog betonskog postolja, dok sam OMM nije predmet projekta.
Projektnim rešenjem, pored OMM, je planirano postavljanje novog razvodnog ormana RO-
1 za napajanje ozvučenja i instalacije božićne i novogodišnje rasvete. Razvodni orman RO-1 je slobodnostojeći i predviđen je za montažu na betonsko postolje. Izrađuje se od presovanog
negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, otpornim na atmosferske uticaje i UV zračenje, u zaštiti IP54. Od ormana mernog mesta OMM do razvodnog ormana RO-1 polaže se kabl tipa PP00 4x6mm2.
Za osvetljenje prostorne celine „Čikoš“ planirano je postavljanje dekorativnih kandelabera,
dok je za osvetljenje letnjih bašta planirano postavljanje dekorativnih svetiljki. Napajanje
kandelabera i dekorativnih svetiljki je predviđeno iz razvodnog ormana RO-2 koji se priključuje na postojeću mrežu javne rasvete.
U letnjim baštama, predviđa se montaža monofaznih OG utičnica koje se napajaju kablom
PP00-Y 5x2,5mm2 iz unutrašnje instalacije lokala.
Pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa vodovodnim i kanalizacionim cevima, potrebno
je da se obezbede minimalna vertikalna rastojanja, kao i minimalna horizontalna rastojanja pri
paralelnom vođenju ovih instalacija. Na mestima pojačanog mehaničkog opterećenja, kablovi se polažu u kablovice Ø70mm.
Instalacija osvetljenja Zbog brojnih prednosti LED osvetljenja (ušteda električne energije, visoka efikasnost u pretvaranju električne energije u svetlosnu, dužeg radnog veka itd.), predviđeno je da se osvetljenje prostorne celine “Čikoš” izvede sa LED izvorima svetlosti.
Prema fotometrijskom proračunu, na prostoru “Čikoša” predviđa se postavljanje 26 novih
dekorativnih kandelabera, visine h=3,2m, koji se sastoje od čeličnog stuba i čelične svetiljke sa izvorom svetlosti LED 40W. Izgled dekorativnog kandelabra prikazan je u grafičkom delu
projekta.
Projektnim rešenjem, za osvetljenje letnjh bašta predviđeno je postavljanje 18 dekorativnih
svetiljki, sa izvorom svetlosti LED 30W. Izgled dekorativne svetiljke prikazan je u grafičkom delu projekta.
Napajanje kandelabera i fenjera u letnim baštama predviđeno je kablovima tipa PP00-Y
3x2,5mm2 sa izolacijom i plaštom od PVC mase. Kablovi instalacije osvetljenja polažu se u
prethodno iskopani rov, po principu ulaz-izlaz. Na mestima pojačanog mehaničkog opterećenja, kao i na onim mestima gde može postojati uticaj korenja visokog rastinja, kablovi se uvlače u plastične cevi odgovarajuće debljine zida.
U isti rov, paralelno sa kablovima polaže se traka FeZn 25x4mm. Traka se spaja sa svakim
stubom pomoću zavrtnja za uzemljenje.
Zaštita od indirektnog dodira delova pod naponom
U skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije izdatih od strane “EPS Distribucija”
d.o.o., Ogranak Elektrodistribucija Požarevac, zaštita od indirektnog napona dodira ostvaruje se primenom TN-C-S sistema. Kao dopunska mera zaštite, primenjuju se zaštitni uređaji diferencijalne struje.	

НАПОМЕНА: Реквизити  за децу треба да  поседују сертификат о безбедности утврђен Правилником о безбедности дечијих игралишта.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:
не дужи од   180 радних дана
Гарантни рок за  изведене радове је минимум 2 године.  
[bookmark: _GoBack]Гарантни рок за уграђени материјал и опрему је минимум 1 година.
