{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Оvča","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Оvča","index":0,"n_rows":293,"n_cols":6,"rows_kept":293,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[13,1,13,4],[18,0,37,0],[18,2,37,2],[18,3,37,3],[18,4,37,4],[18,5,37,5],[42,1,42,4],[48,1,48,4],[51,0,51,5],[52,0,54,0],[55,0,57,0],[58,0,61,0],[62,0,66,0],[67,0,70,0],[72,1,72,4],[79,1,79,4],[83,1,83,4],[89,1,89,4],[94,1,94,4],[99,1,99,4],[101,0,101,5],[102,0,102,5],[103,1,103,4],[104,1,104,4],[105,1,105,4],[106,1,106,4],[107,1,107,4],[108,1,108,4],[110,1,110,4],[111,1,111,4],[112,1,112,4],[113,0,113,4],[115,0,115,5],[116,0,116,5],[117,0,117,5],[122,1,122,4],[125,0,126,0],[129,1,129,4],[133,1,133,4],[136,0,136,5],[141,1,141,4],[147,1,147,4],[155,1,155,4],[168,1,168,4],[170,0,170,5],[171,0,171,5],[172,1,172,4],[173,1,173,4],[174,1,174,4],[174,6,174,9],[175,1,175,4],[176,1,176,4],[177,1,177,4],[178,1,178,4],[179,0,179,4],[181,0,181,5],[182,0,182,5],[183,0,183,5],[187,1,187,4],[196,1,196,4],[199,0,210,0],[217,1,217,4],[221,1,221,4],[230,1,230,5],[238,1,238,4],[240,0,240,5],[241,0,241,5],[242,1,242,4],[243,1,243,4],[244,1,244,4],[245,1,245,4],[246,1,246,4],[247,0,247,4],[249,0,249,5],[250,0,250,5],[251,0,251,5],[260,1,260,4],[279,1,279,4],[281,0,281,5],[282,0,282,5],[283,1,283,4],[284,1,284,4],[285,0,285,4],[287,0,287,5],[288,0,288,4],[289,0,289,4],[290,0,290,4],[291,0,291,4],[292,0,292,4]]}
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
["за извођење радова на железничкој станици Овча"]
["А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена","СВЕГА динара"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Израда и постављање таблe обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле. Скела мора бити статички стабилна, да поседује одговарајући атест, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на \"кант\".Преко скеле поставити заштиту од јутаног платна прошивена по вертикали и причвршћена за скелу, да не \"виси\"  Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле.  ","m²",{"v":400,"d":"400.00"}]
[3,"Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2m. Ограде је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 m. Обрачун по m´ постављене ограде.","m´",{"v":164,"d":"164.00"}]
[4,"Набавка и постављање полиетиленске фолије (од минимум 150 микрона), преко отвора на фасади, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача.Обрачун по m² фолије."]
["a","Прозора и врата. ","m²",{"v":60,"d":"60.00"}]
[5,"Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије (од минимум 150 микрона), преко намештаја, ради заштите. Сва евентуална прљања и оштећења намештаја падају не терет извођача.","m²",{"v":60,"d":"60.00"}]
[6,"Чишћење просторија у објекту и око објекта, од  грађевинског шута са преносом шута на градску депонију коју ивеститор одреди на раздаљини ос 15 km. Детаљно чишћење након изведених радова. Обрачун по m³.","m³",{"v":18,"d":"18.00"}]
["I","УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:"]
[]
["II","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Изношење постојећег намештаја, из просторије која се адаптира. Намештај одложити у оквиру објекта и по завршетку радова вратити на првобитно место. Обрачун паушално.","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кланфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке очистити челиним четкама.                                   Обрачун по m², са одвозом шута на депонију.","m²",{"v":10,"d":"10.00"}]
[3,"Демонтажа спољашњих дрвених врата и прозора и портала   са утоваром и одлагањем на месту где одреди инвеститор                                                                  Обрачун пo ком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","ком.",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"Врата приземље:   "]
[null,"120 x 220 x 1"]
[null,"110 x 280 x1  "]
[null,"160 x280 x1"]
[null,"90 x 200 x 1"]
[null,"Прозори приземље:  "]
[null,"135 x  190 x 1 "]
[null,"45 x 120 x 2"]
[null,"Прозори спрат:  "]
[null,"120 x 140 x 2 "]
[null,"115 x 190 x 3   "]
[null,"80 x 190 x 6  "]
[null,"Прозори поткровље: "]
[null,"40 x 80 x 6 "]
[null,"40 x 40 x 2  "]
[null,"Портал приземље:"]
[null,"165 x 180x 1 "]
[null,"125 x 180 x1 "]
[null,"175 x 180 x 2  "]
[4,"Делимично обијање кречног малтера са унутрашњих зидова и плафона. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом.Шут прикупити, изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                  Обрачун по m² обијене површине","m²",{"v":20,"d":"20.00"}]
[5,"Делимично обијање цеметног малтeра са фасадних  зидова. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом.Шут прикупити, изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију.  50% од укупне површине.                                                                      Обрачун по m² обијене површине.","m²",{"v":200,"d":"200.00"}]
[6,"Скидање  са зидова ламперије са конструкцијом са изношењем из објекта и одношењем на градску депонију                                                                          .Обрачун по  m² обијене површине.","m²",{"v":18,"d":"18.00"}]
[7,"Демонтажа међуспратне лимене опшивке  на фасади.                                                                     Лимену опшивку скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                                              Обрачун по m¹ лимене опшивке.","m¹",{"v":112,"d":"112.00"}]
["II","УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:"]
[]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и малтерисање обијених унутрашњих површина продужним  малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером размере 1:3:9 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, \"јединице\" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:3:9 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и \"прегоревања\".                                                           Обрачун по m² малтерисане површине. ","m²",{"v":20,"d":"20.00"}]
[2,"Набавка материјала и зазиђивање отвора шалтера опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 дебљинљ зида 25 cm. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слог, а спојнице по завршетку зидања очистити до дубине 2 cm. Обрачун по m³ озиданог зида.","m³",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Набавка материјла и израда нових шпалетни ширине до  30 cm, са челом  до maкс. 10 cm, око  столарије. Обрачун по м´.","m´",{"v":150,"d":"150.00"}]
["III","УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :"]
[]
["IV","АЛУМИНИЈСКА СТОЛАРИЈА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["\nНапомена: За све позиције алуминијумске столарије, мере узети на лицу места. АЛУ столарију радити у свему према постојећем изгледу и распореду, типа ''ASC (aluminium systems and constructions)' или одговарајуће'. Све ознаке за алуминарију су према пројекту. Узорке за алуминарију доставити Инвеститору на увид.\n\nАлуминарију са термо прекидом израдити од профила са термо прекодом израђеним од полиамида (никако PVC) минималне ширине 32мм. Простор унутар термо прекида испунити термоизолационим материјалом типа \"XPS\" или одговарајући ради побољшања термичких карактеристика система. Минимална уградна дубина профила је 70мм. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе:\n- Коефицијент термичке проводљивости стандардног прозора са двослојним стаклом Uw<1,30 W/m2K \n- Пропустљивост ваздуха: класа \"4\" према SRPS EN 12207:2017\n- Отпорност према пропуштању воде: \"Е1200\" према SRPS EN 12208:2008\n- Отпорност према оптерећењу од ветра: класа \"С5\" према SRPS EN 12210:2017\nДихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од \"ЕPDM\" гуме.\nОков мора бити са стандардним \"ЕУРО\" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду типа \"Fapim Loira\" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу. \n\nАлуминарију без термо прекода израдити од профила уградне дубине 48мм или веће. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе:\n- Пропустљивост ваздуха: класа \"4\" према SRPS EN 12207:2017\n- Отпорност према пропуштању воде: \"4А\" према SRPS EN 12208:2008\n- Отпорност према оптерећењу од ветра: класа \"С4\" према SRPS EN 12210:2017\nДихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од \"ЕPDM\" гуме.\nОков мора бити са стандардним \"ЕУРО\" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду фалцне типа \"Fapim Monza\" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу.\n\nСве наведене карактеристике потребно је доказати важећим извештајима о испитивању акредитоване институције (ИМС или други).\n                                                                                                                                                                          \n           "]
[1,"Набавка и монтажа спољашњих једнокрилних врата са надветлом у белој боји . Изглед врата и надсветла у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила са термо прекидом. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm. Обрачун по комаду.","."]
[null,"зид дим. 110 х 280","ком.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"$f":"SUM(D54*E54)","v":{"v":60000,"d":"60,000.00"}}]
[null,"зид дим. 90 х 280","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Набавка и монтажа спољашњих двокрилних врата са надветлом у белој боји. Изглед врата и  надветла у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила са термо прекидом. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm.                                             Обрачун по комаду.","."]
[null,"зид дим. 160 х 280","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"зид дим. 120 х 220","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Набавка и монтажа двокрилних прозора, у белој боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Крила прозора застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом.  Шток и крило су од АЛУ профила са термо прекидом.                                                                           Обрачун по комаду."]
[null,"зид дим. 115 / 190","kom",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"зид дим. 135 / 190","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"зид дим. 120 / 140","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Набавка и монтажа једнокрилних прозора, у белој боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Крила прозора застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом.  Шток и крило су од АЛУ профила са термо прекидом                                                                          Обрачун по комаду."]
[null,"зид дим. 80 / 190","kom",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"зид дим. 40 / 40","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"зид дим. 45 / 120","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"зид дим. 40 / 80","kom",{"v":6,"d":"6.00"}]
[5,"Набавка и монтажа улазног портала, у белој боји. Изглед шалтера у свему према постојећем. Крила  застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом.  Шток и крило су од шестокоморних ПВЦ профила.                                                                           Обрачун по комаду."]
[null,"170x180","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"100x180","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"175x180","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"Набавка и монтажа потпрозорних дасака у белој боји. Обрачун пo m'.","m'",{"v":30,"d":"30.00"}]
["IV","УКУПНО АЛУ СТОЛАРИЈА:"]
[]
["V","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и глетовање старих унутрашњих зидова, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.  Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² глетоване површине.","m²",{"v":350,"d":"350.00"}]
[2,"Набавка материјала и глетовање старих унутрашњих плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.  Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² глетоване површине.","m²",{"v":70,"d":"70.00"}]
[3,"Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих зидова, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":350,"d":"350.00"}]
[4,"Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих  плафона, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":70,"d":"70.00"}]
["V","УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VI","ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Прегледати кров, оштећен или поломљен цреп пажљиво  демонтирати  и поставити нови по узору на постојећи. Поломљен цреп одвести на градску депонију. Обрачу по м².","m²",{"v":20,"d":"20.00"}]
["VI","УКУПНО ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:"]
[]
["VII","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и малтерисање обијених површина цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, \"јединице\" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и \"прегоревања\". Обрачун по м² малтерисане површине. ","m²",{"v":225,"d":"225.00"}]
[2,"Набавка материјала и постављање мрежице на претходно омалтерисану фасадну површину. Мрежица за армирање се поставља на први слој лепка, а спојеве мрежице радити на лепку са око 10%преклопа. Када се претходни слој осуши, нанети други слој лепка. Обрачун по m². Цена обухвата сав материјал и рад.","m²",{"v":450,"d":"450.00"}]
[3,"Набавка материјала и бојење фасаде по избору инвеститора у две нијансе по договору са инвеститором. На претходну армирану мрежицом површину и осушену, нанети завршни слој-бавалит у боји. Бавалит се наноси у два слоја, док се боја не изједначи. Обрачун по m² обојене површине. Цена обухват сав материјал и рад. ","m²",{"v":450,"d":"450.00"}]
["VII","  УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["VIII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и опшивање симса око фасаде , поцинкованим лимом, развијене ширине  (РШ) 60 cm, дебљине 0,60 mm. Лим уз зид  подићи најмање20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида. Увалу извести по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по  m´ увале."," m´ ",{"v":112,"d":"112.00"}]
[2,"Набавка материјала и уградња прозорских солбанака, поцинкованим челичним лимом дебљине d=0.6мм, завршно пластифицираним у тону према избору Инвеститора. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис за 25мм и учврстити у шток. Предњу страну солбанка учврстити  и препустити окапницу,развијене ширине до 33 цм. По узору на постојећу. Обрачун по м'."," m´ ",{"v":30,"d":"30.00"}]
["VIII","УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
[]
["X","РАЗНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјал и уградња тракастих завеса. Обрачун по m²","m²",{"v":40,"d":"40.00"}]
["X","УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ"]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
["IV","ПВЦ РАДОВИ"]
["V","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
["VI","ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ"]
["VII","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
["VIII","ЛИМАРСКИ РАДОВИ"]
["IX","ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"]
["X","РАЗНИ РАДОВИ"]
["УКУПНО:"]
[]
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
["за извођење радова на спољњем WC, магацина и ЕТП зграде на  железничке станице Oвча"]
["Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА СПОЉЊЕМ WC-у У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена","СВЕГА динара"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Чишћење просторија у објекту и око објекта,са  грађевинског шута са преносом шута на депонију коју ивеститор одреди на раздаљини ос 15 км. Детаљно чишћење након изведених радова. Обрачун по m³.","m³",{"v":30,"d":"30.00"}]
["I","УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:"]
[]
["II","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Демонтажа спољашњих и унутрашњих ПВЦ  врата  са утоваром и одлагањем на месту где одреди инвеститор                                                                  Обрачун пo ком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "]
[null,"80x210","ком.",{"v":4,"d":"4.00"}]
[2,"Демотажа врата од браварије на згради ЕТП и магацина. Обрачун по ком.","ком.",{"v":5,"d":"5.00"}]
[3,"Демотажа прозора од браварије на згради ЕТП. Обрачун по ком.","ком.",{"v":4,"d":"4.00"}]
["II","УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:"]
[]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјла и израда нових шпалетни ширине до  30 cm, са челом  до maкс. 10 cm, око  столарије. Обрачун по м´.","m´",{"v":20,"d":"20.00"}]
["III","УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :"]
[]
["IV","АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА И ПП ВРАТА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["Напомена за пп врата:  Једнокрилна пуна метална ПП врата, ватроотпорности ЕИ2 120. Врата су израђена од поцинкованог лима Д=0,8мм са ватроотпорном испуном и ватроотпорном касетом за браву. Рам врата израђен од челичног лима д=1,5мм са лежиштем на дихт гуму и експандирајућу траку. Врата су снабдевена са три шарке, (две са опругом за самозатварање), ПП  бравом и кваком. Врата су без прага. Варата морају бити атестирана у акредитованој институцији (ИМС или други).                  "]
[1,"Набавка и монтажа спољашњих и унутрашњих једнокрилних АЛУ врата у белој боји . Изглед врата у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила са термо прекидом. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm. Обрачун по комаду.","."]
[null,"зид дим. 80 х 210","ком.",{"v":4,"d":"4.00"}]
[2,"Набавка и монтажа спољашњих  једнокрилних противпожарних сигурносних врата  на згради постројења и опреме ЕТП-а. Димензија: 208x100cm, 250x170cm, 250x130cm, 250x170cm,208x100cm. Обрачун по комаду.","ком.",{"v":5,"d":"5.00"}]
[3,"Набавка и монтажа спољашњих  једнокрилних алуминијумских  прозора на згради ЕТП. Изглед прозора у свему према постојећем прозорима. Обрачун по комаду.","ком.",{"v":4,"d":"4.00"}]
["IV","УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА:"]
[]
["V","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и малтерисање зида поред санитарног чвора  цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, \"јединице\" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и \"прегоревања\". Обрачун по м2 малтерисане површине. ","m²",{"v":18,"d":"18.00"}]
[2,"Набавка материјала и постављање мрежице на претходно омалтерисану фасдадну површину. Мрежица за армирање се поставља на први слој лепка, а спојеве мрежице радити на лепку са око 10% преклопа. Када се претходни слој осуши, нанети други слој лепка. Оврачун по m². Цена обухвата сав материјал и рад.","m²",{"v":320,"d":"320.00"}]
[3,"Набавка материјала и бојење фасаде по избору инвеститора. На претходну армирану мрежицом површину и осушену, нанети завршни слој-бавалит у боји.  Бавлит се наноси у два слоја, док се боја на изједначи.  Обрачун по m² обојене површине.Цена обухвата сав материјал и рад.","m²",{"v":320,"d":"320.00"}]
["V","УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["VI","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и глетовање  унутрашњих зидова у санитарном чвору, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.  Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m² глетоване површине","m²",{"v":8,"d":"8.00"}]
[2,"Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих зидова у санитарном чвору, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":8,"d":"8.00"}]
[3,"Набавка материјала глетованих унутрашњих  плафона у санитарном чвору, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":12,"d":"12.00"}]
[4,"Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих  плафона у санитарном чвору, дисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":12,"d":"12.00"}]
[5,"Набавка материјала и бојење металних врата, емајлаком , по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити емајлаком бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":28,"d":"28.00"}]
["VI","УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VII","САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Демонтажа WC шоље, водокотлића и бринекс црева. Демонтирати водокотлиће и бринекс црева  и одевести на депонију. Обрачун по ком .","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"Демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник са сифоном и батеријом и одевести на депонију. Обрачун по ком .","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"Набавка и монтажа лавабоа комплет од керамике, лавабо типа MINOTTI 7013 мат бели 61x42cm, са отвором за славину или одговарајући, истог или бољег квалитета. Лавабо за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Лавабо повезати са ПВЦ  одводом. Лавабо и опрему наручити по избору Пројектанта. Обрачун по комаду комплет лавабоа. ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за лавабо за топлу и хладну воду типа ROSAN S2 HROM, или одговарајући истог или бољег квалитета. Између зида и батерије поставити розетне. Обрачун по комаду батерије.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[5,"Набавка и постављање WC шоље и водокотлића типа TURKUAZ - Noura C monoblok, или одговарајућа истог или бољег квалитета. WC шољу причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, преко подметача од гуме.  Водокотлић поставити и повезати са вентилом. WC шољу и водокотлић доставит на увид Пројектанту. Обрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"Набавка и постављање даске за WC шољу, типа TURKUAZ - softclose slim duroplast Noura, или одговарајућа истог или бољег квалитета. Даска је у боји  по избору Пројектанта. Обрачун по комаду даске за WC шољу. ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"v":7,"d":"7.00"},"Набавка и уградња сушача за руке, типа FUSION JET BLADE 1091, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"v":8,"d":"8.00"},"Набавка и уградња диспензера за течни сапун  MERIDA STELLA MAXI мат 800 ml, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"v":9,"d":"9.00"},"Набавка и уградња држача за тоалет папир, типа ROSAN S2 2909, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[10,"Набавка и постављање огледала 40x60 cm по избору пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганим завртњевима.Обрачун по комаду огледала. ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
["VII","УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА СПОЉЊЕМ WC-у У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ"]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
["IV","ПВЦ СТОЛАРИЈА"]
["V","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
["VI","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
["VII","САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ"]
["УКУПНО:"]
[]
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
["за извођење радова на уређењу партера у железничке станице Овча"]
["Ц) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА У ЖЕЛ. СТАНИЦИ ОВЧА"]
["I","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Рушење ограде од бетона. Шут покупити, изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m³","m³",{"v":7,"d":"7.00"}]
[2,"Демонтажа решетке на каналима за одвод атмосферске воде. Димензије решетке 235x17 cm","m²",{"v":4,"d":"4.00"}]
["I","УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F186:F187)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["II","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и монтажа алуминијумске ограде. Oграду израдити и уградити по детаљима и упутствима пројектанта. Висина ограде H=110cm. Обрачун по m´","m´",{"v":135,"d":"135.00"}]
[2,"Набавка материјала и бојење металне постојеће ограде бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.  Висина ограде H=150cm. Обрачун по m´ обојене површине.   ","m´",{"v":110,"d":"110.00"}]
[3,"Набавка материјала и бојење гелендера у потходнику бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На гелендеру  нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.  Обрачун по m´ обојене површине.   ","m´",{"v":48,"d":"48.00"}]
[4,"Набавка материјала и бојење  зидова потходника, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":295,"d":"295.00"}]
[5,"Набавка материјала и бојење   плафона подходника, полудисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":77,"d":"77.00"}]
[6,"Набавка материјала и бојење клупа, емајлаком , по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити емајлаком бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m² обојене површине.","m²",{"v":25,"d":"25.00"}]
["II","УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["III","БРАВАРСКИ  РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Чишћење постојећих површина средствима за чишћење плексигласа као и рам конструкције,као и  чишћење графита средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера и спрејева Обрачун по  m²."]
[null,"дим.187x170 cm x 1 kom"," m²",{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[null,"дим.187x104 cm x 4 kom"," m²",{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"дим.187x90 cm x 18 kom"," m²",{"v":98,"d":"98.00"}]
[null,"дим.187x175 cm x 1 kom"," m²",{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[null,"дим.50x104 cm x 4 kom"," m²",{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[null,"дим.50x170 cm x 1 kom"," m²",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,"дим.50x185 cm x 7 kom "," m²",{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"дим.50x190 cm x 1 kom"," m²",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"дим.65x09 cm x 2 kom"," m²",{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[null,"дим.50x175 cm x 1 kom"," m²",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,"дим.80x90 cm x 40 kom"," m²",{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[2,"Набавка материјала, израда и монтажа решетке на каналима за одвод атмосферске воде. Решетку очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута.Димензије решетке 240x17 cm","m²",{"v":5,"d":"5.00"}]
["3","Преглед и рестаурација свих металних елемената конструкције надстрешнице на перонима са израдом техничке документације о стабилности исте. Провера свих вијака, спојева и причврсних елемената металне конструкције. Пескарење, припрема и поновно бојење целокупне металне конструкције. Провера дихтунг гума и евентуална замена потребних стаклених елемената покривке надстрешнице од продора атмосферских вода. Чишћење свих елемената покривке надстрешнице. Цена мора да обухвати све радове на прегледу, демонтажи, поправци, чишћењу, заштити и поновном састављању металне конструкције, укључујући сав потребан материјал, алате, опрему, радну снагу, превоз и израду техничке документације о статичкој стабилности исте.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Израда и постављање капије  и поља ограде која недостају и око службеног стана од челичних профила. Капију израдити и уградити по детаљима и упутсву пројектанта. Капију један део одрадити клизну за пролаз возила а други део капије једнокрилну за пешаке. Пре уградње капију очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Постављену капију обојити у два слоја бојом за метал. Обрачун по ком. Дим капије 660*150 cm. ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине 8 m. Јарбол са механизмом за подизање заставе по детаљима и упутству пројектанта. На дну јарбола израдити анкере од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола са израдом бетонског темеља димензије 40*40*70 cm.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[6,"Набавка и постављање заштитне баријере између платоа и привартног поседа. Висина панела h= 2.5m Обрачун по m´.","m´",{"v":30,"d":"30.00"}]
[7,"Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, димензија 60x60 cm,тежине 35 kg. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун пои комаду поклопца.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["III","УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["IV","ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и монтажа бетонске спољне чесме.Чесму поставити и причврстити за под и повезати на водоводну мрежу. Обрачун по комаду чесме.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["IV","УКУПНО ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ:"]
[]
[]
["V","РАЗНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом\nТабла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима\nГеровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима","ком",{"v":100,"d":"100.00"}]
[2,"Санација дела партера око шахте. Обрачун паушал","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Набавка и монтажа застакљене огласне табле у свему према избору пројектаната. Обрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Набавка материјала и фарбање бехатон коцки бојом за бетон на перонима жутом бојом. Обрачун по м'","m´",{"v":210,"d":"210.00"}]
[null,"ТАКТИЛНЕ СТАЗЕ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[null,"Техничко – безбедносне карактеристике тактилних стаза:\n-Сертификат о антиклизности са испитивањима вршеним на акредитованом институту, по ДИН 51130, ПЦЕН/ТС 16165 метода \"Б\" на обућу, са добијеним резултатима у вредности Р11.\n-Сертификат реакције на горење у класификацији Бфл -С1, према (ЕН 13501-1+А1:2010). Испитивања вршена на акредитованом институту за испитивање горења. \n\n"]
[5,"Гумене тактилне стазе – ВОДИЉЕ за унутрашње и спољне просторе\nГУМЕНЕ ТАБЛЕ ВОДИЉЕ 800x400x5/RAL 7021\n\nИзрада, испорука и монтажа тактилних стаза - ВОДИЉА.\nРељефна обрада конвексних линија у свему према величини и распореду линијских елемената датих у табелама ИСО 21542 и ИСО 23599 као и Правилника 22/15. Израђене од вулканизиране гуме ТГ-АЦ-702/с, тврдоће 70±5 Сх-а, отпорне на хабање, кидање, прекидне чврстоће 11.0 (Мпа). Испорука у таблама 80x40cm, прописане рељефне висине мин 5mm. Рељефне ивице на стазама оборене под углом од  45°, тако обрађене ивице не ометају кретање пешака, инвалидских колица, дечијих колица и особа са отежаним кретањем.\nТактилне стазе се израђују у прописаној ширини мин.40цм (ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИСТУП И КРЕТАЊЕ Л ИЦА СМАЊЕНЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ И ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ \"Сл.Гласник РС\" Бр.22/15), у 5 паралених конвексних линија.","m´",{"v":80,"d":"80.00"}]
[6,"Набавка и монтажа покретних столица на степеништу подходника. Покретне столице  набавити и монтирати према важећим стандардима за непокретна  лица. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[7,"Набавка и постављање кантe за отпад. Обрачун по ком.","ком",{"v":15,"d":"15.00"}]
[8,"Чишћење сливника и сливних решетки машинама под високим притиском у подходнику, намењене за одвођење атмосферских вода. Обрачун м2.","м2",{"v":300,"d":"300.00"}]
[9,"Уређивање зелених површина (кошење, окопавање и обнављање постојећих) око објекта. Обрачун по m².","м2",{"v":100,"d":"100.00"}]
[10,"Партерно уређење уклањањем корова између бехатон коцки хемијским средствима за ту намену.Обрачун м2.","м2",{"v":160,"d":"160.00"}]
[11,"Чишћење и уређење подних површина у подходницима, на степеништима, перонима и око објекта, хемијским средствима за ту намену уз коришћење машина  за чишћење под високим притиском. Обрачун по м2.","м2",{"v":500,"d":"500.00"}]
["V","УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["В) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА У ЖЕЛ. СТАНИЦИ ОВЧА"]
["I","РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ"]
["II","МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
["III","БРАВАРСКИ  РАДОВИ"]
["IV","ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"]
["V","РАЗНИ РАДОВИ"]
["УКУПНО:"]
[]
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
["за извођење електроинсталатерске радове на  железничке станице Овча"]
["Г) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ОВЧА"]
["I ","УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Станична зграда"]
[1.1,"Набавка и монтажа  ЛЕД панела 600x600 40W","ком",{"v":7,"d":"7.00"}]
[1.2,"Набавка и монтажа монофазних утичница","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
[1.3,"Набавка и монтажа једнополног прекидача","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
[2,"Санитарни чвор"]
[2.1,"Набавка и монтажа  ЛЕД панела 600x600 40W","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[2.2,"Набавка и монтажа једнополног прекидача","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
["I ","УКУПНО УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F255:F260)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["II ","СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Израда пројекта електроинсталације за спољашње осветљење у оквиру станичног подручија (станична зграда и подходници) у договору са Инвеститором. Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Набавка и уградња проводника PP/Y 3x2,5mm2. Обрачун м`.","м`",{"v":300,"d":"300.00"}]
[3,"Набавка и уградња проводника   N2 XH 3x2.5 mm². Обрачун м1.","м`",{"v":400,"d":"400.00"}]
[4,"Набавка и уградња разводних кутија 100x100x50 mm, размак IP 65 (метална или халоген free). У обрачун спада сав пратећи материјал за рад и руке. Обрачун по комаду.","ком",{"v":50,"d":"50.00"}]
[5,"Демонтажа рефлектора на станичној згради. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"На станичној згради  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 100W, 6400К   IP67 (заштита од прашине, воде)  Рефлекторе поставити на станичну зграду у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[7,"Демонтажа рефлектора накод згрде ЕТП. Обрачун по ком.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"На згради ЕТП  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 100W, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде). Рефлекторе поставити на станичну зграду у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":8,"d":"8.00"}]
[9,"На згради санитарног чвора   поставити СОЛЕД лед рефлекторе 20W, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде). Рефлекторе поставити на станичну зграду у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[10,"Демонтажа рефлектора на перону. Обрачун по ком.","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[11,"На перону  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 100W, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде). Рефлекторе поставити у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[12,"Демонтажа рефлектора у подходнику. Обрачун по ком.","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
[13,"У подходнику  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 100W, 6400К,    IP67 (заштита од прашине, воде), 4ком са једне стране, 5 ком са друге стране и 7 по средини. Рефлекторе поставити у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":16,"d":"16.00"}]
[14,"У подходнику  поставити паник светиљке. Паник светиљке поставити у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[15,"Споља  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 100, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде). Лед рефлекторе поставити у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[16,"Споља  поставити СОЛЕД лед рефлекторе 50W, 6400К,   IP67 (заштита од прашине, воде). Лед рефлекторе поставити у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
["II ","УКУПНО СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА :"]
["Г) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ"]
["I","УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
["II","СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
["УКУПНО:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
["А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
["Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА СПОЉЊЕМ WC-у У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ОВЧА"]
["В) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА У ЖЕЛ. СТАНИЦИ ОВЧА"]
["Г) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ОВЧА"]
["УКУПНО:"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}