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ОПШТИНА АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29,

за објекат:
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ (AQUA PARK – WELLNESS ЦЕНТАР) БАЊА “ЈУНАКОВИЋ” АПАТИН, К.П. БР. 3664/5, К.О. ПРИГРЕВИЦА

Исходовати нове:

· Локацијске услове ,
· Грађевинску дозвоу и
· Сагласност МУПа  СРБИЈЕ Сектора за ванредне ситуације на пројекат за извођење.

Приликом исходовања неопходних услова, дозвола и сагласности потребно је пројекте ускладити са свим изменама  и допунама у оквиру важећих закона, прописа и стандарда.

Објекат AQUA PARKA – WELLNESS ЦЕНТРА у Бањи Јунаковић у Апатину, започет је са изградњом током 2008.године. Радови су извођени у различитим интензитетима све до 2011.године када је објекат конзервиран и обустављена градња услед глобалне економске кризе. У протеклих 14 година током којих радови нису били настављени истекле су све прибављене дозволе и сагласности. Сви пројекти који су били рађени по тада важећим прописима су једним делом и технолошки превазиђени али су исто тако и физички изгубљени од стране Наручиоца током протока времена. Наручилац располаже делимично комплетном документацијом.

Наручилац пројекта, Општина Апатин, има намеру да изради комплетну пројектно техничку документацију како би се прибавиле све потребне дозволе и сагласности надлежних органа и институција. У процесу пројектовања одабрани пројектант има обавезу сагледавања и евидентирања постојећег стања објекта, свих изведених инсталација и опреме, проверу њихове усклађености са важећим прописима са посебним нагласком на усклађеност са претходно дефинисаним и делимично изведеним радовима из области базенске технике и одабране базенске технологије. Коришћени су елементи реномираних европских произвођача који су експерти из предметне области. Посебно је важно да се поштује одабрани тип инох корита одабраног произвођача чије је извођење започело и опрема делом купљена и уграђена. Обавеза је пројектанта да ступи у контакт са произвођачем и да се сагледа правилно потребан ниво интервенција и радова како би се радови наставили, опрема допунила уз што мање нове трошкове и инвестиције. Такође, пројектант има слободу да сагледа просторно функционалне поставке простора и да изврши корекције уз тежњу да тиме произведе што мање трошкове (евентуална рушења или уклањања постојећег или изведеног).

Пројектант је у обавези да као крајњи производ Наручиоцу, поред свих потребних дозвола и сагласности (пре свега Грађевинске дозволе и сагласности ПП полиције) испоручи тендерску документацију за потребе расписивања евентуалног тендера за завршетак овог пројекта. Наручилац има намеру да са пројектом конкурише за финансирање код надлежних државних органа и институција, на међународним конкурсима као и да покуша да пронађе можда и заинтересованог суинвеститора или купца.

У складу са основним интенцијама Наручиоца, како би се објекат што пре пустио у рад и почео да доприноси побољшању туристичке понуде Општине Апатин, неопходно је да одабрани пројектант предвиди и могућност фазног пуштања у рад објекта.

Пројектант је у обавези да изради и Наручиоцу записнички преда следеће фазе пројектне документације:
1. Идејни концепт за завршетак објекта (обухватио би просторно функционалну поставку, са поделом на фазе, проценом инвестиције у целини и по фазама, као и 3д визуелизације простора)
2. Идејно решење за Локацијске услове (ИДР)
3. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
4. Пројекат за извођење (ПЗИ)

Пројекти се по фазама предају на следећи начин:
Идејни концепт за завршетак објекта у дигиталном облику у пдф-у и у штампаном облику на А3 формату у 1 копија
· Идејно решење за Локацијске услове (ИДР) у дигиталном облику у пдф-у, електронски потписано. Подношење на ЦЕОП је обавеза пројектанта
· Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) у штампаном облику у 1 примерaк форматирано на А4, у дигиталном облику у пдф-у, електронски потписано као и у отвореним форматима дwг.,доц и еxел. Подношење на ЦЕОП је обавеза пројектанта
· Пројекат за извођење (ПЗИ) у штампаном облику у 1 примерак форматирано на А4, у дигиталном облику у пдф-у, електронски потписано као и у отвореним форматима дwг.,доц и еxел. Подношење на ЦЕОП је обавеза пројектанта

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
(преузети из ПЗИ пројекта Е_30/2015/ПЗИ из 2015 године)


ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ


	Тип објекта:
	слободно-стојећи објекат

	Категорија објекта:
	В

	Класификација појединих делова објекта:
	Учешће у укупној површини објекта (%)
	Класификациона ознака:

	
	100%
	126415 – Зграде болница и лечилишта које се користе за термално лечење, таласотерапију и функционалну рехабилитацију

	Назив просторног/ урбанистичког плана:
	Просторни план општине Апатин (''Сл.лист општине Апатин'' број:4/89 и 4/92)

Урбанистички пројекат за парцелацију парцеле брпј 3664/1 К.о.Пригревица и изградњу Аква парка- ''Wеллнесс центра''

	Место:
	Апатин

	Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина:
	к.п. бр. 3664/5, К.О. Пригревица

	Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:
	к.п. бр. 3664/5, К.О. Пригревица к.п. бр. 3664/4, К.О. Пригревица к.п. бр. 3664/1, К.О. Пригревица

	Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:
	

к.п. бр. 3664/4, К.О. Пригревица



ПРИКЉУЧЦИ НА СПОЉНУ МРЕЖУ


	Прикључак на ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
	· Реконструисати средњенапонско постројење у МБТС 20/0.4 кВ
· Пројектована нова трафо станица 1000 кВА, прикључни 20кВ вод за нову трафостаницу извести кабелом типа ХНЕ-49А 3x(1x150мм²)

	Прикључак на ВОДОВОД
	· пројектовани надземни резервоар запремине 250м³
· атмосферска канализација решена у оквиру парцеле- гравитационо одвођење до колектора или зацевљени систем до колектора

	Прикључак на
ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	- прикључење на дистрибутивну мрежу гаса биће предмет издавања новог Акта

	Прикључак на ТЕЛЕФОН
	- пројектовани прикључак из постојећег ТТ извода претплатничким каблом типа ТК 59 ГМ




РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ


	Решење о одобрењу за изградњу:
	
	Бр.:351-675/2008-ИВ/02

Датум:28.10.2008.


САГЛАСНОСТИ које су биле прибављене током првобитног издавања грађевинске дозволе и осталих сагласности а које је потребно пново прибавити у складу са тренутно важећим законским оквиром.

	Обавезне сагласности:
	Урбанистичко технички услови за пројектовање изградње пословног објекта (Аqуа парк- ''Wеллнесс'' центар) у комплексу Бање ''Јунаковић'' Апатин на катастарској парцели број 3664/5
К.О.Пригревица
	Бр.: 353-140/08-ИВ/02

Датум: 01.10.2008.год.

	
	Услови заштите природе у поступку изградње Аqуа парка- ''Wеллнесс центар'' у оквиру центра за рекреацију и рехабилитацију ''Бања Јунаковић'', кат.парцела 3664/5 К.О.Пригревица , издат од Завод за заштиту природе Србије
	Бр.: 03-876/2 Датум: 3.09.2008.

	
	Мишљење везано за изградњу Аqуа парка - ''Wеллнесс центра'' на катастарској парцели број 3664/5 К.О.Пригревица са аспекта заштите животне средине издато од Општинска управа Општине Апатин -Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне- односе
	Бр.: 501-104/2008-ИВ/05 Датум: 11.09.2008.

	
	Претходни услови за изградњу Аqуа парк- ''Wеллнесс центар'' на катастарској парцели број 3664/5 К.О.Пригревица издати од ЈП
''Србијагас'' Нови Сад
	Бр.: 03-04/1713

Датум: 12.09.2008.год.

	
	Мишљење о општим и посебним санитарним условима у поступку израде Акта о урбанистичким условима за изградњу Аqуа парка - ''Wеллнесс центар'' на катастарској парцели број 3664/5 К.О.Пригревица, издато од Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретеријат за здравство, Сектор за санитарни надзор
	Бр.: 107-53-02573/2008-07

Датум: 17.09.2008.год.

	
	Претходни услови о могућности прикључења изградње Аqуа парка- ''Wеллнесс центар'', издати од ''Електровојводина''доо - ''Електродистрибуција Сомбор''
	Бр.: 6.30.4-4595-03/2008

Датум: 22.09.2008.

	
	Услови за изградњу прикључка на водоводну мрежу, обезбеђењу капацитета и могушњишћу уградње мерног сета (бројила) у склопу изграђеног центра за рехабилитацију бања ''Јунаковић''а за потребе будућег Аqуа парка - ''Wеллнесс центра'' на катастарској парцели број 3664/5 К.О.Пригревица, издати од Општинска управа Општине Апатин -Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне грађевинско
и имовинско правне-односе
	Бр.: 3789/2008
Датум: 26.09.2008.год.

	
	Подаци о постојећим и планираним ТТ инсталацијама, за издавање Акта о Урбанистичко-техничким условима , за изградњу Аqуа парка
- ''Wеллнесс центра'' на катастарској парцели број 3664/5 К.О.Пригревица ) у склопу изграђеног центра за рекреацију и рехабилитацију Бања ''Јунаковић'', издати од ''Телеком Србија''
	Бр.: 09-10/220

Датум: 02.09.2008.год.




ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

	Димензије објекта:
	укупна површина парцеле/парцела:
	7008.12 м²

	
	укупна БРГП надземно:
	Део И- објекат 4987.22 м²; Део ИИ - споља 871.92 м²

	
	укупна БРУТО изграђена површина:
	Део И- објекат 6981.11 м²; Део ИИ - споља 1543.28м²

	
	укупна НЕТО површина:
	Део И- објекат 5813.16м²; Део ИИ - споља 2311.03м²

	
	површина приземља:
	Део И- објекат 2011.48 м²; Део ИИ - споља 682.14 м²

	
	површина земљишта под објектом/заузетост:
	52%

	
	спратност
(надземних и подземних етажа):
	Су+П+1+Пот

	
	висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима:
	Слеме:
ОБЈЕКАТ_ДИЛ. ПОЉЕ И_маx +13.93м (тј.
13.93+2.15=16.08м од терена)
СПОЉНИ ДЕО ОБЈЕКТА_ДИЛ. ПОЉЕ ИИ_
равна тераса +1.05м (тј. 1.05+2.15=3.20м од терена) шатораста конструкција +7.50м (тј. 7.50+2.15=9.65м од терена)

	
	спратна висина:
	400/460/378/390

	
	број функционалних јединица / број станова:
	/

	
	број паркинг места:
	Паркинг простор је обезбеђен на другим парцелама у склопу Бање Јунаковић, и обухвата 636 места

	Материјализација објекта:
	материјализација фасаде:
	Комбинација контактне фасаде, стаклене фасаде и композитних цементних панела

	
	ориентација слемена:
	север-југ исток-запад

	
	нагиб крова:
	ОБЈЕКАТ_ДИЛ. ПОЉЕ И_ 22º

	
	материјализација крова:
	ОБЈЕКАТ_ДИЛ. ПОЉЕ И_сложен и покривен различитим материјалима
СПОЉНИ ДЕО ОБЈЕКТА_ДИЛ. ПОЉЕ ИИ_двојак
раван проходан кров или шатораста конструкција

	Проценат зелених површина:
	
	3.37%

	Индекс заузетости:
	
	38.44%

	Индекс изграђености
	
	0.84



ПРОЈЕТНИ ЗАДАТАК:
(преузет из ГЛАВНОГ пројекта Е-23/2008 из 2008 године)



А.1ЦИЉЕВИ И СВРХА ИЗРАДЕ
ПРОЈЕКТА:




Б.1ПОДАЦИ О УСЛОВИМА ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ  И УРБАНИСТИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:





Ц.1	ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „АQУА ПАРК – WЕЛЛНЕСС“ ЦЕНТАР  СУ+П+1+ПК у
бањи Јунаковић, Апатин, пројектовати на парцели у свему према договору са инвеститором и у складу са свим важећим прописима и нормативима за овакву врсту објеката.

· Урбанистичко технички услови бр. 353-140/08-ИВ/02 издатог од стране Општинске управе општине Апатин, одељења за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове
· Копија плана 1:1000

Локација:	Апатин , Бања Јунаковић, к.п. бр. 3664 / 5, К.О. ПРИГРЕВИЦА. Намена:	ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „AQUA PARK – WELLNESS“ ЦЕНТАР
Арх. обликовање:	Планирани објекат је комплексна засебна функционална јединица са разноврсним садржајима ,а истовремено логична допуна постојећих садржаја бање. Уклапање у постојећи амбијент И инфраструкрурну мрежу је важан део пројектног задатка.

Приступ објекту је вишеструк:
· ГЛАВНИ УЛАЗ – за кориснике различитих садржаја које нуди овај „SPA & WELLNESS“ ЦЕНТАР као и за управу овог центра
· УЛАЗ СА ПЛАТОА ОКО СПОЉАШЊИХ ПЛИВАЛИШТА – за кориснике базенског центра
· ЕКОНОМСКИ УЛАЗ са мрежом паралелних хоризонталних И вертикалних комуникација – за запослене како би се што је могуће више избегло преклапање са претходном групом корисника
· ИЗДВОЈЕН УЛАЗ - ИСКЉУЧИВО ЗА УНОШЕЊЕ ХЛОРА У ОБЈЕКАТ НА НИВОУ СУТЕРЕНСКЕ (техничке етаже)

Објекат „SPA & WELLNESS“ ЦЕНТРА треба да буде функционално подељен на више целина између којих постоји контролисана комуникација како би исте могле да функционишу независно али и као део комплетне понуде.
У објекту треба обезбедити:

ПЛИВАЧКИ ЦЕНТАР:
· просторе за смештај базенских шкољки са свим неопходним пратећим садржајима ( свалчионицама, прост. за смештај гардеробе, тушевима И санитарним чворовима, дезо-баријерама, контролама улаза/излаза) по капацитетима у свему према важећим стандардима И прописима, на нивоу приземља И спрата / галерије (унутар објекта) као И на нивоу приземља И терена ( ван објекта)
· структура пливалишта такође разноврсна, стога су предвиђени:

	
	БАЗЕН бр.
	

	  1	
	(НЕ) ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	
	

	
	Облик базена :
	правилан

	
	Димензије базена :
	П=120.00м² (15.0x8.0м)
,Х=(1.35-1.8м), затворени

	
	Намена базена :
	за обуку непливача

	
	Температура :
	26 ºЦ

	  2	
	ЗАБАВНО РЕКРЕАТИВНИ (ОПЦИОНО ТОБОГАН.) БАЗЕН	

	
	Облик базена :
	неправилан

	
	Димензије базена :
	П=37.50м² , Х=1.05м
затворени

	
	Намена базена :
	рекреативни са воденим атракцијама И хидромасажама

	
	Температура :
	32 ºЦ



  3	УНУТРАШЊИ ТЕРАПЕУТСКИ БАЗЕН	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=29.58м² , Х=0.90м затворени
Намена базена :	унутрасњи терапеутски са воденим атракцијама И хидромасажама
Температура :	35 ºЦ
  4	УНУТРАШЊИ ЗАБАВНО РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=133.32м² , Х=1.35м затворени
Намена базена :	рекреативни са воденим атракцијама И хидромасажама
Температура :	32 ºЦ
  5	УНУТРАШЊИ ДЕЧИЈИ БАЗЕН	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=23.09м² , Х=0.90м затворени
Намена базе а :	рекреативни са воденим атракцијама
Температура :	32 ºЦ
  6	ДЕЧИЈИ БРЧКАВАЦ	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=19.55м² , Х=0.30м затворени
Намена базена :	рекреативни са воденим атракцијама
Температура :	35 ºЦ
  7	СПОЉАШЊИ ДЕЧИЈИ БАЗЕН	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=48.59м² , Х=0.50м отворени
Намена базена :	рекреативни са воденим атракцијама
Температура :	32 ºЦ
  8	СПОЉАШЊИ РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=179.84м² , Х=1.35м отворени, делимично наткривен
Намена базена :	спољашњи терапеутски са воденим атракцијама И хидромасажама
Температура :	32 ºЦ
  9	РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН ЗА СЕДЕЊЕ - ХИДРОМАСАЖ. КАДА	
Облик базена :	неправилан
Димензије базена :	П=29.80м² , Х=0.90м затворени
Намена базена :	рекреативни са воденим атракцијама
Температура :	35 ºЦ
  10	САУНСКИ БАЗЕН  ЗА ХОДАЊЕ	
Облик базена :	кружни
Димензије базена :	П=4.83м² , Х=0.50м затворени
Намена базена :	Ходање
Температура :	20 ºЦ
  11	САУНСКИ БАЗЕН  ЗА ПОТАПАЊЕ	
Облик базена :	кружни
Димензије базена :	П=4.78м² , Х=0.90м затворени
Намена базена :	Потапање
Температура :	20 ºЦ

ТЕРАПИЈСКИ ЦЕНТАР:
· просторе за смештај различитих терапија са свим неопходним пратећим садржајима (прост. за смештај гардеробе, тушевима И санитарним чворовима, контролама улаза/излаза) по капацитетима у свему према важећим стандардима И прописима, на нивоу спрата.
· структура терапијског центра је такође сложена, стога су предвиђени различити садржаји али ће њихова структура детаљније бити разрађена у оквиру пројекта ентеријера терапијског центра. Генерална И груба структура је:

	1
	ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА
	

	2
	ТАЛАСОТЕРАПИЈА
	

	3
	ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА , САЛА ЗА ФИТНЕС

	
	Капацитет :
	2 сале укупно

	
	Структура :
	1 сала за физ. терапију И фитнес

	
	
	1 сала за теретану

	4
	МАСАЖА
И ДРУГИ САДРЖАЈИ У СВЕМУ ПРЕМА ПОТРЕБАМА ИНВЕСТИТОРА А У СКЛАДУ СА ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРОЈЕКТИМА ЕНТЕРИЈЕРА



САУНСКИ ЦЕНТАР:
· Део простора спрата је предвиђен за смештај саунског центра са различитом структуром сауна И парних кабина што ће бити детаљније разрађењо у оквиру пројекта ентеријера а у складу са свим важећим прописима И стандардима за овакву врсту садржаја.

ДЕО НАМЕЊЕН ПЛАСТИЧНОЈ ХИРУРГИЈИ:
· Део простора спрата је предвиђен за смештај блока за пластичну хирургију, пре свега консултативног карактера И за евентуалне ситне интервенције, са свим пратећим неопходним садржајима за овакву врсту намена.
	Структура :
	4 ласер сале

	
	1 ординација



ПОСЛОВНИ ДЕО:
· простор поткровља је предвиђен за административни део, опремљен са неколико канцеларија, различитих величина и намене. Могућу структуру пословног дела дати као анализу потенцијала простора док ће дефинитивна структура бити такође део засебног пројекта ентеријера приступ овом делу „SPA & WELLNESS“ ЦЕНТРА је преко централне вертикалне комуникације.

УСЛУГЕ:
· простори за пружање прве медицинске помоћи у два блока у приземљу И на спрату
· локал у приземљу простори секундарних садржаја: ресторански део, кафе, бар - намењени корисницима „SPA & WELLNESS“ ЦЕНТРА су такође вишеструки и разноврсни:
· бар у главном улазном холу приземља
· кафе-бар на спрату – галерији везаним за базенски део као и терапијски центар ресторан са великом кровном терасом на нивоу поткровља са погледом на отворене базене предметног „SPA & WELLNESS“ ЦЕНТРА као и целокупан комплекс отворених пливалишта у бањи Јунаковић

ПРОСТОРИ ПРЕДВИÐЕНИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ:
· сутеренска етажа је простор предвиђен за смештај готово свих инсталационих база.
· Пре свега се мисли на смештај опреме за допремање, експлоатацију И одржавање базенског центра – хидромашинске инсталације:
1. компензационих шахтова
2. филтера за пречишћавање воде
3. просторија са засебним улазом споља за смештај хлора као главног енергента у систему пречишћавања воде
4. пумпи И свих преосталих неопходних инсталација

· Затим су ту И простори за смештај термомашинских инсталација: клима комора И свега осталог неопходног по стандардима за просторе оваквих намена И комплексне функционалне шеме експлоатације.
· у сутерену је такође смештен И главни хоризонтални развод хидротехничких инсталација као И електроенергерских.
· у зони сутерена, такође су смештене И саме базенске шкољке са свим конструктивним елементима И инсталационим разводима неопходним за њихово функционисање.

Боје на фасади уклопити у амбијент локалне средине – амбијента.

Димензије:	36.00 x 48.00м под објектом И 27.50 x 56.50м ван објекта Спратност:	СУ+П+1+ПК

Постојећи И захтевани материјали и начин обраде:

Конструкцију објекта испројектовати од армираног бетона. По потреби поједини елементи конструкције могу се испројектовати и од других конструктивних материјала.
Приликом израде пројекта потребно је водити рачуна о агресивности средине на конструктивне елементе. Агресивна средина је проузрокована великим испарењима воде у објекту, као и због евентуалног хемијског састава воде. Ако је потребно пројектом предвидети заштиту конструкције.
Објекат испројектовати у складу са важећим правилницима и стандардима за ову врсту објекта.
Подлога за израду грађевинског пројекта конструкције је архитектонски пројекат и геомеханички елаборат.

Конструкција самих базенских шкољки је од ИНОКС ПАНЕЛ-а ЛАМИНИРАНИХ ТВРДИМ ПВЦ-ом ( са изузетком оних чија позиција И структура захтева бетонске шкољке) док је подконструкција базена палета армирано бетонских плоча постављених на одређеним висинама у зависности од дубина базена ослоњених на базични скелет.

Материјализација објекта споља гледано је релативно сведена. У употреби су стакло, малтерисана И бојен афасада И облоге од композит-цементних панела за израду фасадних система.

Материјализација објекта гледано изнутра је веома комплексна у зависности од дела И намене простора који формира, као И количине изложености влажној И агресивној средини пре свега базенског центра.
Распона од више различитих врста керамичких облога, преко спортских подова, подлога за администартивне просторе, различите врсте спуштених плафона као И зидних облога.


Етапност градње:	Није неопходна.

Ц.2	ИДЕНТИТЕТ АКТЕРА:
Наручилац:	Општинска управа Општине Апатин
Корисник:	“ДОМ ЗДРАВЉА” АПАТИН, РРЦ БАЊА “ЈУНАКОВИЋ”






Д.1


Геотехнички елаборатПОДАЦИ О ТЕХН. ПОДЛОГАМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

Геодетска подлога катастарско-топографским планом локације И катастар водова, инсталација И подземних објеката.




Е.1	ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНОМ НИВОУ ИНСТАЛАЦИЈА И
ОПРЕМЕ: ВОДОВОД И ПРОТ. ПОЖ. ХИДРАНТСКА МРЕЖА:




Потребно је пројектованти пројекат као и измене на постојећим инсталацијама водовода, и баштенских хидраната, у складу са појединачним - тематским пројектним задацима.

КАНАЛИЗАЦИЈА:	Потребно је пројектованти пројекат као и измене на постојећим инсталацијама канализације, одвођења атмосферских вода, у складу са појединачним - тематским пројектним задацима.
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ:	Снабдевање ел. енергијом решити  са постојећих електро – енергетских инсталација у комплексу а у складу са појединачним - тематским пројектним задацима уз напомену да је у оквиру инсталација слабе струје неопходно предвидети БМС (Building management system) тј. сyстем централног управљања комплетног објекта.
ДОЈАВА ПОЖАРА	Потребно је пројектованти пројекат дојаве пожара а у свему према прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

ТЕРМО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:


ХИДРО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Потребно је пројектованти пројекат вентилације, климатизације и грејања комплетног објекта у оквиру дилатационог поља И као и вентилацију у спољашњем делу објекта – дилатационо поље ИИ, , у складу са појединачним - тематским пројектним задацима.
Потребно је пројектованти пројекат хидромашинских инсталација ( инсталација базенских шкољки, атракција у оквиру њих као и третмана воде пре и након проласка кроз планиране базенске шкољке, у складу са појединачним - тематским пројектним задацима.






Ф.1

ЛИФТОВИ:	Потребно је пројектованти пројекат лифтова, у складу са појединачним -
тематским пројектним задацима.
· ЛИФТ 01 - путнички хидраулични, носивости 1250кг
· ЛИФТ 02 - путнички хидраулични, носивости 630кг
· ЛИФТ 03 - малотеретни лифт на електрични погон, носивости 100кг

Не постоје никакви технолошки процеси, планирани у објекту који би могли да доведу до било каквих оштећења И опасности по кориснике, запослене И животну средину.ПОДАЦИ О ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА, ШТЕТНОСТИМА И ОПАСНОСТИМА КОЈЕ ПОТИЧУ ОД ТИХ ПРОЦЕСА:






Г.1			СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ: УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ
УРЕЂЕЊЕ



Неопходно је у наредној фази рада на пројекту – пројектовати И пројекат спољашњег уређење парцеле.

    ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА	У свему према прописима и стандардима за овакву врсту објеката.
ЗАШТИТА ОД БУКЕ	У свему према прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

Х.1		РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА:	У договору са пројектантима

При изради пројекта користити важеће прописе, нормативе и стандарде за ову врсту објекта.

	Место и датум:
	Апатин, јануар 2023.



