{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":9,"rows_kept":175,"merged":[[1,1,1,4],[1,5,1,8],[2,1,2,4],[2,5,5,6],[2,7,3,8],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[4,7,5,8],[5,1,5,4],[27,1,27,7],[30,2,30,8],[50,1,50,7],[55,2,55,8],[67,1,67,7],[74,1,74,7],[81,1,81,7],[85,2,85,8],[86,2,86,8],[95,1,95,7],[98,2,98,8],[130,1,130,7],[132,2,132,8],[160,1,160,7],[163,1,163,8],[164,1,164,7],[165,1,165,7],[166,1,166,7],[167,1,167,7],[168,1,168,7],[169,1,169,7],[170,1,170,7],[171,1,171,7],[173,1,173,7],[174,1,174,7],[180,2,180,8],[181,4,181,8]]}
[]
[null,"PREDMER I PREDRAČUN RADOVA za rekonstrukciju centralne pešačke zone u banji Vrdnik"]
[null,"investitor: Opština Irig, ul Vojvode Putnika 1, 22406 Irig"]
[null,"Lokacija: Vrdnik"]
[null,"kastastarska parcel: 1279, KO Vrdnik"]
[null,"odgovorni projektant: Goran L. Vukčević mia; 321 A327 21"]
[]
[null,"Poz.","Naziv","JM","Količina",null,"Jed.cena",null,"Ukupno"]
[null,1,"PRIPREMNI RADOVI"]
[null,"1.1.","Obeležavanje na terenu. Obračunom data bruto površina ulice.\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",1,"X",null,"="]
[null,"1.2.","Rušenje podloge kolovoza.\nU cenu uračunato brazdanje(rušenje) podloge grejderom sa rijačem d=17cm, utovar materijala utovarivačem, i prevoz materijala kamionom na deponiju cca 28km \nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m²",1311,"X",null,"="]
[null,"1.3.","Rušenje i uklanjanje betonskih površina.\nU cenu uračunato lomljenje betona d=15cm udarnom bušilicom, utovar materijala utovarivačem, i prevoz materijala kamionom na deponiju cca 28km\nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m²",150,"X",null,"="]
[null,"1.4.","Uklanjanje betonske kanalete.\nU cenu uračunato ručno uklanjanje betonske kanalete, utovar i prevoz materijala do prethodno definisane lokacije.\nObračun po m."]
[{"$nulls":3},"m",70,"X",null,"="]
[null,"1.5.","Uklanjanje behatona.\nU cenu uračunato ručno uklanjanje behatona,\nutovar i prevoz materijala do prethodno definisane lokacije do 10km\nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m²",60,"X",null,"="]
[null,"1.6.","Uklanjanje betonskog ivičnjaka.\nU cenu uračunato uklanjanje betonskog ivičnjaka, kao i betonskog jastuka koji se nalazi ispod istog, utovar i transport do prethodno definisane lokacije do 10km\nObračun po m."]
[{"$nulls":3},"m",40,"X",null,"="]
[null,"1.7.","Uklanjanje zaštitnog stubića.\nU cenu uračunato ručno uklanjanje zaštitnog stubića, temelja, utovar i prevoz do prethodno definisane lokacije do 10km\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",1,"X",null,"="]
[null,"1.8.","Uklanjanje kante za smeće.\nU cenu uračunato ručno uklanjanje kante za smeće, temelja, utovar i prevoz do prethodno definisane lokacije do 10kom\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",1,"X",null,"="]
[null,"1.9.","Uklanjanje šahtova.\nU cenu uračunato uklanjanje šahta, utovar i prevoz do prethodno definisane lokacije cca 28km\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",7,"X",null,"="]
[null,"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:"]
[]
[null,2,"ZEMLJANI RADOVI"]
[null,null,"ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE\nProjektant radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:\n1. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.\n2. Ustanovljena prosečna kota postojećeg terena u fazi izrade projekta iznosila je 192.40 m/nv\n3. Apsolutna kota zadate nivelete +/- 0.00 iznosi 192.40 m/nv.\n4. Pre početka zemljanih radova Izvođač je dužan da zajedno sa predstavnikom Investitora snimi visinske kote postojećeg terena.                 \n5. U slučaju prekopavanja, sve dublje iskopane površine treba popuniti betonom MB10 ili sanirati teren na adekvatan način u konsultaciji sa geomehaničarom. Ovi troškovi padaju na teret izvođača.                                                                                                                                  6. Izvodjač je dužan u fazi izvodjenja zemljanih radova, da vodi računa o održavanju privremenih saobraćajnica tj. da u slučaju kišovitih dana izvrši odvodnjavanje sa istih.\n7. Iskopanu temeljnu jamu zajednički treba da pregledaju i u građevinski dnevnik konstatuju tehničke (kvalitet) i podatke potrebne za obračun (snimljeni iskop)\n8. Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope i odvoz obračunavati po m3\nsamoniklog tla, a sve nasipe po m3 zbijenog materijala.\n9. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju \"Normativi i standardi rada u\ngrađevinarstvu - održavanje puteva i kaldrme u gradu\" GN-230"]
[null,"2.1.","Skidanje površinskog sloja zemlje sa postojećih zelenih površina - humusa u debljini sloja od 20cm. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu privremenu deponiju. Višak zemlje utovariti i odvesti na prethodno definisanu lokaciju cca 28km \nU cenu uračunati iskop, radna snaga kao i sav potreban alat i mehanizacija.\nObračun po m2 u zbijenom stanju."]
[{"$nulls":3},"m²",{"v":43,"d":"43.00"},"x",null,"="]
[null,"2.2.","Iskop zemlje.\nIskop zemlje na mestima gde se predviđa behaton tip 1, behaton tip 2, behaton tip 3.\nU cenu uračunat iskop, radna snaga, alat i mehanizacija i transport do prethodno definisane lokacije.\nObračun po m3."]
[{"$nulls":3},"m³",{"$f":"(1301-64.8)*1.3","v":{"v":1607.0600000000002,"d":"1607.06"}},"x",null,"="]
[]
[]
[null,"Poz.","Naziv","JM","Količina",null,"Jed.cena",null,"Ukupno"]
[null,"2.3.","Skidanje postojećih slojeva ispod asfalta.Dubina iskopa svih slojeva je 45cm \nU cenu uračunati iskop,transport, radna snaga kao i sav potreban materijal, alat i mehanizacija.\nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m3",{"$f":"(1311*0.45)*1.3+1000","v":{"v":1766.935,"d":"1766.94"}},"X",null,"="]
[null,"2.4.","Nasipanje zemlje, crnice, iz iskopa, na površine namenjene zelenim površinama.\nU cenu uračunati transport,\nmašinsko razastiranje, radnu snagu kao i sav\npotreban materijal, alat i mehanizaciju.\nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m²",{"$f":"(483.8)+1000","v":{"v":1483.8,"d":"1483.80"}},"X",null,"="]
[null,"2.5.","Nabavka, transport, mašinsko\nrazastiranje i nabijanje sloja drobljenog kamena.\nGranulacija drobljenog kamena 0-31,5 i 0-63mm.\nNabijanje izvesti do zbijenosti min.\n70MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti opitnom\npločom za vreme ugradnje i zbijanja. U\ncenu uračunati nabavku drobljenog kamenog agregata, razastiranje grejderom 90% uz ručnu popravku 10% i valjanje vibrovaljkom.\nObračun po m3 nabijenog drobljenog kamena."]
[null,null,"d=15cm ","m³",{"$f":"496.7+1000","v":{"v":1496.7,"d":"1496.70"}},"X",null,"="]
[null,"2.6.","Nabavka, transport, razastiranje i valjanje rizle, u sloju od 4cm do 6cm, na već pripremljenu podlogu od drobljenog kamena.\nU cenu uračunati nabavku rizle, razastiranje grejderom 90% uz ručnu popravku 10% i valjanje vibrovaljkom.\nObračun po m3."]
[null,null,"d=5cm ","m³",165.57,"X",null,"="]
[null,"2.7.","Humuziranje škarpi, u sloju od d=20cm"]
[{"$nulls":3},"m²",307.35,"X",null,"="]
[null,"2.8.","Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u AB korito klupe/žardinjere.\nU cenu uračunata radna snaga i alat i mehanizacija.\nObračun po m3."]
[{"$nulls":3},"m³",0.51,"X",null,"="]
[null,"UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:"]
[]
[]
[null,"Poz.","Naziv","JM","Količina",null,"Jed.cena",null,"Ukupno"]
[null,3,"BETONSKI RADOVI"]
[null,null,"ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE:\nIzvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:\n1. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač\nje dužan uraditi pre početka izvođenja radova \"Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta\nbetona\".\n2. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem\narmature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje\nodgovaraće izvođac radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u\ngrađevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.\n3. Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi\nočvršćavanja je sadržana u jediničnim cenama.\n4. Skidanje oplate može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica.\n5. Cevna skela data u posebnoj poziciji. Troškovi za navedeno su obuhvaćeni jediničnim cenama.\n6. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu\npreduzeća.\n7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju \"Normativi i standardi rada u građevinarstvu -\nodržavanje puteva i kaldrme u gradu\" GN-230"]
[null,"3.1.","Nabavka, transport i ugradnja betonskog ivičnjaka položenog u betonski jastuk na podlozi od šljunka d=10cm.\nU cenu uračunati sav potreban materijal,\ntransport, radnu snagu i alat.\nObračun po m."]
[null,null,"Sivi betonski ivičnjak 12x18cm","m",{"v":451,"d":"451.00"},"X",null,"="]
[null,null,"Sivi betonski ivičnjak 7x18cm","m",{"$f":"(311.24+46.74)","v":357.98},"X",null,"="]
[null,"3.2.","Betoniranje AB temelja za klupe, kandelabre, kante, zaštitne stubiće.\nArmirati u svemu prema statičkom\nproračunu i detaljima. Betonsku masu\npropisno ugraditi i negovati. U cenu\nuračunati sav potreban materijal,\ntransport, radnu snagu, radnu skelu, alat i\nmehanizaciju.\nArmatura data je posebno.\nObračun po m3."]
[null,null,"Betoniranje AB temelja za klupe","m³",{"v":6.5,"d":"6.50"},"X",null,"="]
[null,null,"Betoniranje AB temelja za kandelabre","m³",0.62,"X",null,"="]
[null,null,"Betoniranje AB temelja za kante","m³",2.88,"X",null,"="]
[null,null,"Betoniranje AB temelja za ogradu na škarpi","m³",2.88,"X",null,"="]
[null,null,"Betoniranje AB temelja za zaštitne stubiće","m³",0.76,"X",null,"="]
[null,"3.3.","Betoniranje AB potpornih zidova\nArmirati u svemu prema statičkom\nproračunu i detaljima. Betonsku masu\npropisno ugraditi i negovati. U cenu\nuračunati sav potreban materijal,\ntransport, radnu snagu, radnu skelu, alat i\nmehanizaciju.\nArmatura data je posebno.\nObračun po m3."]
[null,null,"Na škarpi","m³",14.35,"X",null,"="]
[null,"UKUPNO BETONSKI RADOVI:"]
[]
[]
[null,"Poz.","Naziv","JM","Količina",null,"Jed.cena",null,"Ukupno"]
[null,4,"ARMIRAČKI RADOVI"]
[null,"4.1.","Nabavka, transport. mašinsko\nispravljanje, sečenje, savijanje i ručna\nmontaža betonskog gvožđa."]
[{"$nulls":3},"kg",{"$f":"(E61+E62+E63+E64+E65+E67)*120","v":{"v":3358.7999999999997,"d":"3358.80"}},"X",null,"="]
[null,"UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI RADOVI:"]
[]
[]
[null,5,"BRAVARSKA STOLARIJA"]
[null,"5.1.","Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 1,20m na škarpi. Ogradu\nizraditi od čeličnih kutijastih profila, cevi i\npljosnatog gvožđa sa profilisanjem po\ndetalju (šemi bravarije) i rukohvatom od\nokrugle prohromske cevi. Cena\nobuhvata izradu, montažu i finalnu\nobradu bravarije bojenjem u tonu po\nizboru Investitora.\nObračun po m za sav rad i materijal"]
[null,null,"Ograda na škarpi","m",{"v":75,"d":"75.00"},"X",null,"="]
[]
[null,"UKUPNO BRAVARIJA:"]
[]
[]
[null,"Poz.","Naziv","JM","Količina",null,"Jed.cena",null,"Ukupno"]
[null,6,"PODOPOLAGAČKI RADOVI"]
[null,null,"OPŠTI USLOVI:\n1. Sve podne obloge moraju biti izvedene kvalitetno. Površine moraju biti horizontalne, vertikalne ili\nzaobljene u zavisnosti od vrste podne obloge ili opisa poda.\n2. Cenom su obuhvaćeni i svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje svake pozicije, kao i prenos\npotrebnog materijala od mesta uskladištenja do mesta ugrađivanja.\n3. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat koje propisuju \"Normativi i standardi\nrada u građevinarstvu - održavanje puteva i kaldrme\" GN - 230."]
[null,"6.1.","Nabavka, isporuka i postavljanje behatona.\nBehaton se postavlja na već unapred pripremljenu podlogu. Fuge popuniti peskom sa maksimalnim prečnikom zrna do 0.2mm. Popločanu površinu obavezno treba očistiti od nečistoća pre zbijanja mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav materijal, transport, radnu snagu i alat.\nObračun po m2."]
[null,null,"Behaton tip 1 - Kocke kaldrma dim115*98,108*98,98*98,88*98,60/40*98…d=6cm, ili odgovarajući ","m²",{"$f":"(1677-64.81)","v":1612.19},"X",null,"="]
[null,null,"Behaton tip 2 - Kombo Max - krem d=6cm, ili odgovarajući","m²",{"v":691,"d":"691.00"},"X",null,"="]
[null,null,"Behaton tip 3 - Ambient Line - diephaus d=6cm, ili odgovarajući","m²",{"v":94.4,"d":"94.40"},"X",null,"="]
[null,"6.2.","Nabavka, isporuka i postavljanje tepih trave.\nU cenu uračunati sav materijal, transport, radnu snagu i alat.\nObračun po m2."]
[{"$nulls":3},"m²",{"$f":"(307.35+64.81)","v":372.16},"X",null,"="]
[null,"6.3.","Nabavka, isporuka i postavljanje linijskog sistema odvodnjavanja.\nU cenu uračunata nabavka ACO SlotTop Strip linijskog sistema za odvodnjavanje, transport, radna snaga i sav potreban alat i mehanizacija\nObračun po m."]
[{"$nulls":3},"m",{"v":310,"d":"310.00"},"X",null,"="]
[null,"UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:"]
[]
[]
[null,7,"RAZNI RADOVI"]
[null,"7.1.","Mašinsko sečenje drveća sa vađenjem panjeva rovokopačem.\nCena obuhvata rad radnika sa motornom testerom na sečenju stabala sa kresanjem grana i vađenje panjeva rovokopačem.\nPrevoz panjeva do prethodno definisane lokacije uračunat u cenu."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":5,"d":"5.00"},"X"]
[null,"7.2.","Nabavka, transport i sadnja drveća i žbunja na terenu. U cenu uračunati transport, radnu snagu kao i potreban alat.\nCena po kom."]
[null,null,"Acer rubrum","kom",{"v":1,"d":"1.00"},"X"]
[null,null,"Carpinus betulus","kom",{"v":33,"d":"33.00"},"X"]
[null,null,"Ulmus ‘New Horizon’","kom",{"v":9,"d":"9.00"},"X"]
[null,null,"Fraxinus excelsior","kom",{"v":14,"d":"14.00"},"X"]
[null,"7.3.","Nabavka, transport i postavljanje klupa. U cenu uračunata nabavka, transport, radna snaga i alat. \nCena po kom."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":20,"d":"20.00"},"X",null,"="]
[null,"7.4.","Nabavka, transport i postavljanje kanti. U cenu uračunata nabavka, transport, radna snaga i alat. \nCena po kom."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":23,"d":"23.00"},"X",null,"="]
[null,"7.5.","Nabavka, transport i postavljanje zaštitnih stubića protiv parkiranja vozila na pešačkim stazama u visini od 70cm. U cenu uračunati nabavku, transport, potrebnu radnu snagu, mehanizaciju i alat.\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":17,"d":"17.00"},"X",null,"="]
[null,"7.6.","Nabavka, transport i postavljanje pokretnih zaštitnih stubića protiv parkiranja vozila na pešačkim stazama u visini od 70cm. Stubići se pomoću daljinskog upravljača mogu spustini tako da se omogući kolski pristup ulici. U cenu uračunati nabavku, transport, potrebnu radnu snagu, mehanizaciju i alat.\nObračun po komadu."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":11,"d":"11.00"},"X",null,"="]
[null,7.7,"Farbanje AB potpornih zidova na škarpi. Farbanje bojom za beton - RAL 1000, u cenu uračunata nabavka, transport, radna snaga i alat. \nCena po m2 "]
[{"$nulls":3},"m2",82.04,"X",null,"="]
[null,"7.8.","Uklanjanje postojećih saobraćajnih znakova\nU cenu uracunata demontaža i transport do prethdno definisane lokacije.\nCena izražena u komadima."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.00"},"X",null,"="]
[null,"7.9.","Nabavka i montaža saobraćajnih znakova\nU cenu uračunat  transport, montaža, radna snaga i alat.\nCena izražena u komadima."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":6,"d":"6.00"},"X",null,"="]
[null,"7.10.","Nabavka, transport, i malterisanje zidova mašinskim malterom za spoljašnju upotrebu.\nU cenu uracunata nabavka, transport, montaža, radna snaga i alat.\nCena izražena u m2."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":30,"d":"30.00"},"X",null,"="]
[null,"7.11.","Nabavka i montaža šahtova.\nU cenu uracunat  transport, montaža, radna snaga i alat.\nCena izražena u komadima."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":7,"d":"7.00"},"X",null,"="]
[null,"7.12.","Nabavka, transport, i montaža novih AB bandera.\nU cenu uračunat  transport, montaža, radna snaga, alat i mehanizacija.\nCena izražena u komadima."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.00"},"X",null,"="]
[null,"7.13.","Nabavka, transport, i montaža novih AB bandera.\nU cenu uračunata demontaža postojećih bandera, odvoženje na prethodno definisanu lokaciju, a zatim transport, montaža, radna snaga, alat i mehanizacija potrebna za montažu novih bandera..\nCena izražena u komadima."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.00"},"X",null,"="]
[null,"7.14.","Završno čišćenje terena. U cenu uračunata radna snaga i alat.\nObračun po m2.",{"$nulls":3},"."]
[{"$nulls":3},"m²",{"v":2827,"d":"2827.00"},"X",null,"="]
[null,"UKUPNO RAZNI RADOVI:"]
[]
[null,8,"ELEKTROENERGETSKI RADOVI"]
[null,null,"Svetiljke su ugradjenje na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve svetiljke u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se  može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001:2018. Ponuđač koji ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi brošure opreme, pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. "]
[null,null,"Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u sofverskom paketu Dialux ili Relux."]
[null,1,"Svetiljka za urbano osvetljenje u obliku diska, glatkih površina, bez rebara za hlađenje, bez dodatnih ukrasnih elemenata, sa LED modulima s višeslojnom asimetričnom\noptikom (DM10). Ukupna maksimalna snaga svetiljke, uključujući i drajver, je 31,5W.\nNeutralno bela (NW) boja svetlosti temperature 4000K. Indeks raspoznavanja boja CRI≥70. Ujednačenost boje SDCM manji od 5. Inicijalni fluks izvora je 5500lm, a minimalni inicijalni fluks sistema je 4387lm. Inicijalna efikasnost svetiljke je minimum 139 lm/W. Koeficijent snage minimum 0,97. Svetiljka je opremljena DALI električnom predspojnom spravom. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 97% inicijalnog fluksa je 100.000 sati. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 100.000 sati. Kućište\nsvetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno\nelektrostatičkim postupkom sivom bojom u prahu, Philips Dark Grey (DGR),\nnajpribližnija RAL boji 7022. Poklopac svetiljke je obojen u istu boju. Kompletna\nsvetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK09. Stepen zaštite od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je predviđena za montažu na stub prečnika\n60mm i stiže u kompletu sa savijenom asimetričnom lirom u boji svetiljke. Svetiljka se\nza stub pričvršćuje uz pomoć dva imbus vijka M10, otporna na koroziju. Poklopac\nsvetiljke se pričvršćuje pomoću 4 vijka. Dimenzije "]
[null,null,"svetiljke su: visina 70mm (580mm\nuključujući i liru), dužina 598mm, širina 477mm. Operativna temperatura svetiljke je -\n40°C do +50°C. Svetiljka je predviđena za napajanje naponom od 220-240V, 50/60Hz,.\nIntegrisana prenaponska zaštita drajvera je minimum 6kV. Svetiljka je opremljena\ndodatnim uređajem (SPD) za zaštitu od prenapona do 10kV / 10kA. Svetiljka ima\nservisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju,\nomogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju\nsvetiljke, spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa\nzemlje, uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje.Svetiljka je\nusklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, ima ENEC oznaku.\nSvetiljka je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, ima CE znak.\nSvetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih\nopasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu\nTownTune Asymmetric Lyre BDP270 LED55-4S/740 PSD DM10 DGR SL-PDR SRG10,\nproizvođač Signify, brend Philips","kom",23]
[null,2,"Stub -nasadni dekorativni liveni sličan modelu stuba 110.2.1.08 proizvođača Feromedika. Stub je izrađen po standardu SRPS EN 40-(1-9) i SRPS U C7.100. Stub se sastoji od donjeg livenog dela visine 500 mm. Donji deo je šestougaonog oblika ok 320 ,debljina zida 8-10mm, debljina osnove je 30mm. Materijal donjeg dela je alu legura almg5. Na donjem delu se nalazi revizioni otvor za montažu i postavljanje prIključne ploče sa osiguračima. Montaža stuba je na 3 anker vijka M16mm koji vire iz anker ploče 70 mm. Navrtke su zatvorene visine 30mm i zaštićene gumenim kapama. Revizioni otvor se zatvara sa livenim poklopcem, na kome se nalazi dihtung guma. Poklopac se pričvršćuje sa dva prohromska imbus vijka M5x 16 mm. Srednja cev je livena iz dva dela, od legure almg5, spojena sa navojnom cevi jedna za drugu. Srednja cev ima\nukrase u obliku vetrikalnih žlebova dubine 2 mm. Debljina odlivka je min 8 mm. Srednja cev i donji deo spojeni su sa vijcima M10. Gornji deo stuba je livena cev ( kraća 0,7 m i dugačka 1.3 m sa blagim konusom i kanalima po obimu) spojene međusobno navojnom vezom, debljina je 8 mm. Ceo stub je armiran kroz sredinu sa metalnom cevi 42x3 mm i u donjem delu 89x4 mm. Na dnu je metalna ploča 8x300mm sa ankerima 3xM16mm dužine 550mm. Ankeri su zaštićeni dvokomponentnim premazom. Visina stuba je 3950mm"]
[null,null,"Unutar stuba je nosač četvoropolne priključne kutije i vijak za uzemljenje. Komplet sa\npripadajućim anker vijcima, navrtkama, plastičnim poklopcima ispunjenim grafitnom\nmašću i podloškama. Obračun po komadu. Tipska oznaka stuba je 110.2.1.08\nproizvođača Fero- medika ili odgovarajuće. Obračun po komadu.","kom",23]
[null,3,"PP00-A 4x16mm2","m","650,00"]
[null,4,"PP-Y 3x1.5mm2","m","110,00"]
[null,5,"P/F-Y 1x16mm2","m","30,00"]
[null,6,"Cu uže 25mm2","m","30,00"]
[null,7,"Pocinkovana traka 25x4mm SRPS N.B4.901Č","m","650,00"]
[null,8,"ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/III","kom",9]
[null,9,"kablovski plastični štitnici","m","500,00"]
[null,10,"traka za upozorenje","m","500,00"]
[null,11,"Slobodnostojeći poliesterski jednokrilni orman javnog osvetljenja SSROJO datih\ndimenzija, IP65 – potpuno zatvoren, sa metalnom montažnom pločom, nastrešnicom,\nuvodnicama, odgovarajućim visokim „H“ podnožjem - poliesterskim temeljom 900mm,\ntip PLA \"Himel-Šnajder\" ili odgovarajuće. Prilaz opremi je omogućen kroz jednokrilna\nvrata koja se zaključavaju tipskom polu elzet bravicom (tražiti tip elzet bravice od\nnadležne lokalne ustanove kojoj se predaje na održavanje - u dve tačke ili ugraditi\nbravicu polu elzet tipa E10K). U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa\n\"Šnajder\" ili odgovarajuće."]
[null,null,"JO1 dimenzija 1000x750x320, IP65"]
[null,null,"oklopljene Cu sabirnice 100A"]
[null,null,"1 x grebenasta sklopka za ugradnju na ploču, 63A/400V; 3p,1-0-2"]
[null,null,"1 x grebenasta sklopka za ugradnju na ploču, 10A/250V; 1p,1-0-2"]
[null,null,"1 x dvokanalni programabilni astronomski svetlosni prekidač sa pozadinskim LCD"]
[null,null,"displejom CCT 15243 ( ACTi) - iC ASTRO-2C ) Schneider Electric ili slično"]
[null,null,"1 x kontakter 65A, 400V, 50 Hz, 3P, AC3, 3NO, Schneider Electric ili slično"]
[null,null,"6 x automatski prekidač C20A, 10kA,250V"]
[null,null,"6 x automatski prekidač C16А, 10kА,250V"]
[null,null,"1 x automatski prekidač C6А, 10kА, 250V"]
[null,null,"sva četiri ugla u dnu ormana izbušiti rupe (pažljivo izbiti postojeće vijke) i obezbediti četiri nova vijka za pričvršćenje na visoko podnožje"]
[null,null,"Na vratima sa unutrašnje strane nabaviti i nalepiti džep i plastificiranu jednopolnu i\nšemu delovanja, nabaviti i ugraditi DIN šine, obezbediti mogućnost uvođenja kablova\nPP00-A 5x16 na strujne stezaljke, kablovske uvodnice, natpisne pločice, pertinaks ili\nklirit iznad golih kotakata, na dnu napraviti otvor 200x300mm sa poklopcem kao i ostali\nmontažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na\nterenu.","kpt",1]
[null,"UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI:"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[null,"1 PRIPREMNI RADOVI:"]
[null,"2 ZEMLJANI RADOVI:"]
[null,"3 BETONSKI RADOVI:"]
[null,"4 ARMIRAČKI RADOVI:"]
[null,"5 BRAVARSKI RADOVI:"]
[null,"6 PODOPOLAGAČKI RADOVI:"]
[null,"7 RAZNI RADOVI:"]
[null,"8 ELEKTROENERGETSKI RADOVI:"]
[]
[null,"UKUPNO dinara"]
[null,"UKUPNO dinara sa PDV-om"]