{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["kanalizacija"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"kanalizacija","index":0,"n_rows":304,"n_cols":7,"rows_kept":304,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[" ATMOSFERSKA KANALIZACIJA NA MOSTU PREKO LEPENICE NA ULAZU U FAS\n\nPREDMER RADOVA"]
[]
[]
["pos."," br.pos.      ","OPIS RADOVA","jedinica","kolicina ","JEDINIICNA ","IZNOS"]
[null,"(TUIR)",null,"mere","radova","CENA","DINARA BEZ PDV-A"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null," ","1. GEODETSKI RADOVI"]
[]
[1,1.01,"Iskolcavanje i obeležavanje trase kanalizacije "]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":13,"d":"13.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[2,1.02,"Snimanje izvedenog objekta kanalizacije i priključka - Elaborat geodetskih radova potreban za dobijanje upotrebne dozvole"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":13,"d":"13.00"}]
[null," ","UKUPNO:"]
[]
[null,null,"UKUPNO GEODETSKI RADOVI"]
[]
[null," ","2. PRIPREMNI RADOVI"]
[]
[1,{"v":2.01,"d":"2.01 "},"Čišćenje terena","m2","pauš."]
[]
[2,2.02,"Slicovanje mesta sa postojecim instalacijama"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[null," ","UKUPNO PRIPREMNI RADOVI"]
[]
[null," ","3. ZEMLJANI RADOVI"]
[]
[1,3.01,"Mašinski iskop zemlje                               "]
[null,null,"KRAK 1                                                               ","m3",33.44]
[null,null,"KRAK 2                                                 ","m3",16.22]
[null,null,"cev na drumskom mostu                                                              ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu                                                                      ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                                              13.0x1.5x1.0=19.5                  ","m3",{"v":19.5,"d":"19.50"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[2,3.02,"Rucni iskop zemlje                 "]
[null,null,"KRAK 1                      ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2                        ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu                   ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu                  ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                    ","m3",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[3,3.03,"Planiranje dna rova                                         "]
[null,null,"KRAK 1                                                    1.0x92.0=92.0","m2",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2                                                     1.0x65.0=65.0","m2",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu                                              ","m2",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu                                               ","m2",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                                                ","m2",{"v":13,"d":"13.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[4,3.04,"Izrada posteljice od peska                      "]
[null,null,"KRAK 1","m3",2.92]
[null,null,"KRAK 2","m3",1.22]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[5,3.05,"Zatrpavanje rova peskom                            "]
[null,null,"KRAK 1                                             29x0.3x1=8.7","m3",{"v":8.7,"d":"8.70"}]
[null,null,"KRAK 2                                                          11.0x0.3x1=3.3","m3",{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu                                         ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu                                                            ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                                           13x0.3x1=3,9","m3",{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[6,"3.06.","Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa           "]
[null,null,"KRAK 1                                                              33.44-8.7=24.74","m3",24.74]
[null,null,"KRAK 2                                                           16.22-3.3=12.92","m3",12.92]
[null,null,"cev na drumskom mostu                                                            294.50-(32.14+11.26+40.13+0.2x133.75x1.0+4x(1.3x1.3x3.14)/4x1.8)=174.67","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                                                            22.5-3.9=18.6","m3",{"v":18.6,"d":"18.60"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[7,3.07,"Transport viska zemlje iz iskopa       "]
[null,null,"KRAK 1                                                                       8.7+2.92=11.62","m3",11.62]
[null,null,"KRAK 2                                                          3.3+1.22=4.52","m3",4.52]
[null,null,"cev na drumskom mostu                                                         ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu                                                       ","m3",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze                                                              ","m3",{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null," ","UKUPNO ZEMLJANI RADOVI"]
[]
[null," ","4. INSTALATERSKI  RADOVI"]
[]
[1,5.01,"Nabavka i montaza kanalizacionih PVC cev\ni  za ulicnu kanalizaciju, UKN-PVC,TIP S-20 \nsa zaptivnim prstenovima"]
[null,null,"Ø200mm"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"Ø160mm"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":13,"d":"13.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[2,5.02,"Nabavka i montaza PVC kratkih kanalizacionih cevi,UKN-PVC,TIP S-20, L=1.00m1 "]
[null,null,"Ø200mm"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"Ø160mm"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[3,5.03,"Nabavka, transport i montaza KGF uloska  (uvodnika) za PVC cevi za saht"]
[null,null,"Ø200mm"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"Ø160mm"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[4,5.04,"Nabavka,transport i montaža fazonskih komada od PVC-a"]
[null,null,"luk 90 Ø200mm"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[5,5.05,"Nabavka,transport i montaža poliester kanalizacionih cevi sa spojnicama i fazonskim komadima                                                        Poliesterske cevi, nazivne krutosti SN 5 kN/m², u pojedinačnim dužinama od 6m sa jednom poliesterskom spojnicom montiranom na svakoj cevi. Unutrašnji zaštitni sloj cevi od poliestera, u svrhu vodonepropusnosti, hemijske otpornosti i otpornosti na habanje i čišćenje, mora imati debljinu od minimalno 1mm. Plaća se po m` kompletno montirane i ispitane cevi."]
[]
[null,null,"Ø200mm"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"Ø160mm"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null," ","cev na drumskom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":33,"d":"33.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[6,{"v":5.17,"d":"5.17 "},"Nabavka i montaža pokretnih i nepokretnih oslonaca, vožica i fiksira, kompenzatora, vešaljki i konzolnih nosača za kačenje cevovoda na betonsku konstrukciju"]
[null,null," dilatacioni kompenzatori za cevi Ø200mm Kompenzator treba da omogući slobodu kretanja u svim pravcima","kom.",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,null," dilatacioni kompenzatori za cevi Ø160mm Kompenzator treba da omogući slobodu kretanja u svim pravcima","kom.",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"pokretni oslonci sa vešaljkama-drumski most","kom.",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,null,"nepokretni oslonci-drumski i pešački most","kom.",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,null,"konzolni nosači-pešački most","kom.",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI"]
[null,null,"5. BETONSKI  RADOVI"]
[1,{"v":6.01,"d":"6.01 "},"Izrada šahtova od armiranog betona MB30 kružnog preseka"]
[null,null," nosivost 250KN                                                             Poklopac šahta je okrugli sa četvrtastim ramom, svetlog otvora f600mm, izrađeni od nodularnog liva,prema standardu EN124. Ukupna cena po komadu gotovog šahta sa poklopcem.","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,{"v":6.03,"d":"6.03 "},"Izrada slivnika sa rešetkom"]
[null,null,"Posle izrade tamponskog sloja obeležiti slivničko mesto, a prema prilogu iz projekta izraditi slivnik od nabijenog betona MB 20 i postaviti čeličnu rešetku. Telo slivnika sa taložnikom je 1,5 metar, unutrašnjeg prečnika 40 - 45 cm. Slivnik se povezuje sa kanalizacijom.Obračun izvedenih radova vrši se   po komadu izgrađenog slivnika"]
[{"$nulls":3},"kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,null,"Izrada izlivne glave"]
[null,null,"Izlivna glava se radi od betona MB30, sa potrebnom obostranom oplatom, debljina zidova je 20cm, debljina gornje i donje ploče je 20 cm. U okviru pozicije je livenogvozdena bočna rešetka  koja se radi na licu mesta. Cenom je obuhvaćen iskop, betoniranje, armatura i izrada zaštitne rešetke. Kod izrade izlivnih glava cenom je uračunato i lokalno osiguranje korita lomljenim kamenom. \nObračun je po kom. izivne glave:\n","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"UKUPNO BETONSKI RADOVI"]
[]
[null," ","6. OSTALI  RADOVI"]
[1,{"v":7.01,"d":"7.01 "},"Snimanje cevovoda kamerom"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":46,"d":"46.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[2,{"v":7.02,"d":"7.02 "},"Obezbeđenje gradilišta"]
[null,null,"KRAK 1","m'",{"v":29,"d":"29.00"}]
[null,null,"KRAK 2","m'",{"v":11,"d":"11.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","m'",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","m'",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[3,{"v":7.03,"d":"7.03 "},"Postavljanje oznaka za obeležavanje cevovoda"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[14,7.19,"Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom"]
[null,null,"KRAK 1","čas",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"KRAK 2","čas",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","čas",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","čas",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","čas",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[16,7.21,"Zastita postojecih instalacija u rovu"]
[null,null,"KRAK 1","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"KRAK 2","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na drumskom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"cev na pesackom mostu","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"slivnicke veze","kom.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[17,7.22,"Izrada projekta izvedenog objekta                 Obračun izvedenih radova vrši se paušalno za kompletan projekat izvedenog stanja predmetnog objekta.","pauš."]
[18,7.23,"Izrada betonskih koruba sa drenažnom jamom","m'",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,7.25,"Nabavka, transport i ugradnja komplet koalescentnih separatora naftnih derivata","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null," ","UKUPNO OSTALI RADOVI"]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE"]
[]
[null,null,"1. GEODETSKI RADOVI"]
[null,null,"2. PRIPREMNI RADOVI"]
[null,null,"3. ZEMLjANI RADOVI"]
[null,null,"4. INSTALATERSKI RADOVI"]
[null,null,"5. BETONSKI RADOVI"]
[null,null,"6. OSTALI RADOVI"]
[]
[null,null,"UKUPNO BEZ PDV-A:"]
[null,null,"PDV"]
[null,null,"UKUPNO SA PDV-OM"]
{"$rows_empty":53}
[null,null,"    REKAPITULACIJA                    RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NA MOSTU PREKO LEPENICE NA ULAZU U FAS"]
[]
[null,null,"1. GEODETSKI RADOVI",{"$nulls":3},0]
[null,null,"2. PRIPREMNI RADOVI ",{"$nulls":3},0]
[null,null,"3. ZEMLJANI RADOVI ",{"$nulls":3},0]
[null,null,"5. INSTALATERSKI RADOVI",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"6. BETONSKI  RADOVI",{"$nulls":3},0]
[null,null,"7. OSTALI  RADOVI",{"$nulls":3},0]
[]
[null,null,"SVEGA",{"$nulls":3},0]