{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["predracun vodovod"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"predracun vodovod","index":0,"n_rows":199,"n_cols":7,"rows_kept":199,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,5,6],[168,0,168,4],[169,0,169,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["       PREDМЕR RADOVA "]
["ZA IZMEŠTANJE SNABDEVAČKOG VODOVODA NA MOSTU PREKO LEPENICE NA ULAZU U FAS"]
[]
[]
["Red.\nbroj","Broj\npoz.","O P I S    P O Z I C I J E","Jed.\nmere","Količina","Cena (u dinarima)"]
[{"$nulls":5},"Jedinična","Ukupno (bez PDVa)"]
[]
[]
[null,null,"1. GEODETSKI RADOVI"]
[]
[1,"1.01.","Obeležavanje trase vodovoda                                                                   "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[2,1.02,"Snimanje izvedenog objekta vodovoda - Elaborat geodetskih radova za izvedene instalacije koji je potreban za dobijanje upotrebne dozvole"]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO GEODETSKI RADOVI:"]
[]
[null,null,"2. PRIPREMNI RADOVI"]
[]
[1,"2.02.","Šlicovanje na mestima ukrštanja sa postojećim instalacijama-prema situaciji na terenu."]
[null,null,"Obračun se vrši po komadu iskopanog \"šlica\" za sav rad i materijal a prema TUIR. "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:"]
[]
[null,null,"3. ZEMLJANI RADOVI"]
[]
[1,"3.01.","Mašinski iskop rova za polaganje vodovodnih cevi               "]
[null,null,"80% od ukupnog iskopa, prema projektovanoj širini rova  mašinski iskop vršiti direktnim utovarom iskopanog materijala u vozilo, Na deonicama na kojim je predviđeno vraćanje zemlje humus isti deponovati na 1.0 m od ivice rova. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala a prema TUIR.                                                                   "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225-širina rova b=1.2m           0.8x26.0x1.2x1.2=29.95","m3",29.95]
[null,null,"UKUPNO:","m3",29.95]
[]
[2,"3.02.","Ručni iskop rova za polaganje vodovodnih cevi  kao i na mestima proširenja rova zbog ugradnje fazonskih komada.             "]
[null,null,"20% od ukupnog iskopa, prema predviđenoj širini rova  sa direktnim utovarom iskopanog materijala u vozilo. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala a prema TUIR.                                                                                                                               "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225                                                                     0.2x26.0x1.2x1.2=1.50","m3",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m3",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[3,"3.03.","Planiranje i nabijanje dna rova "]
[null,null,"Planiranje i nabijanje dna rova po trasi glavnog cevovoda. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog dna rova a prema TUIR.                        "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225                           1.2x26.0=31.2","m2",{"v":31.2,"d":"31.20"}]
[null,null,"UKUPNO:","m2",{"v":31.2,"d":"31.20"}]
[]
[4,"3.04.","Izrada posteljice od peska                                                              "]
[null,null,"Širina rova-prema prečniku cevi.Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225                                              26.0x0.1x1.2=3.12","m3",3.12]
[null,null,"UKUPNO:","m3",3.12]
[]
[5,"3.05.","Zatrpavanje rova peskom"]
[null,null,"Širina rova je određena prečnikom cevi. Obračun se vrši po m3  zatrpanog rova u sabijenom stanju za sav rad i materijal a prema TUIR.                                                                                                 "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[]
[]
[6,"3.07.","Transport viška zemlje iz iskopa                   "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225                                  (6006.88+21x2.5x2.0x2.0)-1727.47=4489.41","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:"]
[]
[null,null,"4. INSTALATERSKI RADOVI"]
[]
[1,"5.03.","Nabavka i montaža vodovodnih cevi od PE-100 (IS0-8) ,PEHD za NP10 bara."]
[null,null,"Obračun po m' postavljenog cevovoda za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"PE-100 (ISO S-8) PEHD DN225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[2,"5.04.","Nabavka i montaža fazonskih komada od PE, za NP10 bara."]
[null,null,"Obračun po kom ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"slobodna prirubnica sa tuljkom"]
[null,null,"DN225","kom",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,null,"DN250","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[3,"5.06.","Nabavka i montaža fazonskih komada od duktilnog liva (GGG 40)."]
[null,null,"Fazonski komadi treba da su za radni pritisak NP 10 bara. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"FFG komad f 250,  L=800mm","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"FFG komad f 200,  L=800mm","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"FFR komad f 250/200","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"Q komad f 200","kom",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[4,"5.07.","Nabavka i montaža armatura od duktilnog liva (GGG 40)."]
[null,null,"Armatura je za radni pritisak NP 10 bara,max pritisak 16 bara prema        DIN 2501. Obračun po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal a prema TUIR"]
[null,null,"Pljosnati zasun sa točkom i prirubnicama f200 mm ","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"Vazdušni ventil f100 ili 80","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[5,"5.10.","Nabavka,doprema i montaža cevovoda za privremeno vodosnabdevanje","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[6,"5.13.","Nabavka i montaža pokretnih i nepokretnih oslonaca, vožica i fiksira, kompenzatora i vešaljki za kačenje cevovoda na betonsku konstrukciju"]
[]
[null,null," dilatacioni kompenzatori za cevi Ø273.0x6.3mm. Kompenzator treba da omogući slobodu kretanja u svim pravcima","kom.",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[null,null,"pokretni oslonci sa vešaljkama","kom.",{"v":38,"d":"38.00"}]
[]
[null,null,"nepokretni oslonci","kom.",{"v":6,"d":"6.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:"]
[]
[null,null,"5. BETONSKI RADOVI"]
[]
[null,null,"UKUPNO:"]
[1,"6.02.","Izrada anker blokova od nabijenog betona MB20."]
[null,null,"Obračun po komadu izvedenog anker bloka za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"na račvama i krivinama cevovoda dim. "]
[null,null,"1.1x1.0x0.8 m","kom",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,"betonske ploče ispod zatvarača                        "]
[null,null,"1.3x1.0x0.2 m","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO BETONSKI RADOVI:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"6. OSTALI RADOVI"]
[]
[1,"7.01.","Ispitivanje cevovoda na probni pritisak"]
[null,null,"Obračun se vrši po m' ispitanog cevovoda za sav rad i materijal a prema TUIR. "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[2,"7.02.","Ispiranje, dezinfekcija cevovoda i bakteriološko ispitivanje vode. "]
[null,null,"Obračun se vrši po m' ispranog i dezinfikovanog cevovoda sa bakteriološkim ispitivanjem vode a prema TUIR.               "]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[3,"7.03.","Obezbeđivanje gradilišta tokom izvođenja radova                "]
[null,null,"Obračun se vrši po m' rova sa obe strane a prema TUIR."]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","m'",{"v":99,"d":"99.00"}]
[]
[4,"7.04.","Postavljanje oznaka za obeležavanje cevovoda. "]
[null,null,"Obračun se vrši po komadu postavljene oznake a prema TUIR"]
[{"$nulls":3},"kom",3]
[5,"7.13.","Postavljanje privremenih pešačkih prelaza."]
[null,null,"Obračun po komadu postavljenog pešačkog prelaza za sav rad i materijal a prema TUIR."]
[null,null,"UKUPNO:","kom.",{"v":3,"d":"3.00"}]
[6,"7.16.","Prepumpavanje zamuljene i  otpadne vode muljnom pumpom."]
[null,null,"Obračun se vrši prema času rada za sav rad i materijal a prema TUIR","čas",{"v":8,"d":"8.00"}]
[]
[7,"7.19.","Zaštita postojećih instalacija u rovu"]
[null,null,"Obračun po komadu zaštićene instalacije a prema TUIR."]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[8,"7.21.","Izrada projekta izvedenog stanja"]
[null,null,"Obračun izvedenih radova vrši se paušalno za kompletan projekat izvedenog stanja predmetnog objekta.","paušal"]
[]
[null,"7.22.","Demontaža postojećeg cevovoda","m"]
[9,"7.24.","Priključenje novog cevovoda na postojeći cevovod"]
[null,null,"Obračun se vrši po broju mesta na kojima je izvršeno priključenje za sav rad i materijal a prema TUIR i vodi ga isključivo JKP \" Vodovod i kanalizacija \"."]
[null,null,"snabdevacki vodovod PEHD DN 225","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"UKUPNO:","kom.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[10,"7.25.","Nabavka i montaža zaštitnih čeličnih cevi"]
[null,null,"Č  f273.0/6.3 mm SRPS C.B5.240,L=70m sa ispunom od izolacionog materijala protiv smrzavanja-\"ARMAFLEX ploče","kg",{"v":2898,"d":"2,898.00"}]
[null,null,"UKUPNO:"]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO OSTALI RADOVI:"]
{"$rows_empty":18}
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"RADOVA NA IZMEŠTANJU  SNABDEVAČKOG VODOVODA NA MOSTU PREKO LEPENICE NA ULAZU U FAS"]
[]
[null,null,"1. GEODETSKI RADOVI"]
[null,null,"2. PRIPREMNI RADOVI"]
[null,null,"3. ZEMLjANI RADOVI"]
[null,null,"4. INSTALATERSKI RADOVI"]
[null,null,"5. BETONSKI RADOVI"]
[null,null,"6. OSTALI RADOVI"]
[]
[null,null,"UKUPNO BEZ PDV-A:"]
[null,null,"PDV"]
[null,null,"UKUPNO SA PDV-OM"]