{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["АГ objekat"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"АГ objekat","index":0,"n_rows":108,"n_cols":6,"rows_kept":108,"merged":[[1,0,1,5],[12,2,12,4],[23,2,23,4],[50,2,50,4],[61,2,61,4],[64,0,71,0],[75,2,75,4],[86,2,86,4],[91,1,91,3],[99,1,99,2],[99,3,99,5],[103,1,103,2],[103,3,103,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА КОНСТРУКТИВНУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА “ПАРИЗ” У КРАЉЕВУ"]
[]
[]
["поз.","опис позиције","мера","количина","јед.цена","укупно"]
["А.","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["1.","Набавка и постављање заштитне ограде градилишта. Поставити ограду минималне висине 2,20m.  Ограда мора бити метална, непровидна са видним  знацима упозорења  „ГРАДИЛИШТЕ“ и са ноћним светлом. Ценом је обухваћена монтажа и демонтажа ограде."]
[null,"Обрачун по м1 постављене ограде","m1",{"v":45,"d":"45.00"}]
["2.","Набавка и постављање градилишне табле Израдити и поставити на видном месту градилишну таблу са исписаним подацима о: објекту, инвеститору, извођачу радова, надзорном органу, броју Уговора, року за извођење радова и почетку радова."]
[null,"Обрачун по комаду постављене табле","kom.",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3.","Чишћење тротоара и дела улице, од остатака грађевинског шута и испирање водом под притиском  целим  обимом  зграде, према тргу, у ширини од око 2m. "]
[null,"Обрачун по м2 очишћене и опране површине","m2",{"v":90,"d":"90.00"}]
[null,null,"ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
["Б.","ДЕМОНТАЖЕ И ОБИЈАЊА"]
["1.","Демонтажа постојећих зиданих преградних зидова (пуна опека), ручним или механичким алатом, укључујући обијање малтера, разбијање и уклањање зида. Обухвата сакупљање, спуштање и изношење шута на договорену локацију. Радови се избоде уз примену мера безбедности."]
[null,"Обрачун по м3 зида.","m3",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2.","Демонтажа дрвене таванице и пода од патоса са слепим подом и подпатосницама, као и плафона. Све здраве даске патоса, очистити од прашине и складиштити, а шут (песак, стари малтер, оштећене тавањаче, летве...) одвести на депонију."]
[null,"Обрачун по м2 пода.","m2",{"v":795,"d":"795.00"}]
["3.","Шлицање  (просецање и штемовање) зидова за израду вертикалних серклажа. Зидове приземља и спрата шлицати до 30цм у дубину остављајући зупчасти завршетак шлица (''шморц''), како би се бетон након бетонирања серклажа боље везао за зид."]
[null,"Обрачун по м3 шлица.","m3",{"v":43,"d":"43.00"}]
["4.","Шлицање зидова у нивоу међуспратне конструкције за израду хоризонталних серклажа. Шлицање обављати пажљиво приручним алатима да не би дошло до оштећења конструкције, у димензијама 20 х 20 cm (у основи).  Шут извести ван објекта на градску депонију."]
[null,"Обрачун по м3 шлица","m3",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,null,"ДЕМОНТАЖЕ И ОБИЈАЊА УКУПНО:"]
[]
[]
["В.","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["1.","Набавка, обрада и уградња арматуре за израду вертикалних серклажа. Серклаже димензија 20 х 20 cm  радити од 4Ø12, серклаже димензија 30 х 30 cm  радити од 6Ø14 шипки B500B, са узенгијама од Ø6 / 20 затвореним по целој страни. Арматурне шипке за серклаже не смеју се кратити, већ треба целовито да ,,прођу,, кроз обе етаже објекта (приз. и спрат). Куке на крајевима шипки урадити према прописима за армирање."]
[null,"Обрачун по кг уграђене арматуре","kg",{"v":4115,"d":"4115.00"}]
["2.","Набавка, обрада и уградња арматуре за израду хоризонталних серклажа. Серклаже димензија 20 х 20 cm  радити од 4Ø12, шипки B500B, са узенгијама од Ø6 / 20 затвореним по целој страни. . Куке на крајевима шипки урадити према прописима за армирање."]
[null,"Обрачун по кг уграђене арматуре","kg",{"v":735,"d":"735.00"}]
["3.","Бетонирање вертикалних серклажа дим 20 х 20cm и 30х30cm, бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Пре бетонирања оплату и зидове добро очистити, отпрашити и наквасити водом. Бетон обавезно уграђивати первибратором.\nОбрачун по m3 бетона, све комплет са оплатама потребним за извршење позиције "]
[null,"а. Обрачун по м3 серклажа у нивоу приземља","m3",{"v":19,"d":"19.00"}]
[null,"б. Обрачун по м3 серклажа у нивоу спрата","m3",{"v":24,"d":"24.00"}]
["4.","Бетонирање хоризонталних серклажа дим 20 х 20cm, бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Пре бетонирања оплату и зидове добро очистити, отпрашити и наквасити водом. Бетон обавезно уграђивати первибратором.\nОбрачун по m3 бетона, све комплет са оплатама потребним за извршење позиције "]
[null,"а. Обрачун по м3 серклажа у нивоу приземља","m3",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"б. Обрачун по м3 серклажа у нивоу спрата","m3",{"v":4,"d":"4.00"}]
["5.","Бетонирање АБ греда POS201-POS211 бетоном класе С25/30 у потребној оплати. Пре бетонирања оплату добро очистити, отпрашити и наквасити водом. Бетон обавезно уграђивати первибратором."]
[null,"Обрачун по м3 АБ греде","m3",{"v":17,"d":"17.00"}]
["6.","Набавка обрада и уградња арматуре за израду греда , према плану арматуре."]
[null,"Обрачун по кг уграђене арматуре","kg",{"v":3390,"d":"3390.00"}]
["7.","Израда међуспратне конструкције типа \"Ферт\". Пре почетка слагања греда на зидове потребно је поставити подупираче усправно на правац носача на размаку од 1,5 до 2m. (Као подупирачи могу послужити постојеће тавањаче, уколико су оштећене поребно их је заменити новим од исте врсте дрвета и истог пресека).Осовински размак ферт носача износи 40cm. Препоручује се уметање по једног блока испуне на крајевима носача приликом слагања греда. Код распона преко 4m потребно је формриати армирано бетонски серклаж за укрућење на средини распона управно на правац носача у висини међуспрате конструкције. Изостављањем једног блока испуне у сваком реду обезбеђује се место за серклаж. Керамички део ферт носача мора налећи на конструктивне зидове по мин. 5cm. Арматура носача мора бити уплетена у арматуру серклажа носећих зидова. Пре почетка бетонирања постављене носаче и блокове испуне натопиит водом. Неговање бетона је неопходно до коначног стврдњавања (28 дана)."]
[null,"а.1. Обрачун по м3 уграђеног бетона у нивоу приземља","m3",{"v":22,"d":"22.00"}]
[null,"а.2. Обрачун по м3 уграђеног бетона у нивоу спрата","m3",{"v":28,"d":"28.00"}]
[null,"б.1. Обрачун по ком. потребних гредица са 2Ø10арм.  у нивоу приземља","kom.",{"v":225,"d":"225.00"}]
[null,"б.2. Обрачун по ком. потребних гредица са 2Ø10арм.  у нивоу спрата","kom.",{"v":262,"d":"262.00"}]
[null,"в.1. Обрачун по ком. потребних испунских блокова у нивоу приземља","kom.",{"v":2860,"d":"2860.00"}]
[null,"в.2. Обрачун по ком. потребних испунских блокова  у нивоу спрата","kom.",{"v":3696,"d":"3696.00"}]
[null,"г.1. Обрачун по кг. уграђене додатне арматуре у нивоу приземља","kg",{"v":890,"d":"890.00"}]
[null,"г.2. Обрачун по кг. уграђене додатне арматуре  у нивоу спрата","kg",{"v":1374,"d":"1374.00"}]
[null,null,"БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
["Г.","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
["1.","Зидање (президавање) порушених и оштећених носећих зидова спрата пуном опеком старог формата. Оштећене зидове разидати до здраве зоне, пажљиво приручним алатом, са једновременим чишћењем опека и складирањем на страну за даљу употребу. Ново зидање изводити продужним малтером класе М5 и постојећим старим опекама. Зидове који су у потпуности порушити озидати на позицијама приказаним на цртежу основе спрата, са опекому старом формату у продућном малтеру класе М5."]
[null,"Обрачун по м3 зидање зидаова","m3",{"v":21,"d":"21.00"}]
["2.","Презиђивање венаца опеком старог формата у продужном малтеру Р 1:2:6. Лежиште венаца испрскати цементним  шприцем справљеним са ''јединицом''. Опеку отесати за формирање профила и озидати венац са правилним превезима.\nОбрачун по m1 венца"]
[null,"а. висине до 25цм","m1",{"v":10,"d":"10.00"}]
[null,"б. висине од 26-50цм","m1",{"v":20,"d":"20.00"}]
["3.","Извлачење   венаца челичним шаблонима, продужним малтером Р 1:2:5.  На обијеним и од малтера очишћеним местима (спојнице између опека очистити до 2cm у дубину) најпре нанети цементно млеко, а затим у слојевима наносити малтер и извлачити профилације, раније направљеним  челичним шаблонима."]
[null,"а. Обрачун по м1 венаца и профилација РШ до 25цм","m1",{"v":35,"d":"35.00"}]
[null,"а. Обрачун по м1 венаца и профилација РШ 26-50цм","m1",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,null,"ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
["Д.","САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ЗИДОВИМА"]
["1.","Ојачање зидних елемената применом FRCM мрежом \nПрипрема подлоге: "]
[null,"Потребно је уклонити постојеће слојеве малтера применом уобичајених механичких поступака, до нивоа чисте цигле. Након или током процеса уклањања малтера, препорука је да се изврши темељно чишћење подлоге пескарењем или прањем млазом воде под високим притиском (око 250 бара), како би се уклонили остаци постојећег малтера и подлога ослободила свих слабовезаних и контаминирајућих материја. Након оваквог третмана, подлога мора имати отворену, порозну и чисту структуру."]
[null,"Посебну пажњу треба обратити на стање спојница међу циглама, које треба очистити и по потреби уклонити до одређене дубине (издерсовати), па накнадно запунити применом малтера Sika MonoTop®‐722 Mur (или друго истих или бољих карактеристика). \nСпољашњи углови и ивице зидова који ће бити ојачани морају се заоблити до минималног радијуса од 20 mm. Заобљење се постиже помоћу брусилице са дијамантским прстеном. Са друге стране, на унутрашњим угловима треба направити заобљење минималног радијуса 20 mm, које се може извести употребом малтера Sika MonoTop®‐722 Mur (или друго истих или бољих карактеристика). "]
[null,"Уколико је потребно санирати оштећене цигле или блокове у зиду, могуће је употребити малтер Sika MonoTop®‐722 Mur (или друго истих или бољих карактеристика). Без обзира на поступак који је употребљен приликом претходне припреме површине зида, подлога мора бити чиста, отворене структуре, са отвореним порама, ослобођена свих уља, масти, нечистоћа и слабовезаних честица."]
[null,"Уградња ФРЦМ система:\nПрепорука је да се пре мешања малтера изврши сечење SikaWrap®‐350 G Grid мреже (или друго истих или бољих карактеристика), према димензијама наведеним у прорачуну и спецификацијама.\nНанети први слој малтера Sika MonoTop®‐722 Mur (или друго истих или бољих карактеристика), у дебљини од 5 mm."]
[null,"Правилно утопити  SikaWrap®‐350 G Grid мрежу (или друго истих или бољих карактеристика) у свеж малтер, тако да се правац пружања мреже поклапа са правцем доминантних утицаја за које је вршен прорачун у складу са одговарајућим стандардом. Преклоп од 25 цм мора бити остварен у оба правца, попречно и подужно. \nНанети други слој малтера у дебљини од 5 mm, тако да укупна дебљина система износи 10 mm и завршно обрадити површину."]
[null,"Уградња конектора:\nФРЦМ систем се сидри у подлогу помоћу SikaWrap® Anchor G или SikaWrap® FX 50 C конектора (или друго истих или бољих карактеристика) од стаклених или карбонских влакана импрегнираних двокомпонентном епоксидом смолом Sikadur®‐52 Injection Normal (или друго истих или бољих карактеристика). Након што се у ојачаном зиду избуше рупе за конекторе, у њих треба убризгати брзовезујућу епоксидну масу Sika Anchorfix® 3001 (или друго истих или бољих карактеристика), а потом убацити конектор. На подлогу око рупе нанети додатну количину Sika Anchorfix® 3001 (или друго истих или бољих карактеристика) и део конектора препуштен из рупе залепити за подлогу ширећи влакна конектора у радијалним правцима око рупе."]
[null,"У случају да се преко конектора наноси малтер на бази цемента или креча, на свежу смолу треба нанети кварцни песак величине зрна 0,3 – 0,8 mm. Конектори се уграђују након наношења свих слојева SikaWrap®‐350 G Grid мреже (или друго истих или бољих карактеристика). Постављају се на међусобном растојању од 120цм са обе стране зида уколико се мрежа поставља са обе стране зида. У цену урачунати сав рад и потребан материјал.\nУ цену урачунати сав рад и потребан материјал."]
[null,"Обрачун по м2 зида – један слој FRMC мреже.","m2",{"v":78,"d":"78.00"}]
[null,"Обрачун по м2 зида – два слоја FRMC мреже.","m2",{"v":75,"d":"75.00"}]
[null,"Обрачун по м2 зида – три слоја FRMC мреже.","m2",{"v":359,"d":"359.00"}]
[null,null,"САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ЗИДОВИМА УКУПНО:"]
[]
["Ђ.","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
["1.","Глетовање унутрашњих зидова и плафона у приземљу. Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона у приземљу, дисперзивним китом. Површине очистити китовати мања оштећења и пукотине, а зитим извршити глетовање дисперзивним китом три пута."]
[null,"Обрачун по м2 зида","m2",{"v":500,"d":"500.00"}]
["2.","Глетовање ојачаних зидова. "]
[null,"Обрачун по м2 зидова и плафона","m2",{"v":500,"d":"500.00"}]
["3.","Бојење унутрашњих зидова и плафона приземља паропропусним – водонепропусним бојама у два слоја."]
[null,"Обрачун по м2 све комплет","m2",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
["4.","Бојење венаца који су поправљени и президани паропропусним-водонепро- пусним бојама на воденој бази. Боје и њихов тоналитет одредиће стручно лице Завода. Равне површине зидова боје се у једном тону боје, а орнаменти, венци и профилације у другом, односно,  тонски се раздвајају. "]
[null,"Обрачун по м2","m2",{"v":18,"d":"18.00"}]
[null,null,"ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА"]
[]
["А.","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["Б.","ДЕМОНТАЖЕ И ОБИЈАЊА"]
["В.","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["Г.","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
["Д.","САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ЗИДОВИМА"]
["Ђ.","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
[null," УКУПНО"]
[]
[null,"ПДВ 20%"]
[]
[null," СВЕГА СА ПДВ-ом"]
[]
[]
[]
[null,"Понуђач:"]