Грађевински радови
	 

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р21

	 

	Поз.
	Назив и опис радова
	Ј.М.
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1.
	Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, материјала и радника. Бараку израдити од монтажних елемената или дасака дебљине 2cm са дрвеном конструкцијом. Бараку покрити даскама и тер папиром или салонитом. Обрачун по m² бараке, комплет
	m2
	50,00
	 
	 

	1.2.
	Израда градилишне ограде, висине 2,0м. Обрачун по м.
	m 
	400
	 
	 

	1.3.
	Обележавање осе шипова, као припрема за побијање шипова. Обрачун по комаду
	kom
	150
	 
	 

	 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:                                                                                                 
	 

	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2,1
	Машински ископ слоја земље III категорије за конструкцију наглавне плоче са одлагањем у кругу градилишта.Претпоставља се ископ 2:1. Све комплет плаћа се по m3 земље без коефицијента растреситости, а у свему према
техничким условима и стандардима за ову врсту посла. Цена обухвата сав рад и материјал потребан за ову врсту радова, са планирањем дна, обрадом нагиба, силазних рампи, као и евентуални, унапред предвиђени, односно одобрени прекоп. Ископ се ради са претходно испланираног и поравнатог тла на коту +70.320. Обрачун по m3.
	m3
	3.181,00
	 
	 

	2,2
	Машински ископ слоја земље III категорије за бушене шипове (L=17,0m, ископ са зацевљењем) са одлагањем у кругу градилишта. Све комплет плаћа се по m3 земље без коефицијента растреситости, а у свему према техничким
условима и стандардима за ову врсту посла. Цена обухвата сав рад и материјал потребан за ову врсту радова. Обрачун по m3.
	m3
	1.956,00
	 
	 

	2,3
	Насипање селектованим материјалом из ископа око наглавне плоче шипова, са набијањем до модула стишљивости Ms,min=30МPа. Насипање вршити у слојевима од по 20-30cm. Насипање дробљеним каменом испод наглавне плоче у дебљини од 30cm, са набијањем до Ms=50MPа. Обрачун по m3 материјала у збијеном стању.                                                                                                               
	m3
	 
	 
	 

	 
	 насипање тла из ископа око наглав.плоче
	m3
	251,00
	 
	 

	 
	насипање дробљеним каменом испод наглав.плоче
	m3
	435,70
	 
	 

	2,4
	Набавка, транспорт и насипање са набијањем, слоја туцаника од 100cm, на горњу ивицу наглавне плоче шипова.Насипање и набијање извести машинским путем,
набијањем до постизања модула стишљивости од ~50МPa. Обрачун по m3 материјала у збијеном стању. (уз надзор и контролу овлаштеног геомеханичара).
	m3
	1.098,00
	 
	 

	2,5
	Утовар, транспорт и истовар земље из ископа на депонију (са планирањем на депонији) удаљену до 5km или неко друго место које одреди инвеститор. Обрачун по m3. (коефицијент растреситости 1,2)
	m3
	5.863,00
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИI:                                                                                                
	 

	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	3,1
	Бетонирање тампон слоја бетона, испод наглавне плоче шипова, MB 15, d=10cm, а све према пројекту и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт, уградња и нега. Обрачун по m3.
  
	m3
	145,20
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,2
	Бетонирање AB наглавне плоче шипова, dpl=150cm, бетоном MB 30, V-6, V-100, а све према главном пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом
обухваћена набавка, транспорт, уградња, нега, оплата, као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m3.
	m3
	2.179,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,3
	Бетонирање AB шипова Ø=100cm, са самоуграђујућим бетоном MB 30, а све према пројекту, статичком
прорачуну и детаљима, у цену улази и оплата. Ценом обухваћена набавка, транспорт и уградња. Обрачун бетона по m³.
	m3
	2.120,60
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,4
	Бетонирање прстенастих греда b/d=110/50cm и b/d=100/50cm, на наглавној плочи шипова, бетоном MB 30, V-6, V-100, а све према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт, уградња, нега, оплата, као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m3.
	m3
	134,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,5
	Бетонирање подне плоче резервоара d=10-29cm (пад од центра ка ивицама 1,04%), асфалт бетоном BNS22, а све према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт,уградња као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m³.
	m3
	227,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 

	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

	4,1
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) наглавне плоче шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	112.940,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4,2
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	208.598,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4,3
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) прстенастих греда на наглавној плочи шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	16.925,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО АРМИРАЧКИ  РАДОВИ:
	 

	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ

	5,1
	Рушење постојећих бетонских темеља резервоара, са планирањем тла на коту +70.820, и са одвозом тла и шута на привремену депонију.
	m3
	1.952,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5,2
	Одвоз шута и преосталог материјала камионом на даљину око 5 km. У цену улази ручни утовар, транспорт и истовар. Обрачун по m³.
	m3
	2.538,10
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5,3
	Црпљење воде приликом ископа земље и израде конструкције наглавне плоче и бушених шипова коришћењем иглофилтерског постројења. Обрачун паушално.
	пауш.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАЗНИ  РАДОВИ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р 21 РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р21 РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	 

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р22

	 

	Поз.
	Назив и опис радова
	Ј.М.
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1.
	Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, материјала и радника. Бараку израдити од монтажних елемената или дасака дебљине 2cm са дрвеном конструкцијом. Бараку покрити даскама и тер папиром или салонитом. Обрачун по m² бараке, комплет
	m2
	50,00
	 
	 

	1.2.
	Израда градилишне ограде, висине 2,0м. Обрачун по м.
	m 
	400
	 
	 

	1.3.
	Обележавање осе шипова, као припрема за побијање шипова. Обрачун по комаду
	kom
	150
	 
	 

	 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:                                                                                                 
	 

	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2,1
	Машински ископ слоја земље III категорије за конструкцију наглавне плоче са одлагањем у кругу градилишта.Претпоставља се ископ 2:1. Све комплет плаћа се по m3 земље без коефицијента растреситости, а у свему према
техничким условима и стандардима за ову врсту посла. Цена обухвата сав рад и материјал потребан за ову врсту радова, са планирањем дна, обрадом нагиба, силазних рампи, као и евентуални, унапред предвиђени, односно одобрени прекоп. Ископ се ради са претходно испланираног и поравнатог тла на коту +70.320. Обрачун по m3.
	m3
	3.181,00
	 
	 

	2,2
	Машински ископ слоја земље III категорије за бушене шипове (L=17,0m, ископ са зацевљењем) са одлагањем у кругу градилишта. Све комплет плаћа се по m3 земље без коефицијента растреситости, а у свему према техничким
условима и стандардима за ову врсту посла. Цена обухвата сав рад и материјал потребан за ову врсту радова. Обрачун по m3.
	m3
	1.956,00
	 
	 

	2,3
	Насипање селектованим материјалом из ископа око наглавне плоче шипова, са набијањем до модула стишљивости Ms,min=30МPа. Насипање вршити у слојевима од по 20-30cm. Насипање дробљеним каменом испод наглавне плоче у дебљини од 30cm, са набијањем до Ms=50MPа. Обрачун по m3 материјала у збијеном стању.                                                                                                               
	m3
	 
	 
	 

	 
	 насипање тла из ископа око наглав.плоче
	m3
	251,00
	 
	 

	 
	насипање дробљеним каменом испод наглав.плоче
	m3
	435,70
	 
	 

	2,4
	Набавка, транспорт и насипање са набијањем, слоја туцаника од 100cm, на горњу ивицу наглавне плоче шипова.Насипање и набијање извести машинским путем,
набијањем до постизања модула стишљивости од ~50МPa. Обрачун по m3 материјала у збијеном стању. (уз надзор и контролу овлаштеног геомеханичара).
	m3
	1.098,00
	 
	 

	2,5
	Утовар, транспорт и истовар земље из ископа на депонију (са планирањем на депонији) удаљену до 5km или неко друго место које одреди инвеститор. Обрачун по m3. (коефицијент растреситости 1,2)
	m3
	5.863,00
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИI:                                                                                                
	 

	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	3,1
	Бетонирање тампон слоја бетона, испод наглавне плоче шипова, MB 15, d=10cm, а све према пројекту и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт, уградња и нега. Обрачун по m3.
  
	m3
	145,20
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,2
	Бетонирање AB наглавне плоче шипова, dpl=150cm, бетоном MB 30, V-6, V-100, а све према главном пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом
обухваћена набавка, транспорт, уградња, нега, оплата, као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m3.
  
	m3
	2.179,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,3
	Бетонирање AB шипова Ø=100cm, са самоуграђујућим бетоном MB 30, а све према пројекту, статичком
прорачуну и детаљима, у цену улази и оплата. Ценом обухваћена набавка, транспорт и уградња. Обрачун бетона по m³.
  
	m3
	2.120,60
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,4
	Бетонирање прстенастих греда b/d=110/50cm и b/d=100/50cm, на наглавној плочи шипова, бетоном MB 30, V-6, V-100, а све према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт, уградња, нега, оплата, као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m3.
	m3
	134,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3,5
	Бетонирање подне плоче резервоара d=10-29cm (пад од центра ка ивицама 1,04%), асфалт бетоном BNS22, а све према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Ценом обухваћена набавка, транспорт,уградња као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун бетона по m³.
	m3
	227,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 

	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

	4,1
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) наглавне плоче шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	112.940,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4,2
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	208.598,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4,3
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) прстенастих греда на наглавној плочи шипова, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	kg
	16.925,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО АРМИРАЧКИ  РАДОВИ:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ

	5,1
	Рушење постојећих бетонских темеља резервоара, са планирањем тла на коту +70.820, и са одвозом тла и шута на привремену депонију.
	m3
	1.952,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5,2
	Одвоз шута и преосталог материјала камионом на даљину око 5 km. У цену улази ручни утовар, транспорт и истовар. Обрачун по m³.
	m3
	2.538,10
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5,3
	Црпљење воде приликом ископа земље и израде конструкције наглавне плоче и бушених шипова коришћењем иглофилтерског постројења. Обрачун паушално.
	пауш.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАЗНИ  РАДОВИ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р22 РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р22 РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
	 
	 
	 









	 

	ТАНКВАНЕ РЕЗЕРВОАРА Р21 и Р22     

	 

	Поз.
	Назив и опис радова
	Ј.М.
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Уклањање растиња. Обрачун паушално
	 
	паушално
	 
	 

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	 

	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2,1
	Машински (90%) и ручни (10%) широк ископ (нагиб страна 1:1) слоја земље III категорије за темеље зидова танкване пос.З1 до З4, са одлагањем у кругу градилишта. Ископ је са коте +70.320 до коте +69.720. Све се комплет плаћа по m3 ископане земље без коефицијента растреситости, а у свему према техничким условима и стандардима за ову врсту посла. Цена обухвата сав рад и материјал потребан за ову врсту радова, са планирањем дна, обрадом нагиба, силазних рампи, као и евентуални, унапред предвиђени, односно одобрени прекоп. Обрачун по m3.
	m3
	1269,00
	 
	 

	2,2
	Насипање селектованим материјалом из ископа око темеља зидова танкване, са набијањем до модула стишљивости Мs,min=20МPа. Насипање преко темеља зидова са спољне стране танкване до коте +70.950 са набијањем. Насипање вршити у слојевима од 20cm. Обрачун по m³ материјала у збијеном стању.
	 
	 
	 
	 

	 
	насипање око темеља
	m3
	247,80
	 
	 

	 
	насипање преко темеља са спољне стране танкване
	m3
	913,00
	 
	 

	2,3
	Насипање дробљеног камена испод подне плоче у дебљини од д=24cm са набијањем до Мs=20МPа. Ценом обухваћена набавка материјала, транспорт и уградња. Обрачун по m3.
	m3
	2548,00
	 
	 

	2,4
	Утовар, транспорт и истовар вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5km или неко друго место које одреди инвеститор. Обрачун по m3 у растреситом стању (коефицијент растреситости - 1,2).
	m3
	108,00
	 
	 

	 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 

	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	3,1
	Бетонирање тампон слоја од неармираног бетона МB15, дебљине д = 10,0cm, испод темеља зидова танкване. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање бетона и разастирање. Обрачун по m3.
	m3
	170,40
	 
	 

	3,2
	Бетонирање тампон слоја од неармираног бетона МB15, дебљине д = 6,0cm, испод подне плоче танкване, и д=5,0cm испод канала и шахта Š11 . У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање бетона и разастирање. Обрачун по m3.
	m3
	633,40
	 
	 

	3,3
	Бетонирање темеља зидова танкване, пос. З1, З2, З3 и З4, b/h=280/50cm бетоном МB30 V-6 М-100. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање,
уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата, и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	822,40
	 
	 

	3,4
	Бетонирање зидова танкване димензија b/h= 26/385cm, пос.З1 до З4, бетоном МB30 V-6 М-100. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата, и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	597,50
	 
	 

	3,5
	Бетонирање подне плоче танкване дебљине d=20,0cm, пос. PL10, бетоном МB30 V-6 М-100. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата, и сви потребни атести о квалитету. Плоча се лије у шах пољу, величина поља 25m2. Обрачун по m³.
	m3
	2070,60
	 
	 

	3,6
	Бетонирање подне плоче и зидова канала пос.К1 дебљине d=12,0cm и подне плоче и зидова шахта пос.Š11 дебљине d = 20,0cm, у танкванама , бетоном МB30 V-6 М-100. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, са свим потребним атестима о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	71,20
	 
	 

	3,7
	Бетонирање темеља - слипера - за машинске (процесне) и цевоводе противпожарне воде, у оквиру танквана, бетоном МB30. Димензије - слипера : дебљина 30цм, дужине од 105 до 280cm, висине од 67 до 100cm (укупан број у обе танкване 25 ком.). Слипери се ослањају на подну плочу танкване (немају свој темељ). У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата, и сви потребни атести o квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	9,85
	 
	 

	 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 

	 

	4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	4,1
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) и МАG500/560 (мреже) за темеље зидова и зидове танкване, пос.З1, З2, З3 и З4, канале пос.К1 и шахтове пос.Š11. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	арматура B500
	kg
	100.977,00
	 
	 

	 
	мреже Q335 МАG 500/560
	kg
	30.082,00
	 
	 

	4,2
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) и МАG500/560 (мреже) за подну плочу танкване, пос PL10. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	арматура B500
	kg
	19.043,40
	 
	 

	 
	мреже Q335 МАG 500/560
	kg
	153.516,00
	 
	 

	4,3
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 (шипке) за слипере. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	 
	 
	 
	 

	 
	арматура B500
	kg
	861,00
	 
	 

	 УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 

	 

	5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ

	5,1
	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа поцинкованих челич.саћастих газишта на каналима пос.К1 и шахтовима пос.Š11, и челич. уградбених елемената од L40x40x4 и лимова #4mm на врху зида канала и шахтова, и челич.уградбених елемената (плоча) #10mm и #16mm на врховима слипера, по детаљима и спецификацији. Материјал S235. АК-заштита уградбених елемената алкидним премазима (2 основна+2 покривна, укупне дебљине 80 микрона, са претходним чишћењем до SА 2,5). Саћаста газишта су од ламелица #30x3mm, отвор окца 30x30mm. Обрачун по kg готове конструкције.
	 
	 
	 
	 

	 
	поцинкована саћаста газишта S235
	kg
	5706,00
	 
	 

	 
	уградб.елементи уз слипере S235
	kg
	1411,00
	 
	 

	 
	уградб.елементи уз канале S235
	kg
	851,00
	 
	 

	 УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:
	 

	 

	6
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	6,1
	Израда дилатационих спојница у подној плочи пос. PL10 у свему према детаљима у графичкој документацији. Дилатациона спојница је дим. b/h=2,5x5,0cm, обрађена са тврдо пресованом мин.вуном, азбестним ужетом, сунђерастим молтопреном и THIO гитом. Обрачун по m'.
	m1
	4609,00
	 
	 

	6,2
	Обрада дилатација зидова (на сваких 20,0m) у свему према детаљу у графичкој документацији. Ширина дилатације 4,0cm. Дилатација се обрађује са тврдо пресованом мин.вуном азбестним ужетом, сунђерастим молтопреном и THIO гитом.
	m1
	138,60
	 
	 

	 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	 

	 

	7
	РАЗНИ РАДОВИ 

	7,1
	Рушење постојећих бетонских зидова танкване, са одвозом шута на привремену депонију.
Обрачун по m3.
	m3
	232,00
	 
	 

	7,2
	Рушење постојећих бетонских темеља зидова танкване, са одвозом шута на привремену депонију. Обрачун по m3.
	m3
	334,00
	 
	 

	7,3
	Рушење постојеће бетонске подне плоче танкване (за израду нове плоче), са одвозом шута на привремену депонију. Обрачун по m3.
	m3
	3090,00
	 
	 

	7,4
	Равнање тла и набијање површине до коте +70.320 (од које се врши насипање дробљеног камена испод подне плоче), са евентуалним насипањем на оштећеним местима.
	m2
	13521,00
	 
	 

	7,5
	Извођење слоја за пад (цементне кошуљице) у танкванама дебљине 5,0 до 15,0cm у пројектованом паду ка каналима. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега. Слој за пад лако армиран мрежом Q84 у горњој зони. Обрачун по m³.
	m3
	1.168,00
	 
	 

	7,6
	Обрада продора машинских цеви кроз зидове танкване у свему према типском детаљу. Обрачун по ком.
	kom.
	6,00
	 
	 

	7,7
	Црпљење воде приликом ископа земље и израде темеља зидова танквана коришћењем иглофилтерског постројења.
Обрачун паушално.
	пауш.
	 
	 
	 

	7,8
	Одвоз шута и преосталог материјала камионом на даљину око 5 km. У цену улази утовар, транспорт и истовар са планирањем на депонији. Коефицијент растреситости 1,30.
Обрачун по m³.
	kg
	4753,00
	 
	 

	УКУПНО РАЗНИ  РАДОВИ:                                                                                                                
	 

	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	

	ТАНКВАНЕ РЕЗЕРВОАРА    Р21 и Р22 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	4
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	5
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	6
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	7
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	ТАНКВАНЕ РЕЗЕРВОАРА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:    
	 
	 
	 





	 

	ЧЕЛИЧНА СТЕПЕНИШТА

	 

	Поз.
	Назив и опис радова
	Ј.М.
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	ЧЕЛИЧНА СТЕПЕНИШТА ЗА УЛАЗ И ИЗЛАЗ ИЗ ТАНКВАНЕ тип СТ1 - ком.5 и СТ2 - ком.1

	1
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1,1
	Ручни ископ земље III категорије за ''блок'' темељ челичног степеништа за улаз и излаз из танкване пос.SТ1 и SТ2, у вертикалним засецима, без подграђивања и са одстрањивањем земље на привремене депоније поред
јаме ископа, одбацивањем или одвозом ручним колицима на даљину до 10,0m. Просечна дубина фундирања 0,70m. У цену улази ископ, избацивање из јаме и одстрањивање на привремену депонију. Ценом обухваћено насипање и набијање тла око изведених темеља. Обрачун по m³.
	 
	 
	 
	 

	 
	ископ тла
	m3
	2,80
	 
	 

	 
	насипање и набијање тла око темеља
	m3
	1,00
	 
	 

	1,2
	Одвоз целокупне ископане земље камионима на даљину од око 5,0km. У цену улази ручни утовар, транспорт и истовар на депонији. Обрачун по m³ у растреситом стању (коефицијент растреситости - 1,2).
	m3
	2,20
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:                                                                                                        
	 

	 

	2
	 БЕТОНСКИ РАДОВИ

	2,1
	Бетонирање ''блок'' темеља челичног степеништа за улаз и излаз из танкване пос.ST1 и ST2 (темељ са спољне стране танкване), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање, оплата и нега бетона као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	1,86
	 
	 

	2,2
	Бетонирање "темеља постоља" дим. 1,20x0,35x0,12m, набијеним бетоном МB20, у танквани преко подне плоче. На "постоље" се ослања крак степеништа пос.ST1 и ST2. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање бетона, као и потребна оплата. Обрачун по m³.
	m3
	0,40
	 
	 

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:                                                                                                   
	 

	 

	3
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	3,1
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре B500 ''блок'' темеља, челичног степеништа за улаз и излаз из танкване, у свему према одговарајућим цртежима детаља. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg.
	кg
	181,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:                                                                                                    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

	4,1
	Израда челичне конструкције степеништа пос.ST1 (ком.5) и ST2 (ком.1), од ваљаних профила [160 и L50x50x5 и кутијастих профила 40x40x3, 30x30x2, и лимова и плоча у дебљинама 6, и 10mm. Конструкција је у завареној изради од челика S235=Č0361.
Сва конструкција је са АК-заштитом: пескарена до SА 2 и 1/2, отпрашена, са првим основним премазом на бази (двокомпонентног) епоксида дебљине 80 микрона, међупремазом на бази епоксида дебљине 2x80микрона и завршним премазом на бази полиуретана дебљине 40микрона. RAL по избору Инвеститора.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Први премаз се наноси у радионици а остали на градилишту након монтаже конструкције. Приликом заваривања на монтажи Извођач радова је дужан да обнови оштећену АК заштиту. Степеништа су са поцинкованим челич. саћастим
газиштем од ламелица 30x3mm, отвор окца 30x30mm.
	
	
	
	

	
	Ценом обухваћена набавка материјала (основни и допунски), израда конструкције, транспорт, монтажа, АК заштита као и сва потребна средства за рад (скела, аутодизалица итд.).
	
	
	
	

	 
	степениште пос.SТ2
	kg 
	1.673,00
	 
	 

	 
	степениште пос.SТ1
	kg 
	5.049,00
	 
	 

	4,2
	Израда челичне конструкције прелазница (ком.2) од ваљаних профила [120 и L50x50x5 и кутијастих профила 100x60x3, 60x60x3, 40x40x3, 30x30x2, и лимова и плоча у дебљинама 6, и 10mm. Конструкција је у завареној изради
од челика S235=Č0361. Сва конструкција је са АК-заштитом као у претходној тачки. Прелазница је са поцинкованим челич. саћастим газиштем од ламелица 30x3mm, отвор окца 30x30mm. Ценом обухваћена набавка материјала (основни и допунски), израда конструкције, транспорт, монтажа, АК заштита као и сва потребна средства за рад (аутодизалица итд.).
	kg 
	1.387,20
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:                                                                                            
	 

	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ

	5,1
	Набавка и уградња хилти анкера М12 тип HST, за фиксирање челичног степеништа за спољне и унутрашње темеље као и за зид танкване. Обрачун по комаду.
	kom.
	56,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:                                                                                                          
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	ЧЕЛИЧНА СТЕПЕНИШТА ЗА УЛАЗ И ИЗЛАЗ ИЗ ТАНКВАНЕ 

	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	2
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	3
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	4
	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 

	5
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	ЧЕЛИЧНА СТЕПЕНИШТА ЗА УЛАЗ И ИЗЛАЗ ИЗ ТАНКВАНЕ УКУПНО:
	 
	 
	 



	
 

	МЕШАЧКА КУЋИЦА 

	 

	Поз.
	Назив и опис радова
	Ј.М.
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1,1
	Припрема, формирање и организација градилишта.
	пауш.
	 
	 
	 

	1,2
	Геодетска обележавања и снимања.
	пауш.
	 
	 
	 

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	 

	 


	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2,1
	Машински (80%) и ручни (20%) вертикални ископ земље III категорије за тракасте темеље испод зидова објекта и испод подне плоче , са ручном обрадом вертикала и дна темељне јаме. Ископ је до коте +69.750 (терен у паду, највиша кота терена +71.750). Јама се подграђује са једне дуже стране и по потреби са бочних краћих страна. Тло се одлаже на привремену депонију поред јаме ископа, одбацивањем или одвозом ручним колицима на даљину до 10,0m. У цену улази ископ, обрада вертикала и дна, избацивање из јаме и одстрањивање на привремену депонију. Обрачун по m³.
	m3
	95,00
	 
	 

	2,2
	Насипање и набијање земље из ископа око темеља. Враћа се земља без органског и другог отпада (за додатне количине тла користити тло из ископа за резервоаре).
Обрачун по m³.
	m3
	108,0
	 
	 

	2,3
	Насипање и ручно набијање дренажног слоја шљунка испод  подне плоче у хоризонталним слојевима од по
~20,0cm, као и испод бетонских стаза у слојевима од по ~10,0cm  која се простире око објекта на ширини од 100cm.
У цену улази набавка материјала, транспорт,разастирање и набијање слоја шљунка
Обрачун по m³.
	m3
	15,00
	 
	 

	2,4
	Довоз преостале ископане земље камионима са даљине од око 5,0km. У цену улази ручни утовар, транспорт и истовар, са набијањем у слојевима од по 20cm. Обрачун по m³.
	m3
	15,50
	 
	 

	2,5
	Вертикални ископ тла III категорије, машински (80%) и ручно (20%) за темеље Т-G (2.ком.) и Т-H (1.ком.). Темељи су фундирани на дубини -0,45m. Ценом обухваћен ископ, одвоз вишка тла и насипање са набијањем око темеља. Обрачун по m3.
	 
	 
	 
	 

	
	Темељ T-G
	m3
	8,30
	 
	 

	
	Темељ T-H
	m3
	18,30
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 

	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	3,1а
	Израда подлоге од неармираног бетона МB15, d=10,0cm, испод тракастих темеља објекта . У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање бетона и разастирање. Обрачун по m³.
	m3
	2,60
	 
	 

	3,1б
	Израда подлоге од неармираног бетона МB 15, d=5cm испод темеља Т-G и Т-H. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање бетона и разастирање. Обрачун по m³.
	m3
	2,45
	 
	 

	3,2
	Израда подлоге од неармираног бетона МB15, d=5,0cm, испод подне плоче објекта. У цену улази набавк материјала, транспорт, справљање бетона и разастирање. Обрачун по m³.
	m3
	2,80
	 
	 

	3,3
	Бетонирање стопе тракастих темеља пос.ТТ1 објекта димензије стопе b1/d1/h1 = 60/1060/40cm(ком.2), пос.ТТ2 димензије стопе b2/d2/h2 = 60/520/40cm (ком.2), пос.ТТ3 димензије стопе b3/d3/h3 = 60/260/40cm (ком.2), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање, оплата и нега бетона као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	8,90
	 
	 

	3,4
	Бетонирање темељних зидова пос.ТТ1, ТТ2 и ТТ3 објекта, димензија б1/д1/х1 = 20/280/90цм(ком.2), димензије b2/d2/h2 = 20/280/150cm(ком.2), димензије b3/d3/h3 = 20/600/180cm(ком.2), димензије b4/d4/h = 20/980/180cm(ком.2), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање, оплата и нега бетона као исви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	14,10
	 
	 

	3,5
	Бетонирање подне плоче објекта пос.PL1, димензије плоче b1/d1/h1 = 560/980/20cm(ком.1), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање, оплата и нега бетона као и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	11,00
	 
	 

	3,6
	Бетонирање бетонске стазе уз пут, димензије плоче b1/d1/h1 = 100/1225/10cm(ком.1), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање, оплата и нега бетона као исви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	1,50
	 
	 

	3,7
	Бетонирање вертикалних серклажа пос.S1 , димензије серклажа b1/d1/h1 = 20/20/240cm (ком.10), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	1,00
	 
	 

	3,8
	Бетонирање хоризонталних серклажа по ободу таванице пос.GR1 и GR2, димензије серклажа b1/d1/h1 =20/20/1020cm (ком.2), димензије серклажа b2/d2/h2 =20/20/560cm (ком.4), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	1,70
	 
	 

	3,9
	Бетонирање таваничне плоче објекта пос PL2, димензије плоче b1/d1/h1 = 560/980/18cm (ком.1), бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по m³.
	m3
	9,90
	 
	 

	3,10
	Бетонирање темеља Т-G и Т-H, бетоном МB30. У цену улази набавка материјала, транспорт, справљање, уграђивање и нега бетона, као и потребна оплата и сви потребни атести о квалитету.
Обрачун по m³.
	 
	 
	 
	 

	
	за темељ T-H
	
	 
	m3
	22,20
	 
	 

	
	за темељ T-G
	 
	 
	m3
	8,10
	 
	 

	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:                                                                                                   
	 

	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

	4,1
	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа арматуре за тракасте темеље, вертикалне и хоризонталне серклаже, надвратне и надпрозорне греде и подну и таваничну плочу објекта. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по килограму.
	 
	 
	 
	 

	
	за мешачку кућицу - арматура B500
	kg
	4044,00
	 
	 

	
	темељ Т-H - арматура B500
	kg
	728,10
	 
	 

	
	темељ Т-G - арматура B500
	kg
	751,70
	 
	 

	
	темељ Т-H - мрежа МАG 500/560
	kg
	961,00
	 
	 

	
	темељ Т-G - мрежа МАG 500/560
	kg
	519,00
	 
	 

	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:                                                                                                   
	 

	 

	5
	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

	5,1
	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт, АК заштита на бази алкида (2 основна+2 покривна премаза, укупне дебљине 80 микрона, са претходним чишћењем до SА 2,50), и монтажа челичних ослонаца цеви уз темеље Т-G и Т-H, од челика S235. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg намонтиране и заштићене конструкције.
	 
	 
	 
	 

	
	Челична конструкција уз Т-H
	kg
	2.889,00
	 
	 

	
	Челична конструкција уз T-G
	kg
	1.733,60
	 
	 

	5,2
	Набавка материјала, радионичка израда, транспорт, АК заштита на бази алкида (2 основна+2 покривна премаза, укупне дебљине 80 микрона, са претходним чишћењем до SА 2,50), и монтажа челичних елемената кровне конструкције,као и протурних цеви, од челика S235. Ценом обухваћени и сви потребни атести о квалитету. Обрачун по kg намонтиране и заштићене конструкције.
	kg
	1.396,00
	 
	 

	УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:                                                                                          
	 

	 

	6
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

	6,1
	Зидање зидова дебљине од 20 cm од гас-бетонских блокова (запреминске тежине до 700kg/m3) у цем.лепку дебљине 3mm. Обрачунава се и плаћа по m2. У цену улази и израда скеле.
	m2
	88,00
	 
	 

	6,2
	Набавка материјала,транспорт и малтерисање унутрашњих страна фасадних зидова и плафона кречним малтером, у два слоја. Површине претходно испрскати цементним млеком са "1". Материјал за први слој припремити у размери 1:3:9 и нанети у дебљини до 1 cm. Други слој припремити с просејаним материјалом у размери 1:3:9,фино пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине неговати уз повремено квашење да не дође до прегоревања и пуцања. Обрачунава се и плаћа по m2 омалтерисане површине према датом опису.
	m2
	131,88
	 
	 

	6,3
	Набавка материјала,транспорт и малтерисање спољних страна фасадних зидова пластичним малтером 2.0 cm дебљине. Обрачунава се и плаћа по m2 омалтерисане површине према датом опису.
	m2
	122,00
	 
	 

	УКУПНО ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:                                                                                           
	 

	 

	7
	БРАВАРСКИ  РАДОВИ

	7,1
	Израда и уградња једнокрилних улазних фасадних врата на објекту ,димензија 100x212cm. Конструкција врата и крила врата су челични кутијасти профили 40/40мм. Крила врата су обострано обложени равним челичним лимом д=1,0mm, са испуном од негоривог материјала. Врата су завршно бојена ватроотпорном бојом за метал, у свему према упутвусту произвођача. Тражена ватроотпорност врата је 60 мин. Извођач је дужан да достави атест о траженој ватроотпорности, након уградње врата. Оков одговарајући за овакав тип врата: шарке, цилиндар брава са три кључа и кваке са шилтовима. Врата снабдети механизмом за самозатварање.
	ком.
	1,00
	 
	 

	7,2
	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних олука, полукружног профила, радијуса од 125mm, од пластифицираног челичног лима, дебљине 0,65mm,у боји RAL 9006. У цену улази и сав прибор за причвршћивање. Обрачунава се и плаћа по м1 постављених олука.
	m
	11,30
	 
	 

	7,3
	Набавка материјала, израда и монтажа вертикалних олука, кружног профила, радијуса од 100mm,од пластифицираног челичног лима, дебљине 0,65mm, у боји RAL 5017. У цену улази и сав прибор за причвршћивање.
Обрачунава се и плаћа по m1 постављених олука.
	m
	3,50
	 
	 

	УКУПНО БРАВАРСКИ  РАДОВИ:                                                                                                               
	 

	 


	8
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	8,1
	Набавка материјала и двоструко глетовање малтерисаних зидова и плафона,као и двоструко бојење истих дисперзивном бојом у светлом тону,по избору.  
	m2
	131,88
	 
	 

	8,2
	Набавка материјала и фарбање фасадном бојом типа бавалит или сл..
	m2
	128,60
	 
	 

	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ:                                                                       
	 

	 

	9
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

	9,1
	Покривање крова објекта профилисаним поцинк.трапезастим челичним лимом TR LTP45 дебљине 0.5 mm. У цену су урачунати фазонски комади за опшивање крова. У цену улази и сав прибор за причвршћивање. Обрачунава се и плаћа по m2 покривеног крова (површина увећана за 10% због преклопа). 
	m2
	83,50
	 
	 

	УКУПНО ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ:                                                                                 
	 

	 

	10
	РАЗНИ РАДОВИ

	10,1
	Црпљење воде приликом ископа земље и израде темеља мешачке кућице коришћењем иглофилтерског постројења. Обрачун паушално.
	пауш.
	 
	 
	 

	10,2
	Чишћење радног простора, уклањање елемената градилишта и довођење у првобитно стање.
	пауш.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10,3
	Одвоз преосталог материјала камионом на даљину око 5 km. У цену улази ручни утовар, транспорт и истовар.
  
	камион
	3,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАЗНИ  РАДОВИ:                                                                                                                         
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕШАЧКА КУЋИЦА

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	3
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	4
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	5
	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 

	6
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	7
	БРАВАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	8
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	9
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	10
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	МЕШАЧКА КУЋИЦА  укупно:
	 
	 
	 



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р21
	 
	 
	 

	2
	ТЕМЕЉИ РЕЗЕРВОАРА Р22
	 
	 
	 

	3
	ТАНКВАНЕ РЕЗЕРВОАРА
	 
	 
	 

	4
	ЧЕЛИЧНА СТЕПЕНИШТА
	 
	 
	 

	5
	МЕШАЧКА КУЋИЦА 
	 
	 
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА укупно:
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