ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, СА СВЕЧАНОМ (ВИШЕНАМЕНСКОМ) САЛОМ ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ У КРАЉЕВУ


I  ОПШТИ ПОДАЦИ:

НАРУЧИЛАЦ:	ГрадКраљево, ТргЈованаСарића 1,Краљево

ОБЈЕКАТ:	Фискултурна сала, са свечаном (вишенаменском) салом, 
	у склопу Гимназије у Краљеву 

ТИПОБЈЕКТА:	Спортскедворане

КАТЕГОРИЈАОБЈЕКТА:	''В''

КЛАСИФИКАЦИОНАОЗНАКА:	126500 – Зградеспортовекојисеодржају узатвореном
простору

ЛОКАЦИЈА:	к.п.бр.3351/1 KOКраљево, Доситејева 44,Краљево

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ ОБЈЕКТУ И ПАРЦЕЛИ :
Површинапредметнепарцеле:                    25999,00m² 
ПланиранаБрутоповршинадоградње:         ~1400m2
Спратност постојећег објекта:		П+3
Планиранаспратностобјекта:                          Пр


II  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Сврха и циљ овог Пројектног задатка је да се ближе дефинишу технички услови које треба да испуни техничка документација за доградњуфискултурне сале са свечаном (вишенаменском) салом, објекта Гимназије у улици Доситејева 44 у Краљеву,  како би се једнозначно и квалитетно извели сви неопходни радови на доградњи фискултурне сале са свечаном (вишенаменском) салом, набавила квалитетна опрема и инсталације и обезбедила прописна функција објекта.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019),  Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018), Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015),Правилнико условимазаобављањеспортскихделатности"Службенигласник РС", број 63 од 19. јула 2013.као и осталим важећим законским и подзаконским актима (Правилницима, Уредбама, Упутствима идр.) који се тичу израде пројектно-техничке документације за предметни објекат.

III  ОСНОВ ИЗРАДЕ:

-	Пројектни задатак
-	Информација о локацији
-	Пројектанско снимање објекта на терену 
-	Катастарско-топографски план 
-	Постојећи пројекат



IV  ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:

Предмет пројектовања је израда:
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА ДОГРАДЊИ  ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ  ГРАДА КРАЉЕВА

Ради постизања бољих услова извођења наставе у Гимназији у Краљеву, потребно је доградити објекат Фискултурне сале, са свечаном (вишенаменском) салом, у склопу Гимназије у Краљеву, као и реконструкцију и адаптацију постојеће фискултурне сале.
На захтев инвеститора и крајњег корисника реконструкција и адаптација постојеће фискултурне сале неће бити предмет овог пројекта, из разлога повећења обима саме инвестиције. Реконструкција и адаптација постојеће фискултурне сале ће се планирати у оквиру будуће адаптације и реконструкције целог објекта школе, а када се створе услови за то.
[bookmark: _GoBack]
У складу са постојећоморганизационом структуром постојећег објекта потребно је доградити анекс објекта који садржи салу за одржавање часова физичког васпитања (са могућношћу тренинга и играњеутакмицаодбојке и кошарке, са потребним пратећим садржајима – свлачионице са мокрим чворовима, просторијом за наставнике, просторијом за реквизите, одржавање и три реда трибина) и бишенаменску салу за 200 особа са потребним пратећим садржајем ( комуникације, тоалети).

У те сврхе потребно је израдити Идејно решење (ИДР)са 3Д приказом, а након усвајања од стране Наручиоца и добијања локацијских услова израдити Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ), са следећим садржајем:


ПОТРЕБНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

У оквиру техничке документације израдити: 

1. КТП-катастарско топографски план

2. Идејно решење (ИДР), које садржи:

0 – ГЛАВНАСВЕСКА;
1 – ПРОЈЕКАТАРХИТЕКТУРЕ;

3. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), који садржи:

1. Извод из пројекта
2. 0 – ГЛАВНАСВЕСКА
3. 1 – ПРОЈЕКАТАРХИТЕКТУРЕ
4. 2 – ПРОЈЕКАТКОНСТРУКЦИЈЕ
5. 3/1. – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХИНСТАЛАЦИЈА
6. 4/1. – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХИНСТАЛАЦИЈА
7. 4/2. – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХИНСТАЛАЦИЈА-ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН И СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
8. 5/1. – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХИНСТАЛАЦИЈА
9. 5/2. – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХИНСТАЛАЦИЈА-СИСТЕМИ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 
10. 6/1. – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА, КЛИМАТИЗАЦИЈА
11. 9 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА 
12. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ;
13. ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;
14. ЕЛАБОРАТ О ГЕОМЕХАНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

4. Пројекат за извођење (ПЗИ), који садржи:

1. 0 – ГЛАВНАСВЕСКА
2. 1 – ПРОЈЕКАТАРХИТЕКТУРЕ
3. 2 – ПРОЈЕКАТКОНСТРУКЦИЈЕ
4. 3/1. – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХИНСТАЛАЦИЈА
5. 4/1. – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХИНСТАЛАЦИЈА
6. 4/2. – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХИНСТАЛАЦИЈА-ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН И СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
7. 5/1. – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХИНСТАЛАЦИЈА
8. 5/2. – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХИНСТАЛАЦИЈА-СИСТЕМИ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 
9. 6/1. – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈАКЛИМАТИЗАЦИЈА
10. 9 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА 
11. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.



V СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

Инвеститор ће обезбедити стручну Техничку контролу која ће пратити реализацију пројекта у току свих фаза израде пројектно-техничке документације. Одговорни пројектанти свих фаза у обавези су да изврше увид у стање објекта који је предмет обраде ради сагледавања постојећег стања, обима захвата интервенција и израде адекватног техничког решења. 
За предметни објекат Инвеститор  поседује пројектно-техничку документацију коју ће доставити главном пројектанту, те је обавеза Пројектанта да сагледа постојећу документацију,  изврши детаљно пројектанско снимање свих објеката и изради елаборат постојећег стања са графичким,  текстуалним, нумеричким и фото прилозима неопходним за сагледавање тренутног стања, који ће бити саставни део  пројеката.
Након сагледавања постојећег стања, прикупљање неопходне документације и спроведених снимања, Пројектант израђује Идејно решење (ИДР)са 3Д приказом, којим ће дефинисати концепцију свих пројектних фаза и доставити све неопходне податке за потребе обезбеђивања локацијских услова од имаоца јавних овлашћења. На достављено Идејно решење, Инвеститор и Техничка контрола дају своје мишљење, и сагласност и/или примедбе, које ће бити услов за реализацију Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.
Након исходовања Локацијских услова, приступа се изради Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за исходовање Решења о грађевинској дозоли и Пројекта за извођење (ПЗИ) који ће бити подлога за обезбеђење финансијских средстава за извођење радова.
Коначну верзију техничке документације за исходовање позитивне оцене Техничке контроле Пројектант је обавезан да достави у отвореним форматима датотека, и то:
· комплетну графичку документацију (основе, пресеке, детаље, изометријске приказе и сл.) у .
dwgформату датотеке;
· комплетну текстуалну документацију (насловне стране главне свеске и свезака пројеката, техничке описе, упутства извођачу и сл.) у .доц формату датотеке;
· комплетну нумеричку докумнетацију (предмер и предрачун за сваки пројекат појединачно, прорачуне потрошње, прорачуне пада напона, притиска и сл.) у .xls формату датотеке.

Током израде пројектне документације, пројектант је обавезан да сарађује са Техничком контролом у циљу усаглашавања пројектних решења и евентуалних потреба за фазним извођењем појединих радова.

Пројектант је дужан да изради све текстуалне, графичке и нумеричке прилоге на нивоу Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење, на основу овог Пројектног задатка, захтева Наручиоца, Техничке контроле и претходно исходованих Локацијских услова за део објеката који се дограђује.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:

Ради постизања бољих услова извођења наставе у Гимназији у Краљеву, потребно је доградити објекат Фискултурне сале, са свечаном (вишенаменском) салом, у склопу Гимназије у Краљеву.
У складу са постојећом организационом структуром постојећег објекта потребно је доградити анекс објекта који садржи салу за одржавање часова физичког васпитања (са могућношћу тренинга и играњеутакмицаодбојке и кошарке, са потребним пратећим садржајима – свлачионице са мокрим чворовима, просторијом за наставнике, просторијом за реквизите, одржавање и три реда трибина) и вишенаменску салу за 200 особа са потребним пратећим садржајем ( комуникације, тоалети).


ПОЛОЖАЈ  И ФУНКЦИЈА: 

Постојећи објекат Гимназије, налази се на к.п.бр. 3351/1 KO Краљево. Прилаз парцели је са северне стране, из Улице Доситејеве. Главни улаз у школу је са западе стране. Са источне стране пројектован је споредни улаз, који дуго времена није у функцији, па се предвиђа да се искористи за топлу везу са новопланираним објектом.
Изградња новог објекта, планирана је паралелно са постојећим објектом школе, са његове источне стране, тако што би се северни део објекта искористио за вишенаменску салу, а јужни део објекта, за фискултурну салу. Оба дела објекта, осим топле везе са школом, треба да имају и посебне улазе, за коришћење објеката ван школског времена.
У оквиру пројекта, решити партерно уређење испред и између објеката и решити паркирање.
Потребно је предвидети и посебан колски улаз уз источну границу парцеле, као и неопходне пешачке прилазе планираном објекту како би се омогућило коришћење објекта сале независно од школе.
Приликом пројектовања водити рачуна о удаљењу новопројектованог објекта од постојећег објекта школе како би се обезбедила потребна осветљеност постојећих учионица на првом спрату школе. 

АРХИТЕКТУРА:

Постојећи објекат Гимназије садржи простор фискултурне сале, који користе ученици и Гимназије и Економске школе, а који не задовољава потребе одржавања спортских активности ученика у затвореном простору.
Нова фискултурна сала треба топлом везом да буде повезана са постојећим објектом Гимназије као и да има посебан спољни улаз. Од садржаја, у оквиру сале предвидети: терен за одбојку и кошарку потребних димензија, светле висине минимално 7метара, са пратећим садржајима: свлационицама и тоалетима за ученике и ученице, са улазом из свлачионица на терен,просторију за професоре физичког, са мокрим чвором, просторију за реквизите, три реда трибина и место за записнички сто.
Вишенаменску салу димензионисати за 200 особа, са потребним комуникацијама, претпростором и тоалетима за кориснике, минималне светле висине 4 метара.Салу пројектовати тако да омогући одржавање састанака, прослава као и културно уметничког програма.


КОНСТРУКЦИЈА:

Објекат темељити на армирано-бетенским темељима, а конструкцију пројектовати тако да задовољи потребу за великим распонима, коју захтева фискултурна сала и вишенаменска сала. При пројектовању, узети у обзир и једноставност извођења. Објекат се налази у области VIII степена МЦС. 

Пре пројектовања конструкције израдити Елаборат геомеханичких испитивања, на основу којег ће се израдити пројекат конструкције.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

При пројектовању предвидети уградњу савремених и висококвалитетних материјала. При пројектовању водити рачуна да се савремени изглед новог објекта уклопи са постојећимобјектом пројектованом у духу модерне архитектуре. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

За потребе оптималног финкционисања фискултурне и вишенаменске сале, објекат опремити свим потребним инсталацијама:
-инсталацијама воде и канализације;
-електроинсталацијама;
-телекомуникационим и сигналним инсталацијама;
-инсталацијама за дојаву пожара;
-инсталацијама грејања, хлађења и вентилације;

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:

Израдити Елаборатзаштитеодпожара(у ПГД-у) и Пројекат заштите од пожара (у ПЗИ-у) према функционалном, архитектонском решењу и предвидетизаштитуодпожара, у свемупремаважећимтехничким и технолошкимзахтевима, стандардима и прописимазаовуврстуобјеката. Дефинисатиосновнеевакуационепутеве и зоне.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

Какобиновопројектованиобјекатиспуниоосновнезахтевеекономичногкоришћењаенергије и очувањатоплоте,изабратитермичкиомотачобјекта, инсталацијегрејања, вентилације, осветљења и припреметопле воде, у складусазахтевимаЕлаборатаенергетскеефикасности,у циљусмањењапотрошњеенергијетокомизвођења, употребе и одржавањаобјекта.
ЕлаборатенергетскеефикасностиизрадитипремаПравилнику о енергетскојефикасностизграда („Сл. ГласникРС“, бр. 61/11).


VI  ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ:

Припројектовањукориститиважећепрописе, правилнике и стандардезаовуврстуобјеката. Задефинисањепојединихелеменатапројекта, закојенисупрописанитехничкинормативи у нашимтехничкимпрописима и стандардима, каониусловимадатим у пројектномзадатку, препоручујесекоришћењетехничкихуслова и нормативадатихизиностранихпрописа, узпредходнусагласностТехничкеконтроле. 
Пројектно-техничкудокументацијуизрадити у складусаважећомзаконскомрегулативом, техничким и технолошкимзахтевима, мерамазаштитеодпожара, стандардимаприступачности и свимосталимстандардима и прописимазаовуврстуобјекта, радиверификацијеТехничкеконтролеНаручиоца. 
Пројекатјепотребнојеизрадити у складуса:
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019),  
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018), 
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. ГласникРС“, бр. 61/2011), 
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015),  као и осталим законима и подзаконским актима (Правилницима, Уредбама, Упутствима идр.) који се тичу израде пројектно-техничке документације за предметне објекате.


VII РОК ИЗРАДЕ:
Рокзаизрадупројектно-техничкедокументацијејемаксимално90 данаодданапотписивањаУговора. 
ВремепотребнонадлежнојјединицилокалнесамоуправезаиздавањеЛокацијскихуслова, Решења о одобрењузаизвођењерадова и Решења о грађевинскојдозволинеулази у рокзаизрадупројектно-техничкедокументације. 
Уговортрајесведоконачногизвршењапредметнихуслуга, односносведокИзвршилацнепредаНаручиоцупројектно-техничкудокументацијуузсачињавањеЗаписника о примопредаји.


VIII ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ:
У цијуизрадепројектнедокументације, обавезајеНаручиоцада о свомтрошкуприбависвунеопходнудокументацијупотребнузаизрадуисте, и тонарочито: 
-	Постојећи пројекат
-	Локацијски услови

Извршилацједужандасарађујесасвимнадлежниминституцијама у циљуприбављањасагласностинапројектнудокументацију и прибављања Локацијских услова иГрађевинске дозволе (наосновуЗакона о планирању и изградњи), такође и да води предмет у име нарушиоца, на основу сагласности, у систему обједињене процедуре.

Током израде овог пројекта Понуђач мора да сарађује са Наручиоцем. Сарадња са Наручиоцем се предвиђа као константна комуникација са радном групом именованом од стране Наручиоца, коју ће чинити лица, стручна и компетентна за ову врсту пројектовања. Комуникација се предвиђа кроз личну и електронску размену података и информација. 
Након израде идејног решења Понуђач је дужан да исти преда Наручиоцу ради добијања сагласности. Након добијања сагласности од стране НаручиоцаПонуђач ће идејно решење предати надлежном органу ради прибављања локацијских услова.
Након израде пројекта за грађевинску дозволу Понуђач је дужан да исти преда техничкој контроли ради контроле усклађености са Идејним решењем и Локацијским условима. Наручилац је дужан да се изјасни о достављеном Пројекту за грађевинску дозволу у писаној форми, у року који одреди Наручилац, а који не може бити дужи од 10 календарских дана. 
Рок за вршење услугеспољно – техничке контроле биће одређен у посебном уговору између Наруциоца и вршиоца спољно – техничке контроле, а који не може бити дужи од 20 календарских дана. Након што вршилац спољно – техничке контроле, достави позитиван извештај, Понуђачће Пројекат заграђевинску дозволу, заједно са извештајем спољно–техничке контроле, предати надлежном органу ради прибављања грађевинске дозволе за грађење објекта. Уколико се утвди
неопходност исправке или допуне Пројекта за грађевинску дозволу током активности од странеНаручиоца (разматрање усаглашености овог Пројекта са Идејним решењем од стране раднегрупе, вршења спољно – техничке контроле и поступка прибављања грађевинске дозволе) исти ће бити достављен Понуђачу са јасно наведеним недостацима, у писаном облику, а које је Понуђач дужан даусвоји и по истима поступи. Исправка или допуна Пројекта за грађевинску дозволу, улази у рок за израду овог Пројекта датог од стране Понуђача. Пројекат за грађевинску дозволу, се сматра усвојеним, од стране Наруциоца, добијањем грађевинске дозволе.
Разматрање Пројекта за грађевинску дозволу, вршење услуге спољно – техничке контроле и прибављање грађевинске дозволе су активности које спроводи Наручилац, за шта је потребно одређено време, које не улази у рок за израдудат од стране Понуђача. Рок за ове активности Наручиоцарачуна се од дана пријема овог Пројекта до дана добијања грађевинске дозволе.

Пројекат за извђођење – Рок за ову фазу почиње да тече од дана пријема грађевинске дозволе од стране Понуђача. У овом року Понуђач је дужан да изради Пројекат за извођење у складу са са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, а који треба да буде израђен на основу пројекта за грађевинску дозволу, и који треба да садржи детаљна техничка решења презентована кроз текстуалну, нумеричку и графичку документацију. Пројекат за извођење се након израде предаје Наручиоцу, који га прослеђује именованој стручној радној групи, ради контроле обезбеђености правилне реализације пројектантског концепта објекта и Пројектом представљених детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова. Након ове контроле, именована радна група једужна да се о томе писано изјасни, и изјашњење достави и Наручиоцу и Понуђачу. Уколико је радна група навела недостатке, понуђач је дужан да исте отклони. Отклањање недостатака од стране Понуђаца је саставни део рока за ову фазу, датог од стране Понуђача.


ОбавезајеПонуђача и припремасвихпотребнихпратећихдописазаприбављањегоренаведенихдокумената, докјеплаћањетакси и другихнакнадазаистеобавезаНаручиоца.
Понуђач ћепројектнудокументацијудоставитиНаручиоцунаследећиначин:
-	у аналогнојформиодштампанунапапиру, спаковану и повезану у свеске и оверенуодстранеодговорнихпројектаната, главногпројектанта и овлашћеноглицапројектнеогранизацијесве у комплету у 3 (три) примерка
-	у дигиталнојформи (наначин и у форматудефинисанимПравилником о садржини, начину и поступкуизраде и начинвршењаконтролетехничкедокументацијепремакласи и намениобјекатакао и Техничкимупутством о форматимаелектронскихдокуменататехничкедокументације и достављањукрозсистем ЦЕОП):  сачувануу .пдфформатудатотеке, гарфичку документацију у dwgили dwf формату, спакованупојединачнозасвакипројекат и снимљенунатрајнимедиј (ЦД/ДВД дриве) - све у комплету у 3 (три) примерка.


У Краљеву,
март 2022. године
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