




Општина Сечањ, јавна набавка у отвореном поступку- Услуга израде пројекта за реконструкцију и уређење трга у централној зони насеља Сечањ бр. 08/2025


Пројектни задатак за израду Пројеката за реконструкцију и уређење трга у централној зони насеља Сечањ, на углу улице Вожда Карађорђа и 
Партизански пут

          

Идејним пројектом предвидети пројекат партерног уређења и то:
· Пројекат архитектуре;
· Пројекат водвода и канализације без пројекта прикључка на водовод и канализацију (пројекти прикључака се раде, ако постоје услови локалног комуналног предузећа);
· Пројекат електричног осветљења без пројекта прикључка (пројекат прикључака се ради, ако постоје услови локалног огранка ЕПС-а или управљача јавним осветљењем);
· Пројекат мобилијара;
· Пројекат фонтане;

	        Комплетна разрада идејног пројекта треба бити на нивоу пројекта за извођење. 

	        ПРИБАВЉАЊЕ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКОВАЊЕ

[bookmark: _xe851snbrpkn]        За пројектовање партерног уређења трга/централне зоне у Сечњу, на углу улице Вожда Карађорђа и Партизански пут, Општина Сечањ ће обезбедити КТП са прецизним висинсим котама и преклопљеним планом парцела, са свим постојећим објектима и растињем.
Gеотехнички услови реконструкције
Извршити детаљан визуелни преглед стања свих конструктивних делова и спољашних површина. Извршити теренска и лабораторијска испитивања постојећих конструкција и тла ради тачног утврђивања стања постојеће конструкције и добијања неопходних података за израду пројектне документације.
Ради добијања неопходних података за израду пројектне документације неопходне су  следеће врсте испитивања:
· Узимање узорака тла  СРПС. У.Б1.010;
· Одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
· Одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
· Одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
· Одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
· Одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
· Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС.У.Б1.043 или АСТМ Д 4429-09а
· Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС У.Б1.040
· Одређивање површинске влаге у ситнозрном агрегату АСТМ Ц70-20:2020
· Лабораторијско дређивање калифорнијског индекса носивости СРПС У.Б1.042
· Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја СРПС У.Б1.024
· Идентификација и класификација тла
· Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09
· Одређивање утицајне вредности (ИВ) тла АСТМ Д5874-16:2016
· Одређивање смичуће чврстоће крилном сондом  у засићеном ситнозрном тлу АСТМ Д2573/Д2573М-18:2018
· Одређивање притисне чврстоће тла СРПС У.Б.030
· Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
· Одређивање динамичког модула методом ултразвука СРПС ЕН 12504-4
· Испитивање бетонских конструкција — Део 2: Испитивање без разарања — Одређивање величине одскока СРПС ЕН 12504-2:2014 
· Профоскоп за детекцију положаја, дубине и пречника арматуре БС 1881-204:1988






