ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,  РОК ИСПОРУКЕ
ЈН бр. 9/26 добра - Набавка украсних, светлећих, декоративних елемената за поставку у простору и на објектима

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

· 2D Звездана завеса - Декоративна структура се састоји од 2D мотива раскрснице са линеарним елементима и централно постављеним осветљеним астероидом.
Гирланда раскрснице је украшена мини LED светлом напона 230V, LED цревом напона
230V и хладно белим кинетичким ужетом напона 24V. Због своје поставке у спољашњем јавном окружењу, декоративна структура мора бити пројектована да издржи неповољне временске услове, укључујући кишу, влажност, снег и прашину.
Степен заштите  IP67–IP68; 
Димензије: висина: 3,30 м ± 10%, дужина:15,00 ± 10%, радни напон:230V и 24V, снага: 440W± 10%;
Количина: 25 комада
·  3D Лопте на постољу - Декоративна фигура се састоји од: 
 3D лопти величине 50cm ± 10%, 70cm ± 10% и 90cm ± 10%. Доња плоча  је пречника
 5m ± 10%.
             Димензија целе фигуре: висина: 8,00m ± 10%, дужина: 5,00m ± 10%, ширина: 5,00 m ± 10%
  LED мини светла: топло бела и хладно бела боја, напон: 24V, напајање:  24V/230V DC/AC
            Снага: 800 W ± 10%
  Укупан бр. LED диода:15500 ±  10%
  IP заштита: структура IP 68, утикач IP44
  Материјал: Алуминијум
  Количина: 2 комада
· 3D Звездана капија са зрацима - Декоративна конструкција за постављање на под састоји се од композиције у облику капије са великом централном звездом као главним елементом дизајна. Са десне и леве стране конструкције, дуж њене дужине протежу се декоративни закривљени светлосни линеарни елементи, обогаћени мотивима у облику звезде. 
 Мотив је осветљен помоћу „kinetic rope light” (светлећег црева са ефектом кретања), LED         светлећих црева и LED мини-лампица (све на 24 V)
Димензије: висина: 4,2 m ± 10%, дужина: 18,00 m ± 10%, Ширина: 0,60 m ± 10%, Радни      напон: 24 V, снага: 670 W ± 10%
 Количина: 1 комад
· 2D капија 2027- Декоративна конструкција са натписом која се поставља на под и формира број „2027”, при чему је цифра „0” дизајнирана као централни конструктивни елемент композиције и има улогу мотива капије.
           Мотив је осветљен помоћу кинетичког светлосног црева
           (24 V), LED светлосног црева (24V) и мини LED лампица (24V)
           Димензије: висина: 3,20 m± 10%, дужина: 11,00 m ± 10%, радни напон: 24V, снага:
 90 W ± 10%;
 Количина: 1 комад
· 3D Светлећи анђели - Декоративна конструкција  која се поставља на под са LED мини диодама и прозирном pvc мрежом
           Димензије: висина: 4,20m ± 10%, дужина: 2,50m ± 10%, ширина: 2,50m ± 10%
           Напон: 24V
           IP степен заштите: IP68 структура, IP44 утикач
           Конструкциони материјали: Алуминијум за главну конструкцију и гвожђе за доњу плочу;
           Количина: 6 комада
· 2D Светлећи фењер - Кружни 2D мотив украшен LED светлећим цревом (напон 230V). Унутар кружне форме архитрава, структура садржи контуру која укључује декоративне угаоне елементе различитих величина, чиме се формира структурирана орнаментална композиција. Димензије: висина: 1,30 m ± 10%, дужина: 1,40 ± 10% m, радни напон: 230V, снага: 25W ± 10%;
Количина: 82 комада
· 2D Звездани крак - Дводимензионални (2D) мотив стуба који садржи централну звезду и декоративне линеарне елементе. Мотив је украшен LED мини-лампицама (230V), LED светлећим цревом (230V) и LED кинетичким светлећим цревима (24 V), чиме се постиже динамичан светлосни ефекат погодан за спољашње архитектонско и празнично осветљење. Мора бити пројектована тако да издржи неповољне временске услове, укључујући кишу, влагу, снег и прашину.
 Димензије: висина: 3,70m ± 10%, дужина: 1,4m ± 10%
Укупан број LED диода: 1140 LED ± 10%
Снага: 90W ± 10%
IP степен заштите: IP68 структура, IP44 утикач
 Главни материјали за конструкцију:Направљено у комбинацији рециклиране пластике   (дизајн) и алуминијума (рам и главни носачи);
Количина: 59 комада
· 3D Светлећа фонтана -  унутрашњи прстен плато 
Подностојећи (3D) декоративни мотив који се састоји од осветљених линија и звезде на врху. Мотив је осветљен 24V LED светлима од ужета и LED мини светлима
Димензије:  висина: 4,00 m ± 10%, дужина: 1,70 m ± 10%, ширина: 1,70 m ± 10%, радни напон: 24V, снага: 120W ± 10%;
          Количина: 10 комада
· 2D Златне звездице - Декоративна структура треба да се састоји од седам (7) осветљених звезда. Гирланда раскрснице улице је украшена мини LED светлима, LED светлећим цревима и кинетичким LED светлима од 24 V.
 Димензије:  висина: 1,5m ± 10%, дужина: 11,00 m ± 10%, радни напон: 230V и 24V, снага: 180 W± 10%;
Количина: 53 комада 
· 3D Светлећа лопта с машном - Декоративна конструкција  која се поставља на сајлу са
            LED мини диодама,светлећим LED цревом и PVC гирландом златне и црвене боје
            Димензије: висина: 1,60m ± 10%, дужина: 1,30m ± 10%, ширина: 1,30m ± 10%
Укупан број LED диода:1200 LED диода, напон: 230V
Снага: 70W±10%
IP степен: IP68 мотив, IP44 утикач
Количина: 30 комада
· 3D Светлећа лопта с машном - Декоративна конструкција  која се поставља на сајлу са
            LED мини диодама, светлећим LED цревом и PVC гирландом златне и црвене боје
            Димензије: висина: 1,10m ± 10%, дужина: 1,0m ± 10%, ширина: 1,0m ± 10%
Укупан број LED диода:9000 LED диода, напон: 230V
Снага: 50W±10%
IP степен: IP68 мотив, IP44 утикач
Количина: 30 комада
· 2D Светлећи лампиони - 2D мотив стуба украшен са два елемента и светлећим линијама. Мотив је осветљен помоћу LED светлећих црева (230 V), LED мини-лампица (230 V) и кинетичког LED светлећег црева (24 V) са могућношћу избора нијанси боја.
Димензије:  висина: 2,00m ± 10%, дужина: 0,70m ± 10%, радни напон: 230V и 24V, снага: 20 W± 10%;
Количина: 16 комада
· 2D Светлећи грб тробојка - 2D мотив стуба украшен  помоћу LED светлећих црева
           (230 V), LED мини-лампица (230 V)
          Димензије: висина: 3,70m ±  10% дужина:1,20m ± 10%
          LED цеви за снежне падавине: 3 kom од по 100cm ± 10%
          Укупан број LED диода: 1500 LED ± 10%
          Напон: 230V
          Снага: 70W  ± 10%
          IP заштита: IP68 структура, IP44 утикач
Главни материјали за конструкцију: Комбинација рециклиране пластике (дизајн) и    алуминијума (рам и главни носачи);
          Количина: 9 комада
· 2D Светлећи лампиони на лири -2D мотив стуба украшен  помоћу LED светлећих црева
           (230 V), LED mini-lampica (230 V)
           Димензије: висина:1,00 m ±10% D=1,50m ±10%
           Укупан број LED диода: 300 LED ± 10%
           Снага: 15W ± 10%
           IP степен: IP68 структура, IP44 утикач
          Лиценца: CE sertifikat
          Главни материјали за конструкцију:
          Комбинација рециклиране пластике (дизајн) и алуминијума (рам и главни носачи)
          Количина: 13 комада
· Светлеће завесе - Инсталација се састоји од: светлеће завесе дужине: 2m ± 10% висине:10m±10% (x 4 kom), светлеће леденице дужине: 7m ± 10% висина:1,50m ± 10% (x 2 kom), светлећа леденице дужине 12m ±10%, висине 1,50m ±10%(x 3 kom) 
            Укупан број LED диода:  9000 LED диода 
            Напон: 230V
            Снага:650W ±10%
            IP степен: IP67 светла, IP44 утикач
            Кабл: гума, бела боја;
            Количина: 1 комад
· Светлеће завесе - Инсталација се састоји од: светлеће завесе дужине: 2m ± 10% висине: 6m ± 10% (x 4 kom), светлеће завесе дужине: 2m ± 10% висине: 12m ± 10% (x 2 kom), светлеће леденице дужине 50m ±10%, висине 1,50m ±10%(x 1 kom), светлеће леденице дужине: 5m ± 10% висине:1,50m ± 10% (x 1 kom),  
            Укупан број LED диода:  12000 LED диода 
            Напон: 230V
            Снага: 900W ±10%
            IP степен: IP67 светла, IP44 утикач
            Кабл: гума, бела боја;
            Количина: 1 комад
· 2D Светлећа декоративна машна -2D Мотив украшен  помоћу LED светлећих црева
           (230 V), LED мини-лампица (230 V), декоративним PVC гирландом
           Димензије: МАШНА: висина: 4,00m ± 10%, дужина: 4,00m ±10%
ТРАКА направљена у оквирима: висина:1,60m ± 10%, дужина: 2,1 0m ± 10% (65 frejmova)   висина: 1,60m±10%, дужина:1,00m ± 10%(1 frejm)
          Укупан број LED dioda: 40000 LED диода ± 10%
          Снага: 2900W ± 10%
          IP заштита: IP68 мотив, IP44 утикач
          Лиценца: CE сертификат
          Конструкција: Алуминијум;
          Количина: 1 комад
· 3D Светлећа декоративна машна- украшена  помоћу LED светлећих црева (230V), LED мини-лампица (230 V), декоративним PVC гирландом
           Димензије: МАШНА: висина:4,00m ± 10%, дужина: 5,50m ±10%, ширина: 1,00 m ± 10%
           ТРАКА направљена у оквирима: висина: 1,60m ±10%, дужина: 2,20m ± 10%(43 frejmova)
           Укупан број LED диода: 28000 LED диода
           Снага: 2000W ± 10%
           IP степен: IP68 мотив,
           IP44 утикач
           Лиценца: CE сертификат
           Конструкција:Алуминијум;
           Количина: 1 комад
· 3D ЛУНА ПАРК, састоји се од: 4 аутомобила за сударање, украшен LED мини-лампицама
           (24 V) у боји топле беле светлости и декоративним гирландом „у нијансама боја по избору”.
Димензије: висина: 3,00m ± 10%, дужина: 2,80m ± 10%, ширина: 1,10m ± 10%, радни напон:                24 V, снага: 110 W±10%, 2D натпис „Луна Парк” за монтажу на подну површину.
          Димензије: висина: 3,60m ± 10%, дужина: 3,00m ± 10%, радни напон: 24 V, снага:
          110 W±10% - 2kom
          2D СВЕТЛЕЋА ОГРАДА – Декоративна 2D ограда за монтажу на под, осветљена
          LED мини-лампицама (24 V) у топло белој боји.
Димензије: висина: 0,80m ± 10%, дужина: 2,00 m ±10%, радни напон: 24 V, снага: 15 W±10% -  20kom;
            Количина: 1 комад
· 3D Меда са шеширом - Декоративна конструкција  која се поставља на под димензија висине: 3,5m ± 10%, дужине: 2.7m ± 10% , ширине:1,50 ± 10%
Снага: 80W
Напон: 24V;
            Количина: 1 комад
· 3D рам Деда Мраз - Декоративна конструкција  која се поставља на под димензија: висине: 3,0m ± 10%, дужине: 2.2m ± 10%, ширине: 35cm ± 10%
Снага: 90W
 Напон: 24V;
             Количина: 1 комад
· 3D рам Снешко Белић - Декоративна конструкција  која се поставља на под димензија висине: 3,0m ± 10%, дужине: 2.0m±10% , ширине: 35cm ± 10%
Снага:110W
Напон: 24V;
            Количина: 1 комад

НАПОМЕНА: 
Привредни субјект у понуди треба да достави:
- Декларације о усаглашености са Правилником о електромагнетној компатибилности („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020) и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016 и 21/2020), издате од стране акредитованог тела у Републици Србији, за следеће елементе фигура:
      - светлеће LED crevo radnog napona 24 V,
      - светлећу LED ланчаницу радног напона 24 V и
      - напојни трансформатор 230 VAC / 24 VDC.
      - светлеће LED црево радног напона 230V,
      - светлећу LED ланчаницу радног напона 230 V, као и
- Потврду о усаглашености са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016), издате од стране акредитованог тела у Републици Србији, за следеће елементе фигура:
      - светлеће LED црево радног напона 24 V,
     - светлећу LED ланчаницу радног напона 24 V и
      - напојни трансформатор 230 VAC/24 VDC.
      - светлеће LED црево радног напона 230V,
      - светлећу LED ланчаницу радног напона 230 V 
      - CE ZNAK
													
РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ: највише 60 (шездесет) дана од дана закључења уговора

ГАРАНТНИ РОК ЗА ПРЕДМЕТНА ДОБРА: најмање 12 (дванаест) месеци  од дана потписивања Записника о пријему добара
РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА: највише 24 (двадесетчетири) часа од тренутка пријаве квара.
МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: На територији Града Београда, према списку локација за постављање датом у прилогу техничке спецификације 

Напомена: Цена укључује трошкове израде светлећих украса, опремање украса LED-светиљкама, испоруку, постављања појединачних светлећих украса на јавне површине на територији Града Београда, као и уклањање појединачних украса и одвожење на место на територији Града Београда, које одреди купац.
Купац се обавезује да 3 (три) дана пре завршетка манифестације током које су светлећи украси постављени, обавести електронским путем продавца о потреби уклањања појединачних украса, њиховог одвожења на за то одређено место на територији Града Београда, као и неопходности руковања са посебном пажњом.
Рок за уклањање и одвожење свих постављених светлећих украса износи десет (10) дана од дана завршетка манифестације током које су светлећи украси били постављени.
Након уклањања и довожења светлећих украса на за то одређено место на територији Града Београда, уговорне стране ће сачинити записник којим ће утврдити да су сви светлећи украси у исправном стању и предати купцу.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ:
[bookmark: _Hlk211255856]Купац ће, одмах након закључења уговора, донети Решење о образовању Комисије за пријем  добара, ради утврђивања да ли врста и квалитет испоручених добара по својим карактеристикама одговарају уговореним, као и да су постављена на јавне површине на територији Града Београда, предвиђене списком локација за постављање светлећих украса, и након утврђивања да су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом, као и да су постављени на јавне површине на територији Града Београда предвиђене списком локација за постављање, Комисија за пријем добара сачињава Записник о пријему добара, који потписују сви чланови Комисије купца и овлашћени представник продавца. 
Записник о пријему добара потписан од стране свих чланова Комисије купца и овлашћеног представника продавца, као и е-отпремница, представљају основ за испостављање рачуна.
У случају да се у току пријема добара утврди да количина или квалитет испоручених добара не одговара уговореним, као и да добра нису постављена на јавне површине на територији Града Београда, предвиђене списком локација за постављање светлећих украса, чланови Комисије за пријем неће примити добра и неће сачинити записник о пријему, већ ће сачинити Рекламациони записник, у којем се наводи у чему испоручена добра нису у складу са уговореним, односно, утврђује се да нису постављена на јавну површину на територији Града Београда, предвиђену списком локација за постављање светлећих украса, који потписују чланови Комисије за пријем и овлашћени представник продавца, који преузима примерак Рекламационог записника.
Продавац се обавезује да одмах по пријему Рекламационог записника, а најкасније у року од 5 (пет) дана испоручи и постави добра у складу са Понудом и Уговором.

Привредни субјект је у обавези да као доказ да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике, у понуди достави каталошки лист произвођача или проспекат добара са описом свих захтеваних техничких карактеристика. Уколико каталошки лист произвођача или проспекат добра не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, Привредни субјект је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити потписан од стране овлашћеног лица Привредног субјекта или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:
У року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана издавања фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 - др.закон, 129/21- др.закон, 130/21, 138/22 и 109/25), а на основу потписаног Записника о пријему добара, као и е-отпремнице.
Продавац је дужан да фактуру изда у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24 и 109/25).

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи  до испуњења свих уговорних обавеза.



