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ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА 

	

	Општи услови за извршење радова сматрају се саставним делом описа сваке ставке позиција овог предмера радова. Све радове извести према опису појединачних ставки, општих услова и посебних услова за поједине група радова, техничком опису и техничкој документацији.	Предмет  јавне набавке су грађевинско-занатски и конзерваторско-рестаураторски радови за обнову фасаде и крова зграде на Тргу Слободе број 1  у Новом Саду, катастарска парцела бр. 227 К.О. Нови Сад II. У овој фази радова предвиђа се замена фасадне столарије на комплетном објекту са пратећим радовима.  Радови се морају изводити квалитетно, правилно, по техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и квалификованом радном снагом за ту врсту радова. Јединичне цене свих позиција обухватају све припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости завршен посао,  као и све потребне издатке за извођење и завршетак посла и то: за рад, за материјал (набавка, цена главног, помоћног и везног материјала заједно с трошковима набавке), алат, режију, трошкове транспорта (спољњег и унутрашњег транспорта, без обзира на употребљено превозно средство, са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту или у радионици конзерватора, са потребним манипулацијама), као и друге издатке по важећим прописима за структуру цена.
	Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је предвиђено погодбеним елаборатом. Код свих грађевинско-занатских и конзерваторско-рестаураторских радова условљава се ангажовање одговарајуће радне снаге и употреба квалитетног материјала, који мора одговарати постојећим техничким прописима, стандардима и описима одговарајућих позиција у предмеру и предрачуну радова. За све материјале и готове елементе који ће се употребити на објекту извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на одобрење, односно изврши испитивање материјала и да атест о томе поднесе надзорном органу и унесе у грађевинску документацују. Ова испитивања падају на терет извођача и неће се посебно наплаћивати. Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, као и описима одговарајућих позиција у предмеру и предрачуну радова не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде, док ће Инвеститор/надзорни орган обуставити рад, уколико извођач покуша да га употреби. У спорним случајевима у погледу квалитета материјала, узорци ће се доставити референтној институцији за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред негативног налаза уграђује и даље неквалитетан материјал, Инвеститор/надзорни орган ће наредити рушење, а сва материјална штета од рушења пада на терет извођача – без права рекламације и приговора на рушење.
	Извођач  је дужан да све мере у пројекту контролише на лицу места, те да у случају неслагања са пројектом обавести надорни орган. Уколико техничка документација није потпуна извођач је обавезан да благовремено тражи допуну, као и сва потребна тумачења. Евентуална неопходна рушења или промене на већ изведеним радовима који су последица непростудиране документације или неблаговременог захтева за додатним информацијама и упутствима за извођење радова од надзорног органа и пројектанта, падају на терет извођеча без права на накнаду трошкова и продужетак рока за завршетак радова. Извођач је дужан да после завршетка радова градилиште рашчисти и врати у пређашње стање и да објекат преда очишћен од шута са чистом столаријом и прзорским стаклима, да у току радова, па све до предаје објекта инвеститору, одржава ред и чистоћу на градилишту.
	Никакви посебни трошкови, било да су наведени или не у овом тексту, неће се посебно признавати јер се све укључује кроз фактор у јединичне цене за сваки рад према овим условима. За описе појединачних ставки  одређеног посла треба саставити јединичне цене за сваку ставку предрачуна.
	Уколико извођач, без сагласности инвеститора, одступи од димензија предвиђених пројектом, све последице у вези са насталим изменама  иду на терет извођача. Обрачун изведених радова извршиће се према погодбеном елаборату и на основу мера и количина узетих на лицу места и унетих у грађевински дневник и потврђених од надзорног органа. С обзиром на специфичност конзерваторско-рестаураторских радова, код позиције којима су они обухваћени, искључује се примена грађевинских норми, а обрачун се врши према опису датом у позицијама. За сваку фазу, односно поступак у току извођења конзерваторско-рестаураторских радова, који је описан у позицији, извођач је дужан исходовати одобрење од конзерваторског надзора.
	Израда и постављање помоћних надстрешница за смештај материјала и алата, обезбеђење санитарно-техничких услова за раднике пада на терет извођача, као и коришћење грађевинске воде и струје. Инвеститор обезбеђује дозволе за заузеће тротоара. Уколико је извођачу потребно да заузме и суседно земљиште и тротоар, ради организације градилишта и складиштења материјала, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа, односно сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава инвеститору.
	Извођач је дужан да у току радова чува и сачува објекат и све изведене радове до примопредаје објекта и у ту сврху мора извршити потребно обезбеђење, које неће бити посебно плаћено. Извођач је дужан да се придржава свих мера безбедности, у складу са важећим законима који регулишу формирање, одржавање и безбедност градилишта и радника, и преузима сву одговорност за правилну примену ХТЗ и мера безбедности на раду. Обавезан је да поступи по свим захтевима о неправилности које уочи представник инвеститора/надзорни орган или инспекција, у задатом року. За све наведено извођач нема право потраживања трошкова који проистекну на основу наведеног и сам сноси одговорност за преузете и обавезне мере предвиђене законом.
	Грађевински дневник одговорни извођач радова водиће  на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке по обе уговорене стране, које ће представник инвеститора/надзорни орган прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. Након окончања претходно описаних радова, кроз грађевински дневник ће се убележити све евентуалне измене оверене од стране одговорног извођача радова и надзора.





ПОСЕБНИ УСЛОВИ
[bookmark: _Hlk214440144]1. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Извођач је дужан да изврши све радове комплетно, како је прецизирано описима појединачних позиција, општим условима, нормама и техничким прописима. У цену позиција урачунати су и следећи радови, без посебних напомена у тексту: обележавање, снимање и преношење мера за потребне радове и градилишни транспорт. Све домонтаже се морају изводити пажљиво уз претходно обезбеђење. Обавезно је писмено забележити сваку демонтажу и рушење од стране Извођача са пројектантом и надзорним органом. Ова консултација треба пре извршења да прецизира тачан обим и начин рада. Писмена консултација са власником или корисником објекта у погледу очувања материјала или евентуално употребљивих елемената. Материјал се депонује на градилишној депонији до предаје власнику или транспортује на дозвољену градску депонију уз сагласност надзора. Отвори на фасади, приликом извођења радова, штите се ПЕ фолијама. Извођач је у обавези да редовно чисти, износи и односи шут са градилишта.
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Све изведене површине морају бити равне, где је потребно, хоризонталне, косе или заобљене. Профили или углови морају бити са оштрим рубовима, израђени тачно према предвиђеном облику и упутствима стручног надзора. Хоризонталне површине у пољима упуштене малтерске пластике и на горњим површинама истака морају бити благо закошене (до 1%) како би се избегло задржавање воде. У јединичну цену малтерисања урачунати сав материјал са растуром, рад, транспорт, пренос, алат, челичне шаблоне, покретне и непокретне скеле и све остале трошкове. Обрачун  радова вршиће се према стварно урађеним количинама, по јединици мере означене у свакој позицији.

3.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Сву столaрију премa приложеној шеми и детaљимa урaдити од суве, здрaве, зими сечене грaђе, без пукотинa и испaдaјућих чворовa и урaслинa, не смеју зaузимaти целу површину, дебљину дотичног делa, нити дa дођу нa ивице. Столaрију достaвити нa грaдилиште грундирaну. Минимaлне делове димензијa дaте су у шеми и детaљимa. Сви видни делови морaју бити чисти и оштробридно урaђени, неоштећени. Видни делови оковa стaндaрдни, уколико пројектом није другачије захтевано. Све остaле делове изрaдити по прописимa и упутству и детaљимa. Ценом по једном комaду прозора обухвaћени су: изрaдa, грундирaње, окивaње и нaмештaње зa узиђивaње, обaвезно сaрaђује столaрски мaјстор. Бојење нове столарије превиђено је посебном врстом радова. Уз свaку позицију вaжи обaвезaн текст: изрaдити, оковaти, грундирaти и нaместити, a узиђивaње у свему по општем опису, шеми и детaљимa и у присуству столарског мајстора. 




4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Све радове изводити од поцинкованог и бакарног лима дебљине 0,60 мм. Лимове кројити у радионици на основу пројекта или према детаљима које ће дати надзорна служба. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. Повезивање лимова извести тако да се лиму остави могућност дилатирања и рада. Пре полагања на подлогу поставити слој изолима.
Сви лимарски радови морају се изводити по пропису. Радови се морају предати потпуно завршени, а површине под лимом очишћене од шута. Обрачун по описима датим уз позиције без примене грађевинских норми, без додатака за потребна савијања, упертлавања, преклапања, украјања и друге врсте растура. Радови се морају предати потпуно завршени, а површине под лимом очишћене од шута.
5. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Све браварске радове извести у свему према постојећим очуваним елементима. Елементе спајати закивцима или заваривањем, чисто и прецизно, према везама на оригиналу. Радове извести у радионици или на лицу места квалификованом радном снагом. У радионици урадити први заштитни премаз чистим минијумом и на градилиште допремити елементе спремне за уградњу.
6. ФАСАДЕРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Све рaдове извести стручно и солидно у свему премa упутствима конзерваторског надзора. Сви елементи се чисте и ретуширају, па се конзерваторски третирају. Након завршног ретуша врши се завршна импрегнација (или бојење) се не обрaчунaвa посебно, већ у оквиру ових позиција. У цену зa јединицу мере урaчунaти су сaв мaтеријaл, глaвни и помоћни рaд, сaв спољни и унутрaшњи трaнспорт, помоћне скеле и сви остaли трошкови. Уколико се врши замена елемената модели се чисте и ретуширају, па се изливају нови. Након анкерисања и завршног ретуша врши се завршна импрегнација (или бојење) се не обрaчунaвa посебно, већ у оквиру ових позиција. У цену зa јединицу мере урaчунaти су сaв мaтеријaл, глaвни и помоћни рaд, сaв спољни и унутрaшњи трaнспорт, помоћне скеле и сви остaли трошкови.
7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Тесaрске рaдове извести од суве, здрaве грaђе, без испaдaјућих чворовa и других неправилности и мaнa. Употребити четинaрску грaђу II клaсе у свему премa ЈУС-у. Све рaдове извести квaлитетно, по пројекту и упутствимa нaдзорног оргaнa. У цену зa јединицу мере тесaрских рaдовa урaчунaти сaв мaтеријaл, укључујући  кланфе,  eксeре, мeтaлне плoче и шрaфoве неопходне за ојачања и поправке веза и делимичне замене појединих елемената, aлaт, спољни и унутрaшњи трaнспорт, скеле, подупирања и осигурања, и све остaле трошкове. Сви радови се морају изводити уз посебне мере опреза због могућих опасности. Посебно треба имати у виду скривене опасности, оне које нису уочљиве као што је могућа трулеж таванице спрата која није обухваћена овим пројектом и других елемената. Водити рачуна да се било какав терет не гомила на поду тавана, да се сви елементи који са уклањају (цреп и грађа) спуштају опрезно и одмах односе из таванског простора.

8. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Овом групом радова обухваћени су радови на хидроизолацији подова на балконима на торњу и хидроизолација кровних површина паропропустним водонепропустним фолијама. Користе се искључиво атестирани фабрички производи који се допремају на градилиште и уграђују у свему према прописаној технологији и упутствима произвођача материјала. Коришћени материјал ће се упоредити са техничким карактеристикама еквивалента наведеног у  предметној позицији. 
9. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Овом групом радова обухваћени су радови на замени оштећених и дотрајалих елемената кровне конструкције, замени летава, обрада димњака итд. Зa покривaчке рaдове користити искључиво бибер цреп из описа у позицији, тип и боја црепа по налогу надзорног органа. Цреп морa бити рaвних површинa, прaвих и оштрих ивицa, јaсне боје. Предвидети и снегобране. У цену зa јединицу мере покривaчких рaдовa улaзи сaв мaтеријaл, рaд, aлaт, ситaн потрошни мaтеријaл, спољaшњи и унутрaшњи трaнспорт, скеле и сви остaли трошкови.
10.  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Сaв потребaн мaтеријaл морa бити првоклaсaн a у свему дa одговaрa важећим стандардима и регулативи. Нa бојеним поврaшинaмa се не смеју познaвaти трaгови четке, бојa морa бити уједнaченог тонa и без мрљa. Обојене површине се не смеју отирaти нити љуштити. Отвори се не одбијaју. У свим позицијaмa предрaчунa по 1m2  урaчунaти су сaв рaд, мaтеријaл, aлaт, скелa, трaнспорт и др. Све површине пре бојењa морaју се припремити и очистити.

11. РАЗНИ РАДОВИ
Извођач је дужан да изврши све радове ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединачних позиција, општим условима и техничким прописима.  
















ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДА И КРОВА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ БР.1 У НОВОМ САДУ, НА К.П.227, К.О. НОВИ САД II - ЗАМЕНА ПРОЗОРА
	Врста и опис радова
	јед.
мере
	количина

	
	
	

	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	Демонтажа оквира и спољашњих и унутрашњих крила двених прозора и врата на фасадама. Демонтиране прозоре и врата спустити, утоварити на камион и одвести на градски депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције, утовар и одвоз демонтираних прозора.
	 
	 

	Обрачун по комаду и димензијама.
	 
	 

	ФАСАДА КА ТРГУ СЛОБОДЕ
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	6,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 6 - лучнa двокрилнa врата са надсветлом дим.192х442 цм
	ком.
	5,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 9 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.81х164 цм
	ком.
	10,0

	 -  ПОС 10 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.117х216 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 13 - једнокрилни прозор дим.100х94 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 14 - једнокрилни прозор дим.100х82 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 15 - једнокрилни прозор дим.100х74 цм
	ком.
	3,0

	 -  ПОС 16 - једнокрилни прозор дим.106х87 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 17 - једнокрилни прозор дим.106х106 цм
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА ПОЗОРИШНОМ ТРГУ
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 17 - једнокрилни прозор дим.106х106 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 20 - једнокрилни прозор дим.98х110 цм
	ком.
	8,0

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 18 - једнокрилни прозор дим.106х95 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 19 - једнокрилни прозор дим.100х90 цм
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	АТРИЈУМ 
	 
	 

	 -  ПОС 24 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.143х238 цм
	ком.
	21,0

	 -  ПОС 25 - лучна двокрилна врата са надсветлом дим.143х319 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 26 - двокрилни прозор са надсветлом дим.135х225 цм
	ком.
	15,0

	 -  ПОС 27 - двокрилни прозор са надсветлом дим.135х225 цм
	ком.
	7,0

	 -  ПОС 28 - двокрилна врата са надсветлом дим.140х292 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 29 - двокрилни прозор дим.136х155 цм
	ком.
	4,0

	 
	 
	 

	У К У П Н О   ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	
	
	 

	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Поправка унутрашњих шпалетни које су оштећене услед замене прозора, РШ 25-50цм, малтерисањем у два слоја продужним гипсаним малтером размере 1:2:5. Пре малтерисања извршити шприцање подлоге кречним млеком размере 1:1, уз претходно квашење зидне површине. Завршну површину испердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Тако припремљена површина је предвиђена за бојење са глетовањем.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м²
	 
	 

	 - шпалетне прозора фасаде ка Тргу Слободе
	м¹
	259,9

	 - шпалетне прозора фасаде ка Позоришном тргу
	м¹
	240,9

	 - шпалетне прозора фасаде ка Улици краља Александра
	м¹
	230,0

	 - шпалетне прозора фасада атријума 
	м¹
	281,4

	 
	 
	 

	У К У П Н О   ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Израда и монтажа нових рамова и крила прозора на фасадама. Нови прозори су једнооструки са широком кутијом, а по димензијама и облику морају бити у складу са постојећим. Са постојећих прозора узети отиске профилације дрвених украсних елемената, набавити одговарајуће алате и на новим прозорима поновити профилацију, како би се у потпуности задржао аутентичан изглед столарије. Оквир и крила нових прозора правити од трослојно ламелираних профила јела/смрека. Са унутрашње стране израдити прозорску даску. Секундарна подела прозора је од масива. Прозоре опремити оковом израђеним по узору на окове прозора објеката из истог периода градње ( шарке на увртање, бравице и полуоливне ручице). Заптивање између оквира и спољашњих крила је двоструко, одговарајућим гумама везаним за профиле и засеченим на угловима. Стакло крила је нискоемисионо термопан 4+16+4 мм. Фиксирање стакла на крилима је лајснама. Крила и рам прозора импрегнирати акрилном импрегнацијом и завршно фарбати акрилном бојом на воденој бази у тону по избору стручног сарадника Завода. Надзорна служба је у обавези да прати  и контролише производњу елемената прозора и пре испоруке у радионици ће извршити пријем столарије за уграђивање. 
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду и димензијама.
	 
	 

	АТРИЈУМ 
	 
	 

	 -  ПОС 24 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.143х238 цм
	ком.
	21,0

	 -  ПОС 25 - лучна двокрилна врата са надсветлом дим.143х319 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 26 - двокрилни прозор са надсветлом дим.135х225 цм
	ком.
	15,0

	 -  ПОС 28 - двокрилна врата са надсветлом дим.140х292 цм
	ком.
	1,0

	Израда и монтажа нових рамова и крила прозора на фасадама. Нови прозори су двоструки, са широком кутијом, а по димензијама и облику морају бити у складу са постојећим. Са постојећих прозора узети отиске профилације дрвених украсних елемената, набавити одговарајуће алате и на новим прозорима поновити профилацију, како би се у потпуности задржао аутентичан изглед столарије. Оквир и крила нових прозора правити од трослојно ламелираних профила јела/смрека. Са унутрашње стране израдити прозорску даску.  Секундарна подела прозора је од масива. Прозоре опремити оковом израђеним по узору на окове прозора објеката из истог периода градње ( шарке на увртање, бравице и полуоливне ручице). Заптивање између оквира и спољашњих крила је двоструко, одговарајућим гумама везаним за профиле и засеченим на угловима. Спољашња крила застаклити једноструким стаклом дебљине д=4мм. Стакло којим су застакљена унутрашња крила је термопан 4+16+4 мм. Фиксирање стакла на крилима је лајснама. Крила и рам прозора импрегнирати акрилном импрегнацијом и завршно фарбати акрилном бојом на воденој бази у тону по избору стручног сарадника Завода. Надзорна служба је у обавези да прати  и контролише производњу елемената прозора и пре испоруке у радионици ће извршити пријем столарије за уграђивање. 
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду и димензијама.
	 
	 

	ФАСАДА КА ТРГУ СЛОБОДЕ
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	6,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 6 - лучнa двокрилнa врата са надсветлом дим.192х442 цм
	ком.
	5,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 9 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.81х164 цм
	ком.
	10,0

	 -  ПОС 10 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.117х216 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 13 - једнокрилни прозор дим.100х94 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 14 - једнокрилни прозор дим.100х82 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 15 - једнокрилни прозор дим.100х74 цм
	ком.
	3,0

	 -  ПОС 16 - једнокрилни прозор дим.106х87 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 17 - једнокрилни прозор дим.106х106 цм
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА ПОЗОРИШНОМ ТРГУ
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 17 - једнокрилни прозор дим.106х106 цм
	ком.
	1,0

	 -  ПОС 20 - једнокрилни прозор дим.98х110 цм
	ком.
	8,0

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
	 
	 

	 -  ПОС 1 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 2 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 4 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.148х260 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 5 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.131х245 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 7 - двокрилни прозор са надсветлом дим.113х209 цм
	ком.
	4,0

	 -  ПОС 8 - двокрилни прозор са надсветлом дим.123х209 цм
	ком.
	8,0

	 -  ПОС 11 - лучни двокрилни прозор са надсветлом дим.102х155 цм
	ком.
	2,0

	 -  ПОС 18 - једнокрилни прозор дим.106х95 цм
	ком.
	9,0

	 -  ПОС 19 - једнокрилни прозор дим.100х90 цм
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	АТРИЈУМ 
	 
	 

	 -  ПОС 27 - двокрилни прозор са надсветлом дим.135х225 цм
	ком.
	7,0

	 -  ПОС 29 - двокрилни прозор  дим.136х155 цм
	ком.
	4,0

	Преглед и поправка оштећења која су настала приликом замене прозора на дрвеним первајзима и облогама шпалетни и парапетних делова зидова прозорских ниша. Оштећене делове облоге, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врста дрвета, са идентичном профилацијом. 
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по  м¹ и по м²
	 
	 

	ФАСАДА КА ТРГУ СЛОБОДЕ
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	241,3

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	241,3

	 - облога парапета
	м²
	31,3

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА ПОЗОРИШНОМ ТРГУ
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	203,3

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	203,3

	 - облога парапета
	м²
	36,2

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	191,5

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	191,5

	 - облога парапета
	м²
	34,1

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и постављање лајсне ширине до 12цм, на линији споја новог прозора и постојеће облоге шпалетне.
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по  м¹ .
	 
	 

	 - фасада ка Тргу Слободе
	м¹
	241,3

	 - фасада ка Позоришном тргу
	м¹
	203,3

	 - фасада ка Улици краља Александра
	м¹
	191,5

	 
	 
	 

	У К У П Н О   СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и бојење первајза, облоге шпалетни и облоге парапета.  Дрво очистити, извршити подкитовање и превлачење китом, брушење и надкитовање. Третирати темељним премазом, брусити и бојити акрилним премазом на воденој бази. Фино брусити, иберциговати, исправити китом и бојити акрилним премазом на воденој бази у тону по избору стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе. Финална обрада мора бити глатка без видних трагова четке и ваљка. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹ и м².
	 
	 

	ФАСАДА КА ТРГУ СЛОБОДЕ
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	241,3

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	241,3

	 - облога парапета
	м²
	31,3

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА ПОЗОРИШНОМ ТРГУ
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	203,3

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	203,3

	 - облога парапета
	м¹
	36,2

	 
	 
	 

	ФАСАДА КА УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
	 
	 

	 - первајзи ширине 15цм
	м¹
	191,5

	 - облога шпалетни ширине до 30цм
	м¹
	191,5

	 - облога парапета
	м¹
	34,1

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и бојење шпалетни прозора дисперзивним акрилним антистатик бојама, са глетовањем и свим потребним предрадњама, у тону по избору представника инвеститора. Посебну пажњу посветити обради ивица плафона и зидова које морају да буду праве и равне. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м²
	 
	 

	 - фасада ка Тргу Слободе
	м²
	120,7

	 - фасада ка Позоришном тргу
	м²
	101,7

	 - фасада ка Улици краља Александра
	м²
	95,8

	 - атријум
	м²
	181,2

	У К У П Н О  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и облагање надпрозорника РШ 25-50цм након замене прозора гипс-картонским плочама д=12,5 мм. Плоче се постављају на подконструкцију од поцинкованих профила са термоизолацијом од тврдо пресоване камене вуне дебљине д=5цм. У цену позиције улазе гипс, подконструкција и термоизолација.
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на постављању облоге.
	 
	 

	Обрачун по м²
	 
	 

	 - надпрозорници прозора фасаде ка Тргу Слободе
	м²
	28,7

	 - надпрозорници прозора фасаде ка Позоришном тргу
	м²
	28,2

	 - надпрозорници прозора фасаде ка Улици краља Александра
	м²
	27,8

	 - надпрозорници прозора атријума
	м²
	24,6



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДА И КРОВА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ БР.1 У НОВОМ САДУ, НА К.П.227, К.О. НОВИ САД II - ФАСАДЕ ТОРЊА
	Врста и опис радова
	јед.
мере
	количина

	
	
	

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 

	Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на фасадама. Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ мерама, статички стабилна са косницима у угаоним пољима и по средини скеле. На 4м висине и на међусобном растојању од 3м скела мора бити анкерована за објекат и прописно уземљена на две супротне стране објекта. Радне платформе од талпи или металних табли поставити на сваких 2,0-2,1м висине са тим да је обавезно уз сваку платформу поставити једну вертикалну даску причвршћену за стубове скеле. Степенице за пењање по скели морају бити постављене са унутрашње стране скеле. Скела мора имати елаборат о стабилности, дозволу за употребу и мора бити технички примљена од надлежне службе. Користи се за све време трајања радова.
Позиција обухвата и постављање прописаног осветљења за скелу. Светла поставити на свим угловима и на местима које одреди надзорна служба.
Извођачу се признаје скела висине до 1,0м изнад горње ивице атике.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђење комплетне скеле за укупну површину као и ангажовање укупне радне снаге на монтажи и демонтажи, као и све непредвиђене активности које могу наступити.
	 
	 

	Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле. Mерење се врши по спољњим ивицама скеле без дуплирања количина на угловима. Извођачу се признаје скела висине до 1,0м изнад висине завршног кровног венца или атике.
	 
	 

	 - скела према фасади ка Тргу Слободе
	м2
	149,9

	 - скела према фасади ка Позоришном тргу
	м2
	222,4

	 - скела према фасади ка Улици краља Александра
	м2
	149,9

	 - скела према фасади ка атријуму
	м2
	222,4

	
	
	

	Пажљиво уклањање и враћање црепова који се налазе на местима проласка стубова скеле. Црепове приликом постављања скеле пажљиво уклонити и одложити на место на градилишту. Након завршетка радова и уклањања скеле црепове вратити на место и затворити кров. Сва евентуална оштећења кровног покривача падају на терет Извођача.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање радне снаге потребне за извршење радова описаних позицијом.
	 
	 

	Обрачун паушално.
	пауш.
	1,00

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и постављање фосни на тавану, на местима ослањања скеле.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање радне снаге потребне за извршење радова описаних позицијом.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	45,00

	 
	 
	 

	Набавка и постављање  заштитне ПВЦ фолије ради обезбеђивања таванског простора од прокишњавања за време док је кров отворен на местима продора скеле.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање радне снаге потребне за извршење радова описаних позицијом.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	55,2

	 
	 
	 

	Набавка и постављање  заштитне ПВЦ фолије на кровне површине око скеле, ради заштите црепа.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање радне снаге потребне за извршење радова описаних позицијом.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	90,5

	
	
	

	Набавка допремање и постављање ПВЦ перфорираног застора као заштите спољне стране скеле. Целокупну површину скеле са предње и бочних страна покрити застором. ПВЦ перфорирани застор мора бити причвршћен за скелу да не "виси".
Уколико у току радова дође до оштећења застор затегнути, ушити и поправити.                                                      
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за монтажу и демонтажу ПВЦ перфорираног застора.
	 
	 

	Обрачун по м² заштићене површине.  
	 
	 

	 - скела према фасади ка Тргу Слободе
	м2
	149,9

	 - скела према фасади ка Позоришном тргу
	м2
	287,7

	 - скела према фасади ка Улици краља Александра
	м2
	149,9

	 - скела према фасади ка атријуму
	м2
	287,7

	 
	 
	 

	Набавка и постављање  заштитне ПВЦ фолије преко свих отвора на фасади. Фолију фиксирати  дрвеним лајснама, водећи рачуна да не дође до оштећења. Евентуална оштећења падају на терет извођача.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала као и ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м2
	14,6

	 
	 
	 

	У К У П Н О   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	Демонтажа спуста громобрана. Сав материјал од демонтаже сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената, утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун пo м¹.
	м¹
	28,2

	
	
	

	Демонтажа светиљки декоративног осветљења са фасада. Све демонтиране светиљке уз одговарајући записник предати представнику Инвеститора, до поновне монтаже након завршетка радова.
	 
	

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и одлагању наведених елемената.
	 
	 

	Обрачун по камаду.
	ком.
	8,0

	 
	 
	 

	Монтажа светиљки декоративног осветљења на фасадама. У цену позиције урачунати и сав материјал потребан за монтажу и проверу исправности инсталација.
	 
	

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи и одлагању наведених елемената.
	 
	 

	Обрачун по камаду.
	ком.
	8,0

	 
	 
	 

	Демонтажа свих пропалних елемената од бакарног лима на фасадама (опшивке венаца, солбанака и сл.).Приликом демонтаже оставити најочуваније делове као узорке за израду нових елемената и опшивки. Узорке однети у радионицу а остало сакупити, спустити, утоварити и одвести на градску депонију, (без задржавања на градилишној депонији). 
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и демонтажу лимених елемената, као и одвоз на градску депонију без задржавања на привременој депонији око објекта.
	 
	 

	Обрачун по комаду, по м¹ и по м².
	 
	 

	       Ознака у пројекту- џ, балконска лула
	ком.
	8,0

	
	 
	 

	– развијене ширине до 33цм
	м1
	43,2

	– развијене ширине 33-66 цм
	м1
	7,6

	Обијање комплетне површине оштећеног продужног малтера са фасадних површина покривених овим материјалом, свих дебљина. Сав шут прикупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15 км од градилишта. 
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге потребне за извршење позиције, утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно обијених површина са одбијањем отвора површине преко 3м², без посебног обрачуна уложина. 
	 
	 

	 - глатко малтерисање ( процењено 90%)
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	65,3

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	69,8

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	76,4

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	69,8

	 
	 
	 

	Демонтажа различитих кабловских водова са фасада објекта. Сав материјал од демонтаже сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	,

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге потребне за извршење позиције, утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун паушално.
	пауш.
	1,00

	 
	 
	 

	Обијање свих слојева пода балкона торња, заједно са свим слојевима подлоге, све до конструкције Сав материјал од демонтаже сакупити и спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената, утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м²
	м²
	14,4

	 
	 
	 

	Демонтажа металних делова ограде балкона торња дим.388х67цм. Позиција подразумева пажљиву демонтажу металних делова ограде, заједно са спуштањем и утоваром на камион и одвозом у радионицу у којој ће бити извршена рестаурација (што је обрачунато у посебној позицији.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената, утовар и одвоз елемената.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	4,0

	Монтажа металних делова ограде балкона торња дим.388х67цм, након извршене рестаурације. У цену позиције урачунати и сав материјал потребан за монтажу.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане активности, утовар и одвоз демонтираних елемената.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	4,0

	 
	 
	 

	УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	
	
	

	АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и санација оштећења - дубоких пукотина на фасадним зидовима. Санацију пукотина извршити убризгавањем двокомпонентне изразито течне епоксидне смоле за ињекторање типа Mapei "Epojet" или адекватно. Маса се убризгава под притиском уз претходно чишћење и продубљивање. Преко пукотина поставити арматурну мрежу Q131. Арматурну мрежу за подлогу причврстити типловима са челичним вијком и главом типла пречника 60мм.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	7,9

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и израда слоја за пад на балкону торња од цементног естриха, размере 1:3. Естрих израдити са додатком фибрина за микроармирање и уз додатак адитива за непропустљивост. Дебљина слоја мора бити минимум од 4-4,5цм, на месту где је слој најтањи, са константним једноличним падом минимум од1-1,5% од објекта. Слој за пад има функцију истовремено слоја за изравнање. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно израђеног слоја.
	м2
	14,1

	Набавка потребног материјала, транспорт и израда холкера на балкону торња. Холкере израдити у цементном малтеру размере 1:3, и армирати их рабиц плетивом, у свему према правилу струке, развијене ширине до 25 цм. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м1 израђеног холкера.
	м1
	15,9

	 
	 
	 

	У К У П Н О   АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Чишћење спојница (фуга), посебним челичним кланфама у дубини од 2цм, са чишћењем површина челичним четкама и прањем млазом воде у комплетној, обијеној површини фасада која је зидана опеком. 
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку чишћења зиданих површина на фасадама објекта.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно обијених површина са одбијањем отвора површине преко 3м², без посебног обрачуна уложина. 
	 
	 

	 - глатко малтерисање ( процењено 90%)
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	65,3

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	69,8

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	76,4

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	69,8

	 
	 
	 

	Шлицовање-штемовање зидова за провлачење каблова електроенергетских инсталација нa фасади. Трасе за штемовање обележити и  штемовати за потребну дубину пвц црева. Сав материјал од штемовања прикупити и одложити на градилишну депонију.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹. 
	м¹
	28,1

	Ињектирање пукотина изразито течним, бесцементним хидруличним везивом на бази креча и еко пуцолана, које је отпорно на соли. Пукотине пажљиво очистити индустријским усисивачем од ситнежи и делова распалог малтера и камена, а затим опрати водом под притиском. Ињектирање вршити житком смесом одоздо на горе. Овај рад поверити искључиво искусним мајсторима и руковаоцима ињекционим пумпама.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹
	м¹
	11,2

	 
	 
	 

	Презиђивање-рушење и поново зидање растрешених делова фасаде- венаца, опеком старог формата са испуштањем опеке из равни зида, у продужном малтеру размере 1:2:6. Пажљиво порушити растрешене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати венац по узору на првобитни. Сав материјал од рушења сакупити и одложити на градилишну депонију.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹.
	м¹
	5,1

	 
	
	

	
	
	

	ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Чишћење и прање малтерских делова фасада, водом под притиском и компримованим ваздухом, без пескирања. Чишћење вршити пажљиво до мере да се скину све масне флеке, нечистоћа и слојеви патине, а да се не оштети кохерентност подлоге.  Ово чишћење и прање врши се искључиво неабразивним путем, ваздухом и водом под притиском, без додатака детерџената и хемијских средстава за прање.
	 
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	72,5

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	77,5

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	84,9

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	77,5

	 
	 
	 

	Узимање отисака са вучених профила.
	 
	 

	Пре обијања малтера узети са очишћених и  ретушираних декоративних елемената отиске за израду шаблона помоћу којих ће се извршити рестаурација и реконструкција оштећених и недостајућих елемената фасадне декоративне пластике. Пре почетка радова надзорни инжењер и извођач радова одређују и остављају контролне траке дужине 50цм за сваку врсту профила. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле.
	 
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду отиска.
	 
	 

	–профили развијене ширине до 25цм
	ком.
	17,0

	–профили развијене ширине 25-50цм
	ком.
	3,0

	Израда шаблона од челичног лима на основу претходно ретушираних гипсаних отисака. Профил венца копирати на картон и исећи по ивици. На основу добијене мустре искројити профил у челичном лиму, израдити дрвено ''коло'' и формирати шаблон за извлачење вучених профила. Шаблони морају бити пре употребе испробани и одобрени од надзорне службе.Обрачунава се и плаћа само по један шаблон по позицији и развијеној ширини, без обзира на број изведених и употребљених шаблона.
	 
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	 
	 

	–профили развијене ширине до 25цм
	ком.
	17,0

	–профили развијене ширине 25-50цм
	ком.
	3,0

	 
	 
	 

	Извлачење вучене декоративне пластике системом природног хидрауличног креча типа Rofix PP 201 Silica LF, Renoplus Rofix и Renostar (или адекватно), помоћу припремљених и испробаних челичних шаблона. Шаблони морају бити одобрени од стране стручног сарадника Завода. На очишћењу и навлажену подлогу набацити шприц на бази природног хидрауличног креча са 100% покривања  површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер за реновирање у свему према упутствима произвођача материјала до потребне дебљине и извући више пута челичним шаблоном. Сваки следећи слој малтера наноси се када претходни стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина. Као завршни слој нанети фини кречни малтер уз обавезну обраду претходног слоја што подразмева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличог кречог малтера добро прионуо на подлогу. 
	 
	 

	Малтер извући више пута челичним шаблоном док се не добије фин профил са правим ивицама. Наносе финог хидрауличног кречног малтера узвести у два слоја укупне дебљине 3мм према упутствима произвођача.  На угловима и саставима извршити пажљиво геровање, ручну израду свих профила. Герови морају бити правих и оштрих ивица и да се сучељавају под правим углом. Израда герова улази у цену венца по дужном метру, без додатака и примене норми.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹ стварно изведеног венца. Процењено 20%.
	 
	 

	– венци развијене ширине до 25 цм 
	 
	 

	нутна (процењено 90%)
	м¹
	304,2

	подпрозорска клупица прозора на торњу
	м¹
	1,6

	профил шембране прозора на торњу
	м¹
	5,9

	профил тимпанона прозора на торњу
	м¹
	1,8

	архитравна греда прозора на торњу
	м¹
	1,6

	декоративни профил изнад прозора на торњу
	м¹
	1,6

	декоративни профил пиластра на торњу
	м¹
	2,6

	профил капитела пиластра на торњу
	м¹
	2,9

	декоративни профил испод капитела пиластра на торњу
	м¹
	2,6

	декоративни профил испод терасе на торњу
	м¹
	4,2

	декоративни профил ограде терасе на торњу
	м¹
	2,1

	филунга
	м¹
	2,9

	декоративни профил испод главног кровног венца торња
	м¹
	3,6

	профил капитела пиластра на врху торња
	м¹
	1,4

	декоративни профил испод капитела пиластра на врху торња
	м¹
	1,4

	профил самарице прозора на врху торња
	м¹
	1,3

	нутна
	м¹
	11,3

	 
	 
	 

	– венци развијене ширине између 25-50цм 
	 
	 

	венац испод ограде терасе на торњу
	м¹
	5,0

	венац ограде терасе на торњу
	м¹
	2,3

	главни кровни венац торња
	м¹
	3,6

	Рестаурација вучене декоративне пластике изведене системом природног хидрауличног креча типа Rofix PP 201 Silica LF, Renoplus Rofix и Renostar (или адекватно). Са делова вучене декоративне пластике пажљиво скинути слојеве боје и осталих наслага нечистоће. Ретуширање извршити на такав начин да површине буду глатке, а ивице оштре и праве. Користити ликорезачки алат, профилисане летвице, а по потреби и шаблоне од челичног профилисаног лима.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹ стварно изведеног венца. Процењено 80%.
	 
	 

	– венци развијене ширине до 25 цм
	 
	 

	нутна
	м¹
	33,8

	подпрозорска клупица прозора на торњу
	м¹
	6,0

	профил шембране прозора на торњу
	м¹
	23,7

	профил тимпанона прозора на торњу
	м¹
	7,0

	архитравна греда прозора на торњу
	м¹
	6,0

	декоративни профил изнад прозора на торњу
	м¹
	6,0

	декоративни профил пиластра на торњу
	м¹
	10,2

	профил капитела пиластра на торњу
	м¹
	11,5

	декоративни профил испод капитела пиластра на торњу
	м¹
	10,2

	декоративни профил испод терасе на торњу
	м¹
	17,0

	декоративни профил ограде терасе на торњу
	м¹
	8,3

	филунга
	м¹
	11,5

	декоративни профил испод главног кровног венца торња
	м¹
	14,4

	профил капитела пиластра на врху торња
	м¹
	5,8

	декоративни профил испод капитела пиластра на врху торња
	м¹
	5,8

	профил самарице прозора на врху торња
	м¹
	5,1

	нутна
	м¹
	45,1

	 
	 
	 

	– венци развијене ширине између 25-50цм
	 
	 

	венац испод ограде терасе на торњу
	м¹
	20,2

	венац ограде терасе на торњу
	м¹
	9,3

	главни кровни венац торња
	м¹
	14,4

	Узимање отисака са ливених елемената декоративне пластике и израда калупа за ливење нових елемената. Све елементе са којих ће се узети отисци претходно очистити и ретуширати. Отиске узимати у гипсу стручном радном снагом. На основу отисака урадити модел у гипсу, а затим калуп од гипса. Калуп урадити у више штикл форми, са квалитетно обрађеним ивицама и површинама премазаним шерлаком.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду без обзира на број израђених и употребљених калупа.
	 
	 

	декоративна конзола испод балкона на торњу
	ком.
	1,0

	Рестаурација ливене декоративне пластике од цементног малтера. Проверити везу ливених елемената са подлогом и по потреби пластику поново анкеровати. Постојећу пластику очистити од свих наслага ликорезачким алатима. По завршеном чишћењу извршити рестаурацију, односно надоградњу оштећених или делова који недостају и фину обраду површине пластике. Материјал за рестаурацију пластике мора бити истог или одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору на постојећи и идентичног начина обраде. Ивице морају бити оштре, равне, фино заобљене, површине фино обрађене.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду. Процењено 90%
	 
	 

	декоративна конзола испод балкона на торњу
	ком.
	2,0

	Израда и монтажа нове ливене декоративне пластике. Радови обухватају одливање елемената према израђеним калупима, са уградњом свих потребних анкера од нерђајућег челика и монтажу на објекту. Материјал за израду пластике мора бити истог или одговарајућег састава, гранулације и боје, по узору на постојећи и идентичног начина обраде. По завршеној монтажи саставе декоративне пластике и фасадног платна ретуширати и обрадити. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду и м¹ изведених и уграђених елемената.
	 
	 

	декоративна конзола испод балкона на торњу
	ком.
	26,0

	Демонтажа и детаљан преглед свих конзола на фасади. Све очуване елементе које је могуће рестаурирати пажљиво сакупити и одвести у радионицу у којој ће се извршити рестаурација (обрачунато у посебној позицији). Дотрајале елементе сакупити и одвести на депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и сав потребан рад, утовар и одвоз елемената који се рестаурирају, као и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	 
	 

	декоративна конзола испод балкона на торњу
	ком.
	28,0

	Монтажа рестаурираних и нових елемената ливене декоративне пластике-конзола на фасади. Монтажу извршити помоћу одговарајућих анкера и вијака од нерђајућег челика. Отворе анкеровања, саставе пластике и подлоге ретуширати и фино обрадити.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и сав потребан рад и материјал који су потребни за извршење описаних радова
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	 
	 

	декоративна конзола испод балкона на торњу
	ком.
	28,0

	Малтерисање фасада системом природног хидрауличног креча типа Rofix PP 201 Silica LF, Renoplus, Маpei или адекватно. На очишћењу и навлажену подлогу набацити шприц на бази природног хидрауличног креча са 100% покривања  површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер за реновирање у свему према упутствима произвођача материјала до потребне дебљине према постојећем стању. Доњи слојеви малтера се не глетују, а сваки следећи се наноси када претходни стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина. Као завршни слој нанети фини кречни малтер уз обавезну обраду претходног слоја што подразмева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличог кречог малтера добро прионуо на подлогу. Наносе финог хидрауличног кречног малтера узвести у два слоја укупне дебљине 3мм према упутствима произвођача.
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан рад и материјал, потребан транспорт и пренос материјала.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно обијених површина са одбијањем отвора површине преко 3м², без посебног обрачуна уложина. 
	 
	 

	 - глатко малтерисање ( процењено 90%)
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	65,3

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	69,8

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	76,4

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	69,8

	 
	 
	 

	
	
	

	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Све радове изводити од бакарног лима дебљине 0,60 мм. Лимове кројити у радионици на основу профила узетих са аутентичних елемената на објекту или према детаљима које ће дати надзорна служба. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. Повезивање лимова извести тако да се лиму остави могућност дилатирања и рада. Пре полагања на површине у малтеру поставити слој изолима.
	 
	 

	Уз  зид подићи лим за мин 10цм, а ивицу подвући у  спојнице мин 2цм. Лимови се фиксирају помоћу флах гвожђа дим 4/40мм одговарајуће дужине. Флахови су анкеровани у масу зида помоћу завртњева и типлова. Јединичним ценама обухваћени су и сви  припремни радови: израда подлоге за опшивање лимом као и штемовање зидова на које се уграђују пакнови или флахови носачи.
	 
	 

	Сви лимарски радови морају се изводити по пропису. Радови се морају предати потпуно завршени, а површине под лимом очишћене од шута.
	 
	 

	 
	 
	 

	Набавка, припрема и монтажа лимарије од бакарног лима. Лимове кројити у радионици према узорцима елемената узетих са објекта или према детаљима које ће дати надзорна служба. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. Монтажа подразумева претходно постављање подложног лима д=0,6мм са прописаним подвлачењем елемената у односу на друге материјале, са комплетним радовима на спајању елемената лима са двоструким фалцовањем, калаисањем и причвршћивањем нерђајућим подвезицама, и израдом хидроизолације "изолимом" у свему према прописима.
Забрањује се извођачу да се калаисање спојева врши на објекту отвореним пламеном сходно правилнику о заштити од пожара. 
	 
	 

	Развијене ширине елемената од бакарног лима дате су за сваки елемент посебно. За опшивке чија је ширина већа од 50цм, обавезно је нитовање и летовање са преклопним шавовима од 2цм. На спољашњим ивицама урадити окапнице одмакнуте од зида минимум 3цм. 
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно извршење позиције у свему према правилу струке.
	 
	 

	Обрачун по м¹ и  м² и по комаду. 
	 
	 

	      Ознака у пројекту- џ, балконска лула
	ком.
	8,0

	 
	 
	 

	• развијена ширина до 33 цм
	 
	 

	      Ознака у пројекту- о, опшивка главног кровног венца торња
	м1
	18,8

	      Ознака у пројекту- ш, опшивка венца испод ограде балкона торња
	м1
	24,4

	 
	 
	 

	• развијена ширина 33-66 цм
	 
	 

	       Ознака у пројекту- њ, солбанак лучног прозора
	м1
	7,6

	 
	 
	 

	Детаљан преглед кровног покривача капе торња од бакарног лима, са поправком фалцова, нитовањем и летовањем спојева и евентуалном заменом оштећеног лима.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала, ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м²
	93,1

	
	 
	

	У К У П Н О   ЛИМАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације на подовима балкона, у свему према правилима струке. На подлогу од цементног естиха  нанети хидроизолацију од полиуретанске течне мембране Sikalastic®614 или адекватно. Ово је високоеластични, једнокомпонентни, бешавни, паропропусни систем хидоизолационих премаза који се састоји од следећих слојева:                                                                                                                                  
	 
	 

	 -   Sikalastic conkret prajmer нанешен у једном слоју, 
	 
	 

	 -   Sikalastik 614,Sikalastik Reemat Premuim и заптивен 
	 
	 

	 -   са još једним слојем Sikalastic -614                          
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно извршење позиције у свему према правилу струке.
	 
	 

	Обрачун по м² и м¹.
	 
	 

	 - балкони
	м2
	14,4

	 - холкери
	м1
	15,9

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и постављање заштите хидроизолације од геотекстила.
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно извршење позиције у свему према правилу струке.
	 
	 

	Обрачун по м²
	м²
	14,4

	 
	 
	 

	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Све браварске радове извести у свему према постојећим очуваним елементима. Елементе спајати закивцима или заваривањем, чисто и прецизно, према везама на оригиналу. Радове извести у радионици или на лицу места квалификованом радном снагом. 
	 
	 

	У радионици урадити први заштитни премаз чистим минијумом и на градилиште допремити елементе спремне за уградњу. 
	 
	 

	У цену ставке улазе сва потребна штемовања, ојачања, анкери и евентуалне поправке оштећених површина.
	 
	 

	 
	 
	 

	Детаљан преглед, чишћење, обрада и поправка постојећих оригиналних металних делова ограде балкона торња дим.388х67цм, са заменом свих оштећених, натрулих и дотрајалих елемената, као и санирањем и крпљењем мањих оштећења, прегледом и поправком окова. Метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду .
	ком.
	4,0

	 
	 
	 

	У К У П Н О  БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт, израда и монтажа рукохвата на металној огради балкона торња. Рукохват израдити од храстог масива, заобљеног пресека, у свему по угледу на оригинални.  Завршна обрада је мат лаком. 
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹.
	м¹
	15,6

	 
	
	

	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Стругање постојећих слојева боје са површина фасада са којих се не обија малтер. Позиција подразумева пажљиво уклањање слојева боје механичким путем. 
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	 
	 

	 - глатко малтерисање ( процењено 10%)
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	7,3

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	7,8

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	8,5

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	7,8

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и наношење завршног слоја минералном масом за реновирање и изравнање типа RÖFIX Renostar или адекватно на површине фасада. Масу гранулације 0,1 са микровлакнима нанети у дебљини слоја 3-5мм. Посебну пажњу обратити обради ивица које морају бити оштре и равне.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	 
	 

	 - глатко малтерисање 
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	72,5

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	77,5

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	84,9

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	77,5

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и бојење свих фасадних површина прекривених продужним малтером силикатним бојама типа Röfix PE 225 Reno 1K или адекватно, водонепропусним и паропропусним, микроармираним, постојаним на светлост и атмосферске утицаје, са обавезним претходним наношењем прописане подлоге-прајмера.  Површине морају бити у потпуности суве и очишћене од прашине. Бојење фасада извести у  најмање два премаза у тону по избору стручног сарадника Завода, а на основу усвојеног узорка, након претходно извршених проба. Материјал мора да има потребне атесте.
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на извршењу описане позиције, као и све непоменуте активности које могу наступити.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно изведених површина са одбијањем отвора површине преко 3м², без посебног обрачуна уложина. 
	 
	 

	 - глатко малтерисање 
	 
	 

	 - фасадa ка Тргу Слободе
	м2
	72,5

	 - фасадa ка Позоришном тргу
	м2
	77,5

	 - фасадa ка Улици краља Александра
	м2
	84,9

	 - фасадa ка атријуму
	м2
	77,5

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и бојење металних деова ограде терасе. Позиција обухвата чишћење од наслага боја и нечистоћа, шлајфовање и китовање, премаз антикорозивним средствима, бојење основном бојом у свему према упутству произвођача, а потом два пута завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу израђених узорака одобрених од стране стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	21,8

	 
	 
	 

	У К У П Н О  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 

	Испорука материјала, транспорт  и постављање веза громобрана полагањем траке FeZn 25x4мм у ПВЦ црево Ø30 у унапред припремљен шлиц у зиду.
	 
	 

	Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 
	 
	 

	a) Трака FeZn 25x4 mm
	м1
	28,2

	б) Укрсни комад
	ком.
	70,0

	Испитивање везe декоративних елемената на фасади након извршених фасадерско-рестаураторских радова извођењем "pull off" теста, на силу затезања - чупања нових уграђених анкера.
	 
	 

	Ценом обухватити сав потребан рад и материјал потребан за правилно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	4,0

	 
	 
	 

	Одвоз шута са градилишта на градску депонију подразумева утовар и киповање на депонију удаљености до 15км од градилишта, заједно са прикупљањем шута по тротоару и превоз ручним колицима на приступно место.
	 
	

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за  извршавањe ове позиције, комплетан рад и транспорт.
	 
	

	Обрачун по м³ утовареног и одвеженог шута.
	м3
	8,2

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и изада индустријског епокси пода на новој армирано бетонској цементној кошуљици, у дебљини д=2мм и у нијанси по избору стручног сарадника Завода. Подлога на којој се излива индустријски под мора бити сува максимално 3% грађевинске влаге и минималне чврстоће МБ25, стара најмање 30 дана. Подлогу очистити и усисати индустријским усисивачем са делимичним попуњавањем дилатационих фуга полимер цементним масама и изравнавањем са подлогом и поправком евентуалних малих оштећења и пукотина на подлози. Извести извлачење самонивелирајућег пода назубљеним глетерицама и третирање игличастим ваљком ради бољег разливања масе и избацивања ваздушних мехурића из њене структуре SIKAFLOOR 261.
	 
	 

	Ценом позиције обухваћен сав потребан материјал и ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 
	 
	 

	Обрачун по м² и по м¹.
	 
	 

	 - тераса
	м²
	14,4

	 - холкери
	м¹
	15,9

	Чишћење и прање стакала на прозорима и  вратима од разних прљавштина после завршетка свих радова на фасади. 
	 
	

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за  извршавањe ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м2
	14,6















ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ФАСАДА И КРОВА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ БР.1 У НОВОМ САДУ, НА К.П.227, К.О. НОВИ САД II - КРОВ
	Врста и опис радова
	јед.
мере
	количина

	
	
	

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 

	Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на крову. Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ мерама, статички стабилна са косницима у угаоним пољима и по средини скеле. На 4м висине и на међусобном растојању од 3м скела мора бити анкерована за објекат и прописно уземљена на две супротне стране објекта. Радне платформе од талпи или металних табли поставити на сваких 2,0-2,1м висине са тим да је обавезно уз сваку платформу поставити једну вертикалну даску причвршћену за стубове скеле. Степенице за пењање по скели морају бити постављене са унутрашње стране скеле. Скела мора имати елаборат о стабилности, дозволу за употребу и мора бити технички примљена од надлежне службе. Користи се за све време трајања радова.
Позиција обухвата и постављање прописаног осветљења за скелу. Светла поставити на свим угловима и на местима које одреди надзорна служба.
Извођачу се признаје скела висине до 1,0м изнад горње ивице стрехе.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђење комплетне скеле за укупну површину као и ангажовање укупне радне снаге на монтажи и демонтажи.
	 
	 

	Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле, без обзира на сложеност скеле. Mерење се врши по спољњим ивицама скеле без дуплирања количина на угловима. 
	
	 

	 - скела према фасади ка Тргу Слободе
	м2
	820,8

	 - скела према бочној фасади 1
	м2
	114,5

	 - скела према бочној фасади 2
	м2
	114,5

	 - скела према Позоришном тргу
	м2
	766,7

	 - скела према Улици краља Александра
	м2
	750,6

	 - скела према фасадама атријума
	м2
	853,7

	Набавка допремање и постављање ПВЦ перфорираног застора као заштите спољне стране скеле. Целокупну површину скеле са предње и бочних страна покрити застором. ПВЦ перфорирани застор мора бити причвршћен за скелу да не "виси". Уколико у току радова дође до оштећења застор затегнути, ушити и поправити.                                                      
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за монтажу и демонтажу ПВЦ перфорираног застора.
	 
	 

	Обрачун по м2 заштићене површине.  
	 
	 

	 - скела према фасади ка Тргу Слободе
	м2
	825,6

	 - скела према бочној фасади 1
	м2
	136,8

	 - скела према бочној фасади 2
	м2
	136,8

	 - скела према Позоришном тргу
	м2
	817,5

	 - скела према Улици краља Александра
	м2
	800,5

	 - скела према фасадама атријума
	м2
	853,7

	 
	 
	 

	Израда заштитне надстрешнице ради заштите пролазника и корисника објекта. Надстрешницу извести са конструкцијом од металних цеви везаних за скелу, са дашчаном облогом и ПВЦ заштитном фолијом. Ширина надстрешнице мора бити најмање 2-2,5 метара у зависности од ширине тротоара, а поставља се у висини од h=2,5 до 2,8м, у паду од 5 до 10 степени према фасадама објекта. Тако постављена мора имати вертикалну ограду око надстрешнице висине минимум 0,8м. Посебно обратити пажњу на спајање настрешнице са оградом, јер везе морају бити чврсте и сигурне, с обзиром на фреквентност пешачког саобраћаја на предметном тротоару. Непосредно око улаза у објекат поставити додатно осигурање са бочних страна у виду ограде за безбедан улазак корисника објекта.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђивање свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за монтажу и демонтажу заштитне надстрешнице.
	 
	 

	Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.
	 
	 

	– надстрешница према Тргу Слободе
	м2
	129,5

	– надстрешница према Позоришном тргу
	м2
	115,3

	– надстрешница према Улици краља Александра
	м2
	110,9

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и израда заштите објекта од прокишњавања за време извођења радова. Заштиту извести од ПВЦ фолије и привремене конструкције од гредица и летви.
	 
	 

	Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала, као и ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м2
	1.114,9

	
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	Демонтажа различитих кабловских водова са крова. Сав материјал од демонтажа сакупити  ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената, као и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м¹.
	м¹
	180,2

	 
	 
	 

	Скупљање и спуштање шута и отпадног материјала са тавана и крова. Сав отпадни материјал сакупити и спустити  ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената, као и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м³.
	м³
	14,2

	Обијање комплетне количине оштећених површина постојећег малтера са димњака, свих дебљина. Сав шут прикупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15 км од градилишта. 
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и све  активности које могу наступити у поступку обијања малтера са зидних површина.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м²
	317,2

	 
	 
	 

	Демонтажа комплетне количине слемењака и грбина. Сав демонтирани материјал сакупити и спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на извршењу позиције и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м¹.
	м¹
	62,2

	 
	 
	 

	Демонтажа кровног покривача - равног бибер црепа са комплетне површине крова. Бибер цреп пажљиво демонтирати и прегледати. Очуване елементе очистити и сложити на место на градилиште, а оштећене црепове спустити и сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на извршењу позиције и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м²  косе површине.
	м²
	1.339,1

	 
	 
	 

	Демонтажа комплетне количине кровних летви. Сав материјал од демонтаже сакупити и спустити и ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на извршењу позиције и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м² косе површине крова.
	м²
	2.678,2

	Демонтажа комплетне количине оштећене дашчане подлоге површина крова које су покривене бибер црепом и поцинкованим лимом. Сав материјал од демонтаже сакупити и спустити и ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на извршењу позиције и утовар и одвоз шута.
	 
	 

	Обрачун по м² косе површине крова. Процењено 25%.
	м²
	1.449,4

	 
	 
	 

	Демонтажа свих пропалних елемената од поцинкованог и бакарног лима на  крову. Приликом демонтаже оставити најочуваније делове као узорке за израду нових елемената и опшивки. Узорке однети у радионицу а остало сакупити, спустити, утоварити и одвести на градску депонију.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и демонтажу лимених елемената, као и одвоз на градску депонију удаљену до 15км, без задржавања на привременој депонији око објекта.
	 
	 

	Обрачун по м¹ и по комаду.
	 
	 

	 - поцинковани лим
	 
	 

	       Ознака у пројекту- ц, капак за излазак на кров
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	– развијене ширине до 33 цм
	м1
	37,4

	– развијене ширине 33-66 цм
	м1
	146,2

	– развијене ширине 66-100 цм
	м1
	58,9

	 
	 
	 

	 - бакарни лим (процењено 20%)
	 
	 

	– развијене ширине 33-66 цм
	м1
	9,5

	– развијене ширине ˃100 цм
	м²
	18,5

	Демонтажа комплетне количине облоге слемена крова од поцинкованог лима. Сав демонтирани материјал спустити и сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и демонтажу лимених елемената, као и одвоз на градску депонију удаљену до 15км.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	110,3

	 
	 
	 

	Демонтажа кровне фолије. Позиција подразумева пажљиву демонтажу комплетне површине фолије. Сав демонтирани материјал спустити и сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на извршењу комплетне позиције, као и утовар и одвоз демонтираног материјала.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	1.449,4

	 
	 
	 

	Демонтажа лежећих кровних прозора за вентилацију тавана. Сав демонтирани материјал спустити и сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	17,0

	 
	 
	 

	Демонтажа свих димњачких капа. Све демонтиране елементе сакупити и спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених елемената.
	 
	 

	Обрачун по комаду и димензијама.
	 
	 

	 - димњачка капа дим.45х45цм
	ком.
	5,0

	 - димњачка капа дим.45х60цм
	ком.
	7,0

	 - димњачка капа дим.45х90цм
	ком.
	8,0

	 - димњачка капа дим.45х120цм
	ком.
	3,0

	 
	 
	 

	У К У П Н О   ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	 
	 

	
	
	

	АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Израда лакоармираних бетонских капа, MB 20, дебљине 15цм. У цену улазе потребна  арматура оплата и помоћна скела.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	 
	 

	 - димњачка капа дим.45х45цм
	ком.
	5,0

	 - димњачка капа дим.45х60цм
	ком.
	7,0

	 - димњачка капа дим.45х90цм
	ком.
	8,0

	 - димњачка капа дим.45х120цм
	ком.
	3,0

	 
	 
	 

	У К У П Н О   АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Чишћење спојница (фуга), посебним челичним кланфама у дубини од 2цм, са чишћењем површина челичним четкама и прањем млазом воде комплетних обијених површина фасада које су зидане опеком.  
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане активности .
	 
	 

	Обрачун по м2 очишћених површина. 
	м²
	317,2

	 
	 
	 

	Презиђивање-рушење и поново зидање растрешених делова димњака, опеком старог формата, у продужном малтеру размере 1:2:6. Пажљиво порушити растрешене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати димњаке по узору на првобитне. Сав материјал од рушења сакупити и одложити на градилишну депонију.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м³. (Процењено 50%)
	м³
	19,4

	Малтерисање зидова димњака системом природног хидрауличног креча. На очишћењу и навлажену подлогу набацити шприц на бази природног хидрауличног креча са 100% покривања  површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер за реновирање у свему према упутствима произвођача материјала до потребне дебљине према постојећем стању. Доњи слојеви малтера се не глетују, а сваки следећи се наноси када претходни стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина. Као завршни слој нанети фини кречни малтер уз обавезну обраду претходног слоја што подразмева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличог кречог малтера добро прионуо на подлогу. Наносе финог хидрауличног кречног малтера узвести у два слоја укупне дебљине 3мм према упутствима произвођача.
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан рад и материјал, потребан транспорт и пренос материјала.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	317,2

	 
	
	

	У К У П Н О   ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Узимање отисака са вучених профила.
	 
	 

	Пре обијања малтера узети са очишћених и  ретушираних декоративних елемената отиске за израду шаблона помоћу којих ће се извршити рестаурација и реконструкција оштећених и недостајућих елемената фасадне декоративне пластике. Пре почетка радова надзорни инжењер и извођач радова одређују и остављају контролне траке дужине 50цм за сваку врсту профила. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле.
	 
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду отиска.
	 
	 

	–профили развијене ширине до 25цм
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	Израда шаблона од челичног лима на основу претходно ретушираних гипсаних отисака. Профил венца копирати на картон и исећи по ивици. На основу добијене мустре искројити профил у челичном лиму, израдити дрвено ''коло'' и формирати шаблон за извлачење вучених профила. Шаблони морају бити пре употребе испробани и одобрени од надзорне службе.Обрачунава се и плаћа само по један шаблон по позицији и развијеној ширини, без обзира на број изведених и употребљених шаблона.
	 
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције. 
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	 
	 

	–профили развијене ширине до 25цм
	ком.
	1,0

	Извлачење вучене декоративне пластике системом природног хидрауличног креча типа Rofix PP 201 Silica LF, Renoplus Rofix и Renostar (или адекватно), помоћу припремљених и испробаних челичних шаблона. Шаблони морају бити одобрени од стране стручног сарадника Завода. На очишћењу и навлажену подлогу набацити шприц на бази природног хидрауличног креча са 100% покривања  површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер за реновирање у свему према упутствима произвођача материјала до потребне дебљине и извући више пута челичним шаблоном. Сваки следећи слој малтера наноси се када претходни стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина. Као завршни слој нанети фини кречни малтер уз обавезну обраду претходног слоја што подразмева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличог кречог малтера добро прионуо на подлогу. 
	 
	 

	Малтер извући више пута челичним шаблоном док се не добије фин профил са правим ивицама. Наносе финог хидрауличног кречног малтера узвести у два слоја укупне дебљине 3мм према упутствима произвођача.  На угловима и саставима извршити пажљиво геровање, ручну израду свих профила. Герови морају бити правих и оштрих ивица и да се сучељавају под правим углом. Израда герова улази у цену венца по дужном метру, без додатака и примене норми.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹ стварно изведеног венца. Процењено 100%.
	 
	 

	– венци развијене ширине до 25 цм 
	 
	 

	декоративни профил на димњаку
	м¹
	55,2

	
	
	

	УКУПНО ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Чишћење елемената кровне конструкције компримованим вазухом и индустријским усисивачима од наслага нечисточе и прашине. Све површине тавана и дрвене кровне конструкције морају бити потпуно очишћене како би се омогућио увид у стање елемената крова. Сав шут сакупити и спустити ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	1.755,1

	 
	 
	 

	Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Након детаљног чишћења тавана прегледати кровну конструкцију и обележити елементе и делове елемената који су трули или поломљени. Пре замене елемената или делова елемената одредити пробама тесањем или бушењем у којој мери је замена неопходна. Након што се утврди који део елемента је неопходно заменити, кровна конструкција се подупире и учвршћује како након уклањања грађе не би дошло до померања конструкције. Уколико је елемент укљештен користити дизалице за минимално издизање дела конструкције како би се уклањање извело. При замени целог елемента, нови елемент од чамове грађе истих димензија попречног пресека и дужине уградити уз израду тесарских веза (чепови, усеци, засеци, преклапања, зарези) према постојећим и према правилима тесарске струке.  Приликом замене дела елемента уклања се трули део, а крај здравог дела се исеца према упутству статичара како би се остварила одговарајућа веза постојећег и новог дела елемента. Део који се уграђује припрема се према попречном пресеку постојећег елемента и одговарајуће дужине. По потреби уграђују се одговарајућа челична спојна средства (завртњеви, плоче, подвезе, папуче, кламфи) од челика у довољном броју а према упутству статичара. Према потреби веза старог и новог додатно се ојачава лепљењем епоксидним лепком и причвршћивањем јелових фосни. Челична спојна средства, фосне и даске за платовање не улазе у цену замене већ се обрачунавају посебно. Након учвршћивања елемената сва подупирања се уклањају.           
	 
	 

	Новоуграђени делови елемената завршно се притесују како би се визуелно сјединили са постојећим. Обрачун по м3 уграђене нове грађе, у цену улазе сва подупирања и обезбеђења. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м³. Процењено 30%
	м³
	21,2

	 
	 
	 

	Нивелисање кровних равни платовањем рогова обострано чамовим даскама дебљине д=24 мм, и ширине до 15 цм причврћеним за рогове наизменично укуцаним ексерима од 70 мм. Обрачун по м обострано платоване дужине рога.
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹. 
	м¹
	1,0

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и постављање кровних летви, димензија 5х8 цм и 2,5х5цм. Поставити ред летви за вентилацију крова у правцу пада кровних равни, а преко поставити летве паралелне са падом кровних равни за качење доњег реда ћерамиде. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама. На местима закивања летви у дашчану подлогу поставити траке за заптивање, ради заштите од продора влаге (обрачунато у посебној позицији). 
	
	 

	Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	
	 

	Обрачун по м² мерено по косини крова.
	м2
	1.888,8

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и постављање нове дашчане подлоге, дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне чпч јела-смрека грађе на комплетној кровној површини. Даске оптималне дужине поставити на додир и заковати. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м². Процењено 25%
	м²
	362,3

	 
	 
	 

	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка материјала, транспорт и постављање бибер црепа типа "Tondach tradicional" дим.18х38цм или адекватно. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. 
	
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м² косе површине крова, по комаду и м¹.
	 
	 

	 - бибер цреп (процењено 40%)
	м²
	535,6

	 - метални снегобрани
	ком.
	340,0

	 - заштитна решетка против птица
	м¹
	81,2

	 
	 
	 

	Постављање очуваног демонтираног и очишћеног бибер црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².  (процењено 60%)
	м²
	803,5

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала, транспорт и постављање слемењака и грбина - „универзалних жљебњака”- Tondach или адекватно, постављени сувом монтажом уз коришћење копчи и фолије за вентилацију што је урачунато у цену позиције.
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун по м¹.
	м¹
	62,2

	 
	 
	 

	УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка потребног материјала, допрема и пренос на место постављања кровне фолије типа "FOL S-Tondach" (145г/м2)  или адекватно. Нарочиту пажњу обратити на квалитетно извођење преклопа ширине мин 15цм који се спајају лепљењем. На местима продора шрафова поставити лепљиву траку за заптивање.
	
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на постављању хидроизолације, у свему према правилима струке.
	
	 

	Обрачун по м2 косе површине крова.
	м²
	1.449,4

	
	 
	 

	У К У П Н О   ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Све радове изводити од поцинкованог и бакарног лима дебљине 0,60 мм. Лимове кројити у радионици на основу пројекта или према детаљима које ће дати надзорна служба. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. Повезивање лимова извести тако да се лиму остави могућност дилатирања и рада. Пре полагања на подлогу поставити слој изолима.
	 
	 

	Сви лимарски радови морају се изводити по пропису. Радови се морају предати потпуно завршени, а површине под лимом очишћене од шута. Обрачун по описима датим уз позиције без примене грађевинских норми, без додатака за потребна савијања, упертлавања, преклапања, украјања и друге врсте растура.
	 
	 

	Набавка, транспорт, припрема и монтажа лимарије од поцинкованог и бакарног лима на крову објекта. Лимове кројити у радионици према узорцима елемената узетих са објекта, а по добијању сагласности надзорне службе. Завршно повезивање и монтирање вршити на лицу места. Монтажа подразумева претходно постављање подложног лима д=0,6мм са прописаним подвлачењем елемената у односу на друге материјале, са комплетним радовима на спајању елемената лима са двоструким фалцовањем, калаисањем и причвршћивањем нерђајућим подвезицама, (поцинковане траке или жице), и израдом хидроизолације "тер хартијом" у свему према прописима.
Забрањује се извођачу да се калаисање спојева врши на објекту отвореним пламеном сходно правилнику о заштити од пожара. 
	 
	 

	Развијене ширине елемената од поцинкованог и бакарног лима дате су за сваки елемент посебно. За опшивке чија је ширина већа од 50цм, обавезно је нитовање и летовање са преклопним шавовима од 2цм. На спољашњим ивицама урадити окапнице одмакнуте од зида минимум 3цм. 
Олучне вертикале постављати на растојању 3-5цм од вертикалне равни фасаде, искључиво на металним нерђајућим држачима, обујмицама које се постављају на сваких 150-160цм, гледано по висини.
	 
	 

	Ценом обухваћен сав потребан материјал и рад за комплетно извршење позиције у свему према правилу струке.
	 
	 

	Обрачун по м1 стварно изведених количина.
	 
	 

	 - поцинковани лим
	 
	 

	       Ознака у пројекту- ц, капак за излазак на кров
	ком.
	1,0

	 
	 
	 

	• развијена ширина до 33 цм
	 
	 

	–Ознака у пројекту- ћ, опшивка прозора за вентилацију тавана
	м1
	37,4

	 
	
	

	• развијена ширина 33-66 цм
	 
	 

	–Ознака у пројекту- с, увала
	м1
	56,4

	–Ознака у пројекту- т, опшивка димњака
	м1
	25,5

	–Ознака у пројекту- ф, опшивка надзитка
	м1
	58,9

	–Ознака у пројекту- х, опшивка споја зида и крова
	м1
	5,4

	 
	 
	 

	• развијена ширина 66-100 цм
	 
	 

	–Ознака у пројекту- у, опшивка споја надзитка и крова 
	м1
	58,9

	 
	 
	 

	 - бакарни лим
	 
	 

	• развијена ширина 33-66 цм
	 
	 

	–Ознака у пројекту- р, опшивка споја крова и куполе
	м1
	9,5

	 
	 
	 

	• развијена ширина >100 цм
	 
	 

	–Ознака у пројекту- п, увала иза атике
	м²
	18,5

	 
	 
	 

	Набавка, транспорт, припрема и покривање површина крова - делова слемена поцинкованим лимом д=0,60 мм. Лим причврстити хафтерима на растојању од 25 цм за дашчану подлогу. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола.
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на покривању, у свему према правилу струке.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м²
	110,3

	 
	 
	 

	Детаљан преглед делова кровних површина покривених бакарним лимом, са поправком фалцова, нитовањем и летовањем спојева и евентуалном заменом оштећеног лима.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала, ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м2.
	м²
	387,2

	
	 
	

	У К У П Н О   ЛИМАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Израда и уградња плоча, подвеза, папуча, кламфи и завртњева од челика. Ојачања урадити према детаљима. Подвезе и папуче очистити и премазати минијумом. Уз подвезе и папуче испоручити завртњеве, матице, подлошке и слично. 
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по кг.
	кг
	850,0

	 
	 
	 

	Детаљан преглед,чишћење, обрада и поправка постојећих декоративних гитера на крову, са заменом свих оштећених, натрулих и дотрајалих елемената, као и санирањем и крпљењем мањих оштећења. Метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по м² и по комаду.
	 
	 

	 - декоративна ограда
	м²
	45,3

	 - декоративни врх
	ком.
	3,0

	 
	 
	 

	Набавка, транспорт и монтажа прозора за осветљење и вентилацију тавана дим. 45х73цм типа "Tondach" или адекватно, са термостаклом дебљине 15мм.
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	17,0

	Детаљан преглед,чишћење, обрада и поправка постојећих носача светиљки декоративног осветљења, са заменом свих оштећених, натрулих и дотрајалих елемената, као и санирањем и крпљењем мањих оштећења. Метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.
	 
	 

	Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге, набавку комплетног материјала и укупан рад на извршењу описане позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	48,0

	 
	 
	 

	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	Набавка материјала и премазивање свих видљивих делова дрвене кровне конструкције противпожарним премазом (FIRESTOP wood или слично ), који у складу са SOP IV обезбеђују ватроотпорност у трајању од 60 минута. За употребљени премаз испоручилац мора поседовати извештај од акредитоване лабораторије да употребљени материјал и метода наношења, као и дебљина нанетог материјала задовољавају тражену отпорност према пожару. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку целокупног материјала, укупан транспорт и комплетан рад на извршењу позиције.
	 
	 

	Обрачун м²
	м²
	1.755,1

	Заштитно премазивање дрвених елемената против инсеката, алги, гљивица и труљења специјалним импрегнирајућим средствима. 
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м²
	1.755,0

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и бојење декоративних гитера на крову. Позиција обухвата чишћење од наслага боја и нечистоћа, шлајфовање и китовање, премаз антикорозивним средствима, бојење основном бојом у свему према упутству произвођача, а потом два пута завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу израђених узорака одобрених од стране стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по м² и по комаду.
	 
	 

	 - декоративна ограда
	м²
	63,4

	 - декоративни врх
	ком.
	3,0

	 
	 
	 

	Набавка потребног материјала и бојење носача светиљки декоративног осветљења. Позиција обухвата чишћење од наслага боја и нечистоћа, шлајфовање и китовање, премаз антикорозивним средствима, бојење основном бојом у свему према упутству произвођача, а потом два пута завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на основу израђених узорака одобрених од стране стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе.
	 
	 

	Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције.
	 
	 

	Обрачун по комаду.
	ком.
	48,0

	Набавка потребног материјала и бојење свих фасадних површина прекривених продужним малтером силикатним бојама типа Röfix PE 225 Reno 1K или адекватно, водонепропусним и паропропусним, микроармираним, постојаним на светлост и атмосферске утицаје, са обавезним претходним наношењем прописане подлоге-прајмера.  Површине морају бити у потпуности суве и очишћене од прашине. Бојење фасада извести у  најмање два премаза у тону по избору стручног сарадника Завода, а на основу усвојеног узорка, након претходно извршених проба. Материјал мора да има потребне атесте.
	 
	 

	Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и рад на извршењу описане позиције, као и све непоменуте активности које могу наступити.
	 
	 

	Обрачун по м2 стварно изведених површина. 
	м²
	158,6

	
	 
	 

	У К У П Н О  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
	 
	 

	
	
	

	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 

	Испорука материјала, транспорт  и постављање веза громобрана полагањем траке FeZn 25x4мм у ПВЦ црево Ø30 у унапред припремљен шлиц у зиду.
	 
	 

	Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал и ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 
	 
	 

	a) Трака FeZn 25x4 mm
	м1
	202,8

	б) Укрсни комад
	ком.
	450,0

	 
	 
	 

	Испитивање непрекидности громобранских инсталација
	 
	 

	Ценом позиције обухваћено је ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 
	 
	 

	Обрачун паушално.
	пауш.
	1,00

	Израда Атеста о исправности рада громобранске инсталације у четири примерка.
	 
	 

	Ценом позиције обухваћено је ангажовање радне снаге неопходне за извршење описане позиције. 
	 
	 

	Обрачун паушално.
	пауш.
	1,00

	 
	 
	 

	Одвоз шута са градилишта на градску депонију подразумева утовар и киповање на депонију удаљености до 15км од градилишта, заједно са прикупљањем шута по тротоару и превоз ручним колицима на приступно место.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за  извршавањe ове позиције, комплетан рад и транспорт.
	 
	 

	Обрачун по м3 утовареног и одвеженог шута.
	м3
	18,9

	 
	 
	 

	Чишћење и прање тротоара по завршетку свих радова.
	 
	 

	Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за  извршавањe ове позиције.
	 
	 

	Обрачун по м².
	м2
	589,2
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