ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
	Бр.
поз.
	О П И С   Р А Д О В А
	Количина
	Јед.
мере
	Једини-чна цена
(у динари-ма) без ПДВ-а
	Укупно
без ПДВ-а
(у динарима)
	Укупно
са ПДВ-ом
(у динарима)

	А. САНАЦИЈА И ПРЕКРИВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ


	
	I. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.1.
	Геодетско обележавање граница тела депоније
	
	
	
	
	

	
	Геодетско обележавање обухвата исколчавање нових граница депоније, у складу са просторним координатама датим у пројекту. Извршити обележавање карактеристичних подужних и попречних профила, са контролисањем кота тела депоније датих пројектом. Контролисање висинских кота планума тела депоније вршити у процесу извођења радова.
Обрачун по ha површине обележавања.
	15.40
	ha
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.2.
	Геодетско обележавање профила тела депоније
	
	
	
	
	


	
	Геодетско обележавање обухвата обележавање карактеристичних подужних и попречних профила, са контролисањем кота тела депоније датих пројектом. Контролисање висинских кота планума саниране депоније вршити у процесу извођења радова.
Обрачун по m' површине обележавања.
	9600.00
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	II. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.1.
	Чишћење терена од корова и растиња.
	
	
	
	
	

	
	Чишћење терена од корова и растиња булдозером, са утоваром и транспортом материјала ван постојећег депоније на локацију коју одреди инвеститор и надзорни орган. Под коровом се подразумевају: суво грање и све врсте жбунастих трава висине преко 1m. Под растињем се подразумевају засади дрвећа и самоникли засади пречника дебла 5-10cm. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова. 
Обрачун је по m2 очишћене површине.
	15600.00
	m²
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.2.
	Ручна сеча стабала у границама градилишта са вађењем пања и корена
	
	
	
	
	

	
	Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Стабло, гране, пањ и корен утоварити у камион и одвести на на одлагалиште у зони депоније Винча.
Обрачун по комаду исеченог стабла
-  стабла пречника до 10 cm
	60.00
	kom.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	III. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.1.
	Ископ отпада и транспорт у нове границе депоније.
	
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћен ископ, транспорт и истовар отпада који је распоређен ван  пројектованих граница саниране депоније. Ископ отпада са површина на косинама и плануму депоније обавити хидрауличним багером и булдозером до пројектом предвиђених кота уз утовар у превозна средства по потреби.
За ископ материјала на косинама потребно је користити багер са дубинском кашиком великог дохвата. Додатно вршити гурање отпада булдозером. Просечна даљина пребацивања је 300 m. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m3 ископаног, транспортованог и истовареног отпада.
	290395.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.2.
	Израда насипа око депоније
	
	
	
	
	

	
	Израда насипа око депоније грађевинском механизацијом у слојевима до потребне збијености од 95% по Проктору. Ширина круне насипа је 5 m, нагиби косина 1:2.
За тачне количине биће потребно да се сними геодезија у зони насипа. Количина је срачуната за просечну висину насипа од 1,5 m.
Обрачун по m3 уграђеног материјала.
	10000.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.3.
	Груба нивелација премештеног отпада по плануму саниране депоније.
	
	
	
	
	

	
	Груба нивелација премештеног отпада булдозером по формираном плануму депоније са гурањем материјала. Нивелисање извести до кота предвиђених пројектом, а које су дате на профилима тела депоније. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m3 испланираног отпада.
	290395.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.4.
	Набијање растреситог слоја отпада преко грубо распланиране површине.
	
	
	
	
	

	
	Набијање растреситог слоја грубо распланиране површине у границама  депоније предвиђене за затварање. Радове извршити употребом компактора за сабијање отпада до потребне густине од минимално 0,8 t/m3. Захтевану густину постићи преласком компактора преко слојева  испланираног отпада висине 20-30 cm.
Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова. 
Обрачун по m3 сабијеног отпада.
	290395.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.5.
	Завршно равнање планума отпада.
	
	
	
	
	

	
	Равнање планума отпада у складу са котама и падовима датим у пројекту. Планирана тачност израде је ± 10 cm. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m2 изравнане површине планума тела депоније.
	85470.00
	m²
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.6.
	Отварање позајмишта инертног земљаног материјала или просејавање отпада мобилним постројењем (уписати понуду или за варијанту 1 или за варијанту 2)
	
	
	
	
	

	Вари-јанта 1
	Позиција обухвата отварање позајмишта и машински ископ инертног кохерентног земљаног материјала са утоваром у превозна средства. Ископ вршити хидраулик багером. Локацију позајмишта одредити кроз консултације са Инвеститором и Надзорним органом.
Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m3 ископаног или просејаног материјала.
	
	
	
	
	

	
	- насип око депоније
	10000.00
	m³
	
	
	

	
	- инертни изравнавајући слој
	47463.00
	m³
	
	
	

	
	- инертни материјал за рекултивацију
	47463.00
	m³
	
	
	

	Вари-јанта 2
	 Приликом премештања отпада извршити просејавање отпада мобилним постројењем капацитета до 150 m³/сат на мин. 2 фракције. Тешку фракцију након просејавања употребити као инертан земљани материјал за изравнавајући слој и рекултивацију.
Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m3 ископаног или просејаног материјала.
	
	
	
	
	

	
	- насип око депоније
	10000.00
	m³
	
	
	

	
	- инертни изравнавајући слој
	47463.00
	m³
	
	
	

	
	- инертни материјал за рекултивацију
	47463.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  УКУПНО :
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Б. ДЕГАЗАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ


	
	I. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.1.
	Геодетско утврђивање положаја биотрнова.
	
	
	
	
	

	
	Геодетско обележавање положаја  за бушење биотрнова у складу са координатама приложеним у пројекту.
Обрачун по комаду обележеног биотрна.
	49.00
	kom.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО :
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	II. РАДОВИ НА ДЕГАЗАЦИЈИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.1.
	Израда бушотина за биотрнове пречника Ø600-650mm.
	
	
	
	
	

	
	Бушење биотрнова пречника Ø600-650mm на испланираном плануму за одлагање отпада пре постављања слоја међупрекривке. У цену је урачунат транспорт опреме и алата до градилишта, као и метална обложна колона Ø600mm. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун је по m' избушене бушотине биотрна.
	400.00
	m
	
	
	

	II.2.
	Набавка и постављање перфорираних HDPE цеви DN 110mm.
	
	
	
	
	

	
	HDPE цеви DN 110 mm  SDR11 се постављају у већ уграђене колоне Ø600mm формиране од челичних шипки. У цену су урачунате перфориране цеви са наставцима, транспорт и уградња.
Перфорације на HDPE цеви извести факрички слотовано у износу од 40-50 рупа дебљине 10mm по дужном метру, што је обрачунато овом позицијом. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун по m' постављене цеви, за сав додатни рад и материјал.
	400.00
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.3.
	Набавка, транспорт и уградња шљунка гранулације 16/32mm.
	
	
	
	
	

	
	Шљунак гранулације 16/32mm се уграђује између постављене дегазационе унутрашње цеви Ø110mm и зида бушотине. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова.
Обрачун је по m3 уграђеног шљунка.
	100.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.4.
	Набавка и уградња глава за повезивање биотрнова на хоризонталну мрежу цевовода.
	
	
	
	
	

	
	Позицијом је обухваћена набавка:
- Пуне HDPE цеви DN125mm дужине 90 cm
- HDPE туљка са прирубницом DN125 mm
- HDPE T комада DN125 mm
- HDPE слепе прирубнице DN125 mm
- Порта за мониторинг биотрна
- Флексибилног црева DN63 mm
- Кугластог затварача главе биотрна DN63 mm
Обрачун је извршен по комаду набављеног комплета главе биотрна.
	49.00
	kom.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.5.
	Набавка и уградња заптивке од бентонитског праха.
	
	
	
	
	

	
	Извршити набавку и уградњу заптивке дегазационих цеви од слоја бентонитског праха дебљине 20 cm, према детаљима у пројекту.
Обрачун је по m3 уграђеног бентонитског праха, за сав рад и материјал.
	3.00
	m³
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.6.
	Набавка, транспорт и уградња разводних надземних цевовода од HDPE
	
	
	
	
	

	
	Извршити набавку, транспорт и уградњу цевовода од HDPE материјала. Повезивање цевовода извршити чеоним варовима.
Обрачун је по m' уграђеног цевовода за сав рад и материјал.
	
	
	
	
	

	
	- HDPE DN63 mm PN10
	4000.00
	m
	
	
	

	
	- HDPE DN90 mm PN10
	850.00
	m
	
	
	

	
	- HDPE DN250 mm PN10
	250.00
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.7.
	Набавка транспорт и уградња HDPE шахта за кондензат
	
	
	
	
	

	
	Извршити набавку, транспорт и уградњу HDPE шахта за кондензат. Шахт је обремљен свом неопходном опремом и фитинзима. Пречник шахта износи 1,0 m .
Обрачун је по комаду набављеног шахта за сав додатни рад и материјал.
	4.00
	kom.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.8.
	Набавка и монтажа компактног постројења за спаљивање депонијског гаса
	
	
	
	
	

	
	Извршити набавку, таранспорт и уградњу компактног постројења за спаљивање депонијског гаса које ради при протицајима гаса од 100 - 800 m3/h. У оквиру постројења обухватити и могућност на прикључење јединице за когенерацију. 
Обрачун је по комаду набављеног постројења за сав рад и материјал.
	1.00
	kom.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	РАДОВИ НА ДЕГАЗАЦИЈИ УКУПНО:
	.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	В. ИЗВОЂАЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И МОНИТОРИНГ ДЕПОНИЈЕ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	I ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.4.
	Израда извођачке документације
	
	
	
	
	

	
	Израда пројеката за извођење са свим потребним детаљима и радионичким цртежима
	1.00
	паушал
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.5.
	Вршење контролних испитивања
	
	
	
	
	

	
	Вршење контролних геотехничких испитивања у току извођења радова и периодична испитивања загађености тла и околних површинских вода. Програм испитивања ускладити са надзорним органом пре почетка радова.
	1.00
	паушал
	
	
	

	
	ОСТАЛИ РАДОВИ   УКУПНО :
	
	
	
	
	

	Σ
	УКУПНО:
	
	


