{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Станица Земун"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Станица Земун","index":0,"n_rows":235,"n_cols":6,"rows_kept":235,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[10,1,10,4],[11,0,11,5],[53,1,53,4],[54,0,54,5],[59,1,59,4],[60,0,60,5],[65,1,65,4],[66,0,66,5],[68,0,68,5],[91,1,91,4],[92,0,92,5],[94,0,94,5],[97,6,97,9],[99,1,99,4],[102,6,105,6],[116,1,116,4],[121,1,121,4],[122,0,122,5],[128,1,128,4],[129,0,129,5],[132,1,132,4],[133,0,133,5],[139,1,139,4],[140,0,140,5],[146,2,146,5],[150,1,150,4],[151,0,151,5],[160,1,160,4],[161,0,161,5],[166,1,166,4],[167,0,167,5],[170,1,170,4],[171,0,171,5],[186,1,186,4],[187,0,187,5],[188,0,188,5],[205,1,205,4],[207,0,207,5],[208,0,208,5],[225,1,225,4],[227,0,227,5],[229,1,229,4],[231,0,231,5],[232,0,232,4],[233,0,233,4],[234,1,234,4],[239,0,239,5]]}
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА\n\nза извођење радова на железничкој станици Земун"]
["А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ЗЕМУН"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена (динара)","Цена (динара)"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Израда и постављање табли обавештења где се наводи да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, Извођачу, Инвеститору и Пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. ","ком","1.00"]
["2","Монтажа и демонтажа металне цевасте покретне скеле, за радове у свему по важећим прописима . Скела мора бити статички стабилна, да поседује одговарајући атест и висине најмање  7 метара. На сваких 2м висине поставити радне платформе од металних елемената. Са спољне стране платформи поставити металне елементе на \"кант\". \n","дан",{"v":30,"d":"30.00"}]
["3","Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2 m. Ограда је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 м. Обрачун по m' постављене ограде.","m'",{"v":76,"d":"76.00"}]
["4","Пажљива заштита свог намештаја, подних површина и осталог  (прекидачи, утикачи, техника, расвета, клупе, столови, столице, сви плочасти материјали од дрвета стакла, керамике, иверице, столарије - алуминарије...),заштитити чврстим најлоном од минимум 30 микрона. Сва евентуална прљања и оштећења намештаја падају не терет извођача.","m'",{"v":984,"d":"984.00"}]
["I","УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Обијање подних керамичких противклизних плочица заједно са малтером испред уласка у објекат на три позиције. Обити подне плочице и очистити површине и припремити их за израду хидроизолационог слоја. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² обијене површине.   ","m²",{"v":80,"d":"80.00"}]
["2","Обијање подних керамичких противклизних плочица у тоалетима заједно са малтером. Обити подне плочице и очистити површине и припремити их за израду хидроизолационог слоја. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² обијене површине.   ","m²",{"v":26,"d":"26.00"}]
["3","Обијање дела партера при уласку у објекат на три позиције. Скидање слоја бетона испод пода, дебљине до 6цм због добијање контрапада до 3% ради одвођења атмосферских вода од објекта. Скинути слој разбити, шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² .","m²",{"v":80,"d":"80.00"}]
["4","Делимично обијање  трошног материјала са унутрашњих зидова и плафона. Надзорни орган и извођач одредиће површине са којих се обија трошни материјал.  Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m² обијене површине.  ","m²",{"v":60,"d":"60.00"}]
["5","Пажљива демонтажа уградних светиљки са дела спуштеног плафона у билетарници. Демонтиране светиљке пажљиво одложити и заштити због поновне уградње. Обрачун паушал. ","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
["6","\nДемонтажа преграде са фиксним елементима пуним панелом и двокрилним вратима, oтврарање око бочне вертикалне осе. Зидарска мера 595/(350+42)цм.\nОзнака 1.1 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["7","\nДемонтажа преграде која се састоји из фиксног елемента са фиксним надсветлом и пуним панелом.\nЗидарска мера 150/350+42цм.\nОзнака 1.2 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["8","\nДемонтажа преграде која се састоји из фиксног елемента са фиксним насветлом.\nЗидарска мера 112/350цм.\nОзнака 2 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["9","\nДемонтажа преграде са фиксним елементима и двокрилним вратима и фиксним надсетлом\nЗидарска мера 276/350цм.\nОзнака 3.1 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["10","\nДемонтажа преграде са фиксним елементима и двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 276/350+42цм.\nОзнака 3.2 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["11","\nДемонтажа преграде са фиксним елементом и једнокрилним вратима и са фиксним надсветлом и пуним панелом.\nЗидарска мера 163/350+42.\nОзнака 3.3 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["12","\nДемонтажа преграде са фиксним елементом и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 335/290цм.\nОзнака 4 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["13","\nДемонтажа преграде са фиксним елементом и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 320/290цм.\nОзнака 5 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["14","\nДемонтажа преграде са три фискна елемента и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 511/290цм.\nОзнака 6 по основи пројектованог стања. ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["15","\nДемонтажа преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 130/220+80цм.\nОзнака 8 по основи пројектованог стања. ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["16","\nДемонтажа једнокрилног прозора, отварање око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 70/65цм.\nОзнака 10 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["17","\nДемонтажа преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 251/350цм\nОзнака 11.1 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["18","\nДемонтажа преграде са два фиксна елеменета.\nЗидарска мера 142/350цм\nОзнака 11.2 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["19","\nДемонтажа преграде са двокрилним вратима.\nЗидарска мера 150/220цм.\nОзнака 12 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["20","\nДемонтажа преграде са једнокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 137/220+80цм.\nОзнака 14 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["21","\nДемонтажа преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 130/220+80цм\nОзнака 15 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["22","\nДемонтажа структуралне фасаде са четири крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе.\nЗидарска мера 905/255цм.\nОзнака 7 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["23","\nДемонтажа структуралне фасаде са три крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе.\nЗидарска мера 905/255цм.\nОзнака 9 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["24","\nДемонтажа фиксне преграде.\nЗидарска мера 40/210цм.\nОзнака 16 по основи пројектованог стања.\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["25","\nДемонтажа санитарне преграде са елементом са двоја врата и фиксним елементом између кабина.\nЗидарска мера (192.5+130)/210+17.5/100цм.\nОзнака 17 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["26","\nДемонтажа санитарне преграде са вратима. \nЗидарска мера 177.5/210цм.\nОзнака 18 по основи пројектованог стања.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
["27","Пажљива демонтажа унутрашњих врата - ознаке 1а по пројектованом стању - од алуминијумског штока са обостраном облогом од универ плоче д=1.8 цм са испуном од папирног саћа. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
["28","Демонтажа свих постојећих писоара од керамике, са свим пратећим елементима. Писоаре одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["29","Демонтажа свих постојећих WC шоља од керамике, са свим пратећим елементима. WC шоље одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["30","Демонтажа свих постојећих умиваоника од керамике, са сифоном и батеријом и осталим пратећим елементима  пратећим елементима. Умиваонике одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["31","Демонтажа свих ормарића испод лавабоа. Демонтирани материјал одложити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
["32","Уклањање облога од компакт плоча на надстрешницама испред објекта, димензија 60x60 цм. Обрачун по m².","m²",{"v":6,"d":"6.00"}]
["33","Демонтажа Армстронг плоча на плафонској подконструкцији од алуминијумских профила. Обрачун по m².","m²",{"v":175,"d":"175.00"}]
["34","Демонтажа вакуум каљеног стакла при уласку у подходник до школе, као и оштећеног стакла при уласку у подходник до објекта. Обрачун по m² .","m²",{"v":48,"d":"48.00"}]
["35","Демонтирање решетки при уласку у објекат на три позиције. Демонтиране решетке одложити и сачувати за поновну уградњу. Обрачун по комаду. ","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["36","Демонтажа покривке надстрешнице од лексана  при уласку у подходник. Покривку уклонити на безбедан начин, а потом је одвести на градску депонију. Обрачун по m2.","m2",{"v":20,"d":"20.00"}]
["37","Уклањање бехатон коцки ради насипања и набијања терена на позицији при уласку у подходник. Плоче одложити и заштитити због поновног постављања истих. Обрачун по м2.","м2",{"v":10,"d":"10.00"}]
["38","Демонтажа валидатора и свих пропратних елемената од алуминијума на позицијама где се налазе. По завршетку демонтиране валидаторе и пропратне елементе прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.","ком",{"v":24,"d":"24.00"}]
["39","Обијање површинског слоја парапетног зида при уласку у подходник, као и дела степеништа које воде ка изласку на последњи перон. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.","м2",{"v":21,"d":"21.00"}]
["40","Обијање бетонске подлоге где су се налазили валидатори у дебљини потребној за поставку бехатон плоча. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.","м2",{"v":24,"d":"24.00"}]
["II","УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:"]
[]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и обрада шпалетни око фасадних врата и прозора. У материјал спадају: набавка угаоне лајсне, мрежица, лепак и бојење шпалетни и рама око прозора и врата (према постојећем стању) у ширини око 30цм у круг, у боју према договору са Инвеститором.  Обрачун по м'. ","m'",{"v":225,"d":"225.00"}]
["2","Набавка материјала и санација зидних и плафонских пукотина у подходнику за изласке на перонска стајалишта. Са пукотина уклонити трошни материјал, отпрашити, премазати прајмером и обрадити одговарајућим материјалом у договору са Надзорним органом. Обрачун по м'.","м'",{"v":105,"d":"105.00"}]
["3","Набавка маетријала и обрада површинског слоја парапетног зида предходно ливеним, штампаним декоративним бетоном, при уласку у подходник, као и дела степеништа које воде ка изласку на последњи перон према узору на предходно постављену површинску облогу, а у свему према договору са Инвеститором. Све површине пре уградње отпрашити и премазати прајмером, а потом радити према упутствима произвођача. У обрачун спадају сав потребан материјал за рад и руке. Обрачун по м2.","м2",{"v":21,"d":"21.00"}]
["III","УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :"]
[]
["IV","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и бетонирање бетоном МБ 30(С25/30) претходно обијеног дела партера, на уласку у објекат на три позиције, од бетона у дебљини потребној за добијање контрапада до 3% ради одвођења атмосферских вода од објекта. Обрачун пo m3.","m3",{"v":13,"d":"13.00"}]
["2","Набавка материјала и израда армирано-бетонског серклажа МБ 30, на перонском стајалишту. У обрачун спадају: оплата и сав неопходан материјал за рад и руке. Обрачун по м3.","м3",{"v":35,"d":"35.00"}]
["3","Набавка, уградња и допуна бехатон коцки и свог потребног пратећег материјала на позицији при уласку у подходник (на местима где фале), на позицији где су се налазили валидатори, као и на перонском стајалишту, у свему према узору на постојеће. Бехатон коцке поставити тако да буду у равни са остатком партера. У обрачун спада сав потребан материјал за рад и руке. Узорке доставити на увид Инвеститору. Обрачун по м2.","м2",{"v":1624,"d":"1,624.00"}]
["IV","УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ :"]
[]
["V","АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["\nНапомена: За све позиције алуминијумске столарије, мере узети на лицу места. АЛУ столарију радити у свему према постојећем изгледу и распореду, типа ''ASC (aluminium systems and constructions)' или одговарајуће'. Све ознаке за алуминарију су према пројекту. Узорке за алуминарију доставити Инвеститору на увид.\n\nАлуминарију са термо прекидом израдити од профила са термо прекодом израђеним од полиамида (никако PVC) минималне ширине 32мм. Простор унутар термо прекида испунити термоизолационим материјалом типа \"XPS\" или одговарајући ради побољшања термичких карактеристика система. Минимална уградна дубина профила је 70мм. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе:\n- Коефицијент термичке проводљивости стандардног прозора са двослојним стаклом Uw<1,30 W/m2K \n- Пропустљивост ваздуха: класа \"4\" према SRPS EN 12207:2017\n- Отпорност према пропуштању воде: \"Е1200\" према SRPS EN 12208:2008\n- Отпорност према оптерећењу од ветра: класа \"С5\" према SRPS EN 12210:2017\nДихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од \"ЕPDM\" гуме.\nОков мора бити са стандардним \"ЕУРО\" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду типа \"Fapim Loira\" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу. \n\nАлуминарију без термо прекода израдити од профила уградне дубине 48мм или веће. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе:\n- Пропустљивост ваздуха: класа \"4\" према SRPS EN 12207:2017\n- Отпорност према пропуштању воде: \"4А\" према SRPS EN 12208:2008\n- Отпорност према оптерећењу од ветра: класа \"С4\" према SRPS EN 12210:2017\nДихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од \"ЕPDM\" гуме.\nОков мора бити са стандардним \"ЕУРО\" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду фалцне типа \"Fapim Monza\" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу.\n\nСве наведене карактеристике потребно је доказати важећим извештајима о испитивању акредитоване институције (ИМС или други).\n                                                                                                                                                                          \n           "]
["1","Ознака 1.1 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементима пуним панелом и двокрилним вратима. Отварање око бочне вертикалне осе. Зидарска мера 595/(350+42)цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2","Ознака 1.2 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде која се састоји из фиксног елемента са фиксним надсветлом и пуним панелом.\nЗидарска мера 150/350+42цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3","Ознака 2 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде која се састоји из фиксног елемента са фиксним насветлом.\nЗидарска мера 112/350цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90000,"d":"90,000.00"},{"$f":"+E72*D72","v":{"v":90000,"d":"90,000.00"}}]
["4","Ознака 3.1 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементима и двокрилним вратима и фиксним надсетлом\nЗидарска мера 276/350цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":223000,"d":"223,000.00"},{"v":223000,"d":"223,000.00"}]
["5","Ознака 3.2 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементима и двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 276/350+42цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130800,"d":"130,800.00"},{"v":130800,"d":"130,800.00"}]
["6","Ознака 3.3 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементом и једнокрилним вратима и са фиксним надсветлом и пуним панелом.\nЗидарска мера 163/350+42","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["7","Ознака 4 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементом и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 335/290цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["8","Ознака 5 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са фиксним елементом и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 320/290цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["9","Ознака 6 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са три фискна елемента и два крила која се отварају око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 511/290цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["10","Ознака 8 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 130/220+80цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["11","Ознака 10  по пројектованом стању.\nНабавка и уградња једнокрилног прозора, отварање око вертикалне и хоризонталне осе.\nЗидарска мера 75/60цм","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["12","Ознака 11.1 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 251/350цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["13","Ознака 11.2 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са два фиксна елеменета.\nЗидарска мера 142/350цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["14","Ознака 12 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са двокрилним вратима.\nЗидарска мера 150/220цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["15","Ознака 14 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са једнокрилним вратима и фиксним надсветлом, у доњем делу врата предвидети прострујну решетку димензија 62,5/12,5цм\n(обрађено у пројекту машинских инсталација).\nЗидарска мера 137/220+80цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["16","Ознака 15 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња преграде са двокрилним вратима и фиксним надсветлом.\nЗидарска мера 130/220+80цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["17","Ознака 7 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња структуралне фасаде са четири крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе.\nЗидарска мера 905/255цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["18","Ознака 9 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња структуралне фасаде са три крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе.\nЗидарска мера 905/255цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["19","Ознака 16 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња фиксне преграде.\nЗидарска мера 40/210цм\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["20","Ознака 17 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња санитарне преграде са елементом са двоја врата и фиксним елементом између кабина.\nЗидарска мера (192.5+130)/210+17.5/100цм","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["21","Ознака 18 по пројектованом стању.\nНабавка и уградња санитарне преграде са вратима.\nЗидарска мера 177.5/210цм","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
["22","Набавка и уградња унутрашњих врата - ознаке 1а - од алуминијумског штока са обостраном облогом од универ плоче д=1.8 цм са испуном од папирног саћа. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
["V","УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА:"]
[]
["VI","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["Напомена: Узорке за све елеменате који ће се уградити обавезно доставити Инвеститору на сагласност."]
["1","Набавка и постављање подних противклизних гранитних плочица 30x60 на лепак, са свим потребним материјалом по узору на постојеће, испред објекта чекаонице на три позиције које одреди Инвеститор. Гранитне плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору Наручиоца. Обрачун по m².","m²",{"v":100,"d":"100.00"}]
["2","Набавка и облагање сокле у чекаоници од гранитних плочица, висине од 10 цм, са свим потребним материјалом, по узору на постојеће. Гранитне плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем  у боји и слогу по избору Наручиоца. Обрачун по m' сокле.","m'",{"v":60,"d":"60.00"}]
["3","Набавка и постављање зидних керамичких плочица 30x60 на лепак, са свим потребним материјалом по узору на постојеће. Керамичке плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у белој мат боји. Узорке доставити Инвеститору на увид. Обрачун по m².\nНапомена: \nОва позиција се односи на обраду зидова након уклањања врата.","m²",{"v":20,"d":"20.00"}]
["4","Набавка и постављање подних противклизних гранитних плочица 30x60 на лепак, са свим потребним материјалом по узору на постојеће, унутар објекта у тоалетима на две позиције које одреди Инвеститор. Гранитне плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору Инвеститора. Обрачун по m².","m²",{"v":35,"d":"35.00"}]
["VI","УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VII","МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и глетовање зидова глет масом у два слоја, до потпуно равне површине. Изглетоване површине ишмирглати премазати прајмером и припремити за бојење. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":390,"d":"390.00"}]
["2","Набавка материјала и глетовање дела плафона унутар објекта глет масом у два слоја, до потпуно равне површине. Изглетоване површине ишмирглати и припремити за бојење. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m² .","m²",{"v":51,"d":"51.00"}]
["3","Набавка материјала и бојење зидова унутар објекта дисперзивном акрилном унутрашњом бојом  по избору Инвеститора. Претходно изглетовану и ишмирглану подлогу премазати прајмером, па бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":390,"d":"390.00"}]
["4","Набавка материјала и бојење плафона  дисперзивном акрилном унутрашњом бојом по избору инвеститора. Претходно изглетовану и ишмирглану подлогу премазати прајмером, па бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":51,"d":"51.00"}]
["5","Бојење свих металних ограда бојом за метал око објекта и на перонима. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети антикорозивну заштиту и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м'","м'",{"v":622,"d":"622.00"}]
["6","Набавка материјала и израда сокле са спољне стране објекта кулир - пластом у боји и гранулацији по избору Инвеститора. Обрачун по m².","m²",{"v":34,"d":"34.00"}]
["7","Набавка материјала и фарбање канти за отпатке бојом за метал са свим потребним припремним предрадњама у тону према узору на постојећу. Обрачун по м'.","m'",{"v":47,"d":"47.00"}]
["8","Набавка материјала и бојење зидова свих подходника (I и II) дисперзивном акрилном  бојом за спољашљу употребу по избору Инвеститора. Претходно прајмером припремљену подлогу, бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":2120,"d":"2120.00"}]
["9","Набавка материјала и бојење плафона свих подходника (I и II) дисперзивном акрилном  бојом за спољашљу употребу по избору Инвеститора. Претходно прајмером припремљену подлогу, бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":1020,"d":"1020.00"}]
["10","Набавка материјала и фарбање свих металних елемената конструкције надстрешнице при уласку у подходник бојом за метал по избору Инвеститора, са свим потребних предрадњама. Претходно припремљену подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, основну боју, помоћну скелу и руке. Обрачун по м'.","m'",{"v":200,"d":"200.00"}]
["11","Набавка материјала и фарбање свих металних елемената ограде у подходнику на три позиције бојом за метал по избору Инвеститора, са свим потребних предрадњама. Претходно припремљену подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по м2.","m2",{"v":25,"d":"25.00"}]
["12","Фарбање металних облога кућица лифтова са свим потребних предрадњама. Боју одабрати у договору са Инвеститором. Пре фарбања површину припремити, очистити и отпрашити. Обрачун по м2.","m²",{"v":270,"d":"270.00"}]
["13","Набавка материјала и бојење зида на позицији до објекта, дисперзивном акрилном  бојом за спољашљу употребу по избору Инвеститора. Претходно прајмером припремљену подлогу, бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m².","m²",{"v":249,"d":"249.00"}]
["14","Набавка материјала и фарбање свих металних елемената контејнера отправника возова на перону, бојом за метал по избору Инвеститора, са свим потребних предрадњама. Претходно припремљену подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, основну боју и руке. Обрачун по м2.","м2",{"v":30,"d":"30.00"}]
["VII","УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["VIII","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и израда хидроизолације на свим партерима при уласку у објекат, преко отпрашене и прајмером премазане бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним материјалом SIKA TOP SEAL 107, или слично . Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина.  Наношење четком: Претходно справљену смешу СикаТоп® Сеал 107 или слично нанети на подлогу ручно, помоћу круте, робусне четке. Први слој се наноси у истом правцу. Други слој СикаТоп® Сеал-107 нанети четком у супротном правцу у односу на први слој, и то одмах након што први слој очврсне. У зависности од конкретних градилишних услова, у циљу остварења захтеваних карактеристика може се очекивати да ће бити потребно поновити поступак и ненети 3 или више слоја. Обрачун по m² изведене хидроизолације. ","m²",{"v":80,"d":"80.00"}]
["2","Набавка материјала и израда хидроизолације у тоалетима, преко отпрашене и прајмером премазане бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним материјалом SIKA TOP SEAL 107, или слично . Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина.  Наношење четком: Претходно справљену смешу СикаТоп® Сеал 107 или слично нанети на подлогу ручно, помоћу круте, робусне четке. Први слој се наноси у истом правцу. Други слој СикаТоп® Сеал-107 нанети четком у супротном правцу у односу на први слој, и то одмах након што први слој очврсне. У зависности од конкретних градилишних услова, у циљу остварења захтеваних карактеристика може се очекивати да ће бити потребно поновити поступак и ненети 3 или више слоја. Обрачун по m² изведене хидроизолације. ","m²",{"v":26,"d":"26.00"}]
["VIII","УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["IX","СТОЛАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и уградња ПВЦ подпрозорских дасака са унутрашње сране свих прозора, према узору на постојеће. Подпрозорске даске учврстити одговарајућим материјалом на бази лепкова. Обрачун по м'.","m'",{"v":22,"d":"22.00"}]
["2","Набавка материјала и израда плоче ормарића испод лавабоа од компакт материјала, типа \"Фундермакс\" .Ормариће израдити по узору на постојеће. Обрачун по m².","m²",{"v":7,"d":"7.00"}]
["3","Набавка материјала и израда корпуса елемента ормарића испод лавабоа од иверице, са АБС тракама са свих страна и свим потребним материјалом (шарке, ногаре...). Корпус израдити по узору на постојећи. Обрачун по m².","m²",{"v":14,"d":"14.00"}]
["4","Набавка материјала за санирање дрвених елемената свих клупа (на перонима и на партеру око станице). Предходно ишмирглану, очишћену и отпрашену дрвену површину пре лакирања безбојним лаком третирати куваним фирнајзом, а потом лакирати у три премаза. Обрачун по м2.","m²",{"v":270,"d":"270.00"}]
["IX","УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["X","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка и допуна компакт плоча на спољном делу објекта на позицијама где недостају (плафон надстрешнице). Димензије плоча су 60x60цм.                  Напомена:\nСве мере облоге компакт плоча узети на лицу места. Обрачун по m². ","m²",{"v":6,"d":"6.00"}]
["X","                                                                                                  УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["XI","ЛИМАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка материјала и уградња прозорских солбанака, поцинкованим челичним лимом дебљине d=0.6мм, завршно пластифицираним у тону према избору Инвеститора. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис за 25мм и учврстити у шток. Предњу страну солбанка учврстити  и препустити окапницу,развијене ширине до 33 цм. По узору на постојећу. Обрачун по м'."," m' ",{"v":12,"d":"12.00"}]
["2","Набавка и уградња прохромског фасадног поклопца за громобранску инсталацију, димензије отвора 21x16 цм. Поклопац учврстити по упуствима произвођача. Обрачун по комаду"," ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3","Набавка и поставка лимене облоге причвршћивањем за металну ограду на две позиције код подходника II. Обрачун по м2."," м2",{"v":18,"d":"18.00"}]
["4","Набавка и уградња лимених украсних лајсни на дилатацијама у подходнику I, по узору на постојеће. Обрачун по м'."," м'",{"v":70,"d":"70.00"}]
["XI","УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["XII","САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Набавка и монтажа лавабоа комплет од керамике, лавабо типа MINOTTI 7013 мат бели 61x42cm, са отвором за славину или одговарајући, истог или бољег квалитета. Лавабо за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Лавабо повезати са ПВЦ  одводом. Лавабо и опрему наручити по избору Пројектанта. Обрачун по комаду комплет лавабоа. ","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["2","Набавка и монтажа хромиране надградне батерије за лавабо за топлу и хладну воду типа ROSAN S2 230501, или одговарајућа истог или бољег квалитета. Између зида и батерије поставити розетне. Обрачун по комаду батерије.","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["3","Набавка и постављање WC шоље и водокотлића типа TURKUAZ - Noura C monoblok, или одговарајућа истог или бољег квалитета. WC шољу причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, преко подметача од гуме.  Водокотлић поставити и повезати са вентилом. WC шољу и водокотлић доставит на увид Пројектанту. Обрачун по комаду.","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["4","Набавка и монтажа писоара типа VITRA S20 или одговарајући, истог или бољег квалитета, комплет од керамике са батеријом I класе. Писоар за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме писоар повезати са ПВЦ  одводом. Писоар наручити по избору Пројектанта. Обрачун по комаду комплет писоара. ","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
["5","Набавка и уградња потребне галантерије у службеним и јавним тоалетима:"]
["5.1","Набавка и уградња сушача за руке, типа Dyson airblade 9kJ, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":5,"d":"5.00"}]
["5.2","Набавка и уградња диспензера за течни сапун  MERIDA STELLA MAXI мат 800 ml, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":7,"d":"7.00"}]
["5.3","Набавка и уградња држача за тоалет папир, типа ROSAN S2 2909, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком.","ком",{"v":7,"d":"7.00"}]
["XII","УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:"]
[]
["XIII","БРАВАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Монтажа претходно припремљене и офарбане ограде на позиције са којих је демонтирана.Обрачун по м'","м'",{"v":6.5,"d":"6.50"}]
["2","Поставка и уградња спојница за панелну ограду на делу партера до пружног појаса. Спојнице морају бити металне у зеленом тону, са свим потребним причврсним елементима. Обрачун по комаду.","ком",{"v":55,"d":"55.00"}]
["3","Поставка предходно демонтираних решетки при уласку у објекат на све три позиције. Обрачун по комаду.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["4","Преглед и рестаурација свих металних елемената конструкције надстрешнице на перонима са израдом техничке документације о стабилности исте. Провера свих вијака, спојева и причврсних елемената металне конструкције. Пескарење, припрема и поновно бојење целокупне металне конструкције. Провера дихтунг гума и евентуална замена потребних стаклених елемената покривке надстрешнице од продора атмосферских вода. Чишћење свих елемената покривке надстрешнице. Цена мора да обухвати све радове на прегледу, демонтажи, поправци, чишћењу, заштити и поновном састављању металне конструкције, укључујући сав потребан материјал, алате, опрему, радну снагу, превоз и израду техничке документације о статичкој стабилности исте.","kom",{"v":4,"d":"4.00"}]
["5","Набавка и уградња ПВЦ врата са оквиром и свим потребним оковима, димензија према узору на постојеће, на контејнеру отправника возова на перону. Обрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["6","Причвршћивање за бехатон већ постојећих стубића са спољне стране надстрешнице изласка на последњи перон. Обрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
["7","Набавка материјала и поставка металних решетки у подходнику II. Обрачун по м2.","м2",{"v":6,"d":"6.00"}]
["XIII","УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["XIV","СТАКЛАРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и монтажа вакуум каљеног стакла при уласку у подходник, на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по м².","м²",{"v":48,"d":"48.00"}]
[2,"Набавка и монтажа причврсних елемената за вакуум каљена стакла при уласку у подходник. Након монтаже причврсних елемената, на спојеве уградити украсне маске од алуминијума. Обрачун по м'.","м'",{"v":205,"d":"205.00"}]
[3,"Набавка материјала и монтажа покривке надстрешнице при уласку у подходник од лексана, по узору на постојеће. У обрачун спада сав потребан причврсни материјал, гуме, спојеви...и руке. Обрачун по м2.","м²",{"v":20,"d":"20.00"}]
["XIV","УКУПНО СТАКЛАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["XV","СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка и монтажа гипсаних плоча 60x60 цм у белој боји, на већ постојећу алуминијумску Армстронг подконструкцију. Текстуре плоча доставити Инвестирору на увид. Обрачун по м².","м²",{"v":175,"d":"175.00"}]
["XV","УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["XVI","РАЗНИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
[1,"Набавка материјала и израда седалних места у просторији чекаонице. Седална места требају бити израђена од пвц-а и металних елемената конструкције. Металне елементе пажљиво анкеровати у под на више места у свему по договору са надзорним органом и узору на постојеће.Обрачун по комаду.","ком",{"v":20,"d":"20.00"}]
[2,"Прикупљање шута и одвоз шута више пута током \nизвођења радова, као и по завршетку свих радова на\nградилишну депонију удаљену до 15км. Обрачун по м³","м³",{"v":40,"d":"40.00"}]
["3","Чишћење просторија у објекту, површина од пластике, метала, стакла, керамике, плочастих материјала одговарајућим средствима за ту намену, након завршетка свих радова. Обрачун по м2.","м2",{"v":428,"d":"428.00"}]
["4","Уређивање зелених површина (кошење, окопавање и обнављање постојећих) у оквиру станичног подручја, станичне зграде-чекаонице. Обрачун по м2.","м2",{"v":100,"d":"100.00"}]
["5","Партерно уређење уклањањем корова између бехатон коцки хемијским средствима за ту намену.Обрачун по м2.","м2",{"v":240,"d":"240.00"}]
["6","Чишћење и уређење фасадне облоге од компакт плоча одговарајућим хемијским средствима за ту намену. Обрачун по м2.","м2",{"v":260,"d":"260.00"}]
["7","Чишћење и уређење подних површина у подходницима, на степеништима, перонима и око објекта, хемијским средствима за ту намену уз коришћење машина  за чишћење под високим притиском. Обрачун по м2.","м2",{"v":1040,"d":"1040.00"}]
["8","Чишћење пиктограма око објекта, у подходнику и на перонима хемијским средствима намењеним за ту намену. Сва евентуална оштећења спадају на терет извођача. Обрачун по м2.","м2",{"v":100,"d":"100.00"}]
["9","Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом\nТабла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима\nГеровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима","ком",{"v":100,"d":"100.00"}]
["10","Чишћење покривке надстрешнице на 4 позиције од метала и лексана при уласку у подходник у договору са Инвеститором. Обрачун по м2","м2",{"v":250,"d":"250.00"}]
["11","Чишћење сливника и сливних решетки машинама под високим притиском у подходнику, намењене за одвођење атмосферских вода. Обрачун по м2.","м2",{"v":300,"d":"300.00"}]
["13","Монтажа демонтираних уградних светиљки са дела спуштеног плафона у билетарници, након замене Амстронг плоча. Обрачун паушал. ","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
["14","Набавка и постављање застава (општинска, национална и застава Инфраструктура железнице Србије). Пре постављања уклонити старе заставе. Обрачун по комаду.","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
["XVI","УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА :"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА"]
["III","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
["IV","БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
["V","АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА"]
["VI","КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ"]
["VII","МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ"]
["VIII","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
["IX","СТОЛАРСКИ РАДОВИ"]
["X","ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ"]
["XI","ЛИМАРСКИ РАДОВИ"]
["XII","САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ "]
["XIII","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
["XIV","СТАКЛАРСКИ РАДОВИ"]
["XV","СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ "]
["XVI","РАЗНИ РАДОВИ"]
[null,"УКУПНО:"]
[]
["Б) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ЗЕМУН"]
[]
["Ред. број","ВРСТА РАДОВА","Јед. мере","Количина","Јединична цена (динара)","Цена (динара)"]
[]
["I","СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ","јед.мере","количина","јед. цена","укупно"]
["1","Израда пројекта електроинсталације за спољашње осветљење у оквиру станичног подручија (станична зграда и подходници) у договору са Инвеститором. Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2","Набавка и уградња, као и замена лед рефлектора SOLED од 50W  6400K  IP67 (заштита од прашине, воде), у главном подходнику и подходнику II, на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":135,"d":"135.00"}]
["3","Набавка и уградња проводника N2 XH  5x2.5 mm². Обрачун по м'","m´",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
["4","Набавка и уградња каблова N2 XH  3x2.5 mm². Обрачун по м'.","m´",{"v":5000,"d":"5000.00"}]
["5","Набавка и уградња паник лампи 24 7,4 V 1000 mAk IP 65 2,4 W. Обрачун пo комаду.","ком",{"v":16,"d":"16.00"}]
["6","Набавка и уградња бродских металних арматура са посебним паљењем. Обрачун пo комаду.","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
["7","Набавка и уградња панцир црева Ø13 за каблове. У обрачун спада сав потребан материјал за рад и руке. Обрачун по м'","m´",{"v":500,"d":"500.00"}]
[8,"Набавка и уградња разводних кутија 100x100x50 mm, размак IP 65 (метална или halogen free). У обрачун спада сав пратећи материјал за рад и руке. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":50,"d":"50.00"}]
[9,"Демонтажа рек ормара у подходнику II. Обрачун по комаду. ","кoм",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"Набавка и уградња металне облоге за заштиту каблова на плафону у подходницима. Обрачун по м'.","m´",{"v":100,"d":"100.00"}]
[11,"Набавка лед уличних светиљки БТ48 - 07081 од 70W 3000-6500К IP 65. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":20,"d":"20.00"}]
[12,"Набавка и уградња лед сијалица 10W Е27. Обрачун по комаду.","кoм",{"v":10,"d":"10.00"}]
[13,"Потребно је превезати уличну расвету од подходничне, како би се независно укључивале једна од друге. Обрачун паушално.","паушал",{"v":1,"d":"1.00"}]
["I","УКУПНО СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉАШЊИХ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА :"]
["I","СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[null,"УКУПНО:"]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА:"]
[" А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА :"]
[" Б) СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:"]
[null,"УКУПНО:"]