{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Predmer za tender"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Predmer za tender","index":0,"n_rows":82,"n_cols":6,"rows_kept":82,"merged":[[1,0,4,5],[5,0,6,0],[5,2,6,5],[8,0,8,5],[14,0,14,5],[20,0,20,5],[23,0,23,5],[62,0,62,5],[72,0,73,5],[74,0,74,4],[75,0,75,4],[76,0,76,4],[77,0,77,4],[78,0,78,4],[79,0,79,4],[80,0,80,4],[81,0,81,4]]}
[]
["Obrazac struktuure ponuđene cene - JN broj VIII 404-26/22 - Izgradnja vodovoda u Sevojnu"]
[]
[]
[]
[null,"Rekonstrukcija čeličnog cevovoda DN450mm u Sevojnu"]
[null,"Varijanta sa polaganjem novog PE cevovoda D450 u iskopanom rovu pored  trase postojećeg (starog ) čeličnog cevovoda ( koji ostaje)"]
["Redni broj","OPIS","Jedinica mere","Količina","Jedinična cena bez pdv-a","Ukupna cena bez pdv-a"]
["PRIPREMNI RADOVI"]
[1,"Mobilizacija, mehanizacije, opreme i ljudstva. Privremena regulacija saobraćaja i svi direktni i indirektni troškovi vezani za regulaciju.","pauš",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Izrada Projekta za izvođenje. Projekat se izrađuje u fazama potrebnim za izvođenje i dostavlja Investitoru na odobrenje.\nObračun paušalno.","pauš.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Geodetsko snimanje trase postojećeg cevovoda i objekata na njemu","m'",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[4,"Označavanje trase postojećeg cevovoda","m'",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[null,"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI"]
["ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA KOLOVOZNOJ KONSTRUKCIJI"]
[1,"Potrebni radovi na pripremi terena, radovi na rušenju, zemljani radovi na iskopu rova, kao i radovi na obezbeđenju iskopa i obaranja nivoa podzemnih voda, a u skladu sa tehnologijom Izvođača radova. Obračun po m1 komplet pripremljenog rova za polaganje cevi.","m1",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[2,"Zatrpavanje rova, nakon montaže i ispitivanja cevovoda, u skladu sa važećim propisima i preporukama isporučioca cevi, u svim slojevima do kote kolovozne konstrukcije. Potrebno je obezbediti neophodnu zbijenost neophodnu za izradu kolovozne konstrukcije","m1",{"$f":"D12","v":{"v":1823,"d":"1823.00"}}]
[3,"Izrada kolovozne konstrukcije u zahtevanim slojevima. Kolovozna konstrukcija se sastoji od lomljenog kamenog agregata, nosećeg i habajućeg sloja asfalta. Pozicijom je obuhvaćeno i vraćanje ivičnjaka u prvobitno stanje uključujući i nabavku novih ivičnjaka umesto oštećenih. Obračun po m1 trase","m1",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[null,"UKUPNO ZEMLJANI RADOVI"]
[]
["BETONSKI RADOVI"]
[2,"Izgradnja novih AB šahtova na mestima postojećih, prosečne dimenzije 2,0x2,0m x 2,5 sa otvorima od vodonepropusnog betona MB30 i sa neophodnim armaturnim gvožđem. Cena obuhvata i prethodne zemljane radove na iskopu i pripremi tampon sloja, isporuku i ugradnju penjalica LG šaht poklopaca 400 kN, obradu prodora, kao i druge radove. Obračun po kompletu izgrađene šahte.","kompl.",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"UKUPNO BETONSKI RADOVI"]
["MONTERSKI RADOVI"]
[1,"Nabavka, transport, montaža i spajanje cevi sučeonim zavarivanjem. Cevi PE100, DN450, SDR 17 (NP10bara). Proizvođač cevi, nominalni prečnik i pritisak moraju biti u skladu sa ISO9001 standardom. Sirovina za proizvodnju cevi mora biti primaprna, sertifikovana od strane nezavine institucije i originalne crne boje. Proizvodnja cevi mora biti ekstrudiranjem. Materijal visoke gustine PE100. Cevi moraju biti u skladu sa standardom SRPS EN 12201. Pozicijom su obuhvaćeni i potrebni tuljci sa letećim prirubnicama za montažu LG fatonskih komada i vodovodne armature.\nObračun po m`","m",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[]
[2,"Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od duktila, za spojeve vodovodne armature u šahtu. Obaveza Izvođača je da obezbedi mesta za priključenje sekundarne mreže i vodova.\nObračun po komadu."]
[null,"T DN 200x80 PN 10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"T DN 400x100 PN 10","kom",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"T DN 400x200 PN 10","kom",{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"T DN 100x100 PN 10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF DN 100x1000 PN 10 GGG","kom",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FF DN 200x100 PN 10 GGG","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF DN 400x800 PN 10 GGG","kom",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"FFR DN 200x150x300 PN 10","kom",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FFR DN 200x80x300 PN 10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR DN 450x400x400 PN 10","kom",{"v":24,"d":"24.00"}]
[null,"Q 90'' DN 100 PN 10","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Q 90'' DN 200 PN 10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Slobodna flanša koja treba da se zavari na postojeću čeličnu\ncev Ø450mm","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Redukcijska prelazna prirubnica, DN 200/80 kod vazdušnog\nventila , NP 10 bara","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"X - komad, DN 450, NP 10 bara - kod rezervoara","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Nabavka, transport i montaža leptirastih zatvarača na ručni\npogon, sa potrebnim zaptivnim materijalnom (gumene\nzaptivke, zavrtnji i navrtke.\nObračun po komadu."]
[null,"DN 400 mm, NP 10 bara","kom",{"v":6,"d":"6.00"}]
[]
[5,"Nabavka, transport i montaža \"EURO\" zatvarača, sa\npotrebnim zaptivnim materijalnom (gumene zaptivke, zavrtnji\ni navrtke.\nObračun po komadu."]
[null,"PLOSNATI ZASUN DN80 PN10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PLOSNATI ZASUN DN100 PN10","kom",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"PLOSNATI ZASUN DN150 PN10","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PLOSNATI ZASUN DN200 PN10","kom",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[6,"Nabavka, transport i montaža automatskog odzračno-usisnog\nvazdušnog ventila sa dve kugle sa spojnim\nmaterijalom. Obračun po komadu."]
[null,"Ø 80 GGG, PN10 2 KUGLE","kom",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[7,"Izrada spoja starog čeličnog DN450  i novog PE D450 cevovoda na početku i kraju trase. Cena obuhvata sve potrebne fazonske komade i zatvarače."]
[null,"DN450-D450","kompl",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"Izrada spoja  postojeće sekundarne mreže PE i AC DN200 na nove veze u novom šahtama novog PE D450 cevovoda. Cena obuhvata sve potrebne fazonske komade."]
[null,"DN200","kompl",{"v":5,"d":"5.00"}]
[9,"Demontaža postojeće armature i fazonskih komada u postojećim šahtama. Glavni cevovod je DN450, a priključci su DN100 i DN200. Obračun komplet po šahti.","kompl",{"v":9,"d":"9.00"}]
[]
[null,"UKUPNO MONTERSKI RADOVI"]
["RAZNI RADOVI"]
[]
[1,"Testiranje cevovoda na radni pritisak od 10bar.","m'",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[2,"Dezinfekcija cevovoda i pribavljanje bakterioloških analiza od akreditovane laboratorije.","m1",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[3,"Geodetsko snimanje od strane ovlašćenog geometra i unos u katastar podzemnih instalacija","m'",{"v":1823,"d":"1823.00"}]
[4,"Obezbeđenje i zaštita postojećih instalacija.","pauš",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"Projekat izvedenog objekta","pauš",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"UKUPNO RAZNI RADOVI"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA RADOVA"]
[]
["1. PRIPREMNI RADOVI - ukupno dinara bez pdv-a"]
["2. ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA KOLOVOZNOJ KONSTRUKCIJI - ukupno dinara bez pdv-a"]
["3. BETONSKI RADOVI - ukupno dinara bez pdv-a"]
["4. MONTERSKI RADOVI - ukupno dinara bez pdv-a"]
["5. RAZNI RADOVI - ukupno dinara bez pdv-a"]
["UKUPNO RSD BEZ PDV-a:"]
["IZNOS PDV-a:"]
["UKUPNO RSD SA PDV-om:"]