 Јавна набавка број:  003063548 2024 08873 004 006 405 001
– Увођење система електронског рентирања бициклова и тротинета у Сомбору
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
	Техничка спецификација
	количина
	Опис понуђеног добра, марка, произвођач, карактеристике
	Једин.цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	1.Испорука, монтажа и конфигурисање специјалног електричног тротинета намењеног за градску вожњу:

-опремљен специјалним деловима за рентирање (приликом узимања и остављања тротинета долази до аутоматског откључавања или закључавања, уколико је корисник ауторизован на апликацији)

ГПС модул, ГПРС модул, Bluetooth smart lock  систем откључавања/закључавања 

Номинална снага и максимум 

Снага: 350V / 835V

Материјал оквира: алуминијум 

Легура

Батерија: 13AH

Пуњач: 100V-240V

Maксимална брзина: 25km / h

Домет: ≤60KM 16.75AH

Време пуњења: 4A<4H

Оптерећена тежина: Максимална 

Oптерећење: 120kg

Номинално оптерећење: 75kg

Величина: 1200mm * 505mm * 1220mm

Гума: Front12in / Rear10in
2. Испорука, монтажа и конфигурисање специјалног електричног бицикла

-опремљен специјалним деловима за рентирање (приликом узимања и остављања бицикла долази до аутоматског откључавања или закључавања, уколико је корисник ауторизован на апликацији)
ГПС модул, ГПРС модул, Bluetooth smart lock систем откључавања/ закључавања 

Номинална снага и максимум 

снага: 250V / 500V
Материјал оквира: Алуминијум 

Легура

Батерија: 47V 13АH
Пуњач: 100V-240V

Maксимална брзина: 25km / h

Домет: ≤60KM

Време пуњења: 3A<5H, 4A<4H

Оптерећена тежина: Максимална 

Oптерећење: 120kg

Номинално оптерећење: 75kg

Гуме: 20 "1.5"
3. Сервер са клијентским софтвером за управљање системом е-тротинета

Пријавите се Подржани акредитиви / значи:

● Преглед локације ИоТ возила у реалном времену;

● Преглед детаља (укључујући цене) додиром на сваком ИоТ возилу на мапи.

Преглед паркинг места за сва возила у реалном времену

Откључавање ИоТ возила 

● Преко Bluetooth-a и везе са Server;

● Откључавање скутера без Bluetooth-a скенирањем КР код ИоТ Број возила;

Напредна резервација ИоТ возила 

● Резервација у реалном времену било које ИоТ Возило;

● Преглед резервације накнаде, накнада за ИоТ батерија возила, време резервације,

тајмер (након резервације);

● Звоњење ИоТ возила да бисте уочили резервисана јединица;

● Извештавање сломљена или оштећена резервисана пуно возила.

Информације о вожњи, током вожње 

● Време вожње;

● Илустрована помоћ о томе како паркирати и закључати пуно возила.

Информације о вожњи, на крају вожње 

● Детаљи о вожњи (удаљеност, трајање вожње вожња, трошак);

● Почните и завршите локације на мапи.

Историја вожње  

● Преглед историју вожње са Резиме;

● Преглед детаља о вожњи са кваром трошкова, време вожње, трајање вожње, почетак и завршити локације на мапи.

● Потрошња или историја плаћања вожње. Стање и плаћања у апликацији 

● Кредитирање стања у апликацији са дебитним / кредитним картицама;

● Додавање кредитне или дебитне картице као

начин плаћања;

● Доступни језици енглески, немачки, мађарски, руски, украјински, арапски, индисјки

Начини плаћања: Stripe, CloudPaiment, Moisar, Cibersource, LikPai, BePaid, PashaBank, E-com.

● Подршка Google Pai-a и Apple Pai-a;
4. Безбедностна камера на позицијама где се остављају тротинети и бицикала

Испорука, монтажа и конфигурисање IP bullet камере 4MP HD ColorNight широкоугаона мрежна камера са фиксним мецима

• Слика високог квалитета са 4MP, 1/2,9" CMOS сензором

• 4MP (3840*1080) @ 25fps (детекција људског тела искључена); 4MP (3840*1080) @ 20fps (детекција људског тела укључена)

• Технологија спајања двоструких сочива је усвојена да би се остварио хоризонтални угао гледања од 160,00°±10°

• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

• Подржава детекцију људског тела

• Colorhunter технологија обезбеђује 24-часовне слике у боји

• Аларм: 1 улаз/1 излаз

• Аудио: 1 улаз/1 излаз

• Уграђен звучник и дуални микрофон

• Подржава 256 GB micro SD card

• 12V DC/PoE напајање

Компатибилна са постојем софтвером
5. Обележавање позиција за паркирање тротинета са испоруком и монтажом стуба са инфо таблом са упутсвима за употребу тротинета
6. Услуга изнајмљивања ГСМ картица за комуникацију на период 12 месеци
7. Резервне батерије за електрични тротинет и бицикле. Минимум ИОТ, 13 AH батерија


	20 ком

20 ком

1 ком

5ком

5 комплета

1 паушал
5 ком
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                            Укупно без ПДВ-а:  _____________
                                                                                                                                                                                                                  ПДВ :   ______________

                                                                                                                                                                                              Укупно са ПДВ-ом:                           _____________

*обавезно попунити колону са описом понуђеног добра
Упутство за попуњавање:
· У делу који се односи на понуђену јединичну цену без ПДВ-а потребно је за сваку ставку унети јединичну цену без ПДВ-а

· У делу који се односи на укупно без ПДВ-а, унети износ који се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а и количине за сваку појединачну ставку

· На исти начин попунити и колоне са ПДВ-ом

· На крају унети укупан износ без ПДВ-а, исказати ПДВ и унети укупан износ са ПДВ-ом

· Цене дати у динарима 00/100

*Уз понуду је потребно доставити каталог, извод из каталога, технички лист или неки други документ из којег се са сигурношћу може утврдити које добро се нуди и са којим карактеристикама и да ли су понуђене карактеристике  у сагласности са траженим техничким карактеристикама.
*Постојећи интеграцијски софтвер у мониторинг центру у згради МУП је произвођача DAHUA  платформа DCC (Dahua Cyber City). Понуђач мора да обезбеди лиценце за повезивање опреме коју нуди у постојећи софтвер. Понуђене камере морају да буду компатибилне са интеграцијским софтвером у мониторинг центру у згради МУП је произвођача DAHUA  платформа DCC (Dahua Cyber City). 
