      ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ   ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ

Понуда број:_____________________ од ________________године
                                        (уписати број и датум понуде)

[bookmark: _Hlk113453747]ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 12/24 - ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“ , У ЗЕМУНУ

Назив понуђача: _______________________________________________________

	
	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(у складу са техничком спецификацијом)
	Понуђена цена

	
	
	без ПДВ-а
	са ПДВ-ом
	%

	1

	· - Оверен Катастарско топографски план
· [bookmark: _Hlk118373075]- Архитектонско грађевински пројекат – за израду се може користити архивска документација, уз потребне провере,
· - Извештај о прегледу грађевинске конструкције, са стручном анализом и предлогом мера за санацију,
· Синхрон план постојећег стања унутрашњих инсталација (приказати трасе главних водова инсталација водовода и канализације, машинских инсталација, електро инсталација). Извршити све потребне истражне радове ради утврђивања траса.
· - Идејно решење (ИДР) са 3Д презентацијом 
· - Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, План система техничке заштите, Пројектни задатак за израду техничке документације система техничке заштите
	
	
	20%

	2
	[bookmark: _Hlk151716790]- Идејни пројекат (ИДП) са Студијом оправданости, са свим деловима и елаборатима,
	
	
	10%

	3
	- Геотехничкa документацијa (у складу са идејним решењем, уколико је потребно) 
- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), са свим деловима и елаборатима и синхрон планом унутрашњих и синхрон планом спољних инсталација,
	
	
	40%

	4
	- Пројекaт за извођење (ПЗИ), са свим деловима и елаборатима,
- Главни пројекат заштите од пожара;
[bookmark: _Hlk151717206]- Пројекат опремања ентеријера са 3д моделом и спецификацијом намештаја и опреме;
[bookmark: _Hlk151978803]- Коначан 3Д модел
[bookmark: _Hlk151119253]- Синхрон план унутрашњих и спољних инсталација;
[bookmark: _Hlk151717369][bookmark: _Hlk151030818][bookmark: _Hlk143521867]- Пројекат осматрања понашања тла и објекта;
[bookmark: _Hlk151717416]- План превентивних мера
- Пројекат гeодетског обележавања
- Протокол регулације
	
	
	20%

	5

	- Технички део конкурсне документације за ЈН за избор извођача радова (Тендерска документација)
	
	
	10%

	У К У П Н О:
	
	
	



Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене: 
Све јединичне цене у Обрасцу структуре понуђене цене, морају бити са посебно исказаним јединичним ценама без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена такође мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом на крају Обрасца структуре понуђене цене. Све позиције из Обрасца структуре понуђене цене морају бити попуњене у складу са датим процентима а сагласно Моделу уговора. Уколико јединичне цене буду исказане супротно датим процентима, понуда ће бити неприхватљива. Непопуњена позиција, није дозвољена. 

