{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["predmer"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"predmer","index":0,"n_rows":107,"n_cols":6,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,1,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[7,9,7,16],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА-УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 533m²   \n\n\n\n"]
["ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА"]
["ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН "]
[null,"      "]
["Позиција","Опис радова","Јед. мере","Количина","Цена по јед. мере без ПДВ (дин)","Укупна цена без ПДВ-а (дин)"]
[{"$nulls":3},"А","Б","АxБ"]
[]
[]
["01.","ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ"]
[]
["01.01.","Набавка и садња садница средњих и"]
[null,"ниских  лишћара старости 6-8год."]
[null,"Ископати садне јаме цилиндричног "]
[null,"облика 0.80x0.80m, из јаме избацити шут,"]
[null,"стерилну земљу и остале штетне"]
[null,"састојке, а садњу садница обавити"]
[null,"мешавином хумуса, тресетног ђубрива и"]
[null,"песка у приближном односу 6:3:1 до"]
[null,"висине од 2/3 запремине јаме. Горњу"]
[null,"трећину јаме обогатити тресетним"]
[null,"ђубривом у прописаној количини              "]
[null,"(15 kg по садници). Садржај песка у"]
[null,"мешавини зависи од структуре"]
[null,"земљишног супстрата. Након обављене"]
[null,"садње земљу очанковати и обилно"]
[null,"залити. Саднице транспортовати"]
[null,"балиране да се жилни систем приликом"]
[null,"транспорта не осуши. Oстале операције"]
[null,"извести према приложеним општим"]
[null,"условима озелењавања. "]
[]
["01.01.01.","Lagerstroemia indica ","ком.",3]
["01.01.02.","Quercus robur ","ком.",10]
["01.01.03.","Catalpa  bignonioides 'Nana' ","ком.",1]
[]
["01.02.","Набавка и садња садница средњих и "]
[null,"ниских  четинара старости 6-8 год."]
[null,"Ископати садне јаме цилиндричног облика"]
[null,"0.80x0.80m, из јаме избацити шут,"]
[null,"стерилну земљу и остале штетне састојке,"]
[null,"а садњу садница обавити мешавином"]
[null,"хумуса, тресетног ђубрива и песка у"]
[null,"приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3"]
[null,"запремине јаме. Горњу трећину јаме"]
[null,"обогатити тресетним ђубривом у"]
[null,"прописаној количини (10 kg по садници)."]
[null,"Садржај песка у мешавини зависи од"]
[null,"структуре земљишног супстрата. Након"]
[null,"обављене садње земљу очанковати и"]
[null,"обилно залити. Саднице транспортовати"]
[null,"балиране да се жилни систем приликом"]
[null,"транспорта не осуши. Oстале операције"]
[null,"извести према приложеним општим"]
[null,"условима озелењавања. "]
[]
["01.02.01.","Pinus excelsa  wallichiana",null,3]
["01.02.02.","Thuja occidentalis 'Columna' ","ком.",120]
[]
["01.03.","Израда травњака. Терен  на коме се"]
[null,"заснива травњак мора  бити очишћен од"]
[null,"свих примеса органске и неорганске"]
[null,"природе. Након тога површину намењену"]
[null,"за травњак треба изриљати ашовом до"]
[null,"дубине од 30 cm преврћући бусење и"]
[null,"уситњавајући га. Том приликом могу се"]
[null,"појавити разни отпаци, корење, те их треба"]
[null,"пажљиво сакупити и уклонити. Након тога"]
[null,"потребно је грубо поравнати земљиште"]
[null,"грабуљом која ће успут покупити оне"]
[null,"отпатке који се приликом предходног"]
[null,"сакупљања нису појавили. На овако"]
[null,"припремљено земљиште треба обавити"]
[null,"разастирање природног ђубрива. Слој"]
[null,"хумусно-тресетног ђубрива треба да буде"]
[null,"најмање 1-2 cm али и више, што зависи од"]
[null,"квалитета земљишта (2-5 kg/m²). Ђубриво"]
[null,"треба измешати са земљишним"]
[null,"супстратом, ручно или ротофрезером  у"]
[null,"зависности од теренских услова. Након"]
[null,"овога потребно је извршити грубо"]
[null,"планирање терена са тачношћу ± 5 cm, а"]
[null,"затим фино испланирати терен са"]
[null,"тачношћу ±1 cm. На тако припремљеном"]
[null,"земљишту извршити постављање травног"]
[null,"бусена или сетву одређене смеше трава."]
[null,"Сетву извршити са 300-350 kg/ha или 30-35"]
[null,"gr/m², ручно у два унакрсна правца, по"]
[null,"мирном времену без ветра и падавина."]
[null,"Семе треба затапкати ручно, грабуљицом"]
[null,"или \"јежом\". Затрављену површину треба"]
[null,"благо уваљати ручним ваљком, дрвеним"]
[null,"или гвозденим, не тежим од 20-30 kg. "]
[null,"Затим површину натопити финим млазом"]
[null,"воде. "]
["01.03.01.","сејани травњак  T1-T4","m²",{"v":532.55,"d":"533"}]
[]
["УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
[]
[]
["01.","ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"УКУПНО (дин):",null,{"v":0,"d":"0.00"}]