{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["1. TOPL PUMPA VRF","2. Cevna mreza","3.VRF unutrasnje jedinice","4. IZVL VAZD IZ GARDER. I WC-a","5. VAZDUSNE ZAVESE","6. Ispitivanja i merenja ","7. pripremno završni radovi ","8. REKAPITULACIJA"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1. TOPL PUMPA VRF","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[3,1,3,2],[9,1,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)"]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol."]
[{"$nulls":10},"1 EURO = ",120,"rsd"]
[null,"1. TOPLOTNA PUMPA VRF"]
[]
[null,1,"Isporuka i montaza toplotne pumpe VRF"]
[null,null,"tip: U-20ME2E8","kom",1]
[null,null,"sa svim elementiam za propisnu montazu."]
[null,null,"Proizvodac: Panasonik"]
[null,"1. TOPLOTNA PUMPA VRF",{"$nulls":3},"UKUPNO:"]

{"sheet":"2. Cevna mreza","index":1,"n_rows":22,"n_cols":28,"rows_kept":22,"merged":[[0,1,1,1],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[21,1,21,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"KURS",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"montaza"]
[null,null,"2. CEVNA MREZA BAKARNA","Naziv","Kol.",{"$nulls":6},"rabat","kataloška","kg/m",null,"ukupno montaža"]
[]
[null,1,"Isporuka i montaža bakarnih cevi za klimatizaciju sa odgovarajucom izolacijom d=13mm sa parnom branom, I potrebnim trakama I lepkom",{"$nulls":9},"cena/m",{"$nulls":3},"1 KG CEVI:",null,true]
[null,null,"Ø 19,05x1 (3/4\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},"1 kg cevi /m = ",null,300,"din",{"$nulls":5},"60.3x3.6",10,11.5]
[null,null,"Ø 34,93x1,5 (1 3/8\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":2300,"d":"2,300.00"},null,{"v":1900,"d":"1,900.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},"1 kg cevi /m = ",null,300,"din",{"$nulls":5},"60.3x3.6",10,11.5]
[null,null,"Ø 15,88x1 (5/8\")","m",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},"1 kg cevi /m = ",null,300,"din",{"$nulls":5},"60.3x3.6",10,11.5]
[null,null,"Ø 34,93x1,5 (1 3/8\")","m",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":2300,"d":"2,300.00"},null,{"v":1900,"d":"1,900.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},"1 kg cevi /m = ",null,300,"din",{"$nulls":5},"60.3x3.6",10,11.5]
[null,null,"Ø 15,88x1 (5/8\")","m",35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":14000,"d":"14,000.00"},{"$nulls":3},30,{"$nulls":5},"42.4x3.2",1,1.15]
[null,null,"Ø 28,58x1,2 (1 1/8\")","m",35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":2800,"d":"2,800.00"},null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":14000,"d":"14,000.00"},{"$nulls":3},94,{"$nulls":5},"33.7x3.2",10,11.5]
[null,null,"Ø 12,7x0,8 (1/2\")","m",30,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":12000,"d":"12,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 28,58x1,2 (1 1/8\")","m",30,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":2800,"d":"2,800.00"},null,{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":12000,"d":"12,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 12,7x0,8 (1/2\")","m",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 22,22x1,2 (7/8\")","m",15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1900,"d":"1,900.00"},null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 9,52x0,8 (3/8\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":800,"d":"800.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 19,05x1 (3/4\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 9,52x0,8 (3/8\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":800,"d":"800.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 15,88x1 (5/8\")","m",20,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 6,35x0,8 (1/4\")","m",60,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,{"v":700,"d":"700.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":24000,"d":"24,000.00"},{"$nulls":3},94]
[null,null,"Ø 12,7x0,8 (1/2\")","m",60,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":24000,"d":"24,000.00"},{"$nulls":3},94]
[]
[null,"2. CEVNA MREZA BAKARNA",{"$nulls":5},"UKUPNO:"]

{"sheet":"3.VRF unutrasnje jedinice","index":2,"n_rows":88,"n_cols":16,"rows_kept":88,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,54,4],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[54,7,55,7],[54,8,55,8],[82,1,82,4],[84,7,84,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"kurs",120]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol.",{"$nulls":5},"cena sa rabatom","rabat","kataloška",null,"montaža","ukupno montaža"]
[null,"3. VRF UNUTRASNJE JEDINICE- kasetni tip 4-istrujne"]
[null,"UREĐAJI I PRIBOR ZA MONTAŽU"]
[null,1,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-45MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 4500 W "]
[null,null,"Qgrej = 5000 W"]
[{"$nulls":3},"kom",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":138000,"d":"138,000.00"},null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,2,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-15MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 1500 W "]
[null,null,"Qgrej = 5000 W"]
[{"$nulls":3},"kom",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":114000,"d":"114,000.00"},null,{"v":800,"d":"800.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[]
[null,3,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-28MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 2800 W "]
[null,null,"Qgrej = 3200 W"]
[{"$nulls":3},"kom",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":116400,"d":"116,400.00"},null,{"v":820,"d":"820.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[]
[null,4,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-22MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 2200 W "]
[null,null,"Qgrej = 2500 W"]
[{"$nulls":3},"kom",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":115200,"d":"115,200.00"},null,{"v":810,"d":"810.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[]
[null,5,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-36MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 3600 W "]
[null,null,"Qgrej = 4200 W"]
[{"$nulls":3},"kom",2,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":123600,"d":"123,600.00"},null,{"v":880,"d":"880.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[]
[null,6,"Isporuka i ugradnja VRF uređaja kasetnog za ugradnju u  spusten plafon, sa kondeznom pumpom"]
[null,null,"Tip: S-56MY2E5B"]
[null,null,"Proizvod: PANASONIK ili drugog proizvodaca istih karakteristika"]
[null,null,"Tehničke karakteristike uređaja:\n"]
[null,null,"Qhlad = 5600 W "]
[null,null,"Qgrej = 6300 W"]
[{"$nulls":3},"kom",6,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":138000,"d":"138,000.00"},null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[]
[null,7,"Isporuka i ugradnja panela 700x700mm RAL sa integrisanim IR prijemnikom"]
[null,null,"TIP: CZ-KPY3AW","kom",17,{"$nulls":5},{"v":31200,"d":"31,200.00"},null,{"v":180,"d":"180.00"},null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,null,"Proizvodac: Panasonik ili drugi prozivodac istih ili boljih karakteristika"]
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)"]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol."]
[]
[null,8,"Isporuka i ugradnja racve 2-cevne na strani unutrasnjih jedinica od 22,4KW do 68KW"]
[null,null,"TIP: CZ-P680BK2BM","kom",13,{"$nulls":5},{"v":20400,"d":"20,400.00"},null,{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,null,"Proizvodac: Panasonik ili drugi prozivodac istih ili boljih karakteristika"]
[]
[null,9,"Isporuka i ugradnja racve 2-cevne na strani unutrasnjih jedinica od 22,4KW "]
[null,null,"TIP: CZ-P224BK2BM","kom",3,{"$nulls":5},{"v":18000,"d":"18,000.00"},null,{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,null,"Proizvodac: Panasonik ili drugi prozivodac istih ili boljih karakteristika"]
[]
[null,10,"Isporuka i ugradnja Full Dot zicni upravljac sa Touch tipkama Econavi, nanoi X podrska "]
[null,null,"TIP: CZ-RTC5B","kom",17,{"$nulls":5},{"v":22800,"d":"22,800.00"},null,{"v":140,"d":"140.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,null,"Proizvodac: Panasonik ili drugi prozivodac istih ili boljih karakteristika"]
[]
[null,11,"Isporuka i montaža sifona za odvodnu cev za odvod kondezata u kanalizaciju od fan-coil jedinica u kupatila, u cilju sprečavanja povratnog mirisa. Tip je: HL138 Austrija.","kom",10,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":15600,"d":"15,600.00"},null,{"v":80,"d":"80.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[]
[null,12,"Isporuka I ugradnja odgovarajuce zice za kontrolu VRF jedinica sa termostatima","m",120,{"$nulls":5},{"v":720,"d":"720.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,13,"Isporuka I ugradnja freona R410A","kg",40,{"$nulls":5},{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[]
[null,14,"Isporuka I ugradnja PVC cevi za izradu kondenzne mreze"]
[null,null,"proizovd NIBCO ili isto drugog proizvodaca"]
[null,"-","DN20","m",40,{"$nulls":5},{"v":480,"d":"480.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"-","DN25","m",100,{"$nulls":5},{"v":504,"d":"504.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"-","DN32","m",50,{"$nulls":5},{"v":600,"d":"600.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,15,"Isporuka I montaza sifona za odvod kondezata u kanalizaciju od VRF unutrasnjih jedinica do WC-a u cilju sprecavanja povratnih mirisa Tip: HL138 Austrija.","kom",10,{"$nulls":5},{"v":10800,"d":"10,800.00"},null,{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"3. VRF UNUTRASNJE JEDINICE- kasetni tip 4-istrujne",{"$nulls":5},"UKUPNO:"]
[]
[{"$nulls":13},"ZBIR RAD:",{"v":1214,"d":"1,214.00"}]
[{"$nulls":13},"PJEDINACNO"]
[]
[{"$nulls":13},"UKUPNO",{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":"4. IZVL VAZD IZ GARDER. I WC-a","index":3,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,1,2,4],[3,1,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"kurs",{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol.",{"$nulls":5},"cena sa rabatom","rabat","kataloška",null,"montaža","ukupno montaža"]
[null,"4. IZVLACENJE VAZDUHA IZ GARDEROBERA i WC-a"]
[]
[null,1,"Isporuka i montaža spiro kanala od pocinkovanog lima za izvlacenje vazduha iz WC-a i garderobera  sve prema standardu EN 10142 PRECNIKA 160mm"]
[null,null,"(ukljucuje sve potrebne fazonske elemente za spajanje)","m",25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":1320,"d":"1,320.00"},null,{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,2,"Isporuka i montaža svih potrebnih elemenata za kacenje, fiksiranje i zaptivanje spiro kanala "]
[{"$nulls":3},"paus",{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,3,"Isporuka i montaža prestrujnih resetki na vratima WC i susednih prostorija, a sve u vezi sistema za izvacenje vazduha. Proizvodac TROX-Austrija,  ili drugog proizvodaca sa istim karakteristikama."]
[null,"-","Tip:  AGS-T dimenzije 325x125 mm ","kom",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":25200,"d":"25,200.00"},null,{"v":180,"d":"180.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"-","Tip:  AGS-T dimenzije 425x225 mm ","kom",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":33600,"d":"33,600.00"},null,{"v":250,"d":"250.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,4,"Isporuka i montaža kanalskih ventilatora na sistemu odisavanja vazduha iz WC-a, proizvodac S&P Spanija,  ili drugog proizvodaca sa istim karakteristikama."]
[null,"-","Tip:  TD-500/160 (230V 50/60Hz) TD- MIXVENT"]
[null,null,"P=0,36KW, n=1293 o/min, Ptot=245 Pa, Q=1900 m3/h","kom",3,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":90000,"d":"90,000.00"},null,{"v":600,"d":"600.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,6,"Isporuka i montaža aero ventila  na sistemu odisavanja vazduha iz WC-a, proizvodac TROX-Austrija,  ili drugog proizvodaca sa istim karakteristikama."]
[null,"-","Tip: LVS125 (120 m3/h)","kom",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":9600,"d":"9,600.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"-","Tip: LVS125 (60 m3/h)","kom",4,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":9600,"d":"9,600.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"4. IZVLACENJE VAZDUHA IZ GARDEROBERA i WC-a"]

{"sheet":"5. VAZDUSNE ZAVESE","index":4,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[8,1,8,4],[10,7,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"kurs",{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol.",{"$nulls":5},"cena sa rabatom","rabat","kataloška",null,"montaža","ukupno montaža"]
[null,"5. VAZDUSNE ZAVESE"]
[null,"UREĐAJI I PRIBOR ZA MONTAŽU"]
[null,1,"Isporuka i ugradnja vazdusnih zavesa bez grejaca:"]
[null,null,"firme olefini"]
[null,null,"Tip: K-14W   L=1,2m sa upravlajcem"]
[{"$nulls":3},"kom",2,{"v":19440000,"d":"19,440,000.00"},{"v":38880000,"d":"38,880,000.00"},{"v":162000,"d":"162,000.00"},{"v":324000,"d":"324,000.00"},null,{"v":162000,"d":"162,000.00"},null,{"v":900,"d":"900.00"},null,{"v":450,"d":"450.00"}]
[null,"5. VAZDUSNE ZAVESE",{"$nulls":5},"UKUPNO:",{"v":324000,"d":"324,000.00"}]

{"sheet":"6. Ispitivanja i merenja ","index":5,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,1,2,5],[16,1,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"kurs",{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol.",{"$nulls":5},"cena sa rabatom","rabat","kataloška",null,"montaža","ukupno montaža"]
[null,"6.  ISPITIVANJA, BALANSIRANJA I MERENJA SISTEMA "]
[]
[null,1,"Radovi  na mehaničkom ispitivanju instalacije"]
[null,null," ","Paušalno",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":48000,"d":"48,000.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,2,"Merenje protoka  i balansiranje kompletne instalacije pomoću diferencijalnog"]
[null,null,"manometra i drugih atestiranih instrumenata. Izrada elaborata o izvršenom"]
[null,null,"merenju i regulaciji"]
[null,null," ","Paušalno",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":36000,"d":"36,000.00"},null,{"v":300,"d":"300.00"}]
[]
[null,3,"Radovi na termotehničkom ispitivanju instalacije"]
[null,null,"grejanja (topla proba)"]
[null,null," ","Paušalno",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":24000,"d":"24,000.00"},null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[]
[null,"6.  ISPITIVANJA, BALANSIRANJA I MERENJA SISTEMA ",{"$nulls":5},"UKUPNO:"]

{"sheet":"7. pripremno završni radovi ","index":6,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,1,2,5],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"R. \nbr.","Opis radova    ","Jed. mere",null,"Jed. cena\n(RSD)","Cena\n(RSD)","Jed. cena\n(rsd)","Cena\n(rsd)",null,"kurs",{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"Naziv","Kol.",{"$nulls":5},"cena sa rabatom","rabat","kataloška",null,"montaža","ukupno montaža"]
[null,"7. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI"]
[]
[null,1,"Pripremni radovi:  upoznavanje sa objektom,razmeravanje i obeležavanje, transport materijala i alata, organizovanje  gradilista i upoznavanje, sa tehničkom dokumentacijom."]
[null,null," ",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":36000,"d":"36,000.00"},null,{"v":300,"d":"300.00"}]
[]
[null,2,"Završni radovi: probni pogon instalacije, izrada uputstva za rukovanje i  odrzavanje  instalacije u tri primerka, izrada i postavljanje uramljene šeme veze na vidno mesto, obelezavanje elemenata instalacije,raščišćavanje gradilišta i primopredaja radova"]
[null,null," ",null,1,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":60000,"d":"60,000.00"},null,{"v":500,"d":"500.00"}]
[]
[null,3,"Izrada  projekta izvedenog stanja kompletne instalacije."]
[null,null," ","Paušalno",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":42000,"d":"42,000.00"},null,{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":5},"UKUPNO:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI",{"$nulls":5},"UKUPNO:",null,null,"RSD","€","€"]

{"sheet":"8. REKAPITULACIJA","index":7,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[8,2,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"m2",450]
[{"$nulls":6},"1 EURO = ",120,"RSD"]
[null,null,"REKAPITULACIJA TROŠKOVA RADA I MATERIJALA ZA"]
[null,null,"za objekat-Lebani"]
[]
[]
[null,null,"1. TOPLOTNA PUMPA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"2. CEVNA MREZA BAKARNA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"3. VRF UNUTRASNJE JEDINICE- kasetni tip 4-istrujne",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"4. IZVLACENJE VAZDUHA IZ GARDEROBERA i WC-a",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"5. VAZDUSNE ZAVESE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"6.  ISPITIVANJA, BALANSIRANJA I MERENJA SISTEMA ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[null,null,"7. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI"]
[]
[{"$nulls":3},"UKUPNO BEZ PDV-a",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"€/m2"]
[{"$nulls":3},"PDV"]
[{"$nulls":3},"UKUPNO SA PDV-om",null,84025.3]