ЈН: Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу комплекса КМЦ „Београд“

6.7. Систем за прераду отпадних вода

Техничке спецификације 

Будући комплекс „РАТЕЛ“-а, тј. КМЦ „Београд“ није прикључен на канализациону мрежу с обзиром на то да иста није изграђена. Како би објекат функционисао неопходно је обезбедити одговарајући систем за прераду отпадних вода. Концептом решења будућег КМЦ „Београд“ предвиђен је оријентациони положај простора за смештај опреме за прераду отпадних вода уз  покривене гараже на источној страни комплекса.
Задатак вршиоца услуге је да на бази улазних параметара димензионише и пројектује одговарајући систем за пречишћавање отпадних вода до задовољавајућег нивоа за изливање у оближњи реципијент – мелиорациони канал.
За пројектовање одговарајућег система узети у обзир следеће параметре:
1. Број стално запослених радника који бораве у радно време у  комплексу...............................................................................................................30
2. Број људи који повремено бораве – 2-3 пута годишње (са задржавањем до 1 дан)........................................................................................................................150

У зависности од улазних података и решења, будући објекат адекватно уклопити у остале садржаје, водећи рачуна да буде у близини будућег реципијента.



