{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["тендерска документација"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"тендерска документација","index":0,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[4,0,4,5],[6,0,6,4],[7,0,7,5],[12,0,12,4],[13,0,13,5],[20,0,20,4],[21,0,21,4],[22,0,22,4],[23,0,23,4],[26,0,26,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,4],[47,1,48,3],[50,0,51,0],[50,1,51,2],[50,3,51,5],[52,0,53,0],[52,1,53,2],[52,3,53,5],[54,0,54,2],[54,3,54,5],[55,0,55,2],[55,3,55,5],[56,0,56,2],[56,3,56,5],[62,3,62,5],[64,3,64,5]]}
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА"]
["              ПАРКИНГ ПРОСТОРА ИСПРЕД ТЕОДОРЕ ЦАРИЧИН ГРАД"]
["Р.бр.","Опис позиције","јед. мере","Количина","Цена по јед. мере","Укупан износ"]
[1,2,3,4,5,"6(4х5)"]
["I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[{"v":1,"d":"1."},"Геодетско обележавање трасе пре почетка радова и њено праћење током извођења радова. Обрачун по м1.","м1",348.89]
["Укупно припремни радови:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F6:F6)","v":0}]
["II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[1,"Машинско скидање хумуса у широком откопу    ( Булдозер или Багер), дебљине слоја, д=10цм, са утоваром и одвозом материјала  на депонију удаљену до 5км. Обрачун по м2.","м2",{"v":4721.01575,"d":"4,721.02"}]
[2,"Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу са утоваром и одвозом вишка материјала на депонију удаљену до 5км. Процењено учешће ручног ископа 10%. Обрачун по м3.","м3",{"v":602.4984,"d":"602.50"}]
[3,"Насипање , планирање и сабијање земље из ископа, до коте постељице. Насипавање вршити у слојевима максимално до д = 30цм. Обрачун по м3.","м3",{"v":505.349,"d":"505.35"}]
[4,"Уређење постељице планума доњег строја у материјалу III и IV категорије са ваљањем до потребне збијености МC 35МПа. Обрачун по м2.","м2",{"v":4601,"d":"4,601.00"}]
["Укупно земљани радови:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F9:F12)","v":0}]
["III. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА"]
[{"v":1,"d":"1."},"Набавка, транспорт, разастирање, планирање и ваљање тампона од шљунка из Ј.Мораве у слоју од  д=25цм, до потребне збијености. Модул стишљивости 50МПа. Обрачун по м3.","м3",{"v":1020.9302499999999,"d":"1,020.93"}]
[{"v":2,"d":"2."},"Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5мм дебљине слоја д=12цм у сабијеном стању МС-80МПа. Обрачун по м3.","м3",451.56]
[{"v":3,"d":"3."},"Справљање и машинско уграђивање слоја асфалта БНХс-16 од кречњачког каменог агрегата у слоју д=7цм у уваљаном стању. Обрачун по м2.","м2",{"v":3763,"d":"3,763.00"}]
[{"v":4,"d":"4."},"Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 24/18цм на подлози од бетона МБ 20 заједно са фуговањем спојница цементним малтером. Обрачун по м1.","м1",742.32]
[{"v":5,"d":"5."},"Израда банкина од шљунка из Ј.Мораве у слоју просечне дебљине 12цм са планирањем и ваљањем. Обрачун по м3.","м3",47.88]
[{"v":6,"d":"6."},"Набавка транспорт и уградња гајгер сливникаф400 са излазом на  ф160 на делу приступне саобраћајнице и паркинг простора. Гајгер поставитипоред ивичњака  на бетонску подлогу . У цену урачунати гајгер комплетан са металним рамом и решетком и ПВЦ цеви Ф160 за прикључак на главни вод, прсечна дужина цеви Ф160 је 15 м по 1 гајгеру.                      Обрачун по ком..","ком.",{"v":15,"d":"15.00"}]
["Укупно коловозна конструкција:"]
["УКУПНО (I+II+III) БЕЗ ПДВ-а:"]
["ПДВ 20%:"]
["УКУПНО СА ПДВ-ом:"]
[]
[]
["ПРЕДМЕР РАДОВА ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОР ИСПРЕД ТЕОДОРЕ \"ЦАРИЧИН ГРАД\""]
[]
["Р.број. ","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ"]
[1,"Рад на изради ознака на коловозу. Цена  радова на извођењу ознака на коловозу обрачунава се по м´ обојене површине. Цена обухвата размеравање на терену  терену, чишћење и одмашћивање коловоза, бојењеи контролу квалитета употребљених материјала и изведених радова."]
[null,null,"јед. мере","Количина","Цена по јед. мере","Укупан износ"]
["1.1.","Ивична пуна линија , беле боје, д= 15цм","м´",{"v":450,"d":"450.00"}]
["1.2.","Места за паркирање аутомобила(V-17, V-17.1, V-17.2) , линије беле боје, ширине  д= 10 цм","м´",{"v":180,"d":"180.00"}]
["1.3.","Места за паркирање аутомобила(V-17, V-17.1, V-17.2) , линије жуте боје, ширине  д= 10 цм","м´",{"v":25,"d":"25.00"}]
["1.4.","Места за паркирање аутомобила особа са посебним потребама (V-17.3.1) , линије жуте боје, ширине  д= 10 цм","м´",{"v":40,"d":"40.00"}]
["1.5.","пиктограм особе са инвалидитетом","м´",{"v":2,"d":"2.00"}]
["1.6.","Места за паркирање аутобуса, линије беле боје, ширине  д= 10 цм","м´",{"v":108,"d":"108.00"}]
["1.7.","стрелице за означавање унутар паркинга ","м´",{"v":16,"d":"16.00"}]
[]
["УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а:"]
["ПДВ 20%:"]
["УКУПНО СА ПДВ-ом:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
[]
[]
[1,"ПАРКИНГ ПРОСТОР ИСПРЕД ТЕОДОРЕ"]
[]
[2,"ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА "]
[]
["УКУПНО БЕЗ ПДВ-еа"]
[" ПДВ-еа"]
["УКУПНО СА ПДВ-еом:"]